{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Информация о Чемпионате","Общая инфраструктура","Рабочее место конкурсантов","Расходные материалы","Личный инструмент конкурсанта"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Информация о Чемпионате","index":0,"n_rows":23,"n_cols":2,"rows_kept":23}
[]
[]
["Компетенция","«Геопространственные технологии»"]
["Наименование этапа Чемпионата","Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2025-2026"]
["Субъект РФ","Красноярский край"]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки","КГБПОУ \"Канский политехнический колледж\""]
["Адрес конкурсной площадки","663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 26, строен 1."]
["Даты проведения","07.02.2026-12.02.2026"]
["Главный эксперт","Картель Вячеслав Александрович"]
["Электронная почта ГЭ","slavik45@yandex.ru"]
["Моб.телефон ГЭ",89138334054]
["Технический администратор площадки","Картель Вячеслав Александрович"]
["Электронная почта ТАП","slavik45@yandex.ru"]
["Моб.телефон ТАП",89138334054]
["Количество конкурсантов",5]
["Количество рабочих мест",5]
["Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП",8]
[]
[]
["ЭН - эксперт-наставник"]
["ГЭ - главный эксперт"]
["ИЭ - индустриальный эксперт"]
["ТАП - технический администратор площадки"]

{"sheet":"Общая инфраструктура","index":1,"n_rows":103,"n_cols":8,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,1],[5,2,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,7],[7,0,7,1],[7,2,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[8,6,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,7],[14,0,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[21,0,21,7],[22,0,22,7],[23,0,23,7],[24,0,24,7],[25,0,25,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[46,0,46,7],[47,0,47,7],[48,0,48,7],[49,0,49,7],[50,0,50,7],[51,0,51,7],[52,0,52,7],[53,0,53,7],[60,0,60,7],[61,0,61,7],[62,0,62,7],[63,0,63,7],[64,0,64,7],[65,0,65,7],[66,0,66,7],[67,0,67,7],[68,0,68,7],[69,0,69,7],[82,0,82,7],[87,0,87,7],[88,0,88,7],[89,0,89,7],[90,0,90,7],[91,0,91,7],[92,0,92,7],[93,0,93,7],[94,0,94,7],[95,0,95,7],[96,0,96,7]]}
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Красноярского края "]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B4","v":"Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2025-2026"}]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"«Геопространственные технологии»"}]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B5","v":"Красноярский край"}]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B6","v":"КГБПОУ \"Канский политехнический колледж\""}]
["Адрес базовой организации: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B7","v":"663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 26, строен 1."}]
["Главный эксперт: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B9","v":"Картель Вячеслав Александрович"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B11","v":89138334054},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B10","v":"slavik45@yandex.ru"}]
["Технический администратор площадки: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B12","v":"Картель Вячеслав Александрович"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B14","v":89138334054},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B13","v":"slavik45@yandex.ru"}]
["Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B17","v":8}]
["Количество конкурсантов: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B15","v":5}]
["Количество рабочих мест: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B16","v":5}]
["Даты проведения: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B8","v":"07.02.2026-12.02.2026"}]
["Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 50 кв.м. + Дополнительная площадка на улице 2500 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс) "]
["Интернет : Подключение компьютеров к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: подключения к сети по 220 Вольт"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: ковролин, линолеум или плитка - 50 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["Обеспечение открытой площадки (на улице) и конкурсной площадки беспроводной Wi-Fi сетью"]
["Трансляция изображения с Веб-камеры установленой на открытой площадке (на улице) на телевизоры установленые в помещении"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Стол для принтера","Стол офисный (1400х600х750); Толщина столешниц опор и передней соединительной панели – ЛДСП 16 мм.; Кромка на столешницах – ПВХ 0,45 мм.; Кромка на опорах и передней соединительной панели – ПВХ 0,45 мм.; Вес – 28 кг.; Объем (м3) - 0,05.","Мебель",1,"шт",1]
[2,"Лазерное МФУ формата А4","Черно-белая печать. Сетевое подключение к сети. Wi-Fi","IT-оборудование",1,"шт",1]
[3,"Стул","Материал – Ткань; Ширина – 53 см.; Глубина – 60 см.; Высота – 80 см.; Вес – 5,5 кг.; Высота спинки – 34 см.; Высота сиденья – 48 см.; Ширина сиденья – 47 см.; Глубина сиденья – 41 см.","Мебель",1,"шт",5]
[4,"Wi-Fi роутер на полигон","Wi-Fi роутер(2 LAN, 100 Мбит/с, 4 (802.11n), Wi-Fi 300 Мбит/с)","IT-оборудование",1,"шт",1]
[5,"Павильон садовый"," 3х3 м. Антимоскитная сетка. Основание из стальных труб диаметром 18 мм","Мебель",1,"шт",1]
[6,"Стол в павильон на полигоне","Стол офисный (1400х600х750); Толщина столешниц опор и передней соединительной панели – ЛДСП 16 мм.; Кромка на столешницах – ПВХ 0,45 мм.; Кромка на опорах и передней соединительной панели – ПВХ 0,45 мм.; Вес – 28 кг.; Объем (м3) - 0,05.","Мебель",1,"шт",1]
[7,"Стулв в павильон на полигоне","Материал – Ткань; Ширина – 53 см.; Глубина – 60 см.; Высота – 80 см.; Вес – 5,5 кг.; Высота спинки – 34 см.; Высота сиденья – 48 см.; Ширина сиденья – 47 см.; Глубина сиденья – 41 см.","Мебель",1,"шт",5]
[8,"Веб-камера для установки на улице","С учетом пыле влаго защиты и функцией записи видео","IT-оборудование",1,"шт",1,"Веб-камера для трансляции изображения с удицы на телевизоры на конкурсной площадке"]
[9,"Ноутбук для установке в шатре на полигоне (улице)","Диаганаль не менее 15 дюймов","IT-оборудование",1,"шт",1,"Электрическое питание не нужно"]
[10,"Термос большой помповый на полигон","Объем 3 литра. Время сохранения тепла не менее 28 часов, холода 72 часа.","Аксессуары",1,"шт",1]
[11,"Интерактивная панель 65 дюймов, с креплением","В комплект поставки включена мобильная стойка, размером 1160х740х1875 мм. Технология дисплея: TFT LED. Максимальное разрешение: 3840x2160. Формат изображения: 16:9. Входные порты (спереди): ТВ - USB*1; ПК - USB*1. Входные порты (сзади): VGA*2; HDMI2.0*1; HDMI1.4B*2; USB 3.0 *2; USB 2.0 *2; RJ45 *1; TF CARD *1; HeadPhone*1;AV-IN*1; YPbPr *1; USB Touch Port (A-B)*1. Выходные порты: VGA*1, Audio-Out*1, 15W динамики*2. Ввод информации: палец, стилус. Жесткий диск: 500G SATA. WI-FI:802.11b/g/n. Порты USB: USB2.0/USB3.0 - 2/2. HDMI выход: 1. LAN порт (RJ45): 1","IT-оборудование",1,"шт",1,"Операционная система Windows 10 и новее/или аналог."]
[12,"Кабельная локальная сеть (с выходом в Интернет) объединяющая компьютеры для вывода текстовой или графической информации через принтер","Витая пара (FTP, 4, кат. 5e, одножильный, проводник - омедненный алюминий, 25 м, в помещении)","Оборудование",1,"шт",1]
[13,"Офисные электронные настенные часы с секундами ","Наличие функции отображения секунд. Высота цифр секунд - 56 мм. Расстояние читаемости цифр - до 25-30 метров. Управление часами - пультом ДУ на ИК-лучах с дальностью срабатывания до 8 метров. Отражение значения текущего времени суток от 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, секунд от 00 до 59. Дата обображается в формате - число, месяц, год","Оборудование",1,"шт",1,"Электроника 7-2 126СМ-6"]
[14,"Стойка ограждения с вытяжной лентой","Цвет ленты – красный, цвет ножек – хром, лента 2 метра","Аксессуары",1,"шт",1]
[15,"Комплект GNSS RTK-база или использование сети постояно действующих станций (ПДБС)","Тип инструмента: многочастотный GNSS-приёмник. 555 каналов, встроенные приемопередающие GSM/GPRS и радиомодемы. Формат передачи данных в режиме реального времени (RTK): Leica, Leica 4G, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2, MSM. Защита от пыли и влаги - IP 68. Вес 1.20 кг Диапазон рабочих температур от -40 до + 65°С.","Оборудование",1,"шт",1,"Leica GS18 / Leica SmartNet"]
[16,"Штатив для GNSS RTK-база (если используется GNSS RTK-база)","Штатив с пластиковым водонепроницаемым чехлом для площадки для полной защиты. Подходит для тахеометров с угловой точностью выше 5\", для отражателей и GNSS антенн. Длина в собранном виде 107 см; выдвигается до 176 см; вес 5,6 кг.","Аксессуары",1,"шт",1,"Leica GST120-9"]
[17,"Марка для наземного лазерного сканерования","Круглая чрно-белая стенная марка для выполнения сканирования с автоматическим сшиванием облаков точек и HD фотографий для дальнейшей камеральной обработки обмерных работ и построения продольных и поперечных сечений. Марки закоординированы в единой системе координат.","Аксессуары",1,"шт",5]
["Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 18 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)"]
["Интернет: не требуется"]
["Электричество: подключения к сети по 220 Вольт"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: ковролин, линолеум или плитка - 18 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Вешалка с крючками","Высота – 177см.; Длина – 63 см.; Ширина – 63 см.; Максимальная нагрузка – 35 кг.","Мебель",1,"шт",1]
[2,"Стол","Стол офисный (1400х600х750); Толщина столешниц опор и передней соединительной панели – ЛДСП 16 мм.; Кромка на столешницах – ПВХ 0,45 мм.; Кромка на опорах и передней соединительной панели – ПВХ 0,45 мм.; Вес – 28 кг.; Объем (м3) - 0,05.","Мебель",1,"шт",5]
[3,"Стул","Материал – Ткань; Ширина – 53 см.; Глубина – 60 см.; Высота – 80 см.; Вес – 5,5 кг.; Высота спинки – 34 см.; Высота сиденья – 48 см.; Ширина сиденья – 47 см.; Глубина сиденья – 41 см.","Мебель",1,"шт",10]
[4,"Мусорная корзина","Корзина мусорная 8л.; высота 29; 24 см.; материал – пластик","Инвентарь",1,"шт",1]
[5,"Электросушитель для обуви ","Ширина 60 см. Высота 40 см. Вид нагревательного элемента - сухой ТЭН. Межосевое расстояние 60 см. Подключение электропровод с вилкой. Материал нержавеющая сталь (хром)Установка напольная. Тип основного профиля круглый. Тип профиля перекладин круглый","Охрана труда",1,"шт",2]
["Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 24 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)"]
["Интернет : Подключение компьютеров к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: подключения к сети по 220 Вольт"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: ковролин, линолеум или плитка - 24 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Моноблок / ПК","Диагональ экрана не менее 27 дюймов. ОЗУ не менее 16 Гб. Процессор i5 и выше. Windows 10 и новее","IT-оборудование",2,"шт",2,"Операционная система Windows 10 и новее/или аналог."]
[2,"Цветное лазерное МФУ формата А4","МФУ с автоподачей документов и двусторонним сканированием","IT-оборудование",1,"шт",1]
[3,"Право на использование программного обеспечения ТетраВиз СПО","Программа должна обеспечивать анализ и просмотр данных сканирования через веб-браузер без установки специального ПО, поддерживать различные типы визуализации облаков точек, сечений по облаку, обеспечивать возможность линейных, угловых измерений и измерений радиуса, простой линейной векторизации облаков с возможностью экспорта в DXF-формат, расставления замечаний на облаке, вычисления объёмов различных объектов,  размещения данных через LAS-формат на стороннем сервере для обеспечения удаленного доступа к данным экспертов.","Программное обеспечение",1,"Лицензия",5,"ТетраВиз"]
[3,"Кофемашина","Тип используемого кофе в зернах/молотый. Контейнер для молока. Объем резервуара для молока не менее 600 мл. Регулировка крепости кофе. Возможность приготовления 2 чашек. Регулировка порции воды. Выбор 1 или 2 порции кофе. Максимальное давление 19 Бар. Дисплей LED","Оборудование",1,"шт",1]
[4,"Офисный пакет приложений","В состав пакета входит ПО для работы с различными типами документов:\nтекстами, электронными таблицами, базами данных и др.\nПакет является сервером OLE-объектов, и его функции могут использоваться\nдругими приложениями. Поддерживает скрипты и макросы, написанные на VBA","Лицензия",1,"шт",1,"Microsoft Office"]
[5,"Программная система для обработки материалов инженерно-геодезических изысканий","Позволяет импортировать и обрабатывать данные полевых измерений с тахеометров, создавать полноценные цифровые модели местности (ЦММ), выполнять расчёт объёмов земляных работ, трассировать линейные объекты, формировать модели землепользования, выводить различные графические материалы, чертежи топографических планов, продольных и поперечных профилей\nи ведеомостей","Лицензия",1,"шт.",1," ТИМ КРЕДО ТОПОГАФИЯ"]
[6,"Программный комплекс для обработки данных сканирования","Позволяет выполнять обработку любых облаков точек, содавать ЦММ инженерного назначения, осуществлять твердотельное моделирование и создавать 3D-модели различных объектов","Лицензия",1,"шт.",1," ТИМ КРЕДО\n3D СКАН"]
[7,"Офисный стол","Стол офисный (1400х600х750); Толщина столешниц опор и передней соединительной панели – ЛДСП 16 мм.; Кромка на столешницах – ПВХ 0,45 мм.; Кромка на опорах и передней соединительной панели – ПВХ 0,45 мм.; Вес – 28 кг.; Объем (м3) - 0,05.","Мебель",1,"шт",5]
[8,"Стул","Материал – Ткань; Ширина – 53 см.; Глубина – 60 см.; Высота – 80 см.; Вес – 5,5 кг.; Высота спинки – 34 см.; Высота сиденья – 48 см.; Ширина сиденья – 47 см.; Глубина сиденья – 41 см.","Мебель",1,"шт",10]
[9,"Вешалка с крючками","Высота – 177см.; Длина – 63 см.; Ширина – 63 см.; Максимальная нагрузка – 35 кг.","Оборудование",1,"шт",2]
[10,"Мусорная корзина","Корзина мусорная 8л.; высота 29; 24см; материал – пластик","Канцелярия",1,"шт",2]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Аптечка","Аптечка должна содержать:\nжгут для остановки внутреннего или наружного кровотечения\nстерильные бинты обычные (не стерильные) бинты, набор для перевязки в непроницаемой упаковке, марлевые салфети, лейкопластыр, устройство для искусственного дыхания\nножницы, алфетки, перчатки, покрывало, маску, булавку","Охрана труда",1,"шт",2]
[2,"Огнетушитель","Вместимость корпуса, л: 4,9. Масса заряда, кг/л: 4 +/- 0,2. Рабочее давление, Мпа: 1,4 +/- 0,2. Продолжительность подачи ОТВ, сек: 10. Длина струи, м: 3. Огнетушащая способность по классу А: 2А. Огнетушащая способность по классу В: 55B. Масса, кг: 5,9. Габаритные размеры (диаметр, высота), мм: 130×420. Огнетушащее вещество: Порошок огнетушащий 40% АВС. Температура эксплуатации, °C: -40 до +50. Срок службы: 10 лет. Периодичность перезарядки: 1 раз в 5 лет","Охрана труда",1,"шт",1]
[3,"Кулер для питевой воды","Холодная и горячая вода","Охрана труда",1,"шт",{"$f":"E87","v":1}]
["Складское помещение"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 3 м²"]
["Освещение: допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 200 люкс) "]
["Интернет: не требуется"]
["Электричество: подключение к сети 220 В"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости): не требуется"]
["Покрытие пола: линолеум или плитка 3 м² на всю зону"]
["Подведение/отведение ГХВС (при необходимости): не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Офисный стол","Стол офисный (1400х600х750); Толщина столешниц опор и передней соединительной панели – ЛДСП 16 мм.; Кромка на столешницах – ПВХ 0,45 мм.; Кромка на опорах и передней соединительной панели – ПВХ 0,45 мм.; Вес – 28 кг.; Объем (м3) - 0,05.","Мебель",1,"шт",1]
[2,"Элементы имитации ситуации местности на полигоне","Металлические колья с табличками","Расходные материалы","смотреть КЗ","шт","смотреть КЗ"]
[3,"Стелаж для хранения оборудования и аксессуаров","Стелаж для хранения оборудования и аксессуаров; Размер 700х2000х300мм.; Нагрузка на полки стеллажа от 120 до 185 кг.","Мебель",4,"шт",4]
[4,"Вешалка с крючками","Высота – 177см.; Длина – 63 см.; Ширина – 63 см.; Максимальная нагрузка – 35 кг.","Оборудование",1,"шт",1]
[5,"Мусорная корзина","Корзина мусорная 8л.; высота 29; 24см; материал – пластик","Канцелярия",1,"шт",1]

{"sheet":"Рабочее место конкурсантов","index":2,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,1],[5,2,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,7],[7,0,7,1],[7,2,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[8,6,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,7],[14,0,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[21,0,21,7],[22,0,22,7],[23,0,23,7]]}
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Красноярского края"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B4","v":"Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2025-2026"}]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"«Геопространственные технологии»"}]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B5","v":"Красноярский край"}]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B6","v":"КГБПОУ \"Канский политехнический колледж\""}]
["Адрес базовой организации: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B7","v":"663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 26, строен 1."}]
["Главный эксперт: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B9","v":"Картель Вячеслав Александрович"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B11","v":89138334054},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B10","v":"slavik45@yandex.ru"}]
["Технический администратор площадки: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B12","v":"Картель Вячеслав Александрович"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B14","v":89138334054},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B13","v":"slavik45@yandex.ru"}]
["Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B17","v":8}]
["Количество конкурсантов: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B15","v":5}]
["Количество рабочих мест: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B16","v":5}]
["Даты проведения: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B8","v":"07.02.2026-12.02.2026"}]
["Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 60 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс) "]
["Интернет : Подключение ПК к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: подключения к сети 220 Вольт"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: линолиум, керамическая плитка, ковралин на всю зону"]
["Подведение/отведение ГХВС (при необходимости): не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Моноблок / ПК","Диагональ экрана не менее 27 дюймов. ОЗУ не менее 16 Гб. Процессор i5 и выше. Windows 10 и новее","IT-оборудование",1,"шт",5,"Операционная система Windows 10 и новее/или аналог."]
[2,"Телевизор 42″ с креплением","В комплект поставки включена мобильная стойка. Технология экрана TFT LED. Диагональ 42″. Разрешение FHD 1920 × 1080 точек. Соотношение сторон 16:9. Угол обзора 178/178. Яркость 220 кд/м². Время отклика 8 мс. Контрастность 4000:1. Частота PWM подсветки 60 Гц. Интерфейсы: 2 × USB (2.0), 3 × HDMI (1.4), Wi-Fi 2.4/5 ГГц.","IT-оборудование",1,"шт",5,"Телевизор дублирующий изображения с рабочего стола конкурсанта для зрителей"]
[3,"HDMI-кабель","HDMI-кабель для подключения компьютера конкурсанта к телевизору","IT-оборудование",1,"шт",5]
[2,"Стул","Материал – Ткань; Ширина – 53 см.; Глубина – 60 см.; Высота – 80 см.; Вес – 5,5 кг.; Высота спинки – 34 см.; Высота сиденья – 48 см.; Ширина сиденья – 47 см.; Глубина сиденья – 41 см.","Мебель",1,"шт",5]
[3,"Стол","Стол офисный (1400х600х750); Толщина столешниц опор и передней соединительной панели – ЛДСП 16 мм.; Кромка на столешницах – ПВХ 0,45 мм.; Кромка на опорах и передней соединительной панели – ПВХ 0,45 мм.; Вес – 28 кг.; Объем (м3) - 0,05.","Мебель",1,"шт",10]
[4,"Офисный пакет приложений","В состав пакета входит ПО для работы с различными типами документов:\nтекстами, электронными таблицами, базами данных и др.\nПакет является сервером OLE-объектов, и его функции могут использоваться\nдругими приложениями. Поддерживает скрипты и макросы, написанные на VBA","Лицензия",1,"шт",5,"Microsoft Office"]
[5,"Программная система для обработки материалов инженерно-геодезических изысканий","Позволяет импортировать и обрабатывать данные полевых измерений с тахеометров, создавать полноценные цифровые модели местности (ЦММ), выполнять расчёт объёмов земляных работ, трассировать линейные объекты, формировать модели землепользования, выводить различные графические материалы, чертежи топографических планов, продольных и поперечных профилей\nи ведеомостей","Лицензия",1,"шт.",5," ТИМ КРЕДО ТОПОГАФИЯ"]
[6,"Программный комплекс для обработки данных сканирования","Позволяет выполнять обработку любых облаков точек, содавать ЦММ инженерного назначения, осуществлять твердотельное моделирование и создавать 3D-модели различных объектов","Лицензия",1,"шт.",5," ТИМ КРЕДО\n3D СКАН"]
[7,"Система втоматизированного проектирования","Двух или трёхмерная система автоматизированного проектирования под Windows для создания чертежей и 3D-моделей с прямой поддержкой *.dwg-формата","Лицензия",1,"шт.",5,"nanoCAD"]
[8,"Комплект электронного тахеометра со штативом, вехой и отражателем","На усмотрение образовательной организации","Оборудование",1,"шт",5,"Leica TS07, Nikon Nivo M+, RGK SJW60,RGK CLS25-SL,RGK Optima"]
[9,"Комплект роботизированного тахеометра со штативом, вехой и отражателем","Тип инструмента: роботизированный тахеометр. ПО на тахеометре: «Съёмка и разбивка», «Опорная плоскость и сканирование по сетке», «Вычисление объемов по данным традиционных измерений в поле», «Угловые приёмы»","Оборудование",1,"шт",2,"Leica TS16, Leica GPR111,RGK SJW60,RGK CLS25-SL"]
[10,"Карта памяти USB ","Объем памяти 1 Гб. Высокая степень защиты после падений. Работа в температурных условиях -40°С до +85°С","Аксессуары",1,"шт",5]
[" ","Комплект GNSS RTK-ровер (Полевой контроллер закреплённый на вехе)","На усмотрение образовательной организации","Аксессуары",1,"шт",5]
[12,"Комплект лазерного сканера (Планшет для управления сканером, Штатив для установки сканера)","На усмотрение образовательной организации","Оборудование",1,"шт",5]
[13,"Приложение для управления наземным лазерным сканером с планшета","Приложение позволяет осуществлять автоматический сбор облаков точек из лазерного сканера для предварительной обработки и анализа результатов непосредственно на объекте и для дальнейшего экспорта данных в офисное программное обеспечение","Программное обеспечение",1,"Лицензия",5]
[16,"Право на использование программного обеспечения ТетраВиз СПО","Программа должна обеспечивать анализ и просмотр данных сканирования через веб-браузер без установки специального ПО, поддерживать различные типы визуализации облаков точек, сечений по облаку, обеспечивать возможность линейных, угловых измерений и измерений радиуса, простой линейной векторизации облаков с возможностью экспорта в DXF-формат, расставления замечаний на облаке, вычисления объёмов различных объектов,  размещения данных через LAS-формат на стороннем сервере для обеспечения удаленного доступа к данным экспертов.","Программное обеспечение",1,"Лицензия",5]

{"sheet":"Расходные материалы","index":3,"n_rows":36,"n_cols":8,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,1],[5,2,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,7],[7,0,7,1],[7,2,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[8,6,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,7],[14,0,14,7]]}
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Красноярского края"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B4","v":"Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2025-2026"}]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"«Геопространственные технологии»"}]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B5","v":"Красноярский край"}]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B6","v":"КГБПОУ \"Канский политехнический колледж\""}]
["Адрес базовой организации: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B7","v":"663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 26, строен 1."}]
["Главный эксперт: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B9","v":"Картель Вячеслав Александрович"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B11","v":89138334054},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B10","v":"slavik45@yandex.ru"}]
["Технический администратор площадки: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B12","v":"Картель Вячеслав Александрович"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B14","v":89138334054},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B13","v":"slavik45@yandex.ru"}]
["Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B17","v":8}]
["Количество конкурсантов: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B15","v":5}]
["Количество рабочих мест: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B16","v":5}]
["Даты проведения: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B8","v":"07.02.2026-12.02.2026"}]
["Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Колышки деревянные/металические","Колышки деревянные; Длина 20-25 см.; Диаметр 2 см.","Расходные материалы",1,"шт ",300,"гвозьдь 6х200"]
[2,"Бумага 500 листов","Бумага для офисной техники формата А4, 80 г/кв.м","Расходные материалы",1,"шт",5]
[3,"Запасной картридж для МФУ","Запасной катридж для МФУ из общей инфраструктуры","Расходные материалы",1,"шт",{"$f":"E19","v":1}]
[4,"Запасной картридж для цветного МФУ","Запасной катридж для МФУ из общей инфраструктуры","Расходные материалы",1,"шт",{"$f":"E20","v":1}]
[5,"Стакан бумажный одноразовый","Бумажный стакан для кофе 250 мл","Расходные материалы",1,"шт",100]
[6,"Кофе в зёрнах","Арабика, 1 кг. Степень обжарки - Средняя","Расходные материалы",1,"шт",{"$f":"E22","v":1}]
[7,"Лента сигнальная","Лента сигнальная для ограждения открытой площадки, из чередующихся полос красного и белого цветов","Расходные материалы",1,"м",200]
[8,"Маркер ","Маркер лаковый 2 мм белый","Расходные материалы",1,"шт",1]
[9,"Ножницы","Ножницы остроконечные; Длина ножниц - 16,9 см.","Расходные материалы",1,"шт",1]
[10,"Орднер ","75мм; Металическая окантовка; Торцевой карман","Расходные материалы",1,"шт",2]
[11,"Планшет для бумаги с зажимом формата А4","Папка-планшет с зажимом формата A4 пластиковая","Расходные материалы",1,"шт",12]
[12,"Ручка шариковая","Шарикова ручка синего цвета","Расходные материалы",1,"шт",5]
[13,"Скотч","Клейкая лента упаковочная; 50 мм x 100 м 50 мкм; прозрачная","Расходные материалы",1,"шт",1]
[14,"Степлер ","Размер скоб - 24/6; Пробивная способность – 30 листов ","Расходные материалы",1,"шт",1]
[15,"Файл с перфорацией формата А4","Файл-вкладыш А4 45 мкм.; прозрачный рифленый 100 штук в упаковке","Расходные материалы",1,"уп",2]
[16,"Бумажный полотенец","Рулонное бумажное полотенец с перфорацией","Расходные материалы",1,"шт",2]
[17,"Влажные салфетки","Количество в упаковке 120 шт. Водная основа. Аромат без отдушки","Расходные материалы",1,"уп",2]
[18,"Элементы имитации ситуации местности на полигоне","Металлические колья с табличками","Расходные материалы",3,"шт",4]
[19,"Бутилированная вода для кулера","Вода питьевая негазированная 19 л.","Расходные материалы",1,"шт",2]
[20,"Стаканы одноразовые ","Объем 200 мл","Расходные материалы",1,"шт",200]

{"sheet":"Личный инструмент конкурсанта","index":4,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6]]}
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки Красноярского края"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B4","v":"Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2025-2026"}]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"«Геопространственные технологии»"}]
["Личный инструмент конкурсанта"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Примечание "]
[1,"Головной убор","Головной убор не должен закрывать уши (Кепка)",null,1,"шт"]
[2,"Жилет сигнальный светоотражающий","Жилет сигнальный светоотражающий",null,1,"шт"]
[3,"Маркер строительный","Используется для указания фактического значения плановых координат и высотных отметок разбивочных точек на местности на деревянных кольях, арматуре ил т.п.",null,1,"шт"]
[4,"Инструкция","ГКИНП-02-033-82. Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500",null,1,"шт"]
[5,"Micro-SIM карта"," Mini-SIM карта (2FF)",null,1,"шт"]