{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Критерии оценки","Перечень профессиональных задач"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Критерии оценки","index":0,"n_rows":178,"n_cols":10,"rows_kept":178,"merged":[[5,1,5,7],[6,1,6,5],[55,1,55,7],[120,1,120,7],[154,1,154,5],[180,2,180,6]]}
[]
[null,"Мероприятие",null,"Региональный Чемпионат по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" в 2026 г. "]
[null,"Наименование компетенции",null,"Лабораторный химический анализ (юниоры)"]
[]
["Код","Субкритерий","Тип аспекта","Аспект","Судейский балл","Методика проверки аспекта","Требование или номинальный размер","Проф. задача","Макс. балл"]
["А","Фотометрический метод анализа",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I7:I55)","v":{"v":30,"d":"30.00"}}]
[1,"Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов, бережливое производство"]
[null,null,"И","Использование перчаток, халата, очков,шапочки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие","4 предмета",1,0.75]
[null,null,"И","Отсутствие боя стеклянной посуды",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,3,0.25]
[null,null,"И","Маркировка лабораторной посуды",null,"Вычесть все баллы,если не промаркирована хотя бы одна единица",null,3,0.25]
[null,null,"С","Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива  растворов",{"$nulls":3},2,0.25]
[{"$nulls":4},0,"Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте . Есть розлив или россыпь."]
[{"$nulls":4},1,"Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место. Есть излишки лаб. посуды,  реагенты и вспомог материалы"]
[{"$nulls":4},2,"Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе"]
[{"$nulls":4},3," Порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования"]
[null,null,"И","Бережное отношение к оборудованию и инфраструктуре площадке",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Утилизация отходов в специальную емкость",null,"Вычесть все баллы, если не проведен слив отходов в спец. емкость в отведенное время",null,1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Необоснованный перерасход реактивов","","Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Использование промежуточной посуды при взятии аликвот","","Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась ",null,3,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Эксплуатация оборудования",null,"Вычесть все баллы, если розлив внутри прибора, открыта крышка",null,3,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Проведение операций в соответствии с НД",null,"Вычесть все баллы, если раствор не доведен до метки после добавления аммиака и(или) нет перемешивания",null,1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[2,"Техника выполнения задания"]
[null,null,"И","Выбор оптимальной длины волны",null,"Вычесть все баллы, если длина волны выбрана не по максимуму оптической плотности",null,5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Расчёт и выбор кюветы",null,"Вычесть все баллы, если нет расчёта кюветы, не выполнена проверка  кюветы и не сделан вывод",null,5,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Приготовление серии градуировочных растворов ",null,"Вычесть 1,0 балл для одной серии, если добавление объема стандартного раствора  неверно","2 операции ",4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Приготовление серии градуировочных растворов",null,"Вычесть 0,25  балл если градуировочный раствор не перемешан перед заполнением кюветы","2 операции",4,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Приготовление проб",null,"Вычесть 1,0  балл, если проба не перемешана после доведения до метки и перед заполнением кюветы","2 операции",4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Время выдерживания  после доведения до метки градуировочного раствора ",null,"Вычесть 0,25 балла, если не выдержано время не менее 10 минут для одной серии, нет фиксации в протоколе","2 операции ",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Работа с кюветами ",null,"Вычесть 0,5 балла для одной серии, если кюветы хотя бы один раз взяты за рабочие грани, фиксация не менее двух экспертов","2 операции ",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Ополаскивание рабочим раствором кюветы ",null,"Вычесть 0,25 балла для одной серии, если кюветы не ополаскиваются рабочим раствором","2 операции ",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Заполнение кюветы ",null,"Вычесть 0,25 балла для одной серии, если кюветы заполнены менее 2/3 высоты","2 операции ",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Работа на приборе",null,"Вычесть все баллы, если нет проверки \"нуля\" и обнуление при необходимости",null,5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Снятие показаний с прибора в соответствии с НД",null,"Вычесть все баллы,если не соблюдается снятие показаний с прибора в соответствии с НД",null,5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"С","Техника работы с мерной посудой( цилиндры, пипетки, мерные колбы)",{"$nulls":3},3,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},0,"Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; отсутствует перемешивание мерных колб, цилиндр и колбы заполняются не на горизонтальной поверхности"]
[{"$nulls":4},1,"Использование по назначению с нарушениями техники применения"]
[{"$nulls":4},2,"Использование по назначению без нарушений техники применения"]
[{"$nulls":4},3,"Совершенный уровень владения "]
[3,"Обработка, анализ и оформление полученных результатов"]
[null,null,"И","Построение градуировочного графика",null,"Вычесть все баллы, если график построен не в соотв-и с НД, подписи осей, ур-ние с коэфиц-ом корреляции, единиц измерений",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Построение градуировочного графика",null,"Вычесть все баллы, если значение коэффиц-та корреляции менее 0,99 и/или не сделан вывод",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Определение массовой концентрации ионов- меди по градуировочной характеристике",null,"Вычесть 1,00 балл за одно определение, если  неверно ","2 операции",6,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Определение массовой концентрации с учетом разбавления",null,"Вычесть 0,5 баллы. если не выполнено или выполнено неверно","2 операции",6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Проверка приемлемости результатов параллельных измерений",null,"Вычесть все баллы, если приемлемость отсутствует или не сделан вывод",null,6,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Расчет среднеарифметического значения двух параллельных определений при соблюдении приемлемости",null,"Вычесть все баллы, если расчет неверен, нет сходимости ",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Расчет границ доверительного интервала ",null,"Вычесть все баллы за один расчёт, если расчет не проведен, или проведён неверно",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Округление  границ доверительного интервала ",null,"Вычесть все баллы ,если округление не верно",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Округление результата ",null,"Вычесть все баллы ,если округление не верно",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Представление окончательного результата",null,"Правильная запись результата с указанием погрешности Хср±Δ  в соответствии с НД",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Соответствие результата опорному значению",null,"Вычесть все баллы, если опорное значение не соотв-ет диапазону Хср±Δ (Оценка эксперта)",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"С","Оформление протокола",{"$nulls":3},6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},0,"отчет не содержит данных, необходимых для полного  понимания последовательности действий"]
[{"$nulls":4},1,"Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности  действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями"]
[{"$nulls":4},2,"Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, они структурированы, без многочисленных исправлений"]
[{"$nulls":4},3,"То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию"]
["Б","Титриметрический метод анализа",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I57:I120)","v":{"v":35,"d":"35.00"}}]
[1,"Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов, бережливое производство"]
[null,null,"И","Использование перчаток, очков, головного убора, халата","","Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие","4 предмета",1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Маркировка лабораторной посуды","","Вычесть все баллы, если не промаркирована хотя бы одна единица",null,3,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Отсутствие боя посуды","","Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,3,0.25]
[null,null,"И","Использование промежуточной  посуды, приспособлений","","Вычесть все баллы, если не использовалась промежуточная тара, пипетки",null,3,0.25]
[null,null,"И","Работа с азотной кислотой ",null,"Вычесть все баллы, если работа не проводилась в вытяжном шкафу",null,1,0.75]
[null,null,"И","Приготовление буферного раствора I",null,"Вычесть все баллы, если раствор приготовлен не в соответствии с НД",null,4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"С","Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива и россыпи реактивов","",null,null,2,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},0,"Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте. Есть розлив или россыпь."]
[{"$nulls":4},1,"Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место. Есть излишки лаб. посуды,  реагенты и вспомог материалы"]
[{"$nulls":4},2,"Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе"]
[{"$nulls":4},3," Порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования"]
[null,null,"И","Бережное отношение к оборудованию и инфраструктуре площадке",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Выбор весов в соответсвии с НД для приготовления контрольных проб","","Вычесть 0,25 балла, если выбраны не аналитические весы, навеска не соответствует НД, нет фиксации в протоколе","2 операции",3,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Сборка установки для титрования","","Вычесть все баллы, если бюретка закреплена не двумя лапками, не вертикальна, есть воздух в носике ",null,3,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Необоснованный перерасход реактивов","","Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Утилизация  отходов в специально отведенную емкость","","Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,0.25]
[null,null,"И","Взятие навески пробы в бюкс","","Вычесть все баллы, если навеска взята не в бюксе",null,3,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Количественный перенос навески анализируемой смеси",null,"Вычесть 0,50 баллов, если неколичественный перенос","2 операции",4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Добавление воды в анализиромую пробу",null,"Вычесть 0,30 баллов, если не верно взят объм воды","2 операции",4,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[2,"Техника выполнения задания"]
[null,null,"И","Расчет навески Трилона Б",null,"Вычесть баллы, если навеска не расчитана или расчитана не верно",null,4,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Расчет навесок для приготовления буферного раствора",null,"Вычесть баллы, если одна из навесок не расчитана или расчитана не верно",null,4,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,null,"И","Взятие навески Трилона Б",null,"Вычесть баллы, если навеска не соответствует НД, нет фиксации в протоколе",null,4,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Взятие навески хлорида аммония",null,"Вычесть баллы, если навеска не соответствует НД, нет фиксации в протоколе",null,4,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Приготовление раствора Трилона Б ","","Вычесть баллы, если  не верно приготовлен, нет количесственного перноса, не перемешанр",null,5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Взятие аликтвоты Цинк сернокислого",null,"Вычесть 0,20 баллов, если  не верно взяты объемы","3 операции",5,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,null,"И","Добавление воды для определения концентрации Трилона Б",null,"Вычесть 0,10 баллов, если не верно взят объм воды, нет фиксации в протоколе","3 операции",5,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Добавление буферного раствора, индикатора для определения концентрации Триолна Б",null,"Вычесть баллы, если не добалены или не в сооьветствии с НД",null,4,0.55]
[null,null,"И","Регистрация точки эквивалентности для Трилона Б ",null,"Вычесть 0,20 баллов, если нет перехода окраски фиолетовой в синюю, отсутствие белого фона ","3 операции",5,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,null,"И","Регистрация точки эквивалентности для Трилона Б ",null,"Вычесть0,30 баллов, если объемы снимаются не на вертикальной бюретке или разность с экспертами более 0,05 см3","2 операции",5,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,null,"И","Фиксация температуры при определении железа",null,"Вычесть 0,15 баллов, если не замерялась и/или не обмывался термометр","2 операции",5,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[{"$nulls":3},"Регистрация точки эквивалентности для  железа",null,"Вычесть 0,3 балла если проба железа неоттитровалась сразу после нагревания","2 операции",5,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"Регистрация точки эквивалентности для  железа",null,"Вычесть 0,30 баллов, если нет перехода окраски в желтый цвет, отсутствие белого фона","2 операции",5,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"Регистрация точки эквивалентности для  железа",null,"Вычесть 0,30 баллов, если объемы снимаются не на вертикальной бюретке или разность с экспертами более 0,05 см3 ","2 операции",5,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"Добавление Трилона Б 40мл",null,"Вычесть 0,15 баллов, если не выполнено","2 операции",5,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[{"$nulls":3},"Кипячение пробы Алюминия",null,"Вычесть 0,20 баллов, если проба не кипела 5 мин","2 операции",5,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[{"$nulls":3},"Охлаждение пробы Алюминия",null,"Вычесть 0,20 баллов, если не выполнено","2 операции",5,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[{"$nulls":3},"Регистрация точки эквивалентности Алюминия ",null,"Вычесть 0,30 баллов, если цвет не соответствует НД, отсутствие белого фона","2 операции",5,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":3},"Регистрация точки эквивалентности Алюминия ",null,"Вычесть 0,30 баллов, если объемы снимаются не на вертикальной бюретке, не выдержено 30сек. или разность с экспертами более 0,05 см3 ","2 операции",5,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,null,"С","Техника работы с мерной посудой( цилиндры, пипетки, мерные колбы)",{"$nulls":3},3,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},0,"Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; отсутствует перемешивание мерных колб, цилиндр и колбы заполняются не на горизонтальной поверхности"]
[{"$nulls":4},1,"Использование по назначению с нарушениями техники применения"]
[{"$nulls":4},2,"Использование по назначению без нарушений техники применения"]
[{"$nulls":4},3,"Совершенный уровень владения "]
[3,"Обработка, анализ и оформление полученных результатов"]
[null,null,"И","Вычисление точной молярной концентрации раствора Трилона Б ","","Вычесть 0,6 балла для одного расчета, если концентрация  не расчитана  с точностью до 4-х значащих цифр после запятой","3 операции",6,{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[null,null,"И","Расчет среднего значения точной молярной концентрации Трилона Б, при условии сходимости","","Вычесть все баллы, если не рассчитано",null,6,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,null,"И","Проверка приемлемости значения точной молярной концентрации раствора Трилона Б","","Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Расчет содержания железа  в пробе",null,"Вычесть 1,0 балл, если не выполнено","2 операции",6,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Расчет среднеарифметического значения содержания железа  в пробе,  при условии сходимости, при условии сходимости",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,6,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Расчет приемлемости результатов определений значения содержания железа  в пробе",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Расчет погрешности содержания железа в пробе",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено, неверно округление",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Расчет содержания алюминия в пробе",null,"Вычесть 1,0 балл, если не выполнено","2 операции",6,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Расчет среднего содержания алюминия в пробе,  при условии сходимости",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,6,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,null,"И","Расчет приемлемости результатов определений  содержания алюминия в пробе",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Расчет погрешности содержания алюминия в пробе",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено, неверно округление",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Представление результата измерений в соотвествии с НД","","Вычесть 1,0 балл, если результат не представлен в виде (Х ± ∆) для каждого определения","2 операции",6,1.25]
[null,null,"И","Соответствие опорному значению (экспертная оценка)",null,"Вычесть 1,00 балл, если полученное значение не входит в опорное значение с учетом погрешности для каждого определения","2 операции",6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"С","Оформление протокола",{"$nulls":3},6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},0,"Отчет не содержит данных, необходимых для полного  понимания последовательности действий"]
[{"$nulls":4},1,"Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности  действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями"]
[{"$nulls":4},2,"Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, они структурированы, без многочисленных исправлений"]
[{"$nulls":4},3,"То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию"]
["В","Потенциометрический метод анализа",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I122:I177)","v":{"v":35.00000000000001,"d":"35.00"}}]
[1,"Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов, бережливое производство"]
[null,null,"И","Использование перчаток, халата, шапочки,  защитных очков ","","Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие","4 предмета",1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Отсутствие боя посуды и приспособлений",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. Бой посуды, приспособлений. ",null,1,0.75]
[null,null,"С","Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива  растворов",{"$nulls":3},2,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},0," Хаотичное расположение оборудования на рабочем месте, мешающее работе, пролив/россыпь/осколки"]
[{"$nulls":4},1,"Присутствуют элементы разупорядоченности, мешающие работе, не возвращаются на место инструменты, пролив \"капли\"/россыпь /убраны сразу"]
[{"$nulls":4},2,"Элементы упорядоченности на рабочем месте, инструменты не мешают работе, убираются на место."]
[{"$nulls":4},3,"Рабочее место структурировано. Эталонный порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования."]
[null,null,"И","Бережное отношение к оборудованию и инфраструктуре площадке",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,2,0.25]
[null,null,"И","Маркировка  посуды, приспособлений",null,"Вычесть все баллы если не промаркирована хотя бы одна единица лаб. посуды или промаркирована после использования",null,3,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Использование промежуточной посуды","","Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась при взятии аликвот",null,3,0.25]
[null,null,"И","Работа с бюреткой",null,"Вычесть все баллы, если бюретка закреплена не вертикально,  не промыта рабочим раствором,  воронка не убрана при установке нуля, есть пузыри в носике",null,3,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Техника работы с электродами",null,"Вычесть все баллы, если электроды  не промыты, не просушены перед использованием,  заливочное отверстие   не открыто, между измерениями не погружены  в дистиллированную воду   ",null,3,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И"," Погружение электродов  в раствор ",null,"Вычесть все баллы  если электроды и/или термокомпенсатор касаются стенки стакана при измерении; погружены в раствор не в соответствии с РЭ  ",null,3,0.25]
[null,null,"И","Техника работы с магнитной мешалкой в процессе измерений ",null,"Вычесть все баллы, если якорь задевает электроды, термокомпенсатор,  при перемешивании явно заметен водоворот (воронка) или без перемешивания",null,3,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Необоснованный перерасход реактивов","","Вычесть все баллы, если один из растворов был переделан",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"$f":"SUBTOTAL(9,I11:I137)","v":139.24999999999994}]
[null,null,"И","Утилизации отходов и реактивов ",null,"Проведен сбор мусора, выполнен слив использованных растворов в специальную емкость до окончания модуля",null,1,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"$f":"SUBTOTAL(9,I8:I138)","v":140.99999999999994}]
[2,"Техника выполнения задания"]
[null,null,"И","Отбор  аликвоты  соляной кислоты  в соответствии с методикой 10 см3",null,"Вычесть 0,50 балла, если аликвота не соответствует НД","3 операции",4,{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[null,null,"И","Проведение операций в соответствии с НД при определении поправочного коэффициента",null,"Вычесть все баллы, если операции проводились не в соответствии с НД",null,4,1.95]
[null,null,"И","Подготовка растворов для титрования при определения коэффициента поправки",null,"Вычесть 0,50 балла, если  раствор подготовлен не в соответсвии с НД (добавление воды)","3 операции",4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Установка поправочного коэффициента ",null,"Вычесть 0,40  балла, если  неверная фиксация эквивалентных обьемов","3 операции",5,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[null,null,"И","Титрант не капает на электроды",null,"Вычесть все баллы, если титрант капает на электроды",null,5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Установление точки эквивалентности потенциометрического титрования для установки концентрации ",null,"Вычесть 0,50 баллов, если точка эквивалентности установлена не в соответсвии с НД ","3 операции",5,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Титрование пробы потенциометрическим методом",null,"Вычесть 0,50  балла, если подготовка пробы не  в соответствии с НД (добавление воды)","2 операции",5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И"," Титрование пробы потенциометрическим методом",null,"Вычесть 0,50 балл, если добавление порций титранта  не соответствует НД   ","2 операции",5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Выполнение операций в соответствии с НД при титровании анализируемой пробы",null,"Вычесть  баллы, если титрование пробы в ед рН",null,5,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,null,"И","Построение кривых потенциометрического титрования анализируемой пробы ",null,"Вычесть  0,50 балла, если кривая не построена или построена не верно","2 операции",5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"С","Техника работы  с мерной посудой (цилиндры, пипетки , мерные колбы)",{"$nulls":3},3,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},0,"Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению. Доведение колб до метки  не на горизонтальной поверхности. Пипетки без соблюдения вертикальности при заполнении и при сливе, сосуд не наклонен. Капли на внешней стороне пипетки, не убираются (не обтираются) перед контролем мениска, кончик пипетки при сливе не касается стенки сосуда."]
[{"$nulls":4},1,"Использует  посуду   в соотвтетствии с НД,  с незначительными нарушениями техники применения "]
[{"$nulls":4},2,"Использование по назначению без нарушений техники применения"]
[{"$nulls":4},3,"Совершенный уровень владения "]
[3,"Обработка, анализ и оформление полученных результатов"]
[null,null,"И","Идентификация графиков",null,"вычесть 0,50 балла, если хотя бы один график не подписан и/или не подписаны оси, либо подписаны неверно","2 операции",6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Вычисление точки эквивалентности при  определения коэффициента поправки ",null,"вычесть 0,60 балла, если неверно определен хотя бы один объем","3 операции",6,{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[null,null,"И","Вычисление коэффициента поправки гидроксида натрия","","Вычесть 0,30 балла, если не расчитана хотя бы одна поправка","3 операции",6,{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[null,null,"И","Расчет среднего значения коэффициента поправки гидроксида натрия","","Вычесть все баллы, если значение коэффициента не попадает в предел (1,0000±0,0300) и  не сделан вывод",null,6,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[null,null,"И","Расчет точной молярной концентрации соляной кислоты с учетом коэффициента поправки",null,"вычесть все баллы, если не выполнено по НД",null,6,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,null,"И","Обработка графика для определения объема, пошедшего на титрование пробы",null,"вычесть 0,5 балла, если неверно проведены касательные","4 операции",6,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Определение точек эквивалентности для каждой пробы смеси  графически ",null,"вычесть 0,5 балла, если не определен хотя бы один объем","4 операции",6,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Расчёт содержания серной кислоты в анализируемой смеси","","Вычесть 0,30 балла,  для одного расчета","2 операции",6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Проверка приемлемости результатов параллельных определений серной кислоты ","","Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Расчет среднеарифметического значения серной кислоты ",null,"Вычесть все баллы, если расчитан без учета приемлемости",null,6,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Расчёт содержания фосфорной кислоты в анализируемой смеси","","Вычесть 0,30 балла,  для одного расчета","2 операции",6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Проверка приемлемости результатов параллельных определений фосфорной кислоты","","Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение",null,6,0.55]
[null,null,"И","Расчет среднеарифметического значения фосфорной кислоты",null,"Вычесть все баллы, если расчитан без учета приемлемости",null,6,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Округление результата измерений  в соответствии с методикой","","Вычесть 0,25 балла, если результат не округлен в соответствии с ГОСТ","2 операции",6,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Запись результата",null,"Вычесть 0,25 балла, если результат не представлен в соответствии с методикой (Х±Δ) г/дм3","2 операции",6,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,null,"И","Единицы измерения",null,"Вычесть все баллы если в протоколе отсутствуют единицы измерений",null,6,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Соответствие опорному значению (экспертная оценка)",null,"Вычесть 0,30 балла, если полученное значение не соответсвует опорному","2 операции",6,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,null,"С","Оформление протокола",{"$nulls":3},6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},0,"Протокол не содержит данных, необходимых для полного пониманния последовательности действий"]
[{"$nulls":4},1,"Протокол содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, но записи беспорядочны не    структурированы,   с многочисленными исправлениями (более 3)"]
[{"$nulls":4},2," Протокол содержит все данные , необходимые данные для понимания последовательности действий, записи структурированы, без многочисленных исправлений (1-3)"]
[{"$nulls":4},3,"То же что 2, содержит  все данные без исправлений, а также  дополнительную поясняющую информацию"]
[{"$nulls":6},"Итого:",null,{"$f":"(I6+I56+I121)","v":{"v":100,"d":"100.00"}}]

{"sheet":"Перечень профессиональных задач","index":1,"n_rows":7,"n_cols":2,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,1]]}
["Перечень профессиональных задач"]
[1,"Организация и безопасность работ "]
[2,"Бережливое производство"]
[3,"Техника работы с оборудованием и химической посудой"]
[4,"Работам с анализируемыми объектами и химическими реактивами"]
[5,"Технология выполнения химических и физико-химических анализов"]
[6,"Технология обработки данных и представление результатов"]