{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Критерии оценки","Перечень профессиональных задач"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Критерии оценки","index":0,"n_rows":131,"n_cols":9,"rows_kept":131}
[]
[null,"Мероприятие",null,"Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" в 2026 г."]
[null,"Наименование компетенции",null,"Системы умного дома"]
[]
["Код","Подкритерий","Тип аспекта","Аспект","Судейский балл","Методика проверки аспекта","Требование или номинальный размер","Проф. задача","Макс. балл"]
["А","Монтаж и коммутация электрооборудования и элементов системы «умный дом»",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I7:I72)","v":{"v":37,"d":"37.00"}}]
["А1","Монтаж и коммутация. Организация рабочего процесса и охрана труда. "]
[null,null,"И","С1. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ",null,"1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж","дискрет",1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","С1. Содержание рабочего места во время проведения работ",null,"Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж","дискрет",2,0.25]
[null,null,"И","С1. Содержание рабочего места по окончании проведения работ",null,"Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены.","да/нет",2,0.25]
[null,null,"И","С1. Отсутствие повреждений и травм",null,"Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках)","да/нет",1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","С2. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ",null,"1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж","дискрет",1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","С2. Содержание рабочего места во время проведения работ",null,"Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж","дискрет",2,0.25]
[null,null,"И","С2. Содержание рабочего места по окончании проведения работ",null,"Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены.","да/нет",2,0.25]
[null,null,"И","С2. Отсутствие повреждений и травм",null,"Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках)","да/нет",1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","С3. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ",null,"1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж","дискрет",1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","С3. Содержание рабочего места во время проведения работ",null,"Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж","дискрет",2,0.25]
[null,null,"И","С3. Содержание рабочего места по окончании проведения работ",null,"Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены.","да/нет",2,0.25]
[null,null,"И","С3. Отсутствие повреждений и травм",null,"Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках)","да/нет",1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","С3. Использование дополнительных расходных материалов",null,"За каждое нарушение минус 0,5 балла","да/нет",2,{"v":2,"d":"2.00"}]
["А2","Монтаж и коммутация. Кабеленесущие системы. "]
[null,null,"И","Кабельные каналы",null,"Установлены в соответствии со схемой","да/нет",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Жесткие и гофрированные трубы ПВХ",null,"Установлены в соответствии со схемой","да/нет",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Элементы управления, сигнализации",null,"Установлены в соответствии со схемой","да/нет",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Розетки, силовые разъемы, эл.потребители",null,"Установлены в соответствии со схемой","да/нет",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Измерение 1",null,"погрешность 2мм ","да/нет",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Измерение 2",null,"погрешность 2мм ","да/нет",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Уровень 1",null,"в пределах риски","да/нет",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Уровень 2",null,"в пределах риски","да/нет",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Угол 1",null,"погрешность 1°","да/нет",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"С","Кабельные каналы","","Учитываются: надежность крепления, зазоры, стыки. Отсутствуют стружка, доп.линии, защитная пленка, изломы, заусенцы, повреждения. Эстетика, коммерческий вид.",null,5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"",0,"Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено"]
[{"$nulls":3},"",1,"Соответствует отраслевому стандарту"]
[{"$nulls":3},"",2,"Местами выше отраслевого стандарта"]
[{"$nulls":3},"",3,"Превосходит отраслевой стандарт."]
[null,null,"С","Трубы ПВХ (гибкие, жесткие)","","Учитываются: симметрия и достаточность креплений, плавность поворотов, установка муфт, механические и термические повреждения,  изломы, надежность стыковки, лишние отверстия, доп.линий, эстетика, коммерческий вид.",null,5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"",0,"Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено"]
[{"$nulls":3},"",1,"Соответствует отраслевому стандарту"]
[{"$nulls":3},"",2,"Местами выше отраслевого стандарта"]
[{"$nulls":3},"",3,"Превосходит отраслевой стандарт."]
["А3","Монтаж и коммутация. Проводники и внешнее электрооборудование."]
[null,null,"И","Элементы управления и сигнализации",null,"Корректность установки, отсутствие повреждений, надежность крепления. За каждый не корректный минус 0,5 балла","дискрет",5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Элементы управления и сигнализации",null,"Тип проводника выбран согласно КЗ. Многожильные провода обжаты соответствующим наконечником. Надежность контакта. Отсутствие видимых токоведущих жил. Проводники заходят в двойной изоляции. Оболочка ровно обрезана. За каждый не корректный минус 1 балл","дискрет",5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Розетки, силовые разъемы, эл.потребители",null,"Корректность установки, отсутствие повреждений, надежность крепления. За каждый не корректный минус 0,5 балла","дискрет",5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Розетки, силовые разъемы, эл.потребители",null,"Тип проводника выбран согласно КЗ. Многожильные провода обжаты соответствующим наконечником. Надежность контакта. Отсутствие видимых токоведущих жил. Проводники заходят в двойной изоляции. Оболочка ровно обрезана. За каждый не корректный минус 1 балл","дискрет",5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Силовые и слаботочные сети",null,"Разделены, отсутствует совместная прокладка","да/нет",5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Маркировка оборудования",null,"Все элементы подписаны в соответствии с КЗ. За каждый не корректный минус 0,5 балла","дискрет",5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Ввод проводников внешнего оборудования в щит",null,"Провода и кабели заходят в щит в двойной изоляции. Внешняя оболочка ровно обрезана. Обеспечена защита проводников от механических повреждений.","да/нет",5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Подключение проводников внешнего оборудования в щите",null,"За каждое не подключенное внешнее оборудование (устройство) в НКУ минус 1 балл ","дискрет",5,{"v":2,"d":"2.00"}]
["А4","Монтаж и коммутация. Низковольтные комплектные устройства (ЩК)."]
[null,null,"И","Установка щита",null,"Надежно установлен в соответствии со схемой КЗ, отсутствуют механические повреждения.","да/нет",5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Установка оборудования щита",null,"Надежно установлены корректно в соответствии с КЗ, отсутствуют механические повреждения.","да/нет",5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Маркировка оборудования щита",null,"Оборудование корректно промаркировано","да/нет",5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Выбор проводников щита",null,"Проводники выбраны в соответствии с КЗ, соблюдена цветовая маркировка. За каждый не корректный/не подключенный минус 0,25 балла ","дискрет",5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Монтаж проводников",null,"Проводники уложены в жгуты или кабельные каналы в соответствии с КЗ","да/нет",5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Качество подключения проводников",null,"Отсутствуют видимые токопроводящие жилы. Надежность контактных соединений. За каждый не корректный минус 0,5 балла ","дискрет",5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Маркировка проводников щита",null,"Проводники корректно промаркированы. За каждый не корректный/не промаркированный минус 0,5 балла","дискрет",5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Коммутация  щита",null,"За каждое не подключенное оборудование (устройство) в НКУ минус 0,5 балла ","дискрет",5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"С","Общий вид НКУ",null,"Щит собран в полном объеме, нет перекосов, повреждений, надежная фиксация. Оборудование установлено корректно, работоспособно. Проводники уложены аккуратно, выверена оптимальная длина и не затрудняют замену оборудования, многожильные проводники опрессованы наконечниками. Отсутствуют повреждения изоляции, срощенные участки. В контактах нет видимой меди, проводники надежно зафиксированы. Проводники промаркированы. Отсутствие стружки, мусора, остатков материалов и т.п. Эстетика, коммерческий вид.",null,5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},0,"Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено"]
[{"$nulls":4},1,"Соответствует отраслевому стандарту"]
[{"$nulls":4},2,"Местами выше отраслевого стандарта"]
[{"$nulls":4},3,"Превосходит отраслевой стандарт."]
["А5","Монтаж и коммутация. Низковольтные комплектные устройства (Слаботочный щит)."]
[null,null,"И","Установка щита",null,"Надежно установлен в соответствии со схемой КЗ, отсутствуют механические повреждения.","да/нет",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Установка оборудования щита",null,"Надежно установлены корректно в соответствии с КЗ, отсутствуют механические повреждения.","да/нет",5,0.25]
[null,null,"И","Маркировка оборудования щита",null,"Оборудование корректно промаркировано","да/нет",5,0.25]
[null,null,"С","Общий вид НКУ",null,"Щит собран в полном объеме, нет перекосов, повреждений, надежная фиксация. Оборудование установлено корректно, работоспособно. Проводники уложены аккуратно, выверена оптимальная длина и не затрудняют замену оборудования, многожильные проводники опрессованы наконечниками. Отсутствуют повреждения изоляции, срощенные участки. В контактах нет видимой меди, проводники надежно зафиксированы. Проводники промаркированы. Отсутствие стружки, мусора, остатков материалов и т.п. Эстетика, коммерческий вид.",null,5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},0,"Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено"]
[{"$nulls":4},1,"Соответствует отраслевому стандарту"]
[{"$nulls":4},2,"Местами выше отраслевого стандарта"]
[{"$nulls":4},3,"Превосходит отраслевой стандарт."]
["Б","Пусконаладочные работы",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I74:I95)","v":{"v":15,"d":"15.00"}}]
["Б1","Пусконаладочные работы. Организация рабочего процесса и охрана труда. "]
[null,null,"И","Соблюдение требований ОТ и ТБ",null,"Соблюдение требований безопасности при проведении пусконаладочных работ.","да/нет",1,{"v":1,"d":"1.00"}]
["Б2","Пусконаладочные работы.Нормативная и сопроводительная документация."]
[null,null,"И","Протоколы испытаний",null,"Корректность заполнения протоколов. За каждый не корректный/не заполненный минус 0,5 балла ","дискрет",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
["Б3","Пусконаладочные работы. Коммуникация и навыки общения."]
[null,null,"С","Доклад участника о выполненных работах и методике проведения испытаний",null,"Оценивается представление ЭУ, объем знаний по методикам проведения испытаний,",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":5},"виды испытаний, дополнительная информация, грамотная речь, четкое построение фраз,"]
[{"$nulls":5},"отстутствие жаргона, слов паразитов"]
[{"$nulls":4},0,"Доклад не раскрыл требований по выполненным работам и методикам проведения испытаний"]
[{"$nulls":4},1,"Даны посредственные объяснения по работе ЭУ и методикам проведения испытаний"]
[{"$nulls":4},2,"Даны четкая профессиональная информация в рамках требований КЗ"]
[{"$nulls":4},3,"Даны четкая профессиональная информация превышающая требования КЗ"]
["Б4","Пусконаладочные работы. Приемо-сдаточные испытания."]
[null,null,"И","Измерение R изоляции","","Корректность проведения испытаний","да/нет",7,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Измерение R проводников",null,"Корректность проведения испытаний","да/нет",7,{"v":1,"d":"1.00"}]
["Б5","Пусконаладочные работы. Проверка функций (корректность коммутации)."]
[null,null,"И","Включение эл.аппарата 1                                      Включение QF1 питание на счетчике и реле напряжения","","Корректно, в соответствии со схемами КЗ","да/нет",6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Включение эл.аппарата 2                                      Включение QF2, QF3 питание на двухканальных реле","","Корректно, в соответствии со схемами КЗ","да/нет",6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Включение эл.аппарата 3                                      Включение QF4 питание на одноканальном реле","","Корректно, в соответствии со схемами КЗ","да/нет",6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Включение эл.аппарата 4                                      Включение QF5, QF6 питание на XS1, XS3",null,"Корректно, в соответствии со схемами КЗ","да/нет",6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Настройка реле напряжения",null,"Корректно, в соответствии со схемами КЗ","да/нет",6,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Дополнительные попытки","","Оценивается в случае подачи напряжения! Каждая попытка минус 1 балл. Не более 2 доп.попыток.","дискрет",6,{"v":2,"d":"2.00"}]
["В","Настройка и отладка элементов системы умный дом ",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I98:I118)","v":{"v":38,"d":"38.00"}}]
["В1","Работа с приложением"]
[null,null,"И","Структурирование помещений",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",8,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Добавлены все элементы умного дома",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",8,{"v":1,"d":"1.00"}]
["В2","Настройка и отладка элементов системы умный дом. Проверка сценариев работы."]
[null,null,"И","Включение/выключение EL1.1 с кнопки",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",8,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Включение/выключение EL1.2 с кнопки",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",8,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Включение/выключение EL2.1 с кнопки",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",8,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Включение/выключение EL2.2 с кнопки",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",8,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Включение/выключение EL1.1 с  мобильного устройства",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",8,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Включение/выключение EL1.2 с  мобильного устройства",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",8,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Включение/выключение EL2.1 с  мобильного устройства",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",8,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Включение/выключение EL2.2 с  мобильного устройства",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",8,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Включение/выключение XS2 с  мобильного устройства",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",8,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Работа сценария 1. Включение EL1 и EL3",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",8,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Работа сценария 2. Включение EL2 и EL4",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",8,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Работа сценария 3. Включение EL1, EL2, EL3 и EL4",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",8,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Работа сценария 4. Выключение EL1, EL2, EL3 и EL4",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",8,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Работа сценария 5. Включение EL1, EL2, EL3, EL4 и XS2",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",8,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Работа сценария 6. Выключение EL1, EL2, EL3, EL4 и XS2",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",8,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Функция 1 сценарной кнопки",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",8,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Функция 2 сценарной кнопки",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",8,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Напряжение на электроустановке","","Отсутствие коротких замыканий, ложных срабатываний, специфичного запаха нагрева, посторонние шумы, поврежденного напряжением оборудования.","да/нет",6,{"v":2,"d":"2.00"}]
["Г","Программирование ПЛК",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I121:I130)","v":{"v":10,"d":"10.00"}}]
["Г1","Программирование ПЛК"]
[null,null,"И","Программный код. Алгоритм 1",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",9,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Программный код. Алгоритм 2",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",9,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Программный код. Алгоритм 3",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",9,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Программный код. Алгоритм 4",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",9,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Программный код. Алгоритм 5",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",9,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Программный код. Алгоритм 6",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",9,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Программный код. Алгоритм 7",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",9,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Программный код. Алгоритм 8",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",9,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Программный код. Алгоритм 9",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",9,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Программный код. Алгоритм 10",null,"Выполнено в соответствии с КЗ","да/нет",9,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":5},"Итого",null,null,{"$f":"SUM(I119,I96,I73,I6)","v":{"v":100,"d":"100.00"}}]

{"sheet":"Перечень профессиональных задач","index":1,"n_rows":10,"n_cols":2,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,1]]}
["Перечень профессиональных задач"]
[1,"Охрана труда"]
[2,"Бережливое производство"]
[3,"Нормативная и сопроводительная документация"]
[4,"Коммуникация и навыки общения"]
[5,"Монтаж"]
[6,"Коммутация"]
[7,"Электрические измерения"]
[8,"Настройка системы"]
[9,"Программирование"]