{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Критерии оценки","Перечень профессиональных задач"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Критерии оценки","index":0,"n_rows":202,"n_cols":9,"rows_kept":202,"merged":[[4,1,4,7],[41,1,41,7],[152,1,152,7]]}
[null,"Мероприятие",null,"Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2026г. в Красноярском крае"]
[null,"Наименование компетенции",null,"Сантехника и отопление (Юниоры)"]
[]
["Код","Субкритерий","Тип аспекта","Аспект","Судейский балл","Методика проверки аспекта","Требование или номинальный размер","Проф. задача","Макс. балл"]
["А","Установка застенных модулей, монтаж системы водоотведения",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I6:I41)","v":{"v":16,"d":"16.00"}}]
[1,"Защитные очки и перчатки"]
[null,null,"И","Конкурсант использовал защитные перчатки при выполнении модуля А?",null,"Конкурсант использовал защитные перчатки от механических воздействий согласно инструкции по ОТ (не было замечаний)\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",1,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,null,"И","Конкурсант использовал защитные очки при выполнении модуля А?","","Конкурсант использовал защитные очки, согласно инструкции по ОТ (не было замечаний)\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",1,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[2,"Использование материалов: трубы и фитинги"]
[null,null,"И","Конкурсанту потребовались дополнительные трубы",null,"Введите суммарную длину дополнительных отрезков трубы, потребовавшихся Конурсанту в метрах, например, 0,75\n0 м = полная оценка / 0,5-1,0 м суммарно для всех диаметров труб = половина оценки / более 1,0 м = 0 оценка",0,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Конкурсанту потребовались  дополнительные фитинги",null,"Введите количество дополнительных фитингов выданных Конурсанту\n0 = полная оценка / 1 фитинг  = половина оценки / 2 и более = 0 оценка. ",0,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[3,"Чистота"]
[null,null,"И","На рабочем посту инструмент убран после окончания работы?",null,"Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля Конурсантом.\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",2,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[null,null,"И","На рабочем посту отсутствуют излишки труб, фитинги, упаковочные коробки?",null,"Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля Конурсантом.\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",2,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[4,"Завершение и сдача работы в отведенное время"]
[null,null,"И","Своевременное завершение модуля",null,"Модуль завершен в отведенное время, все элементы предусмотренные спецификацией  смонтированы и соединены, обеспечивая работоспособность системы.\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",2,{"v":1,"d":"1.00"}]
[5,"Работа с нормативной, сопроводительной документацией, чертежами"]
[null,null,"И 1","Система смонтирована в соответствии с чертежом, все необходимые элементы присутствуют?",null,"Все элементы и основные узлы установлены и соединены в соответствии с чертежом, обеспечивая общую целостность системы и её работоспособность.\nМонтаж выполнен согласно спецификации материалов и элементов.\nКоличество и тип фитингов  соответствуют чертежу.\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",3,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И 2","Раструбные соединения установлены в направлении потока жидкости?",null,"Все раструбные соединения установлены раструбом по направлению потока.\nИсключением являются фасонные части раструб-раструб (двухраструбные и надвижные муфты и т.п.).\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",3,{"v":1,"d":"1.00"}]
[6,"Дизайн (менеджмент)"]
[null,null,"И","Все узлы труб системы К1 выполнены в соответствии с эскизами узлов? ",null,"Количество и местоположение узлов системы К1 соответствует указанным на чертежах и эскизах.\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[7,"Размеры"]
[null,null,"И","Размер 1 (ПП)",null,"Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Размер 2 (ПП)",null,"Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Размер 3 (ПП)",null,"Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[8,"Вертикаль и горизонталь"]
[null,null,"И","Вертикаль и горизонталь 1. Уклон (ПП)",null,"Уклон трубы Ду 100 в пределах 0,57° ≤ х ≤1,72°  = полная оценка / Уклон выходящий за пределы значений < 0,57°ᵒ…1,72° < = 0 оценка\nУклон трубы Ду 50 в пределах 1,15° ≤ х ≤2,29°  = полная оценка / Уклон выходящий за пределы значений < 1,15° …2,29° < = 0 оценка",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Вертикаль и горизонталь 2. Уклон (ПП)",null,"Уклон трубы Ду 100 в пределах 0,57° ≤ х ≤1,72°  = полная оценка / Уклон выходящий за пределы значений < 0,57°ᵒ…1,72° < = 0 оценка\nУклон трубы Ду 50 в пределах 1,15° ≤ х ≤2,29°  = полная оценка / Уклон выходящий за пределы значений < 1,15° …2,29° < = 0 оценка",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Вертикаль и горизонталь 3. Вертикаль (ПП)",null,"Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка\n",90,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Вертикаль и горизонталь 4. Вертикаль (ПП)",null,"Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка\n",90,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[9,"Соединения"]
[null,null,"С","Соединение 1 (ПП) разрушающий контроль",{"$nulls":3},6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},0,"Резиновое уплотнительное кольцо отсутствует или вставлено неправильно (деформировано) и не обеспечивает герметичность соединения\nи/или\nПрисутствуют три из следующих дефектов:\n-труба отрезана не под прямым углом (90°), допуск +/- 2 мм от плоскости реза;\n-отсутствует наружная фаска;\n-не удален внутренний грат;\n-отсутствует зазор на тепловое расширение 10 мм (допустимое отклонение +/- 2 мм)."]
[{"$nulls":4},1,"Присутствуют два из следующих дефектов:\n-труба отрезана не под прямым углом (90°), допуск +/- 2 мм от плоскости реза;\n-отсутствует наружная фаска;\n-не удален внутренний грат;\n-отсутствует зазор на тепловое расширение 10 мм (допустимое отклонение +/- 2 мм).\n"]
[{"$nulls":4},2,"Присутствует один из следующих дефектов:\n-труба отрезана не под прямым углом (90°), допуск +/- 2 мм от плоскости реза;\n-отсутствует наружная фаска;\n-не удален внутренний грат;\n-отсутствует зазор на тепловое расширение 10 мм (допустимое отклонение +/- 2 мм)."]
[{"$nulls":4},3,"Отсутствуют все возможные дефекты. \nТруба отрезана  под прямым углом(90°), допуск +/- 2 мм от плоскости реза.\nУдален внутренний грат трубы.\nСнята наружная фаска трубы\nВыполнен зазор на тепловое расширение 10 мм (допустимое отклонение +/- 2 мм)."]
[null,null,"С","Соединение 2 (ПП) разрушающий контроль",{"$nulls":3},6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},0,"Резиновое уплотнительное кольцо отсутствует или вставлено неправильно (деформировано) и не обеспечивает герметичность соединения\nи/или\nПрисутствуют три из следующих дефектов:\n-труба отрезана не под прямым углом (90°), допуск +/- 2 мм от плоскости реза;\n-отсутствует наружная фаска;\n-не удален внутренний грат;\n-отсутствует зазор на тепловое расширение 10 мм (допустимое отклонение +/- 2 мм)."]
[{"$nulls":4},1,"Присутствуют два из следующих дефектов:\n-труба отрезана не под прямым углом (90°), допуск +/- 2 мм от плоскости реза;\n-отсутствует наружная фаска;\n-не удален внутренний грат;\n-отсутствует зазор на тепловое расширение 10 мм (допустимое отклонение +/- 2 мм).\n"]
[{"$nulls":4},2,"Присутствует один из следующих дефектов:\n-труба отрезана не под прямым углом (90°), допуск +/- 2 мм от плоскости реза;\n-отсутствует наружная фаска;\n-не удален внутренний грат;\n-отсутствует зазор на тепловое расширение 10 мм (допустимое отклонение +/- 2 мм)."]
[{"$nulls":4},3,"Отсутствуют все возможные дефекты. \nТруба отрезана  под прямым углом(90°), допуск +/- 2 мм от плоскости реза.\nУдален внутренний грат трубы.\nСнята наружная фаска трубы\nВыполнен зазор на тепловое расширение 10 мм (допустимое отклонение +/- 2 мм)."]
["Б","Монтаж систем холодного и горячего водоснабжения с установкой встраиваемых элементов",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I43:I152)","v":{"v":63.4,"d":"63.40"}}]
[1,"Защитные очки и перчатки"]
[null,null,"И","Конкурсант использовал защитные перчатки при выполнении модуля Б?",null,"Конкурсант использовал защитные перчатки от механических воздействий согласно инструкции по ОТ (не было замечаний)\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",1,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,null,"И","Конкурсант использовал защитные очки при выполнении модуля Б?","","Конкурсант использовал защитные очки, согласно инструкции по ОТ (не было замечаний)\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",1,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[2,"Средства индивидуальной защиты - длинные рукава и огнеупорные перчатки",{"$nulls":6},""]
["","","И","Конкурсант использовал одежду с длинными рукавами при проведении работ с высокими температурами?","","Конкурсант использовал одежду с длинными рукавами при проведении работ с высокими температурами, согласно инструкции по ОТ при сварке  полипропиленовых труб (PPR).\n(не было замечаний)\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",1,{"v":0.7,"d":"0.70"}]
["","","И","Конкурсант использовал ХБ перчатки (без ПВХ покрытия) при проведении работ с высокими температурами, при сварке полипропиленовых труб (PPR)?","","Конкурсант использовал огнеупорные перчатки при проведении работ с высокими температурами, согласно инструкции по ОТ при сварке  полипропиленовых труб (PPR).\n(не было замечаний)\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",1,{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[3,"Использование материалов: трубы и фитинги",{"$nulls":6},""]
["","","И","Конкурсанту потребовались дополнительные трубы?","","Введите суммарную длину дополнительных отрезков трубы, потребовавшихся Конурсанту в метрах, например, 1,25\n0 м = полная оценка / 0,5 м - 1,0 м суммарно для всех диаметров и материалов труб = половина оценки / более 1,0 м = 0 оценка","0",2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["","","И","Конкурсанту потребовались  дополнительные фитинги?","","Введите количество дополнительных фитингов выданных Конурсанту\n0 = полная оценка / 1 фитинг  = половина оценки / 2 и более = 0 оценка. ","0",2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[4,"Чистота","","","","","",""]
[null,null,"И","На рабочем посту инструмент убран после окончания работы?",null,"Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля Конкурсантом. По завершению модуля Конкурсант должен убрать тот инструмент, который ему в дальнейшем не понадобиться.\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",2,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
["","","И","На рабочем посту отсутствуют излишки труб, фитинги, упаковочные коробки?","","Оцениваются излишки труб, остатки и отрезки труб, а также фитинги и пустые коробки от оборудования, оставленные Конкурсантом на рабочем посту. Трубные узлы и готовые заготовки не учитываются, если они находяться акуратно сложенными у рабочих стен поста.\nПроверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля Конкурсантом.\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",2,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[5,"Завершение и сдача работы в отведенное время"]
[null,null,"И","Своевременное завершение модуля","","Модуль завершен в отведенное время, все элементы предусмотренные спецификацией модуля Б установлены и соединены, обеспечивая работоспособность системы.\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[6,"Работа с нормативной, сопроводительной документацией, чертежи"]
[null,null,"И","Система холодного водоснабжения В1 смонтирована в соответствии с чертежом, все необходимые элементы присутствуют?",null,"Все элементы и основные узлы установлены и соединены в соответствии с чертежом, обеспечивая общую целостность системы и её работоспособность.\nМонтаж выполнен согласно спецификации материалов и элементов.\nКоличество и тип фитингов  соответствуют чертежу.\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",3,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Система холодного водоснабжения Т3 смонтирована в соответствии с чертежом, все необходимые элементы присутствуют?",null,"Все элементы и основные узлы соединены в соответствии с чертежом, обеспечивая общую целостность системы и её работоспособность.\nМонтаж выполнен согласно спецификации материалов и элементов.\nКоличество и тип фитингов  соответствуют чертежу.\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",3,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Трубы системы холодного водоснабжения В1 расположены в соответствии с чертежом?",null,"Расположение всех трубопроводов системы холодного водоснабжения В1 соответствует представленному на чертеже.\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",3,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Трубы системы горячего водоснабжения Т3 расположены в соответствии с чертежом?",null,"Расположение всех трубопроводов системы горячего водоснабжения Т3 соответствует представленному на чертеже.\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",3,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[7,"Дизайн (менеджмент)"]
[null,null,"И","Узел учета ХВС смонтирован в соответствии чертежом?",null,"Узел учета смонтирован в соответствии с чертежом, установлены все элементы (кран шаровой, фильтр, счетчик/расходомер) согласно спецификации узла?\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Элементы узла учета ХВС установлены в соответствии с направлением потока?",null,"Элементы узла учета (счетчик с монтажным комплектом, фильтр грубой очистки, обратный клапан, редуктор) установлены по направлению потока, в соответствии указателям на корпусах.\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Узел учета ГВС смонтирован в соответствии чертежом?",null,"Узел учета смонтирован в соответствии с чертежом, установлены все элементы (кран шаровой, фильтр, счетчик/расходомер) согласно спецификации узла?\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Элементы узла учета ГВС установлены в соответствии с направлением потока?",null,"Элементы узла учета (счетчик с монтажным комплектом, фильтр грубой очистки, обратный клапан, редуктор) установлены по направлению потока, в соответствии указателям на корпусах.\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Все изгибы (узлы) труб системы холодного водоснабжения В1 выполнены в соответствии эскизам узлов на чертеже? ",null,"Количество и расположение  изгибов (узлов) труб системы Т3 соответствует представленнным на чертежах и эскизах.\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Все изгибы (узлы) труб системы горячего водоснабжения Т3 выполнены в соответствии эскизам узлов на чертеже? ",null,"Количество и расположение  изгибов (узлов) труб системы В1 соответствует представленнным на чертежах и эскизах.\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[8,"Размеры"]
[null,"","И","Размер 1 (PE-Xc/Al/PE, акс.пресс)","","Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
["","","И","Размер 2 (PE-Xc/Al/PE, акс.пресс)","","Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
["","","И","Размер 3 (PE-X/Al/PE-X, рад.пресс)","","Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
["","","И","Размер 4 (PE-X/Al/PE-X, рад.пресс)","","Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
["","","И","Размер 5 (PE-X/Al/PE-X, рад.пресс)","","Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
["","","И","Размер 6 (PРR)","","Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка",null,6,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,"","И","Размер 7 (PРR)","","Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка",null,6,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["","","И","Размер 8 (Cu)","","Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка",null,6,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["","","И","Размер 9 (Cu)","","Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка",null,6,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["","","И","Размер 10 (Cu)","","Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка",null,6,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[9,"Соединения","","","","","","",""]
["","","И","Пресс-соединение 1 \n(Аксиальная запресовка PE-Xc/Al/PE)","","Пресс-втулка запресованна правильной стороной.\nЗазор между пресс-втулкой и фитингом более 0,5 мм\nТруба имеет прямой участок после фитинга более 10 мм\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",6,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["","","С","Пресс-соединение 2\n(Радиальная запресовка PE-X/Al/PE-X)",null,null,"",6,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["","","","",0,"Фитинг запрессован неправильно или не запрессован\nТрубу не видно в смотровых окнах.",""]
["","","","",1,"Трубу не полностью видно в двух или более смотровых окнах",""]
["","","","",2,"Трубу не полностью видно в одном смотровом окне.\nИндикатор обжима все еще находится на фитинге.",""]
[{"$nulls":4},3,"Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов."]
["","","С","Cварное соединение 3\n(Нагретым инструментом в раструб PPR)",null,null,"",6,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["","","","",0,"Труба, сваренная с фитингом под углом с одной или обеих сторон или с дефектом охвата.\nНе допустимый, если L≥1мм ",""]
["","","","",1,"Труба, сваренная с фитингом под углом с одной или обеих сторон или с незначительным дефектом \nДопустимый, если L≤1мм",""]
["","","","",2,"Изменяющаяся форма грата или его отсутствие на одной или обеих сторонах (частично или по всей длине стыка) ",""]
[{"$nulls":4},3,"Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов."]
["","","С","Cварное соединение 4\n(Нагретым инструментом в раструб PPR)\nРазрушающий  контроль",null,null,"",6,{"v":2,"d":"2.00"}]
["","","","",0,"Непровар или видны полости образовавшиеся в результате поворота фитинга в процессе кристаллизации.  \nИ/ИЛИ\nПолное отсутствие проходного сечения",""]
["","","","",1,"Сдавленно или зауженно  проходное сечение трубы. \nДлина зоны сварки превышает номинальное значение.\nТруба вставлена в фитинг  во время нагрева или сварки ",""]
["","","","",2,"Неполное введение трубы\nНедостаточная длина зоны сварки Допускается в случаях незначительного уменьшения длины зоны сварки от номинального значения и отсутствия надрезов внутреннего шва,  не более 2 мм от глубины муфты",""]
[{"$nulls":4},3,"Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов."]
["","","С","Пресс-соединение (Cu) 5",null,null,"",6,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["","","","",0,"Фитинг незапрессован или запрессован неправильно",""]
["","","","",1,"Маркировка глубины вставки не видна, как указано в спецификациях производителя",""]
["","","","",2,"Отметка маркером глубины входа трубы частично в глубине пресс- фитинга или имеет отступ от края пресс-фитинга, но не более 1 мм; и присутствуют другие отметки кроме глубины вставки.",""]
[{"$nulls":4},3,"Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов."]
["","","С","Пресс-соединение (Cu) 6 разрушающий контроль",null,null,"",6,{"v":2,"d":"2.00"}]
["","","","",0,"Конец трубы (один или более) не вставлен в фитинг более чем на 1 мм\nи\nВнутри соединения сужен конец трубы – на трубе не удален грат (внутренний и наружный)",""]
["","","","",1,"Конец трубы (один или более) не вставлен в фитинг более чем на 1 мм",""]
["","","","",2,"Внутри соединения сужен конец трубы – на трубе не удален грат (внутренний и наружный)",""]
[{"$nulls":4},3,"Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов."]
["","","С","Резьба 7 PE-X/Al/PE-X",null,null,"",6,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["","","","",0,"Видно менее 1 витка резьбы.",""]
["","","","",1,"Видно более двух витков резьбы.",""]
["","","","",2,"Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.",""]
[{"$nulls":4},3,"Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов."]
[10,"Вертикаль и горизонталь","","","","","","",""]
["","","И","Вертикаль 1  PE-X/Al/PE-X","","Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка\nИспользуйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня","90",6,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["","","И","Вертикаль 2  PE-X/Al/PE-X","","Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка\nИспользуйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня","90",6,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["","","И","Горизонталь 3 PE-X/Al/PE-X","","Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка\nИспользуйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня",0,6,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["","","И","Горизонталь 4 PE-X/Al/PE-X","","Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка\nИспользуйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня",0,6,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["","","И","Вертикаль 5 PPR","","Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка\nИспользуйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня","90",6,{"v":1,"d":"1.00"}]
["","","И","Горизонталь 6 PPR","","Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка\nИспользуйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня",0,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
["",null,"И","Вертикаль 7 Cu","","Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка\nИспользуйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня","90",6,{"v":1,"d":"1.00"}]
["","","И","Горизонталь 8 Cu","","Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка\nИспользуйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня",0,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
["","","И","Горизонталь 9 Cu","","Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка\nИспользуйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня",0,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[11,"Гибы и углы","","","","","","",""]
["","","И","Гиб  1 PE-X/Al/PE-X","","Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже\nИспользуйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
["","","И","Гиб  2 PE-X/Al/PE-X","","Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже\nИспользуйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
["","","И","Гиб  3 PE-X/Al/PE-X","","Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже\nИспользуйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
["","","С","Гибка ручным инструментом 3 PE-X/Al/PE-X",null,null,"",6,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["","","","",0,"Видно более одной складки или вмятины",""]
["","","","",1,"Видно только одну складку или вмятину",""]
["","","","",2,"Присутствуют маркировка и разметка, нанесенные во время рабочего процесса",""]
[{"$nulls":4},3,"Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов."]
["","","И","Гиб  4 Cu","","Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже\nИспользуйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня",null,6,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["","","И","Гиб  5 Cu","","Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже\nИспользуйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня",null,6,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["","","И","Гиб  6 Cu","","Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже\nИспользуйте измерительное оборудование из личного инструмента Конкурсанта, введите данные с цифрового уровня",null,6,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["","","С","Гибка ручным иснтрументом 6 Cu",null,null,"",6,{"v":1,"d":"1.00"}]
["","","","",0,"Видно более одной складки или вмятины",""]
["","","","",1,"Видно только одну складку или вмятину",""]
[{"$nulls":4},2,"Присутствуют маркировка и разметка, нанесенные во время рабочего процесса"]
["","","","",3,"Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.",""]
[12,"Испытание давлением воздухом с завершением и сдачей результата в отведенной время",{"$nulls":6},""]
["","","И","Трубы/трубопроводные системы В1 герметичны (не учитывая производственный брак)?","","Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка","Да/Нет",7,{"v":2,"d":"2.00"}]
["","","И","Трубы/трубопроводные системы Т3 герметичны (не учитывая производственный брак)?","","Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка","Да/Нет",7,{"v":2,"d":"2.00"}]
["","","И","Трубы/трубопроводные системы В1 герметичны (не учитывая производственный брак)?","","Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка","Да/Нет",7,{"v":2,"d":"2.00"}]
["","","И","Трубы/трубопроводные системы Т3 герметичны (не учитывая производственный брак)?","","Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка","Да/Нет",7,{"v":2,"d":"2.00"}]
[13,"Настройка и регулирование оборудования систем",{"$nulls":6},""]
["","","И","Конкурсант открыл необходимую запорную арматуру системы ХВС для проверки системы на герметичность?","","Конурсант обязан открыть необходимую запорную арматуру системы ХВС для полноценной проверки системы на герметичность. Экспертная группа имеет право попросить Конурсанта продемонстрировать открытие запорной арматуры для оценки данного аспекта.\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",8,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","После проведения испытания системы ХВС на герметичность, Конкурсант снизил давление до минимума и закрыл необходимую запорную арматуру?",null,"После проверки системы ХВС на герметичность, Конурсант должен плавно спустить давление из системы и закрыть необходимую запорную арматуру.\nКонурсант плавно спустил давление из системы и закрыл необходимую запорную арматуру = полная оценка / \nКонурсант плавно спустил давление из системы, но не закрыл необходимую запорную арматуру (либо наоборот) = половина оценка / \nКонурсант не спустил давление из системы и не закрыл необходимую запорную арматуру = 0 оценка",null,8,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["","","И","Конкурсант открыл необходимую запорную арматуру системы ГВС для проверки системы на герметичность?","","Конурсант обязан открыть необходимую запорную арматуру системы ГВС для полноценной проверки системы на герметичность. Экспертная группа имеет право попросить Конурсанта продемонстрировать открытие запорной арматуры для оценки данного аспекта.\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",8,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","После проведения испытания системы ГВС на герметичность, Конкурсант снизил давление до минимума и закрыл необходимую запорную арматуру?",null,"После проверки системы ГВС на герметичность, Конурсант должен плавно спустить давление из системы и закрыть необходимую запорную арматуру.\nКонурсант плавно спустил давление из системы и закрыл необходимую запорную арматуру = полная оценка / \nКонурсант плавно спустил давление из системы, но не закрыл необходимую запорную арматуру (либо наоборот) = половина оценка / \nКонурсант не спустил давление из системы и не закрыл необходимую запорную арматуру = 0 оценка",null,8,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[14,"Создание и применение решений для обслуживания, ремонта и замены",{"$nulls":5},"",""]
["","","И","Аккуратность работы 1. Фитинги / вентили\n(PE/Al/PE)","","Фитинги / вентили имеющие гранные элементы не имеют повреждений? Проверяется 3 фитинга / вентиля.\n3 фитинга / вентиля, имеющие гранные элементы, не имеют повреждений = полная оценка / \n2 из 3 фитингов / вентилей, имеющие гранные элементы, не имеют повреждений = половина оценка /\n3 фитинга / вентиля, имеющие гранные элементы, имеют повреждения =  0 оценка",null,9,{"v":1,"d":"1.00"}]
["","","И","Аккуратность работы 2. Трубы\n(PE/Al/PE)","","Трубы не имеют повреждений? Проверяется 3 участка трубы.\n3 трубы не имеют повреждений = полная оценка / \n2 из 3 участков труб не имеют повреждений = половина оценка /\n3 трубы имеют повреждения =  0 оценка",null,9,{"v":1,"d":"1.00"}]
["","","И","Аккуратность работы 3. Фитинги PPR","","Фитинги / вентили имеющие гранные элементы не имеют повреждений?\nНа фитинге PPR, не имеющим гранные элементы, оценивается целостность корпуса. Проверяется 3 фитинга.\n3 фитинга не имеют повреждений = полная оценка / \n2 из 3 фитингов не имеют повреждений = половина оценка /\n3 фитинга имеют повреждения =  0 оценка",null,9,{"v":1,"d":"1.00"}]
["В","Установка санитарно-технических приборов",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I154:I180)","v":{"v":15.6,"d":"15.60"}}]
[1,"Защитные очки и перчатки"]
[null,null,"И","Конкурсант использовал защитные перчатки при выполнении модуля Б?",null,"Конкурсант использовал защитные перчатки от механических воздействий согласно инструкции по ОТ (не было замечаний)\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",1,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,null,"И","Конкурсант использовал защитные очки при выполнении модуля Б?","","Конкурсант использовал защитные очки, согласно инструкции по ОТ (не было замечаний)\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",1,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[2,"Чистота","","","","","","",""]
["","","И","Удалены все этикетки и отсутствуют вспомогательные линии на поверхности сантехприборов?","","На всех сантехприборах удалены этикетки, отсутствуют вспомогательные линии на поверхности прибора = полная оценка /\nНа одном из сантехприборов не удалены этикетки, или присутствуют вспомогательные линии на поверхности  = половина оценка / \nНа двух и более сантехприборах присутствуют этикетки, или имеются вспомогательные линии на поверхности = 0 оценка",0,2,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[3,"Завершение и сдача работы в отведенное время"]
[null,null,"И","Своевременное завершение модуля","","Модуль завершен в отведенное время, установлены все сантехприборы, оборудование и декоративные элементы. В оценке не учитывается правильность установки приборов.\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",2,{"v":1,"d":"1.00"}]
[4,"Работа с нормативной, сопроводительной документацией, чертежи"]
[null,null,"И","Оборудование установлено в соответствии сопроводительной документацией?",null,"Все оборудование, декоративные элементы и заглушки, указанные в сопроводительной документации установлены\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",3,{"v":1,"d":"1.00"}]
[5,"Дизайн (менеджмент)"]
[null,null,"И","Гибкая подводка смесителя установлена правильно?",null,"Гибкая подводка смесителя соединена с запорной арматурой правильно (при включении смесителя справа ХВС, слева ГВС), гайки затянуты, нет скручивания по оси, замятия и заужения прохода .\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Все элементы сифона и донного клапана установлены правильно?",null,"При перемещении рычага и других элементов, обеспечивается открытие/закрытие клапана.\nСифон подключен к системе канализации.\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Смеситель установлен правильно?",null,"Смеситель должен быть установлен и закреплен ровно по центу посадочного отверстия.\nЗазор между основанием смесителя и монтажным отверстием не допускается.\nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Кнопка смыва установлена и работает правильно?",null,"Работа кнопки соответствует большому и малому смыву воды. \nДа = полная оценка / Нет = 0 оценка","Да/Нет",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[6,"Размеры"]
[null,"","И","Размер 1\n(Прибор 1 Унитаз)","","Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
["","","И","Размер 2\n(Прибор 2 Умывальник)","","Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"","И","Размер 3\n(Прибор 3 Душевой комплект)","","Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[7,"Вертикаль и горизонталь","","","","","","",""]
["","","И","Вертикаль и горизонталь 1. Горизонталь\n(Прибор 1 Унитаз)","","Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка",0,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
["","","И","Вертикаль и горизонталь 2. Горизонталь\n(Прибор 2 Умывальник)","","Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка",0,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"","И","Вертикаль и горизонталь 3. Горизонталь\n(Прибор 3 Смеситель душевого комплекта)","","Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка",0,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[8,"Настройка и регулировка оборудования систем"]
[null,null,"И","Участник проводил регулировку и настройку работы элементов оборудования?","","Конкурсант должен закрепить и отрегулировать сидение унитаза и кнопку бачка\n(наблюдение в процессе работы)\nДа = полная оценка / 1 элемент не закреплен или не настроен = половина оценки / 2 элемента  = 0 оценка\n",null,8,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Участник проводил регулировку и настройку работы элементов оборудования?","","Конкурсант должен закрепить и отрегулировать смеситель и донный клапан\n(наблюдение в процессе работы)\nДа = полная оценка / 1 элемент не закреплен или не настроен = половина оценки / 2 элемента  = 0 оценка\n",null,8,{"v":1,"d":"1.00"}]
[9,"Создание и применение решений для обслуживания, ремонта и замены",{"$nulls":5},"",""]
["","","И","Аккуратность работы 1. Сантехприборы и оборудование установлено без повреждений?","","Унитаз, кнопка смыва, умывальник, смесители, декоративные элементы установлены без повреждений. Учитываются повреждения: сколы, трещины, глубокие вмятины, хорошо видимые царапины (испортившие покрытие оборудования)\nНет повреждений = полная оценка / 1-2 повреждения = половина оценки / 3 и более = 0 оценка",null,9,{"v":2,"d":"2.00"}]
["Ж","Информирование руководства о выполненной работе",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I182:I202)","v":{"v":5,"d":"5.00"}}]
[1,"Приветствие и вежливое общение"]
["","","И","Конкурсант начал информирование с приветствия?","","Конкурсант должен начать обращение к экспертам с приветствия","Да/Нет",4,0.25]
[null,null,"И","Конкурсант представился?","","Конкурсант должен представится экспертам после приветствия","Да/Нет",4,0.25]
["","","И","Конкурсант рассказал о выполненных работах","","Конкурсант должен представить все выполненые работы в соответствии с названиями модулей\nПеречислил все модули = полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / 3 и более = 0 оценка",null,4,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Конкурсант передал судьям акт выполненных работ?","","Конкурсант должен передать экспертам заполненный акт выполненных работ, паспорта на КИП.","Да/Нет",4,0.25]
["","","И","Конкурсант закончив информирование  попрощался?","","Конкурсант должен закончив информирование попрощаться с группой оценки выразив слова благодарности за внимание. ","Да/Нет",4,0.25]
[2,"Сдача системы отопления заказчику"]
["","","И","Конкурсант объяснил / показал принцип работы системы отопления?","","Конкурсант должен объяснить и показать принцип работы системы отопления, показать направление потока теплоносителя в трубах\nНет, ошибок = полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / 3 и более = 0 оценка",null,4,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["","","И","Конкурсант объяснил / показал все элементы/приборы системы отопления?","","Конкурсант должен объяснить и показать все элементы/приборы системы отопления, назначение каждого из них в данной системе.","Да/Нет",4,0.25]
["","","И","Конкурсант объяснил / показал насосы?","","Конкурсант должен объяснить и показать принцип работы/настройки насосов и правила их обслуживания.","Да/Нет",4,0.25]
["","","И","Конкурсант объяснил / показал регулировку радиаторов?","","Конкурсант должен объяснить и показать принцип работы термостатической головки, способ подключения радиатора.","Да/Нет",4,0.25]
["","","И","Конкурсант объяснил / показал принцип работы системы теплого пола?","","Конкурсант должен объяснить и показать принцип работы системы теплого пола, показать напрправление потоков жидкости, из каких материалов собрана система.","Да/Нет",4,0.25]
["","","И","Конкурсант объяснил / показал принцип регулирования и балансировки системы теплого пола?","","Конкурсант должен объяснить и показать принцип настройки балансировки на ротометре коллектора теплого пола","Да/Нет",4,0.25]
[3,"Сдача систем водоснабжения заказчику"]
["","","И","Конкурсант объяснил / показал принцип работы систем горячего и холодного водоснабжения?","","Конкурсант должен объяснить и показать принцип работы систем горячего и холодного водоснабжения водоснабжения, показать направление потоков воды системы водоснабжения\nНет, ошибок = полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / 3 и более = 0 оценка",null,4,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["","","И","Конкурсант объяснил / показал принцип работы внутриквартирного узла учета?","","Конкурсант должен объяснить и показать принцип работы внутриквартирного узла учета системы водоснабжения, объяснить назначение каждого элемента узла, показать напрправление потоков воды в элементах.","Да/Нет",4,0.25]
["","","И","Конкурсант объяснил / показал принцип работы распределительного коллектора?","","Конкурсант должен объяснить и показать принцип работы распределительного коллектора системы водоснабжения, объяснить его назначение.","Да/Нет",4,0.25]
[4,"Сдача санитарно-технических приборов заказчику"]
["","","И","Конкурсант объяснил / показал клиенту регулировку настрооек арматуры смывного бачка?","","Конкурсант должен объяснить и показать обслуживание и регулировку заливного и сливного (настроить на 6 л.) клапанов.","Да/Нет",4,0.25]
[null,null,"И","Конкурсант объяснил / показал клиенту принцип работы смесителя для раковины?",null,"Конкурсант должен объяснить и показать принцип работы смесителя для раковины, возможность перекрытия подачи воды, возможность проведения профилактических работ (замена аэратора), регулировка донного клапана (если есть). ","Да/Нет",4,0.25]
[null,null,"И","Конкурсант объяснил / показал клиенту, принцип работы смесителя для душа?",null,"Конкурсант должен объяснить и показать принцип работы смесителя для душа, возможность проведения профилактических работ (замена аэратора), возможность замены шланга и лейки. ","Да/Нет",4,0.25]

{"sheet":"Перечень профессиональных задач","index":1,"n_rows":13,"n_cols":2,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,1],[12,0,12,1]]}
["Перечень профессиональных задач"]
[1,"Охрана труда"]
[2,"Бережливое производство"]
[3,"Работа с нормативной, сопроводительной документацией, чертежи"]
[4,"Коммуникация"]
[5,"Менеджмент (дизайн)"]
[6,"Технологии и ресурсы"]
[7,"Испытания"]
[8,"Настройка и регулировка оборудования систем"]
[9,"Создание и применение решений для обслуживания, ремонта и замены"]
[]
[]
["Перечень профессиональных задач соответствует таблице 1 Конкурсного задания"]