Учитель: Рудов Дмитрий Евгеньевич 
МОУ «Краснооктябрьская ООШ» Сонковский мо Тверская область
Физика 8 класс 
Тема урока: Изучение распределения токов в цепи с параллельным и последовательным соединением

Лабораторная работа «Точка роста» 
Тема: Изучение распределения токов в цепи с параллельным и последовательным соединением
Цель урока: 
1) Научить учащихся распределять силы тока в цепи с параллельным и последовательным соединении резисторов;
2) Закрепить знание по теме «Электричество»;
3) Развивать интерес к урокам физики.
Оборудование: резисторы (R1=200 Ом, R2=360 Ом, Rш=10 Ом), светодиода, ключа, источника постоянного тока, ноутбук, металлическая доска, соединительная провода и осциллограф. 
Ход урока. 
1) Проверка Д/З.
- что такое электрический ток? (Электрический ток — это упорядоченное передвижение частиц, являющихся носителями электрического заряда)
- Какие бывают соединения проводников? (последовательное, параллельное и смешанное)
- что значит последовательное соединение проводников? (При последовательном соединении конец первого проводника соединяют с началом второго, конец второго — с началом третьего и т. д.)
- каких случаях используются последовательное соединение? (Последовательное подключение обычно используется в тех случаях, когда необходимо целенаправленно включать или выключать определенный электроприбор. Например, для работы школьного электрического звонка требуется соединить его последовательно с источником тока и ключом) 
- что значит параллельные соединение проводников? (При параллельном соединении начала всех проводников соединяются в одной общей точке электрической цепи, а их концы — в другой)
- каких случаях используются параллельные соединение? (Параллельное соединение используют в тех случаях, когда необходимо подключать электроприборы независимо друг от друга. Например, если отключить чайник, то холодильник будет продолжать работать. А когда в люстре перегорает одна лампочка, остальные все так же освещают комнату) 
2) Изучение нового материала

[bookmark: _GoBack]1. Соберите электрическую цепь, состоящую из двух резисторов (R1=200 Ом, R2=360 Ом), светодиода, ключа и источника постоянного тока (рис. 1, а). Подсоедините  источник  тока  к  USB-порту компьютера и замкните ключ.

Рис. 1, а.[image: ]
2. Подключите USB-кабель осциллографического датчика к компьютеру и запустите программу «НауЛаб», выберите раздел «Физика». После загрузки программы и распознавания ею датчика выберите сценарий «Изучение распределения токов в цепи с параллельным и последовательным соединением».
Подсоедините  щупы  Канала  №1  (красный)  к  выходным клеммам источника тока. Запустите измерения, нажав кнопку [image: ],  и  измерьте  выходное  напряжение  на  источнике  тока  Uо (для  этого  нужно  остановить  регистрацию  и  воспользоваться жёлтым вертикальным маркером).
Разомкните ключ в цепи, откройте вкладку Исходные данные (кнопка [image: ]) и  занесите  значение  Uо  в  таблицу  этой вкладки. Также занесите на эту вкладку сопротивление шунта R=10 Ом.
3. Для измерения силы тока через светодиод включите последовательно с ним шунт R=10 Ом и подсоедините к его концам щупы Канала №2 осциллографа (с синей изолентой). Измерьте напряжение на шунте и занесите его на вкладку Таблица
В столбце «I1, мА» на основании закона Ома I= автоматически вычисляется значение силы тока на данном участке цепи

[image: ]Рис. 

4. Для проверки точности измерений проведите 3 измерения одного и того же напряжения в одной и той же схеме («U2, В», «U3, В»), всякий раз вынимая  и  вставляя  обратно  все штекеры проводов, соединяющих элементы цепи и щупы осциллографа. (Не забывайте также при каждом новом измерении выбирать соответствующую ячейку Таблицы.) 
5.  Переставляя  шунт  в  участки  цепи  с  резисторами (при  разомкнутом  ключе!)  и  измеряя  напряжение  на  нём, определите силу тока в параллельных ветках участка цепи (рис.).  
[image: ]

6. Рассчитайте сумму силы токов в резисторах и сравните эту сумму с силой тока через светодиод. 
Внесите  в  Отчёт  фотографию  установки, сделанную  с помощью веб-камеры.
Сохраните отчет под именем «Сила тока» в папке 20 марта на рабочем столе 
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