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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 23.01.03. Автомеханик, входящих в укрупнённую группу профессии 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта.
Рабочая программа профессионального модуля разработана в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного опыта движения WSI, компетенции WSR «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», а также интересов работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании при подготовке рабочих по профессиям 18511 Слесарь по ремонту автомобилей.
1.2 Используемые сокращения
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ООП – основная образовательная программа;
СПО – среднее профессиональное образование;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии;
ВПД – вид профессиональной деятельности;
ОК – общая компетенция;
ОП – общепрофессиональный цикл;
ПК – профессиональная компетенция;
ПМ – профессиональный модуль;
МДК – междисциплинарный курс;
WSR – WorldSkills Russia,
WSI – WorldSkills International;
ПС – профессиональный стандарт;
КОС – комплект оценочных средств.
1.3 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: 
· проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами;
· выполнения ремонта деталей автомобиля;
· снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;
· использования диагностических приборов и технического оборудования;
· выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей;
уметь: 	
· выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
· выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ;
· снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
· определять неисправности и объём работ по их устранению и ремонту;
· определять способы и средства ремонта;
· применять диагностические приборы и оборудование;
· использовать специальный инструмент, приборы и оборудование;
· оформлять учётную документацию;
знать:
· средства метрологии, стандартизации и сертификации;
· основные методы обработки автомобильных деталей;
· устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 
· назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;
· технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов;
· виды и методы ремонта;
· способы восстановления деталей;
· требования техники безопасности на рабочем месте*. 
* - практический опыт, умения и знания в соответствии с требованиями WSR.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –261 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 87 часов;
учебная практика – 360 часов, 
производственная практика – 162 часа.
1.5 Требования к организации образовательного процесса 
Для изучения профессионального модуля необходимо наличие учебного кабинета, оборудованного мультимедийным комплексом с выходом в Интернет, а также установленное программное обеспечение, указанное в п.3. настоящей Программы. 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров достаточны для качественного проведения занятий: высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля.
При освоении основной профессиональной образовательной программы по профессии, в том числе и при изучении профессионального модуля, колледжем реализуется модульно-компетентностный подход. Модульно-компетентностный подход предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее адекватными поставленным целям при обучении, с нашей точки зрения являются «обучение в сотрудничестве» (cooperative learning); метод проектов; индивидуальный и дифференцированный подход к обучению. 
Предлагаемые педагогические технологии позволяют сформировать общие и профессиональные компетенции: ОК1 – ОК 7, ПК 1.1. – ПК 1.4.
Учебно-методический комплекс профессионального модуля включает в себя:
	
	Наименование
	Кол-во
	Вид носителя

	1
	Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик, утвержденный приказом Минобрнауки России №701 от 02.08.2013 г., зарегистрированный в Минюсте России 20.08.2013 г. № 29498 (в ред. Приказа Минобранауки России от 09.04.2015 г. № 389)
	1
	бумажный, электронный

	2
	Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), выпуск № 2, часть № 2, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 № 45, в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 № 645
	1
	бумажный, электронный

	3
	Примерная программа профессионального модуля (ФИРО, 2012 г.)
	1
	электронный

	4
	Рабочая программа профессионального модуля
	1
	бумажный, электронный

	5
	Рабочий учебный план по профессии 23.01.03 Автомеханик
	1
	бумажный, электронный

	6
	Комплект оценочных средств для контроля и оценки освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций по учебной дисциплине, ПМ (МДК)
	1
	электронный


1.6 Система оценивания 
Система оценивания включает основные показатели оценки результатов обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся, и соответствуют заявленным компетенциям. Основные показатели оценки результатов обучения в полной мере раскрывают специфику соответствующих профессиональных компетенций: соответствуют знаниям, умениям и практическому опыту по ФГОС, охватывают весь цикл действий (работ) обучаемого, предусматривают возможность контроля и оценки в процессе обучения на базе образовательного учреждения. 
Оценка результатов освоения программы происходит с использованием тестовой и деятельностной технологии оценки, на единой критериальной основе.
Предъявить обучающемуся результат обучения позволяют следующие методы контроля: устный опрос и письменный опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, практическая работа, тест, зачет, с использованием следующих видов контроля: вводного, текущего, промежуточного и итогового контроля.
Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результатов обучения при выполнении практических занятий и самостоятельной работы, в соответствии с тематическим планом.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также при выполнении обучающимися индивидуальных заданий. 
Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. Для текущего контроля по программе создан фонд оценочных средств (ФОС). 
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.
Организация, средства и проведение промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета, квалификационного экзамена.
Контроль и оценка результатов содержит контрольные точки, обеспечивающие текущий контроль компетенций. 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета, квалификационного экзамена, в основе которой лежит тест и используются универсальная шкала с пятибалльной оценкой.


2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
	Код
	Наименование результата обучения

	ПК 1.1
	Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.

	ПК 1.2
	Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.

	ПК 1.3 
	Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.

	ПК 1.4
	Оформлять отчётную документацию по техническому обслуживанию.

	ОК 1
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК 2
	Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

	ОК 3
	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

	ОК 4
	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

	ОК 5
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

	ОК 6
	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

	ОК 7
	Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).




3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

	Коды профессиональных компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля
	Всего часов
(макс. учебная нагрузка и практики)
	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
	Практика 

	
	
	
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
	Самостоятельная работа обучающегося, 
часов
	Учебная,
часов
	Производственная,
часов
(если предусмотрена рассредоточенная практика)

	
	
	
	Всего,
часов
	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия,
часов
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПК 1.1 – ПК 1.4
	МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения.
	48
	32
	22
	16
	
	

	ПК 1.1 – ПК 1.4
	МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт  автомобилей 
	213

	142

	99

	71

	
	

	
	Учебная практика (производственное обучение)
	360
	
	
	
	360
	

	
	Производственная практика
	162
	
	
	
	
	162

	
	Всего:
	783
	174
	121
	87
	360
	162




3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
	Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
	Объем часов
	Уровень освоения

	ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
	
	

	МДК.01. 01 Слесарное дело и технические измерения
	32
	

	
	
	
	

	Тема 1. Точность обработки. Точность измерений.
	Отклонение от номинальных значений геометрических параметров обработанной детали. Отклонение плоских поверхностей от формы. Отклонение от круглости. Отклонение профиля продольного сечения.
	2
	1,2

	
	Практическая работа № 1. Тема «Измерение геометрических размеров деталей автомобиля»
	2
	2,3

	Тема 2. Разметка плоскостная
	Практическая работа № 2. Тема «Подготовка деталей к разметке; построение замкнутых контуров»
	2
	2,3

	Тема 3. Рубка, резка и опиливание металла.
	Практическая работа № 3. Тема «Постановка корпуса и рабочих движений при  рубке металла»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 4. Тема «Резание листового металла ручными ножницами»
	2
	2,3

	Тема 4. Правка и гибка металла
	Правка и гибка металла. Правка полосовой  стали, круглого стального прутка на плите с помощью ручного пресса и с применением призм. Проверка по линейке и по плите. Правка листовой стали. Гибка полосовой стали под  заданный угол. Гибка стального сортового проката на ручном прессе с применением простейших гибочных приспособлений. Гибка кромок листовой стали в тисках, на плите с применением приспособлений. Гибка колец из проволоки и обечаек  из полосовой стали. Гибка труб в приспособлениях и с наполнителем. Контроль качества  выполненных работ.
	2
	1,2

	
	Практическая работа № 5. Тема «Правка листовой стали»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 6. Тема «Гибка листовой стали»
	2
	2,3

	
	Самостоятельная работа: 
Индивидуальные задания (слайд-презентации)
1.1 Разметка плоскостная.
1.2 Рубка и резка металла.
1.3 Правка и гибка металла.
	

2
1
1
	

3
3
3

	Тема 5. Опиливание металла
	Практическая работа № 7. Тема «Обработка плоских поверхностей напильниками»
	2
	2,3

	Тема 6. Сверление, зенкование и развёртывание
	Сверление, зенкование и развертывание. Сверлильные станки, их типы, назначение, устройство. Приспособления для сверлильных станков. Сверла, их виды и назначение. Геометрические параметры режущей части сверл.   Выбор сверл. Выбор рациональных режимов резания по справочным таблицам и настройка станка. Способы установки и закрепления сверл. Зенкование отверстий. Развертывание цилиндрических и конических отверстий. Припуски на развертывание. Дефекты при обработке отверстий, их предупреждение. Способы и средства контроля отверстий. Организация рабочего места и безопасность труда.
	2
	2

	
	Практическая работа № 8. Тема «Сверление»
	2
	2,3

	
	Самостоятельная работа: 
Индивидуальные задания (слайд-презентации)
1.4 Опиливание металла. 
1.5 Сверление, зенкование и развёртывание.
	

2
2
	

3
3

	Тема 7 Нарезание резьбы
	Практическая работа № 9. Тема «Нарезание наружной резьбы плашкой»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 10. Тема «Нарезание внутренней резьбы метчиком» 
	2
	2,3

	Тема 8. Пайка, лужение, склеивание
	Пайка, лужение, склеивание. Пайка, ее назначение и применение, виды. Пайка мягкими и твердыми припоями: материалы, инструмент, приспособления и оборудование; подготовка поверхностей: способы пайки. Дефекты при пайке и их предупреждение. Организация рабочего места и безопасность труда. Лужение, его назначение и применение. Материалы и приспособления для лужения. Технология лужения погружением и растиранием. Дефекты при лужении и меры их предупреждения. Организация рабочего места. Склеивание, его назначение и применение. Подготовка поверхностей к склеиванию. Применяемые клеи. Способы и технология склеивания. Способы контроля соединений. Дефекты при склеивании и меры их предупреждения. Организация рабочего места и безопасность труда.
	2
	1,2

	
	Самостоятельная работа: 
Индивидуальные задания (слайд-презентации)
1.9 Шабрение.
1.10 Притирка.
1.11 Пайка, лужение, склеивание.
	

1
1
2
	

2,3
2,3
2,3

	
	Практическая работа № 11. Тема «Пайка проводов»
	2
	2,3

	Тема 9. Технические измерения

	
	Государственная система приборов (ГСП). Стандартизация и сертификация. Виды технических измерений. Измерение температуры. Измерение давления. Измерение количества расхода жидкостей и газов. Измерение геометрических размеров и контроль работы оборудования. Методы и устройства для измерения геометрических размеров: механические, электрические, пневматические и т. п. Измерение состава и свойств жидкостей. Классификация методов и приборов для анализа жидкостей. 
	2
	1,2

	
	Самостоятельная работа: 
Индивидуальные задания (слайд-презентации)
1.12 Измерение температуры, давления, количества расхода жидкостей и газов.
1.13 Измерение геометрических размеров деталей.
1.14 Измерение состава и свойств жидкостей.
	

2
1
1
	

3
3
3

	
	ИТОГО по МДК 01.01
	48
	

	
	аудиторных
	32
	

	
	 В том числе практических
	22
	

	
	Самостоятельная работа
	16
	

	
	Виды работ учебной практики:
Разметка. Правка и гибка металла.
Рубка и опиливание металла.
Резка и сверление металла.
Нарезание наружной и внутренней резьбы.
Пайка, лужение и склеивание.
	72
	

	МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей
	142
	

	Тема 2.1. Общее устройство автомобилей.
	Классификация и индексация грузовых автомобилей. Краткие технические характеристики изучаемых автомобилей. Общее устройство, назначение и расположение основных агрегатов и узлов автомобилей изучаемых марок.
	2
	1,2

	
	Практическая работа № 13. Тема «Определение индексов грузовых, легковых автомобилей и автобусов»
	2
	2,3

	Тема 2.2. Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания.
	Классификация двигателей. Общее устройство одноцилиндрового карбюраторного двигателя. Основные параметры двигателя. Рабочий цикл четырёхтактного карбюраторного двигателя. Понятие о мощности двигателя. Рабочий цикл многоцилиндрового двигателя. Рабочий цикл четырёхтактного дизельного двигателя.
	2
	1,2

	
	Практическая работа № 14. Тема «Определение параметров двигателей внутреннего сгорания»
	2
	2,3

	Тема 2.3. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы.
	Устройство кривошипно-шатунных механизмов: блок цилиндров, поршневая группа, коленчатый вал, маховик. Устройство газораспределительных механизмов: распределительный вал, привод распределительного вала, клапаны. Соотношение частоты вращения коленчатого и распределительного валов. Тепловой зазор между стержнем клапана и носком коромысла, его величина для различных двигателей. Фазы газораспределения. Перекрытие клапанов.
	2
	1,2

	
	Самостоятельная работа: 
Индивидуальные задания (слайд-презентации)
2.1. Общее устройство автомобилей.
 2.2. Общее устройство и рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания.
 2.3. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы. 
	

2
2
2
	

3
3
3

	
	Практическая работа № 15. Тема «Разборка, сборка кривошипно-шатунных механизмов двигателей»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 15. Тема «Разборка, сборка кривошипно-шатунных механизмов двигателей»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 16. Тема «Разборка, сборка газораспределительных механизмов двигателей»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 16. Тема «Разборка, сборка газораспределительных механизмов двигателей»
	2
	2,3

	Тема 2.4. Система смазки ДВС.
	Устройство системы смазывания и вентиляции двигателей.
	2
	1,2

	
	Практическая работа № 17. Тема «Разборка, сборка системы смазки двигателей»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 17. Тема «Разборка, сборка системы смазки двигателей»
	2
	2,3

	Тема 2.5. Система охлаждения ДВС.
	Устройство системы охлаждения двигателя. Влияние перегрева и переохлаждения деталей двигателя на его работу. Тепловой режим, контроль температуры и способы охлаждения двигателя. Устройство для обогрева кабины автомобиля.
	2
	1,2

	
	Практическая работа № 18. Тема «Разборка, сборка системы охлаждения двигателей»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 18. Тема «Разборка, сборка системы охлаждения двигателей»
	2
	2,3

	Тема 2.6. Система питания карбюраторных двигателей.
	Принципиальная схема системы питания карбюраторного двигателя. Приборы системы питания. Простейший карбюратор, его основные недостатки. Система пуска, система холостого хода, главная дозирующая система, ускорительный насос, экономайзер. Двухкамерные карбюраторы. Карбюраторы изучаемых двигателей. Работа систем карбюраторов на различных режимах. Ограничители максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя. Приборы подачи топлива к карбюратору: топливный бак, топливопроводы, топливные фильтры, диафрагменный топливный насос. Система выпуска отработавших газов.
	2
	1,2

	
	Практическая работа № 19. Тема «Разборка, сборка карбюраторов»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 19. Тема «Разборка, сборка карбюраторов»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 20. Тема «Разборка, сборка системы питания газобаллонных автомобилей»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 20. Тема «Разборка, сборка системы питания газобаллонных автомобилей»
	2
	2,3

	Тема 2.7. Система питания дизельных двигателей.
	Принципиальная схема системы питания дизельного двигателя. Приборы системы питания, подачи топлива в дизеле, приборы очистки воздуха, устройства для подогрева воздуха, приборы для турбонаддува.
	2
	1,2

	
	Самостоятельная работа: 
Индивидуальные задания (слайд-презентации)
2.4. Система охлаждения ДВС.
2.5. Система смазки ДВС.
2.6. Система питания и ее разновидности.
2.7. Система питания карбюраторных двигателей.
2.8. Система питания дизельных двигателей
	

2
2
2
2
2
	

3
3
3
3
3

	
	Практическая работа № 21. Тема «Разборка, сборка приборов системы питания дизелей»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 21. Тема «Разборка, сборка приборов системы питания дизелей»
	2
	2,3

	Тема 2.8. Трансмиссия.
	Сцепление. Схемы трансмиссии с одним и несколькими ведущими мостами. Составные части трансмиссии. Однодисковое сцепление. Двухдисковое сцепление. Механический и гидравлический приводы выключения сцепления. Усилитель выключения сцепления.
Коробка передач. Принципиальная схема устройства коробки передач. Типы коробок передач. Понятие о передаточном числе зубчатой передачи. Ступенчатая коробка передач. Коробки передач изучаемых автомобилей. Механизмы переключения передач. Особенности механизмов переключения передач с дистанционным приводом. Делитель передач, управление коробкой передач с делителем. Раздаточная коробка. Коробка отбора мощности. Механизм включения раздаточной коробки и коробки отбора мощности.
	2
	1,2

	
	Практическая работа № 22. Тема «Разборка, сборка сцеплений автомобилей»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 23. Тема «Разборка, сборка коробок передач автомобилей»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 23. Тема «Разборка, сборка коробок передач автомобилей»
	2
	2,3

	
	Раздаточная коробка. Карданная передача. Ведущие мосты. Принцип работы карданной передачи. Карданный шарнир, промежуточная опора, шлицевые соединения. Карданные шарниры равных угловых скоростей, их преимущества. Главная передача. Дифференциал. Одинарная и двойная главная передача. Полуоси, их соединение с дифференциалом и ступицами колёс. Средний мост. Межосевой дифференциал. Механизм блокировки дифференциала. Передний ведущий мост.
	2
	1,2

	
	Практическая работа № 24. Тема «Разборка, сборка карданной передачи»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 25. Тема «Разборка, сборка переднего моста»
	2
	2,3

	Тема 2.9. Ходовая часть автомобиля.
	Ходовая часть автомобилей. Рама. Тягово-сцепное устройство. Несущий кузов легкового автомобиля. Передний, средний и задний мосты, их соединение с рамой. Передняя, задняя и балансирная подвески грузового автомобиля. Независимая подвеска передних колёс и подвеска задних колёс легкового автомобиля. Амортизаторы.
	2
	1,2

	
	Практическая работа № 26. Тема «Разборка, сборка заднего моста»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 26. Тема «Разборка, сборка заднего моста»
	2
	2,3

	
	Стабилизация управляемых колёс. Поперечный и продольный наклоны шкворня, развал и схождение передних колёс. Ступицы передних и задних колёс.
	2
	1,2

	
	Практическая работа № 27. Тема «Разборка, сборка подвески переднего моста»
	2
	2,3

	
	Самостоятельная работа: 
Индивидуальные задания (слайд-презентации)
2.15. Сцепление.
2.16. Коробка передач.
2.17. Раздаточная коробка.
2.18. Передний мост.
2.19. Задний мост.
2.20. Подвески мостов.
	

3
3
3
3
3
3
	

3
3
3
3
3
3

	Тема 2.10. Рулевое управление.
	Схема поворота автомобиля. Привод рулевого управления изучаемых автомобилей. Рулевой привод при независимой подвеске передних колёс. Типы рулевых механизмов. Значение передаточного числа рулевого механизма для повышения маневренности автомобиля. Травмобезопасное рулевое управление. Карданный вал рулевого управления. Угловой редуктор. Усилитель рулевого управления. Насос усилителя, привод насоса, масляный радиатор. Применяемые масла.
	2
	1,2

	
	Практическая работа № 28. Тема «Разборка, сборка рулевых механизмов  легковых автомобилей»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 29. Тема «Разборка, сборка рулевых приводов легковых автомобилей»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 30. Тема «Разборка, сборка рулевых механизмов грузовых автомобилей»
	2
	2,3

	
	Самостоятельная работа: 
Индивидуальные задания (слайд-презентации)
2.21.Рулевое управление ВАЗ-2107.
2.22.Рулевое управление ВАЗ-2110.
2.23. Рулевое управление КамАЗ.
2.24. Рулевое управление МАЗ.
2.25. Рулевое управление Урал.
	

2
2
2
2
2
	

3
3
3
3
3

	Тема 2.11. Тормозные системы.
	Тормозная система с гидравлическим приводом.
	2
	1,2

	
	Гидровакуумный усилитель тормозов. Разобщитель привода тормозов, регулятор давления тормозной жидкости.
	2
	1,2

	
	Практическая работа № 31. Тема «Разборка, сборка главного тормозного цилиндра»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 32. Тема «Разборка, рабочего тормозного цилиндра»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 33. Тема «Разборка, сборка вакуумного усилителя тормозов»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 34. Тема «Разборка, сборка переднего колёсного тормозногомеханизма»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 35. Тема «Разборка, сборка заднего колёсного тормозногомеханизма»
	2
	2,3

	
	Тормозная система с пневматическим приводом.
Приборы рабочей, стояночной, вспомогательной, запасной (аварийной) тормозных систем. Устройство для аварийного растормаживания стояночного тормоза. Выводы для питания сжатым воздухом других потребителей. 
	2
	2,3

	
	Приборы пневматической тормозной системы. Тормозные камеры, пружинные энергоаккумуляторы, воздушные баллоны, предохранители от замерзания конденсата, защитные клапаны и другие устройства пневматической системы изучаемых автомобилей. Контроль давления воздуха в пневматическом приводе тормозов.
	2
	2,3

	
	Стояночный тормоз.
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 36. Тема «Разборка, сборка компрессора»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 36. Тема «Разборка, сборка компрессора»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 37. Тема «Разборка, сборка  тормозного крана»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 37. Тема «Разборка, сборка  тормозного крана»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 38. Тема «Разборка, сборка тормозных камер»
	2
	2,3

	
	Самостоятельная работа: 
Индивидуальные задания (слайд-презентации)
2.26. Тормозная система ВАЗ-2107.
2.27. Тормозная система ВАЗ-2110.
2.28. Тормозная система КамАЗ.
2.29. Компрессор.
2.30. Тормозные механизмы колёс.
2.31. Стояночный тормоз.
	

3
3
3
2
2
2
	

3
3
3
3
3
3

	Тема 2.12. Кузов и дополнительное оборудование автомобиля.
	Кузова грузовых автомобилей. Кабина и платформа грузового автомобиля. Вентиляционное устройство кабины. Регулировочные устройства положения сиденья водителя в грузовых автомобилях. Замки дверей, стеклоподъёмники, стеклоочистители, омыватели ветрового стекла и стёкол фар, противосолнечные козырьки, зеркала заднего вида. Устройство для опрокидывания и запирания кабины, ограничитель подъёма кабины. Отопитель. Ремни безопасности. Сигнальные световозвращатели.
	2
	1,2

	
	Подъёмный механизм самосвала, привод подъёмного механизма. Управление подъёмным механизмом, меры предосторожности. Автомобильная лебёдка, её привод и правила использования. Грузоподъёмный задний борт автомобиля, его привод. Управление грузоподъёмным бортом.
	2
	1,2

	
	Практическая работа № 39. Тема «Разборка, сборка кузовов легковых автомобилей»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 39. Тема «Разборка, сборка кузовов легковых автомобилей»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 40. Тема «Разборка, сборка кабин грузовых автомобилей»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 40. Тема «Разборка, сборка кабин грузовых автомобилей»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 41. Тема «Разборка, сборка коробки отбора мощности»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 42. Тема «Разборка, сборка масляного насоса подъёмного механизма»
	2
	2,3

	
	Самостоятельная работа: 
Индивидуальные задания (слайд-презентации)
2.32. Кузова грузовых автомобилей.
2.33. Отопитель кабины.
2.34. Коробка отбора мощности.
2.35. Подъёмный механизм самосвала.
	

3
3
3
2
	

	Тема 2.14. Техническое обслуживание и ремонт двигателя.
	Техническое обслуживание и ремонт двигателя. Обслуживание и ремонт цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Обслуживание и ремонт механизма газораспределения. Обслуживание и ремонт систем охлаждения и смазки. Обслуживание ремонт  систем питания. Сборка, обкатка и испытание двигателей. 
	2
	

	
	Практическая работа № 43. Тема «Техническое обслуживание двигателя (ТО-1, ТО-2)»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 43. Тема «Техническое обслуживание двигателя (ТО-1, ТО-2)»
	2
	2,3

	Тема 2.15. Техническое обслуживание и ремонт шасси. 
	Техническое обслуживание и ремонт шасси. Обслуживание и ремонт агрегатов трансмиссии.
 Техническое обслуживание и ремонт  рулевого управления, тормозных систем и ходовой части.
	2
	

	
	Практическая работа № 44. Тема «Техническое обслуживание трансмиссии (ТО-1, ТО-2)»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 45. Тема «Техническое обслуживание рулевого управления (ТО-1, ТО-2)»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 46. Тема «Техническое обслуживание ходовой части (ТО-1, ТО-2)»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 47. Тема «Техническое обслуживание тормозов (ТО-1, ТО-2)»
	2
	2,3

	
	Практическая работа № 48. Тема «Техническое обслуживание кузова и рамы (ТО-1, ТО-2)»
	2
	2,3

	
	Самостоятельная работа: 
Индивидуальные задания (слайд-презентации)
2.36. Техническое обслуживание и ремонт двигателя.
2.37. Техническое обслуживание и ремонт шасси.
2.38. Обслуживание и ремонт рулевого управления.
2.39. Сборка и обкатка автомобиля.
	

2
2
2
2
	

3
3
3
3

	Тема 2.15. Техническое обслуживание и ремонт
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ИТОГО по МДК 01.02
	213
	

	
	аудиторных
	142
	

	
	 В том числе практических
	99
	

	
	Самостоятельная работа
	71
	

	
	Учебная практика.
Виды работ:
Разборка, сборка кривошипно-шатунного механизма двигателя.
Разборка, сборка газораспределительного механизма двигателя.
Разборка, сборка системы смазки двигателя. 
Разборка, сборка системы охлаждения двигателя. 
Разборка, сборка системы питания карбюраторного двигателя. 
Разборка, сборка системы питания дизельного двигателя. 
Разборка, сборка системы питания двигателя, работающего на сжатом газе. 
Разборка, сборка системы питания инжекторного двигателя. 
	360
	

	
	Производственная практика 
Виды работ
Разборка, сборка сцепления.
Разборка, сборка коробки передач.
Разборка, сборка мостов.
Разборка, сборка рулевого управления.
Разборка, сборка тормозной системы.
Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами.
Использование диагностических приборов и технического оборудования.
Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) подвижного состава.
Техническое обслуживание №1 (ТО-1) подвижного состава.
Техническое обслуживание №2 (ТО-2) подвижного состава.
Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма.
Ремонт деталей газораспределительного  механизма.
Ремонт деталей системы охлаждения
Ремонт деталей системы смазки.
ТО и ремонт системы питания карбюраторного двигателя и топливной системы дизеля.
ТО и ремонт электрооборудования.
ТО и ремонт механизмов и деталей трансмиссии.
ТО и ремонт органов управления.
	162
	

	
	Всего часов практики
	522
	


	Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие:
кабинетов
· устройства автомобилей;
лабораторий
· технических измерений; 
· электрооборудования автомобилей; 
· технического обслуживания  и ремонта автомобилей; 
мастерских
· слесарной. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Устройства автомобилей: 
· комплект деталей, инструментов, приспособлений;
· комплект бланков технологической документации;
· комплект учебно-методической документации;
· наглядные пособия (по устройству автомобилей).
Технические средства обучения: 
· мультимедийное оборудование (экран, проектор, компьютер, ноутбук);
· лицензионное программное обеспечение профессионального назначения.
Оборудование и рабочие места в Слесарной мастерской:
· рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные одноместные с тисками;
· станки: настольно-сверлильные, вертикально – сверлильный,  точильный двухсторонний,  заточной и др.;
· тиски слесарные параллельные;
· набор слесарных инструментов;
· набор измерительных инструментов;
· наковальня;
· заготовки для выполнения слесарных работ;
· альбом плакатов;
· плакаты "Устройство легковых автомобилей";
· плакаты "Устройство грузовых автомобилей";
· огнетушитель.
Оборудование и рабочие места в лаборатории Технических измерений:
· рабочие места по количеству обучающихся;
· измерительные инструменты (линейки, щупы, штангенциркули, микрометры, индикаторный нутромер).
Оборудование и рабочие места в лаборатории  Электрооборудования автомобилей:
· рабочие места по количеству обучающихся.
Стенды и макеты: 
· система электроснабжения;
· система зажигания и пуска двигателя;
· контрольно - измерительные приборы;
· система освещения и световой сигнализации;
· дополнительное оборудование;
· общая схема электрооборудования.
Оборудование и рабочие места в лаборатории Технического обслуживания  и ремонта автомобилей:
· рабочие места по количеству обучающихся;
· макеты двигателей легковых автомобилей ВАЗ;
· макеты коробок перемены передач ВАЗ-2110;
· ванна для слива масла из картера двигателя;
· стол монтажный;
· пресс гидравлический;
· автомобиль с карбюраторным двигателем легковой; 
· двигатель автомобильный карбюраторный с навесным оборудованием; 
Комплекты: механизмов и систем двигателей автомобилей (кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный механизм и т.д.).
Макеты агрегатов автомобилей:
· комплект сборочных единиц и деталей колесных тормозов с гидравлическим приводом;
· комплект сборочных единиц и деталей колесных тормозов с пневматическим приводом;
· сцепление автомобиля в сборе (различных марок);
· коробка передач автомобиля (различных марок);
· раздаточная коробка;
· мост передний, задний (различных марок);
· сборочных единиц и агрегатов ходовой части автомобиля;
· сборочных единиц и агрегатов рулевого управления автомобиля.
Инструменты и приспособления: 
· приспособления и приборы для разборки и сборки двигателя, для снятия и установки поршневых колец; 
· устройство для притирки клапанов, 
· зарядное устройство.
Оборудование, приборы, приспособления для ремонта электрооборудования автомобилей. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: Учебник для студентов учреждений СПО / А.П. Пехальский, И.А.Пехальский. – М.: Академия, 2012
2. Родичев В.А. Грузовые автомобили: учебник для НПО. – 2-е изд., стер. – М.: ПрофОбрИздат, 2012
3. Роговцев В.Л. и др. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств: учебник водителя / В.Л.Роговцев, А.Г Пузанков, В.Д.Олдфильд. – М.: Транспорт, 2013
4. Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств: учебник для студентов учреждений СПО. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2012
5. Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей: учебник для НПО; учеб.пособие для СПО. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2012.
6. Нерсесян В.И. Устройство легковых автомобилей: Практикум: Учеб. пособие для НПО. – 4-е изд., стер.  – М.: Академия, 2013
7. Ламака Ф.И. Лабораторно-практические работы по устройству грузовых автомобилей: учеб. пособие для НПО. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2012
8. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учеб. для студ. СПО  – М.: Мастерство; Высш. шк., 2012
9. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. пособие для СПО. – М.: Академия, 2013
10. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для студ. СПО. – 2-е изд, стер. – М.: Академия, 2013
11. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений СПО / В.М. Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов и др.; Под ред. В.М. Власова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2013.
Дополнительные источники:
1. Родичев В.А. Устройство грузовых автомобилей: Практикум: учеб. пособие для учащихся НПО. – М.: Академия, 2012
2. Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей: учебник водителя автотранспортных средств категории «С». – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2013.
3. Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей: учебник водителя автотранспортных средств категории «В» / В.А. Родичев, А.А.Кива. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2012
Отечественные журналы:
1. «Мастер-автомеханик», 
2. «Автомир»;
3. «За рулем».
	Интернет ресурсы:
htpp://avtomeh.panor.ru;
htpp://etib.ru;
htpp://AmasterCar.ru;
htpp://avtorem.info;
htpp://unit-car.com;
htpp://avtohelpgid.ru.


5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

	Результаты 
(освоенные профессиональные компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.

	· изложение правил диагностирования автомобиля, его агрегатов и систем;
· обоснованный выбор диагностического оборудования для определения технического состояния автомобиля его агрегатов и систем;
· правильность выбора диагностических параметров для определения технического состояния автомобиля его агрегатов и систем;
· правильность принятия решения по результатам определения технического состояния автомобиля его агрегатов и систем;
· демонстрация навыков диагностики автомобиля, его агрегатов и систем и устранение простейших неполадок и сбоев в работе.
	· тестирование
· экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях 
ПР № 13. Тема «Определение индексов грузовых, легковых автомобилей и автобусов»
ПР № 14. Тема «Определение параметров двигателей внутреннего сгорания»


	ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
	· соблюдение техники  безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобиля его агрегатов и систем;
· правильность выполнения планово предупредительной системы технического обслуживания и ремонта автомобилей;
демонстрация навыков технического обслуживания и ремонта автомобиля, его агрегатов и систем.
	· тестирование
· экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях 
ПР № 31. Тема «Разборка, рабочего тормозного цилиндра»
ПР № 32. Тема «Разборка, сборка вакуумного усилителя тормозов»
ПР № 33. Тема «Разборка, сборка переднего колёсного тормозногомеханизма»
ПР № 34. Тема «Разборка, сборка заднего колёсного тормозногомеханизма»
ПР № 35. Тема «Разборка, сборка компрессора»
ПР № 36. Тема «Разборка, сборка  тормозногокрана»
ПР № 37. Тема «Разборка, сборка тормозных камер»
ПР № 38. Тема «Разборка, сборка кузовов легковых автомобилей»
ПР № 39. Тема «Разборка, сборка кабин грузовых автомобилей»
ПР № 40. Тема «Разборка, сборка коробки отбора мощности»
ПР № 41. Тема «Разборка, сборка масляного насоса подъёмного механизма»
ПР № 42. Тема «Техническое обслуживание двигателя (ТО-1, ТО-2)»
ПР № 43. Тема «Техническое обслуживание трансмиссии (ТО-1, ТО-2)»
ПР № 44. Тема «Техническое обслуживание рулевого управления (ТО-1, ТО-2)»
ПР № 45. Тема «Техническое обслуживание ходовой части (ТО-1, ТО-2)»
ПР № 46. Тема «Техническое обслуживание тормозов (ТО-1, ТО-2)»
ПР № 47. Тема «Техническое обслуживание кузова и рамы (ТО-1, ТО-2)»

	ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
	· соблюдение техники  безопасности при разборке, сборке узлов и агрегатов автомобиля и их ремонте;
· соблюдение технологии разборки, сборки узлов и агрегатов автомобиля и их ремонта;
· демонстрация навыков разборки, сборки узлов и агрегатов автомобиля и их ремонта
· .
	· тестирование
· экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях 
ПР № 15. Тема «Разборка, сборка кривошипно-шатунных механизмов двигателей»
ПР № 16. Тема «Разборка, сборка газораспределительных механизмов двигателей»
ПР № 17. Тема «Разборка, сборка системы охлаждения двигателей»
ПР № 18. Тема «Разборка, сборка системы смазки двигателей»
ПР № 19. Тема «Разборка, сборка системы питания карбюраторных двигателей»
ПР № 20. Тема «Разборка, сборка системы питания газобаллонных автомобилей»
ПР № 21. Тема «Разборка, сборка приборов системы питания дизелей»
ПР № 22. Тема «Разборка, сборка сцеплений автомобилей»
ПР № 23. Тема «Разборка, сборка коробок передач автомобилей»
ПР № 24. Тема «Разборка, сборка карданной передачи»
ПР № 25. Тема «Разборка, сборка переднего моста»
ПР № 26. Тема «Разборка, сборка заднего моста»
ПР № 27. Тема «Разборка, сборка подвески переднего моста»
ПР № 28. Тема «Разборка, сборка рулевого управления легковых автомобилей»
ПР № 29. Тема «Разборка, сборка рулевого управления грузовых автомобилей»
ПР № 30. Тема «Разборка, сборка гидравлических тормозных систем автомобилей»
ПР № 31. Тема «Разборка, сборка пневматических тормозных систем автомобилей»

	ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
	· правильность выбора комплекта учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля его агрегатов и систем.
· демонстрация навыков оформления документации
	· тестирование
· экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
	Результаты 
(освоенные общие компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	· Наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения
· демонстрация интереса к будущей профессии
· активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности;

	· Наблюдение и оценка мастера производственного обучения на практических и лабораторных занятиях при выполнении квалификационных работ, при выполнении практических заданий во время учебной и производственной практики.
· Профориентационное  тестирование

	Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
	· правильный выбор и применение способов решения профессиональных задач в области технического обслуживания и ремонта автомобиля;
· грамотное составление плана лабораторно-практической  работы;
· демонстрация правильной последовательности выполнения действий во время выполнения лабораторных, практических работ, заданий во время учебной, производственной практики;
	· соответствие нормативам и последовательности выполнения тех или иных видов работ
· экспертная оценка выполнения лабораторно-практической работы



	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
	· решение стандартных профессиональных задач в области собственной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта;
· самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 
	· Наблюдение и оценка мастера производственного обучения на практических и лабораторных занятиях при выполнении квалификационных работ, при выполнении практических заданий во время учебной и производственной практики.

	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
	· эффективный поиск необходимой информации;
· использование различных источников, включая электронные
	Выполнение и защита реферативных, курсовых работ

	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	· демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
· работа с различными  прикладными  программами
	Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ 

	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
	· взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения
	Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике

	Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
	· демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности.
	Тестирование
Проверка практических навыков


Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
	Процент результативности (правильных ответов)
	Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

	
	балл (отметка)
	вербальный аналог

	90 ÷ 100
	5
	отлично

	80 ÷ 89
	4
	хорошо

	70 ÷ 79
	3
	удовлетворительно

	менее 70
	2
	не удовлетворительно


На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля. 
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Общие положения
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».
Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 
Итогом этого экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке
1.1. Профессиональные и общие компетенции:
Таблица 1
	Профессиональные компетенции
	Показатели оценки результата

	ПК 1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
	Диагностика автомобиля, его агрегатов и узлов в соответствии с технологической последовательностью.

	ПК 2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
	ТО и ремонт  механизмов в соответствии с  техническими условиями 

	ПК 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
	Разборка и сборка агрегатов и узлов автомобиля в соответствии с технологической последовательностью

	
	Определение неисправностей узлов и агрегатов автомобиля и их устранение в соответствии с техническими условиями

	ПК 4.Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию
	Оформление отчётной документации  необходимых для проведения ТО и ремонта, в соответствии с правилами оформления



Таблица 2
	Общие компетенции
	Показатели оценки результата

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	Положительная характеристика работодателя 

	
	Участие в профессиональных конкурсах, днях открытых дверей, исследовательской работе.

	ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
	Рациональное распределение времени на всех этапах решения задач 

	ОК  3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,  нести ответственность за результаты своей работы.
	Полнота анализа рабочей ситуации

	
	Своевременная проверка и самопроверка выполненной работы

	
	Грамотная корректировка и своевременное устранение допущенных ошибок в своей работе

	ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
	Активное использование в учебной деятельности и входе практики информационных и коммуникационных ресурсов

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	

	ОК  6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
	 Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с учащимися, преподавателями, мастерами  и руководителями практики.

	
	Активное участие в жизни коллектива.

	ОК  7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
	Участие во внеурочной работе с учетом подготовки к исполнению воинской обязанности, военных сборах.



1.2. Иметь практический опыт – уметь – знать 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
ПО 1. проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами;
ПО 2.выполнения ремонта деталей автомобиля;
ПО 3. снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;
ПО 4.использования диагностических приборов и технического оборудования; 
ПО 5.выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей;
уметь:
У 1. выполнять метрологическую поверку средств измерений;
У 2. выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ;
У 3. снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
У 4. определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;
У 5. определять способы и средства  ремонта;
У 6. применять диагностические приборы и оборудование;
У 7. использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;
У 8. оформлять учетную документацию;
знать:
З 1. средства метрологии, стандартизации и сертификации;
З 2. основные методы обработки автомобильных деталей;
З 3. устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;
З 4. назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;
З 5. технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов;
З 6. виды и методы ремонта;
З 7. способы восстановления деталей

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Таблица 3
	Элемент модуля
	Формы промежуточной аттестации

	МДК 01.01
	Экзамен

	МДК 01.02
	Экзамен

	УП
	Дифференцированный зачет

	ПП
	Дифференцированный зачет

	ПМ
	Экзамен (квалификационный)



3. Оценка освоения междисциплинарных курсов МДК 01.01. «Слесарное дело и технические измерения» и МДК 01.02. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

3.1. Общие положения
Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов: для проведения текущего и рубежного контроля – тест, контрольная работа, самостоятельная работа, опрос, для промежуточной аттестации - комплексный дифференцированный зачет.
Оценка освоения МДК предусматривает экзамены по МДК 01.01 и МДК 01.02.

3.2. Задания для оценки освоения МДК
3.2.1. Задания для оценки освоения 
МДК 01.01: «Слесарное дело и технические измерения» и 
МДК 01.02. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».
Задание 1: Выполнить тестирование  (приложение 1)
МДК 01.01. 41-50 вопрос 
МДК 01.02. 1-40 вопрос 
Проверяемые результаты обучения: 
З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7.
Текст задания: Вариант 1 (из 4)    смотреть Приложение 1.
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Диагностика автомобиля, его агрегатов и узлов в соответствии с технологической последовательностью 
- ТО и ремонт  механизмов в соответствии с  техническими условиями 
- Разборка и сборка агрегатов и узлов автомобиля в соответствии с технологической последовательностью
- Определение неисправностей узлов и агрегатов автомобиля и их устранение в соответствии с техническими условиями
Задание 2: Выполнить практическую работу.
Проверяемые результаты обучения: 
У 1, У 2,У 3, У 4, У 5, У 6, У 7.
Текст задания: 
Составить технологическую последовательность разборки и сборки узла или агрегата и заполнить инструкционную карту.
Таблица 4
Инструкционная карта «Разборка и сборка _____________________».
	№ п/п
	Наименование операции
	Инструменты и приспособления
	Технические условия.

	1. 
	
	
	



Составить таблицу основных неисправностей _______________ (узла или агрегата), причин и способов устранения.
Таблица 5
	№ п/п
	Основные неисправности
	Причины
	Способы устранения

	
	
	
	



Составить технологическую последовательность ТО узла или агрегата.
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений:
- Диагностика автомобиля, его агрегатов и узлов в соответствии с технологической последовательностью 
- ТО и ремонт  механизмов в соответствии с  техническими условиями 
- Разборка и сборка агрегатов и узлов автомобиля в соответствии с технологической последовательностью
- Определение неисправностей узлов и агрегатов автомобиля и их устранение в соответствии с техническими условиями.
4. Оценка по учебной и  производственной практике
4.1. Общие положения
Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 
1)  практического опыта и умений; 
2) профессиональных и общих компетенций.
Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании результатов выполнения комплексной практической работы характеристики учебной и  профессиональной деятельности учащихся на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика, либо образовательного учреждения (для учебной практики). 

4.2. Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю
4.2.1. Учебная практика:
Таблица 6
	Виды работ
	Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У)

	Технические измерения соответствующими инструментами и приборами
	ПК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 1, У 1, У 7.

	Выбор и использование инструментов и приспособлений для слесарных работ
	ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 2, У 5, У 7.

	Разметка
	ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7.

	Рубка
	ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7.

	Правка
	ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7.

	Гибка
	ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7.

	Резка
	ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7.

	Опиливание
	ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7.

	Сверление
	ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7.

	Нарезание резьбы
	ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7.

	Клепка
	ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7.

	Шабрение
	ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7.

	Паяние.
	ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 1, У 2, У 5, У 7.



4.2.2. Производственная  практика:
Таблица 7
	Виды работ
	Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У)

	Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля
	ПК 3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 3, У 3, У 7.

	Разборка и сборка: КШМ и ГРМ, системы охлаждения, смазочной системы, системы питания карбюраторного и дизельного двигателей, трансмиссии, шасси и электрооборудование
	ПК 3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 3, У 3, У 7.

	Определение основных неисправностей и объема работ по их устранению и ремонту 
	ПК 1, ПК 4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 4, У 4, У 7, У 8.

	Проведение диагностики с использованием диагностических приборов
	ПК 1, ПК 4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 4, У 6, У 7, У 8.

	Проведение технического обслуживания и ремонта автомобилей
	ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, ПО 5, У 5, У 6, У 7, У 8.

	Определение способов и средств ремонта
	ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, У 5, У 6, У 7.

	Проведение ремонта деталей автомобиля
	ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 2, ПО 5, У 5, У 6, У 7.

	Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию
	ПК 2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПО 5, У 5, У 6, У 7, У 8.





4.3. Форма аттестационного листа 
Характеристика  учебной и профессиональной деятельности 
обучающегося во время учебной / производственной практики

ФИО _____________________________________________________________,
обучающийся по профессии СПО  23.01.03 Автомеханик
успешно прошел учебную/производственную практику по профессиональному модулю Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.
В организации ____________________________________________________
наименование организации, юридический адрес
Виды и качество выполнения работ
	Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики
	Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика

	Разборка и сборка: КШМ и ГРМ, системы охлаждения, смазочной системы, системы питания карбюраторного и дизельного двигателей, трансмиссии, шасси и электрооборудование
	

	Определение основных неисправностей и объема работ по их устранению и ремонту 
	

	Проведение диагностики с использованием диагностических приборов
	

	Проведение технического обслуживания и ремонта автомобилей
	

	Определение способов и средств ремонта
	

	Проведение ремонта деталей автомобиля
	

	Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию
	


Дата «___»._________20___г.        		            Подпись руководителя практики 
_________________________________

Подпись руководителя организации
________________________________

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)
5.1. Общие положения
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля Техническое обслуживание и ремонт автомобилей по профессии СПО: 23.01.03 Автомеханик
	Экзамен проводиться в накопительной форме  с учетом оценок  МДК, учебной и производственной практики. 
Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».
Оценочная ведомость по профессиональному модулю
ПМ 1 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
ФИО ____________________________________________________________
обучающийся на 2 курсе по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик
освоил программу профессионального модуля  Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.
в объеме 336 часов,  с  «     »            20      г. по «    ».             20         г.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если предусмотрено учебным планом).
	Элементы модуля
(код и наименование МДК, код практик)
	Формы промежуточной аттестации
	Оценка

	МДК 01.01. Слесарное дело и технические измерения
	Экзамен
	

	МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
	Экзамен
	

	УП
	Дифференцированный зачет
	

	ПП
	Дифференцированный зачет
	



Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
	Коды проверяемых компетенций
	Показатели оценки результата
	Оценка (да / нет)

	ПК 1.
	Диагностика автомобиля, его агрегатов и узлов в соответствии с технологической последовательностью
	

	ПК 2.
	ТО и ремонт  механизмов в соответствии с  техническими условиями 
	

	ПК 3.
	Разборка и сборка агрегатов и узлов автомобиля в соответствии с технологической последовательностью
	

	
	Определение неисправностей узлов и агрегатов автомобиля и их устранение в соответствии с техническими условиями
	

	ПК 4.
	Оформление отчётной документации  необходимых для проведения ТО и ремонта, в соответствии с правилами оформления
	



Дата __________ 20___г.	Подписи членов экзаменационной комиссии
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Таблица критериев оценивания накопительного экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.
	Результаты обучения по профессиональному модулю
	Промежуточная аттестация по МДК
	Промежуточная аттестация по УП и ПП
	Экзамен (квалификационный)

	
	МДК 01.01. Комплексный дифференцированный зачет
	МДК 01. 02.
Комплексный дифференцированный зачет 
	Учебная практика
Дифференцированный зачет
	Производственная практика
Дифференцированный зачет
	Дневник по производственной практики по модулю.
	Характеристика  учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время учебной и производственной практики
	Итог промежуточной аттестации (освоен / неосвоен)

	Основные
	
	
	
	
	
	
	

	ПК 1
	Показатель 1Диагностировать  автомобиль, его агрегаты и системы.
	
	
	+
	+
	+
	+
	+

	ПК 2
	Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
	
	
	+
	+
	+
	+
	+

	ПК 3
	Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
	
	
	+
	+
	+
	+
	+

	ПК 4
	Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию
	
	
	
	+
	+
	+
	+

	ОК 1
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	
	
	
	+
	+
	+
	+

	ОК 2
	Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем..
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	ОК 3- 5
	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,  нести ответственность за результаты своей работы 
	+
	+
	+
	+
	
	
	+

	
	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач..
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
	+
	+
	+
	+
	
	
	+

	ОК 6
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
	+
	+
	
	
	
	
	+

	ОК 7
	Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
	+
	+
	
	
	
	
	+

	
	Показатель 2. Активное использование в учебной деятельности и входе практики информационных и коммуникационных ресурсов
	+
	+
	+
	+
	
	
	+

	
	Показатель 1. Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с учащимися, преподавателями, мастерами  и руководителями практики.
	+
	+
	+
	+
	
	+
	+

	
	Показатель 2. Активное участие в жизни коллектива.
	+
	+
	+
	+
	
	
	+

	Вспомогательные
	
	
	
	
	
	
	

	Иметь практический опыт
	ПО 1. проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами;
	
	+
	+
	
	
	+
	+

	
	ПО 2. Выполнения ремонта деталей автомобиля 
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+

	
	ПО 3. Снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля
	+
	
	+
	+
	+
	
	+

	
	ПО 4. Использования диагностических приборов и технического оборудования
	+
	
	+
	+
	+
	
	+

	
	ПО 5. Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей
	
	
	+
	+
	+
	
	+

	Уметь
	У 1. Выполнять метрологическую поверку средств измерений;
	
	+
	+
	
	
	
	+

	
	У 2. Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ
	
	+
	+
	
	
	
	+

	
	У 3. Снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля
	+
	
	+
	+
	
	
	

	
	У 4. Определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту
	+
	
	+
	+
	
	
	+

	
	У 5. Определять способы и средства  ремонта
	+
	
	+
	+
	
	
	+

	
	У 6. Применять диагностические приборы и оборудование
	+
	
	+
	+
	
	
	+

	
	У 7. Использовать специальный инструмент, приборы, оборудование
	+
	
	+
	+
	
	
	+

	
	У 8. Оформлять учетную документацию
	+
	
	+
	+
	
	
	+

	Знать
	З 1. Средства метрологии, стандартизации и сертификации
	
	+
	+
	
	
	
	+

	
	З 2. Основные методы обработки автомобильных деталей
	+
	+
	+
	
	
	
	+

	
	З 3. Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей
	+
	
	+
	+
	
	
	+

	
	З 4. Назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей
	+
	
	+
	+
	
	
	+

	
	З 5. Технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов
	+
	
	+
	+
	
	
	+

	
	З 6. Виды и методы ремонта
	+
	
	+
	+
	
	
	+

	
	З 7. Способы восстановления деталей
	+
	
	+
	+
	
	
	+












Приложение 1 
Комплект тестов для проведения комплексного дифференцированного зачета по
МДК 01.01. «Слесарное дело и технические измерения» и  МДК 01.02. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
вид профессиональной деятельности: Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта

Вариант 1
…. автомобили предназначены для перевозки грузов и пассажиров. 
транспортные 
специальные 
гоночные 
2.	… преобразует поступательное движение во вращательное. 
	1. шасси
двигатель
кузов
3.	… предназначен (о) для передачи крутящего момент от двигателя на ведущие колеса. 
	1. шасси
двигатель
кузов
… служит (ат) для передачи давления газов через поршневой палец на шатун. 
поршневые кольца
поршень
шатун
5. Для предотвращения прорыва газов в картер двигателя служат … кольца.
маслосъемные 
компрессионные 
6.	Смесь топлива с отработавшими газами:
горючая 
рабочая 
7.	Коленчатый вал за рабочий цикл делает оборотов:
1.	2 
2.	3
3.	4
8.	При подъеме клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов отверстия впускных или выпускных каналов в блоке цилиндров:
открываются.
закрываются.
9.	При опускании клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов отверстия впускных или выпускных каналов в блоке цилиндров:
открываются.
закрываются.
10.	ГРМ с нижним расположением клапанов  применяются на:
	1. ЗИЛ-164.	
	2. ГАЗ-51А.	
	3. ЯМЗ-236.	
	4. ЗМЗ-53.
11.	Увеличение поверхности охлаждения трубок достигается за счет:
жалюзи
рубашки охлаждения
пластин радиатора
термостата
12.	Повышение давления в системе охлаждения паровой клапан допускает на… Па. 
1.0,40-0,55 
2.0,28-0,38 
3.0,18-0,28
13.	Увеличению разряжения в радиаторе препятствует:
1. вентилятор
водяной насос
термостат
воздушный клапан
14.	На использовании центробежной силы основана работа: 
водяного насоса
расширительного бачка
вентилятора
15.	На использовании повышения интенсивности теплоотдачи при увеличении поверхности охлаждения основана работа 
водяного насоса
расширительного бачка
вентилятора
радиатора
16 .С увеличением частоты вращения коленчатого вала, опережение зажигания необходимо:
увеличить
уменьшить.
оставить без изменения
17.	На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», буква «А» означает что свеча
предназначена для автомобильного двигателя.
на корпусе имеет резьбу диаметром 14 мм 
обеспечивает автоматическую очистку от нагара
18.	На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», цифра «17» означает:
калильное число
длину нижней части изолятора
длину резьбы на корпусе
массу свечи в граммах
19.	… служит для подачи масла к трущимся поверхностям деталей двигателя. 
маслоприемник
масляный насос
масляные фильтры
На использовании центробежной силы основана работа 
масляного радиатора
системы вентиляции картера
редукционного клапана
масляного насоса
21. … - изменение размеров, формы и качества поверхности деталей в процессе эксплуатации называется
1. неисправность
2. отказ
3. посадка
4. износ
22. В результате нарушения правил технического обслуживания появляется … износ.
1. естественный
2. аварийный
23. Общий контроль, направленный на обеспечение безопасности движения необходимо выполнять при
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
24. Снижение интенсивности изнашивания деталей:
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
25. Категорий условий эксплуатации:
1. одна	
2.две
3.три
4.четыре
5.пять
26. I категорию эксплуатации определяют:
1. цементобетонные и асфальтовые в хорошем состоянии покрытия
2. щебеночные и гравийные покрытия
3. грунтовые и булыжные покрытия
4. горный рельеф
5. холмистый рельеф
6. равнинный рельеф
27. Периодичность технических обслуживании № 1 4000 км установлена для … категории.
1. первой	
2.второй
3.третий
4.четвертой
5.пятой
28. Наименьшая периодичность технического обслуживания установлена для
1. легковых автомобилей
2. грузовых и автобусов на базе грузовых
3. автобусов
29. Периодичность ТО № 1 автомобилей ГАЗЕЛЬ бизнес для I категории эксплуатации (км):
1.15000
2.2000 
3.2500 
4.30000 
30. Инструменты применяемые для подтяжки мест креплений головки блока цилиндров:
1. динамометрическая рукоятка
2. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель
3. стетоскоп
4. компрессометр
31. Инструменты применяемые для смазывания игольчатых подшипников карданных шарниров :
1. набор плоских щупов
2. пневматический пульверизатор
3. динамометрическая рукоятка
4. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель
32. Трудоемкие работы при ТО-1:
1. крепежные
2. регулировочные
3. электротехнические 
4. шиномонтажные
33. Единицы измерения значения частоты вращения коленчатого вала:
1. мм
2. рад
3. м/с2
4. в лошадиных силах.
5. об/мин
6. кг.с./с2
7. % уклона
34. Единицы измерения значения опережения впрыска топлива:
1. мм
2. рад
3. м/с2
4. в лошадиных силах.
5. об/мин
6. кг.с./с2
7. % уклона
35. Единицы измерения значения свободного хода педалей сцепления и тормозов:
1. мм
2. рад
3. м/с2
4. в лошадиных силах.
5. об/мин
6. кг.с./с2
7. % уклона
36. Единица измерения значения эффективности действия стояночного тормоза:
1. мм
2. рад
3. м/с2
4. в лошадиных силах.
5. об/мин
6. кг.с./с2
7. % уклона
37. Ввертывание свечей, очистка от нагара:
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
38. Проверка уровня масла в коробки перемены передач и при необходимости долить:
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
39. Замена отработавшего масла коробки перемены передач:
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
40. Проверить работу карданной передачи и ведущего моста на ходу:
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
41. .… применяется для измерения наружных и внутренних диаметров, длин, толщин, глубин и т.д.
	1. штангенинструменты
	2. микрометрическии инструменты
	3. специальные инструменты
42. …… служит для проверки плоскостности плоскостей методом линейных отношений
	1. уровень
	2. линейка с широкой рабочей поверхностью
	3. угломер
43. …… называется разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами
	1. взаимозаменяемостью деталей
	2. посадкой  
	3. допуском
44. …… - это нанесение разметочных линий в нескольких плоскостях или на нескольких поверхностях
	1. плоскостная разметка
	2. пространственная разметка
45. …… служат для нанесения линий (рисок) на размечаемой поверхности при помощи линейки, угольника или шаблона
	1. разметочные циркули
	2. кернер
	3. чертилки
46.  ….. – это слесарная операция, при которой с помощью режущего инструмента с заготовки или детали удаляются лишние слои металла или заготовка разрубается на части
	1. рубка
	2. правка
	3. гибка
47. …… применяют для опиливания мягких материалов (латуни, цинка, свинца, меди т.д.)
	1. напильники с одинарной насечкой
	2. напильники с двойной насечкой
3. напильники с рашпильной насечкой
48.  …. . называется обработка отверстий с целью придания им нужной формы
	1. припасовкой 
	2. распиливанием
	3. сверлением 
49. … называется процесс обработки зенкерами цилиндрических необработанных отверстий, полученных литьем, ковкой с целью увеличения диаметра и повышения точности
	1. цекованием
	2. зенкованием
	3. зенкерованием
50.  ….. называются очертания впадин и выступов в продольном сечении
	1. профилем резьбы
	2. шагом резьбы
	3. глубиной резьбы
	4. наружным диаметром резьбы
 

Вариант 2.
1. Автомобили грузоподъемности 3 тонны относятся к … группе.
малой 
средней 
большой 
2.	… - служит для изменения крутящего момента передаваемого от коленчатого вала двигателя к карданному валу .
1. 	сцепление
главная передача
коробка передач
… – служит для увеличения крутящего момента на ведущие колеса и передачи его от карданной передачи через дифференциал к полуосям сцепление.
главная передача
коробка передач
5. Для соединения поршня с шатуном служит:
поршневой палец
поршень
шатун
5. У шатуна сечение:
1. овальное 
2.треугольное 
3. двутавровое
6.	В ГРМ с нижним расположением клапанов отсутствует
1. направляющая втулка
2. толкатель
3. штанга
4. сухарик
7.	Частота вращения распределительного вала при запуске двигателя 2 об/с составляет: 
1. 1об/с.
2. 2об/с.
3. Зоб/с.
4. 4об/с.
8.Головки впускных клапанов имеют  …  диаметр, чем у выпускных.
	1.больший	
	2. меньший
9.Распределительный вал двигателя за один рабочий цикл повернется на угол (0)
1. 90
2. 180
3. 360°
4. 720
10.На распределительном валу в 4-х цилиндровом двигателе имеется кулачков:
1.2 
2.4 
3.6 
4.8.
11.При вытягивании рычага в кабине водителя жалюзи 
открываются.
закрываются.
12.	При температуре менее 70° жидкость циркулирует по … кругу.
малому 
большому 
13.	Головку цилиндров при использовании пускового подогревателя прогревают до температуры (0С) 
1. 25-30
35-40
45-50
14.	Ремень вентилятора при правильной регулировки при действии на него силы в 3-4 кг прогибается на… мм.
5-10 
12-20 
18-25 
15. Основной клапан термостата открывается при температуре (0С) выше:
70
80
60
16.	Впрыск топлива через распылитель в цилиндр начинается 
1. при движении поршня в верх в момент подхода к ВМТ.
2.в момент прихода поршня в ВМТ.
3.при движении поршня вниз в момент отхода из ВМТ.
17.	Опережение впрыска измеряется
временем с момента начала впрыска топлива до момента окончания впрыска
временем с момента начала впрыска топлива до момента прихода поршня в ВМТ
углом поворота коленчатого вала с момента начала впрыска до момента окончания впрыска.
18.	В шинах передних колес автомобиля ЗИЛ-130 давление воздуха (кг/см) 
		1. 3,5
		2. 4,0
		3. 4,5
		4. 5,0
19.	Угол …обеспечивает создание силы, стремящейся возвратить колеса в положение движения по прямой.
схода
развала
поперечного наклона шкворня
продольного наклона шкворня.
20.	Упругие свойства сжатого воздуха используются в
 камерах шин
 рессорах
 амортизаторах
21. … - характер сопряжения двух деталей.
1. неисправность
2. отказ
3. посадка
4. износ
22.Для поддержания надлежащего внешнего вида предназначено 
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
23. Для углубленной проверки технического состояния с целью выяснения неисправностей необходимо провести
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
24. Для предупреждения отказов путем своевременного выполнения крепежных, регулировочных и других работ необходимо провести
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
25.Периодичность технического  обслуживания № 2 автомобилей МАЗ-500 и ЗИЛ-130 для I категории эксплуатации составляет … км.
1.10000 
2.10500
3.11000 
4.11500
5.12000 
6.12500
26.  Наиболее трудоемко -   
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО 
27. Наименее трудоемко-
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
28. В межсменное время необходимо выполнять 
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
29. Для технического обслуживания на крупных автотранспортных предприятиях используют … посты.
1. тупиковые 
2. поточные 
30. Для проверки зазоров в клапанных механизмах необходим:
1. набор плоских щупов.
2. пневматический пульверизатор.
3. динамометрическая рукоятка.
4. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель.
31. Для смазывания листов рессор применяется
1.набор плоских щупов.
2. пневматический пульверизатор.
3. динамометрическая рукоятка.
4. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель.
32. Единицы измерения значение развала колес:
1. мм
2. рад
3. м/с2
33. Единицы измерения значение свободного хода рулевого колеса:
1. мм
2. рад
3. м/с2
34. Единицы измерения зачения эффективности рабочих тормозов :
1. мм
2. рад
3. м/с2
35.  Единицы измерения значение мощности двигателя :
1. мм
2. рад
3. м/с2
36. Единицы измерения значения компрессии в цилиндрах двигателя:
1. мм
2. рад
3. м/с2
37. Проверить состояние шин и давление воздуха в них необходимо при
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО 
38. Проверить свободный ход рулевого колеса и убедиться в отсутствии заедания необходимо при
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО 
39. Проконтролировать крепление картера рулевого механизма к раме необходимо при
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО 
40. Проконтролировать уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре и при необходимости долить жидкость до нормы необходимо при
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО 
41. … применяется для измерения наружных размеров с ценой деления 0,01 мм
	1. штангенинструменты
	2. микрометрическии инструменты
	3. специальные инструменты
42.  …… служит для проверки горизонтального и вертикального положения поверхностей элементов машин при монтаже
	1. уровень
	2. линейка с широкой рабочей поверхностью
	3. угломер 
43.  ……  называется характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов
	1. взаимозаменяемостью деталей
	2. посадкой
	3. допуском
44.  …… - это нанесение разметочных линий на поверхности плоских деталей
	1. плоскостная разметка
	2. пространственная разметка
45.  …… служат для нанесения линий (рисок)на определенном расстоянии от рабочей поверхности плиты
	1. разметочные циркули
	2. кернер
	3. рейсмас
46.  ….. – это слесарная операция, при которой полосы и прутки металла сгибаются под определенным углом и радиусом загиба
	1. рубка
	2. правка
	3. гибка
47.  …… применяют для опиливания твердых материалов, с большим сопротивлением резанию
	1. напильники с одинарной насечкой
	2. напильники с двойной насечкой
3. напильники с рашпильной насечкой
48.  …. . называется взаимная пригонка двух деталей, сопрягающихся без зазора
	1. припасовкой 
	2. распиливанием
	3. сверлением 
49.  …….. называется процесс снятия фасок у отверстий, полученные конических и цилиндрических углублений под головки винтов и заклепок
	1. цекованим
	2. зенкованием
	3. зенкерованием
50.  ….. называется  расстояние между вершинами двух соседних витков, измеряемое параллельно оси
	1. профилем резьбы
	2. шагом резьбы
	3. глубиной резьбы
	4. наружным диаметром резьбы
Вариант 3.
Автомобили специально оборудованные для создания удобств при переездах:
автобусы
легковые
специальные
2.	Для изменения направления движения служит
1.сцепление
главная передача
ходовая часть
3.	Пространство внутри цилиндра над поршнем при положении его в ВМТ :
объем камеры сгорания
рабочий объем цилиндра
полный объем  цилиндра
4.	В двигателе ГАЗ-51А  …  компрессионных кольца.
четыре
два
три
5. … - воспринимает усилие передаваемые от поршней шатунам, и преобразует их в крутящий момент.
шатун
коленчатый вал
маховик
6.	Для передачи усилий от кулачков к стержням клапанов служат
1. штанги.
2. толкатели.
3. приводные шестерни.
Впускной клапан открывается до прихода поршня в ВМТ в конце такта       
1. впуска
2. сжатия
3. расширения
4. выпуска
	Выпускной клапан открывается до прихода поршня в НМТ в конце такта
1. впуска
2. сжатия
3. расширения 
4. выпуска
9.	Поворачиваются на полой оси, закрепленной на головке блока цилиндра:
1. штанги
2. толкатели
3. коромысла
10.	Радиатор изготовляют из:
алюминиевого сплава
чугуна
латуни
11.	В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ: 6-это...
число пластин в полублоке
число аккумуляторов в батарее
напряжение одного аккумулятора
напряжение аккумуляторной батареи
12. В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ:	«СТ» означает, что...
батарея соответствует требованиям государственного стандарта
сепараторы изготовлены из стекловолокнита или стеклотекстолита
решетка пластин изготовлена из свинца, а бак из термопласта
батарея обеспечивает отдачу большого тока при работе стартера
13.	Если аккумуляторная батарея разряжена летом более чем на 50% и зимой на 25%, следует...
продолжать эксплуатацию, включая стартер не более чем на 2 с
завести двигатель пусковой рукояткой и подзарядить батарею за счет работы автомобильного генератора
снять с автомобиля аккумуляторную батарею и поставить ее на заряд
14. При длительной стоянке автомобиля продолжительностью от нескольких суток до нескольких недель во избежание ухудшения эксплуатационных показателей аккумуляторной батареи...
отключить всех потребителей электрической энергии.
отсоединить один из проводов, соединяющих вывод батареи с внешней цепью.
отключить оба провода, соединяющих батарею с внешней цепью.
15. Отключение аккумуляторной батареи от внешней цепи...
полностью исключает падение ЭДС на выводах батареи.
снижает скорость разряда и увеличивает срок службы.
3. не оказывает существенного влияния на срок службы батареи.
16.	… приводит в движение генератор.
1.	кулачковый механизм
зубчатая передача
ременная передача
17.	… приводит в движение распределительный вал.
1.	кулачковый механизм
зубчатая передача
ременная передача
18.	… приводит в движение масляный насос.
1. кулачковый механизм
зубчатая передача
ременная передача
19.	Генератор приводиться во вращение … валом.
коленчатым 
карданным 
распределительным 
20.	Коленчатый вал вращается в …
 шариковых подшипниках
 подшипниках скольжения
 роликовых подшипника
21. Отклонение от нормального технического состояния, не приводящее к прекращению эксплуатации:
1. неисправность
2. отказ
3. посадка
4. износ
22. Для заправки топливом, маслом, охлаждающей жидкостью предназначено
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
23. Для подготовки подвижного состава к эксплуатации в холодное время года необходимо провести
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
24. Для санитарного осмотра и обработки кузова (для некоторых видов подвижного состава) необходимо провести
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
25. … форма организации работ по техническому обслуживанию, при которой одним производственным коллективом выполняются работы по всем агрегатам автомобиля в пределах данного вида обслуживания называется 
1. бригадной.
2. агрегатно-участковой.
26. Форма организации работ производительнее и обеспечивает более высокое качество обслуживания:
1. бригадная.
2. агрегатно-участковая.
27. К контролтьно-измерительным работам относятся:
1. доливка жидкости в систему охлаждения
2. определение на слух работоспособности фильтра центробежной очистки масла 
3.доливка масла в картер двигателя
4. приведение величин зазоров в клапанном механизме в соответствии с установленной нормой
5. замер величины схождения передних колес
6. подтяжка мест крепления выпускных газопроводов на двигателе
7. определение степени заряженности аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки.
28. К крепежным работам относятся:
1. доливка жидкости в систему охлаждения
2. определение на слух работоспособности фильтра центробежной очистки масла 
3.доливка масла в картер двигателя
4. приведение величин зазоров в клапанном механизме в соответствии с установленной нормой
5. замер величины схождения передних колес
6.подтяжка мест крепления выпускных газопроводов на двигателе
7. определение степени заряженности аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки.
29. К регулировочным работам относятся:
1. доливка жидкости в систему охлаждения
2. определение на слух работоспособности фильтра центробежной очистки масла 
3.доливка масла в картер двигателя
4. приведение величин зазоров в клапанном механизме в соответствии с установленной нормой
5. замер величины схождения передних колес
6.подтяжка мест крепления выпускных газопроводов на двигателе
7. определение степени заряженности аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки.
30. Для определения давления в цилиндре в конце такта сжатия применяем:
1. компрессометр
2. линейку
3. кислотомер
4 динамометр-люфтометр
31. Для определения плотности электролита применяем:
1. компрессометр
2. линейку
3. кислотомер
4. динамометр-люфтометр
32. Единицы измерения значение опережения зажигания:
1. мм
2. рад
3. м/с2
4. в лошадиных силах.
5. об/мин
6. кг.с./с2
7. % уклона
33. Проверка уровня жидкости в системе охлаждения и при необходимости доливка проводиться при 
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
34. Проверка герметичности систем охлаждения и смазочной проводиться при
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО 
35. Проверка состояния мест крепления двигателя на раме проводиться при
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО 
36. Снятие с двигателя карбюратора, разборка и очистка, проверка жиклеров на специальном приборе проводиться при
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО 
37. Замена масла в гидросистеме механизма подъема платформы в автомобилях-самосвалах проводиться при
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО 
39. Техническое состояние узлов, обеспечивающих безопасность дорожного движения, и оценку пригодности автомобиля к дальнейшей эксплуатации проводят при … диагностировании.
1. общем
2. поэлементном 
39. Минимально допустимая компрессия для дизелей (МПа):
1. 1
2. 2
3. 3
4.4 
40. Разность показаний манометра в отдельных цилиндрах не более (МПа):
1. 0,2 
2. 0,5 
3. 0,7 
41. … применяется дляпроверки величин зазоров между поверхностями детали или сопряженными деталями
	1. штангенинструменты
	2. микрометрическии инструменты
	3. щуп
42.  …… служит для проверки плоскостности плоскостей методом линейных отношений
	1. уровень
	2. линейка с широкой рабочей поверхностью
	3. угломер 
43.  ……  называется разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами
	1. взаимозаменяемостью деталей
	2. посадкой
	3. допуском
44.  …… - это нанесение разметочных линий в нескольких плоскостях или на нескольких поверхностях
	1. плоскостная разметка
	2. пространственная разметка
45.  …… служат для разметки окружностей, дуг, деления углов и окружностей, перенесения размеров и других геометрических постороений
	1. разметочные циркули
	2. кернер
	3. чертилки
46.  ….. – это слесарная операция, при которой с помощью молотка или давления пресса заготовкам или деталям придают правильную геометрическую форму
	1. правка 
	2. рубка
	3. гибка
47.  …… применяют для опиливания баббита, кожи, дерева, резины, кости и т.д.
	1. напильники с одинарной насечкой
	2. напильники с двойной насечкой
3. напильники с рашпильной насечкой
48. …. называется процесс образования отверстий в сплошном материале режущим инструментом
	1. припасовкой 
	2. распиливанием
	3. сверлением 
49.  ……..производиться цековками для зачистки торцовых поверхностей
	1. цекованием
	2. зенкованием
	3. зенкерованием
50.  ….. называется расстояние от вершины резьбы  до ее основания, т.е. высота уступа
	1. профилем резьбы
	2. шагом резьбы
	3. глубиной резьбы
	4. наружным диаметром резьбы
Вариант 4.
1….. автомобили работают на жидком топливе, бензине.
дизельные
карбюраторные
инжекторные
2. Процесс происходящий внутри цилиндра за один ход поршня:
1.	ход поршня
такт
3. - отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.
1 .степень сжатия
рабочий объем 
полный объем 
4.	 Выводит поршни из мертвых точек :
подшипники
коленчатый вал
маховик
5.	…… такт служит для наполнения цилиндра горючей смесью
1. первый
2. второй
3. третий
4. четвертый
6.Впускной клапан закрывается после прихода поршня в НМТ в такте
1. впуска
2. сжатия
3. расширения
4. выпуска
7.	Выпускной клапан закрывается после прихода поршня в ВМТ в такте
1. впуска
2. сжатия
3. расширения
4. выпуска
8.	Зазор между носиком коромысла и стержнем клапана регулируется:
1. штангой
2. толкателями
3. приводными шестернями 
4. винтом
9.	Величина зазора у выпускных клапанов …., чем у впускных.
1. больше	
2. меньше
10.	Величина зазора выпускного клапана составляет (мм)
1. 0,20-0,28
2. 0,30-0,38
3. 0,25-0,30
11. В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ:	60-это...
максимальная продолжительность работы в часах при разрядке
предельный ток в амперах, отдаваемый при включении стартера
Время непрерывной работы ( в секундах) при включении стартера
Электрическая емкость батареи, выраженная в ампер- часах
12.	 К понижению емкости аккумуляторной батареи приводит…
понижение температуры электролита
повышение температуры электролита
увеличение силы разрядного тока
уменьшение силы разрядного тока
повышение плотности электролита
понижение плотности электролита
13.Саморазряд аккумуляторной батареи, хранящейся с электролитом…
замедляется по мере снижения температуры
протекает более интенсивно при низких температурах, чем при высоких
не зависит от температуры хранения аккумуляторной батареи
14.   От … зависит напряжение вырабатываемое автомобильным генератором, частоты вращения ротора.
температуры окружающей среды
мощности, развиваемой генератором
силы тока в обмотках возбуждения
15.	Опережение зажигания измеряется в градусах поворота...
вала прерывателя - распределителя
коленчатого вала
распределительного вала
16. Для контроля зарядного и разрядного тока аккумуляторной батареи служит
указатель давления масла
указатель уровня топлива
амперметр
17.	… основана на использовании сил трения, возникающих между трущимися поверхностями дисков.
коробка передач
главная передача 
сцепление
18.  Для распределения крутящего момента между ведущими мостами и включения или
выключения ведущего моста предназначена…
1	раздаточная коробка
коробка передач
главная передача
19.	 Угол передачи крутящего момента от карданной передачи к полуосям(0):
1. 90 
2. 180
3. 360
20. Состоит из коробки, крестовины, конических сателлитов и полуосевых шестерен:
передний ведущий мост
главная передача
дифференциал
21. - отклонение от нормального технического состояния, вызывающее прекращение эксплуатации, называется
1. неисправность
2. отказ
3. посадка
4. износ
22. Наименьшую периодичность имеет:
1СО
2. ТО-1
3. ТО-2
23. Сезонное техническое обслуживание проводится в год.……раз (а). 
1. один
2. два
3. три
4. четыре
24. Периодичность первого и второго технического обслуживания измеряется: 
1. временем нахождения автомобиля на линии
2. величиной выполненной транспортной работы (в тонно-километрах)
3. пробегом
4. величиной выполненной транспортной работы (в тоннах перевезенного груза)
25. Периодичность первого и второго технического обслуживания зависит от :
1. квалификации водителей.
2. типа автомобиля.
3. характера перевезенного груза.
4. средней скорости движения.
5. категории условий эксплуатации.
6. пробега автомобиля с начала эксплуатации.
26. К заправочным видам работ относятся:
1. доливка жидкости в систему охлаждения
2. определение на слух работоспособности фильтра центробежной очистки масла 
3.доливка масла в картер двигателя
4. приведение величин зазоров в клапанном механизме в соответствии с установленной нормой
5. замер величины схождения передних колес
6. подтяжка мест крепления выпускных газопроводов на двигателе
7. определение степени заряженности аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной
вилки
27. Для определения свободного хода педалей сцепления и тормоза применяется:
1. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель
2. стетоскоп
3. компрессометр
4. линейка.
28. Для смазывания подшипников вала водяного насоса и вентилятора применяется:
1. динамометрическая рукоятка
2. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель
3. стетоскоп
4. компрессометр
29. Для прослушивания двигателя применяется:
1. динамометрическая рукоятка
2. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель
3. стетоскоп
4. компрессометр
30. Для проверки свободного хода и усилия на ободе рулевого колеса применяется:
1. компрессометр
2. линейка.
3. кислотомер
4. динамометр-люфтометр
31. При ежедневном обслуживании трудоемки ……. работы
1.  контрольные
2.  смазочные.
3.  заправочные.
4. уборочно-моечные.
32. Проверка состояния приборов системы питания, герметичности соединения, устранения неисправности проводиться при:
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
33. Проверка плотности электролита проводиться при:
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
34. Ввертывание свечей, очистка от нагара – один из элементов:
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
35. Проверяют уровень масла в коробке перемены передач и при необходимости доливают при:
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
36. Сливают отработавшее масло из коробки перемены передач, заливают новое при:
1. ЕО.
2. ТО-1
3. ТО-2
4. СО
37. Тепловой зазор определяют при температуре (0С):
1. 10-150
2. 15-200
3. 20-250
38. Признаки работы двигателя на богатой смеси :
1.  переохлаждение двигателя.
2.  хлопки в глушителе.
3.  перегрев двигателя.
4.  хлопки в карбюраторе.
5.  появление черного дыма из глушителя.
6.  перерасход топлива.
39.  Основные признаки работы двигателя на бедной смеси :
1.  переохлаждение двигателя.
2.  хлопки в глушителе.
3.  перегрев двигателя.
4.  хлопки в карбюраторе.
5.  появление черного дыма из глушителя.
6.  перерасход топлива.
40. Понижение уровня топлива в поплавковой камере приводит к                 смеси.
1. обогащению
2. обеднению
41.    . … применяется для измерения чисел оборотов деталей машин, прослушивания шума в машинах во время работы и т.д.
	1. штангенинструменты
	2. микрометрическии инструменты
	3. специальные инструменты
42.  …… служит для проверки углов контактным методом с отчетом по угловому нониусу
	1. уровень
	2. линейка с широкой рабочей поверхностью
	3. угломер 
43.  ……  называется характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов
	1.  взаимозаменяемостью деталей
	2.  посадкой
	3. допуском
44.  …… - это нанесение разметочных линий на поверхности плоских деталей
	1. плоскостная разметка
	2. пространственная разметка
45.  …… служат для нанесения углублений на предварительно размеченных линиях
	1. разметочные циркули
	2. кернер
	3. чертилки
46.  ….. – это слесарная операция, при которой металл разделяют на части
	1. резка
	2. правки
	3. гибка
47.  …… применяют для опиливания баббита, кожи, дерева, резины, кости и т.д.
	1. напильники с одинарной насечкой
	2. напильники с двойной насечкой
3. напильники с рашпильной насечкой
48.  …. . называется обработка отверстий с целью придания им нужной формы
	1. припасовкой 
	2. распиливанием
	3. сверлением 
49.  …….. называется процесс дополнительной обработки отверстий, полученные сверлением, до точных размеров
	1. развертыванием
	2. зенкерованием
	3. зенкерованием
50.  ….. называется наибольший диаметр, измеряемый по вершине резьбы – перпендикуляр оси
	1. профилем резьбы
	2. шагом резьбы
	3. глубиной резьбы
	4. наружным диаметром резьбы

Ключ к тестам для проведения комплексного дифференцированного зачета
1 вариант

	№
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответы
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	2
	1
	1,2

	№
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ответы
	1
	2
	4
	1
	4
	1
	2
	2
	2
	4

	№
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	ответы
	4
	2
	1
	2,3
	5
	1,6
	1
	2
	3
	1

	№
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	ответы
	4
	1
	5
	2
	1
	7
	3
	3
	4
	1

	№
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	ответы
	1
	2
	3
	2
	3
	1
	1
	2
	3
	1



2 вариант

	№
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответы
	2
	3
	2
	1
	3
	3
	1
	1
	3
	4

	№
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ответы
	2
	1
	3
	2
	1
	1
	3
	3
	3
	1

	№
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	ответы
	3
	1
	3
	2,3
	6
	4
	4
	1,2
	2
	1

	№
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	ответы
	2
	2
	2
	3
	4
	6
	2
	1
	3
	2

	№
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	ответы
	2
	1
	2
	1
	3
	3
	2
	1
	2
	2



3 вариант

	№
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответы
	1
	3
	1
	2
	2
	2
	4
	3
	3
	3

	№
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ответы
	2
	4
	3
	2,3
	1
	3
	2
	2
	1
	2

	№
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	ответы
	2
	1
	4
	1
	1
	2
	2,5,7
	6
	4
	1

	№
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	ответы
	3
	2
	1
	1
	3
	4
	4
	1
	2
	1

	№
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	ответы
	3
	2
	3
	2
	1
	1
	3
	3
	1
	3






4 вариант

	№
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответы
	1
	2
	1
	3
	1
	2
	1
	4
	1
	3

	№
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ответы
	4
	1
	6
	4
	2
	3
	3
	1
	1
	3

	№
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	ответы
	1
	2
	3
	2
	2,5
	1,3
	4
	2
	3
	4

	№
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	ответы
	4
	2
	3
	3
	3
	4
	3
	2,5
	3,4
	2

	№
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	ответы
	3
	3
	2
	1
	2
	1
	3
	2
	1
	4




II. Комплект оценочных средств дифференцированного зачета по МДК 01.02. Устройства, технического обслуживания и ремонта автомобилей УП 1


ЗАДАНИЕ № 2

Текст задания: Выполнить разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов { }, агрегатов и машин { } 
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку узла (механизма) / (агрегата или машины)
3. Выполнить анализ неисправности узла (механизма) / (агрегата или машины)
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить ремонт узла (механизма) / (агрегата или машины)
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесообразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку узла (механизма) / (агрегата или машины)
5.1 Обильно смазать трущиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Выполнить испытание отремонтированного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
7. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие/отсутствие запчастей, не использованных при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.6 Оценить целостность отремонтированного узла (механизма) / (агрегата или машины)


ПАКЕТ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

	Вариант № 1
Выполнить восстановление деталей 

Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!

Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку кривошипно-шатунного механизма двигателя ВАЗ
3. Выполнить анализ неисправности КШМ
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить ремонт кривошипно-шатунного механизма
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесообразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку кривошипно-шатунного механизма
5.1 Обильно смазать трущиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей, не использованных при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек, шпонок, заклепок и шурупов.
7.6 Оценить целостность отремонтированного узла КШМ.

	
Вариант № 2
Выполнить ремонт механизма
Инструкция Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку газораспределительного механизма ЗИЛ
3. Выполнить анализ неисправности деталей ГРМ двигателя ЗИЛ
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить ремонт газораспределительного механизма ЗИЛ.
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесообразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку газораспределительного механизма
5.1 Обильно смазать трущиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей, не использованных при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек, шпонок, заклепок и шурупов.
7.6 Оценить целостность отремонтированного механизма.

	
Вариант № 3
Выполнить ремонт системы
Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку системы охлаждения двигателя ВАЗ
3. Выполнить анализ неисправности системы охлаждения  
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить ремонт водяного насоса
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесообразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку водяного насоса
5.1 Обильно смазать трущиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей не использованных при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек, шпонок, заклепок и шурупов.
7.6 Оценить целостность отремонтированного системы.

	
Вариант № 4
Выполнить ремонт валов 
Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку КПП автомобиля ГАЗ
3. Выполнить анализ неисправности агрегата КПП
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить ремонт первичного вала
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесообразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку коробки передачи.
5.1 Обильно смазать трущиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей не использованных при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек, шпонок, заклепок и шурупов.
7.6 оценить целостность отремонтированного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)


	
Вариант № 5
Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить диагностику системы питания автомобиля ВАЗ 2103.
3. Выполнить анализ неисправностей системы питания карбюраторного двигателя ВАЗ
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить регулировку подачи топлива на холостом ходу.
6. Выполнить испытание отрегулированного карбюратора ВАЗ. 
7. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей не использованных при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек, шпонок, заклепок и шурупов.
7.6 оценить целостность отрегулированного механизма  

	
Вариант № 6
Выполнить ремонт системы питания дизеля.
Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку системы питания дизельного двигателя.
3. Выполнить анализ неисправности топливного насоса высокого давления.
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы устранения неисправностей
4. Осуществить ремонт ТНВД
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесообразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку ТНВД
5.1 Обильно смазать трущиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей не использованных при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек, шпонок, заклепок и шурупов.
7.6 Оценить целостность отремонтированного ТНВД.


	
Вариант № 7
Выполнить ремонт стартера.
Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания.
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку электрооборудования автомобиля.
3. Выполнить анализ неисправности стартера автомобиля ЗИЛ,
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить ремонт стартера автомобиля.
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесообразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
5.1 Обильно смазать трущиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Выполнить испытание отремонтированного стартера.
7. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей не использованных при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек, шпонок, заклепок и шурупов.
7.6 Оценить целостность отремонтированного стартера.


	
Вариант № 8
Выполнить ремонт тормозной системы 

Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку тормозного механизма, 
3. Выполнить анализ работы тормозного механизма на стенде.
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить регулировку тормозного механизма.
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять тормозную колодку.
4.3 Определить целесообразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
5.1 Обильно смазать трущиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Выполнить испытание тормозного механизма
7. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей, не используемых при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек, шпонок, заклепок и шурупов.
7.6 Оценить целостность отремонтированного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)


	
Вариант № 9
Выполнить ремонт зубчатых и цепных передач

Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
3. Выполнить анализ неисправности узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить ремонт узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесообразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
5.1 Обильно смазать трущиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Выполнить испытание отремонтированного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
7. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей не используемых при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленных соединительных болтов, гаек, шпонок, заклепок и шурупов.
7.6 Оценить целостность отремонтированного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)


	
Вариант № 10
Выполнить ремонт передач винта гайки
Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
3. Выполнить анализ неисправности узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить ремонт узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесобразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
5.1 Обильно смазать трушиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Выполнить испытание отремонтировнного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
7. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей не использованых при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленых соеденительных болтов,гаек, шпонок,заклепок и шурупов.
7.6 Оценить целостность отремонтировнного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
· 

	
Вариант № 11
Выполнить ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма
Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
3. Выполнить анализ неисправности узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить ремонт узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесобразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
5.1 Обильно смазать трушиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Выполнить испытание отремонтировнного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
7. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей не использованых при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленых соеденительных болтов,гаек, шпонок,заклепок и шурупов.
7.6 Оценить целостность отремонтировнного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)


	


Вариант № 12
Выполнить ремонт корпусных деталей

Инструкция: Внимательно прочитайте последовательность выполнения задания!
Последовательность и условия выполнения задания:
1. Выполнить подготовительные работы:
1.1. Подготовка рабочего места
1.2. Выбор инструмента и оборудования
2. Выполнить разборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
3. Выполнить анализ неисправности узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
3.1 Определить дефекты
3.2 Определить способы исправления дефектов
4. Осуществить ремонт узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
4.1 Промыть и очистить детали от грязи и смазки
4.2 Изъять дефектную деталь
4.3 Определить целесобразность ремонта детали
4.4 Произвести ремонт или замену дефектной детали
5. Выполнить сборку узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
5.1 Обильно смазать трушиеся детали
5.2 Установить детали на места согласно технологической карте
6. Выполнить испытание отремонтировнного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)
7. Оценить качество произведенных работ
7.1 наличие запчастей не использованых при сборке
7.2 присутствие вибрации при работе
7.3 наличие течи смазочных средств
7.4 наличие посторонних шумов при работе
7.5 наличие испорченных или неправильно установленых соеденительных болтов,гаек, шпонок,заклепок и шурупов.
7.6 Оценить целостность отремонтировнного узла (механизма) / оборудования (агрегата или машины)




БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
«БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»


	Рассмотрено на заседании МО
	Утверждено:

	Протокол № 2 от «10» марта 2015 г.
Руководитель МО М.Д. Саидова
	Приказ № 106 от «25» апреля 2015 г.


	
	













МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по выполнению самостоятельной работы обучающихся
по проведению лабораторно-практических занятий
по междисциплинарному курсу
МДК.01.01 СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
профессии 23.01.03 Автомеханик




















[bookmark: _Toc354393649][bookmark: _Toc349728494][bookmark: _Toc349728178]Белоярский, 2015
Методические рекомендации междисциплинарного курса МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения разработаны на основе: Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 701 от 02.08.2013 г., зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 г. № 29498 (в ред. Приказа Минобранауки России от 09.04.2015 г. № 389).


Организация-разработчик: БУ «Белоярский политехнический колледж»

Разработчики:
Трапезников Алексей Павлович – преподаватель специальных дисциплин

Внутренние эксперты:
Макарова Татьяна Николаевна, заместитель директора по научно-методической работе
Саидова Мария Джамалутдиновна, преподаватель спец.дисциплин, председатель МО
68

СОДЕРЖАНИЕ
	№ п\п
	Содержание
	Стр.

	
	Введение…………………………………………………………….
	4

	1
	Основные виды самостоятельной работы………………………..
	5

	2 
	Общая структура самостоятельной работы………………………
	11

	3
	Содержание заданий для самостоятельной работы………………
	13

	
	Литература………………………………………………..................
	37



104

ВВЕДЕНИЕ
Данные методические рекомендации направлены на реализацию аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по междисциплинарному курсу МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения профессионального цикла.
Одной из важнейших задач современного профессионального образования является формирование профессиональной компетентности будущих специалистов. 
Квалификационные характеристики по всем специальностям и профессиям СПО ФГОС содержат основные требования:
- уметь осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
- использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования профессиональной деятельности; 
- заниматься самообразованием, самообучением. 
Задачами самостоятельной работы студентов являются освоение видов учебной деятельности
1. Для овладения и углубления знаний:
- составление различных видов планов и тезисов по тексту;
- конспектирование текста;
- составление тезауруса;
- ознакомление с нормативными документами;
- создание презентации.
2. Для закрепления знаний:
- работа с конспектом лекции;
- повторная работа с учебным материалом;
- составление плана ответа;
- составление различных таблиц.
3. Для систематизации учебного материала:
- подготовка ответов на контрольные вопросы;
- аналитическая обработка текста;
- подготовка сообщения, доклада;
- тестирование;
- составление кроссворда;
- формирование плаката;
- составление памятки.
4. Для формирования практических и профессиональных умений:
-решение задач и упражнений по образцу;
-решение ситуативных и профессиональных задач;
-разработка и реализация проекта;
- проведение анкетирования и исследования.
Самостоятельная работа студента складывается из изучения учебной и специальной литературы, как основной, так и дополнительной, нормативного материала, конспектирования источников, подготовки письменных контрольных работ, научных докладов, рефератов, сообщений, выполнения практических ситуационных заданий.
Время внеаудиторной самостоятельной работы на освоение программы междисциплинарного курса МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения составляет - 16 часов.
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Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов при изучении междисциплинарного курса МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения:
- работа с учебником (составление плана, тезисов конспектов);	
- подготовка реферата;
- подготовка доклада, сообщения, презентации;
- составление таблиц, схем, логико-дидактических структур по теме занятия;
- выполнение практикоориентированных и ситуационных задач.

Методические рекомендации по работе с учебником (составлению плана, тезисов  конспектов):
Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; выделите главное, составьте план; кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.
Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические рекомендации по подготовке реферата:
В подготовке реферата по одной теме и презентации к нему могут принимать участие несколько студентов. Срок выполнения самостоятельной работы:  2-3 недели
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
Содержание материала должно быть логичным, изложение материала должно носить проблемно-поисковый характер.
Несколько НЕ 
Реферат НЕ копирует дословно книги и статьи, НЕ является конспектом.
Реферат не пишется по одному источнику и НЕ является докладом.
Реферат НЕ может быть обзором литературы, т.е. не рассказывает о книгах.
В рефератах собранный по теме материал систематизируется и обобщается.
Реферат состоит из нескольких частей:
1.Титульный лист (оформляется по требованиям учебного заведения).
Титульным листом называют первый лист работы, который содержит основные сведения о ней. Титульный лист к реферату должен быть стандартного образца. 
На титульном листе приводят следующие сведения:
· наименование вышестоящей организации (учреждения, которому подчиняется учебное заведение);
· название учебного заведения;
· наименование специальности;
· наименование учебной дисциплины (для курсовой работы);
· наименование темы работы;
· данные о руководителе;
· сведения об исполнителе (студенте);
· год написания работы.
Наименование темы должно соответствовать принятой терминологии и быть кратким, записываться в именительном падеже единственного числа. Перенос слов на титульном листе и в заголовках по тексту не разрешается. Точки в конце записей не ставятся. Номер страницы на титульном листе не проставляется. Образец оформления титульного листа реферата приведен в приложении А.
2. Оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на каждый раздел реферата.  
Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников; последовательно излагаются названия пунктов с указанием страницы, с которой начинается каждый пункт. 
Содержание оформляется в виде списка, разделы и подразделы основной части нумеруются арабскими цифрами. Структурные элементы введение, заключение, список литературы, приложения  не нумеруются.
С содержания начинается нумерация страниц реферата. 
Образец оформления содержания реферата приведен в приложении Б.
3. Введение с актуальностью
Во введении следует раскрыть актуальность выбранной темы, ответить на вопрос, почему именно эта тема представляет интерес для автора реферата, указать цели и задачи реферата. Объем введения - не более  1 страницы.
4. Основная часть, которая может быть разбита на главы и параграфы.
Текст основной части делится на разделы и подразделы. Каждый ее раздел, доказательно раскрывает отдельный вопрос и логически является продолжением предыдущего. Объем основной части не менее 10 страниц.
Все термины, употребленные в реферате, обязательно разъясняются в специальных сносках или в самом тексте. 
5. Заключение
Заключение обобщает основные моменты реферата и представляет собой самостоятельный вывод студента по изложенному материалу. Объем заключения – не более 1 страницы.
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.
6. Литература
Как правило, при подготовке реферата используется не менее 5-10 источников. 
Список литературы оформляется в соответствии с п. 9 данных методических указаний.
[bookmark: _Toc256170319][bookmark: _Toc256170565][bookmark: _Toc261962132][bookmark: _Toc261962213][bookmark: _Toc277260455]7. Приложения	
Приложения включают дополнительный, вспомогательный материал, который необходим для лучшего понимания ее содержания: таблицы, схемы, диаграммы и т. п. 
Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих листах, нумерация страниц реферата продолжается. В тексте документа на все приложения должны быть ссылки.
Этапы (план) работы над рефератом
1. Выбрать тему. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
2. Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути ее решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос.
3. Найти книги и статьи по выбранной теме (не менее 5). Сделать список этой литературы.
4. Сделать списки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе).
5. Составить план основной части реферата.
6. Написать черновой вариант каждой главы.
7. Показать черновик преподавателю.
8. Написать реферат.
9. Составить сообщение на 5-7 минут, не более.
Содержание работы должно отражать
· знание современного состояния проблемы;
· обоснование выбранной темы;
· использование известных результатов и фактов;
· полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;
· актуальность поставленной проблемы;
· материал, подтверждающий научную либо практическую значимость.
Защита реферата
Дома заблаговременно составить расширенный план-конспект устного доклада (с кратким изложением реферата).
На семинаре студент (или группа студентов) выступает с подготовленной презентацией и комментирует (демонстрирует и объясняет) свои материалы, подчёркивая его авторско-аналитические характеристики, логическую структурность и завершённость.
 Если студент (или группа студентов) выбрал форму обычного сообщения (без демонстрации презентации), то при выступлении можно опираться только на собственные записи. Использование копий страниц учебников и распечаток при ответе не допускается.
В процессе устной защиты реферата важно ответить на вопросы: Как называется реферат? Из каких элементов состоит его структура (структура реферата – его план)? О чём говорится в каждом разделе его структуры: во «Введении» (в чём заключается актуальность научной проблемы, в чём заключаются цель и задачи реферата)? Какие источники использовались при написании  реферата.
 Время выступления – 5-7 мин. Если время доклада превышено, выступление прерывается, а балльная оценка докладчикам снижается. Докладчики также готовят два вопроса по теме доклада для аудитории. Если слушатели не могут дать ответа на поставленные вопросы, балльная оценка докладчикам снижается.
Остальные студенты участвуют в оценке рефератов. Они должны быть готовы задать вопрос или предложить собственные комментарии к чужим материалам. Если слушатели не могут задать вопросы, балльная оценка докладчикам снижается. Те, кто не успевают выступить на семинаре, в тот же день сдают свои материалы на проверку.

Методические рекомендации по подготовке докладов
Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение определённой темы.
Этапы подготовки доклада:
1. Определение цели доклада.
2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.
3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой логической последовательности.
4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.
5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.
6. Композиционное оформление доклада.
7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.
8. Выступление с докладом.
9. Обсуждение доклада.
10. Оценивание доклада
Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета выступления, изложение(опровержение), заключение.
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.
Вступление должно содержать:
· название доклада;
· сообщение основной идеи;
· современную оценку предмета изложения;
· краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
· интересную для слушателей форму изложения;
· акцентирование оригинальности подхода.
Выступление состоит из следующих частей:
Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.
Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.

[bookmark: h.17dp8vu]Методические рекомендации по подготовке сообщений
Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно.
Сообщение – это сокращенная запись информации, в которой должны быть отражены основные положения текста, сопровождающиеся аргументами и краткими примерами.
Этапы подготовки сообщения:
· прочить текст;
· составить план;
· сократить текст, так чтобы не исчезла главная мысль;
· сложные предложения заменить простыми.
Время выступления 3-5 мин., сопровождается презентациями, схемами, таблицами, рисунками и др.
Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели.
При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное изложение с опорой на  или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.
Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу.
После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Методические рекомендации по составлению презентаций
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». 
Самая простая программа для создания презентаций – MicrosoftPowerPoint. 
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации: 
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления. 
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 
7. Проверить визуальное восприятие презентации. К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.
Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал; 
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто; 
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции; 
рекомендуемое число слайдов 17-22; 
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список.
Критерии оценки презентации
	[bookmark: 2][bookmark: 7f2e1836ed9b3914f1191b8314b53a83e6b3c7d9]Критерии оценки
	Содержание оценки

	1.Содержательный критерий
	правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение текстом, грамотное использование научной терминологии, импровизация, речевой этикет

	2. Логический критерий
	стройное логико-композиционное построение речи, доказательность, аргументированность

	3. Речевой критерий
	использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств выразительности; фонетическая организация речи, правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и пр.

	4.Психологический критерий
	взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и учет законов восприятия речи, использование различных приемов привлечения и активизации внимания

	5. Критерий соблюдения дизайн-эргономических требований к компьютерной презентации
	соблюдены требования к первому и последним слайдам, прослеживается обоснованная последовательность слайдов и информации на слайдах, необходимое и достаточное количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия графической (иллюстративной) информации, корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение устного выступления и компьютерного сопровождения, общее впечатление от мультимедийной презентации



Методические рекомендации по составлению таблиц и схем
Таблицы и схемы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.
Графы таблицы расположены не в порядке значимости, так как все они одинаково существенны, а по логике познавательной деятельности – сначала состав, потом назначение частей.
Составление структурно-логических таблиц и схем способствует формированию умений анализировать, понимать и усваивать учебный материал.
Таблицы составляются в соответствии требованиями:
Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей.
Прочти текст.
Определи признаки, по которым можно систематизировать материал.
Начерти таблицу с определенным количеством граф.
Запишите название признаков в графы.
Запиши в соответствующие графы таблицы материалы из текста в сокращенном виде.
Сделай вывод.
Дополни текст собственными соображениями, систематизируй их в таблицу.
Критерии оценивания: аккуратность и правильность заполнения таблицы, обоснованность и четкость ответов.
Оценка: «5» - 10-9 баллов
«4» - 8-7 баллов
«3» - 6-5 баллов

Методические рекомендации для составления схем
1. Прочти текст.
2. Выдели главную идею текста, раздели текст на части.
3. Подбери факты для составления схемы.
4. Определи ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия.
5. Установи связи, последовательность.
6. Выбери систему условных обозначений.
7. Продумай пространственное расположение схемы на листе.
8. Зафиксируйте схему на листе.
Критерии оценивания: аккуратность, четкость, логичность, обоснованность.
Оценка: «5» - 10-9 баллов
«4» - 8-7 баллов
«3» - 6-5 баллов

Методические рекомендации по выполнению практических заданий
Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции.
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.
Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.
2. ОБЩАЯ СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	В соответствии с рабочей программой междисциплинарного курса МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения, запланированы следующие самостоятельные работы:
	Наименование темы (раздела) 
	Самостоятельная работа обучающихся
	Кол-во часов 
32/16
	Вид деятельности
	Форма контроля

	Тема1 Рабочее место слесаря.
	Самостоятельная работа №1 
Составить логический опорный конспект по теме: «Рабочее  место слесаря» (см. содержание заданий для самостоятельной работы). 
Выполнить задания 1- 5 по теме: «Рабочее место слесаря»
	2/1
	Работа с учебной литературой и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненных заданий в рабочей тетради

	Тема 2 Точность обработки. Точность измерений.
	Самостоятельная работа № 2
Составить логический опорный конспект по теме: «Точность обработки. Точность измерений» (см. содержание заданий для самостоятельной работы). 
Выполнить задания 1- 4 по теме: «Точность обработки. Точность измерений»
	4/2
	Работа с учебной литературой и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненных заданий в рабочей тетради

	Тема 3 Штангенинструменты. Микрометры.
	 Самостоятельная работа №3
 Составить логический опорный конспект по теме: «Штангенинструменты. Микрометры» (см. содержание заданий для самостоятельной работы). 
Выполнить задания 1- 4 по теме: «Штангенинструменты. Микрометры»
	4/2
	Работа с учебной литературой и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненных заданий в рабочей тетради

	Тема 4 Разметка.
	Самостоятельная работа №4
Составить логический опорный конспект по теме: «Разметка» (см. содержание заданий для самостоятельной работы). 
Выполнить задания 1- 4 по теме: «Разметка»
	4/2
	Работа с учебной литературой и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненных заданий в рабочей тетради

	Тема 5 Рубка и резка металла.
	Самостоятельная работа № 5
Составить логический опорный конспект по теме: «Рубка и резка металла» (см. содержание заданий для самостоятельной работы). 
Выполнить задания 1- 4 по теме: «Рубка и резка металла»
	4/2
	Работа с учебной литературой и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненных заданий в рабочей тетради

	Тема 6 Правка и гибка металла.
	Самостоятельная работа №6
Составить логический опорный конспект по теме: «Правка и гибка металла» (см. содержание заданий для самостоятельной работы). 
Выполнить задания 1- 4 по теме: «Правка и гибка металла»
	4/2
	Работа с учебной литературой и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненных заданий в рабочей тетради

	Тема 7. Опиливание металла.
	Самостоятельная работа №7
Составить логический опорный конспект по теме: «Опиливание металла» (см. содержание заданий для самостоятельной работы). 
Выполнить задания 1- 4 по теме: «Опиливание металла»
	4/2
	Работа с учебной литературой и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненных заданий в рабочей тетради

	Тема 8 Сверление. Обработка отверстий.
	Самостоятельная работа №8
Составить логический опорный конспект по теме: «Сверление. Обработка отверстий» (см. содержание заданий для самостоятельной работы). 
Выполнить задания 1- 4 по теме: «Сверление. Обработка отверстий»
	4/2
	Работа с учебной литературой и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненных заданий в рабочей тетради

	Тема 9 Нарезание и накатывание резьб.

	Самостоятельная работа №9
Составить логический опорный конспект по теме: «Нарезание и накатывание резьб» (см. содержание заданий для самостоятельной работы). 
Выполнить задания 1- 4 по теме: «Нарезание и накатывание резьб»
	2/1
	Работа с учебной литературой и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненных заданий в рабочей тетради

	
	ИТОГО
	32/16
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3. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ТЕМА 1. РАБОЧЕЕ МЕСТО СЛЕСАРЯ
Самостоятельная работа №1 
ЗАДАНИЕ 1.
Ответьте на вопрос.
Какое происхождение имеет название профессии «слесарь»?
Используя учебник Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело»,  выпишите слесарные операции (не менее 16).
ЗАДАНИЕ 2.
С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело» составьте конспект по теме: «Рабочее место слесаря». 
Продолжите предложение
Под рабочим местом понимается ...
Рабочее место предназначено для ...
Основным оборудованием рабочего места слесаря является ...
Слесарный верстак должен быть ...
ЗАДАНИЕ 3.
Перечислите типы слесарных тисков.
Дополните.
Наиболее распространённым типом слесарных тисков, являются ...
С какой целью на верстак устанавливают защитный экран?
Для чего по периметру верстака устанавливают бортики из стальной полосы?

[image: ]
Организация рабочего места.
ЗАДАНИЕ 4.
Используя учебник Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело»
Дополните предложения.
Инструменты и материалы, которые рабочий использует часто, должны располагаться в зонах справа и слева от работающего, в радиусе до ... мм.
Инструменты и материалы, которые рабочий использует реже, должны располагаться в зонах справа и слева от работающего, в радиусе приблизительно ... мм.
Инструменты и материалы, которые рабочий использует крайне редко, должны располагаться в зонах справа и слева от работающего. Их досягаемость обеспечивается только ... работника.
Промышленная санитария предусматривает создание на производстве условий, обеспечивающих ... (не менее 5 условий).
Температура в производственных помещениях должна поддерживаться в пределах ... .
Для сохранения здоровья и предупреждения заболеваний необходимо:
- ...;
- ...;
- ...;
- ... .
ЗАДАНИЕ 5.					
Дополните.
На рисунке а) представлен ... вид удара молотком.
На рисунке б) представлен ... вид удара молотком.
На рисунке в) представлен ... вид удара молотком.

[image: ][image: ][image: ]	



ТЕМА 2. ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ. ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ.

Самостоятельная работа №2 
ЗАДАНИЕ 1
С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело» составьте конспект по теме: «Точность обработки. Точность измерений». 
Продолжите предложение
При обработке деталей необходимо выдерживать определённые геометрические параметры поверхностей: ... .
Точностью называется ... .
Размером называется ... .
Действительным размером называется ... .
Допуск – это ... .
Дополните.
В соответствии с единой системой допусков и посадок различают ... квалитетов точности изготовления деталей.
Чем выше номер квалитета, тем ... точность требуется при обработке заготовок.
ЗАДАНИЕ 2
По рисунку 1.6 «Отклонение плоских поверхностей от формы» определите вид отклонения для каждого рисунка под буквами а-з в виде таблицы.
[image: ]

	Рисунок, обозначенный буквой
	Вид отклонения

	а
	отклонение от ...

	б
	отклонение от ...

	в
	отклонение от ...

	г
	отклонение от ...

	д
	отклонение от ...

	е
	отклонение от ...

	ж
	отклонение от ...

	з
	отклонение от ...



ЗАДАНИЕ 3
Дополните.
Шероховатостью называется ... .
Под измерением понимается ... .
Погрешность измерения – это ... .
К отклонениям формы относятся отклонения от:
- 
-
-
-
-
ЗАДАНИЕ 4
По рисунку определите вид отклонения профиля продольного сечения под буквами а, б, в.
[image: http://zadocs.ru/pars_docs/refs/61/60620/60620_html_m72db4eb3.gif]

Перечислите основные причины, снижающие точность измерения (не менее 3). 
Измерительный инструмент, представленный на рисунке, называется ... .
С помощью измерения, представленного на рисунке слесарь определяет ... .
[image: ]


				ТЕМА 3.  ШТАНГЕНИНСТРУМЕНТЫ. МИКРОМЕТРЫ.

Самостоятельная работа №3
ЗАДАНИЕ 1
Перечислите штангенинструменты.
Нониус - это ... .
Точность измерения  штангенциркулями составляет ... мм.
Чем отличаются штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-11?
ЗАДАНИЕ 2
Установите соответствие названия детали штангенциркуля с его позицией на рисунке. 
[image: http://tmetall.narod.ru/tehmash/jgtehmash/pril/Image141.jpg]
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
зажим рамки, штанга, губки для наружных измерений нониус, рамка, шкала штанги, губки для внутренних измерений, линейка глубиномера

ЗАДАНИЕ 3
Установите соответствие названия детали микрометра с его позицией на рисунке. 

[image: http://tmetall.narod.ru/tehmash/jgtehmash/pril/Image143.jpg]
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 – 
скоба, установочная мера, стебель, пятка, трещотка, стопор, микрометрический винт, барабан
ЗАДАНИЕ 4 
Определите показания штангенциркуля по рисункам: а) ... мм, б) ... мм.
[image: ]
                   а)
[image: ]
                    б)
ЗАДАНИЕ 5
Определите показания микрометра по рисункам:
а)
б)
в)
г)
д)
[image: ]
          в)                                           г)                       д)


Точность измерения микрометрами составляет ... мм.

ТЕМА 4.  РАЗМЕТКА.
Самостоятельная работа №4
ЗАДАНИЕ 1
С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело» составьте конспект по теме: «Разметка». 
Дополните.
Разметка - это ... .
В зависимости от особенностей технологического процесса различают ... и ... разметки.		
Перечислите инструменты и приспособления, применяемые при разметке (не менее 10).	
Чертилки изготавливают из сталей марок ... и ... .
Кернеры изготавливают из сталей марки ... .
ЗАДАНИЕ 2
Наиболее простым инструментом для нанесения контура детали на поверхность заготовки является ... .
Керн - это ... . 
Кернер - это ... .
На рисунке  а) изображен инструмент под названием ... .
На рисунке  б) изображен инструмент под названием ... .

[image: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\чертилка.JPG]
[image: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\image089.jpg]

				       б
ЗАДАНИЕ 3
Дополните 
На рисунке изображено оборудование для разметки которое называется ... .
[image: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\плита разметочная.jpg]
Подготовительные работы при разметке включают в себя ...  (не менее 3) .
Перед окраской размечаемую поверхность необходимо ... .
Удаление жировой пленки с поверхности заготовки производится при помощи ... .
Базой называется ... .
Риски при разметке наносят в следующем порядке: ... .
Разметка производится несколькими способами: по ... , по ... , по ... и ... .
ЗАДАНИЕ 4
С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело» составьте таблицу типичных дефектов при выполнении разметки, причин их появления и способов предупреждения  (не менее 9).

	№ п/п
	Дефект
	Причина
	Способ предупреждения

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	
	
	
	



ТЕМА 5.  РУБКА И РЕЗКА МЕТАЛЛА.
Самостоятельная работа №5
ЗАДАНИЕ 1
С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело» составьте конспект по теме: «Рубка металла».
Дополните. 
Рубкой называется ... .
Рубкой выполняют следующие работы: ... (не менее 5).
Производится рубка в ... или ... .
Перечислите инструменты применяемые при рубке ... (не менее 3).
Инструменты применяемые при рубке изготавливаются из сталей марок ... , ... , ... . 
ЗАДАНИЕ 2 
Дополните.
Слесарное зубило состоит из 3 частей: ... , ... , ... .
С увеличением твердости материала необходимо ... угол заострения режущего клина. 
Составьте таблицу углов заострения режущего клина зубила для различных материалов 

	№ п/п
	Материал
	Угол заострения

	1
	чугун и бронза
	

	2
	сталь средней твердости
	

	3
	медь
	

	4
	алюминиевые сплавы
	



[image: ]
Измерительное приспособление, представленное на рисунке, называется ... .
С помощью измерения, представленного на рисунке слесарь определяет ... .
ЗАДАНИЕ 3
Дополните.

[image: http://refdb.ru/images/1835/3668138/d272ba18.png]
На рисунке а) изображен инструмент для рубки под названием  ... .
На рисунке б) изображен инструмент для рубки под названием  ... .
На рисунке в) изображен инструмент для рубки под названием  ... .
ЗАДАНИЕ 4
С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело» составьте таблицу типичных дефектов при рубке, причины их появления и способы предупреждения. 

	Дефект
	Причина
	Способ предупреждения

	Рубка листовой стали в тисках

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Прорубание канавок

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Срубание слоя металла на широкой поверхности

	
	
	

	
	
	

	Рубка листовой, полосовой и прутковой стали на плите

	
	
	

	
	
	



ЗАДАНИЕ 5
С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело» составьте конспект по теме: «Резка металла».
Дополните
Разрезание - это ... .
Перечислите инструменты и приспособления, применяемые при резке ... (не менее 6)
Наибольшие распространение получило разрезание металлов ... и ... . 
Ножовочные станки бывают двух типов: ... и ... .

На каком из рисунков а) или б) изображено  правильное положение зубьев ножовочного полотна в станке. 
[image: C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\цельный ножовочный станок 2.PNG]
[image: ]
	   а)

[image: ]
	     б)
С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело» выпишите основные правила резания листового металла толщиной до 0,7 мм ручными ножницами.
	Дефект
	Причина
	Способ предупреждения

	Резание слесарной ножовкой 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Резание ручными ножницами

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Резание труб труборезом 

	
	
	

	
	
	



ТЕМА 6.  ПРАВКА И ГИБКА МЕТАЛЛА.
Самостоятельная работа №6
ЗАДАНИЕ 1
С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело» составьте конспект по теме: «Правка и гибка металла». 
Дополните.
Правка - это ... .
Правку осуществляют на специальных ... , которые изготавливаются из ... или ... .
При правке заготовок с необработанной поверхностью используют молотки с  ... бойками, массой ... .
При правке заготовок с обработанной поверхностью используют молотки, имеющие бойки с ... вставками (из ..., ...), которые не оставляют следов на поверхности. 
При правке листового материала используют деревянные молотки - ... , а очень тонкие листы правят деревянными или металлическими брусками - ... .
Перечислите инструменты и приспособления, применяемые при правке (не менее 6).
Правку вытягиванием  используют при выправлении листового материала, имеющего ... или ... . В этом случае заготовку укладывают на ... плиту выпуклостями ... и наносят частые несильные удары , начиная от ... , по направлению к краю заготовки. 
[image: ]
Приспособления, представленные на рисунке ниже называются ... .


[image: ]


Приспособления, представленные на рисунке ниже называются:	
а) ... ,
б) ... .	

[image: ]
				а)										б)
Инструменты, представленные на рисунке ниже называются ... .
[image: ]
ЗАДАНИЕ 2 
С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун определите вид правки, представленный на рисунке.
[image: ]
а) ...

[image: ]
б) ...
[image: ]
в) ...


[image: ]
г) ...

[image: ]

д) ...
[image: ]
е) ...
Определите слесарную операцию, представленную на рисунке ниже

[image: ]
										
а) ...
Определите слесарную операцию, представленную на рисунке ниже
[image: ]
б) ...
ЗАДАНИЕ 3 С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело» составьте таблицу типичных дефектов при правке, причины их появления и способы предупреждения. 

	Дефект
	Причина
	Способ предупреждения

	
	
	

	
	
	

	
	
	





ЗАДАНИЕ 4
Ручная гибка в тисках - сложная и трудоемкая операция, поэтому для снижения трудовых затрат и повышения качества ручной гибки, используют различные ... .
С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело» определите вид гибки, представленный на рисунке ниже. 
[image: ]
Определите приспособления для гибки, представленные на рисунках ниже

[image: ]

















				а) ...

[image: ]

				б) ...


ЗАДАНИЕ 5
С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело» составьте таблицу типичных дефектов при гибке, причины их появления и способы предупреждения. 

	Дефект
	Причина
	Способ предупреждения

	
	
	

	
	
	

	
	
	



ТЕМА 7. ОПИЛИВАНИЕ МЕТАЛЛА.
Самостоятельная работа №7
ЗАДАНИЕ 1
С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело» составьте конспект по теме: «Опиливание металла». 
Дополните. 
Опиливание- это ...
Различают ... и ... опиливание.
Основными инструментами, применяемыми при опиливании являются ..., ... и ... ,
Обработка напильником позволяет получить точность обработки деталей до ... мм.
Припуск на обработку опиливанием обычно составляет от ... до ... мм.
Напильники изготавливают из ... сталей марок ..., ..., ... и ... сталей марок ..., ..., ... .
По виду насечек различают напильники с ..., ... и ... насечками.

ЗАДАНИЕ 2 
Определите по рисункам, представленным ниже, тип напильника по виду насечки:
а) ... ,
б) ... ,
 в) ... .
[image: ]
Дополните.
Напильники, в зависимости от числа насечек на 10 мм длины, подразделяются на ... классов.
Чем выше требования к точности обработки и шероховатости обработанной поверхности, тем ... должен быть зуб напильника.
С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело» составьте таблицу классов напильников и их назначения.

	Класс напильника
	Назначение
	Шероховатость
	Точность
	Название

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Определите по рисункам, представленным ниже, форму поперечного сечения напильника:
[image: ]

а) ... ,
б) ... ,
в) ... ,
г) ... ,
д) ... ,
е) ... ,
ж) ... ,
з) ... .

Определите по формам поперечного сечения, представленным на рисунках  ниже, название надфиля:

[image: ]

а) ... ,
б) ... ,
в) ... ,
г) ... ,
д) ... ,
е) ... ,
ж) ... ,
з) ... ,
и) ... , 
к) ... ,
л) ... .

ЗАДАНИЕ 3
Дополните.
Положение работающего при опиливании является наиболее удобным тогда, когда его корпус развёрнут под углом ... градусов к губкам тисков. Левая нога должна быть выдвинута вперёд и находиться на расстоянии примерно ... мм от переднего края верстака, а правая нога отдалена от левой на ... мм так, чтобы угол между ступнями составлял ... градусов.
Закрепление заготовки в тисках выполняется так, чтобы подлежащая обработке поверхность располагалась горизонтально,  на ... мм выше губок тисков.
В начале рабочего хода основной нажим выполняется ... рукой. 
В середине рабочего хода усилие нажатия ... .
В конце рабочего хода основной нажим выполняется ... рукой, а ... поддерживает напильник в горизонтальном положении.
Такое распределение усилия при рабочем ходе напильника называется ... .
С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело» составьте таблицу соответствия операций опиливания и классов напильников по их назначению.

	Операция опиливания
	Название напильника по назначению
	Класс напильника

	Черновое опиливание
	
	

	Чистовое опиливание
	
	

	Доводка и шлифовка
	
	



ЗАДАНИЕ 4
С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело» составьте таблицу типичных дефектов при опиливании металла, причины их появления и способы предупреждения (не менее 10). 

	Дефект
	Причина
	Способ предупреждения

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




ТЕМА 8. СВЕРЛЕНИЕ. ОБРАБОТКА ОТВЕРСТИЙ.
Самостоятельная работа №8
ЗАДАНИЕ 1
С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело» составьте конспект по теме: «Сверление. Обработка отверстий». 
Сверление – это ... .
Дополните.
Различают сверление ... и сверление ... .
... сверлильные устройства используются для получения отверстий диаметром до ... мм в материалах небольшой и средней твёрдости.
Для сверления и обработки отверстий большого диаметра используются ... .
Одной из разновидностей сверления является ... – увеличение диаметра отверстия, просверленного ранее.
Зенкерованием называется операция, ... .
Зенкование – это ... .
Цекование – это операция ... .
Развёртывание – это операция ... .
ЗАДАНИЕ 2 
Приведите в соответствие в таблице названия частей спирального сверла и их буквенное обозначение, представленных на рисунке ниже
[image: ]
	Название части спирального сверла
	Буквенное обозначение на рисунке

	рабочая часть
	

	режущая часть
	

	хвостовик
	

	шейка
	

	лапка
	

	задняя поверхность
	

	передняя поверхность
	

	ленточка
	

	поперечная кромка
	

	спиральная канавка
	

	режущие кромки
	



Составьте таблицу величины угла при вершине сверла в зависимости от обрабатываемого материала.
	№ п/п
	Обрабатываемый материал
	Величина угла при вершине сверла

	1
	сталь углеродистая конструкционная
	

	2
	коррозионно-стойкая сталь
	

	3
	сталь высокой прочности
	

	4
	жаропрочные сплавы
	

	5
	титановые сплавы
	

	6
	чугун средней твёрдости
	

	7
	чугун твёрдый
	

	8
	твёрдая бронза
	

	9
	латунь, алюминиевый сплав, баббит
	

	10
	медь
	

	11
	пластмасса
	

	12
	мрамор
	



ЗАДАНИЕ 3
Дополните.
Принята единая градация диаметров свёрл, которая охватывает свёрла диаметром до ... мм. Свёрла диаметром от 1 до 3 мм имеют градацию через каждые ... мм; диаметром от 3 до 13,7 мм - через ... мм; диаметром от 13,75 до 49,5 мм - через ... мм; свёрла диаметром от 52  до 80 мм через ... мм.
Определите название инструментов для развёртывания отверстий по рисункам, представленным ниже.
[image: ]
а) ... ;
[image: ]
б) ... ;
[image: ]
в) ... .
Припуск - это ... .
ЗАДАНИЕ 4
С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело» составьте таблицу типичных дефектов при обработке отверстий, причины их появления и способы предупреждения (не менее 11). 

	Дефект
	Причина
	Способ предупреждения

	Сверление

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Зенкерование

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Развёртывание

	
	
	

	
	
	



Изучив дополнительные источники подготовить слайд-презентацию по теме: «Сверление. Обработка отверстий».



ТЕМА 9. НАРЕЗАНИЕ И НАКАТЫВАНИЕ РЕЗЬБ.
Самостоятельная работа №9
ЗАДАНИЕ 1
С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело» составьте конспект по теме: «Нарезание и накатывание резьб». 
Дополните.
Обработка резьбовых поверхностей - это ... .
Цилиндрический стержень , имеющий по всей длине или на некоторой его части винтовую поверхность, называется ... , а отверстие, имеющее винтовую поверхность, - ... .
Шаг резьбы - ....
Высота профиля - ... .
Основание резьбы - ... .
Угол профиля - ... .
Наружный диаметр резьбы - ... .
Внутренний диаметр резьбы - ... .
Средний диаметр резьбы - ... .		

ЗАДАНИЕ 2 
Определите по профилям  резьб, представленным на рисунках  ниже, их название:

[image: ]

а) ... ,
б) ... ,
в) ... ,
г) ... ,
д) ... .

ЗАДАНИЕ 3
Определите по буквам, представленным на рисунке ниже, название элементов резьбы:

[image: ]



а) ... ,
б) ... ,
в) ... ,
г) ... ,
д) ... ,
е) ... ,
ж) ... ,
з) ... .
С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело» 
Дополните.
В машиностроении приняты три системы резьб: ..., ... и ... .
Для нарезания внутренних резьб применяют инструмент - ... .
Для нарезания наружных резьб применяют инструмент - ... .

ЗАДАНИЕ 4
С помощью текста учебника Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело» составьте таблицу типичных дефектов при нарезании резьб, причины их появления и способы предупреждения (не менее 9). 
	Дефект
	Причина
	Способ предупреждения

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Изучив дополнительные источники подготовить слайд-презентацию по теме: «Сверление. Обработка отверстий».

ЛИТЕРАТУРА.
1. Б.С.Покровский, В.А.Скакун Слесарное дело. - М.: Академия, 2013
2. С.А.Зайцев, Д.Д.Грибанов, А.Н.Толстов, Р.В.Меркулов Контрольно-измерительные приборы и инструменты - М.: Академия, 2014
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