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1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА
1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью профессиональной образовательной программы                          профессиональной подготовки                                      персонала по 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 
специальности_23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

(код и наименование специальности или профессии)
в части освоения вида профессиональной деятельности:

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

· разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;

· технического контроля эксплуатируемого транспорта;

· осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;
иметь практический опыт (вариативная составляющая)
· сборки агрегатов и систем автомобиля (из ТФ A/03.3); 
· проведения работ с применением инструмента, оборудования, технологической оснастки и средств измерения (из ТФ A/04.3); 
· проверки и регулировки функций агрегатов и систем автомобиля (из ТФ A/07.3);
· ремонта и регулировки узлов, агрегатов и мехатронных систем автомобиля (из ТФ A/03.3);
· рационального использования материалов, инструментов, оборудования и энергоносителей (из ТФ A/06.3).
демонстрировать умения:

· разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта;

· осуществлять технический контроль автотранспорта;

· оценивать эффективность производственной деятельности;

· осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач;

· анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;
уметь (вариативная составляющая)
· проверять автомобиль на соответствие требованиям нормативной документации (из ТФ A/01.3=ПК 1.1); 
· переоборудовать и дооснащать автомобиль и его систем (из ТФ A/04.3); 
· выполнять вспомогательные операции для реализации методов проверки технического состояния транспортных средств (из ТФ А/02.5);

· осуществлять наладку средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования (из ТФ А/04.5);

· осуществлять техническое обслуживание средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования (из ТФ А/03.5);
· осуществлять техническое обслуживание и контроль работоспособности, технического состояния узлов, агрегатов и мехатронных систем автомобиля (из ТФ A/02.3);
· осуществлять подготовку к работе с учетом требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности (из ТФ A/01.3).
знать:

· устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;

· базовые схемы включения элементов электрооборудования;

· свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;

· правила оформления технической и отчетной документации;

· классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта;

· методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;

· основные положения действующих нормативных правовых актов;

· основы организации деятельности организаций и управление ими;

· правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.

знать (вариативная составляющая)
· методы контроля технического состояния оборудования (из ТФ A/02.3);
· методы контроля качества выполненных работ (из ТФ A/08.3);
· технологию подготовки к эксплуатации средств технического диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования (из ТФ А/01.5);
· требования по обеспечению качества производства продукции/оказания услуг (из ТФ A/05.3);
· технологию проведения сварочных работ для устранения дефектов (из ТФ A/05.3)
иметь практический опыт:

Разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля.
Технического контроля эксплуатируемого транспорта.

Осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей.
уметь:

Разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта.

Осуществлять технический контроль автотранспорта.

Оценивать эффективность производственной деятельности.
Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач.

Анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке
знать:

Устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта.
Базовые схемы включения элементов электрооборудования.

Свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов.

Правила оформления технической и отчетной документации.

Классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта.

Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности.

Основные положения действующей нормативной документации.

Основы организации деятельности предприятия и управление им.

Правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 1410 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1050 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – (в зависимости от сроков обучения) 700 часов;

производственное обучение (в т. ч. производственная и учебная практики)  – (в зависимости от сроков обучения) 360 часов;
выполнение курсовых работ – 30 часов.
1.4  Требования к организации образовательного процесса 

Требования к организации образовательного процесса в достаточной мере раскрывают особенности освоения программы профессионального модуля.Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся, в которую входят лекции, практические и лабораторные работы, соответствует учебному рабочему плану по специальности. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по профессиональному модулю профессионального цикла и реализуется в пределах времени отведенного на его изучение. Выполнение обучающимся практических и лабораторных работ включает как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. В период реализации программы профессионального модуля образовательным учреждением предусматриваются консультации для обучающихся. Формы проведения консультаций предусматриваются групповые, письменные и устные. Практика является обязательным условием реализации программы профессионального модуля. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации программы профессионального модуля предусматривается один вид практики: практика по профилю специальности. Практика по профилю специальности проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями профессионального модуля.
Изучению профессионального модуля должны предшествовать дисциплины: 
Физика, химия, математика, основы безопасности жизнедеятельности, информатика и ИКТ 
Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению профессионального модуля определены с учетом требований к умениям и знаниям, установленным ФГОС. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров достаточны для качественного проведения занятий: высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, имеется опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
При освоении программы профессионального модуля используются педагогические технологии: Личностно-ориентированные технологии, предметно-ориентированные технологии, интерактивные технологии, информационные технологии, технологии оценивания достижений учащихся.
Предлагаемые педагогические технологии позволяют сформировать компетенции ОК 1. – 9., ПК 1.1. – 1.3.
При освоении программы профессионального  модуля используются следующие методы обучения: словесные, наглядные, практические, репродуктивные, исследовательские, метод проблемного изложения. 

Предлагаемые методы обучения являются ведущими для заявленной педагогической технологии и обеспечивают формирование заявленных компетенций 

Учебно-методический комплекс профессионального модуля включает в себя: 
	№
	Наименование
	Количество
	Вид носителя

	1
	Федеральный государственный образовательный стандарт
	1
	Печатный, электронный

	2
	Рабочий учебный план
	1
	Печатный, электронный

	3
	Рабочая программа модуля
	1
	Печатный, электронный

	4
	Методические указания к курсовым работам
	2
	Печатный, электронный

	5
	Методические указания к практическим работам
	25
	Печатный, электронный

	6
	Методические указания к лабораторным работам
	53
	Печатный, электронный


Указанный перечень учебно-методического комплекса соответствует заявленной технологии.

1.5. Система оценивания 

Система оценивания включает основные показатели оценки результатов обучения, сформулированные как  характеристики деятельности обучающихся, и соответствуют  заявленным компетенциям. Основные показатели оценки результатов обучения в полной мере раскрывают специфику соответствующих профессиональных компетенций: соответствуют знаниям, умениям и практическому опыту по ФГОС, охватывают весь цикл действий (работ) обучаемого,  предусматривают возможность контроля и оценки в процессе обучения на базе образовательного учреждения и при прохождении производственной практики на базе работодателя. 
В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий текущий контроль и промежуточную аттестацию в форме лабораторных и практических работ, экзаменов.

Оценка результатов освоения программы происходит с использованием критериальной  технологии оценки.

Предъявить обучающему результат обучения позволяют виды текущего, промежуточного, итогового контроля; формы контроля: лабораторные и практические работы, рефераты, курсовая работа.
Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результатов обучения при выполнении лабораторных работ, на практических занятиях, самостоятельной работы, прохождения учебной и производственной практик, в соответствии с тематическим планом.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 25 практических занятий, 53 лабораторных работ, а также выполнения обучающимися учебной и профессиональной практики. 

Формы и методы текущего контроля по профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в первые два месяца обучения. Для текущего контроля по программе создан комплект оценочных средств (КОС).
КОС включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.

Организация, средства и проведение аттестации
Оценка качества освоения программы профессионального модуля включает текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям программы профессионального модуля создан комплект оценочных средств позволяющий оценить знания, умения и освоенные компетенции. Комплект оценочных средств разработан и утвержден образовательным учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
· оценка уровня освоения междисциплинарного курса;

· оценка компетенций обучающихся.

Необходимым условием для допуска к  аттестации по модулю является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому междисциплинарному курсу.
Контроль и оценка результатов содержит контрольные точки, обеспечивающие текущий контроль. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов и дифференцированных зачетов, в основе которой лежит критериальная технология оценки и используются универсальные шкалы и критерии оценки.
2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе общими и профессиональными компетенциями.
	Код

	Наименование результата обучения

	ОК 1
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК 2
	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

	ОК 3
	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

	ОК 4
	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

	ОК 5
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

	ОК 6
	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

	ОК 7
	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

	ОК 8
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

	ОК 9
	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

	ПК 1.1
	Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.

	ПК 1.2
	Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

	ПК 1.3 
	Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.


3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

	Коды профессиональных компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля*
	Всего часов

(макс. учебная нагрузка и практики)
	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
	Производственное обучение (в т.ч. производственная практика)

	
	
	
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
	Самостоятельная работа обучающегося, 

часов
	Учебная,

часов
	Практика по профилю специальности,

часов

(если предусмотрена рассредоточенная практика)

	
	
	
	Всего,

часов
	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия,

часов
	Курсовых работ (проектов)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8

	ПК 1.3
	Раздел 1 

МДК.01.01 Устройство автомобилей
	798
	400
	240
	30
	200
	36
	162

	ПК 1.1,1,2
	Раздел 2 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
	612
	300
	180
	
	150
	--
	162

	ПК 1.1 – 1.3
	Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика)
	--
	

	
	Всего:
	1410
	700
	420
	30
	350
	36
	324


Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 – обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 7 и 8) должна соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
	Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовые работы (проекты)
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1 

МДК.01.01 Устройство автомобилей

	Тема 1.1

Классификация автомобильного транспорта
	Содержание
	2
	3

	
	1
	Классы, типы, виды автотранспортных средств. Параметры, классифицирующие легковые, грузовые автомобили и автобусы.
	
	

	
	Лабораторная  работа №1
	1
	3

	
	1.1
	Определение типа и вида автотранспорта по внешнему виду.
	
	

	Тема 1.2

Обозначение подвижного состава
	Содержание
	2
	3

	
	1
	Отечественные и зарубежные марки автотранспортных средств. Отечественные и зарубежные автопроизводители. Стандарты, регламентирующие присвоение индексов определенным видам и типам автотранспортных средств.
	
	

	
	Лабораторная  работа №2
	1
	3

	
	2.1
	Определение типа и вида подвижного состава по индексу.
	
	

	Тема 1.3

Технические характеристики подвижного состава
	Содержание
	2
	1

	
	1
	Технические характеристики автомобилей. Максимальная скорость. Грузоподъемность. Динамичность. Полная масса. Снаряженная масса.
	
	

	Тема 1.4
Основные составные части автомобилей. Двигатели
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Составные части автомобилей. Шасси. Кузов. Кабина. Ходовая часть. Трансмиссия.
	
	

	
	2
	Определение понятия "двигатель". Назначение и классификация двигателей. Механизмы и системы двигателя. Преобразование возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала двигателя. Термины и определения: верхняя и нижняя мертвые точки, ход поршня, объем камеры сгорания, полный и рабочий объемы цилиндра, литраж, степень сжа​тия.
	
	

	
	Лабораторная  работа №3
	
	3

	
	3.1
	Определение мертвых точек, хода поршня. 
	2
	

	
	3.2
	Расчет степени сжатия и рабочего объема цилиндра, двигателя.
	2
	

	Тема 1.5
Рабочие циклы двигателя
	Содержание
	2
	1



	
	1
	Определение терминов: рабочие циклы, такт, четырехтактный двигатель, двухтактный двигатель. Рабочие циклы четырехтактных карбюраторных и дизельных двигателей. Преимущества и недостатки карбюраторных двигателей по сравнению с дизельными и газовыми. Недостатки одноцилиндрового двигателя. Схемы взаимного расположения цилиндров в многоцилиндровом двигателе. Порядок работы многоцилиндрово​го двигателя. Работа четырехтактных двигателей с однорядным расположени​ем цилиндров и двухрядным V-образным расположением цилиндров.
Преимущества и недостатки многоцилиндровых двигателей.
	
	

	Тема 1.6
Кривошипно-шатунный механизм
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Назначение КШМ, устройство КШМ, деталей. Правила сборки деталей КШМ.
	
	

	
	Лабораторная  работа №4
	
	3

	
	4.1
	Определение взаимного расположения деталей кривошипа, принципа действия.
	2
	

	
	4.2
	Определение взаимного расположения деталей ЦПГ, принципа действия.
	2
	

	Тема 1.7
Механизм газораспределения
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Назначение механизма газораспределения, типы механизмов. Установка механизма и деталей. Взаимодействие деталей механизма с нижним и верхним расположением клапанов. Преимущества и недостатки. Тепловой зазор в ме​ханизме. Фазы газораспределения, их влияние на работу двигателя.
	
	

	
	Лабораторная  работа №5
	
	3

	
	5.1
	Определение взаимного расположения деталей привода клапанов, принципа действия.
	2
	

	
	5.2
	Определение взаимного расположения деталей клапанного механизма, принципа действия.
	2
	

	Тема 1.8
Система охлаждения
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Назначение системы охлаждения. Влияние на работу двигателя излишнего и недостаточного охлаждения. Типы систем охлаждения. Общее устройство и работа жидкостной системы охлаждения. Значение по​стоянства теплового режима двигателя. Охлаждающие жидкости. Устройство узлов системы охлаждения. Подогрев системы перед пуском двигателя. Устройство и работа пускового подогревателя двигателя. Преиму​щества и недостатки жидкостной и воздушной систем охлаждения.
	
	

	
	Лабораторная  работа №6
	
	3

	
	6.1
	Определение взаимного расположения деталей системы охлаждения, принципа действия.
	2
	

	
	6.2
	Определение взаимного расположения деталей жидкостного насоса, принципа действия.
	2
	

	Тема 1.9
Система смазки
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Назначение системы смазки. Применяемые масла. Способы подачи масла к трущимся поверхностям. Общее устройство и работа системы смазки. Фильт​рация масла. Сравнение различных видов фильтров по качеству фильтрации и постоянству фильтрующей способности. Вентиляция картера двигателя. Назначение и типы вентиляции, устройство и работа. Влияние вентиляции двигателя на загрязнение окружающей среды.
	
	

	
	Лабораторная  работа №7
	
	3

	
	7.1
	Определение взаимного расположения деталей центробежного фильтра очистки масла, принципа действия.
	2
	

	
	7.2
	Определение взаимного расположения деталей масляного насоса, принципа действия.
	2
	

	Тема 1.10
Система питания карбюраторного двигателя
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Назначение системы питания. Общее устройство и работа системы питания. Топливо для карбюраторных двигателей. Понятие о детонации. Определение понятий: горючая смесь, рабочая смесь, составы горючих смесей, коэффици​ент избытка воздуха. Пределы воспламенения горючей смеси. Требования к горючей смеси. Влияние смеси на экономичность и мощность двигателя, на загрязнение окружающей среды. Простейший карбюратор. Назначение, устройство и работа простейшего кар​бюратора. Требования к карбюратору. Режимы работы двигателя и составы смесей на этих режимах. Системы изучаемых карбю​раторов, их устройство, работа и назначение. Вспомогательные устройства карбюраторов, устройство карбюраторов, ограничители максимальной частоты вращения ко​ленчатого вала. Управление карбюратором. Устройство и работа узлов системы подачи топлива и воздуха, горючей смеси и отвода отработавших газов. Влияние состава отработавших газов на загрязнение окружающей среды.
	
	

	
	Лабораторная  работа №8
	
	3

	
	8.1
	Определение взаимного расположения деталей бензонасосов, принципа действия.
	2
	

	
	8.2
	Определение взаимного расположения деталей карбюраторов, принципа действия.
	2
	

	Тема 1.11
Система питания двигателя с  впрыском бензина
	Содержание
	2
	2

	
	1
	История развития систем впрыскивания бензина. Обоснование разработки и развития систем впрыскивания бензина. Краткое устройство различных систем впрыскивания бензина. Состав топлива для впрысковых двигателей. Общее устройство и работа системы питания с впрыском бензина. Механическое управление впрыскиванием бензина. Устройство и работа узлов системы подачи топлива и воздуха, горючей смеси и отвода и нейтрализации отработавших газов. Способы снижения токсичности отработавших газов. 
Устройство и работа каталитических нейтрализаторов.
	
	

	
	Лабораторная  работа №9
	
	3

	
	9.1
	Определение взаимного расположения деталей части системы впрыска отвечающей за низкое давление, принципа действия.
	2
	

	
	9.2
	Определение взаимного расположения деталей части системы впрыска отвечающей за высокое давление, принципа действия.
	2
	

	Тема 1.12
Система питания двигателя от газобаллонной установки
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Преимущества использования газообразного топлива для автомобилей. Общее устройство и работа газобаллонных установок для сжатых и сжиженных газов. Топливо для газобаллонных автомобилей. Устройство узлов и приборов системы питания двигателей от газобаллон​ных установок. Пуск и работа двигателя на газе. Основные требования техники безопасности и пожарной безопасности.
	
	

	
	Лабораторная  работа №10
	
	3

	
	10.1
	Определение взаимного расположения деталей редуктора низкого давления, принципа действия.
	2
	

	
	10.2
	Определение взаимного расположения деталей редуктора высокого давления, принципа действия.
	2
	

	
	10.3
	Определение взаимного расположения деталей смесителей-карбюраторов, принципа действия.
	2
	

	
	10.4
	Определение взаимного расположения деталей запорной арматуры, принципа действия.
	2
	

	Тема 1.13
Система питания дизельного двигателя
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Экономическая целесообразность применения дизелей. Общее устройст​во и работа системы питания дизельного двигателя. Дизельные топлива. Сме​сеобразование в дизельных двигателях. Понятие о периоде задержки самовоспламенения топлива.   Устройство и работа приборов системы питания дизельных двигателей. Влияние работы дизельного двигателя на загрязнение окружающей среды.
	
	

	
	Лабораторная  работа №11
	
	3

	
	11.1
	Определение взаимного расположения деталей ТННД, принципа действия.
	2
	

	
	11.2
	Определение взаимного расположения деталей топливной секции ТНВД, принципа действия.
	2
	

	
	11.3
	Определение взаимного расположения деталей регулятора ТНВД, принципа действия.
	2
	

	
	11.4
	Определение взаимного расположения деталей муфты опережения впрыска ТНВД, принципа действия.
	2
	

	
	11.5
	Определение взаимного расположения деталей форсунок, принципа действия.
	2
	

	Тема 1.14
Общее устройство трансмиссии. Сцепление
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Назначение трансмиссии, типы трансмиссии. Колесная формула. Схемы механических трансмиссий автомобилей с колесными формулами 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 6x8. Агрегаты трансмиссии, их назначение и расположение на автомобиле.
	
	

	
	2
	Назначение сцепления. Типы сцеплений. Устройство однодисковых и двух​дисковых сцеплений. Гаситель крутильных колебаний. Устройство механиче​ского и гидравлического хода сцеплений. Свободный ход педали привода ме​ханизма выключения сцепления. Устройство усилителей приводов механизмов включения сцепления.
	
	

	
	Лабораторная  работа №12
	
	3

	
	12.1
	Определение взаимного расположения деталей однодискового сцепления, принципа действия.
	2
	

	
	12.2
	Определение взаимного расположения деталей двухдискового сцепления, принципа действия.
	2
	

	Тема 1.15
Коробка перемены передач и раздаточная коробка
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Назначение коробки передач. Типы коробок передач. Схема и принцип ра​боты ступенчатой зубчатой коробки передач. Понятие о передаточном числе. Устройство 4-, 5- 10- ступенчатых коробок передач. Устройство синхронизатора. Устройство механизмов управления коробкой передач. Гидромеханические коробки передач. Электронные системы управления переключением передач. Назначение и устройство раздаточной коробки. Назначение и устройство спидометра. Привод спидометра.
	
	

	
	Лабораторная  работа №13
	
	3

	
	13.1
	Определение взаимного расположения деталей КПП, принципа действия.
	2
	

	
	13.2
	Определение взаимного расположения деталей РК, принципа действия.
	2
	

	Тема 1.16
Карданная передача
	Содержание
	2
	1

	
	1
	Назначение карданной передачи, ее типы. Устройство карданных передач, промежуточных опор, шлицевых соединений, валов, карданных шарниров управляемых ведущих мостов.
	
	

	Тема 1.17
Мосты ведущие. Главная передача и дифференциал
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Типы мостов. Ведущий мост, назначение, общее устройство. Передний управляемый мост. Устройство неразрезных и разрезных передних мостов. Балка ведущего моста, назначение, общее устройство.
	
	

	
	2
	Главная передача, назначение, типы. Устройство одинарных и двойных главных передач. Пре​имущества и недостатки различных главных передач.
Дифференциал, назначение, типы. Устройство межколесного простого сим​метричного дифференциала и дифференциала повышенного трения. Устрой​ство межосевого дифференциала. Полуоси, назначение, типы, устройство.
	
	2

	
	Лабораторная  работа №14
	
	3

	
	14.1
	Определение взаимного расположения деталей главной передачи, принципа действия.
	2
	

	
	14.2
	Определение взаимного расположения деталей дифференциала, принципа действия.
	2
	

	Тема 1.18
Рама автомобиля
	Содержание
	2
	1

	
	1
	Назначение и типы рам. Устройство лонжеронных рам. Соединение агрега​тов, механизмов, узлов с рамой. Тягово-сцепное устройство.
	
	

	Тема 1.19
Передняя управляемая ось автомобиля
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Установка управляемых колес. Развал и схождение колес. Поперечный и продольный наклоны шкворня. Влияние установки колес управляемых  мос​тов на безопасность движения, износ шин и расход топлива.
	
	

	
	Лабораторная  работа №15
	
	3

	
	15.1
	Определение взаимного расположения деталей оси, принципа действия.
	2
	

	
	15.2
	Определение значений углов установки управляемых колес и их влияния на управляемость.
	2
	

	Тема 1.20
Подвеска автомобиля
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Назначение подвески. Типы подвесок. Устройство зависимых и независимых подвесок. Задняя подвеска трехосного автомобиля. Рессоры, назначение, типы, устройство. Амортизаторы, назначение, типы, устройство. Стабилизатор поперечной устойчивости, назначение, устройство. Передача подвеской сил и моментов. Влияние подвески на безопасность дорожного движения.
	
	

	
	Лабораторная  работа №16
	
	3

	
	16.1
	Определение взаимного расположения деталей передней подвески, принципа действия.
	2
	

	
	16.2
	Определение взаимного расположения деталей задней подвески, принципа действия.
	2
	

	Тема 1.21
Колеса и шины автомобилей
	Содержание
	2
	1

	
	1
	Назначение колес. Типы колес. Устройство колес с глубоким и плоским обо​дом. Способы крепления покрышки на ободе колеса. Крепление колес на сту​пицах, полуосях. Назначение шин. Типы шин. Устройство камерных и бескамерных шин. По​нятие о диагональных и радиальных шинах. Маркировка шин. Нормы давления воздуха в шинах. Влияние конструкции и состояния шин на безопасность движения.
	
	

	Тема 1.22
Кузова и кабины автомобилей
	Содержание
	2
	1

	
	1
	Назначение кузова. Типы кузовов легковых автомобилей и автобусов. Уст​ройство несущего кузова легкового автомобиля и автобуса. Устройство кабин и платформы грузового автомобиля. Уплотнение кузова и кабины, защита от коррозии. Устройство сидений. Способы крепления запас​ного колеса. Устройство дверных механизмов, замков дверей, багажника, стеклоподъемников, стеклоочистителей, зеркал, противосолнечных козырьков. Вентиляция и отопление кузова и кабины. Оперение, капот, облицовка радиа​тора, крылья, подножки. Защита от коррозии.
	
	

	Тема 1.23
Рулевое управление
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Назначение рулевого управления.    Основные части рулевого управления. Схема поворотов автомобиля. Назначение рулевой трапеции. Рулевой механизм, назначение, типы, устройство, работа. Рулевой привод, назначение, типы, устройство, работа. Понятие о люфтах рулевых тяг и люфте рулевого колеса. Усилители рулевого привода, назначение, типы, устройство, работа. Влияние состояния рулевого управления на безопасность движения.
	
	

	
	Лабораторная  работа №17
	
	3

	
	17.1
	Определение взаимного расположения деталей рулевого управления, принципа действия.
	2
	

	Тема 1.24
Тормозные системы
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Назначение тормозной системы. Основные части тормозной системы. Рас​положение основных элементов тормозной системы на автомобиле. Тормоз​ные механизмы, назначение, типы. Устройство и работа трансмиссионных тор​мозных механизмов.
	
	

	
	Лабораторная  работа №18
	
	3

	
	18.1
	Определение конструкции тормозных систем, принципа действия.
	2
	

	Тема 1.25
Аккумуляторные батареи
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Принцип действия свинцового аккумулятора. Стартерные свинцовые акку​муляторные батареи, назначение и требования, предъявляемые к ним. Устрой​ство стартерной аккумуляторной батареи. Маркировка и применение аккумуля​торных батарей. ГОСТ на стартерные аккумуляторные батареи. Основные характеристики аккумуляторов и аккумуляторных батарей. Электролит, правила приготовления и исходные материалы. Величина плотности электролита в зависимости от климатических условий эксплуатации. Средства и правила измерения плотности электролита. Правила техники безопасности при заряде акку​муляторных батарей. Срок службы аккумуляторных батарей. 
	
	

	
	Лабораторная  работа №19
	
	3

	
	19.1
	Определение устройства аккумуляторной батареи, принципа действия.
	2
	

	Тема 1.26
Генераторные установки
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Общие сведения о генераторных установках, назначение и требования, предъявляемые к ним. Условия работы генераторных установок на автомоби​ле. Краткие сведения о генераторных установках постоянного тока, их недостат​ки. Устройство генераторов переменного тока с номинальным напряжением 14 В и 28 В. Принципиальные схемы генераторов. Работа генераторов переменно​го тока, зависимость изменения напряжения генератора от частоты вращения ротора генератора. Зависимость изменения силы тока генератора от частоты вращения ротора и нагрузки. Самоограниченные силы тока, отдаваемого генератором. Преимущества и недостатки генераторов переменного тока. Выпрямители, выпрямительные блоки генераторов. Типы современных ре​гуляторов напряжения. Вибрационный регулятор напряжения, принципиальная схема и работа. За​висимость изменения напряжения и силы тока возбуждения генератора при ра​боте с регулятором напряжения.
Улучшение характеристик генераторных установок при введении в регулято​ры напряжения дополнительных элементов. Уменьшение пульсаций и стабилизация напряжения, способы их устранения. Принципиальные схемы полупроводниковых регуляторов напряжения: контактно-резисторного и бесконтактного. Уменьшение пульсаций напряжения и температурная компенсация. Обеспечение работы транзисторов в ключевом режиме. Встроенные регуляторы напряжения.
	
	

	
	Лабораторная  работа №20
	
	3

	
	20.1
	Определение взаимного расположения деталей генератора, принципа действия.
	2
	

	
	20.2
	Снятие характеристик генератора и определение технического состоянии по ним.
	2
	

	Тема 1.27
Системы зажигания

	Содержание
	2
	1,2

	
	1
	Назначение системы зажигания и основные требования, предъявляемые к ней.
Принципиальная схема контактной системы зажигания и принцип ее рабо​ты. Назначение приборов контактной системы зажигания и их характеристика. Рабочий процесс системы зажигания. Факторы, влияющие на напряжение во вторичной цепи: состояние контуров, угол замкнутого состояния контактов, емкость конденсатора в первичной цепи, нагар на изоляторе свечи. Характеристика контактной системы зажигания, ее недостатки. Улучшение характеристик системы зажигания за счет установки переменно​го добавочного резистора, изменения параметров катушки зажигания и приме​нения транзисторов. Общие сведения о полупроводниковых системах зажигания. Принципиаль​ная схема контактно-транзисторной системы зажигания и принцип работы. Обеспечение работы транзистора в ключевом режиме.
Защита транзистора от напряжения, силы тока и температуры. Принципиальная схема бесконтактной системы зажигания, принцип действия и характеристика. Устройство приборов системы зажигания: катушки зажигания, конденсатора, распределителя, датчика-распределителя и коммутаторов. Влияние момента воспламенения рабочей смеси на работу двигателя в за​висимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки на двигатель. Устройство и работа центробежного, вакуумного регуляторов и октан-корректора. Характеристики центробежного и вакуумного регуляторов. Харак​теристики совместной работы устройства, изменяющих угол опережения зажи​гания. Назначение и устройство свечей зажигания. Условия работы свечей зажига​ния. Тепловые характеристики свечей зажигания. Маркировка свечей по ГОСТу.
	
	

	
	Лабораторная  работа №21
	
	3

	
	21.1
	Определение конструкции системы зажигания, принципа действия.
	2
	

	
	21.2
	Определение принципа действия и характеристик приборов.
	2
	

	Тема 1.28
Электронная система управления двигателем
	Содержание
	2
	2

	
	1
	История разработки и совершенствования ЭСУД для дизелей и бензиновых двигателей. Датчики, электронные узлы ЭСУД. Устройство, назначение и принцип действия датчиков системы. Перспективы развития электронных узлов системы. Диагностические комплексы.
	
	

	
	Лабораторная  работа №22
	
	3

	
	22.1
	Определение принципа действия систем управления и их характеристик.
	2
	

	Тема 1.29
Устройство стартера
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Стартеры, назначение и требования, предъявляемые к ним, принцип рабо​ты.
Устройство стартеров. Типы электродвигателей. Схемы включения обмоток якоря и возбуждения электродвигателя. Механизм привода стартера, требования, предъявляемые к нему. Сцепляющий и расцепляющий механизмы привода. Работа роликовой, хра​повой муфт и механизма с самовыключением шестерни. Преимущества и не​достатки сцепляющих механизмов стартеров.
	
	

	
	Лабораторная  работа №23
	
	3

	
	23.1
	Определение взаимного расположения деталей стартера, принципа действия.
	2
	

	Тема 1.30
Устройства для облегчения пуска холодного двигателя
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Типы устройств, применяемых при пуске холодного двигателя. Устройство и характеристика электрофакельного подогревателя.
	
	

	Тема 1.31
Контрольно-измерительные, осветительные приборы и приборы световой сигнализации
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Назначение контрольно-измерительных приборов, требования, предъяв​ляемые к ним, классификация. Принцип действия указывающих приборов. Устройство и работа приборов измерения температуры, давления, уровня топлива, контроля зарядного режи​ма, спидометров и тахометров. Принцип действия сигнализирующих приборов. Устройство и работа сигнализаторов аварийной температуры, давления, ис​правности генераторной установки.
Эксплуатация контрольно-измерительных приборов.
	
	

	
	Лабораторная  работа №24
	
	3

	
	24.1
	Определение принципа действия и характеристик контрольно-измерительных приборов.
	2
	

	
	24.2
	Определение принципа действия и характеристик осветительных и приборов световой сигнализации.
	2
	

	Тема 1.32
Звуковые сигналы, электродвигатели, стеклоочистители, коммутационная аппаратура
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Сигналы электрические звуковые: назначение, типы, устройство, работа. Реле сигналов, назначение, устройство, работа. Стеклоочиститель с электроприводом. Его устройство и работа. Электродвигатели для привода стеклоочистителя, отопителя, вентилятора и других приборов. Изменение частоты вращения якорей электродвигателей.
	
	

	
	Лабораторная  работа №25
	
	3

	
	25.1
	Определение принципа действия и характеристик.
	2
	

	Тема 1.33
Основы технической термодинамики
	Содержание
	2
	1

	
	1
	Понятие о термодинамическом процессе. Обратимые и необратимые про​цессы, внутренняя энергия газа. Формулировка первого закона термодинамики и его аналитическое выражение. Изменение состояния газа: при постоянном объеме (изохорный процесс), при постоянном давлении газа (изобарный процесс), при постоянной темпера​туре (изотермический процесс). Политропный процесс. Графическое изображе​ние процессов в Р - V координатах, связь между параметрами. Изменение внутренней энергии. Определение работы процесса и количества тепла. Второй закон термодинамики и его формулировки. Цикл теплового двигате​ля в Р - V координатах. Термический КПД цикла для идеальной тепловой ма​шины. Цикл Карно, его изображение в Р - V координатах. Термический КПД цикла Карно. Идеальный цикл компрессора.
	
	

	Тема 1.34
Теоретические циклы двигателей внутреннего сгорания
	Содержание
	2
	1

	
	1
	Циклы с подводом теплоты при постоянном объеме и со смешанным подво​дом теплоты. Их графическое изображение в Р - V координатах и анализ. При​нятые допущения. Термический КПД циклов и его зависимость от различных факторов.
	
	

	Тема 1.35
Действительные циклы двигателей внутреннего сгорания
	Содержание
	2
	1

	
	1
	Действительные циклы четырехтактного карбюраторного и дизельного дви​гателей и их отличие от теоретических. Процесс впуска, назначение. Протекание процесса и его диаграмма в Р - V координатах. Параметры процесса. Весовой заряд горючей смеси. Коэффици​ент наполнения и факторы, влияющие на него. Процесс сжатия, назначение, протекание процесса и его диаграмма в Р - V координатах. Параметры процесса. Процесс сгорания, назначение. Скорость сгорания и факторы, влияющие на скорость распространения фронта пламени. Процесс сгорания в карбюраторном двигателе. Развернутая диаграмма про​цесса. Детонация: признаки, сущность явления, конструктивные и эксплуатаци​онные факторы, влияющие на детонацию. Процесс сгорания в дизельном двигателе. Развернутая диаграмма процес​са. Жесткость работы дизельного двигателя и факторы, влияющие на нее. Процесс расширения, назначение. Протекание процесса и его диаграмма в Р - V координатах. Параметры процесса. Процесс выпуска, назначение. Протекание процесса и его диаграмма в Р - V координатах. Параметры процесса. Коэффициент остаточных газов и факторы, влияющие на него. Токсичность отработавших газов, пути предотвращения за​грязнения окружающей среды.
	
	

	Тема 1.36
Энергетические и экономические показатели двигателей внутреннего сгорания
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Действительная индикаторная диаграмма. Среднее индикаторное давление. Индикаторная мощность. Индикаторный КПД. Среднее эффективное давление. Эффективная мощность, крутящий момент. Относительный, механический и эффективный КПД. Литровая мощность. Способы повышения мощности двига​телей. Часовой и удельный расходы топлива и связь между ними. Факторы, влияющие на расход топлива.
	
	

	
	Лабораторная  работа №26
	
	3

	
	26.1
	Проведение расчета энергетических  и экономических показателей ДВС.
	2
	

	Тема 1.37
Тепловой баланс
	Содержание
	1
	1

	
	1
	Тепловой баланс и его аналитическое выражение. Анализ уравнения тепло​вого баланса. Влияние на тепловой баланс частоты вращения и нагрузки дви​гателя, степени сжатия, угла опережения зажигания, состава горючей смеси.
	
	

	Тема 1.38
Гидродинамика
	Содержание
	1
	1

	
	1
	Физические свойства жидкостей. Понятие об идеальных и реальных жидко​стях. Единицы давления. Поток жидкости, его живое сечение и средняя ско​рость. Расход жидкости. Уравнение непрерывности потока. Виды движения жидкости (критерий Рейнольдса). Уравнение Бернулли и его практическое применение. Потери напора. Исте​чение жидкости из малых отверстий и насадок. Определение расхода жидкости в трубе.
	
	

	Тема 1.39
Смесеобразование в дизельном двигателе
	Содержание
	2
	1

	
	1
	Классификация камер сгорания и способы смесеобразования. Процесс смесеобразования в камерах сгорания различных типов и их сравнительная характеристика. Объемный, пленочный и объемно-пленочный способы смесеобразования.
	
	

	Тема 1.40
Испытание двигателей
	Содержание
	2
	2,3

	
	1
	Назначение и виды испытаний. Величины, подлежащие измерению. ГОСТ на испытания двигателей. Общая схема установок для испытания. Тормозные уст​ройства. Устройство приборов для измерения частоты вращения коленчатого вала, расхода топлива и воздуха, температуры, угла опережения зажигания. Техника безопасности при проведении испытаний.
Изучение испытательных стендов и измерительных приборов лаборатории. Изучение инструкций по технике безопасности работ в лаборатории. Приобре​тение навыков безопасной работы с оборудованием лаборатории.
	
	

	
	Лабораторная  работа №27
	
	3

	
	27.1
	Снятие показателей результатов испытаний ДВС на разных режимах.
	2
	

	
	27.2
	Определение качества ремонта по состоянию двигателя после испытаний
	2
	

	Тема 1.41
Кинематика кривошипно-шатунного механизма
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Типы и схемы механизмов. Путь, скорость и ускорение поршня в двигателе с центральным кривошипно-шатунным механизмом, их зависимости от угла по​ворота коленчатого вала.
	
	

	
	Лабораторная  работа №28
	
	3

	
	28.1
	Проведение расчета кинематики КШМ.
	2
	

	
	28.2
	Определение кинематических характеристик КШМ после расчета.
	2
	

	Тема 1.42
Динамика кривошипно-шатунного механизма
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Силы и моменты, действующие в механизме одноцилиндрового двигате​ля. Суммарные силы и моменты. Аналитические и графические выражения сил моментов. Порядок работы двигателя, его зависимость от схемы коленчатого вала, числа цилиндров двигателя.
	
	

	
	Лабораторная  работа №29
	
	3

	
	29.1
	Проведение расчета динамики КШМ.
	2
	

	
	29.2
	Определение динамических характеристик КШМ после расчета.
	2
	

	Тема 1.43
Уравновешивание двигателей
	Содержание
	4
	2,3

	
	1
	Силы и моменты, вызывающие неуравновешенность двигателя. Условия уравновешенности. Уравновешивание одноцилиндрового и 4-х цилиндрового рядного двигателей. Общие понятия об уравновешенности шестицилиндровых и восьмицилиндровых рядных и V-образных двигателей. Балансировка коленчатого вала: статическая и динамическая.
Понятие о крутильных колебаниях коленчатого вала. Гасители крутильных колебаний.
	
	

	
	Лабораторная  работа №30
	
	3

	
	30.1
	Проведение расчета по уравновешиванию одноцилиндровых двигателей.
	2
	

	
	30.2
	Проведение расчета по уравновешиванию многоцилиндровых линейных (рядных) двигателей.
	2
	

	
	30.3
	Проведение расчета по уравновешиванию многоцилиндровых V-образных двигателей.
	2
	

	Тема 1.44
Силы, действующие на автомобиль при его движении
	Содержание
	4
	2

	
	1
	Скоростная характеристика двигателя. Силы и моменты, действующие на ведущее колесо. Сила тяги на ведущих колесах. Нормальные реакции дороги. Коэффициент изменения нормальных реакций. Радиусы колеса. КПД транс​миссии. Тяговая характеристика. Схема сил, действующих на автомобиль в общем случае движения. Сила сопротивления качению, сила сопротивления дороги, сила сопротивления воздуха, сила сопротивления разгону. Уравнение движения автомобиля. Сила тяги по условиям сцепления шин с дорогой. Условие возможности движения автомобиля. Радиальные реакции на колесах неподвижного автомобиля. Продольное распределение нагрузки при движении. Сила сцепления колес с дорогой. Усло​вия буксования колес.
	
	

	
	Лабораторная  работа №31
	
	3

	
	31.1
	Проведение расчета продольных сил действующих на автомобиль при его движении.
	2
	

	
	31.2
	Определение влияния продольных сил на движение автомобиля при различных внешних факторах действующих на него.
	2
	

	
	31.3
	Проведение расчета поперечных сил действующих на автомобиль при его движении.
	2
	

	
	31.4
	Определение влияния поперечных сил на движение автомобиля при различных внешних факторах действующих на него.
	2
	

	Тема 1.45
Тяговая динамичность автомобиля
	Содержание
	4
	2

	
	1
	Силовой баланс и его график. Мощностной баланс и его график. Динамический фактор и динамическая характеристика, ее использование для определения основных параметров движения автомобиля. Динамическая характеристика и номограмма нагрузок. Динамический паспорт, его использо​вание для определения динамических свойств автомобиля с учетом основных характеристик дорог. Разгон автомобиля и графики ускорений. Время и путь разгона. Параметры разгона автомобиля. Динамическое преодоление подъемов.
Движение автомобиля накатом. Влияние конструкционных факторов на тяговую динамичность автомобиля. Тяговые возможности автопоездов.
	
	

	
	Лабораторная  работа №32
	
	3

	
	32.1
	Проведение расчета  силового и мощностного баланса. 
	2
	

	
	32.2
	Построение графиков силового и мощностного баланса.
	2
	

	
	32.3
	Проведение расчета ускорений.
	2
	

	
	32.4
	Построение графиков ускорений.
	2
	

	Тема 1.46
Тяговые испытания автомобиля
	Содержание
	4
	1

	
	1
	Цель испытаний. Виды и методы испытаний. Аппаратура и стенды для испы​тания автомобилей. Определение силы тяги, скорости, ускорения, замедления, коэффициента сопротивления качению, коэффициента сцепления с дорогой. Техника безопасности и безопасность дорожного движения при испытаниях ав​томобиля.
	
	

	
	Лабораторная  работа №33
	
	

	
	33.1
	Определение силы тяги, скорости, ускорения и замедления.
	2
	

	
	33.2
	Определение коэффициента сопротивления качению и коэффициента сцепления с дорогой.
	2
	

	Тема 1.47
Тормозная динамичность автомобиля
	Содержание
	4
	2

	
	1
	Безопасность движения и тормозной момент. Тормозная сила, схема сил, действующих на автомобиль при торможении, и уравнение движения автомо​биля при торможении. Измерители тормозной динамичности автомобиля (замедление, время тор​можения, тормозной путь) и их графическое выражение. Факторы, влияющие на тормозной путь. Показатели интенсивности торможе​ния автомобиля. Распределение тормозной силы между мостами автомобиля. Способы торможения автомобиля. Нормальные значения тормозного пути и замедления, предусмотренные правилами дорожного движения. Способы торможения автомобиля и автопоезда. Понятие о дорожно-транспортной экспертизе дорожно-транспортного происшествия. Определение показателей тормозной динамичности автомобиля; виды до​рожных испытаний, аппаратура для испытаний. Нормативы эффективности тор​мозных систем.
	
	

	
	Лабораторная  работа №34
	
	3

	
	34.1
	Изображение схемы сил действующих на автомобиль при торможении.
	2
	

	
	34.2
	Определение показателей тормозной динамичности.
	2
	

	Тема 1.48
Топливная экономичность автомобиля
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Значение топливной экономичности автомобиля для народного хозяйства и охраны окружающей среды. Измерители топливной экономичности.
Топливно-экономическая характеристика автомобиля. Топливная экономич​ность автопоезда. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на расход топлива. Понятие о нормах расхода топлива.
	
	

	
	Лабораторная  работа №35
	
	3

	
	35.1
	Определение влияния конструктивных и эксплуатационных факторов на измерители и показатели экономичности. 
	2
	

	
	35.2 
	Корректирование норм расхода топлива, экономичность автопоезда.
	2
	

	Тема 1.49
Устойчивость автомобиля
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Понятие об устойчивости автомобиля - поперечной, продольной. Поперечная устойчивость автомобиля и силы, действующие на автомобиль при движении на повороте, на дороге с поперечным уклоном. Показатели поперечной устойчивости. Занос автомобиля: условия возможности заноса, занос переднего или зад​него мостов. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на поперечную ус​тойчивость автомобиля. Продольная устойчивость автомобиля. Силы, действующие на автомобиль при движении на уклоне. Условия буксования и опрокидывания при движении на уклоне. Методы вождения автомобиля, предотвращающие занос и опрокидывание.
	
	

	
	Лабораторная  работа №36
	
	3

	
	36.1
	Определение и расчет продольных сил, влияющих на устойчивость автомобиля.
	2
	

	
	36.2
	Определение и расчет поперечных сил, влияющих на устойчивость автомобиля.
	2
	

	Тема 1.50
Управляемость автомобиля
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Понятие об управляемости автомобиля и измерители управляемости авто​мобиля. Критические скорости по условиям управляемости. Увод колеса и поворачиваемость автомобиля. Схема движения автомоби​ля с жесткими и эластичными шинами. Поворот задней оси при крене кузова. Соотношение углов поворота управляемых колес. Колебания управляемых колес: собственные и вынужденные. Основные средства уменьшения коле​бания управляемых колес. Стабилизация управляемых колес.
	
	

	
	Лабораторная  работа №37
	
	3

	
	37.1
	Определение и расчет сил, влияющих на управляемость автомобиля.
	2
	

	Тема 1.51
Проходимость и плавность хода автомобиля
	Содержание
	4
	1

	
	1
	Понятие о проходимости автомобиля и ее геометрические показатели. Тяговые и опорно-сцепные показатели проходимости. Влияние конструкции автомобиля на его проходимость. Основные способы увеличения проходимости автомобиля.
	
	

	
	2
	Влияние колебаний и основные требования в отношении  комфортабельно​сти (удобства) современных автомобилей. Понятие о плавности хода автомобиля и измерители плавности хода. Способы повышения плавности хода автомобиля.
	
	

	
	Лабораторная  работа №38
	
	2

	
	38.1
	Расчет тяговых и опорно-сцепных показателей проходимости.
	2
	

	
	38.2
	Расчет и измерение плавности хода.
	2
	

	Тема 1.52

Автомобили с водородными силовыми установками
	Содержание
	4
	

	
	1
	Работа автомобилей на водородном топливе. Выхлоп водородного автомобиля. 
	
	

	
	2
	Топливные элементы. Литий-ионные аккумуляторы. Главные недостатки водородного двигателя.
	
	

	
	Лабораторная  работа №39
	
	

	
	39.1
	Составление схемы работы водородного двигателя.
	2
	

	
	39.2
	Определение состава выхлопа водородного двигателя.
	2
	

	
	39.3
	Определение устройства топливных элементов.
	2
	

	
	39.4
	Определение сферы влияния недостатков водородного двигателя.
	2
	

	Тема 1.53
Автомобили с гибридными силовыми установками
	Содержание
	6
	

	
	1
	Взаимное конструктивное расположение ДВС и электромотора. Взаимодействие ДВС и электрических мотор-генераторов. 
	
	

	
	2
	Достоинства и недостатки гибридных силовых установок. Подразделение силовых установок по степени гибридизации. Подразделение силовых установок по принципу взаимодействия электрической и топливной составляющих.
	
	

	
	Лабораторная  работа №40
	
	

	
	40.1
	Определение взаимного расположения ДВС и электромотора.
	2
	

	
	40.2
	Расчет показателей гибридной силовой установки.
	2
	

	
	40.3
	Определение степени гибридизации силовой установки.
	2
	

	
	40.4
	Определение принципа взаимодействия электрической и топливной составляющих.
	2
	

	
	40.5
	Расчет схемы движения энергии силовой установки.
	2
	

	Тема 1.54

Электромобили
	Содержание
	6
	

	
	1
	Мировые тенденции в развитии автомобилестроения. Электромобиль – как самый экологичный транспорт в мире. Конструктивные особенности электромобилей. 
	
	

	
	2
	Ведущие мировые производители электромобилей. Автомобили «Тесла» - что это, авантюра или будущее автопрома? Грузовые автомобили с электрической силовой установкой. Конструкция основных агрегатов электромобилей.
	
	

	
	Лабораторная  работа №41
	
	

	
	41.1
	Определение конструкции электромобиля.
	2
	

	
	41.2
	Расчет мощности электромобиля.
	2
	

	
	41.3
	Расчет запаса хода электромобиля.
	2
	

	
	41.4
	Расчет двигателя электромобиля.
	2
	

	
	41.5
	Расчет потребляемой энергии двигателями электромобиля.
	2
	

	Тема 1.55
Электротрансмиссии
	Содержание
	4
	

	
	1
	Преобразование электрической и механической энергий в электротрансмиссиях. Классификация электрических трансмиссий. Электродвигатель – редуктор ведущего моста.
	
	

	
	2
	Электромотор-колесо. Электрическая энергия тягового электродвигателя. Передача электроэнергии от генератора к тяговым электродвигателям в трансмиссии.
	
	

	
	Лабораторная  работа №42
	
	

	
	42.1
	Расчет необходимой мощности генератора для электротрансмиссий.
	2
	

	
	42.2
	Расчет потребляемой энергии тяговыми двигателями электромотор-колес.
	2
	

	
	42.3
	Расчет коммутирующей аппаратуры и электроцепи для электротрансмиссий. 
	2
	

	
	42.4
	Определение взаимного расположения генераторов и электромотор-колес.
	2
	

	
	42.5
	Составление схем расположения тяговых двигателей электротрансмиссий.
	2
	

	Тема 1.56
Мотор-генераторы в автомобилях
	Содержание
	6
	

	
	1
	Электрогенераторы для гибридных установок. Классификация по мощности и напряжению. Конструктивные особенности и отличия от обычных автомобильных генераторов.
	
	

	
	2
	Электромоторы большой мощности и напряжения в автомобилях. Превращение электромоторов в электрогенераторы. Рекуперация, ее возникновение и работа.
	
	

	
	Лабораторная  работа №43
	
	

	
	43.1
	Определение необходимой конструкции по заданным параметрам.
	2
	

	
	43.2
	Расчет потребной мощности мотор-генератора в режиме рекуперации.
	2
	

	
	43.3
	Составление схем расположения мотор-генераторов.
	2
	

	
	43.4
	Определение необходимой мощности источников питания для работы мотор-генераторов.
	2
	

	
	43.5
	Составление схем взаимодействия мотор-генераторов и механических систем.
	2
	

	Тема 1.57
Конструктивные отличия гибридных силовых установок
	Содержание
	6
	

	
	1
	Параллельная схема гибридной силовой установки. Последовательная схема гибридной силовой установки. Гибридная силовая установка системы «сплит». 
	
	

	
	2
	Проектирование гибридных силовых установок. Двойные гибридные силовые установки.
	
	

	
	Лабораторная  работа №44
	
	

	
	44.1
	Исследование статических режимов работы ГСУ.
	2
	

	
	44.2
	Исследование динамических режимов работы ГСУ.
	2
	

	
	44.3
	Определение взаимного расположения агрегатов при параллельной ГСУ.
	2
	

	
	44.4
	Определение взаимного расположения агрегатов при последовательной ГСУ.
	2
	

	
	44.5
	Определение взаимного расположения агрегатов при ГСУ системы «сплит»..
	2
	

	Тема 1.58
Экологические системы современного автомобиля
	Содержание
	4
	

	
	1
	Горючая смесь «бензин-воздух» и ее свойства. Токсичные вещества, попадающие в окружающую среду при работе автомобиля. Способы понижения концентрации автомобильных токсиногенов.
	
	

	
	2
	Нейтрализация паров бензина и картерных газов. Экологические системы автомобиля с кислородным датчиком. Экологическая система автомобиля с рециркуляцией отработавших газов. Экологические системы автомобиля с нейтрализацией отработавших газов в выпускном тракте.
	
	

	
	Лабораторная  работа №45
	
	

	
	45.1
	Определение токсичных веществ в ОГ.
	2
	

	
	45.2
	Расчет параметров систем снижения токсичности ОГ.
	2
	

	
	45.3
	Составление схем расположения приборов снижающих токсичность ОГ.
	2
	

	Тема 1.59
Автотроника в автомобильных двигателях
	Содержание
	4
	

	
	1
	Электромагнитный привод газораспределительных клапанов в поршневом двигателе внутреннего сгорания.
	
	

	
	2
	Автотронные системы автоматического управления фазами газораспределения в поршневом ДВС.
	
	

	
	Лабораторная  работа №46
	
	

	
	46.1
	Определение конструкции электромагнитных газораспределительных клапанов.
	2
	

	
	46.2
	Расчет конструктивных параметров электромагнитных исполнительных органов.
	2
	

	
	46.3
	Составление схем расположения электромагнитного привода клапанов ГРМ.
	2
	

	
	46.4
	Составление фазовых диаграмм ДВС при применении автотронных систем управления фазами газораспределения.
	2
	

	
	46.5
	Расчет режимов работы автотронных систем управления фазами газораспределения.
	2
	

	Тема 1.60
Комплексные системы управления автомобильным двигателем
	Содержание
	4
	

	
	1
	Управление системами одноточечного впрыска бензина. Управление системами впрыска бензина «Mono-Motronic». Управление системами впрыска бензина «L-Jetronic».
	
	

	
	2
	Комплексная система управления двигателем «ЭСАУ-ВАЗ». МИКАС – комплексная система управления автомобильным двигателем.
	
	

	
	3
	Управление модификациями систем впрыска бензина групп «L» и «М». Управление системой впрыска группы «D». Управление дизельными двигателями.
	
	

	
	Лабораторная  работа №47
	
	

	
	47.1
	Определение модели системы управления двигателем.
	2
	

	
	47.2
	Определение взаимного расположения компонентов систем впрыска топлива.
	2
	

	
	47.3
	Составление схем взаимодействия компонентов систем управления двигателем.
	2
	

	
	47.4
	Расчет параметров систем управления двигателем.
	2
	

	Тема 1.61
Датчики автомобильных электронных систем
	Содержание
	4
	

	
	1
	Преобразование неэлектрических воздействий в электрический сигнал. Потенциометрические и контактные датчики. Автомобильные датчики давления. Датчики температуры и влажности. 
	
	

	
	2
	Датчики Холла. Пьезоэлектрические датчики. Индуктивные датчики. Датчики концентрации кислорода. Расходомеры и массметры.
	
	

	
	Лабораторная  работа №48
	
	

	
	48.1
	Определение датчика по стандартным показаниям и осциллограммам.
	2
	

	
	48.2
	Составление схем взаимодействия датчиков с ЭБУ.
	2
	

	
	48.3
	Определение модели датчика по типу системы управления двигателем.
	2
	

	
	48.4
	Определение показаний датчиков по выходным параметрам.
	2
	

	Самостоятельная работа при изучении раздела 1
	200
	

	Классификация подвижного состава по виду транспортного средства. Классификация подвижного состава внутри каждого вида транспортного средства. Рабочие циклы. Кривошипно-шатунный механизм. Механизм газораспределения. Система охлаждения. Система смазки. Система питания карбюраторного двигателя. Система питания двигателя с  впрыском бензина. Система питания двигателя от газобаллонной установки. Система питания дизельного двигателя. Сцепление. Коробка передач и раздаточная коробка. Мосты ведущие.  Передняя управляемая ось автомобиля. Подвеска. Кузов и кабина. Рулевое управление. Тормозные системы. Генераторные установки. Схемы систем электроснабжения. Общие сведения. Контактная система зажигания. Полупроводниковые системы зажигания. Устройство и характеристика приборов системы зажигания. Устройство стартера. Контрольно-измерительные приборы. Звуковые сигналы, электродвигатели, стеклоочистители. Схемы электрооборудования современных автомобилей.
	
	

	Учебная практика
	36

(3 сем. – 18ч; 4 сем. – 18ч.)
	2

	Виды работ

Разборка и сборка агрегатов, узлов и механизмов автомобиля в учебных мастерских бюджетного учреждения профессионального образованияв целях изучения средств, методов и способов, применяемых при разборке и сборке агрегатов, узлов и механизмов автомобилей.
	
	

	Практика по профилю специальности
	162

(5 сем. – 72ч; 6 сем. – 90ч)
	2,3

	Виды работ
Разборка и сборка агрегатов, узлов и механизмов автомобиля на предприятии в целях изучения средств, методов и способов, применяемых при разборке и сборке агрегатов, узлов и механизмов автомобиля на производстве.
	
	

	Итого:
	825
	

	Раздел 2
МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

	Тема 2.1

Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, его назначение, принципиальные основы и общее содержание. Виды технических обслуживаний и ремонтов, их характеристика. Периодичность технического обслуживания. Исходные нормативы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, их выбор и методика корректирования для конкретных условий эксплуатации автомобилей.
	
	

	
	Практическая работа №1
	
	3

	
	1.1
	Корректирование периодичности ЕО, ТО.
	2
	

	
	1.2
	Корректирование трудоемкости ЕО, ТО.
	2
	

	
	1.3
	Корректирование периодичности КР.
	2
	

	
	1.4
	Корректирование трудоемкости ТР.
	2
	

	Тема 2.2
Общая характеристика технологического процесса технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава
	Содержание
	2
	1

	
	1
	Схема технологического процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей в АТП. Прием и выпуск автомобилей. Последовательность технических воздействий на автомобиль в зависимости от его технического состояния. Рациональные режимы работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Понятия, термины и определения, используемые при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. Требования безопасности к техническому состоянию автотранспорта. Методы определения технического состояния автотранспорта. Требования к качеству технического обслуживания и ремонта автотранспорта. Правила  безопасности при проведении технического обслуживания и ремонта автотранспорта.
	
	

	Тема 2.3
Организация технического обслуживания автомобилей
	Содержание
	6
	1

	
	1
	Организация ежедневного технического обслуживания, содержание, место и время его выполнения. Организация и оборудование контрольно-технического пункта. Прием и контроль технического состояния. Работа КТП по предупреждению перерасхода горючего автомобилями при возврате с линии. Порядок оформления на КТП установленной учетной документации. Организация первого и второго технического обслуживания автомобилей. Место и время выполнения ТО-1 и ТО-2. Выбор режима производства. Методы организации технологического процесса ТО-1 и ТО-2. Техническое обслуживание автомобилей на универсальных и специализированных постах. Тупиковые посты и поточные линии. Типы поточных линий. Необходимые условия ритмичной и эффективной работы линии. Организация труда рабочих на универсальных и специализированных постах поточной линии. Организация ТО-1 и ТО-2 автомобилей с использованием диагностики. Контроль качества работ по техническому обслуживанию автомобилей.

Постовые технологические карты на работы, выполняемые при ТО-1 и ТО-2. График проведения технических обслуживаний. Основные формы технического учета, их содержание и порядок заполнения. Листок учета технического обслуживания и ремонта автомобилей. Контрольный талон. Лицевая карточка автомобиля. Заборная карта на запасные части. Использование данных учета для оперативного управления производством и разработки мероприятий по снижению трудовых и материальных затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей.
	
	

	Тема 2.4
Организация ремонта автомобилей
	Содержание
	6
	1

	
	1
	Распределение работ по текущему ремонту автомобилей на постовые и участковые (цеховые) работы. Агрегатно-узловой и индивидуальный метод организации текущего ремонта. Организация производства текущего ремонта на специализированных и специальных постах. Организация труда рабочих при постовом текущем ремонте. Оснащение универсальных и специализированных постов текущего ремонта. Типовые варианты организации постовых работ текущего ремонта. Контроль качества работ. Документация.       Состав производственных участков (цехов) автотранспортного предприятия (электротехнический, карбюраторный, аккумуляторный, шиномонтажный и др.). Организация работы производственных участков (цехов), их взаимосвязь с постами технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Оборудование производственных участков (цехов), типовые планировки. Методы организации труда ремонтных рабочих в АТП. Перспективные формы организации труда ремонтных рабочих, их сущность и организация. Преимущества и недостатки различных методов и форм организации труда ремонтных рабочих.
	
	

	Тема 2.5
Диагностирование автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики
	Содержание
	2
	2,3

	
	1
	Место и роль диагностирования в системе ТО и ремонта. Повышение работоспособности и снижение себестоимости ТО и ремонта технических систем с помощью диагностирования. Содержание и порядок проведения Д-1 и Д-2. Трудоемкость Д-1 и Д-2. Диагностические карты Д-1 и Д-2, их содержание и порядок заполнения. Порядок заполнения накопительной карты Д-2. Общее устройство и принцип действия комбинированных диагностических стендов.
	
	

	
	Практическая работа №2
	
	3

	
	2.1
	Диагностирование приборов и агрегатов Д-1
	2
	

	
	2.2
	Диагностирование приборов и агрегатов Д-2
	2
	

	Тема 2.6
Ежедневное техническое обслуживание автомобилей
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Назначение, общие сведения о технологии ежедневного обслуживания автомобилей. Технология внешнего ухода: уборка кузова, кабины, платформы с использованием средств механизации. Технология мойки и сушки автомобилей. Применяемые синтетические моющие средства. Технология заправки и дозаправки автомобилей топливом, маслом, охлаждающей и специальными жидкостями и сжатым воздухом. Правила техники безопасности при выполнении ежедневного обслуживания  автомобилей. Охрана окружающей среды.
	
	

	
	Практическая работа №3
	
	3

	
	3.1
	Выполнение операций ежедневного технического обслуживания
	2
	

	Тема 2.7
Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов
	Содержание
	2
	2,3

	
	1
	Отказы и неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма, их причины и внешние признаки.

Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров. Общее устройство и принцип действия технических средств диагностирования. Технология диагностирования кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов по величине компрессии и по утечке воздуха. Технология проверки и      регулировки тепловых зазоров в газораспределительном механизме. Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании двигателей. Основные работы, выполняемые при текущем ремонте двигателей: удаление нагара из камер сгорания, замена поршневых колец, поршней, вкладышей, подшипников коленчатого вала, шатунов и прокладок, подбор, притирка и установка клапанов. Общее устройство и принцип действия оборудования для текущего ремонта двигателей.
	
	

	
	Практическая работа №4
	
	3

	
	4.1
	Проведение работ по ТО КШМ.
	2
	

	
	4.2
	Проведение работ по ТР КШМ.
	2
	

	
	4.3
	Проведение работ по ТО ГРМ.
	2
	

	
	4.4
	Проведение работ по ТР ГРМ.
	2
	

	Тема 2.8
Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охлаждения и смазки
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Отказы и неисправности систем охлаждения и смазки, их причины и внешние признаки. Диагностирование систем охлаждения и смазки. Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров систем охлаждения и смазки. Методы их определения, применяемое оборудование. Работы по техническому обслуживанию систем охлаждения и смазки. Технология проверки и регулировки натяжения ремней привода вентилятора, проверки технического состояния термостатов, проверки качества масла. Влияние накипи на работу двигателя, предупреждение и удаление накипи из системы охлаждения. Особенности ухода за системой охлаждения при применении низкозамерзающих жидкостей. Общее устройство и принцип действия установки для промывки системы смазки. Работы по текущему ремонту систем охлаждения и смазки.
	
	

	
	Практическая работа №5
	
	3

	
	5.1
	Проведение работ по ТО и ТР системы смазки.
	2
	

	
	5.2
	Проведение работ по ТО и ТР системы охлаждения.
	2
	

	Тема 2.9
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания бензиновых двигателей
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Отказы и неисправности системы питания бензиновых двигателей, их причины и внешние признаки. Диагностирование системы питания. Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров. Методы и технология их определения, применяемое оборудование. Общее устройство и принцип действия газоанализатора для определения содержания окиси углерода (СО) и углеводородных соединений (СН). Диагностика работы форсунок. Устройство и принцип действия прибора для очистки форсунок. Стендовая проверка расхода топлива. Работа по текущему ремонту системы питания.
	
	

	
	Практическая работа №6
	
	3

	
	6.1
	Проведение работ по ТО системы питания бензиновых двигателей
	2
	

	
	6.2
	Проведение работ по ТО системы питания бензиновых двигателей
	2
	

	
	6.3
	Проведение работ по ТР системы питания бензиновых двигателей
	2
	

	
	6.4
	Проведение работ по ТР системы питания бензиновых двигателей
	2
	

	Тема 2.10
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизельных двигателей
	Содержание
	2
	2



	
	1
	Отказы и неисправности системы питания дизельных двигателей, их причины и внешние признаки. Диагностирование системы питания. Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров. Методы и технология их определения; применяемое оборудование. Дымность отработавших газов дизельного двигателя в соответствии с ГОСТом. Работы по техническому обслуживанию системы питания дизельного двигателя. Проверка герметичности соединения топливопроводов. Устройство и принцип действия приспособления для опрессовки системы питания. Проверка технического состояния форсунок на двигателе. Проверка и регулировка форсунок, снятых с двигателя; устройство и принцип действия прибора для проверки и регулировки форсунок. Проверка топливного насоса на автомобиле; проверка и регулировка насоса высокого давления, снятого с автомобиля. Общее устройство и принцип действия стендов для проверки и регулировки насоса высокого давления. Установка насоса высокого давления на двигателе. Регулировка насоса на наименьшие обороты холостого хода. Работы по текущему ремонту приборов системы питания дизельных двигателей.
	
	

	
	Практическая работа №7
	
	3

	
	7.1
	Проведение работ по ТО системы питания дизельных двигателей
	2
	

	
	7.2
	Проведение работ по ТО системы питания дизельных двигателей
	2
	

	
	7.3
	Проведение работ по ТР системы питания дизельных двигателей
	2
	

	
	7.4
	Проведение работ по ТР системы питания дизельных двигателей
	2
	

	Тема 2.11
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей, работающих на газовом топливе
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Отказы и неисправности системы питания от газобаллонной установки, их причины и внешние признаки. Диагностирование системы питания. Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров. Методы и технология их определения. Работы по техническому обслуживанию системы питания. Технология регулировки газовых редукторов и карбюраторов-смесителей. Общее устройство и принцип действия стенда для испытания приборов системы питания. Работы по текущему ремонту системы питания. Техника безопасности, противопожарная защита.
	
	

	
	Практическая работа №8
	
	3

	
	8.1
	Проведение работ по ТО системы питания двигателей работающих на сжиженном  газовом топливе.
	2
	

	
	8.2
	Проведение работ по ТО системы питания двигателей работающих на сжатом газовом топливе.
	2
	

	
	8.3
	Проведение работ по ТР системы питания двигателей работающих на сжиженном газовом топливе.
	2
	

	
	8.4
	Проведение работ по ТР системы питания двигателей работающих на сжатом газовом топливе.
	2
	

	Тема 2.12
Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Диагностирование электрооборудования. Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров электрооборудования, методы и технология их определения. Общее устройство и принцип действия приборов и стендов диагностирования системы электрооборудования. Технология диагностирования системы зажигания при помощи мотор тестера, переносными приборами, проверка и установка зажигания. Работы по техническому обслуживанию систем электроснабжения, зажигания, пуска, приборов освещения и сигнализации.

Технология проверки силы света и регулировки установки фар в соответствии с ГОСТом. Работы по текущему ремонту систем электроснабжения, зажигания, пуска, приборов освещения и сигнализации.

Техника безопасности.
	
	

	
	Практическая работа №9
	
	3

	
	9.1
	Проведение работ по ТО системы электроснабжения.
	2
	

	
	9.2
	Проведение работ по ТР системы электроснабжения.
	2
	

	
	9.3
	Проведение работ по ТО системы зажигания.
	2
	

	
	9.4
	Проведение работ по ТР системы зажигания.
	2
	

	
	9.5
	Проведение работ по ТО системы пуска.
	2
	

	
	9.6
	Проведение работ по ТР системы пуска.
	2
	

	
	9.7
	Проведение работ по ТО системы освещения.
	2
	

	
	9.8
	Проведение работ по ТР системы освещения.
	2
	

	Тема 2.13
Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Отказы и неисправности агрегатов трансмиссии, их причины и внешние признаки. Диагностирование технического состояния трансмиссии. Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и технология их определения. Общее устройство и принцип действия применяемого диагностического оборудования. Технология диагностирования и регулировки сцепления и его привода, коробки передач и главной передачи. Работы по техническому обслуживанию трансмиссии. Работы по текущему ремонту трансмиссии. Техника безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту трансмиссии.
	
	

	
	Практическая работа №10
	
	3

	
	10.1
	Проведение работ по ТО коробок перемены передач и раздаточных коробок.
	2
	

	
	10.2
	Проведение работ по ТР коробок перемены передач и раздаточных коробок.
	2
	

	
	10.3
	Проведение работ по ТО главных передач и дифференциалов.
	2
	

	
	10.4
	Проведение работ по ТР главных передач и дифференциалов.
	2
	

	Тема 2.14
Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части и автомобильных шин
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Отказы и неисправности ходовой части и автомобильных шин, их причины и внешние признаки. Диагностирование ходовой части. Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и технология их определения. Общее устройство и принцип действия стендов для проверки и регулировки управляемых колес. Технология проверки и регулировки углов установки управляемых колес, люфтов шкворневого соединения и подшипников ступиц колес. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту ходовой части. Требования, предъявляемые к техническому состоянию автомобильных шин в соответствии с ГОСТом. Факторы, влияющие на износ шин. Правила эксплуатации шин. Учет шин. Работы по техническому обслуживанию шин. Балансировка колес. Технология балансировки на стендах. Общее устройство и принцип работы стендов для балансировки колес. Технология монтажа и демонтажа шин. Общее устройство и принцип действия стендов для демонтажа и монтажа шин. Работы по текущему ремонту шин. Оборудование и организация участка для технического обслуживания и текущего ремонта шин. Техника безопасности.
	
	

	
	Практическая работа №11
	
	3

	
	11.1
	Проведение работ по ТО ходовой части и автомобильных шин.
	2
	

	
	11.2
	Проведение работ по ТР ходовой части и автомобильных шин.
	2
	

	Тема 2.15
Техническое обслуживание и текущий ремонт механизмов управления
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Влияние технического состояния механизмов управления на безопасность движения. Отказы и неисправности рулевого управления, тормозного управления с гидравлическим и пневматическим приводом, их причины и внешние признаки. Требования, предъявляемые к техническому состоянию механизмов управления в соответствии с ГОСТом. Диагностирование механизмов управления. Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров. Методы и технология их определения. Общее устройство и принцип действия приборов и стендов для диагностирования и ремонта механизмов управления. Работы по техническому обслуживанию рулевого управления, тормозного управления с гидравлическим и пневматическим приводом.

Работы по текущему ремонту механизмов управления.
	
	

	
	Практическая работа №12
	
	3

	
	12.1
	Проведение работ по ТО рулевого управления.
	2
	

	
	12.2
	Проведение работ по ТР рулевого управления.
	2
	

	
	12.3
	Проведение работ по ТО тормозной системы.
	2
	

	
	12.4
	Проведение работ по ТР тормозной системы.
	2
	

	Тема 2.16
Прием автомобилей и агрегатов в ремонт
	Содержание
	2
	2,3

	
	1
	Общие принципы организации ремонта. Типы авторемонтных предпри​ятий, их структура, общая характеристика подразделений. Основы организации производственных процессов на авторемонтном предприятии. Основы организации рабочих мест. Аттестация рабочих мест, основные критерии. Технические требования на сдачу автомобилей, агрегатов в капиталь​ный ремонт и выдачу из ремонта, согласно ГОСТа. Влияние комплектности и пригодности базовых деталей к ремонту на качество и себестоимость ремонта. Хранение ремонтного фонда. Техническая документация на прием в ремонт. Наружная мойка, очистка автомобилей и агрегатов. Способы мойки, применяемое оборудование. Организация рабочих мест, техника безопасно​сти. Обеспечение охраны окружающей среды.
	
	

	
	Практическая работа №13
	
	3

	
	13.1
	Выполнение операций по приемке автомобилей и агрегатов в ремонт.
	2
	

	Тема 2.17
Разборка автомобилей и агрегатов
	Содержание
	2
	2,3

	
	1
	Способы организации разборочных работ, их сравнительная оценка и область применения. Основные виды разборочных работ, средства технологи​ческой оснащенности. Механизация разборочных работ. Технические условия на разборку. Технологическая документация. Влияние качества разборочных работ на качество ремонта и его себе​стоимость. Организация рабочих мест и требования безопасности.
	
	

	
	Практическая работа №14
	
	3

	
	14.1
	Выполнение работ по разборке агрегатов.
	2
	

	Тема 2.18
Мойка и очистка деталей. Дефектация, сортировка и комплектование деталей
	Содержание
	2
	2,3

	
	1
	Назначение процессов мойки и очистки деталей. Виды загрязнений. Сущность процессов мойки и очистки деталей. Составы моющих жидкостей. Способы мойки и очистки деталей. Технология мойки и очистки деталей. Средства технологического оснащения. Влияние многостадийной мойки на качество ремонта и культуру производства. Организация рабочих мест, требования техники безопасности. Охрана окружающей среды. Виды дефектов и их характеристика. Назначение и сущность дефектации и сортировки деталей. Состав "Руководства по капитальному ремонту ав​томобилей", содержание карт дефектации. Методы контроля, применяемые при дефектации. Применяемое обо​рудование, приспособления, инструмент. Сортировка деталей по маршрутам восстановления. Коэффициенты годности, сменности и восстановления дета​лей.
	
	

	
	Практическая работа №15
	
	3

	
	15.1
	Проведение дефектации деталей. 
	2
	

	
	15.2
	Проведение дефектации деталей. 
	2
	

	
	15.3
	Сортирование и комплектование деталей. 
	2
	

	
	15.4
	Сортирование и комплектование деталей. 
	2
	

	Тема 2.19
Сборка, испытание и сдача из ремонта агрегатов и автомобилей
	Содержание
	4
	2,3

	
	1
	Способы сборки, их сравнительная оценка, область эффективного применения. Сборка типовых соединений и передач. Технические условия на сборку узлов и агрегатов. Технологический процесс сборки основных агрега​тов. Назначение приработки и испытания основных агрегатов. Средства техно​логической оснащенности. Общие сведения об автоматизации процессов приработки и испыта​ния агрегатов. Организация рабочих мест. Охрана труда и окружающей среды. Технологическая документация. Испытание отремонтированного авто​мобиля; технические условия на испытание. Техническая документация на сдачу отремонтированного автомобиля. Гарантийные обязательства авторе​монтного предприятия. Порядок сдачи автомобиля заказчику и предъявления рекламаций.
	
	

	
	Практическая работа №16
	
	3

	
	16.1
	Проведение работ по сборке агрегатов.
	2
	

	
	16.2
	Проведение работ по сборке агрегатов.
	2
	

	
	16.3
	Испытание и сдача из ремонта агрегатов.
	2
	

	Тема 2.20
Восстановление деталей слесарно-механической обработкой
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Виды слесарно-механической обработки, применяемые при восстанов​лении деталей. Сущность и технология восстановления деталей способом обработки под ремонтные размеры. Категорийные и пригоночные размеры. Выбор баз для механической обработки. Сущность и технология восстановления деталей постановкой дополни​тельной или заменой части детали. Достоинства и недостатки способа. Сред​ства технологической оснащенности. Организация рабочих мест и правила техники безопасности.
	
	

	
	Практическая работа №17
	
	3

	
	17.1
	Восстановление деталей с помощью слесарного инструмента.
	2
	

	
	17.2
	Восстановление деталей с помощью слесарного инструмента.
	2
	

	Тема 2.21
Восстановление деталей давлением
	Содержание
	2
	1

	
	1
	Сущность процесса восстановления деталей давлением. Способы и технология восстановления размеров и формы поврежденных и изношенных деталей. Восстановление механических свойств материала деталей. Оборудо​вание, приспособления, инструмент. Организация рабочих мест и правила техники безопасности.
	
	

	Тема 2.22
Восстановление деталей сваркой и наплавкой, напылением и гальваническими покрытиями
	Содержание
	2
	1

	
	1
	Виды сварки и наплавки, применяемые в авторемонтном производстве. Процессы, проходящие в рабочей зоне сварки (наплавки): металлургические процессы, структурные изменения, внутренние напряжения и деформа​ции. Технологический процесс   восстановления деталей сваркой и наплав​кой. Способы и технология механизированных способов сварки и наплавки: под слоем флюса, в среде защитных газов,  вибродуговой,  лазерной и плаз​менной, контактной. Особенности сварки деталей из чугуна и цветных металлов. Средства технологической оснащенности. Организация рабочих мест и охрана труда при выполнении сварочных и наплавочных работ. Сущность процесса и способы напыления. Напыляемые материалы и свойства покрытий. Процесс нанесения покрытий на детали. Средства техноло​гической оснащенности. Организация рабочих мест и охрана труда при напылении деталей. Сущность процесса нанесения гальванических покрытий. Технологи​ческий процесс нанесения гальванических покрытий. Хромирование деталей. Железнение деталей. Защитно-декоративные покрытия. Средства технологи​ческой оснащенности. Автоматизация процесса нанесения гальванических покрытий. Организация рабочих мест, техника безопасности и охрана окружаю​щей среды при гальванических процессах.
	
	

	Тема 2.23
Восстановление деталей пайкой
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Область применения пайки при ремонте автомобилей. Свойства раз​личных припоев и область их применения. Пайка деталей низкотемпературны​ми припоями. Пайка деталей высокотемпературными припоями. Технологиче​ский процесс, средства технологической оснащенности. Организация рабочих мест, техника безопасности.
	
	

	
	Практическая работа №18
	
	3

	
	18.1
	Пайка деталей высокотемпературными припоями.
	2
	

	Тема 2.24
Применение лакокрасочных покрытий и синтетических материалов в авторемонтном производстве
	Содержание
	2
	1

	
	1
	Назначение лакокрасочных покрытий в авторемонтном производстве. Сущность процесса нанесения лакокрасочных покрытий. Технологический процесс нанесения лакокрасочных покрытий. Контроль качества покрытий. Средства технологической оснащенности. Организация рабочих мест, техника безопасности и охрана окру​жающей среды при выполнении малярных работ. Синтетические материалы, применяемые при восстановлении дета​лей. Применение эпоксидных составов при восстановлении деталей. Восста​новление размеров деталей нанесением полимеров. Применение синтетиче​ских клеев. Организация рабочих мест и техника безопасности.
	
	

	Тема 2.25
Разработка технологических процессов ремонта
	Содержание
	4
	2,3

	
	1
	Исходные данные для разработки технологических процессов восста​новления деталей и разборки, сборки. Методика и последовательность проек​тирования технологических процессов восстановления деталей. Последова​тельность проектирования технологических процессов сборки. Схема техноло​гического процесса сборки.
	
	

	
	Практическая работа №19
	
	3

	
	19.1
	Проектирование технологических процессов ремонта
	2
	

	
	19.2
	Разработка технологических процессов ремонта
	2
	

	Тема 2.26
Ремонт деталей класса «корпусные детали», «круглые стержни» и «стержни с фасонной поверхностью»
	Содержание
	2
	1

	
	1
	Детали, относящиеся к классу «корпусные детали». Параметры конструк​тивно-технологической характеристики. Условия работы деталей  данного класса. Основные дефекты. Способы устранения дефектов. Типовой технологический процесс. Применяемые средства технологической оснащенности. Режимы обкатки. Технические требования к восстановленным деталям. Детали, относящиеся к классу «круглые стержни и стержни с фасонной поверхностью». Параметры конструктивно-технологической характеристики. Условия работы деталей данного класса. Основные дефекты. Способы устра​нения дефектов. Типовой технологический процесс. Применяемые средства технологической оснащенности. Режимы обработки. Технические требования к восстановленным деталям.
	
	

	Тема 2.27
Ремонт деталей класса «полые цилиндры» и «диски с гладким периметром»
	Содержание
	2
	1

	
	1
	Детали, относящиеся к классу «полые цилиндры». Параметры конст​руктивно-технологической характеристики. Условия работы деталей данного класса. Основные дефекты. Способы устранения дефектов. Типовой техноло​гический процесс. Применяемые средства технологической оснащенности. Ре​жимы обработки. Технические требования к восстановленным деталям. Детали, относящиеся к классу «диски с гладким периметром». Пара​метры конструктивно-технологической характеристики. Условия работы дета​лей данного класса. Основные дефекты. Способы устранения дефектов. Типо​вой технологический процесс. Средства технологической оснащенности. Ре​жимы обработки. Технические требования к восстановленным деталям.
	
	

	Тема 2.28
Ремонт деталей класса «некруглые стержни»
	Содержание
	2
	1

	
	1
	Детали, относящиеся к классу «некруглые стержни». Параметры конст​руктивно-технологической характеристики. Условия работы деталей данного класса. Основные дефекты. Способы устранения дефектов. Типовой техноло​гический процесс. Средства технологической оснащенности. Режимы обработ​ки. Технические требования к восстановленным деталям.
	
	

	Тема 2.29
Ремонт кузовов и кабин
	Содержание
	2
	1

	
	1
	Дефекты деталей и узлов кузовов, кабин, оперения. Типовые техноло​гические процессы и принципиальные схемы. Технология ремонта металличе​ских деталей кузовов, кабин, оперения. Технология ремонта неметаллических деталей кузовов и кабин. Средства технологической оснащенности. Контроль качества отремонтированных кузовов и кабин.
	
	

	Тема 2.30
Техническое нормирование труда на авторемонтных предприятиях
	Содержание
	4
	2,3

	
	1
	Последовательность нормирования станочных работ. Определение основного времени для различных видов станочных работ. Назначение режи​мов обработки и расчет норм времени. Основные нормообразующие факторы и организационно- технические условия при нормировании станочных работ. Особенности нормирования ручного труда. Нормирование слесарных и разборочно-сборочных работ. Нормирование сварочных, наплавочных, галь​ванических работ. Основные нормообразующие факторы и организационно-технические условия при нормировании ремонтных работ.
	
	

	
	Практическая работа №20
	
	3

	
	20.1
	Расчет технических норм времени на станочные работы.
	2
	

	
	20.2
	Расчет технических норм времени на ремонтные работы.
	2
	

	Тема 2.31
Организация контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей
	Содержание
	4
	2

	
	1
	Назначение, содержание контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, методы и виды контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Организация контроля качества при выполнении работ технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Сертификация услуг  по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

 Инструментальный контроль технического состояния автотранспортных средств.
	
	

	
	Практическая работа №21
	
	3

	
	21.1
	Проведение инструментального контроля автотранспортных средств
	2
	

	
	21.2
	Проведение инструментального контроля автотранспортных средств
	2
	

	Тема 2.32
Диагностирование, как средство контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта
	Содержание
	2
	2,3

	
	1
	Методы контроля с помощью диагностических стендов. Контролируемые параметры и показатели. Технология проведения контроля качества ТО и ремонта.
	
	

	
	Практическая работа №22
	
	3

	
	22.1
	Проведение контроля и оценки качества ТО с помощью средств диагностирования
	2
	

	
	22.2
	Проведение контроля и оценки качества ремонта с помощью средств диагностирования
	2
	

	Тема 2.33
Автомобильные бензины
	Содержание
	4
	2

	
	1
	Назначение автомобильных бензинов. Эксплуатационные требования к качеству бензинов. Свойства, влияющие на подачу топлива от   топливного  бака  до  карбюратора: наличие воды, механических примесей, давление  насыщенных паров. Свойства, влияющие на смесеобразование: плотность, вязкость, испаряемость (теплота испарения, фракционный состав). Свойства, влияющие на процесс сгорания. Виды сгорания рабочей смеси: без детонации, с детонацией, калильное. Понятие об октановом числе. Методы определения октанового числа. Способы повышения детонационной стойкости бензинов. Свойства, влияющие на образование отложений: содержание фактических смол, индукционный период. Коррозийность бензинов: содержание водорастворимых кислот и щелочей. Испытание на медной пластинке. Кислотность. Массовая доля серы.  Марки бензинов и их применение. Влияние качества топлив на их расход. Организация контроля качества топлив при их применении. Восстановление качеств топлив.
	
	

	
	Лабораторная работа №1
	
	3

	
	1.1
	Определение качества бензина
	2
	

	
	1.2
	Определение свойств бензина
	2
	

	
	1.3
	Определение октанового числа
	2
	

	
	1.4
	Определение коррозийности бензинов
	2
	

	Тема 2.34
Автомобильные дизельные топлива
	Содержание
	4
	2

	
	1
	Назначение дизельных топлив. Эксплуатационные требования к дизельным топливам. Свойства, влияющие на подачу дизельного топлива от топливного бака до камеры сгорания: наличие воды и механических примесей, температура помутнения, застывания, вязкость. Свойства, влияющие на смесеобразование: плотность, вязкость, испаряемость. Свойства дизельных топлив, влияющих на самовоспламенение и процесс сгорания: мягкая и жесткая работа дизельного двигателя, понятие о цетановом числе. Способы повышения самовоспламеняемости. Свойства, влияющие на образование отложений: содержание фактических смол, зольность, коксуемость, иодное число, содержание серы. Коррозийность дизельных топлив: содержание серы, воды, водорастворимых кислот и щелочей. Испытания на медную пластинку. Марки дизельных топлив и область их  применения. Влияние качества топлив на их расход. Организация контроля качества топлив при их применении. Восстановление качеств топлив.
	
	

	
	Лабораторная работа №2
	
	3

	
	2.1
	Определение качества дизельного топлива
	2
	

	
	2.2
	Определение свойств дизельного топлива
	2
	

	
	2.3
	Определение температуры помутнения дизельного топлива
	2
	

	
	2.4
	Определение коррозийности дизельного топлива
	2
	

	Тема 2.35
Альтернативные топлива
	Содержание
	2
	1

	
	1
	Классификация альтернативных топлив. Сжиженные нефтяные газы. Сжатые природные газы. Газоконденсатные топлива. Спирты. Водород.
	
	

	Тема 2.36
Масла для двигателей
	Содержание
	4
	2

	
	1
	Условия работы масла в двигателе: причины старения масла в двигателе. Вязкостные свойства масел для двигателей: вязкость масла при рабочей температуре, вязкостно-температурная характеристика, индекс вязкости. Смазочные свойства моторных масел. Антиокислительные, моющие, антипенные, противокоррозионные защитные свойства. Присадки. Классификация моторных масел   по уровню эксплуатационных свойств (группы масел) и по вязкости (классы вязкости). Марки моторных масел и их применение. Влияние качества масел на их расход. Восстановление качеств масел. Повторное использование отработавших масел.
	
	

	
	Лабораторная работа №3
	
	3

	
	3.1
	Определение качества моторных масел
	2
	

	
	3.2
	Определение смазочных свойств моторных масел
	2
	

	
	3.3
	Определение вязкостных свойств моторных масел
	2
	

	Тема 2.37
Трансмиссионные и гидравлические масла
	Содержание
	4
	1

	
	1
	Условия работы трансмиссионных масел. Вязкостные, смазочные и защитные свойства масел. Присадки. Классификация  трансмиссионных масел по уровню эксплуатационных свойств (группы) и по вязкости (классы вязкости). Марки трансмиссионных масел и их применение.     

Условия работы гидравлических масел. Вязкостные, смазочные, защитные и антипенные свойства масел. Присадки. Классификация гидравлических масел по уровню эксплуатационных свойств (группы) и по вязкости (классы вязкости). Марки гидравлических масел и их применение. Влияние качества масел на их расход. Восстановление качеств масел. Повторное использование отработавших масел.
	
	

	Тема 2.38
Автомобильные пластичные смазки
	Содержание
	2
	2

	
	1
	Назначение, состав и получение пластичных смазок. Классификация. Эксплуатационные свойства: вязкостно-температурные, прочностные, смазочные. Марки и их применение. Организация контроля качества смазочных материалов.
	
	

	
	Лабораторная работа №4
	
	3

	
	4.1
	Определение качества пластичной смазки.
	2
	

	
	4.2
	Определение эксплуатационных свойств пластичной смазки.
	2
	

	Тема 2.39
Антифризы и жидкости для тормозных  систем. Электролиты. Лакокрасочные и защитные материалы
	Содержание
	4
	2

	
	1
	Назначение жидкостей для системы охлаждения. Эксплуатационные требования к качеству охлаждающих жидкостей: определенная вязкость, постоянство объема при нагревании и замерзании, высокая температура кипения, высокая теплоемкость и теплопроводность, стойкость против вспенивания, стабильность, не вызывать коррозии металлов, не разъедать резиновые изделия, не вызывать отложений, нетоксичность и непожароопасность. Вода. Низкозамерзающие жидкости. Марки и их применение. Свойства электролитов, кислоты. 
	
	

	
	2
	Эксплуатационные требования к качеству тормозных жидкостей: определенная вязкость, постоянство объема при нагревании и замерзании, высокая температура кипения, стойкость против вспенивания, стабильность, не вызывать коррозии металлов, не разъедать резиновые изделия, не вызывать отложений, нетоксичность и непожароопасность. Назначение и требования к лакокрасочным материалам. Состав лакокрасочных материалов. Строение лакокрасочного покрытия. Способы нанесения лакокрасочных материалов. 
	
	

	
	3
	Классификация лакокрасочных покрытий. Основные показатели качества лакокрасочных материалов: вязкость, продолжительность высыхания, укрывистость. Оценка качества лакокрасочных покрытий по адгезии, твердости, прочности при изгибе и ударе. Маркировка лакокрасочных материалов и покрытий. Вспомогательные лакокрасочные материалы. Защитные материалы. Организация контроля качества специальных жидкостей при их применении.
	
	

	
	Лабораторная работа №5
	
	3

	
	5.1
	Определение качества охлаждающих жидкостей.
	2
	

	
	5.2
	Определение эксплуатационных свойств охлаждающих жидкостей.
	2
	

	
	5.3
	Определение агрессивности охлаждающих жидкостей к материалам применяемым при изготовлении двигателей.
	2
	

	
	5.4
	Определение эксплуатационных свойств электролитов.
	2
	

	
	5.5
	Определение эксплуатационных свойств тормозных жидкостей.
	2
	

	
	5.6
	Определение адгезионных свойств лакокрасочных и защитных покрытий.
	2
	

	Тема 2.40
Уплотнительные, обивочные, электроизоляционные материалы и клеи
	Содержание
	2
	1

	
	1
	Назначение и требования, предъявляемые к уплотнительным материалам, их виды и применение. Применение резины в качестве конструкционного материала. Состав резины. Вулканизация резины. Армирование резиновых изделий. Резиновые клеи. Физико-механические свойства резины. Особенности эксплуатации резиновых изделий. Назначение и требования, предъявляемые  к обивочным материалам, их виды и применение. Назначение и требования, предъявляемые к электроизоляционным материалам, их виды и применение. Назначение и требования, предъявляемые к синтетическим клеям, их виды и применение.
	
	

	Тема 2.41
Методы и средства проведения предрейсового осмотра автомобилей
	Содержание
	4
	2

	
	1
	Методы проведения контроля систем управления. Контроль рулевого управления. Контроль тормозной системы. Контроль систем освещения и световой сигнализации. Контроль оснащенности автомобиля. Прибор для проверки рулевого управления. Манометр шинный. Стетоскоп. Переносная лампа с длинным шнуром или переносной фонарь со щелочным аккумулятором. Молоток 200 г с рукояткой 250 мм. Линейка для проверки схождения передних колес. Газоанализатор. Набор специальных щупов. Рулетка (мерная линейка).
	
	

	
	Практическая работа №23
	
	3

	
	23.1
	Проведение предрейсового осмотра автомобилей на КТП.
	2
	

	Тема 2.42
Должностная инструкция механика контрольно-технического пункта
	Содержание
	2
	1

	
	1
	Права и обязанности механика КТП. Требования к квалификации. Требования к знанию нормативно-правовых актов автотранспортной отрасли, пожарной безопасности, охраны труда.
	
	

	Тема 2.43
Правила оформления документации
	Содержание
	4
	2,3

	
	1
	Виды путевой документации. Информация, содержащаяся в товарно-транспортной накладной. Путевой лист легкового и грузового автомобилей. Путевой лист автобуса. Правила оформления путевых листов. Правила заполнения журнала механика КТП. Правила заполнения акта учета повреждений АТС.
	
	

	
	2
	Виды документации ТО и ремонта. Информация, содержащаяся в ремонтном листке, учетной карточке замены агрегатов. Бортовой журнал автомобиля. Журнал учета проведения ТО и ремонта. Маршрутная карта. Карта эскизов. Операционная карта. Технологическая инструкция. Комплектовочная карта.  Ведомость оснастки. Ведомость  деталей. Ведомость технологических документов.
	
	

	
	Практическая работа №24
	
	2,3

	
	24.1
	Оформление путевых листов
	2
	

	
	24.2
	Оформление ремонтного листка
	2
	

	
	24.3
	Оформление учетной карточки замены агрегатов
	2
	

	
	24.4
	Заполнение журнала механика КТП и акта учета повреждений ТС
	2
	

	
	24.5
	Оформление карты эскизов
	2
	

	
	24.6
	Оформление маршрутной карты
	2
	

	Тема 2.44
Информационное обеспечение централизованного управления производством, АСУ
	Содержание
	4
	1

	
	1
	Информация для решения профессиональных задач. Информационные технологии. Информационные системы. Потоки данных. «Потенциальная информация». Необходимая информация. Автоматизированные системы управления производством. «Рабочее место» в АСУ. Методы выделения информации. Поиск по базам данных. Поиск в нормативных актах, инструкциях и указаниях.  Алгоритмы поиска необходимой информации.
	
	

	
	Практическая работа №25
	
	3

	
	25.1
	Поиск информации для решения профессиональных задач.
	2
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	Примерная тематика домашних заданий

ГОСТы, правила и требования к техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. Формулы корректирования периодичности и трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта. Коэффициенты корректирования периодичности и трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта. Методы и средства поиска информации для решения профессиональных задач. Диагностирование автотранспортных средств. Перечень операций ежедневного обслуживания. Общее устройство и принцип действия оборудования для текущего ремонта двигателей. Общее устройство и принцип действия установки для промывки системы смазки. Общее устройство и принцип действия газоанализатора для определения содержания окиси углерода (СО) и углеводородных соединений (СН). Общее устройство и принцип действия стендов для проверки и регулировки насоса высокого давления. Технология регулировки газовых редукторов и карбюраторов-смесителей. Технология проверки силы света и регулировки установки фар в соответствии с ГОСТом. Общее устройство и принцип действия стендов для демонтажа и монтажа шин. Требования, предъявляемые к техническому состоянию механизмов управления в соответствии с ГОСТом. Состав "Руководства по капитальному ремонту ав​томобилей", содержание карт дефектации. Общие сведения об автоматизации процессов приработки и испыта​ния агрегатов. Назначение режи​мов обработки и расчет норм времени. Основные строительные требования. Виды контроля технического состояния автомобилей. Контроль с помощью средств диагностирования. Физико-химические показатели бензинов. Физико-химические показатели дизельных топлив. Физико-химические показатели газообразных топлив. Физико-химические показатели моторных, трансмиссионных и гидравлических масел. Физико-химические показатели пластичных смазок, охлаждающих и тормозных жидкостей, электролита. Технология проведения предрейсового осмотра автомобилей. Должностная инструкция механика КТП. Правила оформления путевого листа автобуса. Правила оформления путевого листа легкового автомобиля. Правила оформления путевого листа грузового автомобиля.
	
	

	Практика по профилю специальности
	162

(6 сем. – 54ч; 7 сем. – 108ч)
	3

	Виды работ
Техническое обслуживание и текущий ремонт агрегатов, систем и механизмов автомобилей. Самостоятельный поиск информации для решения профессиональных задач. Восстановление деталей различными способами. Диагностирование механизмов и систем автомобиля после технического обслуживания и ремонта с помощью средств диагностирования применяемых в производстве. Изготовление и применение электролита. Применение лакокрасочных и защитных материалов. Применение уплотнительных материалов. Проведение предрейсового осмотра автомобилей на контрольно-техническом пункте. Оформление путевой документации. Оформление документации при техническом обслуживании и текущем ремонте. Оформление документации при контроле автотранспорта.
	
	

	Примерная тематика курсовой работы (проекта) по профессиональному модулю

«Организация и технология производства технического обслуживания и восстановительного ремонта топливной аппаратуры дизельных двигателей», «Организация и технология производства работ на 4-х постовой СТО», «Организация и технология производства работ в инструментальном участке», «Организация и технология производства работ в слесарно-механическом участке», «Организация и технология производства работ в малярном участке», «Организация и технология производства работ на участке по ремонту кузовов и кабин», «Организация и технология производства работ на участке по ремонту радиаторов и баков», «Организация и технология производства работ на участке по ТО и ТР аккумуляторов», «Организация и технология производства работ в зоне ТО-2 с двумя постами», «Организация и технология производства работ в зоне уборочно-моечных работ», «Организация и технология производства работ на участке по ТО и ТР агрегатов и приборов тормозной системы с гидравлическим приводом», «Организация и технология производства работ в зоне текущего ремонта», «Организация и технология производства работ на участке по ремонту колес и шин автомобилей», «Организация и технология производства работ на участке по ремонту двигателей», «Организация и технология производства работ на участке по ТО и ТР топливной аппаратуры газобаллонных автомобилей», «Организация и технология производства работ на участке по ТО и ТР топливной аппаратуры дизельных двигателей».
	
	2

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовым работам (проектам)
	30

(МДК.01.02, 4 семестр)
	3

	Итого:
	612
	

	Всего:
	1437
(должно соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы)
	


Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. 
Если не предусмотрены лабораторные (курсовые) работы и иные виды занятий, то в таблице они не указываются.

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие 
учебных кабинетов: «Для изучения устройства автомобилей, технического обслуживания и ремонта автомобилей, автомобильных эксплуатационных материалов», «Информатики и ИКТ»; 
мастерских: «Для проведения учебной практики»; 
лабораторий: «Для определения свойств автомобильных эксплуатационных материалов».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Для изучения устройства автомобилей, технического обслуживания и ремонта автомобилей, автомобильных эксплуатационных материалов»
Технические средства обучения: мультимедиапроектор, ПК и монитор, действующие макеты агрегатов автомобилей.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: верстаки с тисками, шкафы для рабочей одежды и слесарного инструмента, учительский стол, доска учебная, станки сверлильные и шлифовальные, токарный и фрезерный станки с оснасткой, оборудование для термической обработки деталей, наборы ручного слесарного инструмента, стеллаж для деталей.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторные столы, оборудование для определения свойств автомобильных эксплуатационных материалов.
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

Полный набор слесарного инструмента и оборудования в соответствии с ГОСТ Р, ОСТ, стандартами предприятий, нормативными актами, руководящими документами для безопасного проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей, автомобили и автомобильные агрегаты.  

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Стуканов В.А., Леонтьев К.Н. Устройство автомобилей: учеб. пособие. - М.: ИД ФОРУМ, 2010
2. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: лабораторный практикум. - М.: Изд.центр "Акакдемия", 2010

3. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства: учеб.пособие. - М.: ИНФРА-М, 2011
4. Диагностика и техническое обслуживание машин. - М.: Академия, 2008
5. Организация производства технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. - М.: Академия, 2012
6. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей. - М.: Академия, 2012
Дополнительные источники:

1. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей. - М.: Академия, 2010
2. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. - М.: Академия, 2010
3. Малкин В.С. Техническая эксплуатация автомобилей: Теоретические и практические аспекты. - М.:Изд.центр "Акакдемия", 2011
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся, в которую входят лекции, практические и лабораторные работы, соответствует учебному рабочему плану по специальности. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по профессиональному модулю профессионального цикла и реализуется в пределах времени отведенного на его изучение. Выполнение обучающимся практических и лабораторных работ включает как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. В период реализации программы профессионального модуля образовательным учреждением предусматриваются консультации для обучающихся. Формы проведения консультаций предусматриваются групповые, письменные и устные. Практика является обязательным условием реализации программы профессионального модуля. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации программы профессионального модуля предусматривается один вид практики: практика по профилю специальности. Практика по профилю специальности проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями профессионального модуля.
Изучению профессионального модуля должны предшествовать дисциплины: 
Физика, химия, математика, основы безопасности жизнедеятельности, информатика и ИКТ
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

Мастера: высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Колледж, реализующий подготовку по программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение контроля демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Промежуточный контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу.

Формы и методы контроля по профессиональному модулю разрабатываются преподавателем, мастером производственного обучения и после утверждения на МЦК доводятся до сведения обучающихся в первые два месяца обучения. 

Для контроля используются утвержденные на МЦК комплекты оценочных средств (КОС). 

КОС включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).
	Раздел (тема) междисциплинарного курса
	Результаты


	Формы и методы контроля

	
	
	Текущий
	Промежуточный
	Итоговый

	
	освоенные ПК
	Знания и умения
	
	
	

	Раздел 1 

Изучение классификации, основных характеристик и технических параметров автомобильного транспорта. 
Изучение устройства и основ теории подвижного состава автомобильного транспорта
	ПК 1.1

ОК 1-9
	Знает классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта.
Имеет опыт разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля. Знает устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта.

Знает базовые схемы включения элементов электрооборудования.


	Лабораторные работы №№2,4,5,10,14,18,20,27,32
	Экзамен
	

	Раздел 2
Изучение основных положений действующей нормативной документации в системе ТО и Р АТ. Разработка и осуществление технологического процесса технического обслуживания и ремонта автотранспорта. Изучение методов оценки и контроля качества в профессиональной деятельности. Изучение свойств и показателей качества автомобильных эксплуатационных материалов. Осуществление технического контроля автотранспорта. Изучение правил оформления технической и отчетной документации. Осуществление самостоятельного поиска необходимой информации для решения профессиональных задач
	ПК 1.1 - 1.3
ОК 1-9
	Умеет анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. Знает основные положения действующей нормативной документации. Знает правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. Имеет опыт осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей. Умеет разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта. Умеет оценивать эффективность производственной деятельности. Умеет анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. Знает основы организации деятельности предприятия и управление им. Знает правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. Знает методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности. Умеет анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. Знает свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов. Знает правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. Имеет опыт и умеет осуществлять технический контроль эксплуатируемого транспорта. Знает правила оформления технической и отчетной документации. Умеет осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач.
	Практические работы №№1,3,4,7,10,12,15,18,19,20,22,23,25,27
	Дифференцированный зачет
	

	
	
	
	Лабораторные работы №№39,40,41,45

Курсовая работа
	
	


Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

	Процент результативности (правильных ответов)
	Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

	
	балл (отметка)
	вербальный аналог

	90 ÷ 100
	5
	отлично

	80 ÷ 89
	4
	хорошо

	70 ÷ 79
	3
	удовлетворительно

	менее 70
	2
	не удовлетворительно
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Методическим Советом БУ «Белоярский политехнический колледж» Протокол № 2 от «04» марта 2014 г.
1. Общие положения

1.1 Комплекс оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля  ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
1.2 КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме  дифференцированного зачета и экзамена.
1.3 КОС разработаны на основании положений:

· ФГОС СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

· основной профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;

· программы профессионального модуля ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
2. Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

2.1 Коды и наименования элементов знаний и умений

	Код
элемента умений
	Наименование элемента умений  


	Код
элемента знаний
	Наименование элемента знаний

	У1
	Имеет опыт разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля. 
	З1
	Знает классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта. 

	У2
	Умеет анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 
	З2
	Знает устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта.

	У3
	Имеет опыт осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
	З3
	Знает базовые схемы включения элементов электрооборудования.

	У4
	Умеет разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта. 
	З4
	Знает основные положения действующей нормативной документации.

	У5
	Умеет оценивать эффективность производственной деятельности. 
	З5
	Знает основы организации деятельности предприятия и управление им.

	У6
	Умеет анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 
	З6
	Знает правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.

	У7
	Имеет опыт и умеет осуществлять технический контроль эксплуатируемого транспорта. 
	З7
	Знает методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности.

	У8
	Умеет осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач.
	З8
	Знает свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов.

	
	
	З9
	Знает правила оформления технической и отчетной документации.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.2 Кодификатор контрольных заданий
	Функциональный признак оценочного средства (тип контрольного задания)
	Метод/форма контроля
	Код контрольного задания

	Проектное задание
	Учебный проект (курсовой, исследовательский, обучающий, сервисный, социальный творческий, рекламно-презентационный)
	1

	Реферативное задание
	Реферат
	2

	Расчетная задача
	Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание, лабораторная работа, практические занятия, письменный экзамен
	3

	Поисковая задача
	Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание
	4

	Аналитическая задача
	Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание
	5

	Графическая задача
	Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание
	6

	Задача на программирование
	Контрольная работа, Индивидуальное домашнее задание
	7

	Тест, тестовое задание
	Тестирование, письменный экзамен
	8

	Практическое задание
	Лабораторная работа, практические занятия, практический экзамен
	9

	Ролевое задание
	Деловая игра
	10

	Исследовательское задание
	Исследовательская работа
	11

	Контрольные вопросы
	Экзамен
	12


2.3 Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств текущего контроля (распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений).
	Содержание

учебного материала

по программе ПМ
	Код контрольного задания

	
	У1
	У2
	У3
	У4
	У5
	У6
	У7
	У8
	З1
	З2
	З3
	З4
	З5
	З6
	З7
	З8
	З9

	Тема 1.1

Классификация автомобильного транспорта
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.2

Обозначение подвижного состава
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.3

Технические характеристики подвижного состава
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,8
	1,8
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.4
Основные составные части автомобилей. Двигатели
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.5
Рабочие циклы двигателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.6
Кривошипно-шатунный механизм
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.7
Механизм газораспределения
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	


	Тема 1.8
Система охлаждения
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.9
Система смазки
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.10
Система питания карбюраторного двигателя
	2,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.11
Система питания двигателя с  впрыском бензина
	2,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.12
Система питания двигателя от газобаллонной установки
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.13
Система питания дизельного двигателя
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.14
Общее устройство трансмиссии. Сцепление
	2,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.15
Коробка передач и раздаточная коробка
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.16
Карданная передача
	4,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.17
Мосты ведущие. Главная передача и дифференциал
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.18
Рама автомобиля
	4,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.19
Передняя управляемая ось автомобиля
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.20
Подвеска автомобиля
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.21
Колеса и шины автомобилей
	2,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.22
Кузова и кабины автомобилей
	4,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.23
Рулевое управление
	2,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.24
Тормозные системы
	2,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.25
Аккумуляторные батареи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,9
	8,9
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.26
Генераторные установки
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8,9
	4,8,9
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.27
Системы зажигания

	2,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8,9
	2,8,9
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.28
Электронная система управления двигателем
	2,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8,9
	2,8,9
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.29
Устройство стартера
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8,9
	4,8,9
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.30
Устройства для облегчения пуска холодного двигателя
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	8
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.31
Контрольно-измерительные, осветительные приборы и приборы световой сигнализации
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8,9
	4,8,9
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.32
Звуковые сигналы, электродвигатели, стеклоочистители, коммутационная аппаратура
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8,9
	4,8,9
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.33
Основы технической термодинамики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.34
Теоретические циклы двигателей внутреннего сгорания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.35
Действительные циклы двигателей внутреннего сгорания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.36
Энергетические и экономические показатели двигателей внутреннего сгорания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.37
Тепловой баланс
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.38
Гидродинамика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.39
Смесеобразование в дизельном двигателе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.40
Испытание двигателей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.41
Кинематика кривошипно-шатунного механизма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.42
Динамика кривошипно-шатунного механизма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.43

Уравновешивание двигателей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.44
Силы, действующие на автомобиль при его движении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.45
Тяговая динамичность автомобиля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.46
Тяговые испытания автомобиля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.47
Тормозная динамичность автомобиля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.48
Топливная экономичность автомобиля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.49
Устойчивость автомобиля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.50
Управляемость автомобиля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.51
Проходимость автомобиля и плавность хода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.52
Автомобили с водородными силовыми установками
	8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.53
Автомобили с гибридными силовыми установками
	8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.54
Электромобили
	8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.55
Электротрансмиссии
	8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.56
Мотор-генераторы в автомобилях
	8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.57
Конструктивные отличия гибридных силовых установок
	8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.58
Экологические системы современного автомобиля
	8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.59
Автотроника в автомобильных двигателях
	8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.60
Комплексные системы управления автомобильным двигателем
	8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.61
Датчики автомобильных электронных систем
	8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,9
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 2.1

Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта
	
	
	
	1,4,

8,9
	
	
	1,4,

8,9
	
	
	
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	
	
	

	Тема 2.2
Общая характеристика технологического процесса технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава
	
	
	
	1,2,8
	1,2,8
	1,2,8
	
	
	
	
	
	1,2,8
	1,2,8
	1,2,8
	1,2,8
	
	

	Тема 2.3
Организация технического обслуживания автомобилей
	
	1,4,8
	
	1,4,8
	1,4,8
	1,4,8
	
	
	
	
	
	1,4,8
	1,4,8
	1,4,8
	1,4,8
	
	

	Тема 2.4
Организация ремонта автомобилей
	
	1,4,8
	
	1,4,8
	1,4,8
	1,4,8
	
	
	
	
	
	1,4,8
	1,4,8
	1,4,8
	1,4,8
	
	

	Тема 2.5
Диагностирование автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики
	
	1,2,

8,9
	
	
	
	1,2,

8,9
	
	
	
	
	
	
	
	1,2,

8,9
	
	
	

	Тема 2.6
Ежедневное техническое обслуживание автомобилей
	
	1,2,

8,9
	1,2,

8,9
	
	1,2,

8,9
	1,2,

8,9
	
	
	
	
	
	
	
	1,2,

8,9
	
	
	

	Тема 2.7
Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	
	
	
	
	
	
	1,4,

8,9
	
	
	

	Тема 2.8
Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охлаждения и смазки
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	
	
	
	
	
	
	1,4,

8,9
	
	
	

	Тема 2.9
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания бензиновых двигателей
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	
	
	
	
	
	
	1,4,

8,9
	
	
	

	Тема 2.10
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизельных двигателей
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	
	
	
	
	
	
	1,4,

8,9
	
	
	

	Тема 2.11
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей, работающих на газовом топливе
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	
	
	
	
	
	
	1,4,

8,9
	
	
	

	Тема 2.12
Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	
	
	
	
	
	
	1,4,

8,9
	
	
	

	Тема 2.13
Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	
	
	
	
	
	
	1,4,

8,9
	
	
	

	Тема 2.14
Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части и автомобильных шин
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	
	
	
	
	
	
	1,4,

8,9
	
	
	

	Тема 2.15
Техническое обслуживание и текущий ремонт механизмов управления
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	
	
	
	
	
	
	1,4,

8,9
	
	
	

	Тема 2.16
Прием автомобилей и агрегатов в ремонт
	
	1,4,

8,9
	
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	
	
	
	
	1,4,

8,9
	
	1,4,

8,9
	
	
	1,8,9

	Тема 2.17
Разборка автомобилей и агрегатов
	
	1,4,

8,9
	
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	
	
	
	
	
	
	1,4,

8,9
	
	
	

	Тема 2.18
Мойка и очистка деталей. Дефектация, сортировка и комплектование деталей
	
	1,2,

8,9
	1,2,

8,9
	
	1,2,

8,9
	1,2,

8,9
	
	
	
	
	
	
	
	1,2,

8,9
	
	
	

	Тема 2.19
Сборка, испытание и сдача из ремонта агрегатов и автомобилей
	
	1,2,

8,9
	1,2,

8,9
	
	1,2,

8,9
	1,2,

8,9
	
	
	
	
	
	1,2,

8,9
	
	1,2,

8,9
	1,8,9
	
	1,8,9

	Тема 2.20
Восстановление деталей слесарно-механической обработкой
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	
	
	
	
	
	
	1,4,

8,9
	
	
	

	Тема 2.21
Восстановление деталей давлением
	
	1,4,8
	1,4,8
	
	1,4,8
	1,4,8
	
	
	
	
	
	
	
	1,4,8
	
	
	

	Тема 2.22
Восстановление деталей сваркой и наплавкой, напылением и гальваническими покрытиями
	
	1,4,8
	1,4,8
	
	1,4,8
	1,4,8
	
	
	
	
	
	
	
	1,4,8
	
	
	

	Тема 2.23
Восстановление деталей пайкой
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	
	
	
	
	
	
	1,4,

8,9
	
	
	

	Тема 2.24
Применение лакокрасочных покрытий и синтетических материалов в авторемонтном производстве
	
	1,8
	
	
	
	1,8
	
	
	
	
	
	
	
	1,8
	
	
	

	Тема 2.25
Разработка технологических процессов ремонта
	
	1,4,

8,9
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	
	
	
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	1,4,

8,9

	Тема 2.26
Ремонт деталей класса «корпусные детали», «круглые стержни» и «стержни с фасонной поверхностью»
	
	1,4,8
	1,4,8
	
	
	1,4,8
	
	
	
	
	
	
	
	1,4,8
	
	
	

	Тема 2.27
Ремонт деталей класса «полые цилиндры» и «диски с гладким периметром»
	
	1,4,8
	1,4,8
	
	
	1,4,8
	
	
	
	
	
	
	
	1,4,8
	
	
	

	Тема 2.28
Ремонт деталей класса «некруглые стержни»
	
	1,4,8
	1,4,8
	
	
	1,4,8
	
	
	
	
	
	
	
	1,4,8
	
	
	

	Тема 2.29
Ремонт кузовов и кабин
	
	1,4,8
	1,4,8
	
	
	1,4,8
	
	
	
	
	
	
	
	1,4,8
	
	
	

	Тема 2.30
Техническое нормирование труда на авторемонтных предприятиях
	
	1,2,

8,9
	
	1,2,

8,9
	1,2,

8,9
	1,2,

8,9
	
	
	
	
	
	1,2,

8,9
	1,2,

8,9
	1,2,

8,9
	1,2,

8,9
	
	1,2,

8,9

	Тема 2.31
Организация контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей
	
	1,2,

8,9
	
	1,2,

8,9
	1,2,

8,9
	1,2,

8,9
	
	
	
	
	
	1,2,

8,9
	1,2,

8,9
	1,2,

8,9
	1,2,

8,9
	
	1,2,

8,9

	Тема 2.32
Диагностирование, как средство контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта
	
	1,2,

8,9
	
	
	1,2,

8,9
	1,2,

8,9
	
	
	
	
	
	
	
	1,2,

8,9
	1,2,

8,9
	
	

	Тема 2.33
Автомобильные бензины
	
	1,2,

8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2,

8,9
	

	Тема 2.34
Автомобильные дизельные топлива
	
	1,2,

8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2,

8,9
	

	Тема 2.35
Альтернативные топлива
	
	1,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,8
	

	Тема 2.36
Масла для двигателей
	
	1,2,

8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2,

8,9
	

	Тема 2.37
Трансмиссионные и гидравлические масла
	
	1,4,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,4,8
	

	Тема 2.38
Автомобильные пластичные смазки
	
	1,2,

8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2,

8,9
	

	Тема 2.39
Антифризы и жидкости для тормозных  систем. Электролиты. Лакокрасочные и защитные материалы
	
	1,2,

8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2,

8,9
	

	Тема 2.40
Уплотнительные, обивочные, электроизоляционные материалы и клеи
	
	1,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,8
	

	Тема 2.41
Методы и средства проведения предрейсового осмотра автомобилей
	
	1,8,9
	
	
	
	
	1,8,9
	
	
	
	
	1,8,9
	1,8,9
	
	1,8,9
	
	1,8,9

	Тема 2.42
Должностная инструкция механика контрольно-технического пункта
	
	
	
	
	
	
	1,4,8
	
	
	
	
	1,4,8
	1,4,8
	
	
	
	1,4,8

	Тема 2.43
Правила оформления документации
	
	
	
	
	
	
	1,4,

8,9
	
	
	
	
	1,4,

8,9
	
	
	
	
	1,4,

8,9

	Тема 2.44
Информационное обеспечение централизованного управления производством, АСУ
	
	
	
	1,4,

8,9
	
	
	
	1,4,

8,9
	
	
	
	1,4,

8,9
	1,4,

8,9
	
	
	
	1,4,

8,9

	Выполнение курсовых работ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Всего
	38
	40
	21
	9
	26
	32
	5
	2
	4
	62
	9
	14
	11
	32
	10
	9
	10


3. Структура контрольного задания промежуточной аттестации
3.1 Количество контрольных заданий
	Содержание раздела
	Кол-во часов
	Кол-во КЗ

	Тема 1.1 Классификация автомобильного транспорта
	3
	2

	Тема 1.2 Обозначение подвижного состава
	3
	2

	Тема 1.3 Технические характеристики подвижного состава
	2
	2

	Тема 1.4 Основные составные части автомобилей. Двигатели
	6
	2

	Тема 1.5 Рабочие циклы двигателя
	2
	1

	Тема 1.6 Кривошипно-шатунный механизм
	6
	2

	Тема 1.7 Механизм газораспределения
	6
	2

	Тема 1.8 Система охлаждения
	6
	2

	Тема 1.9 Система смазки
	6
	2

	Тема 1.10 Система питания карбюраторного двигателя
	6
	2

	Тема 1.11 Система питания двигателя с  впрыском бензина
	6
	2

	Тема 1.12 Система питания двигателя от газобаллонной установки
	14
	2

	Тема 1.13 Система питания дизельного двигателя
	17
	2

	Тема 1.14 Общее устройство трансмиссии. Сцепление
	6
	2

	Тема 1.15 Коробка передач и раздаточная коробка
	8
	2

	Тема 1.16 Карданная передача
	2
	2

	Тема 1.17 Мосты ведущие. Главная передача и дифференциал
	6
	2

	Тема 1.18 Рама автомобиля
	2
	2

	Тема 1.19 Передняя управляемая ось автомобиля
	6
	2

	Тема 1.20 Подвеска автомобиля
	6
	2

	Тема 1.21 Колеса и шины автомобилей
	2
	2

	Тема 1.22 Кузова и кабины автомобилей
	2
	2

	Тема 1.23 Рулевое управление
	4
	2

	Тема 1.24 Тормозные системы
	4
	2

	Тема 1.25 Аккумуляторные батареи
	4
	2

	Тема 1.26 Генераторные установки
	6
	3

	Тема 1.27 Системы зажигания
	6
	3

	Тема 1.28 Электронная система управления двигателем
	4
	3

	Тема 1.29 Устройство стартера
	4
	3

	Тема 1.30 Устройства для облегчения пуска холодного двигателя
	2
	3

	Тема 1.31 Контрольно-измерительные, осветительные приборы и приборы световой сигнализации
	6
	3

	Тема 1.32 Звуковые сигналы, электродвигатели, стеклоочистители, коммутационная аппаратура
	4
	3

	Тема 1.33 Основы технической термодинамики
	2
	1

	Тема 1.34 Теоретические циклы двигателей внутреннего сгорания
	2
	1

	Тема 1.35 Действительные циклы двигателей внутреннего сгорания
	2
	1

	Тема 1.36 Энергетические и экономические показатели двигателей внутреннего сгорания
	4
	1

	Тема 1.37 Тепловой баланс
	1
	1

	Тема 1.38 Гидродинамика
	1
	1

	Тема 1.39 Смесеобразование в дизельном двигателе
	2
	1

	Тема 1.40 Испытание двигателей
	6
	1

	Тема 1.41 Кинематика кривошипно-шатунного механизма
	6
	1

	Тема 1.42 Динамика кривошипно-шатунного механизма
	6
	1

	Тема 1.43 Уравновешивание двигателей
	10
	1

	Тема 1.44 Силы, действующие на автомобиль при его движении
	12
	1

	Тема 1.45 Тяговая динамичность автомобиля
	12
	1

	Тема 1.46 Тяговые испытания автомобиля
	8
	1

	Тема 1.47 Тормозная динамичность автомобиля
	8
	1

	Тема 1.48 Топливная экономичность автомобиля
	6
	1

	Тема 1.49 Устойчивость автомобиля
	6
	1

	Тема 1.50 Управляемость автомобиля
	4
	1

	Тема 1.51 Проходимость автомобиля и плавность хода
	8
	1

	Тема 1.52 Автомобили с водородными силовыми установками
	12
	2

	Тема 1.53 Автомобили с гибридными силовыми установками
	16
	2

	Тема 1.54 Электромобили
	16
	2

	Тема 1.55 Электротрансмиссии
	15
	2

	Тема 1.56 Мотор-генераторы в автомобилях
	16
	2

	Тема 1.57 Конструктивные отличия гибридных силовых установок
	16
	2

	Тема 1.58 Экологические системы современного автомобиля
	10
	2

	Тема 1.59 Автотроника в автомобильных двигателях
	16
	2

	Тема 1.60 Комплексные системы управления автомобильным двигателем
	14
	2

	Тема 1.61 Датчики автомобильных электронных систем
	14
	2

	Тема 2.1 Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта
	10
	4

	Тема 2.2 Общая характеристика технологического процесса технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава
	2
	7

	Тема 2.3 Организация технического обслуживания автомобилей
	2
	8

	Тема 2.4 Организация ремонта автомобилей
	2
	8

	Тема 2.5 Диагностирование автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики
	6
	3

	Тема 2.6 Ежедневное техническое обслуживание автомобилей
	4
	5

	Тема 2.7 Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов
	10
	5

	Тема 2.8 Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охлаждения и смазки
	6
	5

	Тема 2.9 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания бензиновых двигателей
	10
	5

	Тема 2.10 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизельных двигателей
	10
	5

	Тема 2.11 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей, работающих на газовом топливе
	10
	5

	Тема 2.12 Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования
	18
	5

	Тема 2.13 Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии
	10
	5

	Тема 2.14 Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части и автомобильных шин
	6
	5

	Тема 2.15 Техническое обслуживание и текущий ремонт механизмов управления
	10
	5

	Тема 2.16 Прием автомобилей и агрегатов в ремонт
	4
	6

	Тема 2.17 Разборка автомобилей и агрегатов
	4
	4

	Тема 2.18 Мойка и очистка деталей. Дефектация, сортировка и комплектование деталей
	10
	5

	Тема 2.19 Сборка, испытание и сдача из ремонта агрегатов и автомобилей
	8
	8

	Тема 2.20 Восстановление деталей слесарно-механической обработкой
	6
	5

	Тема 2.21 Восстановление деталей давлением
	2
	5

	Тема 2.22 Восстановление деталей сваркой и наплавкой, напылением и гальваническими покрытиями
	2
	5

	Тема 2.23 Восстановление деталей пайкой
	4
	5

	Тема 2.24 Применение лакокрасочных покрытий и синтетических материалов в авторемонтном производстве
	2
	3

	Тема 2.25 Разработка технологических процессов ремонта
	6
	9

	Тема 2.26 Ремонт деталей класса «корпусные детали», «круглые стержни» и «стержни с фасонной поверхностью»
	2
	4

	Тема 2.27 Ремонт деталей класса «полые цилиндры» и «диски с гладким периметром»
	2
	4

	Тема 2.28 Ремонт деталей класса «некруглые стержни»
	2
	4

	Тема 2.29 Ремонт кузовов и кабин
	2
	4

	Тема 2.30 Техническое нормирование труда на авторемонтных предприятиях
	6
	9

	Тема 2.31 Организация контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей
	6
	9

	Тема 2.32 Диагностирование, как средство контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта
	6
	5

	Тема 2.33 Автомобильные бензины
	10
	2

	Тема 2.34 Автомобильные дизельные топлива
	10
	2

	Тема 2.35 Альтернативные топлива
	2
	2

	Тема 2.36 Масла для двигателей
	8
	2

	Тема 2.37 Трансмиссионные и гидравлические масла
	2
	2

	Тема 2.38 Автомобильные пластичные смазки
	6
	2

	Тема 2.39 Антифризы и жидкости для тормозных  систем. Электролиты. Лакокрасочные и защитные материалы
	14
	2

	Тема 2.40 Уплотнительные, обивочные, электроизоляционные материалы и клеи
	2
	2

	Тема 2.41 Методы и средства проведения предрейсового осмотра автомобилей
	4
	6

	Тема 2.42 Должностная инструкция механика контрольно-технического пункта
	2
	4

	Тема 2.43 Правила оформления документации
	16
	3

	Тема 2.44 Информационное обеспечение централизованного управления производством, АСУ
	4
	5

	Выполнение курсовых работ
	30
	1

	ИТОГО
	718
	318


3.1 Критерии оценки заданий

	Наименование дидактической единицы 
	Код элемента

умения
	Код  элемента знания
	Уровень деятельности при контроле 
	Номер задания
	Критерий зачета

	Тема 1.1 Классификация автомобильного транспорта
	
	З1,З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.2 Обозначение подвижного состава
	
	З1,З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.3 Технические характеристики подвижного состава
	
	З1,З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.4 Основные составные части автомобилей. Двигатели
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.5 Рабочие циклы двигателя
	
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.6 Кривошипно-шатунный механизм
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.7 Механизм газораспределения
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.8 Система охлаждения
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.9 Система смазки
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.10 Система питания карбюраторного двигателя
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.11 Система питания двигателя с  впрыском бензина
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.12 Система питания двигателя от газобаллонной установки
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.13 Система питания дизельного двигателя
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.14 Общее устройство трансмиссии. Сцепление
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.15 Коробка передач и раздаточная коробка
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.16 Карданная передача
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.17 Мосты ведущие. Главная передача и дифференциал
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.18 Рама автомобиля
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.19 Передняя управляемая ось автомобиля
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.20 Подвеска автомобиля
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.21 Колеса и шины автомобилей
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.22 Кузова и кабины автомобилей
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.23 Рулевое управление
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%


	Тема 1.24 Тормозные системы
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.25 Аккумуляторные батареи
	
	З2,З3
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.26 Генераторные установки
	У1
	З2,З3
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.27 Системы зажигания
	У1
	З2,З3
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.28 Электронная система управления двигателем
	У1
	З2,З3
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.29 Устройство стартера
	У1
	З2,З3
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.30 Устройства для облегчения пуска холодного двигателя
	У1
	З2,З3
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.31 Контрольно-измерительные, осветительные приборы и приборы световой сигнализации
	У1
	З2,З3
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.32 Звуковые сигналы, электродвигатели, стеклоочистители, коммутационная аппаратура
	У1
	З2,З3
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.33 Основы технической термодинамики
	
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.34 Теоретические циклы двигателей внутреннего сгорания
	
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.35 Действительные циклы двигателей внутреннего сгорания
	
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.36 Энергетические и экономические показатели двигателей внутреннего сгорания
	
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.37 Тепловой баланс
	
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.38 Гидродинамика
	
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.39 Смесеобразование в дизельном двигателе
	
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.40 Испытание двигателей
	
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.41 Кинематика кривошипно-шатунного механизма
	
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.42 Динамика кривошипно-шатунного механизма
	
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.43 Уравновешивание двигателей
	
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.44 Силы, действующие на автомобиль при его движении
	
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.45 Тяговая динамичность автомобиля
	
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.46 Тяговые испытания автомобиля
	
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.47 Тормозная динамичность автомобиля
	
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.48 Топливная экономичность автомобиля
	
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.49 Устойчивость автомобиля
	
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.50 Управляемость автомобиля
	
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.51 Проходимость автомобиля и плавность хода
	
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.52 Автомобили с водородными силовыми установками
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.53 Автомобили с гибридными силовыми установками
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.54 Электромобили
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.55 Электротрансмиссии
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.56 Мотор-генераторы в автомобилях
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.57 Конструктивные отличия гибридных силовых установок
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.58 Экологические системы современного автомобиля
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.59 Автотроника в автомобильных двигателях
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.60 Комплексные системы управления автомобильным двигателем
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 1.61 Датчики автомобильных электронных систем
	У1
	З2
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1
	70%

	Тема 2.1 Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта
	У4,У7
	З4,З5
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.2 Общая характеристика технологического процесса технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава
	У4,У5,

У6
	З4,З5,З6,З7
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.3 Организация технического обслуживания автомобилей
	У2,У4,

У5,У6
	З4,З5,З6,З7
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.4 Организация ремонта автомобилей
	У2,У4,

У5,У6
	З4,З5,З6,З7
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.5 Диагностирование автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики
	У2,У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.6 Ежедневное техническое обслуживание автомобилей
	У2,У3,

У5,У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.7 Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов
	У2,У3,

У5,У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.8 Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охлаждения и смазки
	У2,У3,

У5,У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.9 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания бензиновых двигателей
	У2,У3,

У5,У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.10 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизельных двигателей
	У2,У3,

У5,У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.11 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей, работающих на газовом топливе
	У2,У3,

У5,У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.12 Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования
	У2,У3,

У5,У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.13 Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии
	У2,У3,

У5,У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.14 Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части и автомобильных шин
	У2,У3,

У5,У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.15 Техническое обслуживание и текущий ремонт механизмов управления
	У2,У3,

У5,У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.16 Прием автомобилей и агрегатов в ремонт
	У2,У5,

У6
	З4,З6,З9
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.17 Разборка автомобилей и агрегатов
	У2,У5,

У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.18 Мойка и очистка деталей. Дефектация, сортировка и комплектование деталей
	У2,У3,

У5,У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.19 Сборка, испытание и сдача из ремонта агрегатов и автомобилей
	У2,У3,

У5,У6
	З4,З6,З7,З9
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.20 Восстановление деталей слесарно-механической обработкой
	У2,У3,

У5,У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.21 Восстановление деталей давлением
	У2,У3,

У5,У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.22 Восстановление деталей сваркой и наплавкой, напылением и гальваническими покрытиями
	У2,У3,

У5,У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.23 Восстановление деталей пайкой
	У2,У3,

У5,У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.24 Применение лакокрасочных покрытий и синтетических материалов в авторемонтном производстве
	У2,У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.25 Разработка технологических процессов ремонта
	У2,У4,

У5,У6
	З4,З5,З6,

З7,З9
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.26 Ремонт деталей класса «корпусные детали», «круглые стержни» и «стержни с фасонной поверхностью»
	У2,У3,

У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.27 Ремонт деталей класса «полые цилиндры» и «диски с гладким периметром»
	У2,У3,

У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.28 Ремонт деталей класса «некруглые стержни»
	У2,У3,

У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.29 Ремонт кузовов и кабин
	У2,У3,

У6
	З6
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.30 Техническое нормирование труда на авторемонтных предприятиях
	У2,У4,

У5,У6
	З4,З5,З6,

З7,З9
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.31 Организация контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей
	У2,У4,

У5,У6
	З4,З5,З6,

З7,З9
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.32 Диагностирование, как средство контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта
	У2,У5,

У6
	З6,З7
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.33 Автомобильные бензины
	У2
	З8
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.34 Автомобильные дизельные топлива
	У2
	З8
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.35 Альтернативные топлива
	У2
	З8
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.36 Масла для двигателей
	У2
	З8
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.37 Трансмиссионные и гидравлические масла
	У2
	З8
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.38 Автомобильные пластичные смазки
	У2
	З8
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.39 Антифризы и жидкости для тормозных  систем. Электролиты. Лакокрасочные и защитные материалы
	У2
	З8
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.40 Уплотнительные, обивочные, электроизоляционные материалы и клеи
	У2
	З8
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.41 Методы и средства проведения предрейсового осмотра автомобилей
	У2,У7
	З4,З5,

З7,З9
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.42 Должностная инструкция механика контрольно-технического пункта
	У7
	З4,З5,

З9
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.43 Правила оформления документации
	У7
	З4,З9
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Тема 2.44 Информационное обеспечение централизованного управления производством, АСУ
	У4,У8
	З4,З5,

З9
	1,2,3,4,5
	Комплект тестов №1, комплект тестов №2, комплект тестов №3
	70%

	Выполнение курсовых работ
	У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8
	З1,З2,З3З4,З5,З6,

З7,З8,З9
	1,2,3,4,5
	Исходные данные к курсовой работе
	Полностью, правильно выполненная


Для каждой ДЕ разрабатываются контрольные задания контролирующие уровень соответствия подготовки студента требованиям ФГОС. Уровень усвоения заданный для каждой ДЕ формулируется в терминах внешней деятельности, которую должен продемонстрировать студент при контроле. Соответствие степени освоения учебного материала при обучении уровням деятельности при контроле представлено в табл. 
	№
	Степень освоения (при обучении)
	Уровни деятельности (при контроле)

	1
	Быть знакомым
	Узнавать 

	2
	Знать 
	Воспроизводить (устно, письменно)

	3
	Уметь 
	Применять в типовой ситуации (без ограничения времени)

	4
	Иметь навык 
	Применять в типовой ситуации (с ограничением времени)

	5
	Иметь опыт
	Применять в нетиповой ситуации


По каждому показателю оценки результата выставляется 1 балл (соответствие эталону) или 0 баллов (несоответствие эталону).

3.2. Текст задания 

Комплект тестов №1 для проведения экзамена по 

МДК 01.01. «Устройство автомобилей» и дифференцированного зачета по

МДК 01.02. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

вид профессиональной деятельности: Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта
Вариант 1

1…. автомобили предназначены для перевозки грузов и пассажиров. 
1. транспортные 
2. специальные 
3. гоночные 
2.
… преобразует поступательное движение во вращательное. 

1.  шасси
2. двигатель
3. кузов
3.
… предназначен (о) для передачи крутящего момент от двигателя на ведущие колеса. 


1. шасси
2. двигатель
3. кузов
4. … служит (ат) для передачи давления газов через поршневой палец на шатун. 
1. поршневые кольца
2. поршень
3. шатун
5. Для предотвращения прорыва газов в картер двигателя служат … кольца.
1. маслосъемные 
2. компрессионные 
6.
Смесь топлива с отработавшими газами:

1. горючая 
2. рабочая 
7.
Коленчатый вал за рабочий цикл делает оборотов:

1.
2 
2.
3
3.
4
8.
При подъеме клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов отверстия впускных или выпускных каналов в блоке цилиндров:

1. открываются.
2. закрываются.
9.
При опускании клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов отверстия впускных или выпускных каналов в блоке цилиндров:

1. открываются.
2. закрываются.
10.
ГРМ с нижним расположением клапанов  применяются на:


1. ЗИЛ-164.



2. ГАЗ-51А.



3. ЯМЗ-236.



4. ЗМЗ-53.
11.
Увеличение поверхности охлаждения трубок достигается за счет:

1. жалюзи
2. рубашки охлаждения
3. пластин радиатора
4. термостата
12.
Повышение давления в системе охлаждения паровой клапан допускает на… Па. 

1.0,40-0,55 

2.0,28-0,38 
3.0,18-0,28

13.
Увеличению разрежения в радиаторе препятствует:

1. вентилятор
2. водяной насос
3. термостат
4. воздушный клапан
14.
На использовании центробежной силы основана работа: 

1. водяного насоса
2. расширительного бачка
3. вентилятора
15.
На использовании повышения интенсивности теплоотдачи при увеличении поверхности охлаждения основана работа: 

1. водяного насоса
2. расширительного бачка
3. вентилятора
4. радиатора
16 .С увеличением частоты вращения коленчатого вала, опережение зажигания необходимо:

1) увеличить
2) уменьшить.
3) оставить без изменения
17.
На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», буква «А» означает что свеча

1) предназначена для автомобильного двигателя.
2) на корпусе имеет резьбу диаметром 14 мм 
3) обеспечивает автоматическую очистку от нагара
18.
На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», цифра «17» означает:
1) калильное число
2) длину нижней части изолятора
3) длину резьбы на корпусе
4) массу свечи в граммах
19.
… служит для подачи масла к трущимся поверхностям деталей двигателя. 

1. маслоприемник
2. масляный насос
3. масляные фильтры
20. На использовании центробежной силы основана работа 

1. масляного радиатора
2. системы вентиляции картера
3. редукционного клапана
4. масляного насоса
21. … - изменение размеров, формы и качества поверхности деталей в процессе эксплуатации называется

1. неисправность

2. отказ

3. посадка
4. износ

22. В результате нарушения правил технического обслуживания появляется … износ.

1. естественный
2. аварийный
23. Общий контроль, направленный на обеспечение безопасности движения необходимо выполнять при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО

24. Снижение интенсивности изнашивания деталей:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО

25. Категорий условий эксплуатации:

1. одна


2.две
3.три
4.четыре
5.пять
26. I категорию эксплуатации определяют:

1. цементобетонные и асфальтовые в хорошем состоянии покрытия
2. щебеночные и гравийные покрытия
3. грунтовые и булыжные покрытия
4. горный рельеф

5. холмистый рельеф

6. равнинный рельеф

27. Периодичность технических обслуживании № 1 4000 км установлена для … категории.

1. первой


2.второй
3.третий
4.четвертой
5.пятой

28. Наименьшая периодичность технического обслуживания установлена для

1. легковых автомобилей
2. грузовых и автобусов на базе грузовых
3. автобусов
29. Периодичность ТО № 1 автомобилей ГАЗЕЛЬ бизнес для I категории эксплуатации (км):

1.15000
2.2000 

3.2500 

4.30000 

30. Инструменты применяемые для подтяжки мест креплений головки блока цилиндров:

1. динамометрическая рукоятка
2. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель

3. стетоскоп
4. компрессометр
31. Инструменты применяемые для смазывания игольчатых подшипников карданных шарниров :

1. набор плоских щупов
2. пневматический пульверизатор
3. динамометрическая рукоятка
4. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель
32. Трудоемкие работы при ТО-1:

1. крепежные
2. регулировочные
3. электротехнические 

4. шиномонтажные
33. Единицы измерения значения частоты вращения коленчатого вала:

1. мм
2. рад
3. м/с2
4. в лошадиных силах.

5. об/мин

6. кг.с./с2
7. % уклона
34. Единицы измерения значения опережения впрыска топлива:

1. мм
2. рад
3. м/с2
4. в лошадиных силах.

5. об/мин

6. кг.с./с2
7. % уклона
35. Единицы измерения значения свободного хода педалей сцепления и тормозов:

1. мм
2. рад
3. м/с2
4. в лошадиных силах.

5. об/мин

6. кг.с./с2
7. % уклона
36. Единица измерения значения эффективности действия стояночного тормоза:

1. мм
2. рад
3. м/с2
4. в лошадиных силах.

5. об/мин

6. кг.с./с2
7. % уклона
37. Вывертывание свечей, очистка от нагара:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО

38. Проверка уровня масла в коробки перемены передач и при необходимости долить:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО

39. Замена отработавшего масла коробки перемены передач:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО

40. Проверить работу карданной передачи и ведущего моста на ходу:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО
41. .… применяется для измерения наружных и внутренних диаметров, длин, толщин, глубин и т.д.

1. штангенинструменты

       2. микрометрическии инструменты


3. специальные инструменты

42. …… служит для проверки плоскостности плоскостей методом линейных отношений

1. уровень

2. линейка с широкой рабочей поверхностью

3. угломер

43. …… называется разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами

1. взаимозаменяемостью деталей

2. посадкой  

3. допуском

44.  ….. называются очертания впадин и выступов в продольном сечении

1. профилем резьбы

2. шагом резьбы

3. глубиной резьбы

4. наружным диаметром резьбы

Вариант 2.

1. Автомобили грузоподъемности 3 тонны относятся к … группе.

1. малой 
2. средней 
3. большой 
2.
… - служит для изменения крутящего момента передаваемого от коленчатого вала двигателя к карданному валу .

1. сцепление
2. главная передача
3. коробка передач
3… – служит для увеличения крутящего момента на ведущие колеса и передачи его от карданной передачи через дифференциал к полуосям сцепление.
1. главная передача
2. коробка передач
4. Для соединения поршня с шатуном служит:
1. поршневой палец
2. поршень
3. шатун
5. У шатуна сечение:

1. овальное 

2.треугольное 

3. двутавровое
6.
В ГРМ с нижним расположением клапанов отсутствует

1. направляющая втулка
2. толкатель
3. штанга
4. сухарик
7.
Частота вращения распределительного вала при запуске двигателя 2 об/с составляет: 

1. 1об/с.
2. 2об/с.
3. Зоб/с.
4. 4об/с.
8.
Тарелки впускных клапанов имеют  …  диаметр, чем у выпускных.


1.больший


2. меньший
9.
Распределительный вал двигателя за один рабочий цикл повернется на угол (0)

1. 90
2. 180
3. 360°
4. 720
10.
На распределительном валу в 4-х цилиндровом восьмиклапанном двигателе имеется кулачков:

1.2 
2.4 

3.6 

4.8.
11.
При вытягивании рычага в кабине водителя жалюзи 

1. открываются.
2. закрываются.
12.
При температуре менее 70° жидкость циркулирует по … кругу.

1. малому 
2. большому 
13.
Головку цилиндров при использовании пускового подогревателя прогревают до температуры (0С) 
1. 25-30
2. 35-40
3. 45-50
14.
Ремень вентилятора при правильной регулировки при действии на него силы в 3-4 кг прогибается на… мм.

1. 5-10 
2. 12-20 
3. 18-25 
15. Основной клапан термостата открывается при температуре (0С) выше:

1. 70
2. 80
3. 60
16.
Впрыск топлива через распылитель в цилиндр начинается 

1. при движении поршня в верх в момент подхода к ВМТ.
2.в момент прихода поршня в ВМТ.
3.при движении поршня вниз в момент отхода из ВМТ.
17.
Опережение впрыска измеряется

1. временем с момента начала впрыска топлива до момента окончания впрыска
2. временем с момента начала впрыска топлива до момента прихода поршня в ВМТ
3. углом поворота коленчатого вала с момента начала впрыска до момента окончания впрыска.
18.
В шинах передних колес автомобиля ЗИЛ-130 давление воздуха (кг/см) 



1. 3,5



2. 4,0



3. 4,5



4. 5,0

19.
Угол …обеспечивает создание силы, стремящейся возвратить колеса в положение движения по прямой.

1. схода
2. развала
3. поперечного наклона шкворня
4. продольного наклона шкворня.
20.
Упругие свойства сжатого воздуха используются в

1.  камерах шин
2.  рессорах
3.  амортизаторах
21. … - характер сопряжения двух деталей.

1. неисправность
2. отказ
3. посадка
4. износ

22.Для поддержания надлежащего внешнего вида предназначено 

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО

23. Для углубленной проверки технического состояния с целью выяснения неисправностей необходимо провести

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО

24. Для предупреждения отказов путем своевременного выполнения крепежных, регулировочных и других работ необходимо провести

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО

25.Периодичность технического  обслуживания № 2 автомобилей МАЗ-500 и ЗИЛ-130 для I категории эксплуатации составляет … км.

1.10000 
2.10500
3.11000 
4.11500
5.12000 
6.12500
26.  Наиболее трудоемко -   

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО 
27. Наименее трудоемко-

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО

28. В межсменное время необходимо выполнять 

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО
29. Для технического обслуживания на крупных автотранспортных предприятиях используют … посты.

1. тупиковые 

2. поточные 

30. Для проверки зазоров в клапанных механизмах необходим:

1. набор плоских щупов.

2. пневматический пульверизатор.

3. динамометрическая рукоятка.

4. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель.

31. Для смазывания листов рессор применяется

1.набор плоских щупов.

2. пневматический пульверизатор.

3. динамометрическая рукоятка.

4. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель.
32. Единицы измерения значение развала колес:

1. мм
2. рад
3. м/с2
33. Единицы измерения значение свободного хода рулевого колеса:

1. мм
2. рад
3. м/с2
34. Единицы измерения зачения эффективности рабочих тормозов :

1. мм
2. рад
3. м/с2
35.  Единицы измерения значение мощности двигателя :

1. мм
2. рад
3. м/с2
36. Единицы измерения значения компрессии в цилиндрах двигателя:

1. мм
2. рад
3. м/с2
37. Проверить состояние шин и давление воздуха в них необходимо при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО 
38. Проверить свободный ход рулевого колеса и убедиться в отсутствии заедания необходимо при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО 
39. Проконтролировать крепление картера рулевого механизма к раме необходимо при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО 
40. Проконтролировать уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре и при необходимости долить жидкость до нормы необходимо при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО 
41. … применяется для измерения наружных размеров с ценой деления 0,01 мм

1. штангенинструменты


2. микрометрическии инструменты


3. специальные инструменты

42.  …… служит для проверки горизонтального и вертикального положения поверхностей элементов машин при монтаже


1. уровень


2. линейка с широкой рабочей поверхностью


3. угломер 

43.  ……  называется характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов


1. взаимозаменяемостью деталей


2. посадкой


3. допуском

44.  ….. называется  расстояние между вершинами двух соседних витков, измеряемое параллельно оси


1. профилем резьбы


2. шагом резьбы


3. глубиной резьбы


4. наружным диаметром резьбы

Вариант 3.

1. Автомобили специально оборудованные для создания удобств при переездах:

2. автобусы
3. легковые
4. специальные
2.
Для изменения направления движения служит

1. сцепление

2. главная передача
3. ходовая часть
3.
Пространство внутри цилиндра над поршнем при положении его в ВМТ :

1. объем камеры сгорания
2. рабочий объем цилиндра
3. полный объем  цилиндра
4.
В двигателе ГАЗ-51А  …  компрессионных кольца.

1. четыре
2. два
3. три
5. … - воспринимает усилие передаваемые от поршней шатунам, и преобразует их в крутящий момент.
1. шатун
2. коленчатый вал
3. маховик
6.
Для передачи усилий от кулачков к стержням клапанов служат

1. штанги.
2. толкатели.
3. приводные шестерни.
7. Впускной клапан открывается до прихода поршня в ВМТ в конце такта       

1. впуска
2. сжатия
3. расширения
4. выпуска
8. 
Выпускной клапан открывается до прихода поршня в НМТ в конце такта

1. впуска
2. сжатия
3. расширения 
4. выпуска
9.
Поворачиваются на полой оси, закрепленной на головке блока цилиндра:

1. штанги
2. толкатели
3. коромысла
10.
Радиатор изготовляют из:

1. алюминиевого сплава
2. чугуна
3. латуни
11.
В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ: 6-это...

1. число пластин в полублоке
2. число аккумуляторов в батарее
3. напряжение одного аккумулятора
4. напряжение аккумуляторной батареи
12. В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ:
«СТ» означает, что...

1. батарея соответствует требованиям государственного стандарта
2. сепараторы изготовлены из стекловолокнита или стеклотекстолита
3. решетка пластин изготовлена из свинца, а бак из термопласта
4. батарея обеспечивает отдачу большого тока при работе стартера
13.
Если аккумуляторная батарея разряжена летом более чем на 50% и зимой на 25%, следует...

1. продолжать эксплуатацию, включая стартер не более чем на 2 с
2. завести двигатель пусковой рукояткой и подзарядить батарею за счет работы автомобильного генератора
3. снять с автомобиля аккумуляторную батарею и поставить ее на заряд
14. При длительной стоянке автомобиля продолжительностью от нескольких суток до нескольких недель во избежание ухудшения эксплуатационных показателей аккумуляторной батареи...
1. отключить всех потребителей электрической энергии.
2. отсоединить один из проводов, соединяющих вывод батареи с внешней цепью.
3. отключить оба провода, соединяющих батарею с внешней цепью.
15. Отключение аккумуляторной батареи от внешней цепи...

1. полностью исключает падение ЭДС на выводах батареи.
2. снижает скорость разряда и увеличивает срок службы.
3. не оказывает существенного влияния на срок службы батареи.

16.
… приводит в движение генератор.

1.
кулачковый механизм
2. зубчатая передача
3. ременная передача
17.
… приводит в движение распределительный вал.

1. кулачковый механизм
2. зубчатая передача
3. ременная передача
18.
… приводит в движение масляный насос.

1. кулачковый механизм

2. зубчатая передача
3. ременная передача
19.
Генератор приводиться во вращение … валом.

1. коленчатым 
2. карданным 
3. распределительным 
20.
Коленчатый вал вращается в …

1.  шариковых подшипниках
2.  подшипниках скольжения
3.  роликовых подшипника
21. Отклонение от нормального технического состояния, не приводящее к прекращению эксплуатации:

1. неисправность

2. отказ

3. посадка
4. износ

22. Для заправки топливом, маслом, охлаждающей жидкостью предназначено

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО

23. Для подготовки подвижного состава к эксплуатации в холодное время года необходимо провести

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО

24. Для санитарного осмотра и обработки кузова (для некоторых видов подвижного состава) необходимо провести

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО

25. … форма организации работ по техническому обслуживанию, при которой одним производственным коллективом выполняются работы по всем агрегатам автомобиля в пределах данного вида обслуживания называется 

1. бригадной.

2. агрегатно-участковой.
26. Форма организации работ производительнее и обеспечивает более высокое качество обслуживания:

1. бригадная.

2. агрегатно-участковая.

27. К контрольно-измерительным работам относятся:

1. доливка жидкости в систему охлаждения

2. определение на слух работоспособности фильтра центробежной очистки масла 

3.доливка масла в картер двигателя

4. приведение величин зазоров в клапанном механизме в соответствии с установленной нормой

5. замер величины схождения передних колес

6. подтяжка мест крепления выпускных газопроводов на двигателе

7. определение степени заряженности аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки.

28. К крепежным работам относятся:

1. доливка жидкости в систему охлаждения

2. определение на слух работоспособности фильтра центробежной очистки масла 

3.доливка масла в картер двигателя

4. приведение величин зазоров в клапанном механизме в соответствии с установленной нормой

5. замер величины схождения передних колес

6.подтяжка мест крепления выпускных газопроводов на двигателе

7. определение степени заряженности аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки.

29. К регулировочным работам относятся:

1. доливка жидкости в систему охлаждения

2. определение на слух работоспособности фильтра центробежной очистки масла 

3.доливка масла в картер двигателя

4. приведение величин зазоров в клапанном механизме в соответствии с установленной нормой

5. замер величины схождения передних колес

6.подтяжка мест крепления выпускных газопроводов на двигателе

7. определение степени заряженности аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки.

30. Для определения давления в цилиндре в конце такта сжатия применяем:

1. компрессометр
2. линейку
3. кислотомер
4 динамометр-люфтометр
31. Для определения плотности электролита применяем:

1. компрессометр
2. линейку
3. кислотомер
4. динамометр-люфтометр
32. Единицы измерения значение опережения зажигания:

1. мм
2. град
3. м/с2
4. в лошадиных силах.

5. об/мин

6. кг.с./с2
7. % уклона
33. Проверка уровня жидкости в системе охлаждения и при необходимости доливка проводится при 

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО
34. Проверка герметичности систем охлаждения и смазочной проводится при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО 
35. Проверка состояния мест крепления двигателя на раме проводится при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО 
36. Снятие с двигателя карбюратора, разборка и очистка, проверка жиклеров на специальном приборе проводится при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО 
37. Замена масла в гидросистеме механизма подъема платформы в автомобилях-самосвалах проводится при

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО 
39. Техническое состояние узлов, обеспечивающих безопасность дорожного движения, и оценку пригодности автомобиля к дальнейшей эксплуатации проводят при … диагностировании.

1. общем

2. поэлементном 
39. Минимально допустимая компрессия для дизелей (МПа):

1. 1
2. 2
3. 3
4.4 

40. Разность показаний манометра в отдельных цилиндрах не более (МПа):

1. 0,2 
2. 0,5 
3. 0,7 
41. … применяется дляпроверки величин зазоров между поверхностями детали или сопряженными деталями


1. штангенинструменты


2. микрометрическии инструменты


3. щуп

42.  …… служит для проверки плоскостности плоскостей методом линейных отношений


1. уровень


2. линейка с широкой рабочей поверхностью


3. угломер 

43.  ……  называется разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами


1. взаимозаменяемостью деталей


2. посадкой


3. допуском

44.  ….. называется расстояние от вершины резьбы  до ее основания, т.е. высота уступа


1. профилем резьбы


2. шагом резьбы


3. глубиной резьбы


4. наружным диаметром резьбы

Вариант 4.
1….. автомобили работают на жидком топливе, бензине.

1. дизельные
2. карбюраторные
3. инжекторные
2. Процесс происходящий внутри цилиндра за один ход поршня:

1.
ход поршня
2. такт
3. - отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

1 .степень сжатия

2. рабочий объем 
3. полный объем 
4.
 Выводит поршни из мертвых точек :

1. подшипники
2. коленчатый вал
3. маховик
5.
…… такт служит для наполнения цилиндра горючей смесью

1. первый
2. второй
3. третий

4. четвертый

6.Впускной клапан закрывается после прихода поршня в НМТ в такте

1. впуска
2. сжатия
3. расширения
4. выпуска
7.
Выпускной клапан закрывается после прихода поршня в ВМТ в такте

1. впуска
2. сжатия
3. расширения
4. выпуска
8.
Зазор между носиком коромысла и стержнем клапана регулируется:

1. штангой
2. толкателями
3. приводными шестернями 

4. винтом

9.
Величина зазора у выпускных клапанов …., чем у впускных.

1. больше


2. меньше
10.
Величина зазора выпускного клапана составляет (мм)
1. 0,20-0,28
2. 0,30-0,38
3. 0,25-0,30
11. В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ:
60-это...

1) максимальная продолжительность работы в часах при разрядке
2) предельный ток в амперах, отдаваемый при включении стартера
3) Время непрерывной работы ( в секундах) при включении стартера
4) Электрическая емкость батареи, выраженная в ампер- часах
12.
 К понижению емкости аккумуляторной батареи приводит…

1) понижение температуры электролита
2) повышение температуры электролита
3) увеличение силы разрядного тока
4) уменьшение силы разрядного тока
5) повышение плотности электролита
6) понижение плотности электролита
13.Саморазряд аккумуляторной батареи, хранящейся с электролитом…
1) замедляется по мере снижения температуры
2) протекает более интенсивно при низких температурах, чем при высоких
3) не зависит от температуры хранения аккумуляторной батареи
14.   От … зависит напряжение вырабатываемое автомобильным генератором, частоты вращения ротора.
1) температуры окружающей среды
2) мощности, развиваемой генератором
3) силы тока в обмотках возбуждения
15.
Опережение зажигания измеряется в градусах поворота...

1) вала прерывателя - распределителя
2) коленчатого вала
3) распределительного вала
16. Для контроля зарядного и разрядного тока аккумуляторной батареи служит

1. указатель давления масла
2. указатель уровня топлива
3. амперметр
17.
… основана на использовании сил трения, возникающих между трущимися поверхностями дисков.

1. коробка передач
2. главная передача 
3. сцепление
18.  Для распределения крутящего момента между ведущими мостами и включения или
выключения ведущего моста предназначена…

1
раздаточная коробка
2. коробка передач
3. главная передача
19.
 Угол передачи крутящего момента от карданной передачи к полуосям(0):

1. 90 

2. 180

3. 360
20. Состоит из коробки, крестовины, конических сателлитов и полуосевых шестерен:

1. передний ведущий мост
2. главная передача
3. дифференциал
21. - отклонение от нормального технического состояния, вызывающее прекращение эксплуатации, называется

1. неисправность

2. отказ

3. посадка

4. износ

22. Наименьшую периодичность имеет:

1. СО

2. ТО-1

3. ТО-2
23. Сезонное техническое обслуживание проводится в год.……раз (а). 

1. один
2. два
3. три
4. четыре
24. Периодичность первого и второго технического обслуживания измеряется: 

1. временем нахождения автомобиля на линии
2. величиной выполненной транспортной работы (в тонно-километрах)
3. пробегом
4. величиной выполненной транспортной работы (в тоннах перевезенного груза)
25. Периодичность первого и второго технического обслуживания зависит от :

1. квалификации водителей.

2. типа автомобиля.

3. характера перевезенного груза.

4. средней скорости движения.

5. категории условий эксплуатации.

6. пробега автомобиля с начала эксплуатации.

26. К заправочным видам работ относятся:

1. доливка жидкости в систему охлаждения

2. определение на слух работоспособности фильтра центробежной очистки масла 
3.доливка масла в картер двигателя

4. приведение величин зазоров в клапанном механизме в соответствии с установленной нормой

5. замер величины схождения передних колес

6. подтяжка мест крепления выпускных газопроводов на двигателе

7. определение степени заряженности аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной

вилки
27. Для определения свободного хода педалей сцепления и тормоза применяется:

1. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель
2. стетоскоп
3. компрессометр
4. линейка.

28. Для смазывания подшипников вала водяного насоса и вентилятора применяется:

1. динамометрическая рукоятка
2. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель
3. стетоскоп
4. компрессометр

29. Для прослушивания двигателя применяется:

1. динамометрическая рукоятка
2. рычажно-плунжерный солидолонагнетатель
3. стетоскоп
4. компрессометр

30. Для проверки свободного хода и усилия на ободе рулевого колеса применяется:

1. компрессометр
2. линейка.

3. кислотомер
4. динамометр-люфтометр
31. При ежедневном обслуживании трудоемки ……. работы

1.  контрольные
2.  смазочные.

3.  заправочные.

4. уборочно-моечные.

32. Проверка состояния приборов системы питания, герметичности соединения, устранения неисправности проводиться при:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО

33. Проверка плотности электролита проводиться при:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО

34. Ввертывание свечей, очистка от нагара – один из элементов:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО

35. Проверяют уровень масла в коробке перемены передач и при необходимости доливают при:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО

36. Сливают отработавшее масло из коробки перемены передач, заливают новое при:

1. ЕО.

2. ТО-1

3. ТО-2
4. СО

37. Тепловой зазор определяют при температуре (0С):

1. 10-150
2. 15-200
3. 20-250
38. Признаки работы двигателя на богатой смеси :

1.  переохлаждение двигателя.

2.  хлопки в глушителе.

3.  перегрев двигателя.
4.  хлопки в карбюраторе.

5.  появление черного дыма из глушителя.

6.  перерасход топлива.

39.  Основные признаки работы двигателя на бедной смеси :

1.  переохлаждение двигателя.

2.  хлопки в глушителе.

3.  перегрев двигателя.

4.  хлопки в карбюраторе.

5.  появление черного дыма из глушителя.

6.  перерасход топлива.

40. Понижение уровня топлива в поплавковой камере приводит к                 смеси.

1. обогащению
2. обеднению
41.    . … применяется для измерения чисел оборотов деталей машин, прослушивания шума в машинах во время работы и т.д.


1. штангенинструменты


2. микрометрическии инструменты


3. специальные инструменты

42.  …… служит для проверки углов контактным методом с отчетом по угловому нониусу


1. уровень


2. линейка с широкой рабочей поверхностью


3. угломер 

43.  ……  называется характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов


1.  взаимозаменяемостью деталей


2.  посадкой


3. допуском

44.  ….. называется наибольший диаметр, измеряемый по вершине резьбы – перпендикуляр оси


1. профилем резьбы


2. шагом резьбы


3. глубиной резьбы


4. наружным диаметром резьбы

Ключ к тестам для проведения комплексного дифференцированного зачета

1 вариант

	№
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответы
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	2
	1
	1,2

	№
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ответы
	1
	2
	4
	1
	4
	1
	2
	2
	2
	4

	№
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	ответы
	4
	2
	1
	2,3
	5
	1,6
	1
	2
	3
	1

	№
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	ответы
	4
	1
	5
	2
	1
	7
	3
	3
	4
	1

	№
	41
	42
	43
	44
	
	
	
	
	
	

	ответы
	1
	2
	3
	1
	
	
	
	
	
	


2 вариант

	№
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответы
	2
	3
	2
	1
	3
	3
	1
	1
	3
	4

	№
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ответы
	2
	1
	3
	2
	1
	1
	3
	3
	3
	1

	№
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	ответы
	3
	1
	3
	2,3
	6
	4
	4
	1,2
	2
	1

	№
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	ответы
	2
	2
	2
	3
	4
	6
	2
	1
	3
	2

	№
	41
	42
	43
	44
	
	
	
	
	
	

	ответы
	2
	1
	2
	2
	
	
	
	
	
	


3 вариант

	№
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответы
	1
	3
	1
	2
	2
	2
	4
	3
	3
	3

	№
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ответы
	2
	4
	3
	2,3
	1
	3
	2
	2
	1
	2

	№
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	ответы
	2
	1
	4
	1
	1
	2
	2,5,7
	6
	4
	1

	№
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	ответы
	3
	2
	1
	1
	3
	4
	4
	1
	2
	1

	№
	41
	42
	43
	44
	
	
	
	
	
	

	ответы
	3
	2
	3
	3
	
	
	
	
	
	


4 вариант

	№
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ответы
	1
	2
	1
	3
	1
	2
	1
	4
	1
	3

	№
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ответы
	4
	1
	6
	4
	2
	3
	3
	1
	1
	3

	№
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	ответы
	1
	2
	3
	2
	2,5
	1,3
	4
	2
	3
	4

	№
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	ответы
	4
	2
	3
	3
	3
	4
	3
	2,5
	3,4
	2

	№
	41
	42
	43
	44
	
	
	
	
	
	

	ответы
	3
	3
	2
	4
	
	
	
	
	
	


Комплект тестов №2 для проведения экзамена по 

МДК 01.01. «Устройство автомобилей» и дифференцированного зачета по

МДК 01.02. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 
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Экзаменационный билет №1

Задание 1
	УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
	ОТВЕТЫ

	КАКОЙ ВИД ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:
	1. Ежедневное техническое обслуживание (ЕО).

2. Техническое обслуживание № 1 (ТО-1).

3. Техническое обслуживание № 2 (ТО-2).

4. Сезонное техническое обслуживание (СО).

	I. Общего контроля, направленного на обеспечение безопасности движения?
	

	II. Снижения интенсивности изнашивания деталей?
	

	III. Поддержания надлежащего внешнего вида?
	

	IV. Углубленной проверки технического состояния с целью выяснения неисправностей?
	

	V. Предупреждения отказов путем своевременного выполнения крепежных, регулировочных и других работ?
	

	VI. Заправки топливом, маслом, охлаждающей жидкостью?
	

	VII. Подготовки подвижного состава к эксплуатации в холодное время года?
	

	VIII. Санитарного осмотра и обработки кузова (для некоторых видов подвижного состава)?
	

	КАКИЕ РАБОТЫ ОТНОСЯТСЯ:

	IX. К контрольно-диагностическим и регулировочным?
	1. Приведение величин зазоров в клапанном механизме в соответствии с установленной нормой.

2. Подтяжка мест крепления выпускных газопроводов на двигателе

3. Определение степени заряженности аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки.

4. Подтяжка мест креплений дисков колес к ступицам.

5. Определение свободного хода рулевого колеса.

	X. К крепежным?
	


Задание 2
УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ. 

ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

	ПРИЧИНЫ
	ПРИЗНАКИ

	I. О накоплении нагара на стенках камеры сгорания?
	1) По повышенному расходу масла и 

дымному выхлопу.

2) По стукам в верхней части двигателя.
3) По перегреву.
4) По снижению мощности.
5) По неустойчивой работе.


	II. О наличии накипи в системе охлаждения?
	

	III. Об увеличенных зазорах в клапанных механизмах?
	

	IV. Об износе или потере упругости поршневых колец?
	

	V. Об отсутствии тепловых зазоров
	

	VI. Компрессия в цилиндрах двигателя в наибольшей мере зависит от технического состояния.
	1) цилиндро-поршневой группы.

2) газораспределительного механизма.
3) системы охлаждения.
4) системы смазки.

	VII. Какая из перечисленных неисправностей не может явиться причиной снижения компрессии?
	1) Износ гильз и поршневых колец.
2) Отсутствие тепловых зазоров в клапанном механизме.
3) Ослабление крепления головки блока цилиндров.
4) Увеличенные тепловые зазоры в клапанном механизме.
5) Повреждение прокладки между головкой и блоком цилиндров.

	VIII. На мощность двигателя существенное влияние оказывает техническое состояние.
	1) кривошипно-шатунного механизма.
2) газораспределительного механизма.
3) систем охлаждении и смазки.
4) систем питания и зажигания.
5) всех перечисленных механизмов и систем.

	IX. Снижение мощности двигателя может быть вызвано.

	1) отсутствием тепловых зазоров в клапанном  механизме.
2) неплотным соединением впускной трубы с головкой блока.
3) неплотным прилеганием тарелок клапанов к седлам.
4) любой из перечисленных причин.

	X. Неисправностями каких механизмов и систем чаще всего обусловлена неустойчивая работа двигателя?
	1. Системы питания.
2. Системы зажигания.

3. Системы охлаждения.
4. Системы смазки.
5. Газораспределительного механизма.
6. Кривошипно – шатунного механизма.


Задание 3
УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
I. ОДНОЙ ИЗ РАСПРОСТРАНЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ СУЛЬФАТАЦИЯ — ПОЯВЛЕНИЕ БЕЛОГО НАЛЕТА ИЗ КРУПНЫХ КРИСТАЛЛОВ СЕРНОКИСЛОГО СВИНЦА НА ПЛАСТИНАХ. ПРИЧИНАМИ ЭТОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ...

1) систематический недозаряд аккумуляторной батареи.
2) хранение незаряженной батареи с электролитом.
3) окисление выводов « + » и «—» аккумуляторной батареи.
4) понижение уровня электролита.
5) повышение уровня электролита.
II. ОКИСЛЕНИЕ ВЫВОДОВ « + » И «—» АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ...
1) понижения частоты вращения якоря стартера при пуске двигателя.
2) ускоренного саморазряда батареи.
3) снижения силы тока, протекающего по внешней цепи при неработающем 

двигателе.
4) любого из указанных последствий.
III. ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО В ОДНОМ ИЗ АККУМУЛЯТОРОВ ПРОИЗОШЛО КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, МОЖНО ПО...
1) увеличению плотности электролита во всех аккумуляторах.
2) резкому снижению напряжения на выводах « + »  и «—» батареи.
3) снижению плотности электролита в данном аккумуляторе.
4) понижению уровня электролита во всех аккумуляторах.
5) уменьшению напряжения в данном аккумуляторе.
IV. ВЫПЛЕСКИВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТА НА ПОВЕРХНОСТЬ КРЫШКИ БАКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К...

1) ускоренному саморазряду.
2) понижению напряжения.
3) повышению плотности электролита.
4) любой из указанных неисправностей.
V. ЕСЛИ ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА, ЗАЛИТОГО В АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ, ПРЕВЫШАЕТ УСТАНОВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ТО ЭТО ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО ПРИВЕДЕТ К...
1) сульфатации пластин.
2) короткому замыканию.
3) утечке электролита через трещины в баке.
4) любой из указанных неисправностей.
	ВОПРОСЫ
	ОТВЕТЫ

	VI. Проверяют уровень электролита во всех аккумуляторах и при 

необходимости доводят его до нормы
	1) ТО-1


2) ТО-2

3) СО

	VII. Проверяют плотность электролита и степень заряженности батареи
	

	VIII. Доводят плотность электролита до нормы, указанной в справочной таблице
	

	IX. Проверяют и при необходимости подтягивают крепление аккумуляторной батареи в гнезде
	

	X. Проверяют надежность крепления клемм проводов к выводам, прочищают вентиляционные отверстия
	


Задание 4

I. ПРИ КАКИХ НЕИСПРАВНОСТЯХ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ?
1) Суммарный люфт в рулевом управлении превышает предельные значения.
2) Резьбовые соединения не затянуты или ненадежно зафиксированы.
3) Уровень масла в картере рулевого управления ниже нормы.
4) Неисправен  предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления.
5) Нарушена целостность лакокрасочных покрытий на деталях.
6) Детали рулевого управления имеют следы остаточной деформации.
7) При любой из перечисленных неисправностей.
II. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ЗАТРУДНЕННОЕ ВРАЩЕНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА?
1) Пониженное давление воздуха в шинах.

2) Повышенное давление воздуха в шинах.
3) Отсутствие зазора между червяком и роликом.
4) Нарушение углов установки колес.
5) Повышенный люфт в подшипниках червяка.
III. ЕСЛИ В СИСТЕМУ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОПАЛ ВОЗДУХ, ТО НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ПОСЛЕДСТВИЕМ ЭТОГО БУДЕТ...
1) заедание рулевого колеса.
2) повышенный люфт руля.
3) выход из строя усилителя.
4) уменьшение угла поворота колес.
IV. КАКИЕ ПРИЧИНЫ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОВЫШЕННЫЙ ЛЮФТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЯХ ЗИЛ-130 И КАМАЗ-5320?
1) Износ соединений в узлах карданной передачи рулевого вала.
2) Недостаточное количество масла в бачке масляного насоса.
3) Ослабление приводного ремня масляного насоса (на ЗИЛ-130).
4) Любые из перечисленных причин.
V. НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ УСТРАНЯЮТСЯ ЗА СЧЕТ...
1) выполнения регулировочных работ.
2) выполнения крепежных и смазочных работ.
3) замены деталей.
4) замены узлов.
	КАКОВЫ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ:
	ОТВЕТ:

	VI.Увеличенного люфта рулевого колеса?
	1) Увеличенные зазоры в зацеплении
червяка и ролика.
2) Люфт в шарнирах рулевых тяг.
3) Повышенный дисбаланс колес.
4) Отсутствие зазоров в зацеплении
червяка и ролика.
5) Повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика.

	VII. Отсутствия самовозврата рулевого колеса при выходе автомобиля из поворота?
	

	VIII. Неравномерного усилия на рулевом колесе при повороте?
	

	IX. Пятнистого износа шин?
	

	X. Вибрации рулевого колеса вовремя движения автомобиля?
	


Экзаменационный билет №2
Задание 1

	УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
	ОТВЕТЫ

	КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ:
	

	I. Для определения свободного хода педалей сцепления и тормоза?
	1. Набор плоских щупов. 



	II. Для смазывания подшипников вала водяного насоса и вентилятора?
	2. Пневматический пульверизатор. 

	III. Для прослушивания двигателя?
	3. Динамометрическая рукоятка. 

	IV. Для подтяжки мест креплений головки блока цилиндров?
	4. Рычажно-плунжерный солидолонагнетатель. 

	V. Для смазывания игольчатых подшипников карданных шарниров?
	5. Стетоскоп.

	VI. Для проверки зазоров в клапанных механизмах?
	6. Компрессометр

	VII. Для смазывания листов рессор?
	7. Линейка. 

	VIII. Для определения давления в цилиндре в конце такта сжатия?
	8. Кислотомер. 



	IX. Для определения плотности электролита?
	9. Динамометро-люфтометр

	X. Для проверки свободного хода и усилия на ободе рулевого колеса?
	


Задание 2
ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

	ПРИЧИНЫ
	ПРИЗНАКИ

	I. Равномерный стук клапанов и толкателей?
	1) Допускается.
2) Не допускается

	II. Стук и дребезжание поршней?
	

	III. Ровный нерезкий звук, сливающийся в общий шум при работе распределительных шестерен?
	

	IV. Стуки коренных и шатунных подшипников?
	

	V. Шум высокого тона подшипников насоса охлаждающей жидкости?
	


КАКИМИ ПОЗИЦИЯМИ НА РИС. 1 ОБОЗНАЧЕНЫ ЗОНЫ ПРОСЛУШИВАНИЯ:
VI. Клапанного механизма?
VII. Сопряжений поршней с гильзами и поршневых пальцев с втулками верхних 

головок шатунов?
VIII. Коренных подшипников?
IX. Шатунных подшипников?
X. Распределительных шестерен?
Рис. 1. Зоны прослушивания двигателя.
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Задание 3
I. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ БЫСТРОГО ВЫКИПАНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА ПРИ ПОДЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ НА АВТОМОБИЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ...
1) неисправность регулятора напряжения.
2) неплотный контакт клемм  выводов « + » и «—».
3) короткое замыкание пластин.
4) повышенный уровень электролита в батарее.
II. МАЛАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ЯКОРЯ СТАРТЕРА И КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ...
1) всегда является признаком неисправности аккумуляторной батареи.
2) может быть вызвана неисправностью стартера.
3) чаще всего указывает на неисправность реле включения.
4) в большинстве случаев обусловлена неисправностью выключателя зажигания.
III. КАКИЕ ПРИЧИНЫ ВЫЗЫВАЮТ СНИЖЕНИЕ СИЛЫ ТОКА, ОТДАВАЕМОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ ВО ВНЕШНЮЮ ЦЕПЬ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ СТАРТЕРОМ?
1) Разряд батареи ниже допустимого предела.
2) Короткое замыкание в одном из аккумуляторов.

3) Недостаточный уровень электролита.
4) Разрушение пластин с выпаданием активной массы.
5) Все перечисленные причины.

IV. ПО КАКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ОЦЕНИВАЮТ СТЕПЕНЬ ЗАРЯЖЕННОСТИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ?
1) Плотность электролита.
2) Уровень электролита.
3) Показания нагрузочной вилки.
4) Любой из названных показателей.
V. ЕСЛИ УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОЛИТА В АККУМУЛЯТОРЕ НИЖЕ НОРМЫ, ЕГО ВОССТАНАВЛИВАЮТ, ДОЛИВАЯ...
1) концентрированную кислоту.
2) дистиллированную воду.
3) электролит большой плотности.
4) любую из указанных жидкостей.
	КАКОВЫ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ:
	ОТВЕТЫ

	VI. Отсутствия зарядного тока, регистрируемого амперметром, при разряженной аккумуляторной батарее и работающем двигателе?
	1. Окисление наконечников проводов, соединяющих генератор и аккумуляторную батарею с амперметром.
2. Обрыв ремня генератора.
3. Неисправность амперметра.
4. Пробой диодов выпрямительного блока генератора.
5. Пробуксовка ремня генератора.
6. Неисправность регулятора напряжения.

	VII. Малой силы зарядного тока при разряженной батарее?
	

	VIII. Большой силы зарядного тока при заряженной батарее?
	

	IX. Одинаковых показаний на амперметре большого разрядного тока при различных режимах работы двигателя?
	

	X. Неизменного нулевого показания амперметра при различных режимах работы двигателя?
	


Задание 4
I. ПЕРЕД ИЗМЕРЕНИЕМ И РЕГУЛИРОВКОЙ ЛЮФТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ И ПОДТЯНУТЬ МЕСТА КРЕПЛЕНИЙ...
1) картера рулевого механизма.
2) поворотных рычагов и сошки.
3) кронштейна маятникового рычага.
4) рулевого колеса к валу.
5) поперечных и продольных тяг.
6) всех перечисленных деталей.
II. ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ ЛЮФТА УПРАВЛЯЕМЫЕ КОЛЕСА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСТАВЛЕНЫ В ПОЛОЖЕНИЕ …
1) соответствующее движению по прямой.
2) при котором колеса вывернуты до отказа влево.
3) при котором колеса повернуты до отказа в одно из крайних положений.
III. ЛЮФТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ РУЛЕВОГО КОЛЕСА МЕЖДУ ДВУМЯ КРАЙНИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ. НАЧАЛО ИЗМЕРЕНИЯ ЛЮФТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ТЕМ, ЧТО...
1) уменьшается усилие на рулевом колесе.
2) начинают поворачиваться передние колеса.
3) увеличивается усилие на рулевом колесе.
4) имеет место любой из указанных признаков.
IV. ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ЛЮФТА ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА, КАК ПРАВИЛО ...

1) поддомкрачивают
2) не поддомкрачивают.

V. ПРИ ЗАМЕРЕ  ЛЮФТА С ПОМОЩЬЮ ЛЮФТОМЕРА-ДИНАМОМЕТРА НА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ УСИЛИЕ, ПРИКЛАДЫВАЕМОЕ К РУЛЕВОМУ КОЛЕСУ, НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ...
1) 10 Н
2) 20 Н
3) 30 Н
4) 40 Н.
	ПРИ КАКИХ ВИДАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	ОТВЕТ:

	VI. Проверяют люфт рулевого колеса?
VII. Проверяют действие рулевого управления при движении автомобиля?

VIII. Проверяют действие рулевого механизма и рулевого привода, шарнирных сочленений?
IX. Проверяют люфты в шарнирах рулевых тяг, смазывают сочленения рулевого управления?
X. Проверяют зазоры в рулевом механизме и при необходимости выполняют их регулировку?
	1) ЕО.
2) ТО-1.
3) ТО-2


Экзаменационный билет №3

Задание 1 

	УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
	ОТВЕТЫ

	КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ:
	

	I. Для определения величины схождения передних колес?
	1. Гайковерты пневматические и электрические. 

	II. Для регулирования величины схождения передних колес грузовых автомобилей?
	2. Краны, тали, тельферы, домкраты. 

	III. Для удаления воздуха из гидравлического привода тормозов?
	3. Резиновый шланг. 



	IV. Для определения уровня электролита в аккумуляторной батарее?
	4. Баллон с манометром и штуцером подвода сжатого воздуха.

	V. Для заправки гидропривода тормозной системы жидкостью?
	5. Стеклянная трубка. 



	VI. Для определения степени заряженности аккумуляторной батареи по величине напряжения?
	6. Круглый щуп.

	VII. Для проверки работоспособности свечи и очистки электродов от нагара?
	7. Линейка с цепочками. 



	VIII. Для проверки зазора между электродами свечи?
	8. Нагрузочная вилка. 

	IX. Для механизированной подтяжки стремянок и мест крепления дисков колес?
	9. Прибор, содержащий катушку зажигания и пескоструйную камеру. 

	X. Для подъема и  перемещения тяжелых  агрегатов.
	10. Газовый ключ.


Задание 2

УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ. 

	КАКИЕ ДЕТАЛИ В ДВИГАТЕЛЕ ПРОСЛУШИВАЮТ:
	

	I. Без стетоскопа.
	1) клапаны
2) толкатели
3) коренные подшипники
4) шатунные подшипники
5) распределительные шестерни

	II. При помощи стетоскопа.
	6) 

	III. Резкий шум высокого тона распределительных  шестерен при работе двигателя.
	1) допускается.

2) не допускается.

	IV. Прослушивание двигателя проводится сразу же после его пуска в любом из указанных режимов.
	1) после прогрева до 70—85 °С
2) после прогрева до 40 °С

	V. Прослушивают двигатель, когда он работает.

	1) на холостом ходу

2) в режиме средних нагрузок

3) при полных нагрузках
4) в любом режиме

	VI. Компрессия в цилиндрах измеряется.

	1) на полностью прогретом двигателе 

2) на холодном двигателе.

3) при закрытых дроссельных и воздушной заслонках.
4) при полностью открытых дроссельных и воздушной заслонках.
5) на прогретом или холодном двигателе при любом положении заслонок.

	VII. При измерении компрессии.
	1) выворачивается свеча только на проверяемом цилиндре.
2) выворачиваются свечи на всех цилиндрах.

	VIII. На сколько оборотов рекомендуется провернуть коленчатый вал для замера компрессии в каждом цилиндре?
	1) На 2—4.

2) На 4—8.

3) На 8—12.

4) На 12—16.

	I X. Давление в цилиндре при проверке компрессии на двигателе ЗИЛ должно быть не менее.
	1) 0,6 МПа.

2) 0,7 МПа.

3) 0,8 МПа.
4) 0,9 МПа.

	X. Разность показаний манометра при проверке компрессии в цилиндрах одного и того же двигателя не должна превышать.
	1) 0,1 МПа.

2) 0,2 МПа.

3) 0,3 МПа.

4) 0,4 МПа.


Задание 3

	КАКОВЫ НА
ИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ:
	ОТВЕТЫ

	I. Если все потребители отключены аккумуляторной батареи, то саморазряд при длительном хранении батареи без подзаряда...
	1) не происходит только при использовании выключателя «массы».
2) происходит только при поврежденных сепараторах и пластинах.
3) происходит во всех случаях, в том числе на исправной батарее.
4) не происходит при соблюдении установленных правил хранения.

	II. В разряженной батарее плотность электролита по сравнению с плотностью в заряженной батарее...
	1) всегда меньше.
2) всегда больше.


	III. Батарею необходимо подзарядить, если при эксплуатации летом хотя бы один аккумулятор разряжен более чем на...
	1) 30%
2) 40%

3) 50%

4) 60%

5) 70%

	IV. В зимнее время допускается разряд батареи без подзаряда не более чем на...
	1) 15%

2) 25%

3) 35%

4) 55%

5) 65%

	V. при измерении степени заряженности батареи с помощью нагрузочной вилки время, в течение которого производится разряд батареи, не должно превышать...
	1) 5 с

2) 10 с

3) 15 с

4) 20 с


	К КАКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ПРИВОДИТ:
	ОТВЕТЫ

	VI. Плохой контакт между щетками и контактными кольцами в 

генераторе?
VII. Пробой диодов выпрямительного блока генератора?
VIII. Обрыв обмотки возбуждения генератора?

IX. Неисправность регулятора напряжения?
X. Замыкание обмоток статора в генераторе на корпус?
	1) К значительному снижению мощности генератора.
2) К снижению напряжения на клеммах генератора до 3—4В при любой частоте вращения коленчатого вала.
3) К снижению напряжения на клеммах  генератора до 8—10 В.
4) К короткому замыканию обмоток статора.
5) К повышению напряжения на клеммах генератора.

6) К отсутствию напряжения на выводных клеммах генератора.


Задание 4

I. КАКИМ СПОСОБОМ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ЗАЗОРЫ В ПОДШИПНИКАХ ЧЕРВЯКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА?
1) по люфту рулевого колеса
2) перемещая в осевом направлении ступицу рулевого колеса
3) покачивая рулевую сошку после отсоединения от нее рулевой тяги
4) любым из перечисленных способов.
II. КАК ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПОДТЯЖКУ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ ЧЕРВЯКА В РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМАХ ИЗУЧАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ?

1) изменяют число прокладок под нижней крышкой картера.
2) с помощью регулировочного винта смещают вал рулевой сошки.
3) устанавливают дополнительные прокладки под верхней крышкой картера.
4) используют все перечисленные приемы.
III. В РУЛЕВОМ МЕХАНИЗМЕ ПОВЫШЕННЫЕ БОКОВЫЕ ЗАЗОРЫ В ЗАЦЕПЛЕНИИ ЧЕРВЯКА С РОЛИКОМ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ...
1) ступицы рулевого колеса в осевом направлении (на водителя — от водителя).
2) вала рулевой сошки в осевом направлении.
3) головки рулевой сошки после отсоединения от тяги.
4) по любому из перечисленных признаков или их сочетанию.
IV. БОКОВОЙ ЗАЗОР В ЗАЦЕПЛЕНИИ ЧЕРВЯКА С РОЛИКОМ РЕГУЛИРУЮТ...
1) подтяжкой подшипников червяка
2) осевым перемещением вала сошки
3) подтяжкой крепления сошки рулевого механизма на ее валу
4) любым указанным способом.
V. КАКИЕ ДЕТАЛИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ ЗА​ЗОРА В ЗАЦЕПЛЕНИИ ЧЕРВЯКА С РОЛИКОМ В КАРТЕРАХ РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ ИЗУЧАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ?
1) винты, воздействующие на вал рулевой сошки.
2) прокладки, установленные под нижней крышкой картера.
3) прокладки, установленные под верхней крышкой картера.
4) резьбовые пробки шарниров рулевых тяг.
	ПРИ КАКИХ ВИДАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
	ОТВЕТ:

	VI. Проверяют люфт рулевого колеса?
VII. Проверяют действие рулевого управления при движении автомобиля?

VIII. Проверяют действие рулевого механизма и рулевого привода, шарнирных сочленений?
IX. Проверяют люфты в шарнирах рулевых тяг, смазывают сочленения рулевого управления?
X. Проверяют зазоры в рулевом механизме и при необходимости выполняют их регулировку?
	1) Е О.
2) ТО-1.
3) ТО-2


Экзаменационный билет №4

Задание 1 
	УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
	ОТВЕТЫ

	ПРИ КАКИХ ОПЕРАЦИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ:
	

	I. Конусный наконечник насоса для накачивания шин?
	1. При зачистке контактов прерывателя.



	II. Набор плоских щупов?
	2. При регулировке направления света фар.

	III. Абразивную пластинку?
	3. При проверке зазоров между накладками колодок и тормозными барабанами.

	IV. Струбцину?
	4. При вулканизации камер.

	V. Экран со специальной разметкой
	5. При текущей регулировке тормозных механизмов.

	V1. Дорожный домкрат?
	6. При определении уровня топлива в поплавковой камере.

	VII. Прибор для проверки пропускной способности калиброванных отверстий?
	7. При проверке исправности термостата.



	VIII. Линейку?
	8. При проверке жиклеров карбюратора

	IX. Контрольную лампочку 12В?
	9. При продувке жиклеров карбюратора.

	X. Термометр?
	10. При установке момента зажигания.


Задание 2
	УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
	ОТВЕТ

	I. Для выявления причин низкой компрессии в цилиндр через свечное отверстие заливают 20—30 см3 моторного масла и прокручивают коленчатый вал стартером. Если после выполнения этой операции давление в цилиндре в конце такта сжатия увеличится, то наиболее вероятной причиной низкой компрессии является.
	1) износ поршневых колец и гильз
2) неплотное прилегание клапанов к седлам
3) ослабление крепления головки блока
4) повреждение прокладки между головкой и блоком


	II. Какими причинами может быть вызвано неплотное закрытие клапанов?
	1. Увеличением тепловых зазоров.
2. Отсутствием тепловых зазоров.
3. Ослаблением клапанных пружин.
4. Всеми перечисленными причинами.

	III. Какими способами устраняются неплотности в местах прилегания головки к блоку цилиндра?
	1. Подтяжкой гаек крепления головки.
2. Заменой прокладки.
3. Установкой дополнительной прокладки.
4. Нанесением герметизирующих материалов по периметру прокладки.
5. Всеми перечисленными способами.

	IV. Гайки крепления головки блока цилиндров подтягивают на.
	1. холодных двигателях.
2. полностью прогретых двигателях.
3. холодных двигателях грузовых и прогретых легковых автомобилей.

	V. Затяжку названных гаек надо выполнять в два приема (вначале с меньшим усилием, затем окончательно с номинальным усилием), начиная с гаек, которые расположены в части головки.
	1) передней.

2) задней.

3) средней.


	VI. Тепловые зазоры в клапанных механизмах обычно проверяют и регулируют на 

двигателе.
	1) холодном.
2) полностью прогретом.

3) на холодном или прогретом в зависимости от конструктивных особенностей газораспределительного механизма.

	VII. Тепловые зазоры проверяют и регулируют неизменном положении коленчатого 

вала.
	1) на клапанах одного цилиндра
2) на клапанах различных цилиндров
3) любым из указанных способов.

	VIII. Какими щупами измеряют тепловые зазоры?
	1) плоскими
2) круглыми
3) любыми.

	IX. Каким способом не регулируют тепловые зазоры на двигателях изучаемых автомобилей?
	1. Изменением положения коромысел относительно стержня клапана.
2. Изменением взаимного расположения распределительного и коленчатого валов.
3. Изменением расположения рычагов относительно кулачков распределительного вала.
4. Изменением количества прокладок, на которые воздействуют кулачки распределительного вала.

	X. Тепловой зазор нормальный, если соответствующий щуп проходит в зазор и 

извлекается из него.
	1) свободно
2) с усилием.


Задание 3
I. ПРОСТЕЙШУЮ ПРОВЕРКУ ИСПРАВНОСТИ ГЕНЕРАТОРА И РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ПРОВОДЯТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ. ПУСКАЮТ ДВИГАТЕЛЬ СТАРТЕРОМ И ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ НАБЛЮДАЮТ ЗА ПОЛОЖЕНИЕМ СТРЕЛКИ АМПЕРМЕТРА. ЕСЛИ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ГЕНЕРАТОР, РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ И ЗАРЯДНАЯ ЦЕПЬ) ИСПРАВНА, ТО СТРЕЛКА АМПЕРМЕТРА БУДЕТ...
1) отклоняться в сторону регистрации зарядного тока.
2) отклоняться в сторону регистрации разрядного тока.
3) сохранять неизменное положение.
II. КОГДА НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАЛО ИЛИ РАВНО НУЛЮ, ПРОВЕРЯЮТ ИСПРАВНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА И РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ПУТЕМ ЗАМЫКАНИЯ ЗАЖИМОВ ГЕНЕРАТОРА...
1) « + » и «Ш»

2) «+» и «—»

3) «—»

III. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРОБОЯ ДИОДОВ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ЗАМЫКАТЬ ЗАЖИМЫ, УКАЗАННЫЕ В ВОПРОСЕ II, БОЛЕЕ ЧЕМ НА ... СЕКУНДЫ НЕЛЬЗЯ.
IV. ЕСЛИ ПРИ ПРОВЕРКЕ, УКАЗАННОЙ В ВОПРОСЕ II, СТРЕЛКА ВОЛЬТМЕТРА, ПОДКЛЮЧЕННОГО К КЛЕММАМ « + » И «—»  ГЕНЕРАТОРА, РЕЗКО ОТКЛОНИТСЯ И ПОКАЖЕТ НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЬШЕ НОРМАЛЬНОГО, ЭТО УКАЖЕТ НА ТО, ЧТО ГЕНЕРАТОР...

1) исправен

2) неисправен
V. ЕСЛИ ПРИ ПРОВЕРКЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ГЕНЕРАТОР ВОЗБУЖДАЕТСЯ, А СТРЕЛКА АМПЕРМЕТРА НЕ РЕГИСТРИРУЕТ ЗАРЯДНЫЙ ТОК, ТО ЭТО УКАЗЫВАЕТ, ЧТО ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО...
1) неисправен регулятор напряжения.
2) неисправна аккумуляторная батарея.
3) неисправен генератор.
	ОПЕРАЦИЯ
	ВИД

	VI. Проверяют исправность генератора по показаниям амперметра?
	1) При ЕО

2) При ТО-1.
3) При ТО-2.
4) При очередном ТО-2 через 25-30 тыс.км пробега.

	VII. Проверяют крепление генератора и при необходимости выполняют подтяжку крепежных мест?
	

	VIII. Проверяют состояние щеток и контактных колец?
	

	IX. Проверяют натяжение ремня привода генератора и при необходимости регулируют натяжение?
	

	X. Проверяют состояние обмоток, выпрямительного блока и других узлов?
	


Задание 4
I. ОБЩУЮ СИЛУ ТРЕНИЯ В РУЛЕВОМ УПРАВЛЕНИИ ПРОВЕРЯЮТ ПРИ... 

1) полностью вывешенных

2) не вывешенных.

II. ПРИ КАКИХ ПОЛОЖЕНИЯХ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ЗАМЕРЯЮТ УСИЛИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА? 

1) В положении, соответствующем движению по прямой.
2) В положении максимального поворота колес вправо.
3) В положении максимального поворота колес влево.
4) Во всех указанных положениях.
III. КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ СТЕПЕНЬ ИЗНОСА ДЕТАЛЕЙ ШАРНИРОВ РУЛЕВЫХ ТЯГ?
1) Выявляют люфт в шарнире при покачивании рулевых тяг рукой.
2) Обхватывают шарнир ладонью, резко поворачивают рулевое колесо.
3) Наблюдают за шарниром во время резкого поворота рулевого колеса.
4) Используют любой из перечисленных способов.
IV. КАК НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫЯВЛЕН БОЛЬШОЙ ЛЮФТ В ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ РУЛЕВЫХ ТЯГ?
1) при износе деталей в допустимых пределах подтянуть резьбовую пробку и установить шплинт.
2) заменить шаровой палец либо сухарики, при необходимости поджать резьбовой пробкой пружину
3) при большом износе заменить шарнир в сборе на новый
4) использовать любой из указанных способов.
V. ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ В ОБЫЧНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ШАРНИРЫ РУЛЕВЫХ ТЯГ СЛЕДУЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ ЧЕРЕЗ... ТЫС. КМ ПРОБЕГА.
1) 20—40

2) 40—60

3) 60—80

4) 80—100.

	ПРИ КАКИХ ВИДАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
	ОТВЕТ:

	VI. Проверяют отсутствие заедания при повороте рулевого колеса?

VII. Смазывают шарнирные соединения рулевых тяг?
VIII. Проверяют уровень масла в картере рулевого механизма и в бачке масляного насоса гидроусилителя?
IX. Подтягивают места крепления картера рулевого механизма?
X. Проверяют шплинтовку и крепление гаек шаровых пальцев?
	1) ЕО.
2) ТО-1.
3) ТО-2


Экзаменационный билет №5

Задание 1 

	УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННЫМ ОТВЕТАМ:
	ОТВЕТЫ

	КАКИМИ МЕТОДАМИ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ ПРОВЕРЯЮТ:
	

	I. Неплотность заклепочных соединений кронштейнов рессор?
	1. Измерением величины углового люфта

	II. Нарушение герметичности пневматического привода тормозов?
	2. Визуальным осмотром

	III. Уровень жидкости в главном тормозном   цилиндре?
	3. Измерением линейкой

	IV. Давление в пневматическом приводе тормозов?
	4. Измерением величины давления манометром

	V. Подтекание тормозной жидкости?
	5. Прослушиванием

	VI. Эффективность действия тормозов?
	6. Простукиванием молотком

	VII. Состояние рессор?
	7. Измерением биения

	VIII. Содержание СО в отработавших газах?
	8. С помощью десселерометра

	IX. Состояние рулевого управления?
	9. С помощью газоанализатора

	X. Состояние карданной передачи?
	


Задание 2

УКАЖИТЕ ПОЗИЦИИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ В МЕСТАХ ПРОПУСКОВ (рис. 1).
I. Перед проверкой и регулировкой тепловых зазоров с головки... блока цилиндров снимают крышку клапанной коробки. 
II. Проворачивают коленчатый вал пусковой рукояткой до совпадения... выреза на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительных  шестерен…
1) первого

2) второго.

3) первого или второго.
III. В положении коленчатого вала, указанном в вопросе II, коромысла первого цилиндра должны...
1. свободно покачиваться.
2. быть неподвижными, нажимая на стержни клапанов.
3. находиться в одном из указанных положений.
IV. Проверку зазора выполняют с помощью щупа..., который устанавливается между стержнем клапана и носком коромысла...

V. Если необходимо отрегулировать зазор, отворачивают гайку... и вращают винт... 

По окончании регулировки заворачивают гайку...
VI. Регулировка натяжения цепи... осуществляется за счет перемещения натяжителя...
VII. Для выполнения регулировки ослабляют фиксирующую гайку... на 1,0—1,5 оборота.
VIII. После ослабления гайки поворачивают коленчатый вал, на котором установлена звездочка...
IX. При этом пружина... действует на плунжер...
X. Под воздействием плунжера перемещается башмак..., который устанавливает необходимое натяжение цепи. По окончании регулировки необходимо затянуть
фиксирующую гайку...
Рис. 1. Регулировка зазора между стержнем клапана и носком коромысла двигателей. 
Рис. 2. Газораспределительный механизм  с  цепной  передачей
[image: image20.jpg]



Задание 3

КАКОВЫ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ:
	НЕИСПРАВНОСТИ
	ПОСЛЕДСТВИЯ:

	I. Обрыва или пробуксовывания ремня вентилятора?
	1) Перегрев двигателя.
2) Переохлаждение двигателя.

	II. Отложения накипи в системе охлаждения?
	

	III. Отсутствия утеплительного чехла двигателя зимой?
	

	IV. Заклинивания клапана термостата в закрытом положении?
	

	V. Заклинивания клапана термостата в открытом положении?
	

	УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.

	VI.Термостат исправен, если при прогреве двигателя до температуры охлаждающей жидкости +80 °с шланг, соединяющий патрубок термостата с верхним бачком радиатора.
	1) остается холодным, а после полного прогрева двигателя температура шланга соответствует температуре охлаждающей жидкости.
2) прогревается до температуры охлаждающей жидкости, а после полного  прогрева становится холодным.

	VII. Каким способом проверяют натяжение приводного ремня насоса охлаждающей жидкости?
	1) измерением усилия, вызывающего проскальзывание ремня на шкиве.
2) измерением общей фактической длины ремня и сравнением ее с номинальным значением.
3) измерением прогиба ветви ремня в средней части.
4) любым из перечисленных способов.

	VIII. Если система охлаждения не имеет расширительного бачка, то в случае заполнения ее антифризом объем последнего должен быть системы.
	1) равен номинальной емкости.
2) меньше номинальной емкости.
3) меньше или равен номинальной емкости.


	IX. .Как следует снимать пробку радиатора для проверки уровня охлаждающей жидкости в верхнем бачке радиатора, если двигатель полностью прогрет?
	1) быстро отвернуть пробку и резким движением руки отвести в сторону.
2) отвернуть пробку, в случае выхода пара повторно закрыть, затем быстро открыть и снять.
3) накрыть пробку мокрой тканью в несколько слоев, снять пробку, оберегая руки и лицо от ожога.
4) снять пробку лишь после того, как температура охлаждающей жидкости понизится до 40 °С.

	X. При сливе воды из системы охлаждения двигателя автомобиля, который хранится зимой в неотапливаемом помещении, необходимо открыть сливные краники.
	1) на нижнем бачке радиатора

2) на блоке цилиндров

3) на радиаторе отопителя

4) во всех перечисленных местах


Задание 4
I. КАКИМ СПОСОБОМ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ЗАЗОРЫ В ПОДШИПНИКАХ ЧЕРВЯКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА?
1) По люфту рулевого колеса.
2) Перемещая в осевом направлении ступицу рулевого колеса.
3) Покачивая рулевую сошку после отсоединения от нее рулевой тяги.
4) Любым из перечисленных способов.
II. КАК ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПОДТЯЖКУ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ ЧЕРВЯКА В РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМАХ ИЗУЧАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ?

1) изменяют число прокладок под нижней крышкой картера
2) с помощью регулировочного винта смещают вал рулевой сошки
3) устанавливают дополнительные прокладки под верхней крышкой картера
4) используют все перечисленные приемы.
III. В РУЛЕВОМ МЕХАНИЗМЕ ПОВЫШЕННЫЕ БОКОВЫЕ ЗАЗОРЫ В ЗАЦЕПЛЕНИИ ЧЕРВЯКА С РОЛИКОМ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ...
1) ступицы рулевого колеса в осевом  направлении (на водителя — от водителя)
2) вала рулевой сошки в осевом направлении
3) головки рулевой сошки после отсоединения от тяги
4) по любому из перечисленных признаков или их сочетанию.
IV. БОКОВОЙ ЗАЗОР В ЗАЦЕПЛЕНИИ ЧЕРВЯКА С РОЛИКОМ РЕГУЛИРУЮТ...
1) подтяжкой подшипников червяка
2) осевым перемещением вала сошки
3) подтяжкой крепления сошки рулевого механизма на ее валу
4) любым указанным способом.
V. КАКИЕ ДЕТАЛИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ ЗАЗОРА В ЗАЦЕПЛЕНИИ ЧЕРВЯКА С РОЛИКОМ В КАРТЕРАХ РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ ИЗУЧАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ?
1) винты, воздействующие на вал рулевой сошки.
2) прокладки, установленные под нижней крышкой картера.
3) прокладки, установленные под верхней крышкой картера.
4) резьбовые пробки шарниров рулевых тяг.
	ПРИ КАКИХ ВИДАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
	ОТВЕТ

	VI. Проверяют отсутствие заедания при повороте рулевого колеса?
	1) ЕО.
2) ТО-1.
3) ТО-2

	VII. Смазывают шарнирные соединения рулевых тяг?
	

	VIII. Проверяют уровень масла в картере рулевого механизма и в бачке масляного насоса гидроусилителя?
	

	I.X Подтягивают места крепления картера рулевого механизма?
	

	X. Проверяют шплинтовку и крепление гаек шаровых пальцев?
	


Экзаменационный билет №6

	Задание 1 

УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННЫМ ОТВЕТАМ:
	ОТВЕТЫ

	КАКИМИ МЕТОДАМИ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ ПРОВЕРЯЮТ: 
	

	I. Работу стоп-сигнала?
	1. Измерением на роликовом стенде.

	II. Исправность клапанов пробок радиатора?
	2. Осмотром следов, оставляемых щетками на мокром стекле.

	III. Натяжение приводных ремней?
	3. Визуальным осмотром.

	IV. Износ рисунка протектора шин?
	4. Измерением времени запуска двигателя.

	V. Плотность прилегания щеток стеклоочистителя?
	5. Нажатием на тормозную педаль.

	VI. Правильность регулировки фар?
	6. Замером с помощью динамометрического ключа.

	VII. Давление, создаваемое топливным насосом системы питания карбюраторного двигателя?
	7. Нажатием пальца.

	VIII. Легкость пуска двигателя?
	8. Замером линейкой.

	IX. Мощность на ведущих колесах?
	9. Прибором НИИАТ Э-6 или К-303

	X. Степень затяжки гаек крепления дисков колес?
	10. Измерением по манометру со шкалой 0—1 кгс/см2 .


Задание 2 
УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННЫМ ОТВЕТАМ:
I. В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ, ЗАПОЛНЕННОЙ АНТИФРИЗОМ, УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ ПРИ ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ, КОТОРЫЙ ПРОВЕРЯЕТСЯ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ, ДОЛЖЕН БЫТЬ...

1) на метке «MIN».
2) выше метки «MIN» на 3—5 см.
3) ниже метки «MIN» на 3—5 см.
4) в одном из указанных положений.
II. ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ УТЕЧКЕ АНТИФРИЗА В ПУТИ В СИСТЕМУ ДОБАВЛЯЮТ...
1) воду.

2) антифриз.
III. ПОДТЕКАНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ КОНТРОЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ В НИЖНЕЙ  ЧАСТИ КОРПУСА ВОДЯНОГО НАСОСА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О...
1) неплотности соединения крышки и корпуса насоса.
2) изнашивании или повреждении деталей сальника.
IV. ПРИ УДАЛЕНИИ НАКИПИ, КОТОРАЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И УХУДШАЕТ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ, ИСПОЛЬЗУЮТ ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ. ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ОТЛОЖЕНИИ НАКИПИ ЕЕ УДАЛЕНИЕ ПРОИЗВОДЯТ ПУТЕМ ПРОМЫВКИ...
1) отдельно радиатора и рубашки охлаждения двигателя.
2) вместе одним и тем же раствором для всех приборов.
3) раздельно или вместе в зависимости от особенностей двигателя.
V. ПОСЛЕ СЛИВА РАСТВОРА, ИСПОЛЬЗОВАННОГО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ, СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОМЫВАЮТ ВОДОЙ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ПОДАЧУ 10—15-КРАТНОГО ОБЪЕМА В НАПРАВЛЕНИИ... ЦИРКУЛЯЦИИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ.
1) обратной.


2) прямой.
ПРИ КАКИХ ВИДАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

	
	ОТВЕТ

	VI. Проверяют герметичность системы охлаждения и уровень жидкости в ней.
	1) ЕО
2) ТО-1

3) ТО-2

4) СО.

	VII. Проверяют и при необходимости регулируют натяжение приводного ремня насоса и вентилятора.
	

	VIII. При необходимости доливают охлаждающую жидкость.
	

	IX. Проверяют и при необходимости закрепляют вентилятор, радиатор, жалюзи.
	

	X. Промывают радиатор и полость рубашки охлаждении от накипи?
	


Задание 3
	ВОПРОС
	ОТВЕТ

	I. Отказом системы зажигания называется нарушение работоспособности, при котором...

	1) угол опережения зажигания на несколько градусов больше или меньше оптимального.

2) искрообразование отсутствует либо искровой разряд не воспламеняет рабочую смесь.

3) возникает калильное зажигание или происходит детонационное сгорание рабочей смеси.

4) вследствие слабого разряда между электродами свечи смесь сгорает не полностью.

5) имеет место любая из перечисленных неисправностей.

	II. Невозможность осуществить пуск двигателя при исправной работе стартера...

	1) всегда связана с отказом системы зажигания.
2) может быть обусловлена только неисправностями системы питания.

3) во всех случаях указывает на неисправность систем питания и зажигания.
4) в большинстве случаев возникает вследствие  неисправностей системы питания или зажигания.

	III. Какие устройства системы зажигания в случае их неисправности могут вызвать отказ системы в целом?
	1) Свечи зажигания.
2) Прерыватель.
3) Распределитель.
4) Катушка зажигания.

5) Выключатель зажигания.
6) Любое из указанных устройств.

	IV. Какие из перечисленных неисправностей не могут являться причинами образования слабого искрового разряда между электродами свечи зажигания?
	1) Окисление, замасливание и подгорание контактов прерывателя.
2) Пробой конденсатора прерывателя на корпус (массу).
3) Обрыв провода конденсатора или пробой изоляции его обкладок.
4) Пониженное напряжение на выводах аккумуляторной батареи.
5) Обрыв цепей низкого напряжения.

	V. Снижение мощности и экономичности двигателя может быть вызвано...

	1) неисправностью центробежного регулятора.
2) неисправностью вакуумного регулятора опережения зажигания.
3) неправильной установкой момента зажигания.
4) любой из указанных неисправностей.


	КАКОВЫ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ: 
	ПОСЛЕДСТВИЯ

	VI. Отложения нагара на нижней части изолятора свечи зажигания?
VII. Образования трещин на изоляторе, вызывающих частичную утечку тока на корпус?

VIII. Пробоя изолятора одной из свеч зажигания на корпус?
IX. Пробоя изоляторов большинства свечей на корпус?
X. Увеличенного или уменьшенного зазора между электродами свечи?
	1) Неустойчивая работа двигателя

2) Невозможность пуска двигателя

3) Прекращение работы двигателя


Задание 4.
УКАЖИТЕ НОМЕР, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ. 

КАКОВЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА АВТОМОБИЛЯ ГАЗ?

	ВОПРОС 
	ОТВЕТ 

	ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ
	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

	I. Увеличенный свободный ход рулевого колеса (более 40 мм при измерении на ободе)
	1.Неправильная установка сошки на шлицах вала сошки или неправильно отрегулирован болт ограничения поворота

2. Отсутствие зазора в зацеплении червяка с роликом, чрезмерная затяжка подшипников червяка, ступенчатый износ ролика или червяка 

3. Отсутствие смазки, разрушение рабочих поверхностей ролика или червяка

4. Большой боковой зазор в за​цеплении червяка с роликом, нарушение регулировки подшипников червяка вследствие их износа

5. Люфт подшипников червяка вследствие их износа

	II. Заедание в рулевом механизме 
	

	III. Скрипы или стуки при повороте рулевого колеса
	

	IV. Недостаточный поворот передних колес в одну из сторон
	

	V. Осевое перемещение рулевого вала, ощутимое на рулевом колесе 
	


КАКОВЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РУЛЕВОГО ПРИВОДА АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ

	Признаки неисправности
	Возможные причины

	VI. 1.Увеличенный свободный ход рулевого колеса, более 40 мм при измерении на ободе
	1. Не затянуты концы пальцев шарниров рулевых тяг или конусы рычагов тяг

2. Деформация поперечной рулевой тяги

3. Увеличенные зазоры в шарнирах рулевых тяг

4. Изношены резиновые подушки в кронштейнах крепления передних рессор

	VII. Стуки в передней части автомобиля
	

	VIII. «Виляние» передних колес
	

	X. Схождение колес меньше нормы
	


Экзаменационный билет №7

Задание 1

	УКАЖИТЕ НОМЕР, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ. 
	ОТВЕТЫ

	ПРИ КАКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ТРАНСМИССИИ НЕОБХОДИМО: 
	

	I. Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход падали сцепления?
	1. Ежедневном 

техническом обслуживании (ЕО)?

	II. Проверить работу сцепления и коробки перемены передач на ходу?
	2. Техническом 

обслуживании № 1 (ТО-1)?

	III. Проверить герметичность и состояние .картера коробки перемены передач, при необходимости устранить неисправность?
	3. Техническом обслуживании № 2 (ТО-2)?

	IV. Проверить состояние оттяжной пружины и действие привода педали сцепления?
	4. Сезонном 

техническом обслуживании (СО)?

	V. Проверить крепление коробки перемены передач к картеру сцепления?
	

	VI. Прочистить сапуны коробки перемены передач?
	

	VII. Проверить уровень масла в коробке перемены передач и при необходимости долить?
	

	VIII. Смазать втулки вала педали сцепления?
	

	IX. Определить люфты в коробке перемены передач на каждой передаче?
	

	X. Слить отработавшее масло из коробки перемены передач; залить чистое масло?
	


Задание 2

КАКОВЫ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (ПРАВЫЙ СТОЛБЕЦ) НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАБОТУ СМАЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ?

	НЕИСПРАВНОСТИ
	ПОСЛЕДСТВИЯ

	I. Сильно изношенные коренные и шатунные подшипники коленчатого вала.
	1) пониженное давление в системе смазки.
2) повышенное давление в системе смазки.

	II. Заклинивание редукционного клапана в открытом положении.

	

	III.Заклинивание редукционного клапана в закрытом положении.
	

	IV. Применение летом масел, предназначенных для эксплуатации зимой.
	

	V. Сильно изношенные детали  масляного насоса.
	

	УКАЖИТЕ НОМЕР, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
	

	VI. Проверка уровня масла в двигателе с помощью щупа выполняется
на работающем двигателе в режиме, холостого хода. сразу же после остановки двигателя…
	1) через 3—4 мин после остановки двигателя.
2) в любом из указанных случаев.

	VII. Снижение уровня масла в поддоне картера в процессе длительной эксплуатации автомобиля...
	1) во всех случаях свидетельствует о неисправном техническом состоянии узлов, механизмов и систем двигателя.
2) во всех случаях не является признаком неисправности.

3) во всех случаях служит показателем технического состояния двигателя.

	VIII. Сливать отработанное масло из системы смазки следует...
	1) сразу же после выключения двигателя.
2) после снижения температуры охлаждающей жидкости до 40.°С.
3) после охлаждения двигателя до температуры окружающей среды.
4) на холодном или горячем двигателе в зависимости от его конструктивных особенностей.


	IX. Замена фильтрующего элемента, промывка корпусов масляных фильтров и промывка фильтров вентиляции картера производится, как правило...
	1) при каждой смене масла в двигателе.
2) как при смене, так и при доливке масла.
3) при загрязнении корпусов фильтров.
4) во всех перечисленных случаях.


	X. Каким способом проверяют исправность фильтра центробежной очистки?
	1) Прослушиванием гудения фильтра в течение 2—3 мин после остановки двигателя.
2) Внешним осмотром степени загрязнения масла после пробега 1000 км.
3) Контролируя расход (угар) масла на 100 км пробега.
4) Любым из перечисленных способов.


Задание 3
I. ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ, ПРИ КОТОРОЙ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПУСКАЕТСЯ, СЛЕДУЕТ ПОСТУПИТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ. ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ, ВЫНУТЬ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПРОВОД ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛЕММЫ КРЫШКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ И УСТАНОВИТЬ ЕГО НАКОНЕЧНИК НА РАССТОЯНИИ 3—5 ММ ОТ КОРПУСА ДВИГАТЕЛЯ. ЕСЛИ ПРИ РАЗМЫКАНИИ КОНТАКТОВ В ЗАЗОРЕ ПОЯВИТСЯ ИСКРА, ТО ЭТО УКАЗЫВАЕТ НА...
1) исправность всей системы зажигания, за исключением высоковольтных 

проводов.
2) исправность всей системы, за исключением расределителя.
3) неисправность распределителя, свечей и (или) высоковольтных проводов.
4) неисправность катушки зажигания и выключателя зажигания.
II. Контакты прерывателя (см. вопрос I) можно размыкать...
1) вращением коленчатого вала с помощью стартера или рукояткой.
2) перемещением вручную рычажка подвижного контакта прерывателя.
3) вращением вручную в обе стороны ротора распределителя.
4) любым из перечисленных способов.
III. ПРОВЕРКУ ИСПРАВНОСТИ РОТОРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ МОЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ СЛЕДУЮЩИМ СПОСОБОМ. ОТСОЕДИНИТЬ ПРОВОД ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛЕММЫ КРЫШКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ, СНЯТЬ КРЫШКУ С КОРПУСА ПРЕРЫВАТЕЛЯ И ПОДНЕСТИ НАКОНЕЧНИК ПРОВОДА К ТОКОВЕДУЩЕЙ ПЛАСТИНЕ 3 РОТОРА, ОСТАВИВ МЕЖДУ НИМИ ЗАЗОР 1—3 ММ. ЕСЛИ  ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ В МОМЕНТ РАЗМЫКАНИЯ КОНТАКТОВ В НАЗВАННОМ ЗАЗОРЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ИСКРОВОЙ РАЗРЯД, ТО РОТОР...
1) исправен
2) неисправен
IV. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ, ПОДАЕТСЯ  ЛИ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ К ЭЛЕКТРОДАМ СВЕЧЕЙ, ПОСТУПАЮТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ. ВКЛЮЧАЮТ ЗАЖИГАНИЕ, ОТСОЕДИНЯЮТ ОТ НАКОНЕЧНИКОВ СВЕЧЕЙ ПРОВОДА И, УСТАНОВИВ ИХ НА РАССТОЯНИИ 3—5 ММ ОТ КОРПУСА ДВИГАТЕЛЯ, ВРАЩАЮТ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ. ЕСЛИ В ЗАЗОРАХ ПОЯВЛЯЕТСЯ ИСКРА, ТО НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ НЕВОЗМОЖНОСТИ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ...
1) катушки зажигания
2) выключателя зажигания
3) ротора распределителя

4) свечей зажигания
5) конденсатора
V. ЕСЛИ ПРИ ПОИСКЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА В РАБОТЕ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ ВЫЯВЛЕН СИЛЬНЫЙ НАГРЕВ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ, ТО НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ...
1) обрыв в цепи первичной обмотки
2) пробой на массу вторичной обмотки
3) обрыв в цепи вторичной обмотки
4) любая из указанных неисправностей
	К КАКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ В РАБОТЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ПРИВОДИТ:

	VI. Незначительное окисление контактов прерывателя?
	1) К снижению громкости сигнала.

2) К самопроизвольному включению.

3) К отказу в работе.

	VII. Обрыв провода в цепи сигнала?
	

	VIII. Нарушение регулировки сигнала?
	

	IX. Замыкание на массу провода,
соединяющего изолированную клемму
на корпусе реле сигнала с кнопкой включения?
	

	X. Сильное окисление контактов кнопки?
	


Задание 4 

	УКАЖИТЕ НОМЕР, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ. 
	

	I. Чему равна величина предельно допустимого люфта рулевого колеса в положении, соответствующем движению по прямой автомобиля КамаЗ-4310?
	1. 5°.

2. 10°.

3. 15°

4. 20°

5. 25°.

	П. Чему равна величина предельно допустимого люфта рулевого колеса нового автомобиля ЗИЛ-130?
	1. 5°

2. 10°

3. 15°

4. 20°

5. 25°.

	

	III. Какие прокладки предназначены для регулировки затяжки подшипников червяка?

	IV. Какую деталь перемещают в осевом направлении при регулировке зазора в зацеплении червяка с роликом?

	V. Какую деталь необходимо поворачивать при регулировке зазора в зацеплении червяка с ро​ликом?

	VI. Какую деталь необходимо отвернуть перед регулировкой зазора в зацеплении червяка с роликом?

	VII. Какая деталь предотвращает самопроизвольное отворачивание регулировочного винта?

	VIII. Какие детали необходимо заворачивать для устранения люфта в шарнирных соединениях рулевых тяг?

	IX. Какая деталь ограничивает и при необходимости регулирует максимальный угол поворота передних колес?

	X. Через какие узлы подается смазка к шарнирным соединениям рулевых 
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Рис 1. Операции технического обслуживания рулевого управления автомобиля ГАЗ




Экзаменационный билет №8

Задание 1

	УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
	ОТВЕТЫ

	ПРИ КАКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ТРАНСМИССИИ И ХОДОВОЙ ЧАСТИ НЕОБХОДИМО: 
	

	I. Проверить состояние шарниров и крепление фланцев карданных валов?
	1. Ежедневном 

техническом обслуживании (ЕО)?

	П. Смазать шлицы карданных валов?
	2. Техническом 

обслуживании № 1 (ТО-1)?

	III. Проверить работу карданной передачи и ведущего моста на ходу?
	3. Техническом обслуживании № 2 (ТО-2)?

	IV. Слить отработавшее масло в картере ведущего моста, промыть сапун и залить чистое масло?
	4. Сезонном 

техническом обслуживании (СО)?

	V. Смазать подшипник промежуточной опоры карданного вала?
	

	VI. Проверить уровень масла в картере ведущего моста, промыть сапун, долить масло? 
	

	VII. Проверить герметичность и состояние картера ведущего моста?
	

	VIII. Проверить состояние и крепление промежуточной опоры к раме?
	

	IX. Проверить и закрепить гайки шпилек полуосей?
	

	X. Определить суммарный люфт главной передачи?
	


Задание 2
I. ЕСЛИ ПРИ СЛИВЕ МАСЛА БУДЕТ ОБНАРУЖЕНО, ЧТО СИСТЕМА СМАЗКИ СИЛЬНО ЗАГРЯЗНЕНА БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ, НЕОБХОДИМО ПРОМЫТЬ ЕЕ. ПРИ ПРОМЫВКЕ В ПОДДОН КАРТЕРА ЗАЛИВАЮТ...
1) индустриальное масло.
2) веретенное масло.
3) чистое моторное масло прежней вязкости.
4) любое из перечисленных масел.
II. ПРОМЫВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ...
1) на неработающем двигателе масла в поддоне в течение 2—3 ч.
2) путем пуска двигателя и его эксплуатации под нагрузкой в течение 2—3 ч.
3) работой двигателя на холостом ходу в течение 10 мин без трогания автомобиля с места.
4) любым из указанных способов.
III. ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОСАДКА ИЗ РОТОРА ФИЛЬТРА ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ОЧИСТКИ ЕГО СЛЕДУЕТ ПРОМЫВАТЬ В...
1) бензине.


3) дизельном топливе.
2) керосине.


4) любой из указанных жидкостей.
IV. МАСЛО, СЛИВАЕМОЕ ИЗ ПОДДОНА КАРТЕРА,...
1) разрешается сливать в канализацию при наличии очистных сооружений.
2) подлежит сбору для последующей переработки и применения.
3) разрешается выливать или собирать  для  последующей переработки в зависимости от местных условий.
V. ЕСЛИ ПОСЛЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ В МАСЛЕ ОБНАРУЖИТСЯ ВОДА,...
1) следует масло слить и заправить двигатель новым маслом нужной марки.
2) следует продолжить эксплуатацию до ближайшего планового технического обслуживания и затем заменить масло.
3) можно действовать любым из этих способов.
III. КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫЗЫВАЕТ ЗАЕДАНИЕ ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ В ПРОБКЕ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА?
1) горючая смесь обедняется.
2) горючая смесь обогащается.
IV. КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОБОГАЩЕНИЕ ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ?
1) неплотное прилегание карбюратора к впускной трубе.
2) частичное засорение топливопроводов.
3) засорение воздушного фильтра.
4) засорение топливного фильтра в крышке поплавковой камеры.
V. КАКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ СОЗДАЕТ НАИБОЛЬШУЮ УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ?
1) воздушный клапан в пробке горловины бака постоянно открыт.
2) воздушный фильтр неплотно прилегает к воздушному патрубку.
3) подтекание топлива в местах соединений приборов системы.
4) частичное засорение воздушного фильтра.
ПРИ КАКИХ ВИДАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

	VI. Проверяют уровень масла в картере двигателя
	1) ТО-1

	VII. Сливают отстой из масляных фильтров
	2) ТО-2

	VIII. Проверяют и при необходимости подтягивают места крепления приборов смазочной системы
	3) СО

	IX. Заменяют марку масла и при необходимости отключают масляный радиатор
	4) ЕО.

	X. При необходимости доливают масло
	


Задание 3

	ПРИЗНАКИ
	ДЕЙСТВИЯ

	I. Для выявления причины отказа в работе системы зажигания применяют контрольную лампу, которую присоединяют в цепях низкого напряжения... проверяемым участкам.
	1) параллельно

2) последовательно.


	II. Контрольная лампа подключена одним проводом к изолированной клемме на корпусе прерывателя, а другим — к корпусу. зажигание включено. если прове​ряемая цепь исправна, то лампа..
	1) светится при разомкнутых контактах прерывателя.
2) не светится при разомкнутых контактах.
3) светится при любом положении контактов.
4) не светится при любом положении контактов.

	III. Подключение контрольной лампы способом, указанным в вопросе II, позволяет проверить техническое состояние...
	1) конденсатора прерывателя.
2) контактов прерывателя
3) первичной обмотки катушки зажигания
4) проводов высокого напряжения
5) свечей зажигания. 
6) всех перечисленных элементов.

	IV. Каковы характерные признаки пробоя конденсатора на корпус?
	1) Сильное искрение между контактами прерывателя при их размыкании.
2) Отсутствие искрения между контактами прерывателя.
3) Сильный искровой разряд между электродами свечи.
4) Отсутствие искры между электродами свечей в цилиндрах.


	V. Для проверки технического состояния конденсатора от изолированной клеммы на корпусе прерывателя отсоединяют два провода: конденсатора и соединенный с катушкой зажигания. включив зажигание, вводят в соприкосновение наконечники обоих проводов. если в момент касания между наконечниками этих проводов появится искрение, это свидетельствует о...
	1) пробое конденсатора на корпус.
2) обрыве провода конденсатора.
3) пробое изоляции обкладок конденсатора без их замыкания.
4) любой из указанных неисправностей или их сочетании.


	КАКОВЫ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ: 
	ОТВЕТЫ:

	VI.Отложения нагара на нижней части изолятора свечи зажигания?
VII. Образования трещин на изоляторе, вызывающих частичную утечку тока на корпус?
VIII. Пробоя изолятора одной из свеч зажигания на корпус?
IX. Пробоя изоляторов большинства свечей на корпус?
X. Увеличенного или уменьшенного зазора между электродами свечи?
	1) Неустойчивая работа двигателя

2) Невозможность пуска двигателя

3) Прекращение работы двигателя


Задание 4

УКАЖИТЕ НОМЕР, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.

КАКОВЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ?

	ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

	I. Увеличенный свободный ход рулевого колеса
	1. Повышенный зазор в зубчатом зацеплении рулевого механизма
2. Недостаточная затяжка упорных подшипников винта рулевого управления, повышенные зазоры в карданных сочленения.

3. Недостаточный уровень масла в бачке, недостаточное натяжение ремня привода насоса, за​сорение сетчатого фильтра, наличие воздуха в системе

4. Уровень масла выше метки
5. Заедание перепускного клапана насоса в открытом положении, отвертывание седла предо​хранительного клапана насоса

	II. Стук в рулевом механизме
	

	III. Выбрасывание масла через сапун  насоса  
	

	IV. Отсутствие усиления при различной частоте вращения коленчатого вала двигателя
	

	V. Повышенный шум при работе насоса
	


УКАЖИТЕ НОМЕР, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ. 

КАКОВЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-3307?

	ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ
	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

	VI. Увеличенный свободный ход рулевого колеса (более 40 мм при измерении на ободе)
	1.Неправильная установка сошки на шлицах вала сошки или неправильно отрегулирован болт ограничения поворота

2. Отсутствие зазора в зацеплении червяка с роликом, чрезмерная затяжка подшипников червяка, ступенчатый износ ролика или червяка.

3. Отсутствие смазки, разрушение рабочих поверхностей ролика или червяка

4. Большой боковой зазор в зацеплении червяка с роликом, нарушение регулировки подшипни​ков червяка вследствие их износа

5. Люфт подшипников червяка вследствие их износа

	VII. Заедание в рулевом механизме.
	

	VIII. Скрипы или стуки при повороте рулевого колеса
	

	IX. Недостаточный поворот передних колес в одну из сторон
	

	X. Осевое перемещение рулевого вала, ощутимое на рулевом колесе.
	


Экзаменационный билет №9
Задание 1

	УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМ У ОТВЕТУ.
	ОТВЕТЫ

	ПРИ КАКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ НЕОБХОДИМО:
	

	I. Проверить крепление стремянок рессор и при необходимости  устранить неисправность?
	1. Ежедневном

техническом обслуживании (ЕО)?

2. Техническом

обслуживании № 1 (ТО-1)?

3. Техническом обслуживании № 2 (ТО-2)?

4. Сезонном

техническом обслуживании (СО)?

	II. Заменить смазку в подшипниках ступиц колес передней оси?
	

	III. Отрегулировать подшипники ступиц колес?
	

	IV. Проверить состояние шин и давление воздуха в них?
	

	V. Проверить, при необходимости отрегулировать схождение передних колес?
	

	VI. Проверить осмотром состояние рамы, рессор, подрессорников, шин, проверить крепление колес?
	

	VII. Смазать пальцы рессор?
	

	VIII. Заменить масло в амортизаторе?
	

	IX. Смазать шкворни поворотных цапф?
	

	X. Заменить смазку в подшипниках ступиц колес заднего моста?
	


Задание 2
КАКОВЫ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ КАРБЮРАТОРА, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ:

	ПРИЗНАКИ
	ПРИЧИНЫ

	I. Дымный выхлоп?
	1) Приготовление  карбюратором горючей смеси, обогащенной по сравнению с необходимой для нормальной работы.
2) Приготовление карбюратором обедненной смеси по сравнению со смесью, обеспечивающей нормальную работу.

	II. Хлопки в карбюраторе?
	

	III. Повышенный расход топлива?
	

	IV. Перегрев двигателя?
	

	V. Падение мощности?
	


УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМ У ОТВЕТУ.

VI. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАРБЮРАТОРОМ ГОРЮЧИХ СМЕСЕЙ, СОСТАВ КОТОРЫХ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ, МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНО...
1) засорением жиклеров и клапанов карбюратора.
2) неисправностями топливного насоса.
3) засорением топливных и воздушных фильтров.
4) засорением топливопроводов.
5) любой из перечисленных причин.
VII. ОТСУТСТВИЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА К КАРБЮРАТОРУ МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ СЛЕДСТВИЕМ НЕИСПРАВНОСТИ...
1) бензобака.

2) бензонасоса.

3) топливных фильтров. 

4) любого из названных узлов.
VIII. КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫЗЫВАЕТ ЗАЕДАНИЕ ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ В ПРОБКЕ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА?
1. Горючая смесь обедняется.
2. Горючая смесь обогащается.
IX. КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОБОГАЩЕНИЕ ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ?
1. Неплотное прилегание карбюратора к впускной трубе.
2. Частичное засорение топливопроводов.
3. Засорение воздушного фильтра.
4. Засорение топливного фильтра в крышке поплавковой камеры.
X. КАКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ОЗДАЕТ НАИБОЛЬШУЮ УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ?
1. Воздушный клапан в пробке горловины бака постоянно открыт.
2. Воздушный фильтр неплотно прилегает к воздушному патрубку.
3. Подтекание топлива в местах соединений приборов системы.
4. Частичное засорение воздушного фильтра.
Задание 3

I. КАКОВЫ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБРЫВА ПРОВОДНИКА, СОЕДИНЯЮЩЕГО КОНДЕНСАТОР С КЛЕММОЙ НА КОРПУСЕ ПРЕРЫВАТЕЛЯ?
1) Полное отсутствие искры между электродами свечи.
2) Сильное искрение между контактами прерывателя.
3) Слабое искрение между электродами свечи.
4) Отсутствие искрения между контактами прерывателя.
II. ОБРЫВ ПРОВОДНИКА КОНДЕНСАТОРА ИЛИ ПРОБОЙ ИЗОЛЯЦИИ (ДИЭЛЕКТРИКА) БЕЗ ЗАМЫКАНИЯ ОБКЛАДОК МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЯВЛЕН СЛЕДУЮЩИМ СПОСОБОМ: ВЫНИМАЮТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПРОВОД ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛЕММЫ НА КРЫШКЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ И УСТАНАВЛИВАЮТ НАКОНЕЧНИК ПРОВОДА НА РАССТОЯНИИ 3—5 ММ ОТ КОРПУСА (МАССЫ), ВКЛЮЧАЮТ ЗАЖИГАНИЕ И ПРОВОРАЧИВАЮТ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ ПУСКОВОЙ РУКОЯТКОЙ. ЕСЛИ КОНДЕНСАТОР НЕИСПРАВЕН, ТО В ЗАЗОРЕ МЕЖДУ НАКОНЕЧНИКОМ ПРОВОДА И КОРПУСОМ...
1) не будет возникать электрического разряда.
2) появится очень слабый искровой разряд.
3) возникнет сильный искровой разряд.
4) будет наблюдаться одно из указанных явлений.
	КАКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ  КОНДЕНСАТОРА МОГУТ ВЫЗВАТЬ:
	ОТВЕТЫ:

	III. Внезапную остановку двигателя?

IV. Возникновение  перебоев в работе?
	1) Обрыв проводника, соединяющего конденсатор с изолированной клеммой на корпусе прерывателя.
2) Пробой конденсатора на корпус.
3) Уменьшение емкости  конденсатора вследствие 

пробоя диэлектрика (без замыкания обкладок) .


V. ЕСЛИ КОНДЕНСАТОР ИСПРАВЕН, А ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НЕУСТОЙЧИВО, ТО ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ ПРИЧИН ЭТОГО МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ОДНОЙ ИЗ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ. ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОЙ СВЕЧИ НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ПООЧЕРЕДНО ОТКЛЮЧАЮТ СВЕЧНЫЕ ПРОВОДА ОТ КЛЕММ НА КРЫШКЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ, А ЗАТЕМ ВНОВЬ УСТАНАВЛИВАЮТ КАЖДЫЙ ПРОВОД В ГНЕЗДО КЛЕММЫ. НЕИСПРАВНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ, ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ КОТОРОЙ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ...
1) заметно снижается.
2) заметно увеличивается.
3) остается прежней.
	ПРИ КАКИХ ВИДАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
	Ответы:

	I. Проверяют и подтягивают крепление прерывателя-распределителя и катушки зажигания?
II. Смазывают вал привода кулачка прерывателя?
III. Проверяют состояние свечей и необходимости очищают их от нагара?
IV. Регулируют зазор между электродами свечей?
V. Проверяют на стенде работу прерывателя-распределителя?
	1) ТО-1.
2) ТО-2.
3) СО.


Задание 4
УКАЖИТЕ НОМЕР, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ. 

1. С какой деталью постоянно зацеплен зубчатый сектор?

II. Какую деталь перемещают в осевом направлении для регулировки зазора в зацеплении зубчатого сектора с поршнем-рейкой?

III. С помощью какого винта регулируют зазор в зацеплении зубчатого сектора с поршнем-рейкой?

1V. Какой цифрой обозначена контргайка регулировочного винта?

V. Какая деталь уплотняет место соединения регулировочного винта с картером рулевого механизма?

VI. Какие устройства уплотняют место соединения винта рулевого механизма с верхней крышкой?

VII. Какие устройства уплотняют место соединения вала рулевой сошки с картером рулевого механизма?

VIII. Какой цифрой обозначена сливная пробка?
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Рис 1. Операции технического  обслуживания рулевого управления автомобиля 

ЗИЛ-4314.

3.3 Время на выполнение:
подготовка 5 мин.;

выполнение 45  мин.;

оформление и сдача 10 мин.;

всего1часа 0 мин.
3.4 Шкала оценки образовательных достижений

Экзаменационный билет №10

Задание 1

	УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
	ОТВЕТЫ

	ПРИ КАКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО:
	1. Ежедневном

техническом обслуживании (ЕО)?

2. Техническом

обслуживании № 1 (ТО-1)?

3. Техническом обслуживании № 2 (ТО-2)?

4. Сезонном

Техническом обслуживании (СО)?

	I. Проверить свободный ход рулевого колеса и убедиться в отсутствии заедания.
	

	П. Проконтролировать уровень масла в картере рулевого механизма, при необходимости долить? 
	

	III. Проверить состояние привода рулевого управления?
	

	IV. Проконтролировать работу рулевого управления на ходу?
	

	V. Проверить шплинтовку гаек шаровых пальцев, рулевой сошки, рычагов поворотных цапф?
	

	VI. Проконтролировать крепление картера рулевого механизма в раме?
	

	VII. Проверить крепление рулевой колонки к кронштейну кабины?
	

	VIII. Проверить крепление рулевого колеса на валу рулевого механизма?
	

	IX. Обмазать шарниры рулевых тяг?
	

	X. Заменить масло в картере рулевого механизма? 
	


Задание 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

КАКОВЫ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ:

	ПРИЗНАКИ
	ПРИЧИНЫ

	I. Неплотного закрытия клапана подачи топлива в карбюраторе?
	1) Перерасход топлива.

2) Дымный выхлоп.

3) Перегрев двигателя.

4) Хлопки в карбюраторе.

	II. Частичного засорения воздушных жиклеров главной дозирующей системы?
	

	III. Понижения уровня топлива в поплавковой камере?
	

	IV. Неплотного закрытия клапана экономайзера?
	

	V. Неполного открытия воздушной заслонки при работе двигателя в режиме средних нагрузок?
	


УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
VI. Уровень топлива в поплавковой камере проверяют...
1) в большинстве случаев без снятия крышки карбюратора.
2) после снятия крышки, если карбюратор не имеет смотрового окна.
3) во всех случаях после снятия крышки поплавковой камеры.
VII. Каким способом в карбюраторах изучаемых автомобилей не регулируют уровень топлива в поплавковой камере?
1. Изменением толщины прокладок под седлом игольчатого клапана.
2. Подгибанием ограничителя рычага, упирающегося в стенку камеры.
3. Подгибанием или отгибанием упорной пластины рычага поплавка.
VIII. Как очищают отверстия топливных и воздушных жиклеров?
1. Промывают в керосине и продувают сжатым воздухом. 

2. Промывают в теплой воде и высушивают.
3. Прочищают мягкой проволокой и продувают воздухом.
4. Используют любой из указанных способов или их сочетание.
IX. При разборке и сборке карбюратора...
1) допускается использование жиклеров того же назначения от других карбюраторов.
2) разрешается только смена местами одинаковых по назначению жиклеров.
3) можно применять другие жиклеры, имеющие те же присоединительные размеры.
4) запрещается перестановка и применение других жиклеров.
X. При продувке жиклеров и каналов карбюратора подводить сжатый воздух...
1) нельзя только к главным топливным жиклерам.
2) разрешается ко всем жиклерам как воздушным, так и топливным.
3) запрещается к штуцеру для подвода топлива и к балансировочному отверстию. 
4) разрешается ко всем без исключения жиклерам и отверстиям.
Задание 3
I. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ НЕДОСТАТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ СТАРТЕРОМ?
1) Подгорание контактного диска и торцов зажимов тягового реле.
2) Большой износ по высоте щеток стартерного коллектора.
3) Замасливание и окисление коллектора.
4) Плохой контакт в соединениях проводов.
5) Любые из перечисленных неисправностей.
II. КАКИЕ ПРИЧИНЫ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ОТКАЗ В РАБОТЕ ТЯГОВОГО РЕЛЕ СТАРТЕРА?
1) Неисправность выключателя зажигания.
2) Неисправность реле включения стартера.
3) Ненадежный контакт в соединении тягового реле с полюсным башмаком.
4) Обрыв провода, соединяющего реле включения стартера и тяговое реле.
5) Любая из перечисленных неисправностей.
III. ЕСЛИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СТАРТЕРА СЛЫШЕН ЩЕЛЧОК, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЕ ТЯГОВОГО РЕЛЕ, А ЯКОРЬ СТАРТЕРА НЕ НАЧИНАЕТ ВРАЩАТЬСЯ, ТО ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ВСЛЕДСТВИЕ...
1) подгорания контактного диска и торцов зажимов тягового реле.
2) большого износа щеток и замасливания коллектора стартера.
3) обгорание контактов выключателя зажигания и стартера.

4) любой из перечисленных причин.
IV. ЕСЛИ ПОСЛЕ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ЯКОРЬ СТАРТЕРА ПРОДОЛЖАЕТ ВРАЩАТЬСЯ ПОСЛЕ ПОВОРОТА КЛЮЧА В ВЫКЛЮ​ЧАТЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО», ТО ЭТО МОЖЕТ УКАЗЫВАТЬ НА...
1) неисправность реле включения стартера.
2) заедание муфты свободного хода на валу якоря стартера.
3) обрыв в обмотках полюсных башмаков.

4) плохой контакт между щетками и коллектором якоря.
V. ЕСЛИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СТАРТЕРА ЕГО ШЕСТЕРНЯ ЗАЦЕПЛЯЕТСЯ С ЗУБЧАТЫМ ВЕНЦОМ МАХОВИКА, ЯКОРЬ НАЧИНАЕТ ВРАЩАТЬСЯ, А КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ НЕ ВРАЩАЕТСЯ, ТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ...
1) сильно изношены детали муфты свободного хода.
2) неисправен выключатель зажигания и стартера.
3) произошло заклинивание обойм в муфте свободного хода.
4) произошел обрыв обмоток тягового реле.

5) имеет место любая из перечисленных неисправностей.

	ПРИ КАКИХ ВИДАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
	ОТВЕТЫ:

	VI. Очищают стартер от пыли и грязи?

VII. Проверяют и при необходимости подтягивают места креплений стартера к картеру маховика?
VIII. Подтягивают места крепления наконечников проводов?
 
IX. Проверяют состояние коллектора и щеток?
	1) ЕО.
2) TO-I.
3) ТО-2.


X. ПРИ ПРОВЕРКЕ НА СТЕНДЕ РАБОТЫ СТАРТЕРА, СНЯТОГО С АВТОМОБИЛЯ, ЕГО НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЯЮТ И ПОДКЛЮЧАЮТ К АККУМУЛЯТОРУ ИЛИ ИНОМУ ИСТОЧНИКУ ТОКА, ИСПОЛЬЗУЯ...
1) только провода большого сечения.
2) провод любого сечения, не вызывающего сильного нагрева.
3) провод любого сечения с толстой изоляцией.
Задание 4
I. Какие требования предъявляются к техническому состоянию рабочих тормозных систем?
1) При нажатии на тормозную педаль тормозные механизмы одной оси должны срабатывать одновременно.
2) Эффективность торможения (определяемая длиной тормозного пути) не должна превышать установленного значения.
3)При полностью отпущенной тормозной педали недолжно быть подтормаживания колес.
4) Должны выполняться все перечисленные требования.
II. Эксплуатация автомобиля запрещена, если стояночная тормозная система...
не обеспечивает неподвижное состояние (удержание) автомобиля на определенном уклоне.
1) имеет неисправное запирающее устройство рычага или рукоятки.
2) не обеспечивает эффективность торможения такую же, как рабочая тормозная система.
3) имеет привод, в котором свободный ход рычага или рукоятки превышает установленное значение.
4) имеет хотя бы одну из перечисленных неисправностей.
III. Какие параметры, характеризующие техническое состояние тормозной системы, проверяют при ходовых испытаниях?
1. Свободный ход педали.
2. Замедление.
3. Давление в приводе.
4. Тормозной путь.
5. Тормозной момент на колесах.
6. Все перечисленные параметры.
IV. Ходовые испытания тормозных систем проводятся на участке дороги, который должен...
1) быть горизонтальным.
2) быть ровным и сухим.
3) иметь коэффициент сцепления не менее 0,6.
4) отвечать всем перечисленным требованиям.
V. При ходовых испытаниях тормозов автомобилей...
1) начальная скорость должна быть 40 км/ч
2) начальная скорость должна быть 30 км/ч
3) сцепление должно быть выключено
4) сцепление должно быть включено
5) в процессе торможения водитель не должен исправлять траекторию движения.
6) в процессе торможения водитель вправе исправлять траекторию движения для сохранения прямолинейного направления.
КАКОВЫ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СЛЕДУЮЩИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РАБОЧИХ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ?

	НЕИСПРАВНОСТИ
	ПОСЛЕДСТВИЯ

	VI. Попадание воздуха в гидропривод?
	1) Удлинение тормозного пути.
2) Подтормаживание при отпущенной педали.
3) Неравномерное затормаживание колес.

4) Слабое торможение.
5) Отказ в работе тормозов.

	II. Нарушение свободного хода, при котором он больше или меньше установленного значения?
	

	III. Большой износ манжет колесных тормозных цилиндров?
	

	IX Повышенный износ рабочих поверхностей одного из тормозных барабанов?
	

	X. Невозвращение тормозной педали в исходное положение при растормаживании (отпускании педали)?
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Задание 1 

	УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
	ОТВЕТЫ

	ПРИ КАКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-4314 НЕОБХОДИМО:
	

	I. Проверить герметичность системы гидроусилителя рулевого управления?
	1. Ежедневном техническом обслуживании (ЕО)?

2. Техническом обслуживании № 1 (ТО-1)?

3. Техническом обслуживании № 2

(ТО-2)?

4. Сезонном техническом обслуживании (СО)?

	II. Проконтролировать уровень масла в бачке гидроусилителя, при необходимости долить?
	

	III. Проверить затяжку контргайки регулировочного винта .вала сошки, не нарушая (положения винта?
	

	IV. Смазать шлицы карданного вала рулевой колонки?
	

	V. Смазать шарниры рулевых тяг?
	

	VI. Проверить зазоры в шарнирах рулевых тяг?
	

	VII. Проконтролировать крепление картера рулевого механизма к раме?
	

	VIII. Проверить затяжку клиньев карданного вала рулевого механизма?
	

	IX. Проверить крепление рулевой колонки к кронштейну кабины и рулевого колеса на валу рулевого механизма?
	

	X. Проконтролировать свободный ход рулевого колеса, состояние клеммового соединения сошки с шаровым пальцем?
	


Задание 2
КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ:

	ПРИЧИНЫ
	ПОСЛЕДСТВИЯ

	I. Частичного засорения главных топливных жиклеров?
	1) приготовление богатых смесей.

2) приготовление бедных смесей.

3) остановка двигателя при резком нажатии на акселератор.

	II. Неплотного закрытия клапана экономайзера? 
	

	III. Неплотного закрытия нагнетательного клапана?
	

	IV. Негерметичности обратного клапана?
	

	V. Частичного засорения топливного фильтра, размещенного в крышке поплавковой камеры?
	


УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
VI. Уровень топлива в поплавковой камере проверяют...
4) в большинстве случаев без снятия крышки карбюратора.
5) после снятия крышки, если карбюратор не имеет смотрового окна.
6) во всех случаях после снятия крышки поплавковой камеры.
VII. Каким способом в карбюраторах изучаемых автомобилей не регулируют уровень топлива в поплавковой камере?
4. Изменением толщины прокладок под седлом игольчатого клапана.
5. Подгибанием ограничителя рычага, упирающегося в стенку камеры.
6. Подгибанием или отгибанием упорной пластины рычага поплавка.
VIII. Как очищают отверстия топливных и воздушных жиклеров?
5. Промывают в керосине и продувают сжатым воздухом. 

6. Промывают в теплой воде и высушивают.
7. Прочищают мягкой проволокой и продувают воздухом.
8. Используют любой из указанных способов или их сочетание.
IX. При разборке и сборке карбюратора...
5) допускается использование жиклеров того же назначения от других карбюраторов.
6) разрешается только смена местами одинаковых по назначению жиклеров.
7) можно применять другие жиклеры, имеющие те же присоединительные размеры.
8) запрещается перестановка и применение других жиклеров.
X. При продувке жиклеров и каналов карбюратора подводить сжатый воздух...
5) нельзя только к главным топливным жиклерам.
6) разрешается ко всем жиклерам как воздушным, так и топливным.
7) запрещается к штуцеру для подвода топлива и к балансировочному отверстию. 
8) разрешается ко всем без исключения жиклерам и отверстиям.
Задание 3

К КАКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ В РАБОТЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ПРИВОДИТ:

	НЕИСПРАВНОСТИ
	ПОСЛЕДСТВИЯ

	I. Незначительное окисление контактов прерывателя?
	1) К снижению громкости сигнала.

2) К самопроизвольному включению

3) К отказу в работе

	II. Обрыв провода в цепи сигнала?
	

	III. Нарушение регулировки сигнала?
	

	IV. Замыкание на массу провода, соединяющего изолированную клемму на корпусе реле сигнала с кнопкой включения? 
	

	V. Сильное окисление контактов кнопки?
	


УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
VI. ЕСЛИ НЕ ГОРИТ ОДНА ИЗ ЛАМП В СИСТЕМЕ ОСВЕЩЕНИЯ, ТО ОБЫЧНО ЭТО ПРОИСХОДИТ ВСЛЕДСТВИЕ...
1) короткого замыкания и срабатывания предохранителей.
2) перегорания нити накаливания лампы.
3) обрыва или нарушения контакта в соединительных проводах.
4) снижения напряжения на выводных клеммах аккумуляторной батареи.
VII. КАКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ОТКАЗУ ВСЕЙ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ?
1. Короткое замыкание одновременно на нескольких участках цепей.
2. Отсоединение наконечников или обрыв проводов, соединяющих источники тока с центральным пере​ключателем света.
3. Любая из перечисленных.
VIII. КАКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗНИКАЮТ В СЛУЧАЕ ПЕРЕ​ГОРАНИЯ СТРУНЫ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПРЕРЫВАТЕЛЕ УКАЗА​ТЕЛЕЙ ПОВОРОТА И ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ УКАЗАТЕЛЕ?
1. Сигнальная лампа (в указателе) горит не мигая.

2. Контрольная лампа (на щитке) не горит.
3. Сигнальная лампа не горит.
4. Контрольная лампа горит не мигая.
IX. ЕСЛИ ОБОРВАН ПРОВОД, СОЕДИНЯЮЩИЙ ДАТЧИК И УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (РАЗОМКНУТА ЦЕПЬ), ТО В МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ СТРЕЛКА УКАЗАТЕЛЯ...
1) отклоняется до отказа влево.
2) остается неподвижной.

3) отклоняется до отказа вправо.
4) колеблется между крайними положениями.
X. РЕЗКИЕ КОЛЕБАНИЯ СТРЕЛОК УКАЗАТЕЛЕЙ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ...
1) непрочного крепления наконечников проводов на зажимах.
2) обрыва в обмотках датчиков или указателей.
3) неисправностей регулятора напряжения.
4) нарушения изоляции проводов, соединяющих датчики с указателями.
Задание 4

I. КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ СЛАБОГО ДЕЙСТВИЯ РАБОЧИХ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ?
1. Замасливание фрикционных накладок тормозных колодок.
2. Попадание воздуха в гидравлический привод.
3. Отсутствие свободного хода тормозной педали.
4. Увеличенный зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном.
5. Подтекание тормозной жидкости из гидропривода.
II. КАКОВЫ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ ПЛОХОГО РАСТОРМАЖИВАНИЯ ТОРМОЗОВ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ?

1. Отсутствие свободного хода тормозной педали.
2. Негерметичность гидравлического привода.
3. Ослабление или поломка стяжных пружин тормозных колодок.
4. Снижение уровня тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре.
III. ЕСЛИ ПОДТОРМАЖИВАЕТ ОДНО ИЗ КОЛЕС ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОТПУЩЕННОЙ ТОРМОЗНОЙ ПЕДАЛИ, ТО ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО...
1) неисправен усилитель тормозов
2) сломалась стяжная пружина
3) отсутствует свободный ход педали
4) в гидропривод попал воздух.
IV. ЕСЛИ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ ПЕДАЛИ ДОСТАТОЧНО НЕБОЛЬШОГО УСИЛИЯ И ПРИ ЭТОМ НЕ ПРОИСХОДИТ ЗАТОРМАЖИВАНИЕ КОЛЕС, ТО ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО...
1) ослабла возвратная пружина педали.
2) произошла поломка стяжной пружины колодок.
3) разорвался тормозной шланг либо нарушена герметичность соединений.
4) усилитель не обеспечивает необходимого давления в гидроприводе.
V. ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ПРОИСХОДИТ ЗАНОС ИЛИ УВОД АВТОМОБИЛЯ В СТОРОНУ ЧТО МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ЭТОЙ НЕИСПРАВНОСТИ?
1. Замасливание тормозных колодок в одном из колесных механизмов.
2. Нарушение герметичности в одном из контуров гидропривода.
3. Износ манжеты на одном из поршней главного тормозного цилиндра.
4. Различные зазоры между колодками и барабанами в колесных механизмах колес одной оси.
КАКОВЫ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СЛЕДУЮЩИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РАБОЧИХ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ?

	НЕИСПРАВНОСТИ
	ПОСЛЕДСТВИЯ

	VI. Попадание воздуха в гидропривод?
	1) Удлинение тормозного пути.
2) Подтормаживание при отпущенной педали.
3) Неравномерное затормаживание колес.

4) Слабое торможение.
5) Отказ в работе тормозов.

	VII. Нарушение свободного хода, при котором он больше или меньше установленного значения?
	

	VIII. Большой износ манжет колесных тормозных цилиндров?
	

	IX Повышенный износ рабочих поверхностей одного из тормозных барабанов?
	

	X. Невозвращение тормозной педали в исходное положение при растормаживании (отпускании педали)?
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Задание 1

	УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
	ОТВЕТЫ

	ПРИ КАКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ НЕОБХОДИМО:
	

	I. Проверить осмотром герметичность привода рабочих тормозов?
	1. Ежедневном техническом обслуживании (ЕО)?

2. Техническом обслуживании № 1 (ТО-1)?

3. Техническом обслуживании № 2

(ТО-2)?

4. Сезонном техническом обслуживании (СО)?

	II. Снять тормозные барабаны; проверить состояние тормозных барабанов, колодок, накладок, пружин и цилиндров?
	

	III. Убедиться в исправности рабочего и стояночного тормозов?
	

	IV. Проконтролировать уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре и при необходимости долить жидкость до нормы?
	

	V. Проверить и подтянуть места креплений главного тормозного цилиндра и гидравлического усилителя?
	

	VI. Проверить действие гидравлического усилителя, при попадании воздуха в систему удалить воздух?
	

	VII. Проверить величины свободного и рабочего хода педали тормозов и при необходимости отрегулировать?
	

	VIII. Снять фильтрующий элемент воздушного фильтра гидровакуумного усилителя, промыть в керосине, окунуть в чистое моторное масло, установить на место?
	

	IX. Проверить эффективность действия рабочего тормоза?
	

	X. Проконтролировать исправность привода и действия стояночного тормоза и при необходимости отрегулировать?
	


Задание 2 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ:

	ПРИЧИНЫ
	ПОСЛЕДСТВИЯ

	I. Частичного засорения главных топливных жиклеров
	1) приготовление богатых смесей

2) приготовление бедных смесей

3) остановка двигателя при резком нажатии на акселератор.

	II. Неплотного закрытия клапана экономайзера?
	

	III. Неплотного закрытия нагнетательного клапана
	

	IV. Негерметичности обратного клапана
	

	V. Частичного засорения топливного фильтра, размещенного в крышке поплавковой камеры
	


УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
VI. РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ВЫПОЛНЯЕТСЯ...
1) только на полностью прогретом двигателе и при открытой воздушной заслонке.
2) сразу же после пуска двигателя и при полуоткрытой воздушной заслонке.
3) при любом температурном режиме независимо от положения воздушной заслонки.
VII. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ КАРБЮРАТОРА ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ?
1. Двигатель должен  работать устойчиво на холостом ходу и под нагрузкой.
2. Частота вращения коленчатого вала должна быть минимальной.
3. Содержание вредных веществ в отработавших газах не должно превышать установленную государственным стандартом норму.
4. При нажатии на педаль управления подачи топлива и резком ее отпускании не должно возникать перебоев в работе.
5. Все перечисленные требования.
КАКОЙ ПОЗИЦИЕЙ НА РИС. 1 ОБОЗНАЧЕН ВИНТ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО:
VIII. Уменьшают частоту вращения коленчатого вала при регулировке карбюратора на холостом ходу?
IX. Изменяют частоту вращения и состав (качество) горючей смеси при регулировке холостого хода двигателя?
X. Увеличивают частоту вращения при повторной регулировке (вызванной остановкой двигателя при резком отпускании педали управления подачей топлива)?
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Задание 3
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Рис. 1. Проверка аккумуляторной батареи.

УКАЖИТЕ НОМЕР, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
I. КАКОЙ УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОЛИТА СЧИТАЕТСЯ НОРМАЛЬНЫМ?

1. На 5—10 мм выше предохранительной сетки.
2. На 10—15 мм выше предохранительной сетки.
3. На 15—20 мм выше предохранительной сетки.
II. КАКУЮ ДЕТАЛЬ КИСЛОТОМЕРА ПОГРУЖАЮТ В ЭЛЕКТРОЛИТ?
III. С ПОМОЩЬЮ КАКОЙ ДЕТАЛИ ЗАПОЛНЯЮТ ЦИЛИНДР КИСЛОТОМЕРА ЭЛЕКТРОЛИТОМ?
IV. НА КАКОМ ЭЛЕМЕНТЕ КИСЛОТОМЕРА НАНЕСЕНА ШКАЛА, ПО КОТОРОЙ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА?

V. ПО КАКОМУ ПРИБОРУ ОПРЕДЕЛЯЮТ СОСТОЯНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ В РЕЖИМЕ ЕЕ РАЗРЯДА?
	VI. ДО КАКОГО МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ИЗМЕРЯЕМОГО ВОЛЬТМЕТРОМ НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКИ, ДОПУСТИМ РАЗРЯД АККУМУЛЯТОРА?
	1. 2.1 В

2. 2,0 В

3. 1,5 В
	4. 1,8 В

5. 1,7 В

	VII. ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОЙ БАТАРЕИ РАВНА 1,27 Г/СМ3. ЧЕМУ РАВНА ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА В ЭТОЙ БАТАРЕЕ, РАЗРЯЖЕННОЙ НА 50%?
	1. 1,29 г/см3
2. 1,25 г/см3 3. 1,23 г/см3
	4. 1,21 г/см3
5. 1,19 г/см3


УКАЖИТЕ НОМЕР, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ?

	НЕИСПРАВНОСТИ
	ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ

	VIII. Повышенный саморазряд.
IX. Коробление пластин. 

X.Сульфатация пластин.
	1. Попадание грязи, влаги и электролита на наружную 

поверхность аккумулятора.

2. Эксплуатация батареи с по​ниженным уровнем и плотностью электролита.
3. Наличие вредных примесей в электролите.

4. Большая величина разрядного или зарядного тока.

5. Глубокий разряд батареи.

6. Плохое крепление аккумуляторной батареи.


Задание 4

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА АВТОМОБИЛЕ УАЗ ВЫЗЫВАЕТ:
	НЕИСПРАВНОСТИ
	ПОСЛЕДСТВИЯ

	I. Неплотное закрытие атмосферного клапана гидровакуумного усилителя?
	1. Удлинение тормозного пути.
2. Подтормаживание колес при отпущенной педали.

	II. Износ манжеты поршня в цилиндре усилителя?
	

	III. Ослабление возвратной пружины диафрагмы усилителя?
	

	IV. Нарушение герметичности шланга, соединяющего усилитель с впускной трубой двигателя?
	

	V. Разрушение диафрагмы усилителя?
	


VI. Чтобы проверить исправность гидровакуумного усилителя, нажимают несколько раз на тормозную педаль при неработающем двигателе и полностью устраняют разрежение в системе. Затем при нажатой педали пускают двигатель. Показателем исправности усилителя является...
1) перемещение педали к полу.
2) сохранение прежнего положения педали.
3) перемещение педали вверх к исходному положению.
VIII.. ПРОВЕРКУ ГЕРМЕТИЧНОСТИ МАНЖЕТЫ ПОРШНЯ И ШАРИКОВОГО КЛАПАНА УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ АВТОМОБИЛЯ УАЗ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ, УДЕРЖИВАЯ ПЕДАЛЬ В НАЖАТОМ ПОЛОЖЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ 2—3 МИН ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ. ЕСЛИ ПЕДАЛЬ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ К ПОЛУ В ТЕЧЕНИЕ НАЗВАННОГО ВРЕМЕНИ, ТО ЭТО УКАЗЫВАЕТ НА...
1) негерметичность клапана
2) герметичность клапана
3) негерметичность манжеты
4) герметичность манжеты.
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Задание 1

	УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
	ОТВЕТЫ

	ПРИ КАКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-4314 НЕОБХОДИМО:
	1. Ежедневном техническом обслуживании (ЕО)?

2. Техническом обслуживании № 1 (ТО-1)?

3. Техническом обслуживании № 2

(ТО-2)?

4. Сезонном техническом обслуживании (СО)?

	I. Проверить на слух герметичность привода рабочих тормозов?
	

	II. Убедиться в исправности рабочего и стояночного тормозов?
	

	III. Проверить шплинтовку пальцев штоков колесных тормозных камер?
	

	IV. Проверить действие предохранительного клапана?
	

	V. Слить конденсат из воздушных баллонов при безгаражном хранении и с наступлением холодного времени года?
	

	VI. Провести текущую регулировку колесных тормозных механизмов?
	

	VII. Отрегулировать стояночный тормоз? 
	

	VIII. Проверить крепление колесных тормозных камер к кронштейнам и кронштейнов к мостам?
	

	IX. Затянуть гайки крепления барабанов стояночного тормоза на ведомом валу?
	

	X. Проверить крепление опор разжимных кулаков и осей колодок в колесных тормозных механизмах?
	


Задание 2 
ПРИ КАКИХ ВИДАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

	Операции
	ВИД

	I. Проверяют внешним осмотром герметичность соединений приборов системы питания
	1. СO
2. ТО-2
3. ТО-1
4. ЕО.

	II. Проверяют работу приводов управления дроссельной и воздушной заслонок
	5. 

	III. Проверяют уровень топлива в баках и при необходимости 

заправляют топливом
	6. 

	IV. Проверяют уровень топлива в поплавковой камере карбюратора
	

	V. Снимают с двигателя карбюратор, разбирают и прочищают его
	


КАКОВЫ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СЛЕДУЮЩИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ:

	НЕИСПРАВНОСТИ
	ВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

	VI. Снижение давления впрыска топлива
	1) Трудность пуска двигателя.

2) Работа

3) Дымный выхлоп.

	VII. Неравномерность подачи топлива к форсункам секциями насоса высокого давления
	

	VIII. Избыточная подача топлива в цилиндры двигателя
	

	IX. Уменьшение подачи топлива в цилиндры
	

	X. Неплотное прилегание крышек
топливных фильтров, сопровождающееся попаданием воздуха в топливопроводы
	


Задание 3
УКАЖИТЕ НОМЕР, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ?

	Неисправности
	Причины неисправности

	I. Повышенный саморазряд.
II. Коробление пластин. 

III.Сульфатация пластин.
IV. Трещины и истирание моноблока. 
	1. Попадание грязи, влаги и электролита на наружную 

поверхность аккумулятора.

2. Эксплуатация батареи с по​ниженным уровнем и плотностью электролита.
3. Наличие вредных примесей в электролите.

4. Большая величина разрядного или зарядного тока.

5. Глубокий разряд батареи.

6. Плохое крепление аккумуляторной батареи.


	ВОПРОСЫ
	ОТВЕТЫ 

	V. Как влияет отключение неисправной свечи на работу двигателя?
	1. Перебои в работе двигателя останутся неизменными.
2. Перебои в работе двигателя уменьшатся.
3. Перебои в работе двигателя увеличатся. 

	VI. Между какими деталями свечи проверяют и регулируют зазор. (см. рисунок 1)

	VII. Какую деталь подгибают (или отгибают) для регулировки зазора. (см. рисунок 1)

	VIII. Какой нормальный зазор между электродами должен быть в свечах, установленных в системе зажи​гания автомобилей ВАЗ-2106?
	1. 0,6—0,7 мм. 

2. 0,7—0,8 мм. 

3. 0,8—0,9 мм. 

4. 0,9— 1,0 мм. 

5. 1,0—1,1 мм.

	IX. Какой нормальный зазор между электродами должен быть в свечах, установленных в системе зажига​ния автомобилей ЗИЛ-130, ЗИЛ-131?
	1. 0,6—0,7 мм. 

2. 0,7—0,8 мм. 

3. 0,8—0,9 мм. 

4. 0,9— 1,0 мм. 

5. 1,0—1,1 мм.

	X. Какой нормальный зазор между электродами должен быть в свечах, установленных в системе зажигания автомобилей ВАЗ-2110?
	1. 0,6—0,7 мм. 

2. 0,7—0,8 мм. 

3. 0,8—0,9 мм. 

4. 0,9— 1,0 мм. 

5. 1,0—1,1 мм.
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Рис. 1. Проверка и регулировка зазора между электродами свечи

Задание 4
I. НАЛИЧИЕ ВОЗДУХА В ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ПРИВОДЕ ТОРМОЗОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО...

1) перемещению тормозной педали без ощутимого сопротивления
2) по увеличению «жесткости» педали.
3) удлинению тормозного пути.
4) появлению подтормаживания колес при отпущенной педали.
II. КАКУЮ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С УДАЛЕНИЕМ ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОПРИВОДА, ВЫПОЛНЯЮТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

1. Снятие резинового колпачка с клапана рабочего (колесного) тормозного цилиндра.
2. Проверка уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
3. Отворачивание клапана, установленного на колесном цилиндре.
III. КАК НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПРОКАЧКЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТОРМОЗОВ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ?

1. Отвернуть клапан удаления воздуха и резко нажать на педаль.
2. Несколько раз резко нажать на педаль, а затем отвернуть клапан.
3. Одним из указанных способов в зависимости от вида гидропривода.
IV. ПО КАКОМУ ПРИЗНАКУ ОПРЕДЕЛЯЮТ МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ПРОКАЧКИ?
1. Снижение уровня тормозной жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра наполовину относительно номинального уровня.

2. Ощутимое возрастание усилия, необходимого для перемещения тормозной педали.
3. Прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, конец которого опущен в банку с тормозной жидкостью.
V. УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА ВЫПОЛНЯЮТ НА КАЖДОМ КОЛЕСНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ, НАЧИНАЯ С... КОЛЕСА.
1) переднего левого

2) переднего правого
3) заднего левого
4) заднего правого.
VI. ПРИ ПРОКАЧКЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА ТОРМОЗОВ КЛАПАН УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ОТВОРАЧИВАЮТ НА...

1) пол-оборота

2) полный оборот
3) два-три оборота.
VII. УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ ВЫПОЛНЯЕТСЯ...

1) без снятия тормозных барабанов.
2) после снятия тормозных барабанов.
3) без снятия колес.
4) после снятия колес.
VIII. В ПРОЦЕССЕ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В РЕЗЕРВУАР ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА...
1) необходимо доливать.
2) можно не доливать.
IX. В МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ПРОКАЧКИ КЛАПАН УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ЗАВОРАЧИВАЮТ. ПРИ ЭТОМ ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ...

1) должна быть нажата.
2) должна быть отпущена.
.
3) может находиться в одном из крайних положений.
X. Если тормозной механизм и гидравлический привод отрегулированы правильно, то педаль тормоза при нажатии...
1) должна перемещаться на длину полного хода. 

2) не должна опускаться больше чем на половину хода.
3) может иметь любое перемещение, меньшее полного хода.

Экзаменационный билет №14

Задание 1

	УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
	ОТВЕТЫ

	ЧТО ДОЛЖЕН ПРЕДПРИНЯТЬ ВОДИТЕЛЬ, ЕСЛИ:
	

	I. Ослабло крепление картера рулевого механизма автомобиля к раме?
	1. Продолжить движение.

2. Прекратить дальнейшее движение автомобиля.

3. Принять меры к устранению неисправности, а если это невозможно,— следовать к месту стоянки, соблюдая необходимые меры предосторожности.



	П. Оборван ремень насоса гидроусилителя рулевого управления автомобиля ЗИЛ-4314?
	

	III. Отсутствуют шплинты на гайках шарнирных соединений рулевых тяг автомобиля?
	

	IV. Величина свободного хода (люфта) рулевого колеса на автомобиле КамАЗ превышает установленную величину?
	

	V. Стояночный тормоз не удерживает автомобиль на подъеме или спуске с уклоном 14%?
	

	VI. Рычаг стояночного тормоза автомобиля ЗИЛ-4314 не удерживается запирающим устройством?
	

	VII. Нарушена герметичность пневматического привода тормозов автомобиля ЗИЛ-4314, что вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе 0,5 кгс/см2  в 1 ч?
	

	VIII. Нарушена герметичность пневматического привода тормозов автомобиля КамАЗ-4310, что вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе 1,5 кгс/см2 в 1 ч?
	

	IX. Не работает манометр системы пневматического привода тормозов автомобиля КамАЗ-4310?
	

	X. Компрессор автомобиля КамАЗ-5310 не обеспечивает установленного давления воздуха в пневматическом приводе?
	


Задание 2
УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
I. КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВПРЫСКА ТОПЛИВА?
1. Износ плунжера.
2. Износ гильзы.
3. Ослабление пружины форсунки.
4. Увеличение диаметра отверстий распылителя форсунки вследствие износа.
II. ПРИ УМЕНЬШЕНИИ УПРУГОСТИ ПРУЖИНЫ ФОРСУНКИ ДАВЛЕНИЕ ВПРЫСКА ТОПЛИВА...
1) уменьшается.

2) увеличивается.

3) не изменяется.
III. КАКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ УМЕНЬШЕНИЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА?

1. Ослабление крепления штуцеров.
2. Засорение фильтров.
3. Засорение трубопроводов.
4. Любая из перечисленных.
IV. НЕПЛОТНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ ЗАПОРНОЙ ИГЛЫ ФОРСУНКИ К РАСПЫЛИТЕЛЮ ВЕДЕТ...
1) к ухудшению распыления дизельного топлива в камере сгорания.
2) к повышенному расходу топлива.
3) к появлению дымного выхлопа.
4) ко всем перечисленным последствиям.
V. НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ, ПРИ КОТОРОЙ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА РЕЗКО ВОЗРАСТАЕТ (ДВИГАТЕЛЬ «ИДЕТ В РАЗНОС»), ВОЗНИКАЕТ ВСЛЕДСТВИЕ...
1) нарушения работы центробежной муфты опережения впрыска.
2) заедания рейки в корпусе насоса высокого давления.
3) попадания воздуха в топливопроводы низкого давления.
4) частичного засорения отверстий в распылителях форсунок.
ПРИ КАКИХ ВИДАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ:..

	ОПЕРАЦИИ
	ВИД

	VI. Проверяют герметичность топливного бака, мест соединений топливопроводов с фильтрами, топливоподкачивающим насосом, насосом высокого давления и форсунками
	1) СО.
2) ТО-2.
3) ТО-1.
4) ЕО.

	VII. Сливают отстой из топливного бака, заменяют фильтрующие элементы, промывают корпуса топливных фильтров?
	

	VIII. Регулируют частоту вращения коленчатого вала при работе двигателя на холостом ходу?
	

	IX. Проверяют циркуляцию топлива, действие насоса высокого давления и форсунок?
	

	X. Выполняют очистку первой ступени воздушного фильтра
	


Задание 3 
УКАЖИТЕ НОМЕР, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
	ВОПРОСЫ
	ОТВЕТЫ 

	I. Какой должен быть зазор между полностью разомкнутыми контактами прерывателя?
	1. 0,1 мм.

2. 0,2 мм.

3. 0,3 мм.

4. 0,4 мм.

5. 0,5 мм.

6. 0,6 мм.

	См. рис. 1

II. Каким винтом регулируется зазор между контактами прерывателя?

III. Какой винт перед регулировкой зазора необходимо ослабить, а после регулировки — затянуть?

IV. Через какую масленку смазка подается к валу прерывателя распределителя?

V. Какую деталь смачивают моторным маслом для обеспечения смазывания поверхности кулачка, воздействующей на подвижный контакт ?

	Рис. 1. Регулировка зазора между контактами и смазывание прерывателя-распределителя
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	Неисправности
	Причины неисправности

	VI. Повышенный саморазряд.
VII. Коробление пластин. 

III.Сульфатация пластин.
IX. Трещины и истирание моноблока. 
	1. Попадание грязи, влаги и электролита на наружную 

поверхность аккумулятора.

2. Эксплуатация батареи с по​ниженным уровнем и плотностью электролита.
3. Наличие вредных примесей в электролите.

4. Большая величина разрядного или зарядного тока.

5. Глубокий разряд батареи.

6. Плохое крепление аккумуляторной батареи.


Задание 4 
[image: image5.png]



ДЛЯ КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ УКАЖИТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ ЦИФРЫ.

ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА ТОРМОЗОВ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ ТОЛКАТЕЛЕМ И ПОРШНЕМ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА.
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕГУЛИРОВКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПОЛНОЕ РАСТОРМАЖИВАНИЕ ТОРМОЗОВ.
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА НЕОБХОДИМО:

I. Измерить свободный ход тормозной педали .... Если свободный ход не соответствует норме  (8—14 мм), перейти к операции II.
II. Разъединить педаль ... тормоза и тягу ..., расшплинтовав и вынув палец ...
III. Проверить положение педали, на которую действует оттяжная пружина ... . Педаль тормоза должна упираться в резиновый буфер, укрепленный под наклонным полом кабины.
IV. Установить поршень ... в крайнее переднее положение.
V. Отвернуть контргайку ...

VI. Ввернуть тягу ... в толкатель ..., обеспечив положение, при котором ось отверстия в тяге смещена назад и не доходит до оси отверстия педали на 1,5— 2,5 мм.
VII. Не нарушая этого положения, застопорить сое​динительную тягу ... в толкателе ... контргайкой …. 

VIII. Совместить отверстие соединительной тяги и педали, поставить палец ... и зашплинтовать.
Экзаменационный билет №15

Задание 1

	УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
	ОТВЕТЫ

	ЧТО ДОЛЖЕН ПРЕДПРИНЯТЬ ВОДИТЕЛЬ, ЕСЛИ:
	

	I. Остаточная глубина рисунка протектора шины на автомобиле ЗИЛ-4314 равна 1 мм?
	1. Продолжить движение.

2. Прекратить дальнейшее движение автомобиля.

3. Принять меры к устранению неисправности, а если это невозможно,— следовать к месту стоянки, соблюдая необходимые меры предосторожности.

	II. Остаточная глубина рисунка протектора на автомобиле КамАЗ равна 2 мм?
	

	III. Остаточная глубина рисунка протектора на автомобиле ВАЗ равна 0,8 мм?
	

	IV. Ослаблены гайки крепления передних колес на автомобиле?

V. На автомобиле ЗИЛ-4314 установлены шины, не соответствующие по размерам и допустимой нагрузке требуемым? 
	

	VI. Подтекает топливо из системы питания автомобиля?
	

	VII. На корпусе глушителя автомобиля имеются сквозные повреждения?
	

	VIII. Ослаблены места крепления шарниров карданного вала на автомобиле ЗИЛ-4314?
	

	IX. Самопроизвольно выключается I-я передача в коробке перемены передач автомобиля?
	

	X. Содержание окиси углерода (СО) в отработавших газах превышает установленную норму?
	


Задание 2 
УКАЖИТЕ НОМЕР, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ (рис. 1).

	ПОЗИЦИЯ НА РИСУНКЕ
	ОТВЕТ

	I. С КАКИХ ГАЕК СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ ЗАТЯЖКУ МЕСТ КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА К БЛОКУ?
	1) обозначенных буквой А.
2) обозначенных буквой Б.
3) обозначенных буквой В.

	II. КАКИЕ ГАЙКИ ЗАТЯГИВАЮТ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ? 
	1. А.

2. Б.

3. В. А. Г.

	III. По какому прибору контролируют величину момента затяжки?

	Рис. 1. Последовательность затяжки гаек крепления головки блока цилиндров двигателя ЗИЛ-130.
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	ОПЕРАЦИЯ
	ОТВЕТ

	IV. В каких пределах должен быть момент затяжки гаек на двигателях ВАЗ?
	1. 6,8—7,3 кгс-м.

2. 7,3— 7,8 кгс-м.

3. 7,8—8,3 кгс-м. 

	V. В каких пределах должен быть момент затяжки гаек на двигателях ЗИЛ-130?
	1. 7—9 кгс-м.

2. 9—11  кгс-м.

3. 11 — 13 кгс-м.

	VI. В каких пределах должен быть момент затяжки гаек на двигателях ЯМЗ-236?
	1. 18—20 кгс-м.

2, 20—22 кгс-м.

3. 22—24 кгс-м.

	VII. Как влияет понижение уровня топлива в поплавковой камере на изменение состава горючей смеси?
	1. Смесь обогащается.
2. Смесь обедняется.

	VIII.Как влияет частичное засорение главных топливных жиклеров на изменение состава горючей смеси?
	

	IX. Как влияет частичное или полное засорение воздушных жиклеров главной дозирующей системы на изменение состава горючей смеси?
	

	X. Как влияет неплотное прилегание нагнетательного клапана к седлу на изменение состава горючей смеси?
	


Задание 3
УКАЖИТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ ЦИФРЫ.

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТОКА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО: 

I. Включить зажигание, повернув ключ включателя ...

II. Повернуть коленчатый вал и замкнуть контакты ... прерывателя.

III. Вынуть центральный провод ... из крышки распределителя ...
IV. Поднести провод ... на расстояние 3—4 мм к металлической части автомобиля («массе»).
V. Размыкать и смыкать контакты... Если цепь высокого напряжения исправна, между проводом и «массой» будет проскакивать искра.
VI. Включить зажигание, повернув ключ включателя ...
VП. Присоединить контрольную лампу одним проводом к «массе», а другим либо к клемме ... прерывателя, либо к клемме... катушки зажигания.
VIII. Разомкнуть контакты ..., ... прерывателя. Если цепь низкого напряжения исправна, лампа должна гореть.
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Рис. 2. Проверка тока в цепи высокого напряжения

Задание 4 (рис. 1)
	а
	б
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Рис. 3. а) Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов автомобилей ГАЗ, 

б) Регулировка зазора между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра автомобилей ГАЗ.
ДЛЯ КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ УКАЖИТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ ЦИФРЫ. ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА ТОРМОЗОВ И УДАЛЕНИЯ ИЗ НЕЕ ВОЗДУХА НЕОБХОДИМО:
I. Отвернуть пробку ... заливного отверстия главного цилиндра и заполнить цилиндр тормозной жидкостью (см. рис. 3б)
II. Снять резиновый защитный колпачок ... перепускного клапана ... колесного цилиндра ... правого заднего колеса и надеть вместо него резиновый шланг ..., другой конец шланга опустить в тормозную жидкость, налитую в стеклянный сосуд. (рис. 3а)
III. Отвернуть на 1/2 оборота перепускной клапан... (рис. 3а)
IV. Несколько раз нажать на педаль тормоза ... (нажимать надо быстро, а отпускать медленно) (см. рис. 3б).
V. Наблюдать за поступлением тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха в сосуд ..., следить за уровнем жидкости в главном цилиндре. (рис. 3а)
VI. После того как прекратится выход воздуха из системы, плотно завернуть перепускной клапан ... при нажатой педали ... (см. рис. 3б).

VII. Снять шланг ... с перепускного клапана и надеть на него защитный колпачок ... . (рис.3 а).
VIII. Прокачать передний правый, передний левый и задний левый цилиндры. . (рис.3 а)
Прокачать систему, надев шланг ... на перепускной клапан ... цилиндра гидровакуумного усилителя.

Экзаменационный билет №16
Задание 1

	УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
	ОТВЕТЫ

	ЧТО ДОЛЖЕН ПРЕДПРИНЯТЬ ВОДИТЕЛЬ, ЕСЛИ:
	

	I. На автомобиле не горят фары?
	1. Продолжить движение.

2. Прекратить дальнейшее движение автомобиля.

3. Принять меры к устранению неисправности, а если это невозможно,— следовать к месту стоянки, соблюдая необходимые меры предосторожности.

	II. На автомобиле направления световых пучков фар при включении ближнего и дальнего света не соответствуют инструкции завода-изготовителя?
	

	III. Не загорается стоп-сигнал при нажатии на тормозную педаль в автомобиле?
	

	IV. Во время дождя или снегопада на автомобиле не работает стеклоочиститель со стороны водителя?
	

	V. Не работает звуковой сигнал?
	

	VI. Показания спидометра не соответствуют фактической скорости автомобиля?
	

	VII. Предельный угол поворота управляемых колес не соответствует норме, установленной заводом-изготовителем?
	

	VIII. Повышенный шум при работе насоса гидроуси​лителя автомобиля ЗИЛ-4314?
	

	IX. Ослаблен болт клеммового соединения сошки с шаровым пальцем продольной рулевой тяги автомобиля ЗИЛ-4314?
	

	X. Ослаблено крепление цилиндра гидроусилителя рулевого управления автомобиля к балке переднего колеса?
	


Задание 2
I. В. КАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ПОРШЕНЬ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ТЕПЛОВОГО ЗАЗОРА В ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ МЕХАНИЗМЕ?
1. В нижнюю мертвую точку, в конце такта «Впуск».
2. В верхнюю мертвую точку, в конце такта «Сжатие».
3. В нижнюю мертвую точку, в конце такта «Рабочий ход».
4. В верхнюю мертвую точку, в конце такта «Выпуск».
УКАЖИТЕ НОМЕР, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
II. Какую деталь необходимо снять с головки блока перед регулировкой теплового зазора?
III. Между какими деталями проверяют и регулируют тепловой зазор?
IV. Какой мерительный инструмент применяется для проверки теплового зазора?
V. Какой цифрой обозначен регулировочный винт, с помощью которого изменяют величину теплового зазора?
VI Какая деталь изменяет свое положение относительно стержня клапана при вращении регулировочного  винта?
VII. Какую деталь необходимо отвернуть перед регулировкой зазора и затянуть после окончания регулировки? 

VIII. НА КАКОЙ УГОЛ ПОВОРАЧИВАЮТ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ ПО ОКОНЧАНИИ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРОВ НА КЛАПАНАХ 1-ГО-ЦИЛИНДРА В ДВИГАТЕЛЕ ЗИЛ-130, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К РЕГУЛИРОВКЕ ЗАЗОРОВ НА СЛЕДУЮЩЕМ ЦИЛИНДРЕ?
1. На 60°

2. На 90°

3. На 120°

4. На 180°.

IX. НА КЛАПАНАХ КАКОГО ЦИЛИНДРА (ПОСЛЕ 1-ГО) НЕОБХОДИМО ПРОВЕРЯТЬ И РЕГУЛИРОВАТЬ ТЕПЛОВЫЕ ЗАЗОРЫ.
X. НА КЛАПАНАХ КАКОГО ЦИЛИНДРА (ПОСЛЕДНЕГО) НЕОБХОДИМО ПРОВЕРЯТЬ И РЕГУЛИРОВАТЬ ТЕПЛОВЫЕ ЗАЗОРЫ.
Рис. 136. Регулировка зазоров в газораспределительном механизме двигателя

ЗИЛ-130
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Задание 3 

УКАЖИТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ ЦИФРЫ.
ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАЖИГАНИЯ НА ДВИГАТЕЛЕ НЕОБХОДИМО: 

I. Вывернуть свечу первого цилиндра и, поворачивая коленчатый вал пусковой рукояткой за храповик ..., определить начало такта сжатия в первом цилиндре. 
II. Ввернуть свечу и подвернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ... на шкиве не доходит на четыре деления до центральной риски указателя ... (для двигателя ЗИЛ-130).
III. Гайками ... установить стрелку октан-корректора на деление 0.
IV. Включить зажигание, повернув ключ включателя. Снять крышку ... распределителя.
V. Присоединить контрольную лампочку одним проводом к изолированной клемме «массе».
VI. Ослабить гайку ... крепления корпуса прерывателя-распределителя.
VII. Медленно повернуть корпус … стрелке до момента, при котором лампочка не будет гореть.

VIII. Нажимая пальцем на ротор против часовой стрелки, повернуть корпус против часовой стрелки до момента загорания лампочки. Затянуть гайку ... крепления держателя.

IX. Отключить контрольную лампочку, установить крышку распределителя и проверить правильность установки зажигания при движении автомобиля. При необходимости подрегулировать угол опережения зажигания гайками ...
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                              Установка зажигания

Задание 4
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К тормозам
Рис. 1. Проверка работы  гидровакуумного усилителя тормозов
ДЛЯ КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ УКАЖИТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ ЦИФРЫ.
ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ ГИДРОВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ НЕОБХОДИМО:

I. При неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза ... и устранить разрежение в полости А усилителя.
II. Нажать на педаль тормоза ... и пустить двигатель, при этом во впускной трубе ... создастся разрежение.
III. Если система исправна, будет ощущаться перемещение педали ... к полу и слышно шипение воздуха, проходящего через воздушный фильтр...
IV. Остановить двигатель. Если система исправна, педаль... не должна перемещаться в течение 1 — 2 мин.
V. Перемещение педали указывает на неплотности в соединениях вакуумного трубопровода ... и запорном клапане ...
УКАЖИТЕ НОМЕР, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ. КАКОВЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГИДРОВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ АВТОМОБИЛЯ УАЗ:
	ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:

	VI. Не ощущается перемещение педали и не слышится шипения воздуха в момент пуска двигателя.
	1. Неплотное прилегание шарика к седлу поршня, либо разрушение манжеты поршня

	VII. Не ощущается перемещение педали, но слышится шипение воздуха при пуске двигателя.
	2. Неисправен запорный клапан, либо негерметичен трубопровод, подводящий вакуум к усилителю, засорен воздушный фильтр

	VIII. Ощущается обратное перемещение педали и слышится шипение воздуха
	3. Повреждение диафрагмы камеры усилителя или клапана управления


Экзаменационный билет №17

Задание 1

	УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ:
	

	КАКИЕ ДЕТАЛИ, УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ АВТОМОБИЛЯ ПОДВЕРГАЮТСЯ УСИЛЕННОМУ ИЗНОСУ ВСЛЕДСТВИЕ:
	ОТВЕТЫ

	I. Частого и резкого изменения частоты вращения коленчатого вала?
	1. Тормозные барабаны и накладки тормозных колодок

2. Ведомый диск сцепления

3. Детали шатунно-поршневой группы двигателя

4. Детали дифференциала

5. Шины
6. Агрегаты трансмиссии  и ходовой части

7. Коробка перемены  передач

8. Узлы ходовой части



	II. Длительного движения на пониженных передачах?
	

	III. Крутых поворотов на высоких скоростях?
	

	IV. Высокой скорости движения по неровной дороге?
	

	V. Резкого трогания с места?
	

	VI. Несоответствия величины схождения передних колес установленной норме?
	

	VII. Большего, чем требуется по норме, свободного хода педали сцепления?
	

	VIII. Отсутствия свободного хода педали сцепления?
	

	IX. Несвоевременной промывки воздушного фильтра системы питания?
	

	X. Отсутствия свободного хода тормозной педали?
	


Задание 2

УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ (рис. 1).

I. Какое устройство предназначено для подвода консистентной смазки из солидолонагнетателя к подшипникам вала жидкостного насоса?

II. Какую деталь необходимо вывернуть перед смазыванием полости подшипников?

III. Заправку надо производить до появления свежей смазки из контрольного отверстия. Какой цифрой обозначено контрольное отверстие?

VI. Какую гайку необходимо подтягивать при ослаблении крепления ступицы шкива и вентилятора?

V. Какой цифрой обозначена ступица шкива и вентилятора?

VI. Какие болты необходимо подтягивать при ослаблении крепления шкива и крыльчатки к ступице?

VII. Через какое отверстие в корпусе подшипников вытекает охлаждающая жидкость при негерметичности сальника 7?

Рис. 1. Операции технического обслуживания жидкостного насоса.
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Задание 3.

УКАЖИТЕ ЦИФРЫ, КОТОРЫМИ ОБОЗНАЧЕНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СВЕЧИ (РОТОР ИЗОБРАЖЕН В ПОЛОЖЕНИИ ПРИ КОТОРОМ КОНТАКТНАЯ ПЛАСТИНКА СОЕДИНЕНА С БОКОВЫМ КОНТАКТОМ 1 НА КРЫШКЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ.

К КАКОЙ СВЕЧЕ НЕОБХОДИМО ПРИСОЕДЕНИТЬ ПРОВОД:

I. Установленный в гнезде «А» крышки распределителя? 

II. Установленный в гнезде Б крышки  распределителя?

III. Установленный в гнезде В крышки распределителя?

IV. Установленный в гнезде Г крышки распределителя?

V. Установленный в гнезде Д крышки распределителя?

VI. Установленный в гнезде Е крышки распределителя?

VII. Установленный в гнезде Ж крышки распределителя?

VIII. Установленный в гнезде И крышки распределителя?

Рис. 1. Соединение распределителя со свечами зажигания
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Задание 4
ДЛЯ КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ УКАЖИТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ ЦИФРЫ.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ТОРМОЗОВ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРЯТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ИСПРАВНОСТЬ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА:
I. Перед выездом убедиться в том, что давление воздуха в системе не ниже 4,5 кгс/см2. Давление контролируется по манометру ...
II. Во время движения контролировать по манометру давление воздуха, которое должно быть в пределах 6,0—7,7 кгс/см2. Повышение давления выше 7,7 кгс/см2 указывает на неисправность разгрузочного устройства ...  компрессора ...
Повышение давления в системе до 10 кгс/см2 указы​вает на неисправность предохранительного клапана ...
III. Нажать на тормозную педаль ...

Давление в баллонах ... должно стать равным давлению в тормозных камерах.
При нажатой педали не должно быть заметного движения стрелок манометра ...

IV. Определить герметичность системы. При полностью отпущенной тормозной педали и неработающем двигателе падение давления в системе тормозов по показаниям верхней стрелки манометра ... не должно превышать 0,5 кгс/см2 в течение 30 мин.
V. Открыть спускные краны ...  и спустить конденсат из баллонов ...
VI. Проверить, чтобы шланги ...  передних тормозов не прикасались к шинам колес. В случае касания ослабить гайку ...  и повернуть наконечник.
VII. Проверить правильность регулировки привода тормозного крана. Свободный ход конца тормозной педали должен быть в пределах 10—25 мм (на автомобиле ЗИЛ-130) с одинарным тормозным краном и 40 — 60 мм на автомобиле ЗИЛ-130 с комбинированным тормозным краном. Если свободный ход не соответствует норме, отрегулировать его величину, изменяя длину тяги ..., соединяющей рычаг тормозного крана с рычагом педали.
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Операции технического обслуживания пневматического привода тормозов
Экзаменационный билет №18

Задание 1

УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ:
	ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ:
	ОТВЕТЫ

	I. Неисправностью?
	1. Изменение размеров, формы и качества поверхности деталей в процессе эксплуатации

	II. Отказом?
	2. Характер сопряжения двух деталей

	III. Посадкой?
	3. Отклонение от нормального технического состояния, не приводящее к прекращению эксплуатации

	IV. Износом?
	4. Отклонение от нормального технического состояния, вызывающее прекращение эксплуатации

	V. В какой период эксплуатации происходит наименее интенсивный износ сопряженных трущихся деталей, например коренных шеек коленчатого вала и вкладышей?
	1. В период обкатки нового двигателя на стенде.

	
	2. В период обкатки нового автомобиля.

	
	3. В период эксплуатации автомобиля ЗИЛ-130 с момента окончания обкатки до пробега в 300 тыс. км. 

	
	4. В период эксплуатации автомобиля ЗИЛ-130 после пробега 300 тыс. км.

	VI. Механическим износом?
	1. Результат воздействия агрессивных сред на  поверхность  деталей

	VII. Абразивным износом?
	2. Результат воздействия переменных нагрузок

	VIII. Коррозионным износом? 
	3. Сминание и выкрошивание частиц на поверхности деталей

	IX. Усталостным износом?
	4. Результат воздействия твердых частиц, попадающих в зону трения

	X. Какой износ появляется в результате нарушения правил технического обслуживания и эксплуатации ав​томобиля в целом?
	1. Естественный.

2. Аварийный


Задание 2

	НЕИСПРАВНОСТИ
	ОТВЕТ

	I. Как влияет понижение уровня топлива в поплавковой камере на изменение состава горючей смеси?
	3. Смесь обогащается.
4. Смесь обедняется.

	УКАЖИТЕ НОМЕР, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВЫБРАННОМУ, ОТВЕТУ.

	II. Какую деталь подгибают (или отгибают) для регулировки уровня топлива в поплавковой камере?

	III. Какая деталь ограничивает ход поплавка?

	IV. Как влияет частичное засорение главных топливных жиклеров на изменение состава горючей смеси?
	1. Смесь обогащается.
2. Смесь обедняется.

	V. Как влияет частичное или полное засорение воздушных жиклеров главной дозирующей системы на изменение состава горючей смеси?
	

	VI. Как влияет неплотное прилегание нагнетательного клапана к седлу на изменение состава горючей смеси?
	

	VII.Как влияет негерметичность клапана экономайзера на изменение состава горючей смеси?
	

	VIII. Каким винтом регулируют частоту вращения коленчатого. вала двигателя в режиме холостого хода?
	1. Уменьшится.
2. Увеличится.

	IX. Как изменится частота вращения при заворачивании этого винта?

	X. Какими винтами регулируют состав горючей смеси, образуемой в карбюраторе в режиме холостого хода?
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Неисправности и регулировка карбюратора
Задание 3

УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННЫМ ОТВЕТАМ.
	КАКИЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРИ:
	ОТВЕТЫ

	I. ЕО
	1. Проверить состояние щеточного узла генератора, устранить 

неисправности.

2. Продуть полости генератора сжатым воздухом.

3. Проверить действие приборов освещения и сигнализации, КИП, устранить неисправности.

4. Очистить аккумуляторную батарею от пыли и грязи, очистить вентиляционные отверстия в пробках.

5. Проверить плотность электролита.

6. Проверить уровень электролита и при необходимости долить.

7. Проверить степень заряженности аккумуляторной батареи по напряжению под нагрузкой.

8. Проверить надежность контактов наконечников проводов с клеммами аккумуляторной батареи.

	П. ТО-1
	

	III. ТО-2
	

	IV. СО
	

	V. ТО-1


	1. Проверка состояния и очистка поверхности проводов, изоляторов свечей, катушки зажигания, транзисторного коммутатора от пыли и грязи.

2. Проверка состояния и регулировка зазора между контактами прерывателя.

3. Протирка контактов распределителя.

4. Вывертывание свечей, очистка от нагара.

5. Проверка установки фар и направления их лучей.

6. Проверка и при необходимости регулировка угла опережения зажигания.

	VI. ТО-2
	

	VII. СО?
	


Задание 4
I. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ТОРМОЗОВ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ МОГУТ ЯВИТЬСЯ ПРИЧИНАМИ СЛАБОГО ТОРМОЖЕНИЯ (ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ ПРЕВЫШАЕТ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)?
1. Ослабление натяжения приводного ремня компрессора.
2. Отсутствие зазора между колодками и тормозным барабаном в расторможенном состоянии (при отпущенной тормозной педали).
3. Свободный ход тормозной педали больше установленной нормы.
4. Замасливание фрикционных накладок тормозных колодок.
5. Повреждение диафрагм в колесных тормозных камерах.
КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОИЗОЙДУТ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ПРИ:

	НЕИСПРАВНОСТИ
	ПОСЛЕДСТВИЯ

	II. Негерметичности привода передних колес?
III. Негерметичности привода задних колес?
IV. Аварийном падении давления в контуре стояночного или запасного тормоза?
	1) Снижение эффективности торможения.
2) Сохранение  эффективности  торможения.
3) Автоматическое затормаживание.

	V. Проверка герметичности устройств и соединительных трубок (шлангов) пневматического тормозного привода производится... 
	1) по показаниям манометра.
2) по включению контрольных ламп на щитке приборов автомобиля.
3) на слух.
4) с помощью специальных стендов и контрольных приборов (приспособлений).
5) всеми указанными способами.


К КАКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ПРИВОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ?
	VI. Не герметичность прокладки, установленной между поршнем и цилиндром пружинного энергоаккумулятора.
VII. Ослабление пружины, установленной в корпусе колесной тормозной камеры.
VIII. Поломка пружины энергоаккумулятора.
IX. Негерметичность шлангов, подводящих сжатый воздух к тормозным цилиндрам пружинных энергоаккумуляторов.
X. Неплотное закрытие клапанов тормозного крана.
	1. Слабое действие тормозов при нажатии на тормозную педаль.
2. Подтормаживание при отпущенной педали.

3. Отказ тормозов при аварийном падении давления.


Экзаменационный билет №19
Задание 1

	УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
	ОТВЕТЫ

	ПРИ КАКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ НЕОБХОДИМО:
	

	I. Проверить осмотром герметичность привода рабочих тормозов?
	1. Ежедневном техническом обслуживании (ЕО)?

2. Техническом обслуживании № 1 (ТО-1)?

3. Техническом обслуживании № 2

(ТО-2)?

4. Сезонном техническом обслуживании (СО)?

	II. Снять тормозные барабаны; проверить состояние тормозных барабанов, колодок, накладок, пружин и цилиндров?
	

	III. Убедиться в исправности рабочего и стояночного тормозов?
	

	IV. Проконтролировать уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре и при необходимости долить жидкость до нормы?
	

	V. Проверить и подтянуть места креплений главного тормозного цилиндра и гидравлического усилителя?
	

	VI. Проверить действие гидравлического усилителя, при попадании воздуха в систему удалить воздух?
	

	VII. Проверить величины свободного и рабочего хода педали тормозов и при необходимости отрегулировать?
	

	VIII. Снять фильтрующий элемент воздушного фильтра гидровакуумного усилителя, промыть в керосине, окунуть в чистое моторное масло, установить на место?
	

	IX. Проверить эффективность действия рабочего тормоза?
	

	X. Проконтролировать исправность привода и действия стояночного тормоза и при необходимости отрегулировать?
	


Задание 2 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ:

	ПРИЧИНЫ
	ПОСЛЕДСТВИЯ

	I. Частичного засорения главных топливных жиклеров
	1) приготовление богатых смесей

2) приготовление бедных смесей

3) остановка двигателя при резком нажатии на акселератор.

	II. Неплотного закрытия клапана экономайзера?
	

	III. Неплотного закрытия нагнетательного клапана
	

	IV. Негерметичности обратного клапана
	

	V. Частичного засорения топливного фильтра, размещенного в крышке поплавковой камеры
	


УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
VI. РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ВЫПОЛНЯЕТСЯ...
4) только на полностью прогретом двигателе и при открытой воздушной заслонке.
5) сразу же после пуска двигателя и при полуоткрытой воздушной заслонке.
6) при любом температурном режиме независимо от положения воздушной заслонки.
VII. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ КАРБЮРАТОРА ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ?
6. Двигатель должен  работать устойчиво на холостом ходу и под нагрузкой.
7. Частота вращения коленчатого вала должна быть минимальной.
8. Содержание вредных веществ в отработавших газах не должно превышать установленную государственным стандартом норму.
9. При нажатии на педаль управления подачи топлива и резком ее отпускании не должно возникать перебоев в работе.
10. Все перечисленные требования.
КАКОЙ ПОЗИЦИЕЙ НА РИС. 1 ОБОЗНАЧЕН ВИНТ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО:
VIII. Уменьшают частоту вращения коленчатого вала при регулировке карбюратора на холостом ходу?
IX. Изменяют частоту вращения и состав (качество) горючей смеси при регулировке холостого хода двигателя?
X. Увеличивают частоту вращения при повторной регулировке (вызванной остановкой двигателя при резком отпускании педали управления подачей топлива)?

Задание 3

[image: image16.png]



Рис. 1. Проверка аккумуляторной батареи.

УКАЖИТЕ НОМЕР, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
I. КАКОЙ УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОЛИТА СЧИТАЕТСЯ НОРМАЛЬНЫМ?

1. На 5—10 мм выше предохранительной сетки.
2. На 10—15 мм выше предохранительной сетки.
3. На 15—20 мм выше предохранительной сетки.
II. КАКУЮ ДЕТАЛЬ КИСЛОТОМЕРА ПОГРУЖАЮТ В ЭЛЕКТРОЛИТ?
III. С ПОМОЩЬЮ КАКОЙ ДЕТАЛИ ЗАПОЛНЯЮТ ЦИЛИНДР КИСЛОТОМЕРА ЭЛЕКТРОЛИТОМ?
IV. НА КАКОМ ЭЛЕМЕНТЕ КИСЛОТОМЕРА НАНЕСЕНА ШКАЛА, ПО КОТОРОЙ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА?

V. ПО КАКОМУ ПРИБОРУ ОПРЕДЕЛЯЮТ СОСТОЯНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ В РЕЖИМЕ ЕЕ РАЗРЯДА?
	VI. ДО КАКОГО МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ИЗМЕРЯЕМОГО ВОЛЬТМЕТРОМ НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКИ, ДОПУСТИМ РАЗРЯД АККУМУЛЯТОРА?
	1. 2.1 В

2. 2,0 В

3. 1,5 В
	4. 1,8 В

5. 1,7 В

	VII. ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОЙ БАТАРЕИ РАВНА 1,27 Г/СМ3. ЧЕМУ РАВНА ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА В ЭТОЙ БАТАРЕЕ, РАЗРЯЖЕННОЙ НА 50%?
	1. 1,29 г/см3
2. 1,25 г/см3 3. 1,23 г/см3
	4. 1,21 г/см3
5. 1,19 г/см3


УКАЖИТЕ НОМЕР, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ?

	НЕИСПРАВНОСТИ
	ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ

	VIII. Повышенный саморазряд.
IX. Коробление пластин. 

X.Сульфатация пластин.
	1. Попадание грязи, влаги и электролита на наружную 

поверхность аккумулятора.

2. Эксплуатация батареи с по​ниженным уровнем и плотностью электролита.
3. Наличие вредных примесей в электролите.

4. Большая величина разрядного или зарядного тока.

5. Глубокий разряд батареи.

6. Плохое крепление аккумуляторной батареи.


Задание 4

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА АВТОМОБИЛЕ УАЗ ВЫЗЫВАЕТ:
	НЕИСПРАВНОСТИ
	ПОСЛЕДСТВИЯ

	I. Неплотное закрытие атмосферного клапана гидровакуумного усилителя?
	3. Удлинение тормозного пути.
4. Подтормаживание колес при отпущенной педали.

	II. Износ манжеты поршня в цилиндре усилителя?
	

	III. Ослабление возвратной пружины диафрагмы усилителя?
	

	IV. Нарушение герметичности шланга, соединяющего усилитель с впускной трубой двигателя?
	

	V. Разрушение диафрагмы усилителя?
	


VI. Чтобы проверить исправность гидровакуумного усилителя, нажимают несколько раз на тормозную педаль при неработающем двигателе и полностью устраняют разрежение в системе. Затем при нажатой педали пускают двигатель. Показателем исправности усилителя является...
4) перемещение педали к полу.
5) сохранение прежнего положения педали.
6) перемещение педали вверх к исходному положению.
VIII.. ПРОВЕРКУ ГЕРМЕТИЧНОСТИ МАНЖЕТЫ ПОРШНЯ И ШАРИКОВОГО КЛАПАНА УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ АВТОМОБИЛЯ УАЗ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ, УДЕРЖИВАЯ ПЕДАЛЬ В НАЖАТОМ ПОЛОЖЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ 2—3 МИН ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ. ЕСЛИ ПЕДАЛЬ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ К ПОЛУ В ТЕЧЕНИЕ НАЗВАННОГО ВРЕМЕНИ, ТО ЭТО УКАЗЫВАЕТ НА...
5) негерметичность клапана
6) герметичность клапана
7) негерметичность манжеты
8) герметичность манжеты.
Экзаменационный билет №20

Задание 1

	УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
	ОТВЕТЫ

	ЧТО ДОЛЖЕН ПРЕДПРИНЯТЬ ВОДИТЕЛЬ, ЕСЛИ:
	

	I. Ослабло крепление картера рулевого механизма автомобиля к раме?
	1. Продолжить движение.

2. Прекратить дальнейшее движение автомобиля.

3. Принять меры к устранению неисправности, а если это невозможно,— следовать к месту стоянки, соблюдая необходимые меры предосторожности.



	П. Оборван ремень насоса гидроусилителя рулевого управления автомобиля ЗИЛ-4314?
	

	III. Отсутствуют шплинты на гайках шарнирных соединений рулевых тяг автомобиля?
	

	IV. Величина свободного хода (люфта) рулевого колеса на автомобиле КамАЗ превышает установленную величину?
	

	V. Стояночный тормоз не удерживает автомобиль на подъеме или спуске с уклоном 14%?
	

	VI. Рычаг стояночного тормоза автомобиля ЗИЛ-4314 не удерживается запирающим устройством?
	

	VII. Нарушена герметичность пневматического привода тормозов автомобиля ЗИЛ-4314, что вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе 0,5 кгс/см2  в 1 ч?
	

	VIII. Нарушена герметичность пневматического привода тормозов автомобиля КамАЗ-4310, что вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе 1,5 кгс/см2 в 1 ч?
	

	IX. Не работает манометр системы пневматического привода тормозов автомобиля КамАЗ-4310?
	

	X. Компрессор автомобиля КамАЗ-5310 не обеспечивает установленного давления воздуха в пневматическом приводе?
	


Задание 2
УКАЖИТЕ НОМЕРА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
I. КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВПРЫСКА ТОПЛИВА?
5. Износ плунжера.
6. Износ гильзы.
7. Ослабление пружины форсунки.
8. Увеличение диаметра отверстий распылителя форсунки вследствие износа.
II. ПРИ УМЕНЬШЕНИИ УПРУГОСТИ ПРУЖИНЫ ФОРСУНКИ ДАВЛЕНИЕ ВПРЫСКА ТОПЛИВА...
1) уменьшается.

2) увеличивается.

3) не изменяется.
III. КАКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ УМЕНЬШЕНИЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВА?

5. Ослабление крепления штуцеров.
6. Засорение фильтров.
7. Засорение трубопроводов.
8. Любая из перечисленных.
IV. НЕПЛОТНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ ЗАПОРНОЙ ИГЛЫ ФОРСУНКИ К РАСПЫЛИТЕЛЮ ВЕДЕТ...
5) к ухудшению распыления дизельного топлива в камере сгорания.
6) к повышенному расходу топлива.
7) к появлению дымного выхлопа.
8) ко всем перечисленным последствиям.
V. НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ, ПРИ КОТОРОЙ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА РЕЗКО ВОЗРАСТАЕТ (ДВИГАТЕЛЬ «ИДЕТ В РАЗНОС»), ВОЗНИКАЕТ ВСЛЕДСТВИЕ...
5) нарушения работы центробежной муфты опережения впрыска.
6) заедания рейки в корпусе насоса высокого давления.
7) попадания воздуха в топливопроводы низкого давления.
8) частичного засорения отверстий в распылителях форсунок.
ПРИ КАКИХ ВИДАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ:..

	ОПЕРАЦИИ
	ВИД

	VI. Проверяют герметичность топливного бака, мест соединений топливопроводов с фильтрами, топливоподкачивающим насосом, насосом высокого давления и форсунками
	1) СО.
2) ТО-2.
3) ТО-1.
4) ЕО.

	VII. Сливают отстой из топливного бака, заменяют фильтрующие элементы, промывают корпуса топливных фильтров?
	

	VIII. Регулируют частоту вращения коленчатого вала при работе двигателя на холостом ходу?
	

	IX. Проверяют циркуляцию топлива, действие насоса высокого давления и форсунок?
	

	X. Выполняют очистку первой ступени воздушного фильтра
	


Задание 3 
УКАЖИТЕ НОМЕР, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВЫБРАННОМУ ОТВЕТУ.
	ВОПРОСЫ
	ОТВЕТЫ 

	I. Какой должен быть зазор между полностью разомкнутыми контактами прерывателя?
	1. 0,1 мм.

2. 0,2 мм.

3. 0,3 мм.

4. 0,4 мм.

5. 0,5 мм.

6. 0,6 мм.

	См. рис. 1

II. Каким винтом регулируется зазор между контактами прерывателя?

III. Какой винт перед регулировкой зазора необходимо ослабить, а после регулировки — затянуть?

IV. Через какую масленку смазка подается к валу прерывателя распределителя?

V. Какую деталь смачивают моторным маслом для обеспечения смазывания поверхности кулачка, воздействующей на подвижный контакт ?

	Рис. 1. Регулировка зазора между контактами и смазывание прерывателя-распределителя
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	Неисправности
	Причины неисправности

	VI. Повышенный саморазряд.
VII. Коробление пластин. 

III.Сульфатация пластин.
IX. Трещины и истирание моноблока. 
	1. Попадание грязи, влаги и электролита на наружную 

поверхность аккумулятора.

2. Эксплуатация батареи с по​ниженным уровнем и плотностью электролита.
3. Наличие вредных примесей в электролите.

4. Большая величина разрядного или зарядного тока.

5. Глубокий разряд батареи.

6. Плохое крепление аккумуляторной батареи.


Задание 4 
[image: image18.png]



ДЛЯ КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ УКАЖИТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ ЦИФРЫ.

ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА ТОРМОЗОВ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ ТОЛКАТЕЛЕМ И ПОРШНЕМ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА.
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕГУЛИРОВКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПОЛНОЕ РАСТОРМАЖИВАНИЕ ТОРМОЗОВ.
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА НЕОБХОДИМО:

I. Измерить свободный ход тормозной педали .... Если свободный ход не соответствует норме  (8—14 мм), перейти к операции II.
II. Разъединить педаль ... тормоза и тягу ..., расшплинтовав и вынув палец ...
III. Проверить положение педали, на которую действует оттяжная пружина ... . Педаль тормоза должна упираться в резиновый буфер, укрепленный под наклонным полом кабины.
IV. Установить поршень ... в крайнее переднее положение.
V. Отвернуть контргайку ...

VI. Ввернуть тягу ... в толкатель ..., обеспечив положение, при котором ось отверстия в тяге смещена назад и не доходит до оси отверстия педали на 1,5— 2,5 мм.
VII. Не нарушая этого положения, застопорить сое​динительную тягу ... в толкателе ... контргайкой …. 

VIII. Совместить отверстие соединительной тяги и педали, поставить палец ... и зашплинтовать.
Ответы 

	Билет 
	Задание 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	1
	1
	2,3
	1
	3
	2,3
	1
	4
	1
	1,3,5
	2,4

	
	2
	3,4
	3
	2
	1
	4,5
	1,2
	4
	5
	6
	1,2,5

	
	3
	1,2,4
	1,3
	3,5
	1,2
	1
	1,2,3
	2,3
	2,3
	1,2,3
	1,2,3

	
	4
	1,2,4,6
	1,3
	2
	1
	1,2
	1,2
	4
	5
	1,2,3
	1,2,3

	2
	1
	7
	4
	5
	3
	4
	1
	2
	6
	8
	9

	
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	3
	2
	5
	4
	1.2.5

	
	3
	1
	2
	5
	1.3
	2
	2.5
	1.5.6
	6
	3
	2.4

	
	4
	6
	1
	2
	2
	1
	1,2,3
	1,2,3
	1,2,3
	2,3
	3

	3
	1
	7
	10
	4
	5
	4
	8
	9
	6
	1
	2

	
	2
	1.2.5
	3.4
	2
	2
	1
	1.4
	2
	3
	3
	1

	
	3
	3
	1
	3
	2
	1
	3
	1.4
	2.6
	3.5.6
	4.6

	
	4
	2
	1
	3
	2
	1
	1,2,3
	1,2,3
	1,2,3
	2,3
	3

	4
	1
	9
	3
	1
	4
	2
	5
	8
	6 '
	10
	7

	
	2
	1
	2.3
	1.2
	1
	3
	1
	3
	1
	2
	2

	
	3
	1
	1
	2
	1
	1
	1,2,3
	2,3
	3
	2,3
	4

	
	4
	1
	4
	4
	1.3
	3
	1,2,3
	2,3
	2,3
	3
	1,2,3

	5
	1
	6
	5
	3
	4
	2
	8
	2
	9
	1
	1,7

	
	2
	4
	2
	1
	7.6
	3.2.3
	2.6
	7
	5
	8.9
	6.7

	
	3
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	3
	2
	3
	4

	
	4
	2
	1
	3
	2
	1
	1,2,3
	2,3
	2,3
	3
	1,2,3

	6
	1
	5
	7
	7, 8
	3
	2
	9
	10
	4 .
	1
	6

	
	2
	2
	1
	2
	1
	1
	1.2
	2.3.4
	1.2
	2.3
	4

	
	3
	2
	4
	6
	2.5
	4
	1
	1
	1
	2
	2.3

	
	4
	4.5
	3
	3
	1
	5
	1.3
	1
	3.4
	2
	

	7
	1
	2
	1
	2
	3
	3
	2
	3
	4
	3 
	4

	
	2
	1
	1
	2
	1
	1
	3
	3
	1
	1
	1

	
	3
	3
	4
	2
	4
	2
	1
	3
	1
	2
	3

	
	4
	5
	5
	4
	8
	5
	6
	7
	3
	9
	2.10

	8
	1
	2
	4
	1
	4
	2
	3
	2
	3
	3
	2

	
	2
	2
	3
	2
	2
	1
	1.2.3.4
	2.3
	1.2.3
	3
	1.2.3.4

	
	3
	2
	1
	3
	2.4
	1
	1
	1
	1
	2
	2.3

	
	4
	1.2
	2
	4
	5
	3
	4.5
	3
	3
	1
	5

	9
	1
	2
	4
	4
	2
	3
	1
	2
	4
	2
	4

	
	2
	1
	2
	1
	1.2
	2
	5
	4
	1
	3
	3

	
	3
	2.3
	2
	2
	1.3
	3
	1.2.3
	1.2.3
	2.3
	2.3
	2.3

	
	4
	6
	5
	4
	3
	2
	7
	1
	8
	
	

	10
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	3
	3
	3
	2
	4

	
	2
	1.2.3
	1.2.3
	4
	1.2.3
	1.2.3
	1.2
	2
	1
	4
	3

	
	3
	5
	1.2.4
	1.2
	1.2
	1
	3
	3
	3
	3
	1

	
	4
	4
	1.2
	2.4
	4
	1.3.5
	1
	1.2
	1.4
	3
	2

	11
	1
	1
	2
	2
	4
	2
	2
	3
	2
	3
	1

	
	2
	2
	1
	1
	3
	2
	1.2
	2
	1
	4
	3

	
	3
	1
	3
	1
	2
	3
	2.3
	2
	1.4
	1
	1

	
	4
	3
	1.3
	2
	3
	1.4
	1
	1.2
	1.4
	3
	2

	12
	1
	1
	3
	1
	2
	3
	3
	2
	4
	2
	2

	
	2
	2
	1
	1
	3
	2
	1
	5
	3
	1
	3

	
	3
	2
	1
	3
	2
	4
	5
	5
	1.3
	4
	5.2.6

	
	4
	2
	1
	2
	1
	1
	2
	2
	2
	1
	1.3

	13
	1
	1
	1
	2
	3
	1
	2
	3.
	4
	3
	3

	
	2
	1.2.3.4
	1.2.3
	1.2.3.4
	1.2
	1
	1
	2
	3
	1
	2

	
	3
	1.3
	4
	5.2
	6
	1
	1.2
	2
	3
	4
	

	
	4
	1.3
	2
	2
	3
	4
	1
	1.3
	1
	1
	2

	14
	1
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	1
	3
	2
	2

	
	2
	4
	1
	4
	4
	2
	1.2.3.4
	1.2.3
	1.2
	1.2
	1.2

	
	3
	4
	4
	2
	6
	3
	1
	5
	1.3.5
	1.3
	4

	
	4
	8
	8.6.7
	1
	3
	5
	6.4
	6.4.5
	7
	
	

	15
	1
	1
	1
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	3

	
	2
	3
	4
	1
	2
	1
	2.3.5.6
	3.4
	3.4
	1.2
	1.2.3

	
	3
	5
	1
	6.3
	6
	1
	5
	2.4
	1
	
	

	
	4
	2
	4.5.6.1
	5
	8
	3
	5.8
	1.4
	1.7
	
	

	16
	1
	2
	3
	3
	2
	3
	3
	1
	1
	2
	2

	
	2
	2
	3
	4.5
	6
	2
	4
	1
	2
	5
	

	
	3
	1
	2.3
	9
	5
	4
	8.7
	6
	8
	9
	

	
	4
	4
	4.1
	4.5
	4
	3.2
	2
	3
	1
	
	

	17
	1
	3
	3,6
	4
	8
	6
	5
	2,7
	2
	3
	1

	
	2
	5
	4
	6
	2
	3
	1
	7
	
	
	

	
	3
	1
	5
	4
	2
	6
	3
	7
	8
	
	

	
	4
	9
	 10.1.4
	8.5.9
	6.5
	3.2
	7
	3.8
	1.4
	5.6.7
	2

	18
	1
	3
	4
	2
	1
	3
	3
	4
	1
	2
	2

	
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	5
	4
	4

	
	3
	3
	4.6.8
	5.7
	1.2
	3
	1.2.5.6
	4
	
	
	

	
	4
	1.3.4.5
	1
	1
	3
	5
	2
	2
	3
	2
	2

	19
	1
	1
	3
	1
	2
	3
	3
	2
	4
	2
	2

	
	2
	2
	1
	1
	3
	2
	1
	5
	3
	1
	3

	
	3
	2
	1
	3
	2
	4
	5
	5
	1.3
	4
	5.2.6

	
	4
	2
	1
	2
	1
	1
	2
	2
	2
	1
	1.3

	20
	1
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	1
	3
	2
	2

	
	2
	4
	1
	4
	4
	2
	1.2.3.4
	1.2.3
	1.2
	1.2
	1.2

	
	3
	4
	4
	2
	6
	3
	1
	5
	1.3.5
	1.3
	4

	
	4
	8
	8.6.7
	1
	3
	5
	6.4
	6.4.5
	7
	
	


Комплект тестов №3 для проведения экзамена по 

МДК 01.01. «Устройство автомобилей» и дифференцированного зачета по

МДК 01.02. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

вид профессиональной деятельности: Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта

Вариант 1 

	1.Свойство автомобиля непрерывно сохранять работоспособность в течение определённого времени или пробега, это-
	а) Ремонтопригодность

б) Долговечность

в) Безотказность

г) Сохраняемость

	2.Основополагающим нормативным документом, регламентирующим планирование, организацию и содержание ТО и ремонта автомобилей является-
	а) Устав автомобильного транспорта

б) Положение о ТО и Р ПС АТ

в) Федеральный закон

г) Правила дорожного движения

	3.Какой вид обслуживания проводится в России два раза в год?
	а) СО

б) ТО-1

в) ТО-2

г) ЕО

	4.К какому оборудованию относится оборудование для шланговой мойки автомобилей?
	а) Для уборочных работ и сан. обработки

б) Ручному

в) Механизированному

г) Вспомогательному

	5.К какому оборудованию относятся  опрокидыватели, домкраты?
	а) Подъёмно-осмотровое

б) Осмотровое

в) Транспортное

г) Подъёмно-транспортное

	6.Какое оборудование подразделяется на толкающие, несущие и тянущие?
	а) Передвижные краны

б) Электротельферы и тали

в) Кран-балки

г) Конвейеры 

	7.К какому оборудованию относится наконечник с манометром?
	а) Для заправки тормозной жидкостью

б) Для смазки трущихся узлов

в) Воздухораздаточному

г) Маслораздаточному

	8.Во сколько раз повышается производительность труда слесарей-ремонтников при использовании гайковёртов?
	а) 2-3 раза

б) 3-4 раза

в) 4-5 раза

г) 5-6 раза

	9.Для диагностики какого агрегата автомобиля предназначен компрессометр?
	а) КПП

б) Рулевой механизм

в) Двигатель

г) Ведущий мост

	10.Для диагностики какой системы автомобиля предназначен силовой стенд?
	а) Рулевое управление

б) Трансмиссия

в) Тормозная система

г) Система освещения

	11.Зона прослушивания стука коренных подшипников коленвала.
	а) нижняя часть блока цилиндров

б) верхняя часть блока цилиндров

в) боковая поверхность головки блока

г) крышка распределительных звёздочек (шестерён)

	12.Что следует сделать перед заливкой новой охлаждающей жидкости при замене старой?
	а) закрыть сливной кран

б) промыть систему охлаждения

в) проверить герметичность радиатора

г) проверить работу насоса охлаждающей жидкости

	13.В чём заключается диагностика смазочной системы двигателя?
	а) проверке наличия потёков масла на блоке

б) проверке уровня масла и давления

в) проверке цвета масла

г) в проверке наличия воды в масле 

	14.Следствием какой неисправности системы питания карбюраторного двигателя  являются хлопки в карбюратор? 
	а) образование бедной смеси

б) образование богатой смеси

в) неисправность бензонасоса

г) засорение воздушного фильтра

	15.Причины чёрного выхлопа дизельного двигателя.
	а) попадание масла в камеру сгорания

б) неполнота сгорания топлива

в) засорение фильтрующих элементов

г) износ плунжерных пар ТНВД

	16.Стандартная плотность электролита новой аккумуляторной батареи.
	а) 1,24 г/см3
б) 1,25 г/см3
в) 1,26 г/см3
г) 1,27 г/см3

	17.Какие параметры измеряются и регулируются в приводе сцепления?
	а) усилие выжима педали

б) длина тяг или троса

в) наличие воздуха в гидроприводе

г) свободный и полный ход педали

	18.Допустимый радиальный зазор в шариковых и роликовых подшипниках агрегатов трансмиссии.
	а) 0,5 мм

б) 0,05 мм

в) 0,1 мм

г) 1 мм

	19.При какой глубине вмятин от роликов на шипах крестовин их меняют или ремонтируют?
	а) 0,1 мм

б) 0,2 мм

в) 0,3 мм

г) 0,4 мм

	20.При каком люфте в ступицах передних колёс заднеприводных легковых автомобилей, их регулируют?
	а) 0,09 мм

б) 0,1 мм

в) 0,15 мм

г) 0,2 мм


Вариант 2

	1.Свойство автомобиля сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, это-
	а) Ремонтопригодность

б) Долговечность

в) Безотказность

г) Сохраняемость



	2.Основополагающим нормативным документом, регламентирующим планирование, организацию и содержание ТО и ремонта автомобилей является-
	а) Устав автомобильного транспорта

б)  Правила дорожного движения

в)  Положение о ТО и Р ПС АТ

г)  Федеральный закон  



	3.Какой вид обслуживания проводится для грузовых и автобусов на базе грузовых автомобилей через 12000 км в соответствии с нормативом?
	а) СО

б) ТО-1

в) ТО-2

г) ЕО

	4.К какому оборудованию относятся электропылесосы и пылеотсасывающие установки?
	а) Для уборочных работ и сан. обработки

б) Ручному

в) Механизированному

г) Вспомогательному

	5.К какому оборудованию относятся канавы и эстакады?
	а) Подъёмно-осмотровое

б) Осмотровое

в) Транспортное

г) Подъёмно-транспортное

	6.Какое оборудование подразделяется на оборудование непрерывного и периодического действия?
	а) Передвижные краны

б)  Конвейеры

в) Кран-балки

г)  Электротельферы и тали



	7.К какому оборудованию относятся нагнетатели смазки?
	а) Для заправки тормозной жидкостью

б) Для смазки трущихся узлов

в) Воздухораздаточному

г) Маслораздаточному

	8.Во сколько раз повышается производительность труда слесарей-ремонтников при использовании гайковёртов?
	а) 2-3 раза

б) 5-6 раза

в) 4-5 раза

г) 3-4 раза



	9.Для диагностики состояния деталей каких систем и механизмов двигателя предназначен компрессометр?
	а) КШМ и ЦПГ

б) ГРМ и КШМ

в) ЦПГ

г) ЦПГ и ГРМ

	10.Для диагностики какой системы автомобиля предназначен фотометр?
	а) Рулевого управления

б) Трансмиссии

в) Тормозной системы

г) Системы освещения

	11.Зона прослушивания стуков клапанов и клапанных седел.
	а) нижняя часть блока цилиндров

б) верхняя часть блока цилиндров

в) боковая поверхность головки блока

г) крышка распределительных звёздочек (шестерён)

	12.Физическое состояние двигателя при проверке уровня охлаждающей жидкости.
	а) не прогрет

б) слегка прогрет

в) наполовину прогрет

г) полностью прогрет

	13.Что произойдёт при неисправности редукционного клапана масляного насоса?
	а) ничего

б) только падение давления масла

в) только повышение давления масла

г) повышение или понижение давления масла

	14.Следствием какой неисправности системы питания карбюраторного двигателя являются «выстрелы» в глушитель?
	а) образование бедной смеси

б) образование богатой смеси

в) засорение топливного фильтра

г) неисправность бензонасоса

	15.Причины синего выхлопа дизельного двигателя.
	а) попадание масла в камеру сгорания

б) неполнота сгорания топлива

в) засорение фильтрующих элементов

г) износ плунжерных пар ТНВД

	16.На какое значение изменяется плотность электролита при изменении температуры электролита на 150?
	а) 0,1 г/см3
б) 0,01 г/см3
в) 0,02 г/см3
г) 0,03 г/см3

	17.К чему приводит уменьшение величины свободного хода педали сцепления?
	а) к трению выжимного подшипника об опорную пяту

б) к пробуксовке сцепления

в) сцепление «ведёт»

г) к скрежету при включении передач КПП

	18.Допустимый осевой зазор в шариковых и роликовых подшипниках агрегатов трансмиссии.
	а) 0,1 мм

б) 0,05 мм

в) 0,5 мм

г) 1 мм

	19.Биение какой по длине трубы карданного вала не должно превышать 0,4 мм?
	а) малой

б) средней

в) длинной

г) любой

	20.Допустимый люфт пальца шарового шарнира, при радиальном или осевом нагружении в обе стороны.
	а) 0,4 мм

б) 0,5 мм

в) 0,6 мм

г) 0,7 мм


Вариант 3

	1.Свойство автомобиля, заключающееся в его приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, и восстановлению работоспособного состояния, это-
	а) Ремонтопригодность

б) Долговечность

в) Безотказность

г) Сохраняемость



	2.Основополагающим нормативным документом, регламентирующим планирование, организацию и содержание ТО и ремонта автомобилей является-
	а) Устав автомобильного транспорта

б)  Правила дорожного движения

в) Федеральный закон

г)  Положение о ТО и Р ПС АТ



	3.Какой вид обслуживания проводится для автобусов через 3500 км в соответствии с нормативом?
	а) СО

б) ТО-1

в) ТО-2

г) ЕО

	4.К какому моечному оборудованию относится струйно-щёточное оборудование?
	а) Для уборочных работ и сан. обработки

б) Ручному

в) Механизированному

г) Вспомогательному

	5.К какому оборудованию относятся конвейеры и тележки?
	а) Подъёмно-осмотровое

б) Осмотровое

в) Транспортное

г) Подъёмно-транспортное

	6.Какое оборудование подразделяется одноколейное и двухколейное?
	а) Конвейеры

б) Передвижные краны

в) Кран-балки

г)  Электротельферы и тали



	7.К какому оборудованию относятся установки для сбора отработавшего масла?
	а) Для заправки тормозной жидкостью

б) Для смазки трущихся узлов

в) Воздухораздаточному

г) Маслораздаточному

	8.Во сколько раз повышается производительность труда слесарей-ремонтников при использовании гайковёртов?
	а) 2-3 раза

б) 5-6 раза

в) 3-4 раза

г) 4-5 раза



	9.Если после добавки 25 см3 масла в цилиндр двигателя давление в конце такта сжатия повысилось, это свидетельствует о:
	а) Износе поршневых колец и гильзы

цилиндра

б) Неплотном прилегании тарелок клапанов

в) Износе поршня

г) Износе поршневого пальца

	10.Для диагностики чего предназначен газоанализатор?
	а) Рулевого управления

б) Токсичности отработавших газов

в) Тормозной системы

г) Системы освещения


	11.Зона прослушивания стука в сопряжении поршень – цилиндр.
	а) нижняя часть блока цилиндров

б) верхняя часть блока цилиндров

в) боковая поверхность головки блока

г) крышка распределительных звёздочек (шестерён)

	12.Как проверяется герметичность радиатора?
	а) давлением воды внутри радиатора

б) давлением антифриза внутри радиатора

в) давлением воздуха внутри радиатора в ванне с водой

г) заправкой радиатора керосином

	13.В чём заключается техническое обслуживание системы смазки?
	а) в проверке уровня масла

б) в проверке давления масла

в) пункты а) и б)

г) в смене масла и масляного фильтра

	14.В чём заключается диагностика бензонасоса?
	а) в проверке развиваемого давления и герметичности клапанов

б) проверке размера выступания толкателя

в) проверке герметичности диафрагмы

г) проверке упругости пружины штока

	15.Недостаточная подача топлива.
	а) чёрный дым

б) синий дым

в) затруднённый пуск

г) жёсткая работа двигателя (со стуком)

	16.Током какой силы должен осуществляться заряд аккумуляторной батареи в штатном режиме?
	а) 3 А

б) 8 А

в) 10 А

г) 6 А

	17.К чему приводит отсутствие свободного хода педали сцепления?
	а) к трению выжимного подшипника об опорную пяту

б) к пробуксовке сцепления

в) сцепление «ведёт»

г) к скрежету при включении передач КПП

	18.Допустимая величина износа рабочей кромки сальника.
	а) 1 мм

б) 0,5 мм

в) 1,5 мм

г) 0,1 мм

	19.Как определяется пятно контакта зубьев шестерён?
	а) с помощью щупа

б) визуально при зацеплении

в) измерением зубьев

г) с помощью краски

	20.На что влияет нарушение углов установки передних колёс?
	а) на давление воздуха в шинах

б) на износ деталей подвески

в) на износ шин и устойчивость автомобиля на ходу

г) на работу двигателя


Вариант 4

	1.Свойство автомобиля сохранять значения показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после хранения и транспортирования, это-
	а) Ремонтопригодность

б) Долговечность

в) Безотказность

г) Сохраняемость



	2.Основополагающим нормативным документом, регламентирующим планирование, организацию и содержание ТО и ремонта автомобилей является-
	а)  Положение о ТО и Р ПС АТ

б)  Правила дорожного движения

в) Федеральный закон

г)  Устав автомобильного транспорта



	3.Какой вид обслуживания проводится перед выездом на линию и после возвращения?
	а) СО

б) ТО-1

в) ТО-2

г) ЕО

	4.К какому моечному оборудованию относятся грязеотстойники и маслобензоуловители?
	а) Для уборочных работ и сан. обработки

б) Ручному

в) Механизированному

г) Вспомогательному

	5.К какому оборудованию относятся передвижные краны, кран-балки, электротельферы?
	а) Подъёмно-осмотровое

б) Осмотровое

в) Транспортное

г) Подъёмно-транспортное

	6.Какое оборудование применяют при организации технического обслуживания поточным методом?
	а)  Кран-балки

б) Передвижные краны

в) Конвейеры

г)  Электротельферы и тали



	7.К какому оборудованию относится наконечник с манометром?
	а) Для заправки тормозной жидкостью

б) Воздухораздаточному

в) Для смазки трущихся узлов

г) Маслораздаточному



	8.Во сколько раз повышается производительность труда слесарей-ремонтников при использовании гайковёртов?
	а) 3-4 раза

б) 5-6 раза

в) 2-3 раза

г) 4-5 раза



	9.Если после добавки 25 см3 масла в цилиндр двигателя давление в конце такта сжатия не изменилось или изменилось незначительно, это свидетельствует о:
	а) Износе поршневых колец и гильзы

цилиндра

б) Неплотном прилегании тарелок клапанов

в) Износе поршня

г) Износе поршневого пальца

	10.Для определения токсичности отработавших газов какого двигателя предназначен дымомер?
	а) Карбюраторного бензинового

б) С системой впрыска бензина

в) Дизельного

г) Карбюраторного газобаллонного

	11.Зона прослушивания стуков привода ГРМ при цепном и шестерённом приводе.
	а) нижняя часть блока цилиндров

б) верхняя часть блока цилиндров

в) боковая поверхность головки блока

г) передняя крышка двигателя

	12.Основной параметр жидкости охлаждения, измеряемый при диагностике.
	а) уровень в системе охлаждения

б) плотность

в) цвет

г) температура кристаллизации

	13.Что необходимо делать при использовании минерального масла после его слива для замены?
	а) промывать систему смазки

б) заменять масляный фильтр

в) менять фильтр сапуна

г) ничего, заливать новое

	14.Какие параметры регулируются винтом качества и винтом количества карбюратора?
	а) положение дроссельной и воздушной заслонок

б) обороты холостого хода

в) СО и обороты холостого хода

г) СО

	15.Результат ранней подачи топлива; поздней подачи топлива дизельного двигателя.
	а) повышенный расход топлива; перегрев двигателя

б) перегрев двигателя; недостаточный прогрев

в) снижение мощности; повышенный расход топлива

г) стуки; дымный выпуск

	16.Для проверки аккумуляторных батарей какой ёмкости предназначены резисторы нагрузочной вилки: верхний; нижний; оба одновременно?
	а) 55 – 70 Ач; 85 – 110 Ач; 130 – 170 Ач

б) 35 – 40 Ач; 40 – 50 Ач; 50 – 100 Ач

в) 42 – 64 Ач; 70 – 100 Ач; 100 – 135 Ач

г) 60 – 70 Ач; 90 – 120 Ач; 150 – 200 Ач

	17.Допустимое осевое биение маховика.
	а) 0,09 мм

б) 0,2 мм

в) 0,3 мм

г) 0,4 мм

	18.К чему приводит увеличение свободного хода педали сцепления?
	а) «скрежету» при включении передач КПП

б) к пробуксовке сцепления

в) сцепление «ведёт»

г) к трению выжимного подшипника об опорную пяту

	19.Допустимый зазор между боковыми поверхностями шлицев муфт и ступиц.
	а) 1 мм

б) 0,25 мм

в) 0,1 мм

г) 0,5 мм

	20.Какой смазкой смазывают рессоры перед сборкой?
	а) солидол

б) литол – 24

в) ЦИАТИМ

г) графитовая


Ключ ответов.

	
Вариант


Вопрос
	1
	2
	3
	4

	1
	в
	б
	а
	г

	2
	б
	в
	г
	а

	3
	а
	в
	б
	г

	4
	б
	а
	в
	г

	5


	а
	б
	в
	г

	6
	г
	б
	а
	в

	7
	в
	б
	г
	б

	8
	б
	г
	в
	а

	9
	в
	г
	а
	б

	10
	в
	г
	б
	в

	11
	а
	в
	б
	г

	12
	б
	а
	в
	б

	13
	б
	г
	г
	а

	14
	а
	б
	а
	в

	15
	б
	а
	в
	г

	16
	в
	б
	г
	в

	17
	г
	а
	б
	б

	18
	б
	в
	а
	а

	19
	а
	г
	г
	б

	20
	в
	б
	в
	г


Перечень практических работ для проведения комплексного дифференцированного зачета по УП.01
вид профессиональной деятельности: Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта
	ПК
	№
	Наименование и описание работ
	Норма

времени, мин.

	ПК 1.1. 

ПК 1.2.


	1
	Снятие-установка навесного оборудования
	125

	
	1.1
	Снятие-установка генератора
	15

	
	1.2
	Снятие-установка стартера
	05

	
	1.3
	Снятие-установка компрессора
	15

	
	1.4 
	Снятие-установка насоса гидроусилителя рулевого управления
	15

	
	1.5
	Снятие-установка насоса системы охлаждения
	15

	
	1.6
	Снятие-установка впускного трубопровода
	30

	
	1.7 
	Снятие-установка выпускного коллектора
	20

	ПК 1.1. 

ПК 1.2.


	2
	Снятие-установка головок блока цилиндров
	40

	
	2.1
	Открутить-закрутить болты (гайки шпилек крепления)
	30

	
	2.2
	Снять-установить прокладку
	3

	
	2.3
	Снятие-установка ГБЦ
	10

	ПК 1.1. 

ПК 1.2.


	3
	Снятие-установка передней крышки распределительных шестерен
	18

	
	3.1
	Открутить-закрутить болты крепления
	10

	
	3.2
	Снять-установить прокладку
	5

	
	3.3
	Снять-установить крышку
	3

	ПК 1.1. 

ПК 1.2.


	4
	Снятие-установка осей коромысел, клапанов
	78

	
	4.1
	Открутить-закрутить болты крепления
	20

	
	4.2
	Снять-установить оси коромысел
	10

	
	4.3
	Рассухарить-засухарить клапана
	30

	
	4.4
	Снять-установить пружины клапанов
	8

	
	4.5
	Снять-установить клапана
	10

	ПК 1.1. 

ПК 1.2.


	5
	Снятие-установка распредвала
	20

	
	5.1
	Открутить-закрутить болты крепления
	15

	
	5.2
	Снять-установить распредвал
	5

	ПК 1.1. 

ПК 1.2.


	6
	Снятие-установка коленвала
	45

	
	6.1
	Открутить-закрутить болты крепления крышек коренных подшипников
	20

	
	6.2
	Снять-установить крышки коренных подшипников
	15

	
	6.3
	Снять-установить коленвал
	5

	
	6.4
	Снять-установить вкладыши коренных подшипников
	5

	ПК 1.1. 

ПК 1.2.


	7
	Снятие-установка шатунов и поршней
	60

	
	7.1
	Открутить-закрутить болты крепления крышек шатунных подшипников
	20

	
	7.2
	Снять-установить крышки шатунных подшипников
	15

	
	7.3
	Снять-установить шатуны с поршнями
	20

	
	7.4
	Снять-установить вкладыши шатунных подшипников
	5

	ПК 1.1. 

ПК 1.2.


	8
	Снятие-установка гильз цилиндров
	45

	
	8.1
	Снять гильзы цилиндров
	15

	
	8.2
	Заменить уплотнительные элементы
	10

	
	8.3
	Установить гильзы цилиндров
	20

	ПК 1.1. 

ПК 1.2.


	9
	Снятие-установка масляного насоса
	25

	
	9.1
	Открутить-закрутить болты крепления
	15

	
	9.2
	Снять-установить масляный насос
	10

	ПК 1.1. 

ПК 1.2.


	10
	Снятие-установка фильтров
	46

	
	10.1
	Слить жидкость из стакана-отстойника фильтра
	10

	
	10.2
	Открутить-закрутить болт крепления стакана-отстойника
	8

	
	10.3
	Открутить-закрутить подводящие и отводящие трубки
	10

	
	10.4
	Открутить-закрутить болты крепления корпуса фильтра
	15

	
	10.5
	Снять-установить фильтрующий элемент
	3

	ПК 1.1. 

ПК 1.2.


	11
	Снятие установка деталей системы питания
	36

	
	11.1
	Открутить-закрутить болты крепления карбюратора (топливной рампы)
	10

	
	11.2
	Снять-установить карбюратор (топливную рампу с форсунками)
	8

	
	11.3
	Открутить-закрутить болты крепления бензонасоса (погружного модуля)
	8

	
	11.4
	Снять-установить бензонасос (погружной модуль)
	10

	ПК 1.1. 

ПК 1.2.


	12
	Снятие-установка зубчатых колес привода ГРМ
	60

	
	12.1
	Открутить-закрутить болты крепления звездочек, шестерен или зубчатых шкивов
	15

	
	12.2
	Снять-установить звездочки, шестерни или зубчатые шкивы
	30

	
	12.3
	Выставить зубчатые колеса по меткам
	15

	ПК 1.1. 

ПК 1.2.


	13
	Снятие-установка кожуха сцепления
	25

	
	13.1
	Открутить-закрутить болты крепления кожуха
	10

	
	13.2
	Выставить детали сцепления с кожухом в правильное положение
	15

	ПК 1.1. 

ПК 1.2.


	14
	Снятие-установка лапок сцепления
	33

	
	14.1
	Открутить-закрутить гайки крепления вилок крепления лапок
	15

	
	14.2
	Расшплинтовать пальцы крепления лапок
	8

	
	14.3
	Вытащить пальцы
	5

	
	14.4
	Снять-установить лапки
	5

	ПК 1.1. 

ПК 1.2.


	15
	Снятие-установка пружин сцепления
	30

	
	15.1
	Разъединить-соединить кожух сцепления и нажимной диск
	20

	
	15.2
	Снять-установить пружины сцепления
	10

	ПК 1.1. 

ПК 1.2.


	16
	Снятие-установка нажимного диска сцепления
	28

	
	16.1
	Разъединить-соединить кожух сцепления и нажимной диск
	20

	
	16.2
	Снять-установить нажимной диск сцепления
	8

	ПК 1.1. 

ПК 1.2.


	17
	Снятие-установка ведомого диска сцепления
	30

	
	17.1
	Снять-установить сцепление в сборе
	20

	
	17.2
	Снять-установить ведомый диск сцепления
	10

	ПК 1.1. 

ПК 1.2.


	18
	Регулировка сцепления (положение лапок, свободный ход, рабочий ход)
	0.50

	
	18.1
	Регулировка положения лапок сцепления
	20

	
	18.2
	Регулировка свободного хода педали сцепления
	20

	
	18.3
	Регулировка рабочего хода педали сцепления
	20


	Процент результативности (правильных ответов)
	Оценка уровня подготовки 

	
	балл (отметка)
	вербальный аналог

	90 ÷ 100
	5
	отлично

	80 ÷ 89
	4
	хорошо

	70 ÷ 79
	3
	удовлетворительно

	менее 70
	2
	неудовлетворительно


3.5. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации:

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

Полный набор слесарного инструмента и оборудования в соответствии с ГОСТ Р, ОСТ, стандартами предприятий, нормативными актами, руководящими документами для безопасного проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей, автомобили и автомобильные агрегаты.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:

7. Стуканов В.А., Леонтьев К.Н. Устройство автомобилей: учеб. пособие. - М.: ИД ФОРУМ, 2010
8. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: лабораторный практикум. - М.: Изд.центр "Акакдемия", 2010

9. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства: учеб.пособие. - М.: ИНФРА-М, 2011
10. Диагностика и техническое обслуживание машин. - М.: Академия, 2008
11. Организация производства технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. - М.: Академия, 2012

12. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей. - М.: Академия, 2012
Дополнительные источники:

4. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей. - М.: Академия, 2010

5. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. - М.: Академия, 2010
6. Малкин В.С. Техническая эксплуатация автомобилей: Теоретические и практические аспекты. - М.:Изд.центр "Акакдемия", 2011
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ВВЕДЕНИЕ
Данные методические рекомендации направлены на реализацию аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по профессиональному модулю Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта для студентов специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта профессионального цикла.

Одной из важнейших задач современного профессионального образования является формирование профессиональной компетентности будущих специалистов. 

Квалификационные характеристики по всем специальностям и профессиям СПО ФГОС содержат основные требования:

- уметь осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования профессиональной деятельности; 

- заниматься самообразованием, самообучением. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются освоение видов учебной деятельности

1. Для овладения и углубления знаний:

- составление различных видов планов и тезисов пот тексту;

- конспектирование текста;

- составление тезауруса;

- ознакомление с нормативными документами;

- создание презентации.

2. Для закрепления знаний:

- работа с конспектом лекции;

- повторная работа с учебным материалом;

- составление плана ответа;

- составление различных таблиц.

3. Для систематизации учебного материала:

- подготовка ответов на контрольные вопросы;

- аналитическая обработка текста;

- подготовка сообщения, доклада;

- тестирование;

- составление кроссворда;

- формирование плаката;

- составление памятки.

4. Для формирования практических и профессиональных умений:

-решение задач и упражнений по образцу;

-решение ситуативных и профессиональных задач;
-разработка и реализация проекта;
- проведение анкетирования и исследования.

Самостоятельная работа студента складывается из изучения учебной и специальной литературы, как основной, так и дополнительной, нормативного материала, конспектирования источников, подготовки письменных контрольных работ, научных докладов, рефератов, сообщений, выполнения практических ситуационных заданий.

Количество часов внеаудиторной самостоятельной работы на освоение программы профессионального модуля представлено в таблице:

	ФГОС СПО
	Часы аудиторной нагрузки
	Часы самостоятельной работы

	23.02.03
	Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
	718
	359


2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов при изучении профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»:

- работа с учебником (составление плана, тезисов конспектов);
- подготовка реферата;
- подготовка доклада, сообщения, презентации;

- составление таблиц, схем, логико-дидактических структур по теме занятия

- работа с контурной картой;
- выполнение практико –ориентированных и ситуационных задач.
Методические рекомендации по работе с учебником (составлению плана, тезисов  конспектов):

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; выделите главное, составьте план; кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические рекомендации по подготовке реферата:

В подготовке реферата по одной теме и презентации к нему могут принимать участие несколько студентов. Срок выполнения самостоятельной работы:  2-3 недели.
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Содержание материала должно быть логичным, изложение материала должно носить проблемно-поисковый характер.

Несколько НЕ 

Реферат НЕ копирует дословно книги и статьи, НЕ является конспектом.

Реферат не пишется по одному источнику и НЕ является докладом.

Реферат НЕ может быть обзором литературы, т.е. не рассказывает о книгах.

В рефератах собранный по теме материал систематизируется и обобщается.

Реферат состоит из нескольких частей:

1.Титульный лист (оформляется по требованиям учебного заведения).

Титульным листом называют первый лист работы, который содержит основные сведения о ней. Титульный лист к реферату должен быть стандартного образца. 

На титульном листе приводят следующие сведения:

· наименование вышестоящей организации (учреждения, которому подчиняется учебное заведение);

· название учебного заведения;

· наименование специальности;

· наименование учебной дисциплины (для курсовой работы);

· наименование темы работы;

· данные о руководителе;

· сведения об исполнителе (студенте);

· год написания работы.

Наименование темы должно соответствовать принятой терминологии и быть кратким, записываться в именительном падеже единственного числа. Перенос слов на титульном листе и в заголовках по тексту не разрешается. Точки в конце записей не ставятся. Номер страницы на титульном листе не проставляется. Образец оформления титульного листа реферата приведен в приложении А.
2. Оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на каждый раздел реферата.  

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников; последовательно излагаются названия пунктов с указанием страницы, с которой начинается каждый пункт. 

Содержание оформляется в виде списка, разделы и подразделы основной части нумеруются арабскими цифрами. Структурные элементы введение, заключение, список литературы, приложения  не нумеруются.

С содержания начинается нумерация страниц реферата. 

Образец оформления содержания реферата приведен в приложении Б.

3. Введение с актуальностью

Во введении следует раскрыть актуальность выбранной темы, ответить на вопрос, почему именно эта тема представляет интерес для автора реферата, указать цели и задачи реферата. Объем введения - не более  1 страницы.

4. Основная часть, которая может быть разбита на главы и параграфы.

Текст основной части делится на разделы и подразделы. Каждый ее раздел, доказательно раскрывает отдельный вопрос и логически является продолжением предыдущего. Объем основной части не менее 10 страниц.

Все термины, употребленные в реферате, обязательно разъясняются в специальных сносках или в самом тексте. 

5. Заключение

Заключение обобщает основные моменты реферата и представляет собой самостоятельный вывод студента по изложенному материалу. Объем заключения – не более 1 страницы.

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.

6. Литература

Как правило, при подготовке реферата используется не менее 5-10 источников. 

Список литературы оформляется в соответствии с п. 9 данных методических указаний.

7. Приложения


Приложения включают дополнительный, вспомогательный материал, который необходим для лучшего понимания ее содержания: таблицы, схемы, диаграммы и т. п. 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих листах, нумерация страниц реферата продолжается. В тексте документа на все приложения должны быть ссылки.
Этапы (план) работы над рефератом
1. Выбрать тему. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.

2. Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути ее решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос.

3. Найти книги и статьи по выбранной теме (не менее 5). Сделать список этой литературы.

4. Сделать списки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе).

5. Составить план основной части реферата.

6. Написать черновой вариант каждой главы.

7. Показать черновик преподавателю.

8. Написать реферат.

9. Составить сообщение на 5-7 минут, не более.

Содержание работы должно отражать
· знание современного состояния проблемы;

· обоснование выбранной темы;

· использование известных результатов и фактов;

· полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;

· актуальность поставленной проблемы;

· материал, подтверждающий научную либо практическую значимость.

Защита реферата
Дома заблаговременно составить расширенный план-конспект устного доклада (с кратким изложением реферата).

На семинаре студент (или группа студентов) выступает с подготовленной презентацией и комментирует (демонстрирует и объясняет) свои материалы, подчёркивая его авторско-аналитические характеристики, логическую структурность и завершённость.

 Если студент (или группа студентов) выбрал форму обычного сообщения (без демонстрации презентации), то при выступлении можно опираться только на собственные записи. Использование копий страниц учебников и распечаток при ответе не допускается.

В процессе устной защиты реферата важно ответить на вопросы: Как называется реферат? Из каких элементов состоит его структура (структура реферата – его план)? О чём говорится в каждом разделе его структуры: во «Введении» (в чём заключается актуальность научной проблемы, в чём заключаются цель и задачи реферата)? Какие источники использовались при написании  реферата.

 Время выступления – 5-7 мин. Если время доклада превышено, выступление прерывается, а балльная оценка докладчикам снижается. Докладчики также готовят два вопроса по теме доклада для аудитории. Если слушатели не могут дать ответа на поставленные вопросы, балльная оценка докладчикам снижается.

Остальные студенты участвуют в оценке рефератов. Они должны быть готовы задать вопрос или предложить собственные комментарии к чужим материалам. Если слушатели не могут задать вопросы, балльная оценка докладчикам снижается. Те, кто не успевают выступить на семинаре, в тот же день сдают свои материалы на проверку.

Методические рекомендации по подготовке докладов

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение определённой темы.

Этапы подготовки доклада:
1. Определение цели доклада.

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой логической последовательности.

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.

6. Композиционное оформление доклада.

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.

8. Выступление с докладом.

9. Обсуждение доклада.

10. Оценивание доклада

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета выступления, изложение(опровержение), заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.

Вступление должно содержать:

· название доклада;

· сообщение основной идеи;

· современную оценку предмета изложения;

· краткое перечисление рассматриваемых вопросов;

· интересную для слушателей форму изложения;

· акцентирование оригинальности подхода.

Выступление состоит из следующих частей:

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.

Методические рекомендации по подготовке сообщений

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно.

Сообщение – это сокращенная запись информации, в которой должны быть отражены основные положения текста, сопровождающиеся аргументами и краткими примерами.

Этапы подготовки сообщения:

· прочитать текст;
· составить план;
· сократить текст, так чтобы не исчезла главная мысль;
· сложные предложения заменить простыми.

Время выступления 3-5 мин., сопровождается презентациями, схемами, таблицами, рисунками и др.

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели.

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное изложение с опорой на или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Методические рекомендации по составлению презентаций

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». 

Самая простая программа для создания презентаций – MicrosoftPowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 

7. Проверить визуальное восприятие презентации. К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал; 

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто; 

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции; 

рекомендуемое число слайдов 17-22; 

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список.

Критерии оценки презентации

	Критерии оценки
	Содержание оценки

	1.Содержательный критерий
	правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение текстом, грамотное использование научной терминологии, импровизация, речевой этикет

	2. Логический критерий
	стройное логико-композиционное построение речи, доказательность, аргументированность

	3. Речевой критерий
	использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств выразительности; фонетическая организация речи, правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и пр.

	4.Психологический критерий
	взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и учет законов восприятия речи, использование различных приемов привлечения и активизации внимания

	5. Критерий соблюдения дизайн-эргономических требований к компьютерной презентации
	соблюдены требования к первому и последним слайдам, прослеживается обоснованная последовательность слайдов и информации на слайдах, необходимое и достаточное количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия графической (иллюстративной) информации, корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение устного выступления и компьютерного сопровождения, общее впечатление от мультимедийной презентации


Методические рекомендации по составлению таблиц и схем
Таблицы и схемы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.

Графы таблицы расположены не в порядке значимости, так как все они одинаково существенны, а по логике познавательной деятельности – сначала состав, потом назначение частей.

Составление структурно-логических таблиц и схем и способствует формированию умений анализировать, понимать и усваивать учебный материал.

Таблицы составляются в соответствии требованиями:

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей.

Прочти текст.

Определи признаки, по которым можно систематизировать материал.

Начерти таблицу с определенным количеством граф.

Запишите название признаков в графы.

Запиши в соответствующие графы таблицы материалы из текста в сокращенном виде.

Сделай вывод.

Дополни текст собственными соображениями, систематизируй их в таблицу.

Критерии оценивания: аккуратность и правильность заполнения таблицы, обоснованность и четкость ответов.
Оценка: «5» - 10-9 баллов
«4» - 8-7 баллов
«3» - 6-5 баллов
Методические рекомендации для составления схем
1. Прочти текст.

2. Выдели главную идею текста, раздели текст на части.

3. Подбери факты для составления схемы.

4. Определи ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия.

5. Установи связи, последовательность.

6. Выбери систему условных обозначений.

7. Продумай пространственное расположение схемы на листе.

8. Зафиксируйте схему на листе.

Критерии оценивания: аккуратность, четкость, логичность, обоснованность.
Оценка: «5» - 10-9 баллов
«4» - 8-7 баллов
«3» - 6-5 баллов
Методические рекомендации по выполнению практических заданий
Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

3. ОБЩАЯ СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В соответствии с рабочей программой профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» запланированы следующие самостоятельные работы:

	Наименование темы (раздела) 
	Самостоятельная работа обучающихся
	Кол-во часов 

718/359
	Вид деятельности
	Форма контроля

	Тема 1.1 Классификация автомобильного транспорта
	Самостоятельная работа №1

Подготовить сообщение (на выбор) по теме:

- параметры, классифицирующие автомобили;

- методика расшифровки индексов АТ.
	6/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка сообщений с последующим обсуждением

	Тема 1.2 Обозначение подвижного состава
	
	
	
	

	Тема 1.4 Основные составные части автомобилей. Двигатели
	Самостоятельная работа №2
Составить конспективно-справочную таблицу: 
«Основные составные части автомобилей, их назначение и взаимодействие между собой»
	6/4
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 1.5 Рабочие циклы двигателя
	Самостоятельная работа № 3
Создание электронных презентаций (на выбор): «Такты рабочего цикла двигателя», «Физические параметры и их изменения в цилиндрах во время рабочего цикла двигателя»
	2/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 1.6 Кривошипно-шатунный механизм
	Самостоятельная работа № 4
Создание электронных презентаций (на выбор): «Неподвижные детали КШМ», «Подвижные детали КШМ», «Взаимодействие деталей КШМ между собой», «Назначение, принцип действия и устройство КШМ»
	6/6
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 1.7 Механизм газораспределения
	Самостоятельная работа №5
Создание электронных презентаций (на выбор): «Устройство, назначение и типы приводов ГРМ», «Устройство, назначение и типы приводов клапанного механизма», «Взаимодействие деталей ГРМ между собой», «Назначение, принцип действия и устройство ГРМ»
	6/6
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 1.8 Система охлаждения
	Самостоятельная работа №6
Создание электронных презентаций (на выбор): «Назначение, устройство и принцип действия жидкостной системы охлаждения», «Назначение, устройство и принцип действия воздушной системы охлаждения», «Устройство, принцип действия и типы жидкостных насосов», «Назначение, устройство, принцип действия и типы термостатов», «Назначение, устройство, принцип действия и типы радиаторов»
	6/6
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 1.9 Система смазки
	Самостоятельная работа №7

Создание электронных презентаций (на выбор): «Назначение, устройство и принцип действия системы смазки», «Устройство, принцип действия и типы масляных насосов», «Назначение, устройство и принцип действия системы вентиляции картера»
	6/5
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Проверка конспекта с последующим обсуждением

	Тема 1.10 Система питания карбюраторного двигателя
	Самостоятельная работа №8
Подготовить реферат (на выбор):

«Достоинства и недостатки карбюраторной системы питания по сравнению с системой впрыска бензина», «Устройство и принцип действия карбюраторной системы питания», «Устройство и принцип действия бензонасоса карбюраторной системы питания», «Устройство и принцип действия карбюратора».
	6/6
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 1.11 Система питания двигателя с  впрыском бензина
	Самостоятельная работа № 9
Подготовить реферат (на выбор):

«Достоинства и недостатки системы впрыска бензина по сравнению с карбюраторной системой питания», «Устройство и принцип действия системы питания с впрыском бензина», «Устройство и принцип действия бензонасоса системы впрыска бензина», «Устройство и принцип действия форсунок и регулятора давления топлива».
	6/4
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 1.12 Система питания двигателя от газобаллонной установки
	Самостоятельная работа № 10 

Создание электронных презентаций (на выбор): «Назначение, устройство и принцип действия ГБО», «Устройство, принцип действия и типы редукторов ГБО», «Устройство баллонов ГБО», «Преимущества и недостатки работы двигателя на газовом топливе».
	14/6
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 1.13 Система питания дизельного двигателя
	Самостоятельная работа №11
Создание электронных презентаций (на выбор): «Назначение, устройство и принцип действия системы питания дизельного двигателя», «Устройство, принцип действия и типы ТНВД дизельных двигателей», «Устройство механических, электронных форсунок и насос-форсунок», «Устройство, принцип действия, преимущества и недостатки системы Common Rail».
	17/10
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 1.14 Общее устройство трансмиссии. Сцепление
	Самостоятельная работа № 12
Подготовить реферат (на выбор):

«Типы трансмиссий», «Типы сцеплений», «Назначение, устройство и принцип действия трансмиссии», «Назначение, устройство и принцип действия сцепления».
	6\4
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 1.15 Коробка передач и раздаточная коробка
	Самостоятельная работа № 13
Создание электронных презентаций (на выбор): «Назначение, устройство и принцип действия первичного вала», «Устройство, принцип действия вторичного вала», «Устройство механических, электронных устройств подключения дополнительного ведущего моста», «Устройство, принцип действия, преимущества и недостатки электронно-управляемых раздаточных коробок».
	8/6
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 1.16 Карданная передача
	Самостоятельная работа №14
Составить структурно-логическую таблицу:  «Достоинства и недостатки карданных шарниров перед другими видами шарниров неравных угловых скоростей».
	2/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 1.17 Мосты ведущие. Главная передача и дифференциал
	Самостоятельная работа №15
Создание электронной презентации: «Типы ведущих мостов, их конструктивные отличия и сходства между собой», «Типы главных передач, их достоинства и недостатки», «Типы дифференциалов, их достоинства и недостатки».
	6/4
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 1.18 Рама автомобиля
	Самостоятельная работа №16
Составить структурно-логическую таблицу:  «Типы рам, их достоинства и недостатки».
	2/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 1.19 Передняя управляемая ось автомобиля
	Самостоятельная работа №17
Создание электронной презентации: «Типы передних управляемых осей, их конструктивные отличия и сходства между собой», «Типы цапф, их достоинства и недостатки», «Типы шкворневых соединений, их достоинства и недостатки».
	6/4
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 1.20 Подвеска автомобиля
	Самостоятельная работа №18
Создание электронных презентаций: «Типы подвесок, их различия, достоинства и недостатки», «Назначение и методы регулировок подвесок автомобилей», «Назначение подвески, устройство и принцип действия различных типов подвесок».
	6/4
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 1.21 Колеса и шины автомобилей
	Самостоятельная работа №19
Подготовить реферат (на выбор):

«Типы колес и шин, конструкция», «Применение различных колес и шин», «Оснащение шин шипами, балансировка колес в сборе с шинами.», «Конструктивные особенности и назначение разных типов протекторов».
	2/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 1.22 Кузова и кабины автомобилей
	Самостоятельная работа №20
Создание электронных презентаций: «Конструкция кузовов легковых автомобилей», «Силовые элементы кузовов легковых автомобилей».
	2/2
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 1.23 Рулевое управление
	Самостоятельная работа №21
Подготовить реферат (на выбор):

«Типы рулевых механизмов», «Конструкция червячного рулевого механизма», «Конструкция реечного рулевого механизма», «Конструкция рулевого управления», «Влияние регулировок углов в рулевом управлении на управляемость автомобиля».
	4/4
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 1.24 Тормозные системы
	Самостоятельная работа №22
Подготовить реферат (на выбор):

«Типы тормозных систем, устройство и принцип действия», «Типы колесных тормозных механизмов, устройство и принцип действия», «Приборы привода пневматической тормозной системы, назначение и принцип действия», «Приборы привода гидравлической тормозной системы, назначение и принцип действия».
	4/4
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 1.26 Генераторные установки
	Самостоятельная работа №23
Создание электронных презентаций: «Назначение, устройство и принцип действия генераторов постоянного тока», «Назначение, устройство и принцип действия генераторов переменного тока», «Электрические схемы генераторов разных типов», «Назначение, схема и принцип действия диодного моста».
	6/4
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 1.27 Системы зажигания
	Самостоятельная работа №24
Подготовить реферат (на выбор):

«Контактные системы зажигания: достоинства и недостатки», «Бесконтактные системы зажигания: достоинства и недостатки», «Компьютерные системы зажигания: достоинства и недостатки», «Перспективы развития систем зажигания», «Устройство систем зажигания: бесконтактных, контактных и компьютерных».
	6/4
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 1.28 Электронная система управления двигателем
	Самостоятельная работа №25
Подготовить реферат (на выбор):

«Достоинства и недостатки электронных систем управления двигателем», «Принцип действия электронных систем управления двигателем», «Компоненты электронных систем управления двигателем: назначение».
	4/4
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 1.29 Устройство стартера
	Самостоятельная работа №26
Составить структурно-логическую таблицу:  «Типы стартеров, конструктивные особенности и параметры».
	4/4
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 1.31 Контрольно-измерительные, осветительные приборы и приборы световой сигнализации
	Самостоятельная работа №27
Создание электронных презентаций: «Особенности конструкции контрольно-измерительных приборов, принцип действия», «Особенности конструкции осветительных приборов, принцип действия», «Особенности конструкции приборов световой сигнализации, принцип действия».
	6/4
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 1.32 Звуковые сигналы, электродвигатели, стеклоочистители, коммутационная аппаратура
	Самостоятельная работа №28
Создание электронных презентаций: «Особенности конструкции звуковых сигналов, принцип действия», «Особенности конструкции электродвигателей, принцип действия», «Особенности конструкции стеклоочистителей и стеклоомывателей, принцип действия», «Компоненты коммутационной аппаратуры: назначение и принцип действия».
	4/4
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 1.33 Основы технической термодинамики
	Самостоятельная работа №29
Подготовить реферат (на выбор):

«Характеристика изобарного процесса», «Характеристика изохорного процесса», «Характеристика изотермического процесса».
	2/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 1.35 Действительные циклы двигателей внутреннего сгорания
	Самостоятельная работа №30
Создание электронных презентаций: «Диаграмма действительного цикла в бензиновом двигателе», «Диаграмма действительного цикла в дизельном двигателе».
	2/2
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 1.36 Энергетические и экономические показатели двигателей внутреннего сгорания
	Самостоятельная работа №31
Подготовить реферат (на выбор): «Распределение энергии теплоты при сгорании топлива в цилиндрах двигателя», «Индикаторная работа: из каких показателей складывается и на что расходуется», «Эффективная работа, эффективная мощность, эффективный крутящий момент, эффективный удельный расход  топлива».
	4/4
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 1.39 Смесеобразование в дизельном двигателе
	Самостоятельная работа №32
Подготовить реферат (на выбор): «Объемный способ смесеобразования», «Пленочный способ смесеобразования», «Объемно-пленочный способ смесеобразования».
	2/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 1.40 Испытание двигателей
	Самостоятельная работа №33
Подготовить реферат (на выбор): «Назначение и виды испытаний», «Параметры, подлежащие измерению при испытании».
	6/4
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 1.41 Кинематика кривошипно-шатунного механизма
	Самостоятельная работа №34

Составить структурно-логическую таблицу:  «Кинематические звенья и элементы соединения: работа в составе механизма».
	6/4
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 1.42 Динамика кривошипно-шатунного механизма
	Самостоятельная работа №35

Составить структурно-логическую таблицу:  «Силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме и их влияние на кинематику».
	6/4
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 1.43 Уравновешивание двигателей
	Самостоятельная работа №36
Подготовить реферат (на выбор): «Балансировка коленчатого и распределительного валов», «Балансировка кривошипно-шатунного механизма», «Силы разных порядков, их влияние на системы и механизмы двигателя».
	10/8
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 1.44 Силы, действующие на автомобиль при его движении
	Самостоятельная работа №37

Создание электронных презентаций: «Силы и моменты, действующие на ведущее колесо. Сила тяги на ведущих колесах», «Нормальные реакции дороги. Коэффициент изменения нормальных реакций», «КПД транс​миссии. Тяговая характеристика», «Схема сил, действующих на автомобиль в общем случае движения», «Условие возможности движения автомобиля. Продольное распределение нагрузки при движении», «Сила сцепления колес с дорогой. Усло​вия буксования колес».
	12/10
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 1.45 Тяговая динамичность автомобиля
	Самостоятельная работа №38
Подготовить реферат (на выбор): «Силовой и мощностной балансы», «График силового баланса: его значения, параметры и показатели», «График мощностного баланса: его значения, параметры и показатели», «Влияние элементов трансмиссии на тяговую динамичность автомобиля», «Влияние износа двигателя на тяговую динамичность автомобиля», «Влияние типа шин и протектора на тяговую динамичность автомобиля», «Влияние покрытия дороги на тяговую динамичность автомобиля».
	12/10
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 1.46 Тяговые испытания автомобиля
	Самостоятельная работа №39
Подготовить реферат (на выбор): «Испытания на стенде», «Испытания на дороге», «Применение динамометрических комплексов», «Испытания с различными типами покрышек и протектора», «Испытания на различных видах покрытия».
	4/4
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 1.47 Тормозная динамичность автомобиля
	Самостоятельная работа №40
Подготовить реферат (на выбор): «Испытания на стенде», «Испытания на дороге», «Применение динамометрических комплексов», «Испытания с различными типами покрышек и протектора», «Испытания на различных видах покрытия».
	8/6
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 1.48 Топливная экономичность автомобиля
	Самостоятельная работа №41
Подготовить реферат (на выбор): «Испытания на стенде», «Испытания на дороге», «Применение динамометрических комплексов», «Испытания с различными типами покрышек и протектора», «Испытания на различных видах покрытия», «Испытания с различной загрузкой автомобиля».
	6/4
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 1.49 Устойчивость автомобиля
	Самостоятельная работа №42
Создание электронных презентаций: «Диаграмма продольного расположения автомобиля на дороге», «Диаграмма поперечного расположения автомобиля на дороге».
	6/4
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 1.50 Управляемость автомобиля
	Самостоятельная работа №43

Составить структурно-логическую таблицу:  «Стабилизация управляемых колес в различных штатных и нештатных дорожно-транспортных ситуациях».
	4/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 1.51 Проходимость автомобиля и плавность хода
	Самостоятельная работа №44

Подготовить реферат (на выбор): «Влияние различных упругих элементов в подвеске на плавность хода автомобиля», «Влияние различных схем трансмиссии на проходимость автомобиля», «Упругие элементы применяемые в подвесках автомобилей», «Современные схемы и агрегаты трансмиссии применяемые для повышения проходимости автомобилей».
	8/6
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 2.1

Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта
	Самостоятельная работа №45

Составить структурно-логическую таблицу:  «Корректирующие коэффициенты и их значения при расчете периодичности и трудоемкости технических воздействий».
	10/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 2.2
Общая характеристика технологического процесса технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава
	Самостоятельная работа №46
Подготовить реферат (на выбор): «Организация процесса ТО», «Организация процесса ТР», «Технология выполнения технического обслуживания», «Технология выполнения текущего ремонта».
	2/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 2.3
Организация технического обслуживания автомобилей
	Самостоятельная работа №47

Составить структурно-логическую таблицу:  «Методы и средства выполнения технического обслуживания».
	2/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 2.4
Организация ремонта автомобилей
	Самостоятельная работа №48

Составить структурно-логическую таблицу:  «Методы и средства выполнения текущего и капитального ремонтов».
	2/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 2.5
Диагностирование автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики
	Самостоятельная работа №49
Подготовить реферат (на выбор): «Организация диагностических воздействий», «Элементы общей диагностики», «Сущность поэлементной диагностики», «Диагностирование систем, отвечающих за безопасность движения», «Диагностирование агрегатов автомобиля», «Компьютерная диагностика», «Диагностирование электронных систем управления двигателем».
	6/6
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 2.6
Ежедневное техническое обслуживание автомобилей
	Самостоятельная работа №50
Подготовить реферат (на выбор): «Организация ежедневного технического обслуживания», «Технология выполнения ежедневного технического обслуживания», «Технология выполнения ежедневного технического обслуживания пассажирских автомобилей высокой вместимости», «Технология выполнения ежедневного технического обслуживания автомобилей требующих санитарной обработки салона и (или) кузова», «Операции ежедневного технического обслуживания».
	4/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 2.7
Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов
	Самостоятельная работа №51
Создание электронных презентаций: «Организация выполнения ТО КШМ», «Организация выполнения ТО ГРМ», «Технология выполнения ТО КШМ», «Технология выполнения ТО ГРМ», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО КШМ», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО ГРМ»
	10/6
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 2.8
Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охлаждения и смазки
	Самостоятельная работа №52
Создание электронных презентаций: «Организация выполнения ТО системы охлаждения», «Организация выполнения ТО системы смазки», «Технология выполнения ТО системы охлаждения», «Технология выполнения ТО системы смазки», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы охлаждения», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы смазки»
	6/4
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 2.9
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания бензиновых двигателей
	Самостоятельная работа №53
Создание электронных презентаций: «Организация выполнения ТО системы питания карбюраторного двигателя», «Организация выполнения ТО системы питания двигателя с впрыском бензина», «Технология выполнения ТО системы питания карбюраторного двигателя», «Технология выполнения ТО системы питания двигателя с впрыском бензина», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы питания карбюраторного двигателя», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы питания двигателя с впрыском бензина»
	10/6
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 2.10
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизельных двигателей
	Самостоятельная работа №54
Создание электронных презентаций: «Технология выполнения ТО системы питания дизельного двигателя с ТНВД», «Технология выполнения ТО системы питания дизельного двигателя с насос-форсунками», «Технология выполнения ТО системы питания дизельного двигателя Common Rail», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы питания дизельного двигателя с ТНВД», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы питания дизельного двигателя с насос-форсунками», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы питания дизельного двигателя Common Rail»
	10/6
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 2.11
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей, работающих на газовом топливе
	Самостоятельная работа №55
Создание электронных презентаций: «Организация и технология выполнения ТО системы питания двигателя с ГБО СПГ», «Организация и технология выполнения ТО системы питания двигателя с ГБО СНГ», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы питания двигателя с ГБО СПГ», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы питания двигателя с ГБО СНГ».
	10/6
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 2.12
Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования
	Самостоятельная работа №56
Создание электронных презентаций: «Технология выполнения ТО системы электроснабжения», «Технология выполнения ТО системы пуска двигателя», «Технология выполнения ТО системы контроля и отображения параметров работы двигателя», «Технология выполнения ТО системы контроля и отображения параметров работы АБС», «Технология выполнения ТО электронной системы повышения комфорта автомобиля» «Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы электроснабжения», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы пуска двигателя», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы контроля и отображения параметров работы двигателя», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы контроля и отображения параметров работы АБС», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО электронной системы повышения комфорта автомобиля».
	18/10
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 2.13
Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии
	Самостоятельная работа №57
Создание электронных презентаций: «Технология выполнения ТО сцепления», «Технология выполнения ТО КПП и РК», «Технология выполнения ТО карданной передачи и ведущих мостов», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО сцепления», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО КПП и РК», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО карданной передачи и ведущих мостов»
	10/6
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 2.14
Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части и автомобильных шин
	Самостоятельная работа №58
Создание электронных презентаций: «Технология выполнения ТО передней и задней подвесок легкового автомобиля», «Технология выполнения ТО передней и задней подвесок грузового автомобиля», «Технология выполнения ТО автомобильных шин», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО передней и задней подвесок легкового автомобиля», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО передней и задней подвесок грузового автомобиля», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО автомобильных шин»
	6/4
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 2.15
Техническое обслуживание и текущий ремонт механизмов управления
	Самостоятельная работа №59
Создание электронных презентаций: «Технология выполнения ТО рулевого управления легкового и грузового автомобилей», «Технология выполнения ТО гидравлической тормозной системы», «Технология выполнения ТО пневматической тормозной системы», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО рулевого управления легкового и грузового автомобилей», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО гидравлической тормозной системы», «Оборудование и инструмент для выполнения ТО пневматической тормозной системы»
	10/6
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 2.16
Прием автомобилей и агрегатов в ремонт
	Самостоятельная работа №60
Составить структурно-логическую таблицу: «Организация и технология приема автомобилей и агрегатов ремонт»
	4/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 2.17
Разборка автомобилей и агрегатов
	Самостоятельная работа №61
Составить структурно-логическую таблицу: «Организация и технология разборки автомобилей и агрегатов»
	4/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 2.18
Мойка и очистка деталей. Дефектация, сортировка и комплектование деталей
	Самостоятельная работа №62
Подготовить реферат (на выбор):  

«Мойка и очистка деталей», «Дефектация деталей после разборки», «Сортировка деталей после разборки», «Комплектование деталей перед сборкой».
	10/6
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 2.19
Сборка, испытание и сдача из ремонта агрегатов и автомобилей
	Самостоятельная работа №63
Подготовить реферат (на выбор):  

«Технология сборки агрегатов и автомобилей», «Организация и технология проведения испытаний агрегатов и автомобилей», «Организация сдачи из ремонта агрегатов и автомобилей».
	4/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 2.20
Восстановление деталей слесарно-механической обработкой
	Самостоятельная работа №64
Составить структурно-логическую таблицу:   

 «Технология, оборудование и инструмент восстановления деталей слесарно-механической обработкой».
	6/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 2.21
Восстановление деталей давлением
	Самостоятельная работа №65
Составить структурно-логическую таблицу:   

 «Технология, оборудование и инструмент восстановления деталей слесарно-механической обработкой».
	2/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 2.22
Восстановление деталей сваркой и наплавкой, напылением и гальваническими покрытиями
	Самостоятельная работа №66
Составить структурно-логическую таблицу:   

 «Технология, оборудование и инструмент восстановления деталей сваркой и наплавкой, напылением и гальваническими покрытиями».
	2/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 2.23
Восстановление деталей пайкой
	Самостоятельная работа №67
Составить структурно-логическую таблицу:   

 «Технология, оборудование и инструмент восстановления деталей пайкой».
	4/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 2.25
Разработка технологических процессов ремонта
	Самостоятельная работа №68
Составить структурно-логическую таблицу:   

 «Этапы разработки технологических процессов ремонта».
	4/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 2.26
Ремонт деталей класса «корпусные детали», «круглые стержни» и «стержни с фасонной поверхностью»
	Самостоятельная работа №69
Составить структурно-логическую таблицу:   

 «Технология, оборудование и инструмент ремонта деталей».
	2/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 2.27
Ремонт деталей класса «полые цилиндры» и «диски с гладким периметром»
	Самостоятельная работа №70
Составить структурно-логическую таблицу:   

 «Технология, оборудование и инструмент ремонта деталей».
	2/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 2.28
Ремонт деталей класса «некруглые стержни»
	Самостоятельная работа №71
Составить структурно-логическую таблицу:   

 «Технология, оборудование и инструмент ремонта деталей».
	2/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 2.29
Ремонт кузовов и кабин
	Самостоятельная работа №72
Составить структурно-логическую таблицу:   

 «Технология, оборудование и инструмент ремонта кузовов и кабин».
	2/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 2.30
Техническое нормирование труда на авторемонтных предприятиях
	Самостоятельная работа №73
Подготовить реферат (на выбор):  

«Методы технического нормирования труда», «Техническое нормирование станочных работ», «Нормирование работ связанных с обработкой металлов давлением», «Нормирование жестяницких, паяльных и лудильных работ», «Нормирование сварочных и наплавочных работ», «Нормирование работ газотермического напыления поверхностей», «Нормирование гальванических работ», «Нормирование работ, связанных с использованием полимерных материалов».
	6/4
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 2.31
Организация контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей
	Самостоятельная работа №74
Подготовить реферат (на выбор):  

«Качество ремонта автомобилей», «Оценка качества ремонта автомобилей и их агрегатов», «Контроль качества ремонта автомобилей и их агрегатов», «Сертификация услуг по ремонту автомобилей».
	6/4
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 2.32
Диагностирование, как средство контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта
	Самостоятельная работа №75
Подготовить реферат (на выбор):  

«Определение состояния ответственных сопряжений двигателя после ремонта», «Определение состояния ответственных сопряжений коробки передач и раздаточной коробки после ремонта», «Определение состояния ответственных сопряжений карданных передач и ведущих мостов после ремонта», «Определение состояния ответственных сопряжений подвески после ремонта».
	6/4
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 2.33
Автомобильные бензины
	Самостоятельная работа №76
Подготовить реферат (на выбор):  

«Методы и технология производства базовых бензинов», «Методы и технология производства высокооктановых бензинов», «Методы определения фракционного состава бензинов», «Моторный метод определения октанового числа бензина», «Исследовательский метод определения октанового числа бензина», «Методы и технология повышения октанового числа базовых бензинов».
	10/8
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 2.34
Автомобильные дизельные топлива
	Самостоятельная работа №77
Подготовить реферат (на выбор):  

«Методы и технология производства дизельных топлив», «Методы и технология производства керосинов», «Методы получения дизельных топлив летней фракции», «Методы получения дизельных топлив зимней фракции», «Методы получения дизельных топлив арктической фракции», «Методы и технология повышения цетанового числа дизельных топлив», «Методы определения цетанового числа дизельных топлив».
	10/8
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 2.36
Масла для двигателей
	Самостоятельная работа №78
Подготовить реферат (на выбор):  

«Методы и технология производства базовых масел», «Методы и технология производства присадок к маслам», «Методы и технология производства масел с определенными свойствами», «Методы получения всесезонных масел», «Методы и технология испытаний моторных масел», «Маркировка отечественных и импортных масел по различным стандартам».
	8/6
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 2.37
Трансмиссионные и гидравлические масла
	Самостоятельная работа №79
Составить структурно-логическую таблицу:   

 «Эксплуатационные требования к качеству трансмиссионных и гидравлических масел».
	2/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 2.38
Автомобильные пластичные смазки
	Самостоятельная работа №80
Подготовить реферат (на выбор):  

«Методы и технология производства пластичных смазок», «Методы и технология производства присадок к пластичным смазкам», «Методы и технология производства пластичных смазок с определенными свойствами», «Методы получения всесезонных пластичных смазок», «Методы и технология испытаний пластичных смазок», «Маркировка отечественных и импортных пластичных смазок по различным стандартам».
	6/4
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 2.39
Антифризы и жидкости для тормозных  систем. Электролиты. Лакокрасочные и защитные материалы
	Самостоятельная работа №81
Подготовить реферат:  

«Свойства, область и условия применения различных жидкостей для системы охлаждения», «Свойства, область и условия применения различных жидкостей для тормозной системы», «Методы и технология приготовления электролитов», «Требования к электролитам в зависимости от условий эксплуатации», «Область и условия применения различных лакокрасочных покрытий», «Область и условия применения различных защитных материалов», «Методы и технология испытаний антифризов и тормозных жидкостей», «Маркировка отечественных и импортных пластичных антифризов и тормозных жидкостей».
	14/10
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Защита рефератов с последующим обсуждением

	Тема 2.42
Должностная инструкция механика контрольно-технического пункта
	Самостоятельная работа №82
Составить структурно-логическую таблицу:   

 «Права и обязанности механика КТП».
	2/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради

	Тема 2.43
Правила оформления документации
	Самостоятельная работа №83
Создание электронных презентаций:    

 «Оформление ремонтного листка», «Оформление учетной карточки замены агрегатов», «Оформление путевых листов», «Заполнение журналов механика КТП», «Оформление карты эскизов и маршрутной карты».
	16/10
	Работа с учебной литературой и  Интернет-ресурсами. Подготовка презентации.
	Просмотр и оценка презентации

	Тема 2.44 Информационное обеспечение централизованного управления производством, АСУ
	Самостоятельная работа №84
Составить структурно-логическую таблицу:   

 «Информационные системы, потоки данных, «потенциальная информация».
	4/2
	Работа с учебной и специальной литературой, и Интернет-ресурсами.
	Проверка выполненного задания в тетради


4. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ТЕМА 1.1 КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Самостоятельная работа №1 

ЗАДАНИЕ: Изучив источники подготовить сообщение по теме: 
«Параметры, классифицирующие автомобили»
ТЕМА 1.2 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Самостоятельная работа №1
ЗАДАНИЕ: Изучив источники подготовить сообщение по теме: «Методика расшифровки индексов АТ»
ТЕМА 1.4 ОСНОВНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЕЙ. ДВИГАТЕЛИ
Самостоятельная работа № 2
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме составить конспективно-справочную таблицу: 

«Основные составные части автомобилей, их назначение и взаимодействие между собой»
ТЕМА 1.5 РАБОЧИЕ ЦИКЛЫ ДВИГАТЕЛЯ
Самостоятельная работа № 3
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор): 
«Такты рабочего цикла двигателя», 
«Физические параметры и их изменения в цилиндрах во время рабочего цикла двигателя»
ТЕМА 1.6 КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ 
Самостоятельная работа № 4
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):  
 «Неподвижные детали КШМ», 
«Подвижные детали КШМ», 
«Взаимодействие деталей КШМ между собой», 
«Назначение, принцип действия и устройство КШМ»
ТЕМА 1.7 МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Самостоятельная работа № 5
ЗАДАНИЕ:  Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор): 

«Устройство, назначение и типы приводов ГРМ», 
«Устройство, назначение и типы приводов клапанного механизма», 
«Взаимодействие деталей ГРМ между собой», 
«Назначение, принцип действия и устройство ГРМ»
ТЕМА 1.8 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Самостоятельная работа №6
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор): 
«Назначение, устройство и принцип действия жидкостной системы охлаждения», 
«Назначение, устройство и принцип действия воздушной системы охлаждения», 
«Устройство, принцип действия и типы жидкостных насосов», 
«Назначение, устройство, принцип действия и типы термостатов», 
«Назначение, устройство, принцип действия и типы радиаторов»
ТЕМА 1.9 СИСТЕМА СМАЗКИ
Самостоятельная работа №7

ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Назначение, устройство и принцип действия системы смазки», 

«Устройство, принцип действия и типы масляных насосов», 

«Назначение, устройство и принцип действия системы вентиляции картера»
ТЕМА 1.10 СИСТЕМА ПИТАНИЯ КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Самостоятельная работа №8

ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

 «Достоинства и недостатки карбюраторной системы питания по сравнению с системой впрыска бензина», 
«Устройство и принцип действия карбюраторной системы питания», 
«Устройство и принцип действия бензонасоса карбюраторной системы питания», 
«Устройство и принцип действия карбюратора».
ТЕМА 1.11 СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ С  ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА
Самостоятельная работа №9

ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Достоинства и недостатки системы впрыска бензина по сравнению с карбюраторной системой питания», 
«Устройство и принцип действия системы питания с впрыском бензина», 
«Устройство и принцип действия бензонасоса системы впрыска бензина», 
«Устройство и принцип действия форсунок и регулятора давления топлива».
ТЕМА 1.12 СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ОТ ГАЗОБАЛЛОННОЙ УСТАНОВКИ
Самостоятельная работа №10
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
 «Назначение, устройство и принцип действия ГБО», 
«Устройство, принцип действия и типы редукторов ГБО», 
«Устройство баллонов ГБО», 
«Преимущества и недостатки работы двигателя на газовом топливе».
ТЕМА 1.13 СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Самостоятельная работа №11
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
Назначение, устройство и принцип действия системы питания дизельного двигателя», «Устройство, принцип действия и типы ТНВД дизельных двигателей», 
«Устройство механических, электронных форсунок и насос-форсунок», 
«Устройство, принцип действия, преимущества и недостатки системы Common Rail».
ТЕМА 1.14 ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТРАНСМИССИИ. СЦЕПЛЕНИЕ

Самостоятельная работа №12
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Типы трансмиссий», 
«Типы сцеплений»,
«Назначение, устройство и принцип действия трансмиссии», 
«Назначение, устройство и принцип действия сцепления».
ТЕМА 1.15 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
Самостоятельная работа № 13 

ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Назначение, устройство и принцип действия первичного вала», 
«Устройство, принцип действия вторичного вала», 
«Устройство механических, электронных устройств подключения дополнительного ведущего моста», 
«Устройство, принцип действия, преимущества и недостатки электронно-управляемых раздаточных коробок».
ТЕМА 1.16 КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА
Самостоятельная работа № 14 

ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Достоинства и недостатки карданных шарниров перед другими видами шарниров неравных угловых скоростей».
ТЕМА 1.17 МОСТЫ ВЕДУЩИЕ. ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА И ДИФФЕРЕНЦИАЛ
Самостоятельная работа №15
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Типы ведущих мостов, их конструктивные отличия и сходства между собой», 
«Типы главных передач, их достоинства и недостатки», 
«Типы дифференциалов, их достоинства и недостатки».
ТЕМА 1.18 РАМА АВТОМОБИЛЯ
Самостоятельная работа №16
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Типы рам, их достоинства и недостатки».
ТЕМА 1.19 ПЕРЕДНЯЯ УПРАВЛЯЕМАЯ ОСЬ АВТОМОБИЛЯ
Самостоятельная работа №17
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Типы передних управляемых осей, их конструктивные отличия и сходства между собой», 
«Типы цапф, их достоинства и недостатки», 
«Типы шкворневых соединений, их достоинства и недостатки».
ТЕМА 1.20 ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ
Самостоятельная работа №18
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Типы подвесок, их различия, достоинства и недостатки», 
«Назначение и методы регулировок подвесок автомобилей»,
«Назначение подвески, устройство и принцип действия различных типов подвесок».
ТЕМА 1.21 КОЛЕСА И ШИНЫ АВТОМОБИЛЕЙ
Самостоятельная работа №19
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Типы колес и шин, конструкция», 
«Применение различных колес и шин», 
«Оснащение шин шипами, балансировка колес в сборе с шинами.», 
«Конструктивные особенности и назначение разных типов протекторов».
ТЕМА 1.22 КУЗОВА И КАБИНЫ АВТОМОБИЛЕЙ
Самостоятельная работа №20
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Конструкция кузовов легковых автомобилей», 
«Силовые элементы кузовов легковых автомобилей».
ТЕМА 1.23 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Самостоятельная работа №21
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Типы рулевых механизмов», 
«Конструкция червячного рулевого механизма», 
«Конструкция реечного рулевого механизма», 
«Конструкция рулевого управления», 
«Влияние регулировок углов в рулевом управлении на управляемость автомобиля».
ТЕМА 1.24 ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ
Самостоятельная работа №22
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Типы тормозных систем, устройство и принцип действия», 
«Типы колесных тормозных механизмов, устройство и принцип действия», 
«Приборы привода пневматической тормозной системы, назначение и принцип действия», «Приборы привода гидравлической тормозной системы, назначение и принцип действия».
ТЕМА 1.26 ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
Самостоятельная работа №23
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Назначение, устройство и принцип действия генераторов постоянного тока», 
«Назначение, устройство и принцип действия генераторов переменного тока», 
«Электрические схемы генераторов разных типов», 
«Назначение, схема и принцип действия диодного моста».
ТЕМА 1.27 СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ
Самостоятельная работа №24
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Контактные системы зажигания: достоинства и недостатки», 
«Бесконтактные системы зажигания: достоинства и недостатки», 
«Компьютерные системы зажигания: достоинства и недостатки», 
«Перспективы развития систем зажигания», 
«Устройство систем зажигания: бесконтактных, контактных и компьютерных».
ТЕМА 1.28 ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
Самостоятельная работа №25
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Достоинства и недостатки электронных систем управления двигателем», 
«Принцип действия электронных систем управления двигателем», 
«Компоненты электронных систем управления двигателем: назначение».
ТЕМА 1.29 УСТРОЙСТВО СТАРТЕРА
Самостоятельная работа №26
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Типы стартеров, конструктивные особенности и параметры».
ТЕМА 1.31 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ПРИБОРЫ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Самостоятельная работа №27
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Особенности конструкции контрольно-измерительных приборов, принцип действия», «Особенности конструкции осветительных приборов, принцип действия», 
«Особенности конструкции приборов световой сигнализации, принцип действия».
ТЕМА 1.32 ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ, КОММУТАЦИОННАЯ АППАРАТУРА
Самостоятельная работа №28
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Особенности конструкции звуковых сигналов, принцип действия», 
«Особенности конструкции электродвигателей, принцип действия», 
«Особенности конструкции стеклоочистителей и стеклоомывателей, принцип действия», «Компоненты коммутационной аппаратуры: назначение и принцип действия».
ТЕМА 1.33 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ
Самостоятельная работа №29
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Характеристика изобарного процесса», 
«Характеристика изохорного процесса», 
«Характеристика изотермического процесса».
ТЕМА 1.35 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Самостоятельная работа №30
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Диаграмма действительного цикла в бензиновом двигателе», 
«Диаграмма действительного цикла в дизельном двигателе».
ТЕМА 1.36 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Самостоятельная работа №31
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Распределение энергии теплоты при сгорании топлива в цилиндрах двигателя», 
«Индикаторная работа: из каких показателей складывается и на что расходуется», 
«Эффективная работа, эффективная мощность, эффективный крутящий момент, эффективный удельный расход  топлива».
ТЕМА 1.39 СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕ В ДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ
Самостоятельная работа №32
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Объемный способ смесеобразования», 
«Пленочный способ смесеобразования», 
«Объемно-пленочный способ смесеобразования».
ТЕМА 1.40 ИСПЫТАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ
Самостоятельная работа №33
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Назначение и виды испытаний», 
«Параметры, подлежащие измерению при испытании».
ТЕМА 1.41 КИНЕМАТИКА КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА
Самостоятельная работа №34
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Кинематические звенья и элементы соединения: работа в составе механизма».
ТЕМА 1.42 ДИНАМИКА КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА
Самостоятельная работа №35
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Силы, действующие в кривошипно-шатунном механизме и их влияние на кинематику».
ТЕМА 1.43 УРАВНОВЕШИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ
Самостоятельная работа №36
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Балансировка коленчатого и распределительного валов», 
«Балансировка кривошипно-шатунного механизма», 
«Силы разных порядков, их влияние на системы и механизмы двигателя».
ТЕМА 1.44 СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА АВТОМОБИЛЬ ПРИ ЕГО ДВИЖЕНИИ
Самостоятельная работа №37
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Силы и моменты, действующие на ведущее колесо. Сила тяги на ведущих колесах», 
«Нормальные реакции дороги. Коэффициент изменения нормальных реакций», 
«КПД транс​миссии. Тяговая характеристика», 
«Схема сил, действующих на автомобиль в общем случае движения», 
«Условие возможности движения автомобиля. Продольное распределение нагрузки при движении», «Сила сцепления колес с дорогой. Усло​вия буксования колес».
ТЕМА 1.45 ТЯГОВАЯ ДИНАМИЧНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ
Самостоятельная работа №38
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Силовой и мощностной балансы», 
«График силового баланса: его значения, параметры и показатели», 
«График мощностного баланса: его значения, параметры и показатели», 
«Влияние элементов трансмиссии на тяговую динамичность автомобиля», 
«Влияние износа двигателя на тяговую динамичность автомобиля», 
«Влияние типа шин и протектора на тяговую динамичность автомобиля», 
«Влияние покрытия дороги на тяговую динамичность автомобиля».
ТЕМА 1.46 ТЯГОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ АВТОМОБИЛЯ
Самостоятельная работа №39
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Испытания на стенде», 
«Испытания на дороге», 
«Применение динамометрических комплексов», 
«Испытания с различными типами покрышек и протектора», 
«Испытания на различных видах покрытия».
ТЕМА 1.47 ТОРМОЗНАЯ ДИНАМИЧНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ
Самостоятельная работа №40
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Испытания на стенде», 
«Испытания на дороге», 
«Применение динамометрических комплексов», 
«Испытания с различными типами покрышек и протектора», 
«Испытания на различных видах покрытия».
ТЕМА 1.48 ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ
Самостоятельная работа №41
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Испытания на стенде», 
«Испытания на дороге», 
«Применение динамометрических комплексов», 
«Испытания с различными типами покрышек и протектора», 
«Испытания на различных видах покрытия», 
«Испытания с различной загрузкой автомобиля».
ТЕМА 1.49 УСТОЙЧИВОСТЬ АВТОМОБИЛЯ
Самостоятельная работа №42
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Диаграмма продольного расположения автомобиля на дороге», 
«Диаграмма поперечного расположения автомобиля на дороге».
ТЕМА 1.50 УПРАВЛЯЕМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ
Самостоятельная работа №43
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Стабилизация управляемых колес в различных штатных и нештатных дорожно-транспортных ситуациях».
ТЕМА 1.51 ПРОХОДИМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ И ПЛАВНОСТЬ ХОДА
Самостоятельная работа №44
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Влияние различных упругих элементов в подвеске на плавность хода автомобиля», 
«Влияние различных схем трансмиссии на проходимость автомобиля», 
«Упругие элементы применяемые в подвесках автомобилей», 
«Современные схемы и агрегаты трансмиссии применяемые для повышения проходимости автомобилей».
ТЕМА 2.1 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Самостоятельная работа №45
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Корректирующие коэффициенты и их значения при расчете периодичности и трудоемкости технических воздействий».
ТЕМА 2.2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Самостоятельная работа №46
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Организация процесса ТО», 
«Организация процесса ТР», 
«Технология выполнения технического обслуживания», 
«Технология выполнения текущего ремонта».
ТЕМА 2.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Самостоятельная работа №47
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Методы и средства выполнения технического обслуживания».
ТЕМА 2.4 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ
Самостоятельная работа №48
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Методы и средства выполнения текущего и капитального ремонтов».
ТЕМА 2.5 ДИАГНОСТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ НА ПОСТАХ ОБЩЕЙ И ПОЭЛЕМЕНТНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Самостоятельная работа №49
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Организация диагностических воздействий», 
«Элементы общей диагностики», 
«Сущность поэлементной диагностики», 
«Диагностирование систем, отвечающих за безопасность движения», 
«Диагностирование агрегатов автомобиля», 
«Компьютерная диагностика», 
«Диагностирование электронных систем управления двигателем».
ТЕМА 2.6 ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
Самостоятельная работа №50
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Организация ежедневного технического обслуживания», 
«Технология выполнения ежедневного технического обслуживания», 
«Технология выполнения ежедневного технического обслуживания пассажирских автомобилей высокой вместимости», 
«Технология выполнения ежедневного технического обслуживания автомобилей требующих санитарной обработки салона и (или) кузова», 
«Операции ежедневного технического обслуживания».
ТЕМА 2.7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО И ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМОВ
Самостоятельная работа №51
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Организация выполнения ТО КШМ», 
«Организация выполнения ТО ГРМ», 
«Технология выполнения ТО КШМ», 
«Технология выполнения ТО ГРМ», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО КШМ», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО ГРМ»
ТЕМА 2.8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И СМАЗКИ
Самостоятельная работа №52
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Организация выполнения ТО системы охлаждения», 
«Организация выполнения ТО системы смазки», 
«Технология выполнения ТО системы охлаждения», 
«Технология выполнения ТО системы смазки», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы охлаждения», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы смазки»
ТЕМА 2.9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Самостоятельная работа №53
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Организация выполнения ТО системы питания карбюраторного двигателя», 
«Организация выполнения ТО системы питания двигателя с впрыском бензина», 
«Технология выполнения ТО системы питания карбюраторного двигателя», 
«Технология выполнения ТО системы питания двигателя с впрыском бензина», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы питания карбюраторного двигателя», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы питания двигателя с впрыском бензина».
ТЕМА 2.10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Самостоятельная работа №54
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Технология выполнения ТО системы питания дизельного двигателя с ТНВД», 
«Технология выполнения ТО системы питания дизельного двигателя с насос-форсунками», 
«Технология выполнения ТО системы питания дизельного двигателя Common Rail», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы питания дизельного двигателя с ТНВД», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы питания дизельного двигателя с насос-форсунками», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы питания дизельного двигателя Common Rail»
ТЕМА 2.11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
Самостоятельная работа №55
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Организация и технология выполнения ТО системы питания двигателя с ГБО СПГ», 
«Организация и технология выполнения ТО системы питания двигателя с ГБО СНГ», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы питания двигателя с ГБО СПГ», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы питания двигателя с ГБО СНГ».
ТЕМА 2.12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Самостоятельная работа №56
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Технология выполнения ТО системы электроснабжения», 
«Технология выполнения ТО системы пуска двигателя», 
«Технология выполнения ТО системы контроля и отображения параметров работы двигателя», 
«Технология выполнения ТО системы контроля и отображения параметров работы АБС», 
«Технология выполнения ТО электронной системы повышения комфорта автомобиля», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы электроснабжения», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы пуска двигателя», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы контроля и отображения параметров работы двигателя», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО системы контроля и отображения параметров работы АБС», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО электронной системы повышения комфорта автомобиля».
ТЕМА 2.13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТРАНСМИССИИ
Самостоятельная работа №57
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Технология выполнения ТО сцепления», 
«Технология выполнения ТО КПП и РК», 
«Технология выполнения ТО карданной передачи и ведущих мостов», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО сцепления», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО КПП и РК», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО карданной передачи и ведущих мостов»
ТЕМА 2.14 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН
Самостоятельная работа №58
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Технология выполнения ТО передней и задней подвесок легкового автомобиля», 
«Технология выполнения ТО передней и задней подвесок грузового автомобиля», 
«Технология выполнения ТО автомобильных шин», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО передней и задней подвесок легкового автомобиля», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО передней и задней подвесок грузового автомобиля», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО автомобильных шин»
ТЕМА 2.15 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ
Самостоятельная работа №59
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Технология выполнения ТО рулевого управления легкового и грузового автомобилей», 
«Технология выполнения ТО гидравлической тормозной системы», 
«Технология выполнения ТО пневматической тормозной системы», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО рулевого управления легкового и грузового автомобилей», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО гидравлической тормозной системы», 
«Оборудование и инструмент для выполнения ТО пневматической тормозной системы»
ТЕМА 2.16 ПРИЕМ АВТОМОБИЛЕЙ И АГРЕГАТОВ В РЕМОНТ
Самостоятельная работа №60
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Организация и технология приема автомобилей и агрегатов ремонт».
ТЕМА 2.17 РАЗБОРКА АВТОМОБИЛЕЙ И АГРЕГАТОВ
Самостоятельная работа №61
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Организация и технология разборки автомобилей и агрегатов».
ТЕМА 2.18 МОЙКА И ОЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ. ДЕФЕКТАЦИЯ, СОРТИРОВКА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
Самостоятельная работа №62
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Мойка и очистка деталей», 
«Дефектация деталей после разборки», 
«Сортировка деталей после разборки», 
«Комплектование деталей перед сборкой».
ТЕМА 2.19 СБОРКА, ИСПЫТАНИЕ И СДАЧА ИЗ РЕМОНТА АГРЕГАТОВ И АВТОМОБИЛЕЙ
Самостоятельная работа №63
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Технология сборки агрегатов и автомобилей», 
«Организация и технология проведения испытаний агрегатов и автомобилей», 
«Организация сдачи из ремонта агрегатов и автомобилей».
ТЕМА 2.20 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ
Самостоятельная работа №64
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Технология, оборудование и инструмент восстановления деталей слесарно-механической обработкой».
ТЕМА 2.21 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ДАВЛЕНИЕМ
Самостоятельная работа №65
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Технология, оборудование и инструмент восстановления деталей слесарно-механической обработкой».
ТЕМА 2.22 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ СВАРКОЙ И НАПЛАВКОЙ, НАПЫЛЕНИЕМ И ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ
Самостоятельная работа №66
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Технология, оборудование и инструмент восстановления деталей сваркой и наплавкой, напылением и гальваническими покрытиями».
ТЕМА 2.23 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПАЙКОЙ
Самостоятельная работа №67
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Технология, оборудование и инструмент восстановления деталей пайкой».
ТЕМА 2.25 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РЕМОНТА
Самостоятельная работа №68
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Этапы разработки технологических процессов ремонта».
ТЕМА 2.26 РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ КЛАССА «КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ», «КРУГЛЫЕ СТЕРЖНИ» И «СТЕРЖНИ С ФАСОННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ»
Самостоятельная работа №69
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Технология, оборудование и инструмент ремонта деталей».
ТЕМА 2.27 РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ КЛАССА «ПОЛЫЕ ЦИЛИНДРЫ» И «ДИСКИ С ГЛАДКИМ ПЕРИМЕТРОМ»
Самостоятельная работа №70
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Технология, оборудование и инструмент ремонта деталей».
ТЕМА 2.28 РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ КЛАССА «НЕКРУГЛЫЕ СТЕРЖНИ»
Самостоятельная работа №71
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Технология, оборудование и инструмент ремонта деталей».
ТЕМА 2.29 РЕМОНТ КУЗОВОВ И КАБИН
Самостоятельная работа №72
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Технология, оборудование и инструмент ремонта кузовов и кабин».
ТЕМА 2.30 ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА НА АВТОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Самостоятельная работа №73
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Методы технического нормирования труда», 
«Техническое нормирование станочных работ», 
«Нормирование работ связанных с обработкой металлов давлением», 
«Нормирование жестяницких, паяльных и лудильных работ», 
«Нормирование сварочных и наплавочных работ», 
«Нормирование работ газотермического напыления поверхностей», 
«Нормирование гальванических работ», 
«Нормирование работ, связанных с использованием полимерных материалов».
ТЕМА 2.31 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ
Самостоятельная работа №74
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Качество ремонта автомобилей», 
«Оценка качества ремонта автомобилей и их агрегатов», 
«Контроль качества ремонта автомобилей и их агрегатов», 
«Сертификация услуг по ремонту автомобилей».
ТЕМА 2.32 ДИАГНОСТИРОВАНИЕ, КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
Самостоятельная работа №75
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Определение состояния ответственных сопряжений двигателя после ремонта», 
«Определение состояния ответственных сопряжений коробки передач и раздаточной коробки после ремонта», 
«Определение состояния ответственных сопряжений карданных передач и ведущих мостов после ремонта», 
«Определение состояния ответственных сопряжений подвески после ремонта».
ТЕМА 2.33 АВТОМОБИЛЬНЫЕ БЕНЗИНЫ
Самостоятельная работа №76
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Методы и технология производства базовых бензинов», 
«Методы и технология производства высокооктановых бензинов», 
«Методы определения фракционного состава бензинов», 
«Моторный метод определения октанового числа бензина», 
«Исследовательский метод определения октанового числа бензина», 
«Методы и технология повышения октанового числа базовых бензинов».
ТЕМА 2.34 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ТОПЛИВА
Самостоятельная работа №77
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Методы и технология производства дизельных топлив», 
«Методы и технология производства керосинов», 
«Методы получения дизельных топлив летней фракции», 
«Методы получения дизельных топлив зимней фракции», 
«Методы получения дизельных топлив арктической фракции», 
«Методы и технология повышения цетанового числа дизельных топлив», 
«Методы определения цетанового числа дизельных топлив».
ТЕМА 2.36 МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
Самостоятельная работа №78
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Методы и технология производства базовых масел», 
«Методы и технология производства присадок к маслам», 
«Методы и технология производства масел с определенными свойствами», 
«Методы получения всесезонных масел», 
«Методы и технология испытаний моторных масел», 
«Маркировка отечественных и импортных масел по различным стандартам».
ТЕМА 2.37 ТРАНСМИССИОННЫЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
Самостоятельная работа №79
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Эксплуатационные требования к качеству трансмиссионных и гидравлических масел».
ТЕМА 2.38 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ
Самостоятельная работа №80
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Методы и технология производства пластичных смазок», 
«Методы и технология производства присадок к пластичным смазкам», 
«Методы и технология производства пластичных смазок с определенными свойствами», 
«Методы получения всесезонных пластичных смазок», 
«Методы и технология испытаний пластичных смазок», 
«Маркировка отечественных и импортных пластичных смазок по различным стандартам».
ТЕМА 2.39 АНТИФРИЗЫ И ЖИДКОСТИ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ  СИСТЕМ. ЭЛЕКТРОЛИТЫ. ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Самостоятельная работа №81
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники подготовить реферат (на выбор):

«Свойства, область и условия применения различных жидкостей для системы охлаждения», 
«Свойства, область и условия применения различных жидкостей для тормозной системы», 
«Методы и технология приготовления электролитов», 
«Требования к электролитам в зависимости от условий эксплуатации», 
«Область и условия применения различных лакокрасочных покрытий», 
«Область и условия применения различных защитных материалов», 
«Методы и технология испытаний антифризов и тормозных жидкостей», 
«Маркировка отечественных и импортных пластичных антифризов и тормозных жидкостей».
ТЕМА 2.42 ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ МЕХАНИКА КОНТРОЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПУНКТА
Самостоятельная работа №82
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Права и обязанности механика КТП».
ТЕМА 2.43 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ
Самостоятельная работа №83
ЗАДАНИЕ: Изучив дополнительные источники по теме  подготовить  презентацию (на выбор):
«Оформление ремонтного листка», 
«Оформление учетной карточки замены агрегатов»,
«Оформление путевых листов», 
«Заполнение журналов механика КТП», 
«Оформление карты эскизов и маршрутной карты».
ТЕМА 2.44 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ, АСУ
Самостоятельная работа №84
ЗАДАНИЕ: Изучив основные и дополнительные источники составить структурно-логическую таблицу:
«Информационные системы, потоки данных, «потенциальная информация».
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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