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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 04. «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля - является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой подготовки).
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.
ПК 4.5 Выполнять автоматизированный расчёт затрат на эксплуатацию и реконструкцию строительных объектов
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;
- организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-техническими документами;
- выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений;
- осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и элементов зданий;
-осуществления мероприятий по реконструкции зданий и сооружений;
уметь:
-выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;
-устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;
-вести журналы наблюдений;
-работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;
-определять сроки службы элементов здания;
-применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций;
- оценивать физический износ и контролировать техническое состояние конструктивных элементов, систем инженерного оборудования, разработка перечня (описи) работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома (из ТФ В/01.6);
-заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;
-заполнять паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях;
-устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий;
-составлять графики проведения ремонтных работ;
-проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;
-проводить работы текущего и капитального ремонта;
-выполнять обмерные работы;
-оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов;
-выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 
-оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий;
-читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий;
 знать:
-аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений;
-конструктивные элементы зданий;
-группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;
-инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий и сооружений;
-методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций;
-требования к нормативной документации;
-систему технического осмотра жилых зданий;
-техническое обслуживание жилых домов;
-организацию и планирование текущего ремонта;
-организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт;
-методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;
-порядок приемки здания в эксплуатацию; 
- методы и приемы проведения технических осмотров и подготовку к сезонной эксплуатации общего имущества многоквартирного дома (из ТФ А/01.5);
-комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций;
-виды инженерных сетей и оборудования зданий;
-электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту зданий;
-методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;
-средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем; 
- параметры испытаний различных систем;
-методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;
- комплекс мероприятий проведения диспетчерского и аварийного обслуживания общего имущества многоквартирного дома (из ТФ А/02.5);
-основные методы оценки технического состояния зданий;
-основные способы усиления конструкций зданий;
-объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий;
-проектную и нормативную документацию по реконструкции зданий;
-методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий.
- методы и приемы разработки планов и графиков проведения работ по технической эксплуатации и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома (из ТФ С/02.6).
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего на освоение модуля: 570 часов.
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 570 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 380 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 190 часов;
производственной (по профилю специальности) практики – 108 часов.
1.4 Требования к организации образовательного процесса 
Для изучения профессионального модуля необходимо наличие учебного класса, оборудованного мультимедийным комплексом с выходом в Интернет. 
При освоении основной профессиональной образовательной программы по специальности в том числе и при изучении ПМ 04, колледжем реализуется модульно-компетентностный и системно-деятельностный подходы. Модульно-компетентностный подход предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
Системно-деятельностный подход обеспечивает: формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного учреждения; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее адекватными поставленным целям при обучении профессиональному модулю, с нашей точки зрения являются:
- метод проектов; 	
- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 
- метод практических ситуаций; 
-  контекстного обучения.
Предлагаемые педагогические технологии позволяют сформировать компетенции: ПК 4.1, ПК 4.2, ПК4.3, ПК 4.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9.
Учебно-методический комплекс профессионального модуля включает в себя: 
	№
	Наименование
	Количество
	Вид носителя

	1
	ФГОС утверждённым приказом Минобрнауки России №965 от 11.08.2014 зарегистрирован Министерством юстиции (рег. № 33818 от 25.08.2014) по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
	1
	электронный

	2
	ПРОФСТАНДАРТ
	
	

	3
	Примерная программа профессионального модуля
	1
	электронный

	4
	Рабочая программа профессионального модуля
	1
	бумажный, электронный

	5
	Календарно тематическое планирование
	1
	бумажный, электронный

	6
	Комплект контрольно- оценочных средств для контроля и оценки освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций по модулю
	1
	электронный

	7
	Методические указания к самостоятельной работе
студентов по ПМ 04. «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»
	1
	электронный


Указанный перечень учебно-методического комплекса соответствует заявленным технологиям.
1.5. Система оценивания 
Система оценивания включает основные показатели оценки результатов обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся, и соответствуют заявленным личностным метапредметным, предметным результатам, общим компетенциям. заявленным компетенциям. Основные показатели оценки результатов обучения в полной мере раскрывают специфику соответствующих профессиональных компетенций: соответствуют знаниям, умениям и практическому опыту по ФГОС, охватывают весь цикл действий (работ) обучаемого, предусматривают возможность контроля и оценки в процессе обучения на базе образовательного учреждения и при прохождении производственной практики на базе работодателя. 
В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий текущий контроль и промежуточную аттестацию в форме тестов и задач.
Оценка результатов освоения программы происходит с использованием тестовой и деятельностной технологии оценки, на единой критериальной основе.
Предъявить обучающему результат обучения позволяют устная и письменная методики, с использованием входного, текущего, промежуточного и обобщающего контроля, в виде тестовых заданий и практических работ.
Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результатов обучения при выполнении практических занятиях и самостоятельной работы, в соответствии с тематическим планом.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Для текущего контроля по программе создан комплект оценочных средств, который включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.
 Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена и дифференцированного зачета по междисциплинарным курсам, и квалификационного экзамена по модулю.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности    Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
	Код
	Наименование результата обучения

	ПК 4.1
	Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий

	ПК 4.2
	Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-технической документацией

	ПК 4.3
	Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий

	ПК 4.4
	Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий

	ПК 4.5
	Выполнять автоматизированный расчёт затрат на эксплуатацию и реконструкцию строительных объектов 

	 ОК 1
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

	ОК 2
	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

	ОК 3
	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

	ОК 4
	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

	ОК 5
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

	ОК 6
	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

	ОК 7
	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий

	ОК 8
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

	ОК 9
	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности




3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля  
	[bookmark: Структура]Коды профессиональных компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля
	Всего часов
	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
	Практика

	
	
	(макс. учебная нагрузка и практики)
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
	Самостоятельная работа обучающегося
	Учебная
	Производственная (по профилю специальности),

	
	
	
	Всего
	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия,
	в т.ч., курсовая работа (проект),
	Всего
	
	

	
	
	
	часов
	часов
	часов
	часов
	часов
	часов

	ПК 4.1-4.5 ОК 1-9
	ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
	570
	380
	288
	-
	190
	
	

	 
	МДК 04.01 Эксплуатация зданий
	234
	156
	89
	
	78
	
	

	 
	МДК 04.02 Реконструкция зданий
	120
	80
	48
	
	40
	
	

	 
	МДК 04.03 Автоматизированный расчет затрат на эксплуатацию и реконструкцию строительных объектов
	216
	144
	86
	
	72
	
	

	 
	Учебная практика
	-
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Производственная практика (практика  по профилю специальности)
	108
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Всего:
	108
	 
	 
	 
	 
	
	




3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
	Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
	Объем часов
	Уровень освоения

	ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
	555
	

	МДК 04.01 Эксплуатация зданий
	219
	

	
	Содержание
	63
	

	
	1
	Жилищно-коммунальное обслуживание
	4
	

	
	2
	Типовые структуры эксплуатационных организаций
	2
	2

	
	3
	Организация работ по технической эксплуатации зданий
	2
	2

	
	4
	Параметры, характеризующие техническое состояние здания
	2
	2

	
	5
	Срок службы зданий. Эксплуатационные требования к зданиям
	2
	2

	
	6
	Система планово-предупредительных ремонтов
	2
	2

	
	7
	Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений
	2
	

	
	8
	Оценка технического состояния и эксплуатационных качеств зданий
	2
	2

	
	9
	Защита зданий от преждевременного износа
	2
	2

	
	10
	Защита конструкций от увлажнения и их осушение
	2
	2

	
	11
	Защита деревянных конструкций от разрушения и их усиление
	2
	2;3

	
	12
	Характерные уязвимые места, дефекты и повреждения зданий и сооружении
	2
	2

	
	13
	Основы диагностики технического состояния зданий и сооружений
	2
	2

	
	14
	Виды ремонта конструкций зданий и сооружений и принципы его подготовки и осуществления
	2
	2

	
	15
	Эксплуатационные требования к основаниям и фундаментам, методы оценки их эксплуатационных качеств и ремонта
	2
	2

	
	16
	Характерные повреждения оснований и методы их устранения
	2
	2

	
	17
	Основные методы закрепления грунтов при усилении оснований
	2
	2

	
	18
	Эксплуатационные требования к стенам, методы оценки их эксплуатационных качеств и ремонта
	2
	2

	
	19
	Способы повышения плотности ограждающих бетонных и каменных конструкций
	2
	

	
	20
	Содержание и ремонт полов
	2
	2

	
	21
	Эксплуатационные требования к крышам
	3
	2

	
	22
	Характерные повреждения чердачных крыш и способы их устранения
	2
	2

	
	23
	Характерные повреждения совмещенных крыш и способы их устранения
	2
	2;3

	
	24
	Характерные повреждения покрытий производственных (технических) зданий и способы их устранения
	2
	2

	
	25
	Техническое обслуживание и ремонт мастичных кровель
	2
	

	
	26
	Техническое обслуживание и ремонт рулонных кровель
	2
	2

	
	27
	Техническое обслуживание и ремонт асбестоцементных кровель
	2
	2;3

	
	28
	Особенности эксплуатации зданий и сооружений в экстремальных условиях
	2
	2

	
	29
	Особенности эксплуатации зданий и сооружений повышенной этажности, с большими пролетами, высотами и нагрузками
	2
	2;3

	
	30
	Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем водоснабжения
	2
	2

	
	31
	Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем отопления
	2
	

	
	32
	Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик  систем вентиляции
	2
	2

	
	33
	Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации
	1
	2

	
	Практические занятия
	89
	

	
	1
	Типовые структуры эксплуатационных организаций
	2
	2;3

	
	2
	Параметры, характеризующие техническое состояние здания
	2
	2;3

	
	3
	Срок службы зданий. Эксплуатационные требования к зданиям
	2
	2;3

	
	4
	Капитальность зданий
	2
	2;3

	
	5
	Приемка зданий в эксплуатацию
	2
	2;3

	
	6
	Оценка технического состояния и эксплуатационных качеств зданий
	2
	2;3

	
	7
	Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик конструктивных элементов здания
	10
	2;3

	
	8
	Защита конструкций от увлажнения и их осушение
	4
	2;3

	
	9
	Защита металлических конструкций от коррозии
	6
	2;3

	
	10
	Защита железобетонных конструкций от коррозии и их усиление
	2
	2;3

	
	11
	Защита деревянных конструкций от разрушения и их усиление
	2
	2;3

	
	12
	Характерные уязвимые места, дефекты и повреждения зданий и сооружении
	4
	2;3

	
	13
	Основы диагностики технического состояния зданий и сооружений
	2
	2;3

	
	14
	Характерные дефекты и повреждения фундаментов и способы их устранения
	6
	2;3

	
	15
	Эксплуатационные требования к стенам, методы оценки их эксплуатационных качеств и ремонта
	2
	2;3

	
	16
	Характерные механические повреждения стен и способы их устранения
	4
	2;3

	
	17
	Характерные места и причины промерзания стен и покрытий и способы их утепления
	4
	2;3

	
	18
	Содержание и ремонт полов
	2
	2;3

	
	19
	Техническое обслуживание и ремонт рулонных кровель
	4
	2;3

	
	20
	Техническое обслуживание и ремонт асбестоцементных кровель
	4
	2;3

	
	21
	Особенности эксплуатации зданий и сооружений в экстремальных условиях
	6
	2;3

	
	22
	Особенности строительства и эксплуатации зданий и сооружений повышенной этажности, с большими пролетами, высотами и нагрузками
	2
	2;3

	
	23
	Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем водоснабжения
	2
	2;3

	
	24
	Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем водоотведения и мусороудаления
	2
	2;3

	
	25
	Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем отопления
	4
	2;3

	
	26
	Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик  систем вентиляции
	2
	2;3

	
	27
	Особенности эксплуатации общественных зданий
	3
	2;3

	
	Самостоятельная работа
	78
	

	
	1
	Порядок приемки жилищного хозяйства при смене техника-смотрителя
	8
	

	
	2
	Факторы, вызывающие износ здания
	4
	

	
	3
	Срок службы зданий
	4
	

	
	4
	Физический износ конструктивных элементов
	4
	

	
	5
	Физический износ инженерных систем
	4
	

	
	6
	Физический износ здания
	6
	

	
	7
	Контроль деформации зданий и конструкций
	8
	

	
	8
	Изучение характерных повреждений стен крупнопанельных зданий и способы их устранения
	6
	

	
	9
	Причины неисправного состояния инженерных сетей и оборудования
	6
	

	
	10
	Изучение методов наладки системы горячего водоснабжения
	6
	

	
	11
	Определение средней температуры в помещении
	4
	

	
	12
	Проверка работы отопительной системы
	6
	

	
	13
	Оформление документации по результатам общего осмотра зданий
	6
	

	
	14
	Оформление документов по учету технического состояния здания
	6
	

	МДК 04.02 Реконструкция зданий
	           

	120
	

	
	Содержание
	32
	

	
	1
	Введение. Основные термины и определения
	2
	2

	
	2
	Задачи реконструкции зданий и сооружений
	2
	2

	
	3
	Физический и моральный износ зданий и сооружений
	2
	2

	
	4
	Особенности производства работ при реконструкции
	2
	2

	
	5
	Проектно-технологическая документация на реконструкцию
	2
	2

	
	6
	Экономические обоснования при выборе варианта реконструкции
	2
	2

	
	7
	Обследование оснований, фундаментов, стен и перекрытий
	2
	2

	
	8
	Подготовительные работы в условиях реконструкции
	2
	2

	
	9
	Монтаж строительных конструкций при реконструкции
	2
	2

	
	10
	Бетонные работы при реконструкции
	2
	2

	
	11
	Установка арматуры
	2
	2

	
	12
	Усиление или замена оснований и фундаментов
	2
	2

	
	13
	Особенности реконструкции общественных зданий
	2
	2

	
	14
	Реконструкция многоэтажных зданий
	2
	2

	
	15
	Обеспечение теплозащиты конструкции стен
	2
	2

	
	16
	Производство работ нулевого цикла при реконструкции зданий и сооружений в зимних условиях
	2
	

	
	Практические занятия
	48
	

	
	1
	Инженерная подготовка производства
	2
	2;3

	
	2
	Основные виды и методы реконструкции зданий и сооружений
	2
	2;3

	
	3
	Реконструкция застройки с учетом градостроительных и архитектурных требований
	2
	2;3

	
	4
	Содержание проекта производства работ
	2
	2;3

	
	5
	Календарное планирование
	2
	2;3

	
	6
	Содержание строительного генерального плана
	2
	2;3

	
	7
	Виды и состав работ по обследованию объекта реконструкции
	2
	2;3

	
	8
	Демонтаж, разборка и разрушение строительных
конструкций
	2
	2;3

	
	9
	Земляные работы в условиях реконструкции
	2
	2;3

	
	10
	Свайные работы в условиях реконструкции
	2
	2;3

	
	11
	Монтаж строительных конструкций при реконструкции
	6
	2;3

	
	12
	Выбор комплекта средств малой механизации для
производства бетонных работ
	2
	2;3

	
	13
	Усиление или замена конструкций стен
	2
	2;3

	
	14
	Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций и теплоизоляционных материалов
	2
	2;3

	
	15
	Характеристики теплоизоляционных материалов
	2
	2;3

	
	16
	Технология утепления фасадов зданий с изоляцией штукатурными покрытиями
	2
	2;3

	
	17
	Технология устройства вентилируемых фасадов, их утепление и облицовка
	2
	2;3

	
	18
	Технологии по снижению энергопотребления и повышения комфортности жилья
	2
	2;3

	
	19
	Техника безопасности при диагностики зданий
	2
	2;3

	
	20
	Техника безопасности при производстве земляных работ в условиях реконструкции
	2
	2;3

	
	21
	Техника безопасности при производстве монтажных и демонтажных работ в условиях реконструкции
	2
	2;3

	
	22
	Производство работ надземного цикла
	2
	2;3

	
	Самостоятельная работа
	40
	

	
	1
	Оценка технического состояния конструкций зданий
	6
	

	
	2
	Методика обследования конструкций
	4
	

	
	3
	Оценка деформаций конструкций и прочности материала
	6
	

	
	4
	Диагностика стен и перекрытий
	6
	

	
	5
	Ремонт, усиление и реконструкция фундаментов
	6
	

	
	6
	Усиление каменных конструкций
	6
	

	
	7
	Составление технического заключения
	6
	

	МДК 04.03 Автоматизированный расчет затрат на эксплуатацию и реконструкцию строительных объектов
	Содержание
	58
	

	
	1. 
	Введение. Инструктаж по технике безопасности
	2
	2

	
	2. 
	Создание сложных документов в MS Word
	2
	2;3

	
	3. 
	Автоматизация расчётов в MS Excel
	4
	2

	
	4. 
	Организация проектно-сметного дела
	2
	2

	
	5. 
	Основные этапы и стадии проектирования.
	2
	2

	
	6. 
	Основы ценообразования и его особенности в строительстве.
	2
	2

	
	7. 
	Методическая и нормативная базы определения стоимости строительной продукции
	2
	2

	
	8. 
	Государственные элементные сметные нормы.
	2
	2

	
	9. 
	Федеральные и территориальные единичные расценки.
	2
	2

	
	10. 
	Виды цен в строительстве и принципы их формирования.
	2
	2

	
	11. 
	Методы расчеты сметной стоимости строительной продукции.
	2
	2

	
	12. 
	Виды смет, их назначение и состав.
	2
	2

	
	13. 
	Особенности составления сметной документации на работы по ремонту, реконструкции, реставрации зданий и сооружений.
	4
	2

	
	14. 
	Составление сметы на проектные работы в Ms Excel.
	2
	2,3

	
	15. 
	Составление локальной сметы на строительные (ремонтно- строительные) работы ресурсным методом в Ms Excel.
	2
	2,3

	
	16. 
	Составление локальной сметы на строительные (ремонтно- строительные) работы базисно-индексным методом в Ms Excel.
	2
	2,3

	
	17. 
	Составление объектной сметы на строительство зданий в Ms Excel.
	2
	2,3

	
	18. 
	Составление сводного сметного расчета стоимости строительства в Ms Excel.
	2
	2,3

	
	19. 
	Составление пояснительной записки к сметной документации.
	4
	2,3

	
	20. 
	Программы для автоматизации расчёта затрат на эксплуатацию и реконструкцию строительных объектов
	4
	2,3

	
	21. 
	Составление локальной сметы на строительные (ремонтно- строительные) работы ресурсным методом.
	2
	2,3

	
	22. 
	Составление локальной сметы на строительные (ремонтно- строительные) работы базисно-индексным методом.
	2
	2,3

	
	23. 
	Составление объектной сметы на строительство зданий.
	2
	2,3

	
	24. 
	Составление сводного сметного расчета стоимости строительства.
	4
	2,3

	
	Практические занятия
	86
	

	
	25. 
	Параметры страниц. Колонтитулы. Установка рамок в документ.
	2
	3

	
	26. 
	Форматирование абзацев в документе
	2
	3

	
	27. 
	Работа со стилями. Оглавление документа.
	2
	3

	
	28. 
	Использование таблиц в документе
	2
	3

	
	29. 
	Работа с редактором формул
	2
	3

	
	30. 
	Совместная работа с документом. 
	2
	3

	
	31. 
	Относительная и абсолютная адресация в MS Excel
	2
	3

	
	32. 
	Работа с формулами в MS Excel
	2
	3

	
	33. 
	Использование встроенных функций в MS Excel
	4
	3

	
	34. 
	Построение диаграмм в MS Excel
	2
	3

	
	35. 
	Работа с пакетом анализа в в MS Excel
	4
	3

	
	36. 
	Сводные таблицы и сводные диаграммы в MS Excel
	4
	3

	
	37. 
	Изучение основной сметно-нормативной базы строительства.
	2
	3

	
	38. 
	Составление сметы на проектные работы в Ms Excel.
	6
	3

	
	39. 
	Составление локальной сметы на строительные (ремонтно- строительные) работы ресурсным методом в Ms Excel.
	4
	3

	
	40. 
	Составление локальной сметы на строительные (ремонтно- строительные) работы базисно-индексным методом в Ms Excel.
	8
	3

	
	41. 
	Составление объектной сметы на строительство зданий в Ms Excel.
	6
	3

	
	42. 
	Составление сводного сметного расчета стоимости строительства в Ms Excel.
	6
	3

	
	43. 
	Составление пояснительной записки к сметной документации.
	6
	3

	
	44. 
	Составление локальной сметы на строительные (ремонтно- строительные) работы ресурсным методом.
	6
	3

	
	45. 
	Составление локальной сметы на строительные (ремонтно- строительные) работы базисно-индексным методом.
	2
	3

	
	46. 
	Составление объектной сметы на строительство зданий.
	2
	3

	
	47. 
	Составление сводного сметного расчета стоимости строительства.
	4
	3

	
	48. 
	Составление пояснительной записки к сметной документации.
	4
	3

	
	Самостоятельная работа
	72
	

	
	49. 
	Поиск интернет - ресурсов для расчёта сметной стоимости строительства
	2
	

	
	50. 
	Подготовить сообщение по программам для автоматизации расчёта затрат на эксплуатацию и реконструкцию строительных объектов
	5
	

	
	51. 
	Оформление текстового документа 
	5
	

	
	52. 
	Совместная работа с текстовым документом  online
	4
	

	
	53. 
	Выполнение заданий в электронной тетради
	12
	

	
	54. 
	Совместная работа с электронными таблицами online
	4
	

	
	55. 
	Составление локальной сметы на строительные (ремонтно- строительные) работы ресурсным методом 
	8
	

	
	56. 
	Составление локальной сметы на строительные (ремонтно- строительные) работы базисно-индексным методом.
	8
	

	
	57. 
	Составление объектной сметы на строительство зданий
	8
	

	
	58. 
	Составление сводного сметного расчета стоимости строительства 
	8
	

	
	59. 
	Составление пояснительной записки к сметной документации.
	8
	


Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов: эксплуатации зданий; реконструкции зданий.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: по количеству учащихся.
-макеты, плакаты, модели узлов и элементов зданий;
-справочно-нормативная документация;
-учебная литература.
Технические средства обучения: 
-компьютер, интерактивная доска или демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора ( для преподавателя);
 -компьютерные столы для обучающихся;
-электронные образовательные ресурсы (слайды, презентации, электронные плакаты, модели);
Программные средства обучения: 
- операционная система Windows 7 и выше;
- антивирусная программа;
- пакет Microsoft Office;
- программный комплекс Гранд Смета.
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
 -приборы, оборудование, инструменты, спецодежда, необходимые для проведения работ по обследованию, ремонту, восстановлению и усилению конструкций и элементов зданий.
 2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
    1.Нотенко С.Н., Ройтман А.Г., Римшин В.И. Техническая эксплуатация жилых зданий; М.; Высшая школа, 2014.
    2.Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений; М.; ИНФРА-М, 2015.
    3.Федоров В.В. Реконструкция и реставрация зданий; М.; ИНФРА-М, 2013.
    4.Касьянов В.Ф. Реконструкция жилой застройки городов; М.; АСВ, 2015.
    5.Николаевская И.А., Горлопанова Л.А., Морозова Н.Ю. Academia Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стрйплощадок; М.;  Academia, 2014.
    6.Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника; М.; Academia, 2014.
1.Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений - М.: Издательство "Академия", 2016
2. Гасилов В.В. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве: учеб. пособие - М.: Академия, 2014
3. Синянский И.А. Проектно - сметное дело: учебник для студ. сред. проф. образования - М.: Академия, 2016
Дополнительные источники:
   1. Обследование и испытание зданий и сооружений. Под редакцией Римшина В.И., М.; Высшая школа, 2008.
   2.Бондаренко В.М., Римшин В.И.  Усиление железобетонных конструкций при коррозионных повреждениях.; М.;  МГАКХиС, 2009.
   3.Матвеев Е.П., Машечек В.В. Усиление и теплозащита конструкций гражданских зданий;  М.;  ГУП ЦПП,  2002 . 
  4.Николаевская И.А. Благоустройство территорий; М.;   Academia, 2004.
   5. Нормы проектирования
     ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.
     ВСН 57-88(р)  Положения по техническому обследованию жилых зданий
     ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения.
     ВСН 61-89 (р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий
     СП 13-102, 2003.
Интернет ресурсы
Техническая эксплуатация зданий и сооружений.
Строительная литература http://stroilit.ucoz.ru/ 
Жилищное строительство http://www.rifsm.ru/editions/journals/2/ 
Инженерно-строительный журнал http :// engstroy . spb . ru / 
Реконструкция зданий и сооружений
Строительная литература http://stroilit.ucoz.ru/ 
Методички, учебники, СНБ, СНиПы, ГОСТы, справочники, ТКП, СТБ, программы для студентов, проектировщиков и строителей http://belgut.com/ 
Инженерно-строительный журнал http :// engstroy . spb . ru 
Нормативные документы и техническая литература в электронном виде http://lovial.narod.ru/bibliot/bibliot.   html 
МДК 04.03 Автоматизированный расчет затрат на эксплуатацию и реконструкцию строительных объектов
http://www.grandsmeta.ru/ 
https://support.office.com/ru-ru/excel 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Для освоения профессионального модуля помимо аудиторных занятий, включающих практические занятия и лабораторные работы, проводятся консультации, способствующие лучшему усвоению и закреплению материала.
Учебная и производственная практика по профилю специальности являются необходимым продолжением учебных занятий, позволяющим применить в реальных условиях полученные знания и получить практический опыт.
Освоение данного модуля неразрывно связано с изучением следующих дисциплин: инженерная графика, основы электротехники, основы геодезии, информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности, безопасность жизнедеятельности; с изучением профессиональных модулей: «Участие в проектировании зданий и сооружений», «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов». 
4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
  Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
 -наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»;
-опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной сферы;
-стажировка в профильных организациях не реже одного раза в три года.

   Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство учебной практикой: 
 -дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов и общеобразовательных дисциплин.
   Требования к квалификации мастеров производственного обучения, осуществляющих руководство производственной практикой: 
  -наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в три года. Опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной сферы является обязательным.













5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

	Результаты 
(освоенные профессиональные компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий
	- выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий;
- установка маяков и проведение наблюдений за деформациями;
- ведение журналов наблюдений;
-работа с геодезическими приборами и механическими инструментами;
- составление актов по результатам осмотров.
	 Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной
программы: на практических, лабораторных занятиях при выполнении и защите практических и лабораторных работ;  при подготовке рефератов и докладов; при выполнении работ на различных этапах производственной практики.

	ПК 4.2. Организовывать работу  по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-технической документацией
	- определение сроков службы элементов здания;
-составление графиков проведения ремонтных работ;
-организация работ текущего и капитального ремонта;
-выполнение обмерных работ
	 Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной
программы: на практических, лабораторных занятиях при выполнении и защите практических и лабораторных работ; при подготовке рефератов и докладов; при выполнении работ на различных этапах производственной практики.

	ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий
	-применение инструментальных методов контроля эксплуатационных качеств конструкций; 
- определение и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий;
-проведение гидравлических испытаний систем инженерного оборудования;
- ведение технической документации
	 Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной
программы: на практических, лабораторных занятиях при выполнении и защите практических и лабораторных работ; при подготовке рефератов и докладов; при выполнении работ на различных этапах производственной практики.

	ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий
	-применение методов оценки технического состояния конструкций зданий и конструктивных элементов;
- применение методов оценки технического состояния инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования;
-чтение схем инженерных сетей и оборудования зданий;
-разработка объемно-планировочных решений;
-выполнение чертежей усиления элементов конструкций
	Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной
программы: на практических, лабораторных занятиях при выполнении и защите практических и лабораторных работ; при подготовке рефератов и докладов; при выполнении работ на различных этапах производственной практики.

	ПК 4.5 Выполнять автоматизированный расчёт затрат на эксплуатацию и реконструкцию строительных объектов
	- знает особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства;
- знает правила составления смет и единичные нормативы;
- знает правила исчисления объемов выполняемых работ;
- знает нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам;
- применяет современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве;
- знает действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на выполненные работы);
- знает формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;

	Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной
программы: на практических, лабораторных занятиях при выполнении и защите практических и лабораторных работ; при выполнении




Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
                                          
	Результаты 
(освоенные общие компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
	-участие в работе научно-технических студенческих обществ;
-выступления на научно-практических конференциях;
-участие в конкурсах профессионального мастерства, выставках, олимпиадах;
-высокие показатели производственной деятельности.
	
Экспертное наблюдение и оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы:
на практических, лабораторных занятиях, при  участии в деловых играх, семинарах, при подготовке рефератов, докладов, при выполнении работ на различных этапах производственной практики.

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	
-выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества.
	

	ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
	-анализ профессиональных ситуаций;
- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач
	

	ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
	--эффективный поиск необходимой информации;
-использование различных источников, включая электронные, при изучении теоретического материала и прохождении различных этапов производственной практики
	

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
	- использование в учебной и профессиональной деятельности раз-личных видов программного обеспечения, в том числе специального, при оформлении и презентации всех видов работ
	

	ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
	взаимодействие:
 -с обучающимися при проведении деловых игр, выполнении коллективных заданий;
-с преподавателями, мастерами в ходе обучения;
-с потребителями и коллегами в ходе производственной практики
	

	ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
	-самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности при 
выполнении коллективных заданий
-ответственность за результат выполнения заданий
	

	ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
	-планирование и качественное выполнение заданий для самостоятельной работы при изучении теоретического материала и прохождении различных этапов производственной практики;
-определение этапов и содержания работы по реализации самообразования
	

	ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
	-адаптация к изменяющимся условиям профессиональной деятельности;
-проявление профессиональной маневренности при прохождении различных этапов производственной практики
	













Бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Белоярский политехнический колледж»


	Рассмотрено на заседании МО
Протокол № 2 от «11» марта 2014г Руководитель МО Боцвинова Е.А.  
	Утверждено:
Приказ  от 25.04.2014 № 98
(в ред. от 25.04.2015 № 106
от 25.04.2016 № 82
от 25.04.2017 № 89)

	
	
















КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 




ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ









Белоярский
2014





Организация-разработчик: БУ «Белоярский политехнический колледж»

Разработчик:
Акентьев Е.В., преподаватель 
Джабасова Н.В., преподаватель

Внутренние эксперты:

Макарова Т.Н., заместитель директора по НМР	

Джабасова Н.В., преподаватель

































1. Общие положения
1.1 Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля ПМ  04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
1.2 КОС включает задания  для проведения промежуточной аттестации в форме  экзамена по междисциплинарному курсу МДК 04.01 и дифференцированного зачета по МДК 04.02
1.3 КОС разработан на основании: 
· ФГОС СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 
· Рабочей программы
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке
2.1. Показатели сформированности профессиональных и общих компетенций
В результате освоения программы профессионального модуля у студентов должны быть сформированы следующие компетенции
Таблица 1- Показатели оценки сформированности ПК
	
	Профессиональные компетенции
	Показатели оценки результата

	ПК 4.1  
	Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий
	-участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;
-выявление дефектов, возникающие в конструктивных элементах здания;
-определение сроков службы элементов здания;
-применение инструментальных методов контроля эксплуатационных качеств конструкций;
-заполнение журналов и составление актов по результатам осмотра;

	ПК 4.2. 
	Организовывать техническую эксплуатацию зданий и сооружений

	-организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-техническими документами;     
 -заполнение паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях с использованием программной продукции;
-диагностика и устранение причины, вызывающие неисправности технического состояния	конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий;
-составление графика проведения ремонтных работ;  

	 ПК 4.3. 
	Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкции и инженерного оборудования зданий.
	-выполнение мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений;
-участие в проведении гидравлических испытании систем инженерного оборудования;
-участие в проведении работ по текущему и капитальному ремонт.

	ПК 4.4. 
	Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий

	-осуществление мероприятий по оценке технического состояния конструкций и элементов;
 -выполнение обмерных работ;
-оценка технического состояния конструкций зданий и конструктивных элементов;
-оценка технического состояния инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования;
- использование приборов при  обследовании зданий и сооружений;
-выполнение чертежей усиления различных элементов здания;
-чтение схем инженерных сетей и оборудования зданий;

	ПК 4.5
	Выполнять автоматизированный расчёт затрат на эксплуатацию и реконструкцию строительных объектов
	- знает особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства;
- знает правила составления смет и единичные нормативы;
- знает правила исчисления объемов выполняемых работ;
- знает нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам;
- применяет современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве;
- знает действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на выполненные работы);
- знает формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;



Таблица 2 - Показатели оценки сформированности ОК
	
	Общие компетенции
	Показатели оценки результата

	ОК 1. 
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	- демонстрация интереса к будущей профессии: достижения при изучении профессионального модуля,  участие с докладами на научно-практических конференциях; конкурсах « Лучший по профессии», олимпиадах; 

	ОК 2. 
	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	- обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений;
- демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач.

	
ОК 3. 
	
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	
- демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях в области эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений и нести за них ответственность.
-использование стандартных и нестандартных подходов при выполнении заданий внеаудиторной самостоятельной работы, курсовой работы (проекта);


	ОК 4. 
	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	- эффективный поиск необходимой информации;
- использование различных источников, включая электронные;
-анализ собранной информации и обоснованное использование для выполнения профессиональных задач;


	ОК 5. 
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	- демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

	ОК 6. 
	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения.

	ОК 7. 
	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
	-проявление ответственности за работу; команды и результат выполнения задания;        - самоанализ и коррекция результатов собственной работы; 
- умение организовать членов коллектива на выполнение общих дел;

	ОК 8. 
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
	- организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля;
- активное участие в работе студенческих конструкторских бюро (СКБ), научно-творческих секций, клубов по интересам;           -посещение дополнительных занятий, обучение на курсах дополнительного профессионального образования;                       -освоение дополнительных рабочих профессий;

	ОК 9. 
	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
	- проявление интереса к инновациям в области эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений;
-анализ инноваций в области эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений .



2.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта
	Иметь практический опыт

	Виды работ на учебной и/ или производственной практике и требования к их выполнению

	-организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-техническими документами
	Ознакомление с типами структур управления ремонтно-эксплуатационной службы
1. Ознакомление с организацией, инструктаж по технике безопасности.
1. Изучение схемы управления организации
1.3.      Ознакомление со штатом жилищно-эксплуатационной организации

	-организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-техническими документами;
	Организация работы по технической эксплуатации зданий и сооружений.
2.1.   Аварийные и диспетчерские службы
1. Заполнение журнала учёта заявок на оперативное устранение неисправностей в квартирах, строительных конструкциях.
1. Наблюдение и анализ работы аварийно-ремонтных служб.
2.3. Заполнение паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях.

	-выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений;

	Выполнение мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.
1. 3.1. Изучение систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции.
1. 3.2. Установка и устранение причин, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий.
3.3. Участие в проведении гидравлических испытаний систем инженерного оборудования.
3.4.Участие в подготовке зданий к весеннее-летнему периоду.

	
-осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и элементов зданий;

	1. Участие и оформление технической документации для проведения текущего и капитального ремонта.
4.1. Участие в проведении текущего и капитального ремонта зданий.
4.2. Изучение графика проведения ремонтных работ.
4.3. Выполнение обмерных работ.
 4.3.Оформление технической документации на ремонтные работы.

	-участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов -эксплуатируемых зданий и сооружений;
1. 
	1. Участие в диагностике технического состояния эксплуатируемых зданий и сооружений.
5.1. Выявление дефектов, возникающие в конструктивных элементах здания.
5.2. Составление дефектной ведомости на износ конструкции здания.
5.3.Определение физического износа по укрупненной шкале определения технического состояния здания.

	-осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений;

	1. Осуществление мероприятий по оценке технического состояния и реконструкции зданий и сооружений.
1. 6.1. Ознакомление с проектной документацией на реконструкцию зданий.
6.2. Изучение технологических карт на способы усиления конструктивных элементов зданий.
6.3.Оформление отчётной документации


Освоение умений и усвоение знаний:
	Освоенные умения, усвоенные знания
	Показатели оценки результата


	уметь:
	

	- выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;
-устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;
-вести журналы наблюдений;
-работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;
	-выявление дефектов, возникающие в конструктивных элементах здания;
-установка маяков и наблюдение за деформациями;
-ведение журналов наблюдений;
-работа с геодезическими приборами и механическим инструментом;

	-определять сроки службы элементов здания;
	-определение сроков службы элементов здания;

	-применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций;
-заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;
-заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;
-устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий;
	-применение инструментальных методов контроля эксплуатационных качеств конструкций;
-заполнение журналов и составление актов по результатам осмотра;
-заполнение паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;

-установка и устранение причин, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий;

	-составлять графики проведения ремонтных работ;
-проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;

-проводить работы текущего и капитального ремонта;
	-составление графика проведения ремонтных работ;
-участие в проведении гидравлических испытании систем инженерного оборудования;
-проведение работ текущего и капитального ремонта;

	-выполнять обмерные работы;
-оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов;
-оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий;
	-выполнение обмерных работ;
-оценка технического состояния конструкций зданий и конструктивных элементов;
-оценка технического состояния инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий;

	-выполнять чертежи усиления различных элементов здания;
-читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий;
	-выполнение чертежей усиления различных элементов здания;
-чтение схем инженерных сетей и оборудования зданий

	знать:
	

	- аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений;
-конструктивные элементы зданий;

-группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;
-инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;

-методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций;
-требования нормативной документации;
-систему технического осмотра жилых зданий;
-техническое обслуживание жилых домов;
-организацию и планирование текущего ремонта;
-организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт;
-методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;
-порядок приемки здания в эксплуатацию;
-комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций;

-виды инженерных сетей и оборудования зданий;
-электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту зданий;
-методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;
-средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем;
-параметры испытаний различных систем;
-методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;

-основные методы оценки технического состояния зданий;
-основные способы усиления конструкций зданий;
	
- перечисление аппаратуры и приборов, применяемых при обследовании зданий и сооружений;
-описание конструктивных элементов зданий;
-классификация групп капитальности зданий, сроки службы элементов здания;
-описание инструментальных методов контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;
-описание методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций;
-перечисление требовании к нормативной документации;
-описание системы технического осмотра жилых зданий;
- описание технического обслуживания жилых домов;
- описание организации и планирования текущего ремонта;
- описание организации технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт;
- описание методики подготовки к сезонной эксплуатации зданий;
-систематизация порядка приемки здания в эксплуатацию;
-перечисление комплекса мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций;
- описание видов инженерных сетей и оборудования зданий;
- описание электрических и слаботочных сети, электросилового оборудования и грозозащиту зданий;
- описание методики оценки состояния инженерного оборудования зданий;
-перечисление средств автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем;
-описание параметров испытаний различных систем;
-описание методов и видов обследовании зданий и сооружений, приборы;
- описание основных методов оценки технического состояния зданий;
- описание основных способов усиления конструкций зданий;

	-объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий;
-проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий;
-методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий.
	- описание объемно-планировочных и конструктивных решении реконструируемых зданий;
-чтение проектной, нормативной документации по реконструкции зданий;
- описание методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий.



 2.3 Формы промежуточной и итоговой аттестации по профессиональному модулю
Для составных элементов профессионального модуля дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 
Таблица 5 - Запланированные формы промежуточной аттестации
	Элементы модуля,
профессиональный модуль
	№ семестра
	Формы промежуточной аттестации

	МДК 04.01 
	7
	Экзамен

	МДК 04.02 
	8
	Экзамен

	МДК 04.03
	7, 8
	Дифференцированный зачет, Дифференцированный зачет

	ПП.04 (по профилю специальности)
	8
	Дифференцированный зачет


Экзаменационные задания по МДК 04.01. Эксплуатация зданий
профессионального модуля ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
Вариант 1.
1. Опишите жилищную политику новых форм собственности.                                                                                                                                                        
2. Каков порядок обследования оснований и фундаментов, подвальных помещений?
3. Задача.
Определить физический износ трехслойных панелей по техническому состоянию и по сроку службы.
Данные для расчета:
Толщина панелей 400 мм. Утеплитель – ячеистый бетон со сроком службы 60 лет. Срок эксплуатации – 40 лет. Срок службы железобетона – 10 лет.
Размер панелей 3,6 х 2,7 х 0,4 м.
Количество панелей – 170 шт.
Признаки износа:
1. Выбоины в фактурном слое, ржавые подтеки на площади повреждения до 15 % - 40 шт.
2. Трещины до 15 мм, выбоины, отслоения защитного слоя бетона, местами протечки и промерзание в стыках. Площадь повреждения до 15 % - 60 шт.
3. То же на площади до 25 % - 40 шт.
4. Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки, площадь повреждения до 10 % - 30 шт.
Вариант 2.
1.  Приведите классификацию недвижимости. Назовите новые формы собственности - создание товариществ собственников жилья.
2. Назовите виды разрушений стен и причины, вызывающие эти разрушения. 
3. Задача.
Определить физический износ трехслойных панелей совмещенной крыши по сроку службы и техническому состоянию. Срок эксплуатации 40 лет.
Данные для расчета:
Количество панелей – 250 шт.
Срок службы железобетона – 100 лет.
Срок службы утеплителя (легкий бетон) – 60 лет.
Признаки износа:
1. Мелкие выбоины и сколы на поверхности бетона с повреждением на площади до 10 % - 50 панелей.
2. Трещины шириной до 2 мм, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, промерзание в стыках. Площадь повреждения 15 % - 120 шт.
3. Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности до 1 мм, следы протечек на площади до 10 % - 30 шт.
4. Трещины в панелях, повреждение ребер до арматуры, пробоины, площадь повреждения до 15 % - 50 шт.
Вариант 3.  
1. Назовите сроки службы зданий, перечислите эксплуатационные требования к зданиям.
2. Как осуществляются наблюдения за деформацией в стенах зданий?
3.  Задача.
Определить физический износ несущих перегородок пятиэтажного дома, состоящего из двух секций.
Данные для расчета:
Перегородки размером 5,9 х 2,6 х 0,12 – 10 шт.; 4,1 х 2,6 х 0,12 – 8 шт.; 3,7 х 2,6 х 0,12 – 6 шт. – на этаж, на секцию.
Стоимость 1 м2 перегородок – 14,5 руб.; 17,4 руб.; 20,1 руб.
Признаки износа:
1 этаж – глубокие трещины до 3 мм и выкрашивание раствора в местах сопряжения со смежными конструкциями. Снижение несущей способности до 10 %. Площадь повреждения до 20 %.
2 – 3 этажи – большие сколы и сквозные трещины до 4 мм в панелях, в местах примыкания к перекрытиям, разрушение защитного слоя бетона. Снижение несущей способности до 15 %. Площадь повреждения до 25 %.
4 – 5 этажи – трещины в местах сопряжения с плитами перекрытий и в местах соприкосновения с дверными блоками. Ширина трещин до 2 мм. Площадь повреждения до 15 %.
Вариант 4.
1. Перечислите параметры, характеризующие техническое состояние здания.
 2.  Каков порядок осмотра фасадов? Какие признаки разрушения фасадов Вы знаете?
      Назовите основные способы устранения неисправностей при разрушении фасадов?
3. Задача.
Определить физический износ гипсобетонных перегородок 55 – квартирного пятиэтажного дома.
Данные для расчета:
Перегородки размером 5,6 х 2,7 х 0,008 – 24 шт.; 4,3 х 2,7 х 0,08 – 18 шт.; 3,4 х 2,7 х 0,08 – 20 шт. 
Стоимость 1 м2 перегородок – 26,5 руб.; 32,3 руб.; 36,7 руб.
Признаки износа:
1 этаж – выбоины и сколы, нарушение связей между отдельными плитами перегородок, площадь повреждения – 40 %. Трещины до 10 мм.
2 – 3 этажи – сквозные трещины в местах сопряжения со смежными стенами и конструкциями, ширина раскрытия трещин до 10 мм. Площадь повреждения до 30 %.
4 – 5 этажи – нарушение связей между отдельными плитами перегородок, деформации каркаса. Площадь повреждения до 35 %. Ширина раскрытия трещин до 15 мм.
Оценка физического износа ленточного крупноблочного фундамента с учетом удельного веса участков, имеющих различное техническое состояние.
Исходные данные:
При определении физического износа отдельных участков ленточного крупноблочного фундамента пятиэтажного трехсекционного жилого дома выявлено, что на 1-м участке (под первой секцией) физический износ составляет 40%; на 2-м участке (под второй секцией) -20%; на 3-м участке (под третьей секцией) 50%.
Определить физический износ ленточного крупноблочного фундамента с учетом удельного веса участков, имеющих различное техническое состояние.
    Вариант 5. 
1. Какова структура диспетчерских служб? Централизованное и децентрализованное управление коллективами.  Аварийные и диспетчерские службы в системе технической эксплуатации зданий.
2.   Назовите виды разрушений стен и причины, вызывающие эти разрушения?
3.   Задача.
Определить физический износ системы центрального отопления в девятиэтажном доме.
Данные для расчета:
Центральное отопление выполнено из стальных труб, радиаторы чугунные. Срок эксплуатации системы – 15 лет. 8 лет тому назад заменена запорная арматура и калориферы.
Признаки износа:
1 - 3 этаж – капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в секциях отопительных приборов. Повреждение на 30 % общего объемы.
4 - 7 этажи – те же признаки + значительное нарушение теплоизоляции магистрали, наличие отдельных хомутов на стояках и магистралях
7 - 9 этажи – ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, и стояков, нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах. Повреждение на площади до 25 %.
    Вариант 6.
1. Назовите задачи технической эксплуатации зданий.
2. Каков порядок и сроки осмотра чердачных, междуэтажных и подвальных перекрытий?
3.  Задача.
Определить физический износ стен из слоистых железобетонных двухслойных панелей на крупнопанельном доме со сроком эксплуатации 30 лет.
Данные для расчета:
Панели толщиной – 30 см.
Размеры 3,6 х 3,0 с легким утеплением из керамзитобетона.
Срок службы железобетона – 100 лет, утеплителя – 60 лет.
Стоимость 1 м 3 панелей – 207 руб.
Общее количество панелей – 260 шт.
Признаки износа:
1. Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы протечек в помещении, площадь повреждения 15 % - 40 панелей.
2. Трещины, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, протечки промерзания на площади до 20 % - 55 панелей.
3. Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки, повреждение на площади до 15 % - 65 панелей.
4. Горизонтальные трещины в простенках и вертикальные до 3 мм в перемычках, выпучивание бетонных слоев до 1/200 – 70 панелей.
2. Трещины до 2 мм, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, повреждение на площади до 15 % - 3 панелей.
     Вариант 7
1. В чем сущность планово-предупредительных ремонтов?
2. Назовите оценку технического состояния и эксплуатационных характеристик систем водоотведения и мусороудаления.
3.    Задача.
Определить физический износ крыши из сборных железобетонных, слоистых панелей в здании со сроком эксплуатации 40 лет.
Данные для расчета:
Панели трехслойные размером 6,0 х 1,8 х 0,35 – 715 шт.
Срок службы железобетона – 80 лет, утеплителя из ячеистого бетона – 60 лет
Признаки износа:
1. Трещины в панелях, пробоины, следы протечек на площади до 10 %, ширина трещин – 1 мм – 135 шт.
2. Множественные трещины до 1,5 мм, протечки и промерзания на площади до 20 % - 290 шт.
3. Мелкие выбоины и волосяные трещины. Площадь повреждения до 20 % - 290 шт.
4. Пробоины, протечки на площади до 10 %, оседание утеплителя местами – 80 шт.
    Вариант 8
1.  Какова взаимосвязь между различными видами ремонтов?
2.Назовите способы защиты железобетонных конструкции от коррозии.
3.  Задача.
Определить физический износ трёхслойных панельных стен толщиной 35 см.
- со сроком эксплуатации 20 лет;
- при осмотре стен выявлены износ 15 % панелей; 
- имеют отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы      протечек в помещениях на площади до 10 %.
Остальные панели имеют выбоины в фактурном слое и ржавые потёки на площади до 15 %. Панель состоит из двух слоёв железобетона и одного слоя цементного фибролита.
Срок службы железобетонных слоёв – 100 лет.
Срок службы цементного фибролита – 40 лет.
     Вариант 9
1.   Перечислите аппаратуру, приборы и методы контроля состояния, эксплуатационных свойств материалов и конструкций при обследовании зданий
2.    Каковы особенности эксплуатации деревянных перегородок?
3.     Задача.
Определить физический износ трёхслойных панельных стен толщиной 40 см.
- со сроком эксплуатации 20 лет;
- при осмотре стен выявлены износ 25 % панелей; 
- имеют отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы      протечек в помещениях на площади до 10 %.
Остальные панели имеют выбоины в фактурном слое и ржавые потёки на площади до 15 %. Панель состоит из двух слоёв железобетона и одного слоя цементного фибролита.
Срок службы железобетонных слоёв – 100 лет.
Срок службы цементного фибролита – 40 лет.
     Вариант 10
1. В чем заключается выборочный капитальный ремонт?
2. Каков порядок осмотра крыш?
3.    Задача.
Определить физический износ совмещённой крыши из сборных трёхслойных панелей с утеплителем из минеральной ваты.
- срок службы здания 17 лет;
- при осмотре обнаружены трещины шириной до 1 мм в панелях, следы проточек, оседание утеплителя, его высокая влажность, более 20 %. Протечки обнаружены на площади до 10 %.
Срок службы железобетона принять - 100 лет.
Срок службы минеральной ваты -50 лет.
     Вариант 11
1. В чем заключается текущий ремонт зданий?
2. Как производится усиление стропил?
3.    Задача. 
Определить физический износ совмещённой крыши из сборных трёхслойных панелей с утеплителем из минеральной ваты.
- срок службы здания 22 года;
- при осмотре обнаружены трещины шириной до 1 мм в панелях, следы проточек, оседание утеплителя, его высокая влажность, более 20 %. Протечки обнаружены на площади до 10 %.
Срок службы железобетона принять = 100 лет.
Срок службы минеральной ваты = 50 лет.
     Вариант 12
1. Какие методы защиты каменных и бетонных конструкций Вы знаете?
2.   Каков порядок и сроки ремонта лестниц?
3.   Задача.
Определить физический износ совмещённой крыши из двухслойных панелей. 
- срок эксплуатации здания 18 лет;
- при осмотре обнаружены мелкие выбоины на поверхности плит на площади до 15 %.
Срок службы железобетона принять - 125 лет.
Срок службы лёгкого бетона (утеплителя) - 60 лет.
     Вариант 13
1. Перечислите обязанности эксплуатационника. 
2.   Как часто производится осмотр окон, дверей и смотровых фонарей?
3.   Задача.
Определить физический износ совмещённой крыши из двухслойных панелей. 
- срок эксплуатации здания 24 года;
- при осмотре обнаружены мелкие выбоины на поверхности плит на площади до 15 %.
Срок службы железобетона принять - 125 лет.
Срок службы лёгкого бетона (утеплителя) - 60 лет.
      Вариант 14
1. Как определяется физический износ элементов здания?
2. Назовите методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий.
3. Задача.
Определить физический износ системы горячего водоснабжения 5 этажного кирпичного дома по техническому состоянию и по сроку службы.
Система горячего водоснабжения выполнена из оцинкованных труб с латунной запорной арматурой.
- срок эксплуатации 10 лет;
- запорная арматура, смесители и полотенцесушители были заменены – 2 года    назад;
- при осмотре выявлено: капельные течи в местах врезки запорной арматуры, нарушение теплоизоляции магистралей и стояков, поражение коррозией магистралей отдельными местами.
     Вариант 15
1. Как определить степень морального износа здания?
2. Назовите основные способы устранения неисправностей при разрушении фасадов?
3.   Задача.
Определить физический износ системы горячего водоснабжения 5 этажного кирпичного дома по техническому состоянию и по сроку службы.
Система горячего водоснабжения выполнена из оцинкованных труб с латунной запорной арматурой.
- срок эксплуатации 16 лет;
- запорная арматура, смесители и полотенце сушители были заменены – 6 лет назад;
- при осмотре выявлено: капельные течи в местах врезки запорной арматуры, нарушение теплоизоляции магистралей и стояков, поражение коррозией магистралей отдельными местами.
     Вариант 16
1. Какие мероприятия обеспечивают нормативный срок службы зданий? 
2. Назовите основные способы усиления и ремонта перекрытий различных конструкций?
3. Задача.
Определить физический износ системы холодного водоснабжения 2-х этажного деревянного дома со сроком эксплуатации 45 лет.
- капитальный ремонт дома проводился 12 лет назад;
- система холодного водоснабжения выполнено из стальных чёрных труб, краны и запорная арматура латунные;
- краны и запорная арматура были заменены 2 года назад;
- при обследовании выявлены следы ремонта трубопроводов (хомуты и заварка), значительная коррозия трубопроводов и повреждения смывных бачков до 10 %.
     Вариант 17 
1. Каков порядок приемки зданий в эксплуатацию?
2. В чем особенность эксплуатации невентилируемых совмещенных крыш с неорганизованным водостоком?
3.   Задача.
Определить физический износ системы холодного водоснабжения 2-х этажного деревянного дома со сроком эксплуатации 45 лет.
- капитальный ремонт дома проводился 14 лет назад;
- система холодного водоснабжения выполнено из стальных чёрных труб, краны и запорная арматура латунные;
- краны и запорная арматура были заменены 4 года назад;
- при обследовании выявлены следы ремонта трубопроводов (хомуты и заварка), значительная коррозия трубопроводов и повреждения смывных бачков до 10 %.
     Вариант 18
1. Порядок приемки зданий в эксплуатацию.
2. Какие методы защиты металлов от коррозии Вы знаете?
3. Задача.
Задача по определению физического износа перекрытия из сборного железобетонного настила. 
Данные для расчета:
1) 10 % всех плит имеют значительное смещение (до 3 см) плит относительно друг друга по высоте на площади до 20 %.
2) 60 % всех плит имеют трещины в швах между плитами (ширина трещин до 2 мм).
3) Остальные плиты имеют незначительное смещение плит по высоте, отслоение выравнивающего слоя в заделке швов.
     Вариант 19
1. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.
2. При каких условиях происходит гниение древесины?
3.   Задача.
Задача по определению физического износа внутреннего горячего водоснабжения 9-ти этажного дома.
Данные для расчета:
Стоянки и магистрали выполнены из черных труб, запорная арматура – латунная. Срок эксплуатации здания – 8 лет.
Признаки износа:
Капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры, нарушение теплоизоляции магистралей и стояков.
     Вариант 20.
1.   Нормативный срок здания
2.   Назовите основные правила содержания системы внутреннего водопровода?
3.    Задача
Задача по определению физического износа системы центрального отопления пятиэтажного дома.
Данные для расчета:
Центральное отопление выполнено из стальных труб, радиаторы чугунные. Срок эксплуатации системы – 15 лет. 8 лет назад заменена запорная арматура и калориферы.
Признаки износа:
Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в секциях отопительных приборов, значительные нарушения теплоизоляции магистралей.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ ПО МДК 04.02. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ
     Вариант 1.
1. Задачи реконструкции и переустройства зданий.
2.Назовите три подхода к реконструкции общественных зданий.
3. Практическое задание. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №1)
[image: 3-комнатная квартира до перепланировки]
Вариант 2.
1. Дайте определение понятия «жилищная сфера». Виды жилищного фонда страны.
  2. Что понимается под выражением реставрация? Основная задача реставрации.
3. Практическое задание. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №2)
[image: 1-комнатная квартира до перепланировки]
Вариант 3.
1. Назовите основные результаты переустройства зданий.
2.По каким группам классифицируются дефекты и отказы?
3. Практическое задание. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №3)
[image: 2-комнатная квартира до перепланировки]
Вариант 4.
1.Что понимается под выражением «срок службы конструктивного элемента или здания»? От чего зависит срок службы здания?
2.Что включают в себя подготовительные, основные и отделочные работы?
3. Практическое задание. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №4)
[image: 2-комнатная квартира до перепланировки]
Вариант 5.
1.В чем заключается суть текущего ремонта здания? На какие группы делятся работы по текущему ремонту.
2.Назовите исходные данные для восстановления или усиления конструктивных элементов.
3. Практическое задание. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №5)
[image: 1-комнатная квартира до перепланировки]
Вариант 6.
1.В чем заключается суть капитального ремонта здания?
2.Назовите методы закрепления грунтов и границы их применения при усилении оснований.
3. Практическое задание. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №6)
[image: 1-комнатная квартира до перепланировки]
Вариант 7.
1.Как определяется технико-экономическая целесообразность реконструкции?
2.Какие работы следует выполнить перед производством работ по инъекционные закрепления грунтов?
3. Практическое задание. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №7)
[image: 1-комнатная квартира до перепланировки]
Вариант 8.
1.Перечислите мероприятия по аварийно-восстановительным работам.
2.Назовите основные методы восстановления и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий.
3. Практическое задание. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №8)
[image: 1-комнатная квартира до перепланировки]
Вариант 9.
1.Как определяется физический износ конструктивного элемента?
2.Назовите основные методы восстановления и усиления стен.
3. Практическое задание. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №9)
[image: 2-комнатная квартира до перепланировки]

Вариант 10.
1. Как определяется моральный износ конструктивного элемента?
2. Назовите характерные места и причины увлажнения стен и способы их защиты.
 3. Практическое задание. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №10)
[image: 3-комнатная квартира до перепланировки]
Вариант 11.
1.Сформулируйте первоочередные задачи реконструкции городской застройки.
 2. Основные методы усиления и ремонта плит перекрытий.
 3. Практическое задание. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №11)
[image: 3-комнатная квартира до перепланировки]
Вариант 12.
1. Перечислите виды жилых территорий города с точки зрения из возможной реконструкции.
2.Основные методы усиления и ремонта лестниц и балконов.
 3. Практическое задание. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №12)
[image: 2-комнатная квартира до перепланировки]

Вариант 13.
1. Перечислите технологические группы (зоны) территорий города.
2. Как производится ремонт рулонной кровли.
 3. Практическое задание. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №13)
[image: 1-комнатная квартира до перепланировки]

Вариант 14.
1. В чем заключается архитектурно - ландшафтное проектирование?
2. Как производится ремонт асбестоцементной кровли.
 3. Практическое задание. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №14)
[image: 1-комнатная квартира до перепланировки]
Вариант 15.
 1. Приведите классификацию жилищного фонда страны в зависимости от периода застройки.
2. Назовите три вида возможных надстроек реконструируемых зданий.
 3. Практическое задание. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №15)
[image: 3-комнатная квартира до перепланировки]

Вариант 16.
 1. Назовите наиболее распространенные схемы конфигурации жилых зданий в плане.
2. Назовите основные схемы пристроек к зданиям.
 3. Практическое задание. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №16)
[image: 3-комнатная квартира до перепланировки]

Вариант 17.
 1. Приведите классификацию жилищного фонда страны в зависимости от периода застройки.
2. Назовите три вида возможных надстроек реконструируемых зданий.
 3. Практическое задание. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №17)

[image: 2-комнатная квартира до перепланировки]
Вариант 18.
1.Что входит в состав смет по рабочей документации?
2. Назовите перечень работ, выполняемых при перемещении зданий.
3. Практическое задание. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №18)
[image: 1-комнатная квартира до перепланировки]

Вариант 19.
1. Что входит в полный комплект рабочей документации?
2. Назовите технологические циклы перемещения зданий.
3. Практическое задание. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №19)
[image: 3-комнатная квартира до перепланировки]
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО 
МДК 04.03. Автоматизированный расчет затрат на эксплуатацию и реконструкцию строительных объектов
 ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
(7 семестр)


Основными элементами электронной таблицы являются:
-{00} функции
+ {00} ячейки
-{00} данные
-{00} ссылки

Укажите ВСЕ правильные ответы

Данные в электронной таблице могут быть:
+{00}числом
+{00}функцией
-{00}оператором
+{00}формулой

Укажите ВСЕ правильные ответы

Использование маркера заполнения позволяет копировать в ячейки:
-{00}форматы
+{00}данные
+{00}формулы
-{00}размер ячейки

В формуле содержится ссылка на ячейку A$1. Изменится ли эта ссылка при копировании формулы в нижележащие ячейки?
-{00}да
+{00}нет

Можно ли изменить параметры диаграммы после ее построения:
-{00}можно только размер и размещение диаграммы
+{00}можно изменить тип диаграммы, ряд данных, параметры диаграммы и т. д.
-{00}можно изменить все, кроме типа диаграммы
-{00}диаграмму изменить нельзя, ее необходимо строить заново

Адрес ячейки в электронной таблице определяется:
-{00}номером листа и номером строки
-{00}номером листа и именем столбца
+{00}именем столбца и номером строки
-{00}именем рабочей книги и именем листа

Укажите ВСЕ правильные ответы

Фильтрацию в MS Excel можно проводить с помощью:
-{00}составного фильтра
+{00}автофильтра
-{00}простого фильтра
+{00}расширенного фильтра

Команды форматирования в электронной таблице выполняют функции:
-{00}перемещения, вставки, удаления, копирования, замены
-{00}сохранения файлов, загрузки файлов
+{00}выравнивания данных в ячейках, назначения шрифтов, толщины, линий
-{00}поиска и замены

Диаграммы MS Excel строится на основе:
-{00}активной книги MS Excel
-{00}данных таблицы
+{00}выделенных ячеек таблицы
-{00}рабочего листа книги MS Excel

Чтобы изменить вид адресации ячейки, нужно установить курсор рядом с изменяемым адресом в формуле расчета и:
-{00}нажать клавишу Scift
-{00}нажать клавишу F5
+{00}нажать клавишу F4
-{00}нажать клавишу Alt

Фильтрация данных в MS Excel – это процедура, предназначенная для:
+{00}отображения на экране записей таблицы, значения в которых соответствуют условиям, заданным пользователем
-{00}расположения данных исходной таблицы в наиболее удобном для пользователя виде
-{00}графического представления данных из исходной таблицы
-{00}изменение порядка записей

Изменится ли диаграмма, если внести изменения в данные таблицы, на основе которых она создана?
+{00}да
-{00}нет

Ячейка электронной таблицы определяется:
-{00}именами столбцов
+{00}областью пересечения строк и столбцов
-{00}номерами строк
-{00}именем, присваиваемым пользователем

Диапазон ячеек электронной таблицы задается:
-{00}номерами строк первой и последней ячейки
-{00}именами столбцов первой и последней ячейки
+{00}указанием ссылок на первую и последнюю ячейку
-{00}именем текущего листа  и столбцом

Логические функции табличных процессоров используются для:
+{00}построения логических выражений
-{00}определения размера ежемесячных выплат для погашения кредита, расчета амортизационных отчислений
-{00}исчисления логарифмов, тригонометрических функций
-{00}вычисления среднего значения, минимума, максимума

Все операции с рабочими листами находятся:
-{00}в меню Файл
+{00}в контекстное меню к ярлыку рабочего листа
-{00}в меню Сервис
-{00}Все операции с рабочими листами находятся:

Ввод формулы в MS Excel начинается со знака:
+{00}равно
-{00}плюс
-{00}в зависимости от вводимых данных
-{00}пробел

Диаграммы MS Excel – это:
-{00}инструмент, предназначенный для отображения на экране записей таблицы, значения в которых соответствуют условиям, заданным пользователем
-{00}инструмент, предназначенный для расположения данных исходной таблицы в наиболее удобном для пользователя виде
+{00}инструмент, предназначенный для графического представления данных из исходной таблицы
-{00}инструмент, предназначенный для вычислений

Математические функции табличных процессоров используются для:
-{00}построения логических выражений
-{00}определения размера ежемесячных выплат для погашения кредита, расчета норм амортизационных отчислений
+{00}исчисления логарифмов, тригонометрических функций
-{00}вычисления среднего значения, минимума, максимума

Выделить несмежные ячейки можно:
-{00}делая щелчки по ячейкам, удерживая нажатой клавишу Alt
-{00} используя команду меню Правка Выделить все
+{00}делая щелчки по ячейкам, удерживая нажатой клавишу Ctrl
-{00}делая щелчки по ячейкам, удерживая нажатой клавишу Shift

Процедуру условного форматирования можно применять только:
-{00}только к числовым значениям
-{00}только к текстовым данным
-{00}только к ячейкам, содержащим формулу либо функцию
+{00}ко всем перечисленным значениям

Укажите ВСЕ правильные ответы

Различают следующие виды адресов ячеек:
+{00}относительный
+{00}смешанный
-{00}активный
+{00}абсолютный

Каждый документ представляет собой
+{00}набор таблиц - рабочую книгу
-{00}рабочие листы
-{00}совокупность рабочих ячеек
-{00}совокупность диаграмм, таблиц и формул

Электронная таблица состоит из
-{00}таблиц
+{00}строк и столбцов
-{00}столбцов
-{00}строк

Столбцы обозначаются
-{00}русскими буквами и числами
-{00}латинскими буквами и числами
+{00}латинскими буквами
-{00}русскими буквами

Строки обозначаются
+{00}целыми числами
-{00}числами и буквами
-{00}латинскими буквами
-{00}русскими буквами

Ячейки располагаются
-{00}на объединении столбцов и строк
+{00}на пересечении столбцов и строк
-{00}на пересечении строк
-{00}на пересечении столбцов

Укажите ВСЕ правильные ответы

Укажите допустимые номера ячеек
+{00}A1
+{00}CZ31
-{00}23FD
+{00}HP6500

Укажите ВСЕ правильные ответы

Формула в электронных может включать
+{00}имена ячеек
-{00}текст
+{00}числа
+{00}знаки арифметических действий

В электронной таблице выделены ячейки A1:B3. Сколько ячеек выделено?
-{00}3
-{00}4
-{00}5
+{00}6

Адрес ячейки электронной таблицы - это
-{00}номер байта оперативной памяти, отведенного под ячейку
+{00}имя, состоящее из имени столбца и номера строки
-{00}адрес машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку
-{00}любая последовательность символов

Какой вид примет содержащая абсолютную и относительную ссылку формула, записанная в ячейке C1, после ее копирования в ячейку C2?[image: ]
+{00}=$A$1*B2
-{00}=$A$1*B1
-{00}=$A$2*B1
-{00}=$A$2*B2
Какой результат будет вычислен в ячейке C2 после копирования в нее формулы из ячейки C1, которая содержит абсолютную и относительную ссылку?[image: ]
-{00}0
-{00}25
+{00}75
-{00}50

Для поиска решения путём подбора одного значения используется средство...
-{00}Поиск решения
-{00}Адресация
+{00}Подбор параметра
-{00}MS Equation

Для решения задач, в которых необходимо найти решение изменяя группу параметров при соблюдении заданных условий в MS Excel удобно использовать
-{00}Фильтрация
-{00}Подбор параметра
+{00}Поиск решения
-{00}Сортировка

Для чего в MS Word используют "Параметры страниц документов"
-{00}чтобы вставить нумерацию страниц
-{00}чтобы расставить переносы
+{00}чтобы задать отступы от края страниц до границ текста
-{00}чтобы выравнить текст

Можем ли мы в MS Word выделить часть текста рамкой?
+{00}Да, для этого необходимо воспользоваться границами и заливкой
-{00}Да, для этого необходимо воспользоваться параметрами страницы
-{00}Да, это можно сделать с помощью пункта Поля в параметрах страницы
-{00}Нет, можно сделать рамку только для целой страницы

Укажите ВСЕ правильные ответы

Какие параметры можно установить при выводе MS WORD документа на печать?
+{00}указать количество страниц
+{00}указать количество страниц для печати на одной странице
+{00}распечатать отдельные страницы
-{00}указать печать 5 страниц на одной странице

Как удалить символ, стоящий слева от курсора?
-{00}нажать DELETE
+{00}нажать BackSpace
-{00}нажать Alt
-{00}нажать Shift+Alt

Укажите порядок сохранения  в MS WORD отредактированного документа под новым именем?
-{00}[01]Нажать ФАЙЛ
-{00}[02]Выбрать СОХРАНИТЬ КАК
-{00}[03]Выбрать место и указать имя файла
-{00}[04]Нажать СОХРАНИТЬ

Текстовый редактор — это программа для 
-{00}обработки графической информации 
-{00}обработки видеоинформации
+{00}обработки текстовой информации
-{00}обработки текстовой и числовой информации, представленной в табличной форме

Укажите ВСЕ правильные ответы

Какое действие мы можем выполнить с таблицей в MS WORD?
+{00}объединить несколько ячеек
+{00}изменить тип границы
+{00}закрасить одну ячейку
-{00}заменить границу ячейки рисунком


ЗАДАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
(8 семестр)
Дифференцированный зачёт проходит в форме защиты результатов выполнения самостоятельной работы. Для выполнения самостоятельных работ студенты используют данные по курсовым проектам, выполненным в рамках ПМ 01 "Участие в проектировании зданий и сооружений". Примеры заданий для самостоятельной работы:
	1. Жилое двухэтажное здание в Пермской области

	2. Жилое двухэтажное здание в Краснодарском крае

	3. Жилое двухэтажное здание в Ленинградской области

	4. Жилое двухэтажное здание в Новосибирской области

	5. Жилое двухэтажное здание в Московской области

	6. Жилое двухэтажное здание в Кировской области

	7. Жилое двухэтажное здание в Свердловской области

	8. Жилое двухэтажное здание в Омской области

	9. Жилое двухэтажное здание в Тюменской области

	10. Жилое двухэтажное здание в Оренбургской области

	11. Жилое двухэтажное здание в республике Татарстан

	12. Жилое двухэтажное здание в Липецкой области

	13. Жилое двухэтажное здание в Волгоградской области

	14. Жилое двухэтажное здание в Псковской области



На экзамене студентами должны быть представлены следующие документы (в электронном (MS Excel) и распечатанном виде):

1. Локальная смета на строительные (ремонтно- строительные) работы, выполненная ресурсным методом 
2. Локальная смета на строительные (ремонтно- строительные) работы, выполненная базисно-индексным методом. локальных смет по единичным расценкам.
3. Объектная смета на строительство зданий.
4. Сводный сметный расчет стоимости строительства.
5. Пояснительная записка к сметной документации.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ
для проведения экзамена (квалификационного) профессиональному модулю
ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 
	ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
ВАРИАНТ 1
для проведения экзамена (квалификационного) профессиональному модулю
ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

	Инструкция
-	Внимательно прочитайте задание. 
- 	Вы можете воспользоваться учебно-методической и специальной литературой, имеющейся на специальном столе.
- 	Время выполнения задания – часть А - 25 минут, часть Б - 25 минут, часть В – 30 минут, часть Г – 30 минут.

	Задание

	Часть А. Опишите организацию технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений.

	Часть Б. Опишите роль реконструкции зданий в решении социально-экономических и              градостроительных задач.

	Часть В. Выполните автоматизированный расчет:
Определить физический износ трехслойных панелей по техническому состоянию и по сроку службы.
Данные для расчета:
Толщина панелей 400 мм. Утеплитель – ячеистый бетон со сроком службы 60 лет. Срок эксплуатации – 40 лет. Срок службы железобетона – 10 лет.
Размер панелей 3,6 х 2,7 х 0,4 м.
Количество панелей – 170 шт.
Признаки износа:
1. Выбоины в фактурном слое, ржавые подтеки на площади повреждения до 15 % - 40 шт.
2. Трещины до 15 мм, выбоины, отслоения защитного слоя бетона, местами протечки и промерзание в стыках. Площадь повреждения до 15 % - 60 шт.
3. То же на площади до 25 % - 40 шт.
4. Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки, площадь повреждения до 10 % - 30 шт.

	Часть Г. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №1)
	[image: 3-комнатная квартира до перепланировки]



	ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
ВАРИАНТ 2
для проведения экзамена (квалификационного) профессиональному модулю
ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

	Инструкция
-	Внимательно прочитайте задание. 
- 	Вы можете воспользоваться учебно-методической и специальной литературой, имеющейся на специальном столе.
- 	Время выполнения задания – часть А - 25 минут, часть Б - 25 минут, часть В – 30 минут, часть Г – 30 минут.

	Задание

	Часть А. Опишите параметры, характеризующие техническое состояние здания. 

	Часть Б. Опишите срок службы, физический и моральный износ зданий.

	Часть В. Выполните расчет:
Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 6-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов: 
1 Фундаменты - 10 %
2а Стены - 30 %
2б Перегородки -15 %
3 Перекрытия - 30 %
4а Крыша - 15 %
4б Кровля - 40 %
5 Полы - 70 %
6а Окна - 5 %
6б Двери - 20 %
7 Отделочные покрытия - 80 %
8. Инженерное оборудование, в т.ч.: 
· центральное отопление - 60% 
· горячее водоснабжение - 90 % 
· холодное водоснабжение - 20 % 
· канализация и водостоки - 80 % 
· газоснабжение - 50 % 
· электроснабжение - 20 % 
[bookmark: _GoBack]9. Прочие, в т.ч.: 
лестницы - 30 % 
-остальное -   50 % 
 Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 15 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий, и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:
1) фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение – 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %; 9) прочее – 6 %.

	Часть Г. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №2)

	[image: 1-комнатная квартира до перепланировки]

	ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
ВАРИАНТ 3
для проведения экзамена (квалификационного) профессиональному модулю
ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

	Инструкция
-	Внимательно прочитайте задание. 
- 	Вы можете воспользоваться учебно-методической и специальной литературой, имеющейся на специальном столе.
- 	Время выполнения задания – часть А - 25 минут, часть Б - 25 минут, часть В – 30 минут, часть Г – 30 минут.

	Задание

	Часть А. Опишите капитальность здания.

	Часть Б. Опишите градостроительные аспекты реконструкции жилой застройки.  

	Часть В. Выполните автоматизированный расчет:
1.Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 5-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:
1 Фундаменты -15%
2а Стены - 90 %
2б Перегородки - 20 %
3 Перекрытия -30 %
4а Крыша - 20 %
4б Кровля - 15 %
5 Полы - 30 %
6а Окна - 80 %
6б Двери - 25 %
7 Отделочные покрытия - 70 %
8. Инженерное оборудование, в т.ч.: 
· центральное отопление - 80% 
· горячее водоснабжение - 80 % 
· холодное водоснабжение - 15 % 
· канализация и водостоки - 70 % 
· газоснабжение - 30 % 
· электроснабжение - 15 % 
9. Прочие, в т.ч.: 
· лестницы - 20 % 
· остальное - 40 % 
Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 25 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий, и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:
1) фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение – 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %; 9) прочее – 6 %.

	Часть Г. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №3)

	[image: 2-комнатная квартира до перепланировки]



	ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
ВАРИАНТ 4
для проведения экзамена (квалификационного) профессиональному модулю
ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

	Инструкция
-	Внимательно прочитайте задание. 
- 	Вы можете воспользоваться учебно-методической и специальной литературой, имеющейся на специальном столе.
- 	Время выполнения задания – часть А - 25 минут, часть Б - 25 минут, часть В – 30 минут, часть Г – 30 минут.

	Задание

	Часть А. Опишите систем планово-предупредительных ремонтов, порядок приемки в эксплуатацию новых капитально-отремонтированных и модернизированных зданий.

	Часть Б. Опишите характеристику жилищного фонда старой постройки. Объемно-планировочные и конструктивные решения домов первых массовых серий.

	Часть В. Выполните расчет:
Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 5-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:
1 Фундаменты - 30 %
2а Стены - 40 %
2б Перегородки - 15 %
3 Перекрытия - 45 %
4а Крыша - 40 %
4б Кровля -15 %
5 Полы - 55 %
6а Окна - 35 %
6б Двери -15 %
7 Отделочные покрытия - 85 %
8. Инженерное оборудование, в т.ч.: 
· центральное отопление - 90% 
· горячее водоснабжение - 65 % 
· холодное водоснабжение - 40 % 
· канализация и водостоки - 50 % 
· газоснабжение - 70 % 
· электроснабжение - 55 % 
9. Прочие, в т.ч.: 
· лестницы - 30 % 
· остальное - 50 % 
Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 30 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий, и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:
1) фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение – 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %; 9) прочее – 6 %.

	Часть Г. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №4)

	[image: 2-комнатная квартира до перепланировки]

	ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
ВАРИАНТ 5
для проведения экзамена (квалификационного) профессиональному модулю
ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

	Инструкция
-	Внимательно прочитайте задание. 
- 	Вы можете воспользоваться учебно-методической и специальной литературой, имеющейся на специальном столе.
- 	Время выполнения задания – часть А - 25 минут, часть Б - 25 минут, часть В – 30 минут, часть Г – 30 минут.

	Задание

	Часть А. Опишите водоснабжение зданий.

	Часть Б. Опишите жизненный цикл зданий. Условия продления жизненного цикла зданий. Основные положения по реконструкции жилых зданий различных периодов постройки.

	Часть В. Выполните автоматизированный расчет:
1.Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 5-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:
1 Фундаменты -40%
2а Стены - 65 %
2б Перегородки - 40 %
3 Перекрытия -45 %
4а Крыша - 55 %
4б Кровля - 10 %
5 Полы - 45%
6а Окна - 85%
6б Двери - 10 %
7 Отделочные покрытия - 75 %
8. Инженерное оборудование, в т.ч.: 
· центральное отопление - 75% 
· горячее водоснабжение - 85% 
· холодное водоснабжение - 10 % 
· канализация и водостоки - 80 % 
· газоснабжение - 80 % 
· электроснабжение - 15 % 
9. Прочие, в т.ч.: 
· лестницы - 25 % 
· остальное - 45 % 
Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 20 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий, и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:
1) фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение – 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %; 9) прочее – 6 %.

	Часть Г. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №5)

	[image: 1-комнатная квартира до перепланировки]



	ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
ВАРИАНТ 6
для проведения экзамена (квалификационного) профессиональному модулю
ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

	Инструкция
-	Внимательно прочитайте задание. 
- 	Вы можете воспользоваться учебно-методической и специальной литературой, имеющейся на специальном столе.
- 	Время выполнения задания – часть А - 25 минут, часть Б - 25 минут, часть В – 30 минут, часть Г – 30 минут.

	Задание

	Часть А. Опишите комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений.

	Часть Б. Опишите физический и моральный износ зданий. Методы обследования состояния зданий и конструкций.

	Часть В. Выполните автоматизированный расчет:
1.Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 5-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:
1 Фундаменты -30%
2а Стены - 15 %
2б Перегородки - 30 %
3 Перекрытия -15 %
4а Крыша - 15 %
4б Кровля - 40 %
5 Полы - 70 %
6а Окна -5 %
6б Двери - 20 %
7 Отделочные покрытия - 80 %
8. Инженерное оборудование, в т.ч.: 
· центральное отопление - 600% 
· горячее водоснабжение - 90 % 
· холодное водоснабжение - 20 % 
· канализация и водостоки - 80 % 
· газоснабжение - 50 % 
· электроснабжение - 20 % 
9. Прочие, в т.ч.: 
· лестницы - 30 % 
· остальное - 50 % 
Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 20 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий, и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:
1) фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение – 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %; 9) прочее – 6 %.

	Часть Г. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №6)

	[image: 1-комнатная квартира до перепланировки]



	ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
ВАРИАНТ 7
для проведения экзамена (квалификационного) профессиональному модулю
ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

	Инструкция
-	Внимательно прочитайте задание. 
- 	Вы можете воспользоваться учебно-методической и специальной литературой, имеющейся на специальном столе.
- 	Время выполнения задания – часть А - 25 минут, часть Б - 25 минут, часть В – 30 минут, часть Г – 30 минут.

	Задание

	Часть А. Опишите методику оценки эксплуатационных характеристик элементов зданий.

	Часть Б. Опишите инструментальные средства контроля технического состояния зданий.

	Часть В. Выполните автоматизированный расчет:
1.Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 5-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:
1 Фундаменты -15%
2а Стены - 90 %
2б Перегородки - 20 %
3 Перекрытия -30 %
4а Крыша - 20 %
4б Кровля - 20%
5 Полы - 15 %
6а Окна - 30 %
6б Двери - 25 %
7 Отделочные покрытия - 70 %
8. Инженерное оборудование, в т.ч.: 
· центральное отопление - 80% 
· горячее водоснабжение - 80 % 
· холодное водоснабжение - 15 % 
· канализация и водостоки - 70 % 
· газоснабжение - 30 % 
· электроснабжение - 15 % 
9. Прочие, в т.ч.: 
· лестницы - 20 % 
· остальное - 40 % 
Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 15 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий, и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:
1) фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение – 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %; 9) прочее – 6 %.

	Часть Г. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №7)

	[image: 1-комнатная квартира до перепланировки]



	ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
ВАРИАНТ 8
для проведения экзамена (квалификационного) профессиональному модулю
ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

	Инструкция
-	Внимательно прочитайте задание. 
- 	Вы можете воспользоваться учебно-методической и специальной литературой, имеющейся на специальном столе.
- 	Время выполнения задания – часть А - 25 минут, часть Б - 25 минут, часть В – 30 минут, часть Г – 30 минут.

	Задание

	Часть А. Опишите оценку технического состояния и эксплуатационных характеристик оснований, фундаментов и подвальных помещений.

	Часть Б. Опишите дефектоскопию конструкций. Дефекты крупнопанельных зданий.

	Часть В. Выполните автоматизированный расчет:
1.Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 5-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:
1 Фундаменты -30%
2а Стены - 40 %
2б Перегородки - 15%
3 Перекрытия -45%
4а Крыша -40 %
4б Кровля - 15 %
5 Полы - 55 %
6а Окна - 35 %
6б Двери - 15 %
7 Отделочные покрытия - 85 %
8. Инженерное оборудование, в т.ч.: 
· центральное отопление - 90% 
· горячее водоснабжение - 65% 
· холодное водоснабжение - 40 % 
· канализация и водостоки - 50 % 
· газоснабжение - 70 % 
· электроснабжение - 55 % 
9. Прочие, в т.ч.: 
· лестницы - 30 % 
· остальное - 50 % 
Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 27 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий, и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:
1) фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение – 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %; 9) прочее – 6 %.

	Часть Г. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №8)

	[image: 1-комнатная квартира до перепланировки]



	ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
ВАРИАНТ 9
для проведения экзамена (квалификационного) профессиональному модулю
ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

	Инструкция
-	Внимательно прочитайте задание. 
- 	Вы можете воспользоваться учебно-методической и специальной литературой, имеющейся на специальном столе.
- 	Время выполнения задания – часть А - 25 минут, часть Б - 25 минут, часть В – 30 минут, часть Г – 30 минут.

	Задание

	Часть А. Опишите оценку технического состояния и эксплуатационных характеристик конструктивных элементов здания (стен, перегородок).

	Часть Б.  Опишите общие принципы реконструкции жилых зданий. Архитектурно-планировочные приемы при реконструкции жилых зданий ранней постройки.

	Часть В. Выполните автоматизированный расчет:
1.Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 5-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:
1 Фундаменты -40%
2а Стены - 65%
2б Перегородки - 40 %
3 Перекрытия -45%
4а Крыша - 55 %
4б Кровля - 10 %
5 Полы - 45 %
6а Окна - 85%
6б Двери - 40 %
7 Отделочные покрытия - 75 %
8. Инженерное оборудование, в т.ч.: 
· центральное отопление - 75% 
· горячее водоснабжение - 85 % 
· холодное водоснабжение - 10 % 
· канализация и водостоки - 80 % 
· газоснабжение - 80 % 
· электроснабжение - 15 % 
9. Прочие, в т.ч.: 
· лестницы - 25% 
· остальное - 45 % 
Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания –10 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий, и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:
1) фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение – 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %; 9) прочее – 6 %.

	Часть Г. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №9)
	[image: 2-комнатная квартира до перепланировки]



	ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
ВАРИАНТ 10
для проведения экзамена (квалификационного) профессиональному модулю
ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

	Инструкция
-	Внимательно прочитайте задание. 
- 	Вы можете воспользоваться учебно-методической и специальной литературой, имеющейся на специальном столе.
- 	Время выполнения задания – часть А - 25 минут, часть Б - 25 минут, часть В – 30 минут, часть Г – 30 минут.

	Задание

	Часть А. Опишите оценку технического состояния и эксплуатационных характеристик состояния полов.

	Часть Б. Опишите конструктивно-технологические решения при реконструкции жилых зданий старой постройки. Методы реконструкции малоэтажных жилых зданий первых массовых серий. 

	Часть В. Выполните автоматизированный расчет:
1.Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 5-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:
1 Фундаменты -30%
2а Стены - 40 %
2б Перегородки - 15 %
3 Перекрытия -45 %
4а Крыша - 40 %
4б Кровля - 15 %
5 Полы - 55 %
6а Окна - 35 %
6б Двери - 15 %
7 Отделочные покрытия - 85%
8. Инженерное оборудование, в т.ч.: 
· центральное отопление - 90% 
· горячее водоснабжение - 65 % 
· холодное водоснабжение - 40 % 
· канализация и водостоки - 50 % 
· газоснабжение - 70 % 
· электроснабжение - 55 % 
9. Прочие, в т.ч.: 
· лестницы - 30 % 
· остальное - 50 % 
Назначение – жилое (общежитие), II- ой категории капитальности. Возраст здания – 35 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий, и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:
1) фундаменты – 11 %; 2) стены и перегородки – 26 %; 3) перекрытия – 13 %; 4) крыша и кровля – 3 %; 5) полы – 6 %; 6) окна и двери – 11 %; 7) отделочные покрытия - 9 %; 8) инженерное оборудование – 15 %, в том числе отопление – 2,8 %, холодное водоснабжение – 0,5 %, горячее водоснабжение – 4,5 %, канализация – 3,2 %, электрооборудование – 3,5 %; 9) прочее – 6 %.

	Часть Г. Начертите проект реконструкции плана квартиры, включающее в себя мероприятия по перепланировке, переустройству, усиление, частичную разборку или замену конструкций их объемно-планировочного и конструктивного решения. (План №10)
	[image: 3-комнатная квартира до перепланировки]



Аттестационный лист
(характеристика профессиональной деятельности обучающегося 
во время учебной/производственной практики)

	1.
	ФИО обучающегося
	

	
	Группа
	СТ – 141

	
	Специальность
	Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

	2.
	Виды практики
	учебная/производственная

	
	
	(нужное подчеркнуть)

	3.
	По профессиональному модулю
	ПМ.04  Организация видов работ при

	
	
	эксплуатации и реконструкции строительных объектов

	4.
	Место проведения практики
	

	5.
	Время проведения практики
	

	
	
	

	6.
	Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:



	Наименование тем, разделов производственной практики
	Виды работ, обеспечивающих формирование ПК
	Объем часов
	Отметка о выполнении*

	Раздел ПП 04.1. Диагностика технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий
	Изучение способов соединения водопроводных труб при капитальном ремонте;
Ликвидация засоров на водоотводящей сети;
Ознакомление с технической документацией инженерного оборудования;
	6
	

	Раздел ПП 04.2. 
Техническая эксплуатация зданий и сооружений
	Знакомство с организацией ДС, ее структурой; 
Изучение технической документации на обследуемые здания;
Анализ работы аварийно-ремонтных служб.
	6
	

	Раздел ПП 04.3. 
Техническая эксплуатация инженерного оборудования зданий
	Оценка физического износа конструктивных элементов;
Разработка технологических карт на производство капитального ремонта здания;
Определение видов работ;
Выполнение подсчета объемов заданных работ;
Составление дефектной ведомости объемов работ по виду работ
	72
	

	Раздел ПП 04.4. 
Реконструкция зданий
	Изучение проектной и нормативной документации по реконструкции зданий;
Определение работ по восстановлению и усилению фундаментов;
Определение работ по восстановлению и усилению стен, перекрытий, балконов.
	24
	


*0 – работа не выполнена, 1 – работа выполнена с замечаниями; 2 – работа выполнена без замечаний)

	7.
	Результат выполнения работ на учебной/производственной практике:

	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	(дата)
	
	(подпись руководителя практики от предприятия)

	МП
	
	
	

	
	
	
	

	
	(дата)
	
	(подпись руководителя практики от колледжа)
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