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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов»
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы и работы по реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Иметь практический опыт:
· организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке;
· организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов;
· определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов; 
· осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ;
[bookmark: Уметь]Уметь: 
· читать генеральный план;
· читать геологическую карту и разрезы;
· читать разбивочные чертежи;
· осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;
· осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства и проектом производства работ;
· осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ;
· вести исполнительную документацию на объекте; 
· составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы; 
· осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций; 
· обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией; 
· разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ; 
· использовать ресурсно-сберегающие технологии при организации строительного производства; 
· проводить обмерные работы; 
· определять объемы выполняемых работ; 
· вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 
· обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных процессов; 
· осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля; 
· вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией; 
· вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций; 
· оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных технологий
· различать виды цен, определять элементы затрат, себестоимость, сметную стоимость;
· составлять сметную документацию с применением профессиональных   программных комплексов   по   составлению сметной документации на основе современной сметно-нормативной базы.
[bookmark: Знать]Знать: 
· порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования; 
· основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение; 
· основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение; 
· основные принципы организации и подготовки территории; технические возможности и использование строительных машин и оборудования;
· особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства; 
· схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям; 
· основы электроснабжения строительной площадки; 
· последовательность и методы выполнение организационно-технической подготовки строительной площадки; 
· методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 
· действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; 
· технологию строительных процессов; 
· основные конструктивные решения строительных объектов; 
· особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями; 
· способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ; 
· свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; 
· основные сведения о строительных машинах, об их общем устройстве и процессе работы; 
· рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 
· правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 
· современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве; 
· особенности работы конструкций; 
· правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды правила исчисления объемов выполняемых работ; 
· нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам; 
· правила составления смет и единичные нормативы; 
· энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов; 
· допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с нормативной базой; 
· нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных работ; 
· требования органов внешнего надзора; 
· перечень актов на скрытые работы; 
· перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию; метрологическое обеспечение средств измерений и приемку строительно-монтажных работ;
· содержание терминов (сметная цена, контрактная цена, договорная цена); методы определения сметных цен;
· структуру сметной стоимости, виды сметной документации.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего на освоение модуля: 687 часов.
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 687 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 458 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 229 часов;
производственное обучение (в т. ч. учебная практика) – 324 часа.
1.4 Требования к организации образовательного процесса 
Для изучения профессионального модуля необходимо наличие учебного класса, оборудованного мультимедийным комплексом с выходом в Интернет. 
При освоении основной профессиональной образовательной программы по специальности в том числе и при изучении ПМ 02, колледжем реализуется модульно-компетентностный и системно-деятельностный подходы. Модульно-компетентностный подход предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
Системно-деятельностный подход обеспечивает: формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного учреждения; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее адекватными поставленным целям при обучении профессиональному модулю, с нашей точки зрения являются:
- метод проектов; 	
- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 
- метод практических ситуаций; 
-  контекстного обучения.
Предлагаемые педагогические технологии позволяют сформировать компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК2.3, ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9.
Учебно-методический комплекс профессионального модуля включает в себя: 
	№
	Наименование
	Количество
	Вид носителя

	1
	ФГОС утверждённым приказом Минобрнауки России № 965 от 11.08.2014 зарегистрирован Министерством юстиции (рег. № 33818 от 25.08.2014) по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
	1
	электронный

	2
	ПРОФСТАНДАРТ
	
	

	3
	Примерная программа профессионального модуля
	1
	электронный

	4
	Рабочая программа профессионального модуля
	1
	бумажный, электронный

	5
	Календарно тематическое планирование
	1
	бумажный, электронный

	6
	Комплект контрольно- оценочных средств для контроля и оценки освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций по модулю
	1
	электронный

	7
	Методические указания к самостоятельной работе
студентов по ПМ 02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов»
	1
	бумажный, электронный


Указанный перечень учебно-методического комплекса соответствует заявленным технологиям.
1.5. Система оценивания 
Система оценивания включает основные показатели оценки результатов обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся, и соответствуют заявленным личностным метапредметным, предметным результатам, общим компетенциям. заявленным компетенциям. Основные показатели оценки результатов обучения в полной мере раскрывают специфику соответствующих профессиональных компетенций: соответствуют знаниям, умениям и практическому опыту по ФГОС, охватывают весь цикл действий (работ) обучаемого, предусматривают возможность контроля и оценки в процессе обучения на базе образовательного учреждения и при прохождении производственной практики на базе работодателя. 
В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий текущий контроль и промежуточную аттестацию в форме тестов и задач.
Оценка результатов освоения программы происходит с использованием тестовой и деятельностной технологии оценки, на единой критериальной основе.
Предъявить обучающемуся результат обучения позволяют устная и письменная методики, с использованием входного, текущего, промежуточного и обобщающего контроля, в виде тестовых заданий и практических работ.
Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результатов обучения при выполнении практических занятиях и самостоятельной работы, в соответствии с тематическим планом.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Для текущего контроля по программе создан комплект оценочных средств, который включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.
 Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена и дифференцированного зачета по МДК. 02.01, дифференцированного зачета по МДК. 02.02, дифференцированного зачета по учебной практике и квалификационного экзамена по модулю.

2. Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

	Код
	Наименование результата обучения

	ПК 2.1
	Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке

	ПК 2.2
	Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы и работы по реконструкции строительных объектов

	ПК 2.3
	Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов

	ПК 2.4
	Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ

	ОК 1
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.


	ОК 2
	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

	ОК 3
	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях

	ОК 4
	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

	ОК 5
	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

	ОК 6
	Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.


	ОК 7
	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий

	ОК 8
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

	ОК 9
	Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.




3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	[bookmark: Структура][bookmark: RANGE!A1]Коды профессиональных компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля
	Всего ч.
	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
	Практика

	
	
	Макс
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
	СР
	УП
	ПП

	
	
	
	Всего
	в т.ч. ЛР, ПР 
	в т.ч., КП
	Всего
	
	

	ПК 2.1-2.4 ОК 1-9
	ПМ.02 
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов
	687
	458
	137
	0
	229
	72
	252

	 
	МДК 02.01
Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов
	462
	308
	92
	0
	154
	
	

	 
	Раздел 1 
Технология строительных процессов
	4 сем
	242
	162
	50
	 
	80
	
	

	
	
	6 сем
	220
	146
	42
	
	74
	
	

	 
	Раздел 2
Основы инженерной геологии
	48
	32
	10
	
	16
	
	

	
	Раздел 3
Строительные машины и средства малой механизации
	30
	20
	6
	
	10
	
	

	
	Раздел 4
Геодезические работы при проектировании зданий и сооружений
	78
	52
	16
	
	26
	
	

	
	Раздел 5
Основы электроснабжения и энергосберегающие технологии на строительных площадках
	28
	18
	4
	
	10
	
	

	 
	Раздел 6 
Охрана труда при строительстве зданий и сооружений
	36
	24
	6
	 
	12
	
	

	 
	МДК 02.02 
Учет и контроль технологических процессов
	105
	70
	21
	0
	35
	
	

	 
	Раздел 1 
Учет и контроль технологических процессов
	7 сем
	105
	70
	21
	 
	35
	
	

	 
	МДК 02.03 Разработка и анализ проектно-сметной документации
	120
	80
	24
	0
	40
	
	

	
	Раздел 1
Разработка и анализ проектно-сметной документации
	7 сем
	120
	80
	24
	0
	40
	
	

	 
	Учебная практика
	72
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Производственная практика (практика  по профилю специальности)
	252
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Всего:
	324
	 
	 
	 
	 
	
	



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 02. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов
	Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
	Объем часов
	Уровень освоения

	ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов
	687
	



	МДК 02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов
	462
	

	[bookmark: Р1_ТСП]Раздел 1 Технология строительных процессов

(4 семестр)
	Содержание
	162
	

	
	1
	Особенности строительного производства
	2
	2

	
	2
	Технологическое проектирование строительных процессов
	2
	2

	
	3
	Транспортирование  строительных  грузов
	2
	2

	
	4
	Технология разработки грунта
	14
	2

	
	5
	Технология устройства фундаментов
	10
	2

	
	6
	Технология каменной кладки
	8
	2

	
	7
	Технология деревянных работ
	6
	2

	
	8
	Технология сварочных работ
	4
	2

	
	9
	Технология монтажа строительных конструкций
	10
	2

	
	10
	Монтаж строительных конструкций
	28
	2

	
	11
	Технология устройства кровельных покрытий
	6
	2

	
	12
	Технология устройства теплоизоляционных покрытий
	2
	2

	
	13
	Технология устройства гидроизоляционных покрытий
	2
	2

	
	14
	Технология процессов остекления
	2
	2

	
	15
	Технология процессов оштукатуривания
	4
	2

	
	16
	Технология процессов облицовки поверхностей
	2
	2

	
	17
	Технология малярных работ
	2
	2

	
	18
	Технология оклеивания поверхностей
	2
	2

	
	19
	Технология устройства покрытий полов
	4
	2

	
	Практические занятия
	50
	

	
	1
	Спецификация сборных элементов
	4
	2,3

	
	2
	Определение объемов работ
	6
	2,3

	
	3
	Составление калькуляции трудовых затрат
	4
	2,3

	
	4
	Выбор строповочных и монтажных приспособлений и инвентаря
	2
	2,3

	
	5
	Выбор монтажных кранов
	6
	2,3

	
	6
	Технико-экономическое обоснование выбора монтажного крана
	4
	2,3

	
	7
	Организация и технология строительного процесса
	6
	2,3

	
	8
	Ведомость материально-технических ресурсов 	
	6
	2,3

	
	9
	Мероприятия по безопасному ведению работ
	4
	2,3

	
	10
	Схема операционного контроля качества
	4
	2,3

	
	11
	Определение технико-экономических показателей
	4
	2,3

	
	Самостоятельная работа
	80
	

	
	1
	Подсчёт объёмов земляных работ и трудоёмкости их выполнения
	4
	

	
	2
	Разработка элементов технологической карты для производства земляных работ»
	4
	

	
	3
	Подбор и расчёт комплекта машин для производства земляных работ
	4
	

	
	4
	Подсчет объёмов каменных работ жилых зданий
	6
	

	
	5
	Определение трудоемкости каменных работ
	2
	

	
	6
	Проектирование организации каменных работ
	4
	

	
	7
	Подсчет объемов бетонных работ
	4
	

	
	8
	Определение трудоемкости бетонных работ
	4
	

	
	9
	Составление графиков движения рабочих при поточном ведении бетонных работ»
	4
	

	
	10
	Определение основных параметров самоходного крана при монтаже надземной и подземной части здания
	12
	

	
	11
	Разработка технологической карты на монтаж надземной части каркасно-панельного здания
	6
	

	
	12
	Разработка технологической карты на монтаж надземной части крупнопанельного здания
	6
	

	
	13
	Определение трудоемкости объемов работ при возведении каркасно-панельного здания
	6
	

	
	14
	Расчет комплексной бригады	при	возведении каркасно-панельного здания
	4
	

	
	15
	Разработка технологических схем по устройству защитных и изоляционных покрытий
	4
	

	
	16
	Разработка технологических схем при устройстве отделочных работ
	6
	

	[bookmark: Р2_Энергосбережение]Раздел 2 
Основы инженерной геологии

(6семестр)
	Содержание
	22
	

	
	1
	Основы общей и инженерной геологии
	8
	2

	
	2
	Эндогенные процессы
	2
	2

	
	3
	Основы гидрогеологии
	2
	2

	
	4
	Процессы внешней динамики земли
	8
	2

	
	5
	Инженерно-геологические изыскания
	2
	2

	
	Практические занятия
	10
	

	
	1
	Состав грунтов и его физические показатели. Гранулометрический состав грунта
	2
	2,3

	
	2
	Построения геологического разреза
	4
	2,3

	
	3
	Определение общего и единичного расхода плоского грунтового потока
	2
	2,3

	
	4
	Водопонижение уровней грунтовых вод на строительных площадках
	2
	2,3

	
	Самостоятельная работа
	16
	

	
	1
	Определение направление движения, скорости фильтрации и действительной скорости движения подземных вод
	4
	

	
	2
	Определение двустороннего притока грунтовых вод к совершенной траншее
	4
	

	
	3
	Расположение геологических периодов в хронологическом порядке
	2
	

	
	4
	Построение геологической колонки буровой скважины
	6
	

	Раздел 3 
Строительные машины и средства малой механизации

(6семестр)
	
	14
	

	
	1
	Транспортные средства для перевозки строительных грузов
	2
	2

	
	2
	Комплект машин для разработки и транспортирования грунта
	2
	2

	
	3
	Скреперы
	2
	2

	
	4
	Автогрейдеры
	2
	2

	
	5
	Экскаватор драглайн
	2
	2

	
	6
	Экскаватор грейфер
	2
	2

	
	7
	Башенные краны
	2
	2

	
	Практические занятия
	6
	

	
	1
	Изучение устройства бульдозеров с гидравлическим приводом
	2
	2,3

	
	2
	Изучение устройства одноковшового гидравлического экскаватора
	2
	2,3

	
	3
	Самоходные стреловые краны
	2
	2,3

	
	Самостоятельная работа
	10
	

	
	1
	Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов.
	2
	

	
	2
	Расчет полиспаста.
	2
	

	
	3
	Подбор канатов для грузовой лебедки грузоподъемных машин.
	2
	

	
	4
	Выбор кранов по техническим параметрам.
	2
	

	
	5
	Изучение устройства и рабочего процесса ручных машин на натурных моделях.
	2
	

	[bookmark: Р4_Строительные_машины]Раздел 4 
Геодезические работы при проектировании зданий и сооружений

(6семестр)
	Содержание
	36
	

	
	1
	Основные задачи геодезического обеспечения строительства.
	2
	2

	
	2
	Состав геодезических работ в подготовительный период, создание опорной геодезической сети на строительной площадке, устройство дорог.
	2
	2

	
	3
	Геодезическая подготовка к перенесению проекта в натуру
	2
	2

	
	4
	Способы геодезических разбивочных работ: полярный
	2
	2

	
	5
	Способы геодезических разбивочных работ: прямоугольных координат
	2
	2

	
	6
	Способы геодезических разбивочных работ: линейной засечки
	2
	2

	
	7
	Способы геодезических разбивочных работ: прямой угловой засечки
	2
	2

	
	8
	Способы геодезических разбивочных работ: створной засечки
	2
	2

	
	9
	Основные элементы геодезических разбивочных работ
	2
	2

	
	10
	Проектирование вертикальной планировки площадки с соблюдением баланса земляных работ
	2
	2

	
	11
	Вычисление  горизонтальной привязки проектируемого здания и составление разбивочного чертежа
	6
	2

	
	12
	Составление проекта вертикальной планировки
	6
	2

	
	13
	Посадка здания на рельеф и составление плана организации рельефа
	4
	2

	
	Практические занятия
	16
	

	
	1
	Состав геодезических работ в подготовительный период, создание опорной геодезической сети на строительной площадке, устройство дорог
	2
	2,3

	
	2
	Способы геодезических разбивочных работ: полярный
	2
	2,3

	
	3
	Способы геодезических разбивочных работ: прямоугольных координат
	2
	2,3

	
	4
	Способы геодезических разбивочных работ: линейной засечки
	2
	2,3

	
	5
	Способы геодезических разбивочных работ: прямой угловой засечки
	2
	2,3

	
	6
	Способы геодезических разбивочных работ: створной засечки
	2
	2,3

	
	7
	Основные элементы геодезических разбивочных работ
	2
	2,3

	
	8
	Проектирование вертикальной планировки площадки с соблюдением баланса земляных работ
	2
	2,3

	
	Самостоятельная работа
	26
	

	
	1
	Вычисление  горизонтальной привязки проектируемого здания и составление разбивочного чертежа
	8
	

	
	2
	Составление проекта вертикальной планировки
	10
	

	
	3
	Посадка здания на рельеф и составление плана организации рельефа
	8
	

	[bookmark: Р5_Подготовка_стройплощ]Раздел 5
Основы электроснабжения и энергосберегающие технологии на строительных площадках

(6 семестр)

	Содержание
	14
	

	
	1
	Основы электроснабжения строительной площадки. Электрические машины
	2
	2

	
	2
	Основы электроснабжения строительной площадки. Основы электропривода
	2
	2

	
	3
	Основы электроснабжения строительной площадки. 
Электрическое оборудование строительных площадок
	2
	2

	
	4
	Основы электроснабжения строительной площадки. 
Электрические сети и освещение строительной площадки
	2
	2

	
	5
	Энергосберегающие технологии на строительной площадке. 
Выбор оптимального электрооборудования
	2
	2

	
	6
	Энергосберегающие технологии на строительной площадке.
Экономии электроэнергии
	2
	2

	
	7
	Энергосберегающие технологии на строительной площадке.
Электробезопасность  на строительной площадке
	2
	2

	
	Практические занятия
	4
	

	
	1
	Расчет электрических нагрузок
	2
	2,3

	
	2
	Схемы электроснабжения строительства
	2
	2,3

	
	Самостоятельная работа
	10
	

	
	1
	Выбор мощности трансформаторных подстанций.
	2
	

	
	2
	Выбор сечения проводов по допустимому нагреву и допустимой потере напряжения.
	2
	

	
	3
	Выбор типа и мощности электродвигателя для различных условий работы.
	2
	

	
	4
	Мощность потребителей электроэнергии для строительных машин.
	2
	

	
	5
	Расчет освещения строительных площадок.
	2
	

	[bookmark: Р6_Геология]Раздел 6 
Охрана труда при строительстве зданий и сооружений

(6семестр)

	Содержание
	18
	

	
	1
	Управление безопасностью труда
	2
	2

	
	2
	Классификация негативных факторов производственной среды и воздействие их на человека
	2
	2

	
	3
	Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности
	4
	2

	
	4
	Пожарная безопасность на строительных объектах
	4
	2

	
	5
	Безопасность труда при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений
	6
	2

	
	Практические занятия
	6
	

	
	1
	Основные принципы системы контроля и надзора за соблюдением охраны труда на предприятии
	2
	2,3

	
	2
	Классификации несчастных случаев по характеру, степени тяжести, числу пострадавших и месту происшествия
	2
	2,3

	
	3
	Классификация горючих веществ по классификатору пожароопасности
	2
	2,3

	
	Самостоятельная работа
	12
	

	
	1
	Сертификация работ по охране труда в организациях. Обеспечение работников СИЗ
	2
	

	
	2
	Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему
	2
	

	
	3
	Влияние параметров микроклимата на организм человека. Общие меры и средства нормализации параметров микроклимата
	2
	

	
	4
	Влияние метеорологических условий производственной среды на производительность и безопасность труда работающих на строительных площадках
	2
	

	
	5
	Требования безопасности при выполнении строительных работ»
	2
	

	
	6
	Использование средств связи при проведении погрузочных работ. Маркировка грузов. Манипуляционные знаки
	2
	

	МДК 02.02  Учет и контроль технологических процессов
	70
	

	Раздел 1 
Учет и контроль технологических процессов

(7 семестр)


	Содержание
	49
	

	
	1
	Правила выполнения обмерных работ.
	2
	2

	
	2
	Правила исчисления объемов работ
	2
	2

	
	3
	Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов
	2
	2

	
	4
	Организация геодезических работ на строительной площадке
	8
	2

	
	5
	Геодезический контроль установки конструктивных элементов зданий и сооружений в проектное положение. Составление исполнительной документации.
	6
	2

	
	6
	Контроль и управление качеством строительных процессов
	2
	2

	
	7
	Внешний контроль качества строительной продукции
	2
	2

	
	8
	Внутренний контроль качества строительной продукции
	2
	2

	
	9
	Порядок и правила приёмки строительных объектов в эксплуатацию
	2
	2

	
	10
	Производственный контроль качества строительно-монтажных работ. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ
	2
	2

	
	11
	Порядок осуществления контроля качества и приемки земляных работ.
	2
	2

	
	12
	Порядок осуществления контроля качества и приемки свайных работ.
	2
	2

	
	13
	Порядок осуществления контроля качества и приемки каменных работ.
	2
	2

	
	14
	Порядок осуществления контроля качества и приемки бетонных и железобетонных работ
	2
	2

	
	15
	Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ
	2
	2

	
	16
	Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ
	2
	2

	
	17
	Порядок осуществления контроля качества и приемки кровельных работ
	2
	2

	
	18
	Порядок осуществления контроля качества и приемки отделочных работ и работ по устройству полов
	2
	2

	
	19
	Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по благоустройству территории
	2
	2

	
	20
	ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ
	1
	3

	
	Практические занятия
	21
	

	
	1
	Геодезический контроль установки конструктивных элементов зданий и сооружений в проектное положение. Составление исполнительной документации.
	4
	2,3

	
	4
	Производственный контроль качества строительно-монтажных работ. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ
	2
	2,3

	
	5
	Порядок осуществления контроля качества и приемки бетонных и железобетонных работ
	2
	2,3

	
	6
	Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ
	6
	2,3

	
	7
	Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ
	2
	2,3

	
	8
	Порядок осуществления контроля качества и приемки отделочных работ и работ по устройству полов
	5
	2,3

	
	Самостоятельная работа
	35
	

	
	1
	Выполнение обмерных работ.  Определение объемов различных видов работ.
	2
	

	
	2
	Определение потребности строительных материалов на заданный цикл работ.
	2
	

	
	3
	Оформление документов списания материалов
	2
	

	
	4
	Исполнительная съемка котлованов, свай.
	4
	

	
	5
	Исполнительная съемка фундаментов.
	4
	

	
	6
	Исполнительная съемка колонн, стеновых панелей.
	3
	

	
	7
	Составление схем операционного контроля качества выполнения земляных работ.
	2
	

	
	8
	Контроль качества свайного фундамента.
	2
	

	
	9
	Контроль качества каменной кладки и приемка выполненных работ при возведении каменных конструкций.
	2
	

	
	10
	Оценка качества опалубочных, арматурных, бетонных работ. Приемка монолитных бетонных конструкций
	2
	

	
	11
	Контроль прочности бетона. Оформление актов на скрытые работы
	2
	

	
	12
	Контроль устройства подкрановых путей для башенного крана
	2
	

	
	13
	Оценка качества изоляционных работ. Составление схем операционного контроля качества
	2
	

	
	14
	Оценка качества кровельных работ. Оформление актов на скрытые работы
	2
	

	
	15
	Оценка качества выполнения отделочных работ и приемка выполненных работ. Составление схем операционного контроля качества
	2
	

	МДК 02.03 Разработка и анализ проектно-сметной документации 
	80
	

	МДК02.03 Разработка и анализ проектно-сметной документации(120)

	
	Содержание
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	Введение
	1. 
	Место дисциплины среди других строительных и экономических дисциплин. Роль и значение проектирования, сметного нормирования и ценообразования в подготовке специалистов строительной отрасли. Взаимосвязь с другими дисциплинами.
	2
	1

	Тема 1 Организация строительного проектирования и сметного нормирования
	2. 
	Организация проектно-сметного дела.
	2
	2

	
	3. 
	Общие понятия об инвестициях. Циклы инвестиционного проекта.
	2
	2

	
	4. 
	Основные этапы и стадии проектирования.
	2
	2

	
	5. 
	Основные технико-экономические показатели (ТЭП).
	4
	2

	Тема 2 Общие понятия о сметном нормировании в
строительстве
	6. 
	Основы ценообразования и его особенности в строительстве. Методическая и нормативная базы определения стоимости строительной продукции
	8
	2

	Тема 3 Система сметных нормативов в строительной отрасли
	7. 
	Государственные элементные сметные нормы.
	2
	2

	
	8. 
	Федеральные и территориальные единичные расценки.
	4
	2

	Тема 4 Определение цены строительной продукции
	9. 
	Виды цен в строительстве и принципы их формирования.
	2
	2

	
	10. 
	Методы расчеты сметной стоимости строительной продукции.
	4
	2

	Тема 5 Состав, структура и элементы сметной стоимости строительной продукции
	11. 
	Общая структура сметной стоимости строительной продукции. Затраты по материальным ресурсам в сметной стоимости. 
Затраты на оплату труда работников строительных организаций. 
Затраты по эксплуатации машин и механизмов в сметной стоимости.
	4
	2

	
	12. 
	Структура накладных расходов. Нормы и методы определения сметной прибыли. Себестоимость строительной продукции. Снижение себестоимости строительства.
	6
	2

	Тема 6 Порядок и правила составления сметной документации на строительство
	13. 
	Виды смет, их назначение и состав. Локальная смета.
	4
	2,3

	
	14. 
	Объектная смета. Лимитированные затраты.
	2
	2,3

	
	15. 
	Сводный сметный расчет.
	2
	2,3

	
	16. 
	Согласование, экспертиза  и утверждение сметной документации.
	2
	2,3

	
	17. 
	Особенности составления сметной документации на работы по ремонту, реконструкции, реставрации зданий и сооружений.
	4
	2,3

	
	Практические занятия
	24
	

	Тема 1 Организация строительного проектирования и сметного нормирования
	1. 
	Оценка экономичности проектных решений строительного объекта по исходным данным ТЭП
	2
	3

	Тема 3 Система сметных нормативов в строительной отрасли
	2. 
	Изучение основной сметно-нормативной базы строительства
	2
	3

	Тема 5 Состав, структура и элементы сметной стоимости строительной продукции
	3. 
	Определение элементов затрат по общей сметной стоимости строительной продукции.
	2
	3

	
	4. 
	Определение элементов затрат по материальным ресурсам и оплате труда.
	2
	3

	
	5. 
	Определение элементов затрат по эксплуатации машин и механизмов.
	2
	3

	Тема 6 Порядок и правила составления сметной документации на строительство
	6. 
	Определение объемов строительных работ.
	2
	3

	
	7. 
	Составление сметы на проектные работы.
	2
	3

	
	8. 
	Составление локальной сметы на строительные (ремонтно- строительные) работы ресурсным методом.
	2
	3

	
	9. 
	Составление локальной сметы на строительные (ремонтно- строительные) работы базисно-индексным методом.
	2
	3

	
	10. 
	Составление объектной сметы на строительство зданий.
	2
	3

	
	11. 
	Составление сводного сметного расчета стоимости строительства.
	2
	3

	
	12. 
	Составление пояснительной записки к сметной документации.
	2
	3

	
	Самостоятельная работа
	40
	

	Тема 1 Организация строительного проектирования и сметного нормирования
	1. 
	Подготовить сообщение:
Функции, обязанности и связи между участниками проектно-инвестиционного процесса
	2
	

	
	2. 
	Ответить на контрольные вопросы по теме" Организация строительного проектирования и сметного нормирования"
	1
	

	Тема 2 Общие понятия о сметном нормировании в
строительстве
	3. 
	Подготовить сообщение:
Основные направления ценовой политики в строительстве в ХМАО - Югра
	4
	

	
	4. 
	Ответить на контрольные вопросы по теме" Общие понятия о сметном нормировании в строительстве"
	1
	

	Тема 3 Система сметных нормативов в строительной отрасли
	5. 
	Подобрать Интернет-ресурсы
Система сметных нормативов в строительной отрасли
	2
	

	
	6. 
	Ответить на контрольные вопросы по теме "Система сметных нормативов в строительной отрасли "
	1
	

	Тема 4 Определение цены строительной продукции
	7. 
	Подготовить сообщение:
Осуществление оценки строительной продукции в условиях рынка
	4
	

	
	8. 
	Подобрать Интернет-ресурсы: Цены на строительную продукцию по областям
	2
	

	
	9. 
	Ответить на контрольные вопросы по теме: Определение цены строительной продукции
	1
	

	Тема 5 Состав, структура и элементы сметной стоимости строительной продукции
	10. 
	Ответить на контрольные вопросы по теме:
Состав, структура и элементы сметной стоимости строительной продукции
	2
	

	Тема 6 Порядок и правила составления сметной документации на строительство
	11. 
	Определение объемов строительных работ.
	3
	

	
	12. 
	Составление сметы на проектные работы.
	3
	

	
	13. 
	Составление локальной сметы на строительные (ремонтно- строительные) работы ресурсным методом.
	3
	

	
	14. 
	Составление локальной сметы на строительные (ремонтно- строительные) работы базисно-индексным методом.
	3
	

	
	15. 
	Составление объектной сметы на строительство зданий.
	3
	

	
	16. 
	Составление сводного сметного расчета стоимости строительства.
	3
	

	
	17. 
	Составление пояснительной записки к сметной документации.
	2
	





Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие: 
учебных кабинетов: «Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке», «Технологии строительного производства», «Основ геодезии», «Строительных машин и средств малой механизации», «Сметное нормирование в строительстве»; 
учебных лабораторий: «Информационных технологий», «Испытания строительных материалов и конструкций»
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
1. Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке:
-демонстрационный комплекс;
-коллекция минералов и горных пород;
-приборы и оборудование для испытания грунтов, определения их физических, демонстрационных и прочностных свойств.
2. «Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок»  
Технические средства обучения;
Комплект учебно-методической документации; демонстрационный комплекс: компьютер, экран, мультимедийный проектор. Демонстрационный комплекс с выходом в Интернет и комплектом демонстрационных материалов;
3. «Технологии строительного производства»:
 -комплект учебно-методической документации;
-комплект технологической документации;
-наглядные пособия;
-комплект нормативно-технической документации и информационных технологических материалов;
-компьютеры.
4. «Геодезии»:
Комплект теодолита; 4Т30
Комплект нивелира Н3,4Р3К
Мерный комплект
Компьютер с прикладным программным обеспечением.
5. «Строительных машин и средств малой механизации»
Технические средства обучения: 
· компьютер с лицензионным программным обеспечением;
· интерактивная доска;
· МФУ (принтер, сканер, копир);
Демонстрационный комплекс с комплектом демонстрационного материала.
6. «Сметное нормирование в строительстве».
Технические средства обучения:
Комплект учебно-методической документации; демонстрационный комплекс: компьютер, экран, мультимедийный проектор. Демонстрационный комплекс с выходом в Интернет и комплектом демонстрационных материалов;
Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории: 
1.Испытания строительных материалов и конструкций: 
Технические средства обучения: 
· компьютер с лицензионным программным обеспечением;
            Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
          - посадочные места по количеству обучающихся (по подгруппам);
          - рабочее место преподавателя;
          - лабораторное оборудование (в табличной форме)
	1
	Пресс лабораторный   

	2
	Машина разрывная

	3
	Шкаф сушильный с электронным блоком управления

	4
	Весы технические НПВ 5000г в комплекте с оборудованием для гидростатического взвешивания

	5
	Весы торговые циферблатные 2-х чашечные

	6
	Колба Ле-Шателье

	7
	Стакан лабораторный стеклянный 100 мл

	8
	Стакан лабораторный стеклянный 500 мл

	9
	Чашка фарфоровая

	10
	Психрометр

	11
	Цилиндр мерный 250 мл.

	12
	Цилиндр мерный 500 мл.

	13
	Вискозиметр Суттарда для определения нормальной густоты гипсового теста

	14
	Вискозиметр для определения условной вязкости лакокрасочных материалов

	15
	Прибор Вика для определения норм и сроков схватывания цемента

	16
	Формы для изготовления цементных призм

	17
	Встряхивающий столик с ручным приводом (ЛВС)

	18
	Прибор для определения жесткости бетонной смеси

	19
	Конус стандартный для оценки подвижности бетонной смеси в комплекте с воронкой

	20
	Виброплощадка лабораторная

	21
	Ванна с гидрозатвором ВГЗ

	22
	Набор мерных сосудов металлических

	23
	Штыковки (комплект)

	24
	Прибор «Кольцо и шар» для определения размягчения битума

	25
	Пенетрометр для битумов с индикатором ИЧ-50

	26
	Набор из 21 сита для щебня с поддоном, крышкой

	27
	Форма для изготовления контрольных образцов кубов

	28
	Твердометр (измер. по методу Роквелла)


2. Информационных технологий в профессиональной деятельности:
-компьютеры, объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет;
Дополнительное оборудование: интерактивная доска, лазерный принтер формата А3, графопостроители формата А1, сканер формата А4. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
4.2. Информационное  обеспечение  обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
Учебники.
Большаков А.С. Моделирование в менеджменте: учеб. пособие. – М., 2014. – 464 с.
Волков Д.П., Крикун В.Я. Строительные машины и средства малой механизации – М.: Академия, 2014.
Вохмин С. А., Курчин Г. С. , Урбаев Д. А. Основы проектно-сметного дела [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. Вохмин, Г.С. Курчин, Д.А. Урбаев. – Красноярск: СФУ, 2015. -130с http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=229642
Синянский И.А. Проектно-сметное дело / И.А. Сиянский. – М.: Академия, 2015
Соколов. Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.К. Соколов. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 528 с.
Теличенко В.И. Технология строительных процессов: учебник. Ч.1. / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. – 4-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2015 – 392 с.
Теличенко В.И. Технология строительных процессов: учебник. Ч.2. / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. – 4-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2015. – 392 с.
Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений: учеб. пособие для студентов строительных специальностей. – М.: Архитектура-С, 2015.
Нормативно-техническая литература:
СП 11.-105-97  Инженерно-геологические изыскания для строительства.
ГОСТы на различные строительные материалы.
СНиП 23-01-99. Строительная климатология.
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.
СП23-100-2004.Проектирование тепловой защиты зданий.
СНиП 21-01-97 Противопожарная безопасность зданий и сооружений.
СНиП 2.08. 01-89 Жилые здания 
ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация.
СНиП 11.-02-96 Инженерные изыскания для строительства .Основные положения.
ГОСТ 5180-84.Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик
СП 11.-105-97.Инженерно-геологические изыскания для строительства.
ГОСТы на различные строительные материалы
СНиП 2.02.01-83*.Основания зданий и сооружений
Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» №87.
СНиП 1.04.03-85* - Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий и сооружений. 
СНиП 12-01-2004 – Организация строительства
СНиП 12-03-2001 – Безопасность труда в строительстве. Часть 1
СНиП 12-04-2002 – Безопасность труда в строительстве. Часть 2
СНиП 12-01-97* - Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
ЕНиР. Единые нормы и расценки по видам строительных работ.
ГЭСН. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы
Дополнительные источники:
 Ананьев В.П., Потапов Д.А. Инженерная геология. – М.: Высшая школа, 2005.
Бондарев В.П. Геология. Практикум. – М.: Форум-Инфра, 2002.
Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания: учеб. пособие для техникумов / А.Ф. Гаевой, С.П. Усик. Под ред. А.Ф. Гаевого. – Подольск: Полиграфия, 2005. – 264 с.
Губко М.В., Коргин Н.А. Классификация моделей анализа и синтеза организационных структур  - М.: ИПУ, 2001.
[bookmark: _Toc225416046]Дикман Л.Г. Организация строительного производства: учебник для строительных вузов. – М.: АСВ, 2006. – 608 с.
Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Информационные технологии в экономике и управлении. - М.: КноРус, 2008.  - 160 с.
Кирилов А.Ф. Чертежи строительные. –  М.: Стройиздат, 1985.
Киселев М.И., Михеев Д.Ш. Основы геодезии. – М.: Высшая школа, 2003.
Куликов В.П. Стандарты инженерной графики. – М.: ФОРУМ-ИНФРА, 2007. – 182 с.
Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник, - 5-е изд. перераб., доп. М.: Юрайт-Идат, 2008.
Платонов Н.А Основы инженерной геологии. – М.Инфра-М, 2007. – 164 с.
Попов Л.Н., Попов Н.Л. Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материалы и изделия». – М: Мнфра-М, 2005.
Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия. – М.: Высшая школа, 2006.
Романова М.В. Управление проектами / М.В. Романова. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА- М, 2014. -256с
Рыжова В.В. Механизм выбора значимых для компании проектов / В.В. Рыжкова. – М.: ИЦ РИОР:НИЦ ИНФРА-М, 2014. -127с
Серов В.М. Организация и управление в строительстве: учебное пособие для строительных. спец. вузов. –  М.: Интеграл, 2005 – 216 с.
Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. – М.: ИНФРА-М, 2007 
Цай Т.Н., Грабовый П.Г., Большаков В.А. Организация строительного производства: учебник для вузов. – М.: АСВ, 1999.
Отечественные журналы:
1. Геодезия
2. Стройка
3. Стройпрофиль
4. Строительные материалы
5. Энергосбережение.
Интернет-ресурсы:
http://www.abok.ru/for_spec/bibl.php 
http://www.cadmaster.ru/magazin/numbers/
http://www.architektor.ru/
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса           
Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин: «Инженерная графика», «Основы геодезии», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Экономика организаций», «Безопасность жизнедеятельности».
При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного курса   в зависимости от сложности изучения курса возможно деление учебной группы на подгруппы численность не менее 8 человек.
      Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются в форме экзамена как комплексной оценки отдельных разделов модуля.  	
      Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться доступом каждого студента к информационным ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий, а также наглядным пособиям, аудио-видео и мультимедийным материалам.
     В образовательном процессе должны использоваться законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.
    
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
        Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели специальных дисциплин должны иметь опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.
       Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): - обязательно наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов»;
-опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной сферы;
-стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в три года. 
       Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство учебной практикой: дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных дисциплин.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
	Результаты 
(освоенные профессиональные компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы
на строительной площадке. 

	Порядок отвода земельного участка под строительство. Читать генеральный план, геологическую карту и разрезы, читать разбивочные чертежи;
осуществлять геодезическое обеспечение
в подготовительный период; вести геодезический контроль в ходе выполнения
технологических операций;
осуществлять подготовку строительной площадки
в соответствии с проектом организации строительства
(ПОС) и проектом производства работ (ППР);
	Текущий контроль в форме тестирования, технических
диктантов; 
Наблюдение и экспертная оценка на практических занятиях, контрольных работах;
решении ситуативных задач;
Интерпретация наблюдений за действиями обучающихся во время проведения практических занятий и лабораторных работ.
Учебная практика

	ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные,
ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов.
	Разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ; обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных процессов; вести операционный контроль технологической
последовательности производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией;
	Экспертная оценка выполнения практических работ.
 Проведение текущего контроля знаний практических  занятий,  контрольных работ.
  

	ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и
расхода материальных ресурсов.
	определять объёмы выполняемых работ;
вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных технологий;
	Экспертная оценка выполнения практических работ.
Защита  практических работ.

	ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества
выполняемых работ.
	вести операционный контроль технологической
последовательности производства работ, устраняя
нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией; нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам; правила составления смет и единичные нормативы; энергосберегающие технологии при выполнении
строительных процессов, допустимые отклонения на строительные изделия и
конструкции в соответствии с нормативной базой; нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных работ; требования органов внешнего надзора; перечень актов на скрытые работы; перечень и содержание документов необходимых
для приемки объекта в эксплуатацию;
метрологическое обеспечение средств измерений
	Проведение итоговой защиты по результатам производственной практики.  Итоговая аттестация модуля  в форме экзамена


Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

	Результаты 
(освоенные общие компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	- демонстрация интереса к будущей профессии;
- участие в профессиональных конкурсах;
-работа над исследовательским проектом;
-активность на лабораторных и практических занятиях;
-участие в проведении недели строительной специальности.
	Наблюдение и экспертная оценка на практических и лабораторных занятиях.
Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
	- обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач области проектирования зданий и сооружения; 
- демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач.
	Наблюдение и экспертная оценка на практических и лабораторных занятиях. Интерпретация результатов активности студента при проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики. Создание фотоколлажа по итогам производственной практики.

	ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения
в нестандартных ситуациях.
	- демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	Наблюдение и экспертная оценка на практических занятиях. 

	ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
	- нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- работа с Интернет источниками
	Интерпретация  результатов деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, в ходе компьютерного тестирования, подготовки электронных презентаций, при выполнении индивидуальных домашних заданий.

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

	- демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологий (AutoCAD,  Word, Exell) в профессиональной деятельности
	Интерпретация результатов деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, подготовки электронных презентаций, при выполнении индивидуальных домашних заданий.
Интерпретация результатов использования студентом информационных технологий при подготовке и проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики

	ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
 
	- взаимодействие с обучающимися, преподавателями  в ходе обучения.
	Интерпретация результатов коммуникативной деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, учебной и производственной практик, при выполнении индивидуальных домашних заданий.
Наблюдение и оценка использования студентом коммуникативных методов и приемов при подготовке и проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики

	ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
	- умение ставить цели, организовывать подчиненных, контролировать их работу;
- умение работать в группе;
- демонстрация способности руководителя среднего звена.
	Наблюдение и интерпретация результатов деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях при работе в малых группах.
Интерпретация результатов уровня ответственности студента при подготовке и проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики (культурных и оздоровительных групповых мероприятий, соревнований, походов, профессиональных конкурсов и т.п.)

	ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
	- планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня.;
 -организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля;
	Интерпретация результатов использования студентом методов и приемов личной организации в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении индивидуальных домашних заданий 
Оценка использования студентом методов и приемов личной организации при подготовке и проведении учебно-воспитательных мероприятий различной тематики
Оценка динамики достижений студента в учебной и общественной деятельности

	ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
	- проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности.
	Интерпретация результатов деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении индивидуальных домашних заданий. 
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1. Общие положения
1.1 Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля ПМ 02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов  
1.2 КОС включает задания для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена и дифференцированного зачета по междисциплинарному курсу МДК 02.01 и дифференцированного зачета по МДК 02.02
1.3 КОС разработан на основании: 
· ФГОС СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 
· Рабочей программы ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов  
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке
2.1. Показатели сформированности профессиональных и общих компетенций
В результате освоения программы профессионального модуля у студентов должны быть сформированы следующие компетенции
	Профессиональные компетенции
	Показатели оценки результата

	ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке
	 Полнота комплекса подготовительных процессов при составлении
номенклатуры работ подготовительного периода.
  Соответствие ведомости потребности машин и механизмов, необходимых для выполнения работ подготовительного периода номенклатуре работ. 

	ПК2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов
	Обоснованность результатов при определении:
 -  объемов строительных работ и затрат труда, машинного времени; 
- состава комплектов машин, необходимых для выполнения работ;
 - состава комплектов приспособлений;
- технологической последовательности выполнения строительных процессов.

	ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов
	Обоснованность расхода материально-технических ресурсов при составлении документации на списание материалов в соответствии с нормами расхода материалов.

	ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ
	Правильность заполнения документации при осуществлении входного контроля поступающих на объект строительных материалов и 
заполнения исполнительной документации при производстве строительных работ.



	Общие компетенции
	Показатели оценки результата

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	Демонстрация интереса к профессии, проявление интереса к литературе по специальности и литературе, описывающей новые технологии выполнения строительных работ. Проявление интереса к инновационным технологиям при посещении выставок, мастер-классов по выполнению строительных работ, участие в профессиональных конкурсах. 

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	Обоснованность выбора принятых методов и способов выполнения
профессиональных задач, достоверность оценки  их эффективности и качества.

	ОК 3. Решать проблемы, оценить риски и принять решения в нестандартных ситуациях.
	Полнота анализа ситуаций, успешность решений сложившихся ситуаций, эффективность анализа и коррекции результатов принятых решений, демонстрация готовности принять ответственность за результаты решений.
     

	ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	Демонстрация разнообразия используемых источников, включая источники информационно-коммуникационных технологий эффективности поиска информации, Реальность оценки достоверности   информации и уровень ее использования при решении профессиональных задач. 

	ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
	  Демонстрация высокой степени готовности  к использованию информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.

	ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	Демонстрация активности во взаимодействии с членами коллектива или  команды, способности работать в команде на достижение успешного результата,   эффективности профессионального общения с коллегами, руководством, потребителями и  соблюдения принципов профессиональной этики.

	ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
	Выполнение  анализа и коррекции результатов работы команды (подчиненных),  демонстрация ответственности за результаты командной работы.

	ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
	 Уровень планирования повышения квалификации, проектирование индивидуальной образовательной траектории в области профессионального образования, достоверность показателей анализа и планирования  дальнейшего повышения уровня личностного развития.

	ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
	Демонстрация готовности к восприятию инноваций в условиях частой смены  технологий в профессиональной деятельности.



2.2. В результате освоения программы профессионального модуля студент должен:

	Коды
	Наименования
	Показатели оценки результата

	Иметь практический опыт: 

	ОП 1 
	организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке
	- Грамотно использует законодательную и нормативную базы профессиональной деятельности (подбор строительных материалов и изделий в соответствии с заданием, сопоставление результатов расчетов с существующими нормами СНиП.) 
- Системно и качественно работает над всеми видами заданий (учебная, НИР, кружковая, работа на практике) 

	ОП2
	организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов
	- обоснованно пользуется справочной и нормативной документацией при организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов

	ОП3
	определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов
	- обоснованно применяет установленные методики определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов
- грамотно, правильно и точно ведет расчеты определения выполняемых объемов работ
- правильно заполняет таблицы учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов
- использует законодательную и нормативную базы профессиональной деятельности 
- правильно пользуется справочной и нормативной документацией при определении и учете выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов

	ОП4
	осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ
	- обоснованно пользуется справочной и нормативной документацией при осуществлении мероприятий по контролю качества выполняемых работ

	уметь:

	У 1
	читать генеральный план
	Точность и скорость чтения генпланов

	У 2
	читать геологическую карту и разрезы
	Точность и скорость чтения геологической карты и разрезов

	У 3
	читать разбивочные чертежи
	Точность и скорость чтения разбивочных чертежей

	У 4
	осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период
	Скорость и соблюдение последовательности выполнения работ 
Рациональность распределения времени на выполнение задания

	У 5
	осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства и проектом производства работ
	Скорость и соблюдение последовательности выполнения работ 
Рациональность распределения времени на выполнение задания

	У 6
	осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ
	Скорость и соблюдение последовательности выполнения работ 
Рациональность распределения времени на выполнение задания

	У 7
	вести исполнительную документацию на объекте
	Применение правильной методики ведения исполнительной документацию на объекте (соблюдение алгоритма работы с графическими редакторами)

	У 8
	составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы
	Применение правильной методики составления отчетно-технической документации на выполненные работы (соблюдение алгоритма работы с графическими редакторами)

	У 9
	осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций
	Скорость и соблюдение последовательности выполнения работ 
Рациональность распределения времени на выполнение задания

	У 10
	обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией
	Обеспечивает приёмку и хранение материалов, изделий, конструкций, в  соответствие с нормативно-технической документацией

	У 11
	разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ
	Разделяет машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ

	У 12
	использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного производства
	Использует  ресурсосберегающие технологии при организации строительного производства

	У 13
	проводить обмерные работы
	Проводит обмерные работы

	У 14
	определять объемы выполняемых работ
	Определяет объемы выполняемых работ

	У 15
	вести списание материалов в соответствии с нормами расхода
	Проводит списание материалов в соответствии с нормами расхода

	У 16
	обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных процессов
	Обеспечивает безопасное ведение работ при выполнении различных производственных процессов

	У 17
	осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля
	Осуществляет входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля

	У 18
	вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией
	Проводит операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией

	У 19
	вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций
	Проводит геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций

	У 20
	оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных технологий
	Оформляет документы на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных технологий

	знать:

	З 1
	порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования
	Знает порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования

	З 2
	основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение
	Знает основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение

	З 3
	основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение
	Знает основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение

	З 4
	основные принципы организации и подготовки территории
	Знает основные принципы организации и подготовки территории

	З 5
	технические возможности и использование строительных машин и оборудования
	Знает технические возможности и использование строительных машин и оборудования

	З 6
	особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства
	Знает особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства

	З 7
	схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям
	Знает схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям

	З 8
	основы электроснабжения строительной площадки
	Знает основы электроснабжения строительной площадки

	З 9
	последовательность и методы выполнения организационно-технической подготовки строительной площадки
	Знает последовательность и методы выполнения организационно-технической подготовки строительной площадки

	З 10
	методы искусственного понижения уровня грунтовых вод
	Знает методы искусственного понижения уровня грунтовых вод

	З11
	действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ
	Знает действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ

	З12
	технологию строительных процессов
	Знает технологию строительных процессов

	З 13
	основные конструктивные решения строительных объектов
	Знает основные конструктивные решения строительных объектов

	З 14
	особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями
	Знает особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями

	З 15
	способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ
	Знает способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ

	З 16
	свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий
	Знает свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий

	З 17
	основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы
	Знает основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы

	З 18
	рациональное применение строительных машин и средств малой механизации
	Знает рациональное применение строительных машин и средств малой механизации

	З 19
	правила эксплуатации строительных машин и оборудования
	Знает правила эксплуатации строительных машин и оборудования

	З 20
	современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве;
особенности работы конструкций
	Знает современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве;
особенности работы конструкций

	З 21
	правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды
	Знает правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды

	З 22
	правила исчисления объемов выполняемых работ
	Знает правила исчисления объемов выполняемых работ

	З 23
	нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам;
правила составления смет и единичные нормативы
	Знает нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам;
правила составления смет и единичные нормативы

	З 24
	энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов
	Знает энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов

	З 25
	допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с нормативной базой
	Знает допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с нормативной базой

	З 26
	нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных работ
	Знает нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных работ

	З 27
	требования органов внешнего надзора
	Знает требования органов внешнего надзора

	З 28
	перечень актов на скрытые работы
	Знает перечень актов на скрытые работы

	З 29
	перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию

	Знает перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию

	З 30
	метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве
	Знает метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве


 2.3 Формы промежуточной и итоговой аттестации по профессиональному модулю
Для составных элементов профессионального модуля дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 
Таблица 5 - Запланированные формы промежуточной аттестации
	Элементы модуля,
профессиональный модуль
	№ семестра
	Формы промежуточной аттестации

	МДК 02.01 
	4, 6
	Экзамен, Дифференцированный зачет

	МДК 02.02 
	7
	Дифференцированный зачет

	МДК 02.03
	7
	Дифференцированный зачет

	ПУ.02
	
	Дифференцированный зачет

	ПП.02 (по профилю специальности)
	6
	Дифференцированный зачет


Задания для проведения экзамена по МДК 02.01 (4 семестр)
Форма экзамена: письменная.
Условия выполнения задания: максимальное время выполнения задания: 90 минут
Задание 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: нормативными документами, калькулятором
Время выполнения задания –  45 минут
Текст задания: 
1. Как осуществляется сборка конструкций из бревен и брусьев. Общие понятия о монтаже сборных и контейнерных домов.
2. Приведите определение объемов разрабатываемого грунта при устройстве котлованов и траншей.
3. Опишите методы производства каменных работ в зимнее время.
4. Задача
Определить допустимое расстояние работы экскаватора от бровки выемки глубиной 4,7 м, если грунт – супесь.
Задание 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4.

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: нормативными документами, калькулятором
Время выполнения задания – 45 минут
Текст задания: 
1. В чем заключается подготовка строительного производства до начала строительства.
2. Приведите виды каменной кладки, каменные материалы и растворы, правила разрезки кладки и системы перевязки швов.
3. Как и где устраиваются рабочие швы при перерывах в бетонировании.
4. Задача
Определить объем грунта под подземный гараж размером в осях 18 х 72 с привязкой фундамента к поперечным осям 0,5 м, продольным - 0,6 м, грунт – суглинок, отметка   низа   подошвы   фундамента - (-3,6 м), планировочная отметка земли – (-1,1 м).
Задание 3
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: нормативными документами, калькулятором
Время выполнения задания –  45 минут
Текст задания: 
1. Приведите классификацию грунтов по трудности их разработки одноковшовыми экскаваторами.
2. Как осуществляется армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Способы обеспечения защитного слоя при бетонировании.
3. Приведите инструмент, приспособления, подмости и леса при производстве каменных работ.
4. Задача
Определить трудоемкость, продолжительность работ и потребность в кирпиче и растворе для кладки наружных стен толщиной в 2,5 кирпича средней сложности объемом 280 м3 и внутренних стен в 1,5 кирпича средней сложности объемом 110 м3, если работы ведутся в 2 смены бригадой из 8 человек
Задание 4
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: нормативными документами, калькулятором
Время выполнения задания –  45 минут
Текст задания: 
1. В чем отличительные особенности строительной продукции от других видов промышленности.
2. В чем заключаются методы государственного контроля и приемки свайных фундаментов.
3. Приведите правила укладки и уплотнения бетонной смеси и способы бетонирования различных конструкций.
4. Задача
              Определить трудоемкость и продолжительность работ при устройстве монолитных фундаментов в количестве 20 шт., при следующих данных: 
· объем бетона одного фундамента – 12,8 м;  
· общая площадь опалубки 1-го фундамента;
· соприкасающаяся с бетоном, из щитов площадью более 2м2 – 28 м2;
· вес сварной арматурной сетки одного фундамента –50 кг;
Работы ведутся бригадой из 4 чел. в 2 смены
Укладка бетона осуществляется краном в бадьях.
Задание 5
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: нормативными документами, калькулятором
Время выполнения задания –  45 минут
Текст задания: 
1. Каково назначение и состав технологической карты. В чем заключается привязка технологических карт к местным условиям.
2. Дайте понятие о разработке грунта землеройно-транспортными и землеройно-планировочными машинами. Укладка и уплотнение грунта.
3. Как осуществляется контроль качества каменной кладки. Какую техническую документацию оформляют при производстве каменных работ.
1. Задача
Определить объем разработки грунта в траншеи под ленточный фундамент, если размеры фундаментной подушки 2,4 х 1,2 м, отметка глубины заложения фундамента (–2,4м), планировочная отметка земли (–0,5) м, а общая длина фундамента составляет 120 м, грунт – супесь,1 группы.
Задание 6
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: нормативными документами, калькулятором
Время выполнения задания –  45 минут
Текст задания: 
1.Какова организация труда рабочих, их формирование в бригады и звенья. Организация рабочего места, фронт работ, захватка, землянка.
2.Какие используются методы погружения заранее изготовленных свай. Как производится выравнивание оголовков свай.
3.Как осуществляется процесс каменной кладки и способы ее выполнения.
1. Задача
Определить длину делянки при выполнении кирпичной кладки наружных стен жилого дома высотой этажа 2,8 м, толщиной стен 640 мм, под расшивку, если работы ведутся звеном «тройка», а перевыполнение норм выработки составляет 110%.
Задание 7
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: нормативными документами, калькулятором
Время выполнения задания –  45 минут
Текст задания: 
1. Каково значение транспорта в строительстве. Как классифицируются строительные грузы и как они влияют на выбор транспортных средств.
2. Опишите методы и вычертите схемы разработки грунта одноковшовыми экскаваторами с прямой и обратной лопатой.
3. Как осуществляется транспортирование и подача бетонной смеси и местам укладки.
1. Задача
Определить продолжительность бетонирования стены толщиной 0,5 м, объемом 300м3, при армировании её каркасами массой до 100 кг в количестве 200 шт., если работы ведутся бригадой из 6 человек в 2 смены. 
Задание 8
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: нормативными документами, калькулятором
Время выполнения задания –  45 минут
Текст задания: 
1. Дайте классификацию и структуру строительных работ. Специальные работы и объединения общестроительных работ по циклам и их увязывание с выполнением специальных работ.
2. Укажите, как обеспечивается устойчивость откосов земляных сооружений, временное крепление выемок. Дайте понятие крутизны откоса.
3. Приведите классификацию опалубок, их область применения, конструктивные особенности и технологический принцип работы.
1. Задача
Определить продолжительность выполнения работы по разработке грунта в котловане экскаватором – обратная лопата Э-505 с ковшом с зубьями Vк = 0,5м3 под фундамент в виде сплошной монолитной плиты размерами 12 х 10 х 1,8м. глубиной заложения (-2,8м), планировочная отметка земли (-0,8м), грунт песок 1 группа.
Задание 9
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: нормативными документами, калькулятором
Время выполнения задания –  45 минут
Текст задания: 
1. Как осуществляется контроль качества производства строительно-монтажных работ.
2. Приведите виды земляных сооружений. Подготовительные и вспомогательные процессы при производстве земляных работ.
3. В какие сроки и в какой последовательности производится распалубливание монолитных конструкций.
4. Задача
Определить время работы экскаватора Э-652 – обратная лопата с ковшом с зубьями Vк = 0,65м3, если объем разрабатываемого грунта в котловане равен 3000 м3, на транспорт выводится 1800 м3. Грунт – суглинок 1 группа по трудоемкости разработки.
Задание 10
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: нормативными документами, калькулятором
Время выполнения задания –  45 минут
Текст задания: 
1. Опишите состав и структуру процесса монтажа строительных конструкций.  Как классифицируются методы монтажа строительных конструкций.
2. Изложите технологию устройства кровель из наплавляемого рубероида. Особенности производства работ в зимних условиях.
3. Для каких целей применяют декоративную и специальные штукатурки. Опишите технологию их выполнения
4. Задача
Определите продолжительность устройства 2000 м2 линолеумных полов бригадой из 8 человек при работе в одну смену, при следующем составе пола: цементная стяжка толщиной 20 мм, звукоизоляция сплошная из ДВП, чистый линолеумный пол.
Задание 11
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: нормативными документами, калькулятором
Время выполнения задания –  45 минут
Текст задания: 
1. Как осуществляется доставка, складирование и приемка конструкции. Что должен проверить мастер при приемке ж/б конструкций.
2. Опишите технологию устройства из плит повышенной заводской готовности.
3. Как производится подготовка поверхностей под оштукатуривание.
4. Задача
Определите объем работ по оштукатуриванию, окраске и облицовке стен в помещении площадью 6 х 8 м, высотой 3 м, при условии, что в помещении имеются два окна размером 1,5 х 1,8 м   и одна дверь размером 1 х 2,1м.  Стены на высоту 1,8 м облицовываются керамической плиткой, выше панели оштукатуриваются и окрашиваются клеевой краской. Потолки из ребристых железобетонных плит окрашиваются известковой краской.
Задание 12
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: нормативными документами, калькулятором
Время выполнения задания –  45 минут
Текст задания: 

1. Как осуществляется монтаж фундаментов стаканного типа и ленточных.
2. В чем заключается подготовка оснований под различные виды кровель. Как осуществляется контроль качества кровельных работ.
3. Приведите технологию и организацию устройства полов из древесины, из щитового и штучного паркета.
4. Задача
Определить трудоемкость и продолжительность работ по монтажу элементов крупнопанельного здания бригадой из 4 человек в 2 смены:
· наружные стеновые панели     6 х 3 – 220 шт.
· внутренние стеновые панели   6 х 2,8 – 130 шт.
· внутренние стеновые панели 4,5 х 2,8 – 160 шт.
· лестничные марши массой      2,2 т – 22 шт.
· лестничные площадки массой 0,8 т – 65 шт.
· плиты перекрытий                    1,2 х 6 м – 98 шт.
сантехкабины массой               2 т – 12 шт.     
Задание 13
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: нормативными документами, калькулятором
Время выполнения задания –  45 минут
Текст задания: 
1. Как производится расчет требуемых параметров башенных кранов.
2. Опишите технологию устройств кровель из металлорежущих и других современных покрытий.
3. Как производится облицовка поверхностей различными видами плиток.
4. Задача
Определить технические параметры и подобрать кран для монтажа железобетонного каркаса одноэтажного двухпролетного промышленного здания пролетом 18 м, размерами 36 х 60 м, высотой до низа стропильных конструкций 7,2 м.
Шаг колонн крайнего и среднего ряда 6 м, вес самой тяжелой колонны длиной 8,1м -4,6 т, вес фермы -  12,2 т, плиты покрытия - 2,5 т.
Строповочные приспособления подобрать по справочнику.
Задание 14
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: нормативными документами, калькулятором
Время выполнения задания –  45 минут
Текст задания: 
1. Как производится расчет требуемых параметров самоходных стреловых кранов.
2. Каково назначение теплоизоляционных работ и способы их производства.
3. Как производится отделка поверхности местами сухой штукатурки и различными листовыми материалами.
4. Задача
Выполнить необходимые расчеты по определению требуемых технических параметров крана для монтажа 5-ти- этажного 2-х секционного   крупнопанельного   жилого   дома   размерами   в осях 33,6 х 12 м.
 Привязка поперечных наружных стен к осям 200 мм, толщина наружных стен 300 мм, привязка продольных наружных стен к продольной оси нулевая, выступающих частей за пределы наружных стен нет; высота этажа 2,8 м; самый тяжелый элемент – стеновая панель весом 5,35 т, высотой 2,8 м, укладывается на отм. 11, 1м. Самый высокий элемент в здании – плита покрытия на отм. 14,8 м, толщ. 0,3м, весом 2 т; самый удаленный по отношению к крану элемент – парапетная панель, на отм. 13,9 м, высотой 1,43 м, весом 3,74 т.
Задание 15
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: нормативными документами, калькулятором
Время выполнения задания –  45 минут
Текст задания: 
1. Опишите технологию монтажа элементов многоэтажных каркасных зданий.
2. В чем заключается назначение гидроизоляционных работ и способы устройства гидроизоляционных покрытий из различных материалов.
3. Как осуществляется подготовка поверхностей под оштукатуривание.
4. Задача
Подсчитайте объем, трудоемкость и продолжительность выполнения работ по подготовке и окраске масляными составами оштукатуренных стен в помещении жилого дома площадью 5,6 х 5,8 м, если в нем имеется 1 окно 2,1 х 1,5 м и дверь 2 х 0,8 м. Высота помещения 2,8 м.  Работы ведутся звеном из 2 человек в одну смену.
Задание 16
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: нормативными документами, калькулятором
Время выполнения задания –  45 минут
Текст задания: 
1. Опишите основные положения монтажного цикла: строповка конструкции, подъем и подача к месту установки, установка в проектное положение, временное закрепление, выверка, окончательное закрепление.
2. Каковы способы индустриальной отделки фасадов зданий.
3. Приведите современные способы оклейки стен обоями различных типов.
4. Задача
Выполнить необходимые расчеты по определению требуемых расчетных параметров и по ним подобрать кран на основании технико-экономического сравнения выбранных вариантов для монтажа 2-х секционного кирпичного 5-ти этажного жилого дома, прямоугольного в плане, размером в осях 27 х 10,8 м, привязка поперечных наружных стен к поперечным осям нулевая; привязка продольных наружных стен к продольной оси равна 50 мм от оси до внутренней поверхности; толщина стен 640 мм, за пределы продольных наружных стен выступает балкон шириной 1,2м, высота этажа 2,8 м. Самый тяжелый элемент – плита перекрытия на отм. 13,7 м, весом 2,8 т, толщиной 0,22 м, самый высокий элемент–плита покрытия, укладываемая на отметке 14,32м, весом 1,425т, толщиной 0,22 м.
Задание 17
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: нормативными документами, калькулятором
Время выполнения задания –  45 минут
Текст задания: 
1. В чем заключаются особенности монтажа конструкции в зимних условиях.
2. Приведите технологию выполнения малярных работ ручным и механизированным способом.
3. Опишите технологию устройства полов из рулонных материалов
4. Задача
Определите продолжительность оклейки стен обоями бригадой из 2 человек при работе в 1 смену, если помещений на этаже 12, размеры каждого 3,6 х 4,4 м, высота помещения 2,8 м, в каждом имеется 2 оконных проема 1,5 х 1,5 м и дверь 2,1 х 0,7 м.
Задание 18
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: нормативными документами, калькулятором
Время выполнения задания –  45 минут
Текст задания: 
1. Приведите техническую документацию при производстве монтажных работ. Как осуществляется контроль качества при монтаже конструкций.
2. Опишите технологию устройства мастичных кровель.
3. Опишите технологию устройства монолитных полов различных видов.
4. Задача
Определите продолжительность и трудоемкость масляной окраски окон бригадой из 4 человек в каменных стенах с подоконной доской, спаренными переплетами, размерами по наружному обводу коробок 1,5 х 1,5 м в количестве 20 шт. и размерами 1,5 х 2,1 м в количестве 10 шт., а также окраски дверей с глухими дверными полотнами 2,1 х 0,8 м, в количестве 10 шт.
Задание 19
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4.
Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: нормативными документами, калькулятором
Время выполнения задания –  45 минут
Текст задания: 
1. В чем заключается технология и механизация работ по разборке зданий при реконструкции. Демонтаж конструктивных элементов.
2. Как производится подготовка поверхностей под окраску.
3. Как производится устройство стяжек и оснований под полы.
4. Задача
Выполнить поперечную привязку выбранного башенного крана КБ -160.2 и продольную привязку подкрановых путей с определением их длины. Ведется строительство 9-ти этажного 2-х секционного жилого кирпичного дома, размерами плане 13,2 х 72 м, высотой этажа 2,8м. Наружные стены с выступающими балконами за пределы наружной стены с одной стороны здания на расстоянии 1,2 м. Кран установлен вдоль здания со стороны балконов. До начала установки башенного крана выполнен нулевой цикл с обратной засыпкой пазух фундамента.
Задания для дифференцированного зачета по МДК 02.01 (6 семестр)
1. Инженерно-геологические изыскания в районах с особыми геофизическими условиями (в районах тектонических и сейсмических явлений, в вулканических районах, в заболоченных районах). 
2.  Виды подготовительных работ и машин для их выполнения. 
3. Назначение, область применения, устройство, рабочие процессы, производительность кусторезов, корчевателей – собирателей
4. Влияние явлений на выбор места расположения сооружения, способов производства работ
5. Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. Растворные смеси для выравнивания стен, потолков и полов.
6. Подвесные потолки «Армстронг», их виды.
7. Оклеечные материалы: стеклообои, металлообои, обои бумажные, виниловые, тканевые, из природных материалов и др.
8. Шпатлевки для выравнивания выбоин, углублений, вмятин, трещин на бетоне, штукатурке, камне и т.п.
9. Трансформаторы силовые и сварочные.
10. Электрические генераторы однофазные и трехфазные
11. Применение энергосберегающих технологий на строительной площадке.
12. Знаки закрепления разбивочных сетей.
13. Техника безопасности при выполнении геодезических работ на строительной площадке.
14. Подготовки данных для выноса на местности точек осей здания
15. Способы прокладки инженерных коммуникаций.
16. Современные технологии прокладки инженерных сетей.
17. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы, основные параметры и производительность конвейеров, виброжелобов, трубопроводного транспорта.
18. Область применения принцип работы и производительность установок всасывающего и нагнетательного действия для пневматического транспортирования.
19. Машины и оборудование для буровых работ. Способы бурения грунтов и виды бурового инструмента.
20. Машины и оборудование для переработки каменных материалов.
21. Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип работы дозаторов.
22. Назначение, область применения, классификация, структура индексации, устройство, рабочие процессы кранов пролетного типа.
23. Правила технической эксплуатации строительных машин.
24. Определение объемов общестроительных работ (виды работ указываются преподавателем).
25. Составление калькуляции затрат труда и потребности в машинах (виды работ указываются преподавателем).
26. Выбор методов производства работ (виды работ указываются преподавателем).
27. Выбор средств малой механизации при выполнении различных строительных процессов.
28. Разработка схем технологических процессов
29. Безопасное выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03- 2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие вопросы и СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
30. Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке. 
31. Проблемы ценообразования в строительстве.
32. Определение объемов строительных работ и потребности в материальных ресурсах
33. Геодезические работы, выполняемые линейными ИТР.
34. Геодезические работы при возведении зданий из монолитного бетона.
35.  Геодезические работы при возведении зданий из кирпича.
36. Современные технические средства контроля качества строительной продукции
37. Составление схем операционного контроля качества (СОКК) на разные виды строительных процессов
38. Вычерчивание аксонометрических схем контроля качества различных строительных процессов
39. Что такое автоматизация строительного процесса?
40. Что такое малая механизация?
41. Дайте определение строительной машины?
42. Что такое производительность строительной машины?
43.	Что такое система планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта?
44. Изложите перспективы развития и повышения качества строительных машин.
45. Перечислите виды механических трансмиссий.
46. Что такое привод машины? Из чего он состоит?
47. Перечислите виды механических передач, Какие из них относятся к передачам движения трением? Зацеплением?  Какие передачи имеют в своем составе гибкие связи?
48. Каков состав гидравлического привода? Для чего в его составе предназначена механическая передача?
49. Как устроен и как работает гидроцилиндр?
50. В каких строительных машинах используют пневмопривод? Перечислите его преимущества и недостатки?
51. Что такое автоматизация строительных машин? Изложите существо автоматического управления строительными машинами. Какими факторами обусловлено применение для этого систем автоматики? Что такое автоматический контроль? Автоматическое регулирование?
52. Изложите устройство гусеничного ходового оборудования. Чем отличаются мягкие гусеницы от жестких? Какими мерами повышают сцепление гусеничного движителя с грунтом? Какие виды трансмиссий применяют в приводах гусеничного ходового оборудования?
53. Какие виды транспорта используют в строительстве?
54. Для чего предназначены транспортирующие машины и оборудование? Приведите их классификацию?
55. Перечислите основные группы грузоподъемных машин и приведите их общую характеристику?
56. Краны, каковы их основные типы и структура?
57. Опишите устройство и рабочий процесс фронтального автопогрузчика
58. Из каких операций состоит рабочий цикл землеройной машины? Охарактеризуйте эти операции.
59. Какие машины называют одноковшовыми экскаваторами? Чем отличают специальные экскаваторы от универсальных?
60. Как определяют техническую и эксплуатационную производительность одноковшовых экскаваторов?
61. Для чего предназначены скреперы?
62. Какими мерами снижают потери грунта при его транспортировании бульдозерами?
63. Какими машинами разрабатывают мерзлые грунты непосредственно?
64. Для чего уплотняют грунты?
65. Какие типы свай используют для устройства свайных фундаментов?
66. Как изготовляют буронабивные сваи?
67. Для чего предназначены копры?
68. Как классифицируют пески по крупности зерен?
69. Что такое степень дробления?
70. Какими способами и какими машинами дробят(измельчают) каменные материалы?
71. Приведите классификацию дозаторов?
72. Назовите состав бетононасосных установок.
73. Для чего применяют торкретные установки?
74. Перечислите виды малярных работ?
75. Какие машины относятся к ручным?
76. Какие машины применяют для распиловки, долбежки и строжки материалов?
77. Какие машины применяют для шлифования материалов?
78. Какие машины применяют для разрушения прочных материалов?
Задания для дифференцированного зачета по МДК 02.02 (7 семестр)
1. Что понимается под качеством какой-либо продукции?
2. Что понимается под качеством строительной продукции?
3. Роль науки квалиметрии в оценки качества строительства?
4. Каковы основные этапы формирования качества?
5. Роль контроля качества строительства?
6. Каковы основные этапы формирования качества строительной продукции?
7. Основные показатели качества строительной продукции?
8. Виды нормативных документов по качеству строительства?
9. Что включает в себя система управления качеством строительства
10. Каковы основные этапы формирования качества строительной продукции?
11. Основные показатели качества строительной продукции?
12. Виды нормативных документов по качеству строительства?
13. Что включает в себя система управления качеством строительства?
14. Виды и назначение основных нормативных документов, регламентирующих качество строительства?
15. В чем сущность нового федерального закона «О техническом регулировании» в области строительства?
16. Цели и задачи планирования качества строительства и в каких документах они отражаются?
Какова роль контроля качества строительства?
17. На каких стадиях строительства производится контроль качества?
18. Кто осуществляет контроль качества строительства?
19. Какие основные формы контроля качества строительства?
20. Какие основные методы контроля качества строительства?
21. Каковы основные методы оценки качества строительно-монтажных работ и строительной продукции?
22. Как измерить качество строительной продукции на основе науки квалиметрии?
23. Измерение качества отдельных видов работ и готовых к сдаче в эксплуатацию объектов?
24. Какие основные законодательные акты в области лицензирования строительной деятельности?
25. Сущность лицензирования строительной деятельности и кто её осуществляет?
26. Сущность сертификации строительных материалов и конструкций и кто её осуществляет?
27. Правила выполнения обмерных работ.
28. Правила исчисления объемов работ
29. Организация приемки, отпуска и учета строительных материалов и конструкций.
30. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений).
31. Геодезическая служба строительной организации
32. Назовите главное звено, осуществляющее постоянный контроль за всеми видами работ на его жизненном пути
33. Каковы основные задачи, функции и права технического надзора
34. Кто осуществляет внутренний контроль в строительстве
35. Каковы основные функции, права и обязанности ИГАСН
36. Что входит в обязанности административно технической инспекции
37. Какие функции возложены на комитет инспекцию по землеустройству
38. Почему авторский надзор считается одним из видов услуг
39. В чем заключаются обязанности и права авторского надзора
40. Кто имеет право вести авторский надзор
41. Что представляет собой общий журнал работ в строительстве
42. Как построен, какие разделы содержит журнал работ
43. Кому надлежит вести постоянную запись в журнале работ
44. Что значит «акт на скрытые работы». Какого его назначение
45. Приведите пример формы записи в журнале представителем надзора: архитектора, конструктора
46. Каковы правила внесения изменений в утвержденную проектную документацию, выданную на строительство
47. Каковы правила организации приемки обмена в эксплуатацию. В чем заключается роль рабочей комиссии
48. Оценка качества в строительной продукции
49. Контроль качества строительно-монтажных работ
50. Геодезический контроль качества строительно-монтажных работ
51. Контроль качества монтажа железобетонных колонн
52. Геодезические работы при устройстве ленточных фундаментов, монолитных ленточных фундаментов.
53. Контроль установки фундаментных подушек, блоков, опалубки.
54. Геодезические работы при установке монолитных фундаментов под колонны.
55. Контроль установки фундаментов стаканного типа.
56. Контроль установки анкерных болтов.
57. Геодезические работы при монтаже стен подвала, цоколя, перекрытие над подвалом.
58. Геодезические работы при монтаже крупнопанельных без каркасных и каркасно-панельных зданий.
59. Разбивка для установки наружных и внутренних стен, разбивка для установки железобетонных и металлических колонн, подкрановых балок, ригелей, подкрановых путей и ферм.
60. Геодезические работы при устройстве лестниц, шахт для лифта, между этажных перекрытий
61. Внешний контроль качества строительной продукции
62. Внутренний контроль качества строительной продукции
63. Порядок и правила приёмки строительных объектов в эксплуатацию
64. Порядок осуществления контроля качества и приемки земляных работ.
65. Порядок осуществления контроля качества и приемки свайных работ.
66. Порядок осуществления контроля качества и приемки каменных работ.
67. Порядок осуществления контроля качества и приемки бетонных и железобетонных работ
68. Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ.
69. Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ
70. Порядок осуществления контроля качества и приемки кровельных работ
71. Порядок осуществления контроля качества и приемки отделочных работ и работ по устройству полов
72. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по благоустройству территории
73. Качество выполнения обмерных работ
74. Контроль качества монтажа железобетонных ригелей, балок, ферм
75. Контроль качества монтажа плит перекрытий
76. Контроль качества монтажа лестничных маршей и площадок
77. Контроль качества монтажа балконных плит и перемычек
78. Контроль качества монтажа наружных стеновых панелей каркасных зданий
79. Контроль качества монтажа санитарно-технических кабин
80. Контроль качества монтажа гипсокартонных перегородок
81. Контроль качества    работ по благоустройству территории
82. Государственная приемка объектов строительства

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО МДК 02.03 (7 СЕМЕСТР)

###TITLE###
Проектно - сметное дело_ ИТОГ
###THEMES###
ПСД_Нормированиезатрат работы машин
Нормирование
Сметное нормирование
Основные понятия
ПСМД_Введение
Прямые затраты
Сметная стоимость
Сметная прибыль
Накладные расходы
Индексация сметной стоимости
Общие сведения о формировании стоимости строительства
Правила применения единичных расценок
Структура и элементы сметной стоимости

##theme 2
##score 1
##type 1

Материалы, которые входят в состав строительной продукции(кирпич, раствор для кирпичной кладки, штукатурная смесь и т.д.)
-{00}расходные материалы
+{00}основные материалы
-{00}вспомогательные материалы
-{00}производственные материалы

##theme 2
##score 1
##type 1

Материалы, которые используются в строительном процессе, но в состав основной продукции не входят(наждачная бумага, ракля, и т.п.)
-{00}основные материалы
+{00}вспомогательные материалы
-{00}производственные материалы
-{00}строительные материалы

##theme 2
##score 2
##type 2

Технически обоснованная норма расхода материалов включает:
+{00}чистая норма
+{00}трудноустранимые отходы
+{00}трудноустранимые потери
-{00}норма потерь

##theme 2
##score 3
##type 4

Установите соответствие
-{00}[06]чистая норма
-{00}[05]отходы
-{00}[04]потери
-{00}[03]часть строительных материалов, которая осталась после производства работ и не может быть использована для изготовления другой продукции
-{00}[02]остаток материала, который в дальнейшем не может быть использован по основному его назначению, но может быть использован для производства другой продукции
-{00}[01]необходимое количество материалов для производства единицы продукции без учёта отходо и потерь при хранении, транспортировке и т.п.

##theme 2
##score 3
##type 4

Установите соответствие между типом потерь материалов и его описанием
-{00}[04]Прямые потери
-{00}[05]Косвенные потери
-{00}[06]Естественная убыль
-{00}[01]потери основных строительных материалов в процессе строительного производства
-{00}[02]потери, вызванные применением в процессе стрительства более дорогих материалов, чем предусмотрено в проекте
-{00}[03]потери количества, массы продукции вследствие физико - химических свойств, возникающих при транспортировке, хранении, погрузочно - разгрузочных работах

##theme 2
##score 1
##type 1

Часть строительных материалов, которая образуется при бережной разборке существующих или временных зданий, сооружений или устройств, пригодных для дальнейшего употребления называют...
+{00}возврат материалов
-{00}отходы
-{00}расходные материалы
-{00}приход материалов

##theme 2
##score 1
##type 1

Нормы расхода материалов подразделяются:
+{00}элементные, укрупнённые и усреднённые
-{00}элементарные и укрупнённые
-{00}крупные и средние
-{00}элементные, средние и крупные

##theme 2
##score 3
##type 4

Установите соотвествие
-{00}[04]Элементные нормы расхода материалов
-{00}[05]Укрупнённые нормы расхода материалов
-{00}[00]Усреднённые нормы расхода материалов
-{00}[01]Нормы расхода материалов, которые применяются для определения нормативной 
потребности в материальных ресурсах при выполнении заданного объёма работ или выпуска продукции
-{00}[00]Нормы расхода материалов, которые предназначены для определения нормативной потребности  в основных строительных материалах при составлении смет по укрупнённым расценкам, при выборе вариантов проектных решений на начальной стадии проектирования
-{00}[03]Нормы расхода материалов, которые предназначены для определения нормативного количества ресурсов для соотвествующего вида работ и последующего перехода к стоимостным показателям

##theme 2
##score 1
##type 1

Для расчётов между заказчиками и подрядчиками применяются только...
+{00}элементные нормы расхода материалов
-{00}укрупнённые норму расхода материалов
-{00}усреднённые нормы расхода материалов
-{00}договорные нормы расхода материалов

##theme 2
##score 3
##type 4

Установите соотвествие между методом определения элементных норм расхода материалов и их описанием
-{00}[06]Производственный метод
-{00}[05]Расчётно - аналитический метод
-{00}[04]Лабораторный метод
-{00}[03]Определение норм происходит на основании наблюдений, проводимых в специально создаваемых условиях
-{00}[02]Определение норм расхода происходит путём теоретических расчётов, проводимых на основе изучения нормируемых строительных конструкций с учётом особенностей применяемой технологии
-{00}[01]Определение норм происходит на основании наблюдений, проводимых непосредственно на строительном предприятии

##theme 2
##score 2
##type 2

Технически обоснованная норма расхода строительных материалов на единицу продукции состоит из
+{00}чистой нормы расхода материалов
+{00}нормы трудноустранимых отходов материала
+{00}нормы трудноустранимых потерь материалов
-{00}нормы потерь от чрезвычайных ситуаций

##theme 3
##score 1
##type 1

Количество рабочего времени машин, установленное при определенных организационно-технических условиях на выполнение единицы качественной машинной продукции или одной производственной операции
+{00}Норма машинного времени
-{00}Нормальная работа машин
-{00}Хорошая работа машин 
-{00}Рабочее время машин

##theme 3
##score 3
##type 4

Установите соответствие между видом времени работы машины по заданию и его описанием
-{00}[04]Время работы под полной нагрузкой
-{00}[05]Время работы под неполной нагрузкой
-{00}[06]Время работы вхолостую
-{00}[01]Время, в течение которого машина при технически правильной её эксплуатации используется для выполнения предусмотренной заданием качественной продукции
-{00}[02]Время работы, при неполном использовании рабочего органа или скорости работы машины по технологическим причинам
-{00}[03]Время работы при незагруженном рабочем органе вследствие технологических особенностей процесса или конструктивных особенностей машины

##theme 3
##score 2
##type 4

Установите соответствие:
-{00}[03]время работы машины по заданию
-{00}[04]время перерывов в работе машины
-{00}[01]время, в течение которого машина при технически правильной её эксплуатации используется для выполнения предусмотренной заданием качественной продукции
-{00}[02]время бездействия машины независимо от причин, по которым машина не работает

##theme 3
##score 2
##type 2

Укажите части нормируемых затрат времени
+{00}работа по заданию
+{00}регламентируемые перерывы
-{00}работа не по заданию
-{00}нерегламентированные перерывы

##theme 3
##score 2
##type 2

Укажите что относится к ненормируемым затратам времени 
+{00}непредвиденная работа
+{00}перерывы из-за недостатков организации работ
-{00}неустранимая работа вхолостую
-{00}время работы машины под неполной загрузкой

##theme 3
##score 2
##type 2

Норма машинного времени выражается:
+{00}машиночасах
+{00}машиносменах
-{00}человеко - часах
-{00}человеко - машино-часах

##theme 3
##score 2
##type 2

Укажите перерывы в работе машин, которые относятся к регламентированным
-{00}время перерывов по случайным причинам
+{00}время перерывов, связанных с техническим обслуживанием машин
+{00}время перерывов, свзяанных с технологическими особенностями стрительного процесса
+{00}время перерывов, связанное с отдыхом и удовлетворением личных надобностей рабочих

##theme 3
##score 2
##type 2

Укажите перервывы в работе машин, которые относятся к нерегламентируемым
-{00}время перерывов, связанных с обслуживанием машин
+{00}время перерывов по случайным причинам
+{00}время простоя из-за недостатков в организации работ
-{00}время перерывов, связанных с отдыхом и удовлетворением личных надобностей рабочих

##theme 3
##score 1
##type 1

Количество продукции, которая должна быть выполнена машиной за единицу времени в условиях правильной организации производства и труда рабочих
-{00}производительность труда
+{00}норма производительности труда
-{00}выработка
-{00}расценка

##theme 3
##score 1
##type 1

Норма времени, которая устанавливается на ОДНУ производственную операцию называют...
+{00}элементной
-{00}укрупнённой
-{00}элементарной
-{00}единичной

##theme 3
##score 1
##type 1

Если норма времени объединяет ряд операций, составляющих один произвоственный процесс, то такую норму времени называют...
+{00}укрупнённой
-{00}нормой производственного процесса
-{00}основной 
-{00}строительной нормой

##theme 3
##score 1
##type 1

Наблюдения, которые проводят с целью выявления передовых методов производства и определения потерь рабочего времени для устранения в последующем непроизводительных затрат- это...
+{00}организационные
-{00}нормативные
-{00}передовые
-{00}производственные

##theme 3
##score 1
##type 1

Наблюдения, которые проводят в целях проверки выполнения и перевывполнения действующих технических норм, для проектирования новых норм на новые виды работ - это
+{00}нормативные наблюдения
-{00}организационные наблюдения
-{00}производственные наблюдения
-{00}наблюдения по качеству производственного процесса

##theme 3
##score 1
##type 4

Установите соотвествие...
-{00}[04]Технический учёт
-{00}[05]Фотоучёт
-{00}[00]Хронометраж
-{00}[01]Учёт, при котором измеряют затраты времени в целом по строительному процессу с выделением времени нормируемой работы и ненормируемых потерь
-{00}[00]Учёт, который позволяет изучить все затраты рабочего временипри выполнении вида работ. (самый распространённый метод нормируемых наблюдений)
-{00}[00]Наблюдения, которые производят  с целью определения характера и размеров затрат рабочего времени, влияния различных факторов на эти затраты. (самый трудоёмкий процесс)

##theme 4
##score 1
##type 1

Количество рабочего времени, достаточное при данных средствах труда на производство единицы качественной продукции рабочим соответствующей профессии и разряда, работающего в условиях правильной организации труда и производства. Что это?
+{00}норма времени рабочего
-{00}стандарт труда рабочего
-{00}производительность труда
-{00}выработка

##theme 4
##score 1
##type 1

В чем измеряется норма времени?
+{00}в единицах времени на единицу измерителя продукции
-{00}в единицах измерителя продукции на единицу времени
-{00}в часах, минутах, секундах
-{00}в единицах измерителя продукции(метры, литры, штуки и т.д.)

##theme 4
##score 2
##type 2

Какие нормы выработки различают? 
+{00}норма выработки одного рабочего
+{00}нормы выработки звена
+{00}нормы выработки бригады
-{00}норма выработки цеха, предприятия

##theme 4
##score 2
##type 1

Основная задача технического нормирования:
-{00}разработка специальных норм на расходы строительства
-{00}разработка рационально обоснованных показателей строительства
+{00}разработка технически обоснованных норм на расход ресурсов
-{00}контроль соблюдения норм на изготовление продукции определённого качества

##theme 4
##score 2
##type 1

Нормой времени выражается:
-{00}длительность периода стройки
-{00}качество выполненной работы
-{00}длительность выполнения производственного процесса
+{00}количество рабочего времени, при данных условиях труда достаточное для производства качественной продукции работником соответствующего разряда

##theme 4
##score 2
##type 1

Рабочее время делится на:
-{00}строительное и не производственное
-{00}однотипное и не однотипное
+{00}производительное и не производительное
-{00}рабочее и не рабочее

##theme 4
##score 2
##type 1

Количество рабочего времени, достаточное при данных средствах труда на производство единицы качественной продукции это?
+{00}Норма времени рабочего
-{00}Смена
-{00}Рабочее время
-{00}Выходной день

##theme 4
##score 2
##type 1

Время в течение, которого рабочий не работает независимо от причин это
+{00}Время перерывов в работе 
-{00}Рабочее время
-{00}Норма времени рабочего
-{00}Время работы по заданию


КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (квалификационного)

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 
1. Выполнить подсчет объёмов работ.
2. Составить калькуляцию затрат труда и заработной платы, подобрать машины и механизмы, определить расход материалов, рассчитать трудоёмкость выполненных работ.
3. Определить сметную стоимость работ.
4. Описать операции контроля качества работ.
Вариант №1
1. Выполнить подсчет объёмов разработки грунта вручную в траншеях с креплениями шириной до 2 м, глубиной до 2 м.
2. На основании полученных объёмов земляных работ составить калькуляцию затрат труда и заработной платы, подобрать машины и механизмы, определить расход материалов, рассчитать трудоёмкость выполненных работ.
3. Определить сметную стоимость выше указанных земляных работ.
 Исходные данные: 
Размер здания в осях 12×14 м; 
Грунт – суглинок.
4. Описать операции контроля качества выше указанных земляных работ.
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание
2. Схематично изобразите конструктивный элемент, перед тем как выполнить подсчет объёмов работ.
3 Выполните расчеты в соответствии с пунктом 1задания.
4 Используя нормативный документ (ЕНиР), рассчитать трудозатраты и заработную плату в калькуляции.
5 Используя сборник ГЭСН рассчитать трудозатраты, подобрать машины и механизмы и расход основных материалов.
6. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ (конструктивного элемента).
7. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.
Вы можете воспользоваться:
1. ЕНиР сборник 2 выпуск 1;
2. ГЭСН сборник 1;
3. ТЕР сборник 1.
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
Вариант №2
1. Выполнить подсчет объёмов разработки грунта в котловане в отвал экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3.
2. На основании полученных объёмов земляных работ составить калькуляцию затрат труда и заработной платы, подобрать машины и механизмы, определить расход материалов, рассчитать трудоёмкость выполненных работ.
3. Определить сметную стоимость выше указанных земляных работ.
 Исходные данные
Размер здания в осях 14×25 м; 
Глубина выемки грунта - 2,8м; 
Грунт – супесь.
4. Описать операции контроля качества выше указанных земляных работ.
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание
2. Схематично изобразите конструктивный элемент, перед тем как выполнить подсчет объёмов работ.
3 Выполните расчеты в соответствии с пунктом 1задания.
4 Используя нормативный документ (ЕНиР), рассчитать трудозатраты и заработную плату в калькуляции.
5 Используя сборник ГЭСН рассчитать трудозатраты, подобрать машины и механизмы и расход основных материалов.
6. Используя сборник ТЕР рассчитать сметную стоимость работ (конструктивного элемента).
7. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.
Вы можете воспользоваться:
1. ЕНиР сборник 2 выпуск 1;
2. ГЭСН сборник 1.
3. ТЕР сборник 1.
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
Вариант №3
1. Выполнить подсчет объёмов разработки грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котловане экскаваторами с ковшом вместимостью 0, 5м3.
2. На основании полученных объёмов земляных работ составить калькуляцию затрат труда и заработной платы, подобрать машины и механизмы, определить расход материалов, рассчитать трудоёмкость выполненных работ.
3. Определить сметную стоимость выше указанных земляных работ.
 Исходные данные
Размер здания в осях 20×45 м; 
Глубина выемки грунта 3м; 
Грунт – супесь.
4. Описать операции контроля качества выше указанных земляных работ.
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание
2. Схематично изобразите конструктивный элемент, перед тем как выполнить подсчет объёмов работ.
3 Выполните расчеты в соответствии с пунктом 1задания.
4 Используя нормативный документ (ЕНиР), рассчитать трудозатраты и заработную плату в калькуляции.
5 Используя сборник ГЭСН рассчитать трудозатраты, подобрать машины и механизмы и расход основных материалов.
6. Используя сборник ТЕР рассчитать сметную стоимость работ (конструктивного элемента).
7. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.
Вы можете воспользоваться:
1. ЕНиР сборник 2 выпуск 1;
2. ГЭСН сборник 1.
3. ТЕР сборник 1.
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
Вариант №4
1. Выполнить подсчет объёмов разработки грунта в траншеях в отвал экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3.
2. На основании полученных объёмов земляных работ составить калькуляцию затрат труда и заработной платы, подобрать машины и механизмы, определить расход материалов, рассчитать трудоёмкость выполненных работ.
3. Определить сметную стоимость выше указанных земляных работ.
 Исходные данные
Размер здания в осях 16×20 м;
Ширина траншеи 1,5м, 
глубина траншеи 2м; 
Грунт – песок.
4. Описать операции контроля качества выше указанных земляных работ.
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание
2. Схематично изобразите конструктивный элемент, перед тем как выполнить подсчет объёмов работ.
3 Выполните расчеты в соответствии с пунктом 1задания.
4 Используя нормативный документ (ЕНиР), рассчитать трудозатраты и заработную плату в калькуляции.
5 Используя сборник ГЭСН рассчитать трудозатраты, подобрать машины и механизмы и расход основных материалов.
6. Используя сборник ТЕР рассчитать сметную стоимость работ (конструктивного элемента).
7. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.
Вы можете воспользоваться:
1. ЕНиР сборник 2 выпуск 1;
2. ГЭСН сборник 1.
3. ТЕР сборник 1.
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
Вариант №5
1. Выполнить подсчет объёмов на погружение железобетонных свай дизель молотом копровой установке на базе трактора длиной 8м.
2. На основании полученных объёмов свайных работ составить калькуляцию затрат труда и заработной платы, подобрать машины и механизмы, определить расход материалов, рассчитать трудоёмкость выполненных работ.
3. Определить сметную стоимость выше указанных свайных работ.
 Исходные данные 
Грунт – супесь.
Сечение сваи 300×300 мм. 
Шаг свай 1 м.
Длина наружной стены 78м.
Длина внутренней стены 62 м. 
Под внутренние стены свай забиваются в 2 ряда.
4. Описать операции контроля качества выше указанных работ.
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание
2. Схематично изобразите конструктивный элемент, перед тем как выполнить подсчет объёмов работ.
3 Выполните расчеты в соответствии с пунктом 1задания.
4 Используя нормативный документ (ЕНиР), рассчитать трудозатраты и заработную плату в калькуляции.
5 Используя сборник ГЭСН рассчитать трудозатраты, подобрать машины и механизмы, расход основных материалов.
6. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ (конструктивного элемента).
7. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.
Вы можете воспользоваться:
1. ЕНиР сборник 12;
2. ГЭСН сборник 5.
3. ТЕР сборник 5.
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
Вариант №6
1. Выполнить подсчет объёмов на погружение железобетонных свай дизель молотом копровой установке на базе экскаватора   длиной до 6м.
2. На основании полученных объёмов свайных работ составить калькуляцию затрат труда и заработной платы, подобрать машины и механизмы, определить расход материалов, рассчитать трудоёмкость выполненных работ.
3. Определить сметную стоимость выше указанных свайных работ.
 Исходные данные 
Грунт – песок.
Сечение сваи 300×300 мм. 
Шаг свай 1 м.
Длина наружной стены 64м.
Длина внутренней стены 38 м. 
Под внутренние стены свай забиваются в 2 ряда.
4. Описать операции контроля качества выше указанных работ.
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание
2. Схематично изобразите конструктивный элемент, перед тем как выполнить подсчет объёмов работ.
3 Выполните расчеты в соответствии с пунктом 1задания.
4 Используя нормативный документ (ЕНиР), рассчитать трудозатраты и заработную плату в калькуляции.
5 Используя сборник ГЭСН рассчитать трудозатраты, подобрать машины и механизмы и расход основных материалов.
6. Используя сборник ТЕР рассчитать сметную стоимость работ (конструктивного элемента).
7. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.
Вы можете воспользоваться:
1. ЕНиР сборник 12;
2. ГЭСН сборник 5.
3. ТЕР сборник 5.
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
Вариант №7
1Выполнить подсчет объёмов на погружение железобетонных свай дизель молотом копровой установке на гусеничном копре длиной до 12 м.
2. На основании полученных объёмов свайных работ составить калькуляцию затрат труда и заработной платы, подобрать машины и механизмы, определить расход материалов, рассчитать трудоёмкость выполненных работ.
3. Определить сметную стоимость выше указанных свайных работ.
 Исходные данные 
Грунт – песок.
Сечение сваи 300×300 мм. 
Шаг свай 1 м. 
Длина наружной стены 84м.
Длина внутренней стены 36 м. 
Под внутренние стены свай забиваются в 2 ряда.
4. Описать операции контроля качества выше указанных работ.
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание
2. Схематично изобразите конструктивный элемент, перед тем как выполнить подсчет объёмов работ.
3 . Выполните расчеты в соответствии с пунктом 1задания.
4 . Используя нормативный документ (ЕНиР), рассчитать трудозатраты и заработную плату в калькуляции.
5 . Используя сборник ГЭСН рассчитать трудозатраты, подобрать машины и механизмы и расход основных материалов.
6. Используя сборник ТЕР рассчитать сметную стоимость работ (конструктивного элемента).
7. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.
Вы можете воспользоваться:
1. ЕНиР сборник 12;
2. ГЭСН сборник 5.
3. ТЕР сборник 5.
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
Вариант №8
1.Выполнить подсчет объёмов на каменную кладку наружных кирпичных стен средней сложности на возведение типового этажа жилого дома.
2. На основании полученных объёмов каменных работ составить калькуляцию затрат труда и заработной платы, подобрать машины и механизмы, определить расход материалов, рассчитать трудоёмкость выполненных работ.
3. Определить сметную стоимость выше указанных каменных   работ.
 Исходные данные
Материал – керамический кирпич. 
Высота этажа 3 м. 
Толщина стены 510 мм. 
Длина наружных стен 74,8 м.
Площадь оконных   проёмов 21,6 м2. 
Кладка с расшивкой.
4. Описать операции контроля качества выше указанных работ.
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание
2. Схематично изобразите конструктивный элемент, перед тем как выполнить подсчет объёмов работ.
3 Выполните расчеты в соответствии с пунктом 1задания.
4 Используя нормативный документ (ЕНиР), рассчитать трудозатраты и заработную плату в калькуляции.
5 Используя сборник ГЭСН рассчитать трудозатраты, подобрать машины и механизмы и расход основных материалов.
6. Используя сборник ТЕР рассчитать сметную стоимость работ (конструктивного элемента).
7. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.
Вы можете воспользоваться:
1. ЕНиР сборник 3;
2. ГЭСН сборник 8.
3. ТЕР сборник 8.
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
Вариант №9
1. Выполнить подсчет объёмов на каменную кладку наружных кирпичных стен средней сложности на возведение типового этажа жилого дома.
2. На основании полученных объёмов каменных работ составить калькуляцию затрат труда и заработной платы, подобрать машины и механизмы, определить расход материалов, рассчитать трудоёмкость выполненных работ.
3. Определить сметную стоимость выше указанных каменных работ.
 Исходные данные
Материал – силикатный кирпич. Высота этажа 3,3 м. Толщина стены 640 мм. Длина наружных стен 64,5 м.
Площадь оконных проёмов 22,8 м2. Кладка под штукатурку.
4. Описать операции контроля качества выше указанных работ.
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание
2. Схематично изобразите конструктивный элемент, перед тем как выполнить подсчет объёмов работ.
3 Выполните расчеты в соответствии с пунктом 1задания.
4 . Используя нормативный документ (ЕНиР), рассчитать трудозатраты и заработную плату в калькуляции.
5 . Используя сборник ГЭСН рассчитать трудозатраты, подобрать машины и механизмы и расход основных материалов.
6. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ (конструктивного элемента).
7. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.
Вы можете воспользоваться:
1. ЕНиР сборник 3;
2. ГЭСН сборник 8.
3. ТЕР сборник 8.
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.

Вариант №	10
1.Выполнить подсчет объёмов на каменную кладку внутренних кирпичных стен на возведение типового этажа жилого дома.
2. На основании полученных объёмов каменных работ составить калькуляцию затрат труда и заработной платы, подобрать машины и механизмы, определить расход материалов, рассчитать трудоёмкость выполненных работ.
3. Определить сметную стоимость выше указанных каменных работ.
 Исходные данные
Материал – керамический кирпич. 
Высота этажа 3 м. 
Толщина стены 380 мм. 
Длина внутренних стен 64,5 м. 
Площадь оконных проёмов 12,18 м2.
Кладка средней сложности под штукатурку.
4. Описать операции контроля качества выше указанных работ.
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание
2. Схематично изобразите конструктивный элемент, перед тем как выполнить подсчет объёмов работ.
3 Выполните расчеты в соответствии с пунктом 1 задания.
4 Используя нормативный документ (ЕНиР), рассчитать трудозатраты и заработную плату в калькуляции.
5 Используя сборник ГЭСН рассчитать трудозатраты, подобрать машины и механизмы и расход основных материалов.
6. Используя сборник ТЕР рассчитать сметную стоимость работ (конструктивного элемента).
7. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.
Вы можете воспользоваться:
1. ЕНиР сборник 3;
2. ГЭСН сборник 8.
3. ТЕР сборник 8.
Максимальное время выполнения задания –45 мин.
Вариант №11
1.Выполнить подсчет объёмов на каменную кладку внутренних кирпичных стен простых на возведение типового этажа жилого дома.
2. На основании полученных объёмов каменных работ составить калькуляцию затрат труда и заработной платы, подобрать машины и механизмы, определить расход материалов, рассчитать трудоёмкость выполненных работ.
3. Определить сметную стоимость выше указанных каменных работ.
 Исходные данные
Материал – силикатный кирпич. 
Высота этажа 3,3 м.
Толщина стены 250 мм. 
Длина внутренних стен 82,4 м.
Площадь оконных   проёмов 36,2 м2. 
Кладка под штукатурку.
4. Описать операции контроля качества выше указанных работ.
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание
2. Схематично изобразите конструктивный элемент, перед тем как выполнить подсчет объёмов работ.
3 Выполните расчеты в соответствии с пунктом 1 задания.
4 Используя нормативный документ (ЕНиР), рассчитать трудозатраты и заработную плату в калькуляции.
5 Используя сборник ГЭСН рассчитать трудозатраты, подобрать машины и механизмы и расход основных материалов.
6. Используя сборник ТЕР рассчитать сметную стоимость работ (конструктивного элемента).
7. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.
Вы можете воспользоваться:
1. ЕНиР сборник 3;
2. ГЭСН сборник 8.
3. ТЕР сборник 8.
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
Вариант №	12
1. Выполнить подсчет объёмов на кирпичную   кладку перегородок в ½ кирпича, неармированных.
2. На основании полученных объёмов на кирпичную   кладку перегородок составить калькуляцию затрат труда и заработной платы, подобрать машины и механизмы, определить расход материалов, рассчитать трудоёмкость выполненных работ.
3. Определить сметную стоимость выше указанных каменных работ.
 Исходные данные
Материал – силикатный кирпич. Высота этажа 3,3 м. Толщина перегородки 120 мм. Длина перегородок 59,6м. Площадь дверных проёмов 29,82 м. Перегородки глухие.
4. Описать операции контроля качества выше указанных работ.
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание
2. Схематично изобразите конструктивный элемент, перед тем как выполнить подсчет объёмов работ.
3 Выполните расчеты в соответствии с пунктом 1задания.
4 Используя нормативный документ (ЕНиР), рассчитать трудозатраты и заработную плату в калькуляции.
5 Используя сборник ГЭСН рассчитать трудозатраты, подобрать машины и механизмы и расход основных материалов.
6. Используя сборник ТЕР рассчитать сметную стоимость работ (конструктивного элемента).
7. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.
Вы можете воспользоваться:
1. ЕНиР сборник 3;
2. ГЭСН сборник 8.
3. ТЕР сборник 8.
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
Вариант №13
1. Выполнить подсчет объёмов на кирпичную   кладку перегородок в ¼ кирпича, армированных.
2. На основании полученных объёмов на кирпичную   кладку перегородок составить калькуляцию затрат труда и заработной платы, подобрать машины и механизмы, определить расход материалов, рассчитать трудоёмкость выполненных работ.
3. Определить сметную стоимость выше указанных каменных   работ.
 Исходные данные
Материал – силикатный кирпич. 
Высота этажа 3,3 м. 
Толщина перегородки 65 мм. 
Длина перегородок 42,8м.
Площадь дверных проёмов 18,06 м.
4. Описать операции контроля качества выше указанных работ.
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание
2. Схематично изобразите конструктивный элемент, перед тем как выполнить подсчет объёмов работ.
3 . Выполните расчеты в соответствии с пунктом 1задания.
4 . Используя нормативный документ (ЕНиР), рассчитать трудозатраты и заработную плату в калькуляции.
5 . Используя сборник ГЭСН рассчитать трудозатраты, подобрать машины и механизмы и расход основных материалов.
6. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ (конструктивного элемента).
7. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.
Вы можете воспользоваться:
1. ЕНиР сборник 3;
2. ГЭСН сборник 8.
3. ТЕР сборник 8.
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
Вариант №14
1.Выполнить подсчет объёмов на укладку бетонной смеси в конструкцию при устройстве фундамента под отдельно стоящие колонны одноэтажного промышленного здания.
2. На основании полученных объёмов на укладку бетонной смеси в конструкцию составить калькуляцию затрат труда и заработной платы, подобрать машины и механизмы, определить расход материалов, рассчитать трудоёмкость выполненных работ.
3. Определить сметную стоимость выше указанных бетонных работ.
 Исходные данные
Размер здания 36×54м
Шаг колонн 6 м. 
Количество шагов 9 
Пролеты АБ 24мБВ 12м. 
Объём бетона в одном фундаменте 0,35м3
4. Описать операции контроля качества выше указанных работ.
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Схематично изобразите конструктивный элемент, перед тем как выполнить подсчет объёмов работ.
3 Выполните расчеты в соответствии с пунктом 1задания.
4 Используя нормативный документ (ЕНиР), рассчитать трудозатраты и заработную плату в калькуляции.
5 Используя сборник ГЭСН рассчитать трудозатраты, подобрать машины и механизмы и расход основных материалов.
6. Используя сборник ТЕР рассчитать сметную стоимость работ (конструктивного элемента).
7. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.
Вы можете воспользоваться:
1. ЕНиР сборник 4 выпуск 1;
2. ГЭСН сборник 6;
3. ТЕР сборник 6.
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
Вариант №15
1. Выполнить подсчет объёмов на устройство кровли скатной простой крыши жилого дома.
2. На основании полученных объёмов на устройство кровли составить калькуляцию затрат труда и заработной платы, подобрать машины и механизмы, определить расход материалов, рассчитать трудоёмкость выполненных работ.
3. Определить сметную стоимость выше указанных кровельных   работ.
 Исходные данные
Размер здания 14×25м
Коэффициент уклона кровли 1,41;
Материал кровли – асбестоцементные листы обыкновенные.
4. Описать операции контроля качества выше указанных работ.
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Схематично изобразите конструктивный элемент, перед тем как выполнить подсчет объёмов работ.
3 Выполните расчеты в соответствии с пунктом 1задания.
4 Используя нормативный документ (ЕНиР), рассчитать трудозатраты и заработную плату в калькуляции.
5 Используя сборник ГЭСН рассчитать трудозатраты, подобрать машины и механизмы и расход основных материалов.
6. Используя сборник ТЕР рассчитать сметную стоимость работ (конструктивного элемента).
7. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.
Вы можете воспользоваться:
1. ЕНиР сборник 7;
2. ГЭСН сборник 12;
3. ТЕР сборник 12.
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
Вариант №16
1. Выполнить подсчет объёмов на устройство кровли скатной крыши средней сложности.
2. На основании полученных объёмов на устройство кровли составить калькуляцию затрат труда и заработной платы, подобрать машины и механизмы, определить расход материалов, рассчитать трудоёмкость выполненных работ.
3. Определить сметную стоимость выше указанных кровельных   работ.
 Исходные данные
Размер здания 16×27м
Коэффициент уклона кровли 1,41
Материал кровли – асбестоцементные листы унифицированные.
4. Описать операции контроля качества выше указанных работ.
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Схематично изобразите конструктивный элемент, перед тем как выполнить подсчет объёмов работ.
3 . Выполните расчеты в соответствии с пунктом 1задания.
4 . Используя нормативный документ (ЕНиР), рассчитать трудозатраты и заработную плату в калькуляции.
5 . Используя сборник ГЭСН рассчитать трудозатраты, подобрать машины и механизмы и расход основных материалов.
6. Используя сборник ТЕР рассчитать сметную стоимость работ (конструктивного элемента).
7. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.
Вы можете воспользоваться:
1. ЕНиР сборник 7;
2. ГЭСН сборник 12;
3. ТЕР сборник 12.
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
Вариант №17
1. Выполнить подсчет объёмов на устройство плоской   кровли средней сложности жилого дома.
2. На основании полученных объёмов на устройство кровли составить калькуляцию затрат труда и заработной платы, подобрать машины и механизмы, определить расход материалов, рассчитать трудоёмкость выполненных работ.
3. Определить сметную стоимость выше указанных кровельных   работ.
 Исходные данные 
Размер здания 18×64м
Материал кровли – линокром в 2 слоя наклейка с оплавлением покровного слоя.
4. Описать операции контроля качества выше указанных работ.
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание
2. Схематично изобразите конструктивный элемент, перед тем как выполнить подсчет объёмов работ.
3 Выполните расчеты в соответствии с пунктом 1задания.
4 Используя нормативный документ (ЕНиР), рассчитать трудозатраты и заработную плату в калькуляции.
5 Используя сборник ГЭСН рассчитать трудозатраты, подобрать машины и механизмы и расход основных материалов.
6. Используя сборник, ТЕР рассчитать сметную стоимость работ (конструктивного элемента).
7. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.
Вы можете воспользоваться:
1. ЕНиР сборник 7;
2. ГЭСН сборник 12;
3. ТЕР сборник 12.
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
Вариант №18
1. Выполнить подсчет объёмов на устройство кровли скатной крыши сложной.
2. На основании полученных объёмов на устройство кровли составить калькуляцию затрат труда и заработной платы, подобрать машины и механизмы, определить расход материалов, рассчитать трудоёмкость выполненных работ.
3. Определить сметную стоимость выше указанных кровельных   работ.
 Исходные данные 
Размер здания 12×20м;
Коэффициент уклона кровли 1,41;
Материал кровли – мягкой черепицы (полосная битумная).
4. Описать операции контроля качества выше указанных работ.
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание
2. Схематично изобразите конструктивный элемент, перед тем как выполнить подсчет объёмов работ.
3 Выполните расчеты в соответствии с пунктом 1задания.
4 Используя нормативный документ (ЕНиР), рассчитать трудозатраты и заработную плату в калькуляции.
5 Используя сборник ГЭСН рассчитать трудозатраты, подобрать машины и механизмы и расход основных материалов.
6. Используя сборник ТЕР рассчитать сметную стоимость работ (конструктивного элемента).
7. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.
Вы можете воспользоваться:
1. ЕНиР сборник 7;
2. ГЭСН сборник 12;
3. ТЕР сборник 12.
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
Вариант №	19
1. Выполнить подсчет объёмов на устройство плоской   кровли   при простых крышах жилого дома.
2. На основании полученных объёмов на устройство кровли составить калькуляцию затрат труда и заработной платы, подобрать машины и механизмы, определить расход материалов, рассчитать трудоёмкость выполненных работ.
3. Определить сметную стоимость выше указанных кровельных   работ.
 Исходные данные 
Размер здания 20×70м
Материал кровли – рубитекса в 2 слоя
4. Описать операции контроля качества выше указанных работ.
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание
2. Схематично изобразите конструктивный элемент, перед тем как выполнить подсчет объёмов работ.
3 Выполните расчеты в соответствии с пунктом 1задания.
4 Используя нормативный документ (ЕНиР), рассчитать трудозатраты и заработную плату в калькуляции.
5 Используя сборник ГЭСН рассчитать трудозатраты, подобрать машины и механизмы и расход основных материалов.
6. Используя сборник ТЕР рассчитать сметную стоимость работ (конструктивного элемента).
7. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.
Вы можете воспользоваться:
1. ЕНиР сборник 7;
2. ГЭСН сборник 12;
3. ТЕР сборник 12.
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.
Вариант №20
1. Выполнить подсчет объёмов на улучшенную штукатурку цементно-известковым раствором поверхности стен внутри здания по кирпичу.
2. На основании полученных объёмов на улучшенную штукатурку поверхности стен внутри здания по кирпичу составить калькуляцию затрат труда и заработной платы, подобрать машины и механизмы, определить расход материалов, рассчитать трудоёмкость выполненных работ.
3. Определить сметную стоимость выше указанных отделочных   работ.
 Исходные данные 
Размер здания 8×15м; 
Высота этажа 3 м;
Площадь оконных проёмов 8,5 м2; 
Площадь дверных проёмов 1,8 м2. 
В калькуляции включить нанесение грунта вручную + затирка вручную
4. Описать операции контроля качества выше указанных работ.
Инструкция
1. Внимательно прочитайте задание
2. Схематично изобразите конструктивный элемент, перед тем как выполнить подсчет объёмов работ.
3 Выполните расчеты в соответствии с пунктом 1задания.
4 Используя нормативный документ (ЕНиР), рассчитать трудозатраты и заработную плату. 
5 Используя сборник ГЭСН рассчитать трудозатраты, подобрать машины и механизмы и расход основных материалов.
6. Используя сборник ТЕР рассчитать сметную стоимость работ (конструктивного элемента).
7. Составить схему операционного контроля качества выполненных работ.
Вы можете воспользоваться:
1. ЕНиР сборник 8, выпуск 1;
2. ГЭСН сборник 15;
3. ТЕР сборник 15.
Максимальное время выполнения задания – 45 мин.

ыполнения задания –45 мин.

 ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество вариантов задания для экзаменующегося -30
Время выполнения задания- 45 мин
Оборудование: комплект учебно-методической документации, бланки и образцы документов
Литература для обучающегося:
Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве. - СПб.:Питер, 2014.
Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве. Москва, Санкт-Петербург, 2014.
Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело: учебник для студ. сред. проф. образования/ И.А.Синянский, Н.И.Манешина. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.
Составление смет в строительстве на основе сметно-нормативной базы 2015 года (практическое пособие). – Москва, Санкт-Петербург, 2015
Методические материалы:
Таблица «Нормативы накладных расходов и сметной прибыли по видам СМР»

Методические пособия:
Методические пособия по профессиональному модулю

Нормативная литература:
Государственные элементные сметные нормы на строительные работы/ Госстрой России/М., 2001.
Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. (ТЕР 81-02-2001) в ред.2014 г.
Единые норма и расценки (ЕНиР) / Госстрой России/М., 2001.
Критерии оценки
	Освоенные профессиональные компетенции
	Показатели оценки результата
	Оценка (0-4 баллов)

	ПК 2.1. Организовать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке.
	Бланк ведомости объемов работ не заполнен
(бланк сдан в пустом виде)
	0 - показатель не проявлен

	
	В ведомость объемов работ внесено наименование работы и единицы измерения
	1 - показатель имеет единичные проявления

	
	В ведомость объемов работ внесено наименование работы, единицы измерения, но расчет объема работ произведен не верно
	2 - показатель проявлен частично

	
	В ведомость объемов работ внесено наименование работы, единицы измерения, но расчет объема работ произведен с недочетами
	3 -показатель проявлен не в полном объеме

	
	В ведомость объемов работ внесено наименование работы, единицы измерения, расчет объема работ произведен правильно
	4 - показатель проявлен в полном объеме

	ПК 2.2. Организовать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов.
	Бланк калькуляции затрат труда и заработной платы не заполнен (бланк сдан в пустом виде)
	0 - показатель не проявлен

	
	В калькуляцию затрат труда и заработной платы внесено наименование работы, единицы измерения и объем работ
	1 - показатель имеет единичные проявления

	
	В калькуляцию затрат труда и заработной платы внесено наименование работы, единицы измерения, объем работ, затраты труда и заработной платы на единицу измерения.
	2 - показатель проявлен частично

	
	В калькуляцию затрат труда и заработной платы внесено наименование работы, единицы измерения, объем работ, затраты труда и заработной платы на единицу измерения, но расчет затрат труда и заработной платы на весь объем работ произведен не верно
	3 -показатель проявлен не в полном объеме

	
	В калькуляцию затрат труда и заработной платы внесено наименование работы, единицы измерения, объем работ, затраты труда и заработной платы на единицу измерения, расчет затрат труда и заработной платы на весь объем работ произведен верно, подобраны машины и механизмы, определен
расход материалов, рассчитана трудоёмкость выполненных работ
	4 - показатель проявлен в полном объеме

	ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов.
	Бланк локального сметного расчета не заполнен
(бланк сдан в пустом виде)
	0 - показатель не проявлен

	
	В бланк локального сметного расчета внесены наименование работы, единица измерения и количество
	1 - показатель имеет единичные проявления

	
	В бланк локального сметного расчета внесены наименование работы, единица измерения и количество, шифр расценки
и показатели на единицу измерения
	2 - показатель проявлен частично

	
	В бланк локального сметного расчета внесены наименование работы, единица измерения и количество, шифр расценки
и показатели на единицу измерения, произведены расчеты, но при этом допущены ошибки
	3 -показатель проявлен не в полном объеме

	
	В бланк локального сметного расчета внесены наименование работы, единица измерения и количество, шифр расценки
и показатели на единицу измерения и без ошибок произведены расчеты
	4 - показатель проявлен в полном объеме

	ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
	Операции контроля качества не названы
	0 - показатель не проявлен

	
	Операции контроля качества не соответствуют данному виду работ
	1 - показатель имеет единичные проявления

	
	Операции контроля качества не все соответствуют данному виду работ
	2 - показатель проявлен частично

	
	Операции контроля качества соответствуют данному виду работ, но перечислены не в полном объеме
	3 -показатель проявлен не в полном объеме

	
	Операции контроля качества соответствуют данному виду работ и   перечислены в полном объеме
	4 - показатель проявлен в полном объеме


Если сумма баллов, набранная аттестующимся студентом, при выполнении задания составляет 0-64% от максимально возможного балла, то экзаменационной комиссией выносится суждение: вид профессиональной деятельности не освоен/ оценка 2 (неудовлетворительно).
Если сумма баллов аттестующегося студента составляет 65-100% от максимально возможного балла – вид профессиональной деятельности освоен:
· 65-75% от максимально возможного балла - оценка 3 (удовлетворительно);
· 76-90% от максимально возможного балла - оценка 4 (хорошо);
· 91-100% от максимально возможного балла - оценка 5 (отлично).

Аттестационный лист
(характеристика профессиональной деятельности обучающегося 
во время учебной/производственной практики)

	1.
	ФИО обучающегося
	

	
	Группа
	СТ – 141

	
	Специальность
	Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

	2.
	Виды практики
	учебная/производственная

	
	
	(нужное подчеркнуть)

	3.
	По профессиональному модулю
	ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 

	
	
	строительстве, эксплуатации и реконструкции

	
	
	строительных объектов

	4.
	Место проведения практики
	Белоярский политехнический колледж

	5.
	Время проведения практики
	

	
	
	

	6.
	Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:






	Наименование тем, разделов производственной практики
	Виды работ, обеспечивающих формирование ПК
	Объем часов
	Отметка о выполнении*

	Раздел ПУ 02.1
Организационно - техническая подготовка строительного производства
(6 семестр)
	Цель и задачи подготовки строительного производства. Виды подготовки строительного производства. 
Отвод участка под строительство (разрешение на строительство, правила землепользования и застройки). Общая организационно-техническая подготовка. Подготовка к строительству объекта. 
Подготовка к производству строительно-монтажных работ.
	36
	


*0 – работа не выполнена, 1 – работа выполнена с замечаниями; 2 – работа выполнена без замечаний)




	7.
	Результат выполнения работ на учебной/производственной практике:

	


	

	


	
	


	
	


	МП
	(дата)
	
	(подпись руководителя практики от колледжа)










Аттестационный лист
(характеристика профессиональной деятельности обучающегося 
во время учебной/производственной практики)

	1.
	ФИО обучающегося
	

	
	Группа
	СТ – 141

	
	Специальность
	Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

	2.
	Виды практики
	учебная/производственная

	
	
	(нужное подчеркнуть)

	3.
	По профессиональному модулю
	ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 

	
	
	строительстве, эксплуатации и реконструкции

	
	
	строительных объектов

	4.
	Место проведения практики
	Белоярский политехнический колледж

	5.
	Время проведения практики
	

	
	
	

	6.
	Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:






	Наименование тем, разделов производственной практики
	Виды работ, обеспечивающих формирование ПК
	Объем часов
	Отметка о выполнении*

	Раздел ПУ 02.2
Проектно-сметное дело

(7 семестр)
	Организационные работы. Работа с нормативно-технической документацией. 
Составление локальной сметы на ремонтные работы с использованием программного комплекса «Гранд- Смета»
Составление локальной сметы на общестроительные работы с использованием программного комплекса «Гранд- Смета» 
Составление объектной сметы с использованием программного комплекса «Гранд- Смета» 
Составление сводного сметного расчета с использованием программного комплекса «Гранд- Смета»
	36
	


*0 – работа не выполнена, 1 – работа выполнена с замечаниями; 2 – работа выполнена без замечаний)




	7.
	Результат выполнения работ на учебной/производственной практике:

	


	

	


	
	


	
	


	МП
	(дата)
	
	(подпись руководителя практики от колледжа)







Аттестационный лист
(характеристика профессиональной деятельности обучающегося 
во время учебной/производственной практики)

	1.
	ФИО обучающегося
	Орлов Александр Николаевич

	
	Группа
	СТ – 141

	
	Специальность
	Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

	2.
	Виды практики
	учебная/производственная

	
	
	(нужное подчеркнуть)

	3.
	По профессиональному модулю
	ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве,

	
	
	эксплуатации и реконструкции строительных объектов

	4.
	Место проведения практики
	филиал №10 АО «ГК «Северавтодор»

	5.
	Время проведения практики
	18 мая по 05 июля 2017 г.

	
	
	

	6.
	Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:



	Наименование тем, разделов производственной практики
	Виды работ, обеспечивающих формирование ПК
	Объем часов
	Отметка о выполнении*

	Раздел 1. Техническая документация
на объект строительства
	Организационные процедуры вхождения в практику.

Изучение технической документации на объект строительства.
	36
	

	Раздел 2. Устройство и оснащение строительной площадки
	Изучение устройства и оснащения строительной площадки
	72
	

	Раздел 3. Система оценки и контроля качества
	Изучение системы оценки и контроля качества.
	72
	

	Раздел 4. Изучение технологии производства строительно-монтажных работ в составе бригады на рабочем месте.
	Изучение технологии производства строительно-монтажных работ в составе бригады на рабочем месте.
Организационные процедуры завершения практики
	72
	


*0 – работа не выполнена, 1 – работа выполнена с замечаниями; 2 – работа выполнена без замечаний)

	7.
	Результат выполнения работ на учебной/производственной практике:

	


	


	
	
	
	

	
	

	
	

	
	(дата)
	
	(подпись руководителя практики от предприятия)

	МП
	
	
	

	
	
	
	

	
	(дата)
	
	(подпись руководителя практики от колледжа)





