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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений»
[bookmark: п_1_1_Область_применения]1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (базовой подготовки).
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Участие в проектировании зданий и сооружений» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
[bookmark: п_1_2_Цели_и_задачи]1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
· по подбору строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий;
· по разработке архитектурно-строительных чертежей;
· по выполнению расчетов и проектированию строительных конструкций, оснований;
· по разработке и оформлению отдельных частей проекта производства работ.
уметь:
· определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий;
· производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;
· определять глубину заложения фундамента;
· выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
· проводить прикладные документальные исследования в отношении объекта градостроительной деятельности для использования в процессе инженерно-технического проектирования (из ТФ А/01.6)  
· подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей;
· читать строительные и рабочие чертежи;
· разрабатывать узлы на стадии рабочих чертежей;
· выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий;
· читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;
· выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;
· выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории;
· выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру;
· применять информационные системы для проектирования генеральных планов;
· разрабатывать и оформлять проектные решения по объектам градостроительной деятельности (из ТФ В/01.6)  
· подсчитывать нагрузки, действующие на конструкции;
· по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;
· выполнять статический расчет;
· проверять несущую способность конструкций;
· подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
· определять размеры подошвы фундамента;
· выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
· рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в ростверке;
· использовать информационные технологии при проектировании строительных конструкций;
· читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;
· подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для выполнения работ;
· разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;
· оформлять чертежи технологического проектирования с применением информационных технологий;
· использовать в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный опыт;
· разрабатывать проект производства работ (из ТФ В/02.5
знать: 
· основные свойства и область применения строительных материалов и изделий;
· основные конструктивные системы и решения частей зданий;
· основные строительные конструкции зданий;
· современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий;
· принцип назначения глубины заложения фундамента;
· конструктивные решения фундаментов;
· конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;
· основные узлы сопряжений конструкций зданий;
· основные методы усиления конструкций;
· нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и реконструкцию зданий конструкций;
· особенности выполнения строительных чертежей;
· графические обозначения материалов и элементов конструкций;
· требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей;
· понятия о проектировании зданий и сооружений;
· правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям;
· порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;
· профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения архитектурно-строительных чертежей;
· задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования проектирования градостроительства;
· способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных геодезических пунктов;
· ориентацию зданий на местности;
· условные обозначения на генеральных планах;
· градостроительный регламент;
· технико-экономические показатели генеральных планов;
· нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкций из различных материалов и оснований;
· методику подсчета нагрузок;
· правила построения расчетных схем;
· методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;
· работу конструкций под нагрузкой;
· прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;
· основы расчета строительных конструкций;
· виды соединений для конструкций из различных материалов;
· строительную классификацию грунтов;
· физические и механические свойства грунтов;
· классификацию свай, работу свай в грунте;
· правила конструирования строительных конструкций;
· моделирование и расчетный анализ для проектных целей и обоснования надежности и безопасности объектов градостроительной деятельности (из ТФ В/02.6)  
· профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для проектирования строительных конструкций;
· основные методы организации строительного производства (последовательный, параллельный, поточный);
· основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов;
· методику вариантного проектирования;
· сетевое и календарное планирование;
· основные понятия проекта организации строительства;
· принципы и методику разработки проекта производства работ;
· профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства работ.
· подготовку исходных данных для разработки проекта производства работ, линейных и сетевых графиков производства работ (из ТФ А/01.4);
· разработку документации по подготовке строительной площадки к началу производства работ (из ТФ В/01.5);
[bookmark: п_1_3_Кол_час_на_освоение_ПМ]1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего на освоение модуля: 1121 час.
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1121 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 747 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 374 часа;
производственное обучение (в т. ч. учебная практика) – 288 часов.
1.4 Требования к организации образовательного процесса 
Для изучения профессионального модуля необходимо наличие учебного класса, оборудованного мультимедийным комплексом с выходом в Интернет. 
При освоении основной профессиональной образовательной программы по специальности в том числе и при изучении ПМ 01, колледжем реализуется модульно-компетентностный и системно-деятельностный подходы. Модульно-компетентностный подход предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
Системно-деятельностный подход обеспечивает: формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного учреждения; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее адекватными поставленным целям при обучении профессиональному модулю, с нашей точки зрения являются:
- метод проектов; 	
- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 
- метод практических ситуаций; 
-  контекстного обучения.
Предлагаемые педагогические технологии позволяют сформировать компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9.
Учебно-методический комплекс профессионального модуля включает в себя: 
	№
	Наименование
	Количество
	Вид носителя

	1
	ФГОС утверждённым приказом Минобрнауки России № 965 от 11.08.2014 зарегистрирован Министерством юстиции (рег. № 33818 от 25.08.2014) по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
	1
	электронный

	2
	Рабочая программа профессионального модуля
	1
	бумажный, электронный

	3
	Календарно тематическое планирование
	1
	бумажный, электронный

	4
	Комплект контрольно- оценочных средств для контроля и оценки освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций по модулю
	1
	электронный

	5
	Комплект задач по темам междисциплинарного курса
	1
	бумажный, электронный


Указанный перечень учебно-методического комплекса соответствует заявленным технологиям.
1.5. Система оценивания 
Система оценивания включает основные показатели оценки результатов обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся, и соответствуют заявленным личностным метапредметным, предметным результатам, общим компетенциям. заявленным компетенциям. Основные показатели оценки результатов обучения в полной мере раскрывают специфику соответствующих профессиональных компетенций: соответствуют знаниям, умениям и практическому опыту по ФГОС, охватывают весь цикл действий (работ) обучаемого, предусматривают возможность контроля и оценки в процессе обучения на базе образовательного учреждения и при прохождении производственной практики на базе работодателя. 
В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий текущий контроль и промежуточную аттестацию в форме тестов и задач.
Оценка результатов освоения программы происходит с использованием тестовой и деятельностной технологии оценки, на единой критериальной основе.
Предъявить обучающему результат обучения позволяют устная и письменная методики, с использованием входного, текущего, промежуточного и обобщающего контроля, в виде тестовых заданий и практических работ.
Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результатов обучения при выполнении практических занятиях и самостоятельной работы, в соответствии с тематическим планом.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Для текущего контроля по программе создан комплект оценочных средств, который включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.
 Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов по междисциплинарным курсам, дифференцированного зачета по учебной практике и квалификационного экзамена по модулю.
[bookmark: п_2_Результаты_освоения_ПМ]2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
	Код
	Наименование результата обучения

	ПК 1.1
	Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий

	ПК 1.2
	Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий

	ПК 1.3 
	Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.

	ПК 1.4
	Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.

	ОК 1.
	 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК 2.
	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

	ОК 3.
	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

	ОК 4.
	 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

	ОК 5
	 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

	ОК 6.
	 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

	ОК 7.
	 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

	ОК 8.
	 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

	ОК 9.
	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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[bookmark: п_3_Структура_и_содержание_ПМ]3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01
	Коды профессиональных компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля
	Всего часов
(макс. учебная нагрузка и практики)
	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
	Практика

	
	
	
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
	Самостоятельная работа обучающегося
	Учебная практика, часов
	Производственная (по профилю специальности), часов

	
	
	
	Всего, часов
	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов
	в т.ч., курсовая работа (проект), часов
	Всего, часов
	
	

	ОК 1-9
ПК 01  ПК 02 ПК 03 ПК 04
	ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений
	1121
	747
	224
	100
	374
	288
	-

	
	МДК.01.0 1. Проектирование  зданий и сооружений
	821
	547
	164
	50
	274
	
	

	
	Раздел 1 
Строительное черчение
	
	76
	30
	 
	38
	
	

	
	Раздел 2 
Архитектура зданий
	
	182
	50
	 
	92
	
	

	
	Раздел 3  
Инженерные сети и оборудование территорий, зданий  и стройплощадок
	
	53
	16
	25
	26
	
	

	
	Раздел 4
Строительные материалы и изделия
	
	78
	22
	 
	38
	
	

	
	Раздел 5 
Проектирование строительных конструкций
	
	158
	46
	25
	80
	
	

	
	МДК. 01.02. Проект производства работ 
	300
	200
	60
	50
	100
	
	

	
	Раздел 6
Проект производства работ
	
	200
	60
	50
	100
	
	

	
	ПУ.01. 
Инженерные сети зданий
	36
	 
	
	

	
	ПУ.01. 
Производство геодезических работ;
Строительные конструкции
	180
	 
	
	

	
	ПУ.01. Организация  строительного производства
	72
	 
	
	

	
	ПП.01. Производственная практика
	-
	 
	
	

	 
	Всего:
	288
	 
	
	





76


3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
	Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
	Объем часов
	Уровень освоения

	ПМ.01 Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий
	
	1037
	



	МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений
	
	821
	

	Раздел 1
Строительное черчение
	Содержание
	76
	

	
	1
	Особенности оформления строительных чертежей
	2
	2

	
	2
	Графические обозначения материалов на разрезах
	2
	2

	
	3
	Условные графические обозначения на строительных чертежах
	2
	2

	
	4
	Планы этажей
	10
	2

	
	5
	Разрез здания
	10
	2

	
	6
	Фасады зданий
	4
	2

	
	7
	Чертежи генеральных планов
	4
	2

	
	8
	Условные изображения и обозначения, применяемые в чертежах строительных конструкций
	2
	2

	
	9
	Чертежи металлических конструкций
	4
	2

	
	10
	Чертежи железобетонных конструкций
	2
	2

	
	11
	Чертежи деревянных конструкций
	4
	2

	
	Практические занятия
	30
	

	
	1
	Титульный лист выполненный архитектурным шрифтом
	2
	2,3

	
	2
	Графические обозначения материалов на разрезах
	2
	2,3

	
	3
	Условные графические обозначения на строительных чертежах
	2
	2,3

	
	4
	План 1 этажа
	4
	2,3

	
	5
	Разрез здания
	4
	2,3

	
	6
	Фасад здания
	4
	2,3

	
	7
	Генеральный план
	6
	2,3

	
	8
	Чертежи металлических конструкций
	2
	2,3

	
	9
	Чертежи железобетонных конструкций
	2
	2,3

	
	10
	Чертежи деревянных конструкций
	2
	2,3

	
	Самостоятельная работа
	38
	

	
	1
	Самостоятельная работа 1. Чертежи жилых зданий
	12
	

	
	2
	Самостоятельная работа № 2 Чертежи металлических конструкций
	4
	

	
	3
	Самостоятельная работа №3 Чертежи железобетонных конструкций
	12
	

	
	4
	Самостоятельная работа №4 Чертежи деревянных конструкций
	4
	

	
	5
	Самостоятельная работа №5 Генеральный план участка
	6
	

	Раздел 2 
Архитектура 
зданий
	Содержание
	132
	

	
	1
	Здания и требования к ним
	2
	2

	
	2
	Основные конструктивные элементы зданий
	2
	2

	
	3
	Несущий остов и конструктивные системы зданий
	2
	2

	
	4
	Стены и отдельные опоры
	6
	2

	
	5
	Основы строительной теплотехники, акустики, светотехники
	4
	2

	
	6.
	Сведения о модульной координации размеров в строительстве (МКРС)
	2
	2

	
	7.
	Перегородки
	2
	2

	
	8
	Санитарно- техническое оборудование
	2
	2

	
	9
	Окна и двери
	6
	2

	
	10
	Перемычки
	6
	2

	
	11
	Основания
	2
	2

	
	12
	Фундаменты
	6
	2

	
	13
	Перекрытия и полы
	2
	2

	
	14
	Поперечный разрез
	4
	2

	
	15
	Лестницы
	6
	2

	
	16
	Крыши
	10
	2

	
	17
	Продольный разрез
	4
	2

	
	18
	Конструктивный разрез по стене
	4
	2

	
	19
	Архитектурные узлы
	4
	2

	
	20
	Фасад
	6
	2

	
	21
	Понятие о проектировании жилых и общественных зданий
	4
	2

	
	22
	Генеральный план гражданских зданий
	15
	2

	
	23
	Конструкции большепролетных покрытий общественных зданий
	2
	2

	
	25
	Подвесные потолки
	1
	2

	
	26
	Монолитные гражданские здания
	2
	2

	
	27
	Крупнопанельные гражданские здания
	2
	2

	
	28
	Деревянные здания
	2
	2

	
	29
	Основные положения проектирования промышленных зданий
	2
	2

	
	30
	Классификация и конструктивные системы промышленных зданий
	2
	2

	
	31
	Фундаменты и фундаментные балки промышленных зданий
	2
	2

	
	32
	Железобетонные конструкции промышленных зданий
	2
	2

	
	33
	Стальные конструкции одноэтажных промышленных зданий
	2
	2

	
	34
	Стены промышленных зданий
	2
	2

	
	35
	Покрытия. Фонари промышленных зданий
	2
	2

	
	36
	Окна, двери, ворота промышленных зданий
	2
	2

	
	37
	Перегородки, полы и прочие конструкции промышленных зданий
	2
	2

	
	38
	Понятие о проектировании промышленных зданий
	2
	2

	
	39
	Строительство зданий в особых условиях
	2
	2

	
	Практические занятия
	50
	

	
	1
	Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций
	6
	2,3

	
	2
	Конструктивные системы зданий
	4
	2,3

	
	3
	Окна и двери
	4
	2,3

	
	4
	Перемычки
	2
	2,3

	
	5
	План здания
	2
	2,3

	
	6
	Расчет глубины заложения фундамента
	4
	2,3

	
	7
	План фундамента
	4
	2,3

	
	8
	Цокольный узел здания
	2
	2,3

	
	9
	Перекрытия
	2
	2,3

	
	10
	Полы
	4
	2,3

	
	11
	Поперечный разрез
	2
	2,3

	
	12
	Лестницы
	4
	2,3

	
	13
	Стропильная система
	2
	2,3

	
	14
	План стропильной крыши
	2
	2,3

	
	15
	Продольный разрез
	2
	2,3

	
	16
	Конструктивный разрез по стене
	2
	2,3

	
	17
	Архитектурные узлы
	2
	2,3

	
	Самостоятельная работа
	92
	

	
	1
	Самостоятельная работа №1 Сечение ленточных фундаментов
	8
	

	
	2
	Самостоятельная работа №2 Конструирование фундаментов гражданских зданий
	8
	

	
	3
	Самостоятельная работа №3 Конструктивное решение оконных и дверных проемов
	8
	

	
	4
	Самостоятельная работа № 4 Кладочный план стены
	8
	

	
	5
	Самостоятельная работа №5 Разрез по наружной стене здания с наличием балконов или лоджий
	8
	

	
	6
	Самостоятельная работа №6 Конструирование перекрытий гражданских зданий
	8
	

	
	7
	Самостоятельная работа №7 Скатные крыши. Кровли
	8
	

	
	8
	Самостоятельная работа №8 Детали скатных крыш
	4
	

	
	9
	Самостоятельная работа №9 Детали плоских крыш
	8
	

	
	10
	Самостоятельная работа №10 Конструктивное решение сборной ж/б лестницы жилого дома
	8
	

	
	11
	Самостоятельная работа №11 Вентиляционные и дымовые шахты
	8
	

	
	12
	Самостоятельная работа №12 Конструирование стропильной крыши
	8
	

	Раздел 3 
Инженерные сети и оборудование территорий, зданий  и стройплощадок
	Содержание
	38
	

	
	1
	Инженерное благоустройство территорий и поселений
	4
	2

	
	2
	Водоснабжение поселений. Схемы водоснабжения
	4
	2

	
	3
	Водоснабжение зданий. Проектирование водопровода здания
	4
	2

	
	4
	Выбор системы и разработка схемы водопровода
	6
	2

	
	5
	Аксонометрическая схема водопровода
	4
	2

	
	6
	Гидравлический расчёт водопровода
	4
	2

	
	7
	Выбор системы и разработка схемы канализации здания
	6
	2

	
	8
	Аксонометрическая схема внутренней канализации
	4
	2

	
	9
	Инженерная подготовка и оборудование строительных площадок
	2
	2

	
	Практические занятия
	16
	

	
	1
	Аксонометрическая схема водопровода
	4
	2,3

	
	2
	Гидравлический расчёт водопровода
	2
	2,3

	
	3
	Подбор водомеров
	2
	2,3

	
	4
	Подбор насосов
	2
	2,3

	
	5
	Аксонометрическая схема внутренней канализации
	6
	2,3

	
	Самостоятельная работа
	26
	

	
	1
	Самостоятельная работа №1 Составление схемы дорожно-уличной сети. Построение конструктивного поперечного профиля улицы
	6
	

	
	2
	Самостоятельная работа №2 Вертикальная планировка территории методом проектных отметок
	6
	

	
	3
	Самостоятельная работа №3 Вертикальная планировка территории методом проектных (красных) горизонталей
	14
	

	Раздел 4 
Строительные материалы и изделия
	Содержание
	56
	

	
	1
	Понятие о материалах как многофазных системах
	2
	

	
	2
	Поверхностные явления и формирование свойств материалов.
	2
	

	
	3
	Структурные характеристики материалов
	2
	1

	
	4
	Гидрофизические свойства материалов
	2
	2

	
	5
	Теплофизические свойства материалов
	2
	2

	
	6
	Механические свойства материалов
	2
	2

	
	7
	Упругость, пластичность и вязкость материалов
	2
	2

	
	8
	Строение древесины
	2
	2

	
	9
	Важнейшие свойства древесины
	2
	2

	
	10
	Сушка древесины
	2
	2

	
	11
	Углеродистые и легированные стали
	2
	2

	
	12
	Изделия из стали, применяемые в строительстве
	2
	2

	
	13
	Цветные металлы и сплавы, применяемые в строительстве
	2
	2

	
	14
	Свойства стекла
	2
	2

	
	15
	Гипсовые вяжущие вещества
	2
	2

	
	16
	Извести
	2
	2

	
	17
	Портландцемент
	2
	2

	
	18
	Материалы для приготовления бетона
	2
	2

	
	19
	Важнейшие свойства бетонной смеси
	2
	2

	
	20
	Важнейшие свойства бетона
	2
	2

	
	21
	Материалы для растворных смесей
	2
	2

	
	22
	Свойства строительных растворов
	2
	2

	
	23
	Штукатурные, кладочные и монтажные растворы
	2
	2

	
	24
	Монолитные железобетонные конструкции
	2
	2

	
	25
	Сборные железобетонные конструкции
	2
	2

	
	26
	Битумы
	2
	2

	
	27
	Методы испытаний нефтяных битумов
	2
	2

	
	28
	Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы на основе битумов 
	2
	2

	
	Практические занятия
	25
	

	
	1
	Упругость, пластичность и вязкость материалов
	2
	2,3

	
	2
	Пороки и дефекты древесины
	2
	2,3

	
	3
	Лесоматериалы и изделия из древесины
	2
	2,3

	
	4
	Защита металлов от коррозии
	2
	2,3

	
	5
	Виды строительного стекла
	2
	2,3

	
	6
	Материалы из минеральных расплавов
	2
	2,3

	
	7
	Методы испытаний и требования к цементам
	2
	2,3

	
	8
	Способы расчета состава бетона
	2
	2,3

	
	9
	Важнейшие свойства бетона
	2
	2,3

	
	10
	Маркировка, транспортирование и складирование железобетонных изделий.
	2
	2,3

	
	11
	Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы на основе битумов
	2
	2,3

	
	Самостоятельная работа
	38
	

	
	1
	Самостоятельная работа №1 Классификация керамических материалов
	2
	

	
	2
	Самостоятельная работа №2 Виды облицовочных плиток по назначению
	2
	

	
	3
	Самостоятельная работа №3 Технология производства стекла
	2
	

	
	4
	Самостоятельная работа №4 Металлы и сплавы
	2
	

	
	5
	Самостоятельная работа №5 Черные и цветные металлы
	2
	

	
	6
	Самостоятельная работа №6 Минеральные вяжущие компоненты и материалы на их основе
	2
	

	
	7
	Самостоятельная работа №7 Основные свойства битума
	2
	

	
	8
	Самостоятельная работа №8 Материалы на основе полимеров
	2
	

	
	9
	Самостоятельная работа №9 Классификация заполнителей для бетона
	2
	

	
	10
	Самостоятельная работа №10 Классификация бетона
	2
	

	
	11
	Самостоятельная работа №11 Железобетонные конструкции
	2
	

	
	12
	Самостоятельная работа№12 Состав штукатурного раствора
	2
	

	
	13
	Самостоятельная работа №13 Классификация растворных смесей
	2
	

	
	14
	Самостоятельная работа №14 Искусственные каменные материалы
	2
	

	
	15
	Самостоятельная работа №15 Классификация строительных пластмасс
	2
	

	
	16
	Самостоятельная работа №16 Герметизирующие материалы
	2
	

	
	17
	Самостоятельная работа №17 Теплоизоляционные материалы
	2
	

	
	18
	Самостоятельная работа №18 Классификация лакокрасочных материалов
	2
	

	
	19
	Самостоятельная работа №19 Виды и назначение лакокрасочных материалов
	2
	

	Раздел 5 
Проектирование строительных конструкций
	Содержание
	158
	

	
	1
	Классификация строительных конструкций и требования к ним
	2
	2

	
	2
	Предельные состояния строительных конструкций. Работа по предельным состояниям
	2
	2

	
	3
	Работа материалов для несущих конструкций под нагрузкой и расчетные характеристики
	2
	2

	
	4
	Классификация нагрузок
	2
	2

	
	5
	Балки: конструктивные и расчетные схемы
	2
	2

	
	6
	Колонны: конструктивные и расчетные схемы
	2
	2

	
	7
	Расчет колонн. Общие положения
	2
	2

	
	8
	Расчет деревянных стоек
	2
	2

	
	9
	Расчет деревянной центрально сжатой стойки
Определение несущей способности
	2
	2

	
	10
	Расчет железобетонных колонн
	2
	2

	
	11
	Расчет железобетонной колонны со случайным эксцентриситетом
	6
	2

	
	12
	Расчет кирпичных столбов и стен
	4
	2

	
	13
	Расчет кирпичного центрально сжатого неармированного (армированного) столба
	2
	2

	
	14
	Расчёт балок. Общие положения
	2
	2

	
	15
	Расчет стальной балки
	4
	2

	
	16
	Расчет деревянной балки
	4
	2

	
	17
	Расчет железобетонных балок прямоугольного сечения
с одиночным армированием по прочности нормального сечения
	4
	2

	
	18
	Расчет железобетонной балки прямоугольной формы с одиночным армированием
	4
	2

	
	19
	Расчет прочности нормального сечения изгибаемых
элементов таврового сечения с одиночным армированием
	4
	2

	
	20
	Расчет железобетонной балки таврового сечения с одиночным армированием
	4
	2

	
	21
	Расчет железобетонных плит по нормальному сечению
	6
	2

	
	22
	Расчет прочности наклонных сечений железобетонных изгибаемых элементов
	10
	2

	
	23
	Предварительно напряженные железобетонные конструкции
	2
	2

	
	24
	Соединения элементов стальных конструкций
	2
	2

	
	25
	Соединения элементов деревянных конструкций
	2
	2

	
	26
	Расчёт гвоздевого соединения
	2
	2

	
	27
	Соединения элементов железобетонных конструкций
	2
	2

	
	28
	Стропильные фермы. Общие сведения
	2
	2

	
	29
	Стальные фермы
	2
	2

	
	30
	Деревянные фермы
	2
	2

	
	31
	Железобетонные фермы
	2
	2

	
	32
	Рамы
	2
	2

	
	33
	Арки
	2
	2

	
	34
	Естественные основания
	2
	2

	
	35
	Фундаменты неглубокого заложения
	4
	2

	
	36
	Определение глубины заложения и размеров подошвы фундамента
	4
	2

	
	37
	Свайные фундаменты
	2
	2

	
	38
	Искусственные основания
	2
	2

	
	Практические занятия
	46
	

	
	1
	Работа материалов для несущих конструкций под нагрузкой и расчетные характеристики
	2
	2,3

	
	2
	Определение расчетных, нормативных сопротивлений и модулей упругости
	4
	2,3

	
	3
	Нормативные и расчетные значения нагрузок
	2
	2,3

	
	4
	Определение нормативных и расчетных значений нагрузок
	2
	2,3

	
	5
	Построение расчетных схем простейших конструкций балок и колонн
	2
	2,3

	
	6
	Расчет стальной центрально сжатой колонны. Подбор сечения и проверка устойчивости
	2
	2,3

	
	7
	Расчет стальной центрально сжатой колонны. Проверка прочности
	2
	2,3

	
	8
	Расчет деревянной центрально сжатой стойки. Подбор размеров поперечного сечения
	2
	2,3

	
	9
	Расчет железобетонной колонны со случайным эксцентриситетом
	2
	2,3

	
	10
	Расчет кирпичного центрально сжатого неармированного (армированного) столба
	2
	2,3

	
	11
	Расчет стальной балки
	2
	2,3

	
	12
	Расчет деревянной балки
	2
	2,3

	
	13
	Расчет железобетонной балки прямоугольной формы с одиночным армированием
	2
	2,3

	
	14
	Расчет железобетонной балки таврового сечения с одиночным армированием
	2
	2,3

	
	15
	Расчет железобетонных плит по нормальному сечению
	2
	2,3

	
	16
	Расчет прочности наклонных сечений железобетонной балки прямоугольной формы
	2
	2,3

	
	17
	Соединения элементов стальных конструкций. Соединения на сварке
	2
	2,3

	
	18
	Расчёт гвоздевого соединения
	2
	2,3

	
	19
	Расчёт сжатых и растянутых стержней фермы
	2
	2,3

	
	20
	Расчет сжатого пояса деревянной фермы
	2
	2,3

	
	21
	Расчет тела фундамента и подбор количества арматуры
	2
	2,3

	
	22
	Определение несущей способности сваи-стойки
	2
	2,3

	
	Самостоятельная работа
	80
	

	
	1
	Самостоятельная работа № 1 Определение нормативных и расчетных значений нагрузок.
	4
	

	
	2
	Самостоятельная работа № 2 Определение несущей способности центрально растянутого элемента
	4
	

	
	3
	Самостоятельная работа № 3 Построение расчетных схем простейших конструкций балок и колонны
	4
	

	
	4
	Самостоятельная работа № 4 Расчёт стальной центрально сжатой колонны.
	4
	

	
	5
	Самостоятельная работа № 5 Расчет деревянной центрально сжатой стойки
	4
	

	
	6
	Самостоятельная работа № 6 Расчет железобетонной колонны со случайным эксцентриситетом
	6
	

	
	7
	Самостоятельная работа № 7 Расчет кирпичного центрально сжатого неармированного (армированного) столба
	6
	

	
	8
	Самостоятельная работа №8 Расчёт стальной балки
	6
	

	
	9
	Самостоятельная работа №9 Расчёт деревянной балки
	6
	

	
	10
	Самостоятельная работа №10 Расчет железобетонной балки прямоугольной формы с одиночным армированием.
	6
	

	
	11
	Самостоятельная работа №11 Определение длины флангового шва в узле фермы
	6
	

	
	12
	Самостоятельная работа №12 Расчет нагельного соединения
	6
	

	
	13
	Самостоятельная работа №13 Расчет сжатых и растянутых стержней стальной фермы
	6
	

	
	14
	Самостоятельная работа №14 Расчет сжатого пояса деревянной фермы
	6
	

	
	15
	Самостоятельная работа №15 Расчет центрально - сжатого фундамента
	6
	

	
	Тематика курсовых работ
	
	

	
	1
	Расчет и конструирование железобетонной балки
	
	

	
	2
	Расчет и конструирование железобетонной плиты
	
	

	
	3
	Расчет и конструирование железобетонной перемычки
	
	

	
	4
	Расчет и конструирование железобетонного монолитного  перекрытия
	
	

	
	5
	Расчет и конструирование железобетонной колонны со случайным эксцентриситетом
	
	

	
	6
	Расчет и конструирование железобетонного фундамента под колонну
	
	

	
	7
	Расчет и конструирование железобетонного ленточного фундамента
	
	

	
	8
	Расчет и конструирование стальной центрально-сжатой колонны
	
	

	
	9
	Расчет и конструирование стальной балки
	
	

	МДК. 01.02. Проект производства работ
	
	
	

	Раздел 6
Проект производства работ
	Содержание
	200
	

	
	1
	Проект производства работ (ППР)
	2
	2

	
	2
	Порядок разработки календарного плана (КП)
	2
	2

	
	3
	Принятые конструктивные элементы
	4
	2

	
	4
	Подсчет объемов работ
	20
	2

	
	5
	Спецификация сборных элементов
	4
	2

	
	6
	Ведомость потребности в основных строительных материалах
	6
	2

	
	7
	Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени
	10
	2

	
	8
	Определение продолжительности строительства здания
	2
	2

	
	9
	Календарный план, график движения рабочих по объекту
	6
	2

	
	10
	Технико-экономические показатели линейного графика
	2
	2

	
	11
	Порядок разработки объектного стройгенплана
	2
	2

	
	12
	Выбор монтажного крана по техническим параметрам
	4
	2

	
	13
	Привязка монтажных кранов и определение зон их влияния
	6
	2

	
	14
	Проектирование временных построечных дорог
	4
	2

	
	15
	Расчет временных зданий на строительной площадке
	4
	2

	
	16
	Расчет приобъектных складов
	6
	2

	
	17
	Электроснабжение строительной площадки
	6
	2

	
	18
	Временное водоснабжение строительной площадки
	4
	2

	
	19
	Технико-экономические показатели стройгенплана
	4
	2

	
	20
	Стройгенплан
	4
	2

	
	21
	Область применения технологической карты
	2
	2

	
	22
	Определение номенклатуры и подсчет объемов работ
	2
	2

	
	23
	Технология и организация производства работ
	4
	2

	
	24
	Особенности выполнения строительного процесса в зимнее время
	4
	2

	
	25
	Контроль качества и приемка работ
	4
	2

	
	26
	Техника безопасности, охрана труда, экологическая и пожарная безопасность
	6
	2

	
	27
	Выбор методов производства работ, машин и механизмов
	4
	2

	
	28
	Калькуляция трудовых затрат  и машинного времени
	2
	2

	
	29
	График производства работ
	2
	2

	
	30
	Определение потребности в материалах и конструкциях
	2
	2

	
	31
	Определение потребности в машинах, механизмах, инструментах и приспособлениях
	4
	2

	
	32
	Расчет ТЭП технологической карты
	2
	2

	
	Практические занятия
	60
	2,3

	
	1
	Принятые конструктивные элементы
	2
	2,3

	
	2
	Разработка котлована экскаватором
	4
	2,3

	
	3
	Раскладка фундаментных плит
	2
	2,3

	
	4
	Раскладка плит перекрытий
	2
	2,3

	
	5
	Подсчет объемов работ
	2
	2,3

	
	6
	Спецификация сборных элементов
	2
	2,3

	
	7
	Ведомость потребности в основных строительных материалах
	2
	2,3

	
	8
	Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени
	2
	2,3

	
	9
	Календарный план, график движения рабочих по объекту
	2
	2,3

	
	10
	Технико-экономические показатели линейного графика
	2
	2,3

	
	11
	Порядок разработки объектного стройгенплана
	2
	2,3

	
	12
	Выбор монтажного крана по техническим параметрам
	2
	2,3

	
	13
	Привязка монтажных кранов и определение зон их влияния
	2
	2,3

	
	14
	Проектирование временных построечных дорог
	2
	2,3

	
	15
	Расчет временных зданий на строительной площадке
	2
	2,3

	
	16
	Расчет приобъектных складов
	2
	2,3

	
	17
	Электроснабжение строительной площадки
	2
	2,3

	
	18
	Временное водоснабжение строительной площадки
	2
	2,3

	
	19
	Технико-экономические показатели стройгенплана
	2
	2,3

	
	20
	Стройгенплан
	2
	2,3

	
	21
	Определение номенклатуры и подсчет объемов работ
	6
	2,3

	
	22
	Калькуляция трудовых затрат  и машинного времени
	6
	2,3

	
	23
	График производства работ
	6
	2,3

	
	Самостоятельная работа
	100
	

	
	1
	Самостоятельная работа № 1 Подсчет объемов работ по устройству полов гражданского здания
	6
	

	
	2
	Самостоятельная работа №2 Подсчет объемов отделочных работ гражданского здания
	6
	

	
	3
	Самостоятельная работа №3 Подсчет объемов работ по устройству сантехнического и электромонтажного оборудования гражданского здания
	6
	

	
	4
	Самостоятельная работа №4 Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени по возведению подземной части гражданского здания для составления календарного плана
	8
	

	
	5
	Самостоятельная работа №5 Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени по возведению надземной части гражданского здания для составления календарного плана
	8
	

	
	6
	Самостоятельная работа № 6 Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени по устройству кровли гражданского здания для составления календарного плана
	8
	

	
	7
	Самостоятельная работа №7 Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени по устройству отделочных работ гражданского здания для составления календарного плана
	8
	

	
	8
	Самостоятельная работа №8 Расчет левой части календарного плана гражданского здания
	6
	

	
	9
	Самостоятельная работа №9 Построение графиков расхода материальных и человеческих ресурсов
	8
	

	
	10
	Самостоятельная работа №10 Расчет складских помещений и площадок на объектном СГП
	8
	

	
	11
	Самостоятельная работа №11 Расчёт потребности во временных зданиях и сооружениях
	8
	

	
	12
	Самостоятельная работа №12 Расчет потребности в водоснабжении и электроснабжении
	8
	

	
	13
	Самостоятельная работа №13 Подсчёт объёмов земляных работ и трудоёмкости их выполнения
	6
	

	
	14
	Самостоятельная работа №14 Подбор и расчёт комплекта машин для производства земляных работ
	6
	

	
	Курсовой проект. Проект производства работ
	50
	

	
	1
	Составление номенклатуры работ по объекту строительства
	
	

	
	2
	Выбор комплекта строительных машин для производства работ на строящемся объекте
	
	

	
	3
	Разработка календарного плана на строительство объекта
	
	

	
	4
	Разработка схем строительного генерального плана
	
	

	Учебная практика (по профилю специальности) ПУ.01: Инженерные сети зданий
	36
	

	
	1
	Водоснабжение зданий
	24
	

	
	2
	Внутренняя канализация зданий
	12
	

	Учебная практика (по профилю специальности) ПУ.01: Производство геодезических работ
	108
	

	Виды работ:
	1
	Геодезические работы по созданию плановой разбивочной сети простейшего вида
	24
	

	
	2
	Геодезические работы по созданию высотной разбивочной сети
	18
	

	
	3
	Геодезические работы при трассировании сооружений линейного типа
	18
	

	
	4
	Геодезическое обеспечение и разработка проекта вертикальной планировки участка
	18
	

	
	5
	Геодезические разбивочные работы
	18
	

	
	6
	Итоговый контроль прохождения практики
	12
	

	Учебная практика (по профилю специальности) ПУ.01: Строительные конструкции
	72
	

	Виды работ:
	1
	Нагрузки и воздействия
	24
	

	
	2
	Основания и фундаменты
	24
	

	
	3
	Соединения элементов конструкций
	24
	

	Учебная практика (по профилю специальности) ПУ.01: Проект производства работ
	36
	

	Виды работ:
	1
	Календарный план
	36
	

	
	2
	Объектный строительный генеральный план
	
	



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие:
учебных кабинетов: 
«Строительные материалы и изделия»; «Инженерная графика»; «Проектирование зданий и сооружений»; «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок»; «Проектирование производства работ»; «Информационные технологии в профессиональной деятельности»;
учебных лабораторий: «Испытания строительных материалов и конструкций»;
полигона: геодезического.
 Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест: 
1. Кабинет «Строительные материалы и изделия»:
 -комплект мебели (столы, стулья, шкафы, стеллажи);  
 -комплект учебно-методической документации; 
 -наглядные пособия (плакаты, макеты, образцы строительных материалов и изделий;
-технические средства обучения.
2. Кабинет «Инженерная графика»:
 -комплект мебели (столы, стулья, шкафы, стеллажи);  
 -комплект учебно-методической документации; 
 -наглядные пособия (плакаты, макеты);
 -технические средства обучения.
3. Кабинет «Проектирование зданий и сооружений»:
 -комплект мебели (столы, стулья, шкафы, стеллажи);  
 -комплект учебно-методической документации; 
 -наглядные пособия (плакаты, макеты); 
 -технические средства обучения.
 4. Кабинет «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок»;
 -комплект мебели (столы, стулья, шкафы, стеллажи);  
 -комплект учебно-методической документации; 
 -наглядные пособия (плакаты, макеты); 
 -технические средства обучения.
5. Кабинет «Проектирование производства работ»:
 -комплект мебели (столы, стулья, шкафы, стеллажи);  
 -комплект учебно-методической документации; 
 -наглядные пособия (плакаты, макеты);
 -технические средства обучения.
6. Кабинет» Информационные технологии в профессиональной деятельности
 - комплект мебели (столы, стулья, шкафы, стеллажи);  
 -комплект учебно-методической документации; 
Технические средства обучения: компьютеры, принтеры, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
1.Лаборатория «Испытания строительных материалов и конструкций»:
-комплект мебели (столы, стулья, шкафы, стеллажи);  
 -комплект учебно-методической документации; 
 -наглядные пособия (плакаты, макеты); 
 -технические средства обучения.
«Испытания строительных материалов и конструкций»:
1. Пресс гидравлический 10-тонный. 
2. Виброплощадка лабораторная.
3. Вибросита для определения тонкости помола вяжущих.
4. Весы механические торговые с разновесами.
5. Весы электронные торговые.
6. Весы электронные лабораторные.
7. Форма металлическая трехгнездная для определения марки вяжущих.
8.Прибор Вика.
9. Конус для определения подвижности, (жесткости) бетонной смеси.
10. Чаша круглодонная для замешивания цементного теста.
11. Лопатки для замешивания цементного теста.
12. Шкаф сушильный (термостат).
13. Подносы алюминиевые.
14. Цилиндр со съемным дном и плунжером диаметр 7,5см.
15. Цилиндр со съемным дном и плунжером диаметр 15 см.
16. Коллекция горных пород.
17. Ванна с гидрозатвором для насыщения образцов водой.
18. Эксикатор.
19. Столик встряхивающий.
20. Штангенциркуль.
21. Вискозиметр Суттарда.
22. Лабораторная стеклянная посуда.
23. Термометр (200 С).
24. Воронка для определения насыпной плотности.
25. Набор стандартных сит (0,16 – 5мм) для определения зернового состава песка.
26. Набор стандартных сит для определения зернового состава круп. заполнителя (5- 40).
27. Набор мерных цилиндров 1л., 2л., 5., 10л.
28. Ступка чугунная с пестиком.
29. Образцы строительных материалов.
30. Рабочие столы для проведения испытаний.
31. Ларь для хранения сыпучих строительных материалов.
32. Стенд «Правила ТБ в лаборатории строительных материалов».
33. Стенды «Строительные материалы».
 4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
Строительные материалы и изделия
1. К.Н. Попов, М.Б. Каддо Строительные материалы и изделия. – М. «Высшая школа», 2014г.
1. К.Н. Попов Лабораторный практикум по строительным материалам 
Архитектура зданий
1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. - М.: Альянс, 2014.
1. Вильчик Н.П. Архитектура зданий. М.: ИНФРА - М, 2015.
1. Маклакова Т.Г. Конструкции гражданских зданий.  – М.: АСВ, 2016
Геодезические работы при проектировании зданий и сооружений
1. Фельдман В.Д., Михелев Д.Ш. Основы инженерной геодезии. — М.: Высшая школа, 2014. 
1. Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М : Изд.центр «Академия» 2014;
1. Клюшин Е.Б., Михелев Д.Ш. Инженерная геодезия. - М.: Не¬дра, 2014
1. Новак В.Г., Лукьянов В.Ф. и др. Курс инженерной геодезии. — М.: Недра, 2014
1. Маслов А.В., Гладилина Е.Ф., Костин В.А. Геодезия. - М.: Недра, 2013
1. Перфилов В.Ф.Геодезия. - М.:, Высшая школа, 2015
Проектирования строительных конструкций
1. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Учебник – Москва ИНФРА-М 2014г.- 446с.
1. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Учебник – Москва РИОР 2014г.
1. Павлов А.И. Сборник задач по строительным конструкциям. Учебное пособие – Москва ИНФРА-М 2015г. – 160с.
1. Кудишин Ю.И. «Металлические конструкции» - ACADEMIA, 2014г. – 668с.
1. Тетнор А.Н. «Фундаменты» - ACADEMIA, 2014г. – 400с.
1. Хромец Ю.Н. «Конструкции из дерева и пластмасс» - ACADEMIA, 2014г. – 304с.
Инженерные сети и оборудования территорий, зданий и стройплощадок
1. Исаев В.Н. Инженерное оборудование зданий. – М.: Высшая школа, 2015
1. Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок. – М.: Издательский центр «Академия», 2016
1. ГОСТ 21.508-93 СПДС «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилых городских объектов»
1. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Организация производства работ
1. Зимин М.П., Арутюнов С.Г. Технология и организация строительного производства. – М.: НПК «Интелвак», 2012.
1. Соколов Г.К. Технология и организация строительства. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.
1. СНиП 3.01.03 – 84 Геодезические работы в строительстве 
1. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
1. ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 
1. ГОСТ 10528 – 90* Нивелиры. Общие технические условия.
1. ГОСТ 10529 – 96* Теодолиты. Общие технические условия.
1. ГОСТ 7502 – 98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
1. Фельдман В.Д., Михелев Д.Ш. Основы инженерной геодезии. — М.: Высшая школа, 2015. 
1. Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М : Изд.центр «Академия» 2015;
1. Клюшин Е.Б., Михелев Д.Ш. Инженерная геодезия. — М.: Недра, 2015
1. К.Н. Попов, М.Б. Каддо  Строительные материалы и изделия. – М. «Высшая школа», 2014 г. 
1. В.Д. Ардзинов, СПб.:Питер, 2015.-240с. Ценообразование и составление смет в строительстве
1. В.В. Бузырёв, А.П.Суворова, Н.М. Аммосова, Ростов н/Д.: Феникс, 2016.-256с. Основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве.
1. Е.Н.Попова.: Феникс, 2014.-287с. Проектно-сметное дело.
1. И.А. Синянский, Н.И. Машенина. М.: Издательский центр «Академия», 2015.-448с. Проектно-сметное дело.
1. ТЕР-2001 Сборник 1-47
1. Н.В. Платов, М.: ИНФРА –М, 2015.-192с. Основы инженерной геологии.
1. Б.Н. Далматов, М.Высшая школа, 2015 г. Механика грунтов.
Дополнительная литература
Проектирования строительных конструкций
1. СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции/Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 76с.
1. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия/Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2003, с измен. 
1. СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. 
1. СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции. 
1. СНиП II-25-80. Деревянные конструкции. 
1. СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений. 
1. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты. 
Архитектура зданий
1. Благовещенский Ф.А.,  Букина Е.Ф. Архитектурные конструкции. - М.: Архитектура – С, 2006.
1.  Владимиров  В.В.,  Фомин  И.А.  Основы  районной  планировки. - М.: Высшая школа, 1995.
1. Вольфсон   В.Л.,   Ильшенко   В.А.,   Комисарчик   Р.Г.   Реконструкция   и капитальный ремонт жилых и общественных зданий. - М.: Стройиздат, 1996.
1. Захаров А.В. и др. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Гражданские здания. - М.: Стройиздат, 1993.
1. Казбек-Казиев З.А. Архитектурные конструкции. - М.: Архитектура-С, 2006
1. Кутухтин    Е.Г.,    Коробков    В.А.    Конструкции    промышленных    и сельскохозяйственных зданий и сооружений. - М.: АСВ, 2005.
1. Кутухтин Е.Г. и др. Легкие металлические конструкции зданий и сооружений. - М.: АСВ, 2002.
1. Лазарев А.Г. и др. Справочник архитектора.-Ростов н/Д: Феникс, 2005.
1. Самойлов В.С. Современный загородный дом.-Энциклопедия строительства.-М.: ООО «Аделант», 2008.
1. Травин В.И. Капитальный ремонт и реконструкция жилых и общественных зданий.- Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
1.  Шерешевский   И.А.   Конструирование   гражданских   зданий.   -   М.:Архитектура-С, 2005.
1.  Шерешевский    И.А.    Конструирование    промышленных   зданий    и сооружений. - М.: Архитектура-С,2005.
1.  СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.
1.  СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений.
1.  СНиП 23-01-99. Строительная климатология.
1. СНиП П-7-81*. Строительство в сейсмических районах.
1. СНиП 2.02.04-88. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах.
1. СНиП   2.07.01-89*.   Градостроительство.   Планировка   и   застройка городских и сельских поселений.
1.  СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания.
1.  СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения.
1. СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания.
1. СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных зданий.
1. СНиП 2.11.01-85*. Складские здания.
1. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.
Организация производства работ

1. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. – М.: Издательство АСВ, 2002.
1. Новак В.Г., Лукьянов В.Ф. и др. Курс инженерной геодезии. — М.: Недра, 2008
1. Маслов А.В., Гладилина Е.Ф., Костин В.А. Геодезия. — М.: Не¬дра, 2008
1. Перфилов В.Ф.Геодезия. — М.:, Высшая школа, 2008
1. К.Н. Попов Лабораторный практикум по строительным материалам; «Современные строительные материалы», М.
1. В.Д. Ардзинов, СПб.: Питер, 2008.-208с. Как составлять и проверять строительные сметы.
1. И.А. Либерман. М.: ИНФРА-М, 2009.-400с. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в строительстве.
1. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ. МДС 81-35.2004. Принята и введена в действие с 09.03.2004 постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1
1. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве. МДС 81-33.2004. Приняты и введены в действие с 12.01.2004 постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6.
1. Сборник сметных норм и затрат на строительство временных зданий и сооружений (ГСН 81-05-01-2001). Госстрой России.- М., 2001.
1. С.Б. Ухов. М.Ассоциация строительных вузов, 2005г. Механика грунтов, основания и фундаменты.
Материалы периодической печати:
1. «Жилищное строительство», 
1. «Строительные материалы», 
1. «Монтажные и специальные работы в строительстве»
1. «Архитектура и строительство»
1. «Новые строительные материалы и технологии»
1. «Строительная газета»
1. «Строительный вестник тюменской области»
1. «Бетон и железобетон»
1. «Строительные и дорожные машины»
1. «Теплоэнергетика»
1. «Тепловые электростанции. Теплоснабжение»
1. «Механизация  строительства»
1. «Жилищное и коммунальное хозяйство»
Интернет ресурсы
 Строительные материалы и изделия
http://www./t-bulding.ru  сайт содержит сведения о новейших строительных материалах
 http://www./stoitel-portal.ru/materialu.htm/  сайт дает информацию о новых тепло-гидро-отражающей изоляции, новых кровельных материалах
Основы проектирования строительных конструкций
http://www.stroit.ru/ содержит сведения о новейших строительных конструкция
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих 
дисциплин:
ОГСЭ.00. Общий гуманитарный социально-экономический цикл
ОГСЭ.01. Основы философии
ОГСЭ.02. История
ОГСЭ.03. Иностранный язык
ЕН.ОО. Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01. Математика
ЕН.02. Информатика
ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01. Инженерная графика
ОП.02. Техническая механика
ОП.03. Основы электротехники
ОП.04. Основы геодезии
ОП.05. Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.06. Экономика организации
ОП.07. Безопасность жизнедеятельности
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному модулю:
 
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов: «Инженено - геологические исследования для строительства»; « Строительные материалы и изделия»; « Строительное черчение»; «Архитектура зданий»; « Геодезия»;         « Основы проектирования строительных конструкций»; «Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок»;  Строительное черчение при выполнении проекта производства работ»; «Строительные машины и механизмы»; «Организация производства работ»; «Новые строительные материалы»; «История архитектуры»; «Современные каркасные системы».
Преподаватели проходят стажировку в профильных предприятиях не реже одного раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: Руководители практик имеют высшее образование и опыт работы, соответствующие профилю преподаваемого модуля. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

	Результаты 
(освоенные профессиональные компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ПК. 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.
	Демонстрация умений:
 -определения по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий;
-выполнения выбора строительных материалов конструктивных элементов;
-выполнения теплотехнического расчета ограждающих конструкций;
-подбора строительных конструкций для разработки архитектурно-строительных чертежей;
-чтения строительных и рабочих чертежей;
-разработки узлов на стадии рабочих чертежей;
-чтения чертежей генеральных планов участков, отводимых для строительных объектов;
-выполнения горизонтальной привязки от существующих объектов;
-выполнения транспортной инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории;
-выполнения по генеральному плану разбивочного чертежа для выноса здания в натуру.
	Экспертная оценка лабораторных и практических занятий.
Защита курсового проекта. 


	ПК. 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.
	Демонстрация умений: 
- выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий;
- точности и скорости чтения строительных и рабочих чертежей; 
-применения информационных систем для проектирования генеральных планов;
-использования информационных технологий при проектировании строительных конструкций.
	Экспертная оценка лабораторных и практических занятий.
Защита курсового проекта. 


	ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
	Демонстрация умений: 
-подсчета   нагрузок, действующих на конструкции;
-по конструктивной схеме построения расчетной схемы конструкции;
-выполнения статического расчета;
-проверки несущей способности конструкций;
-подбора сечения элемента от приложенных нагрузок;
-определения глубины заложения фундамента;
 -определения размеров подошвы фундамента;
-выполнения расчета соединения элементов конструкции;
-расчета несущей способности свай по грунту, шага свай и количества свай в ростверке;
-использования информационных технологий при проектировании строительных конструкций;
	Экспертная оценка лабораторных и практических занятий.
Защита курсовой работы

	ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.
	Демонстрация умений: 
-чтения строительных чертежей и схем инженерных сетей и оборудования;
-подбора комплектов строительных машин и средств малой механизации для выполнения работ;
-разработки документов, входящих в проект производства работ;
-оформления чертежей технологического проектирования с применением
информационных технологий;
-использования в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный опыт.
	Экспертная оценка лабораторных и практических занятий.
Защита курсового проекта. 




Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
	Результаты
(освоенные общие компетенции)
	Основные показатели результатов подготовки
	Формы и методы контроля 

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	- демонстрация интереса к будущей профессии.
	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	- обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов;
- демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач.
	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы

	ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	- демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам

	ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	- нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	- демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам

	ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения.
	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы

	ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
	- проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий.
	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы

	ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
	- планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня.
	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы

	ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
	- проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности.
	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы
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1. Общие положения
1.1 Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений.
1.2 КОС включает методические рекомендации для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена в виде защиты курсового проекта по междисциплинарным курсам МДК 01.01 и МДК 01.02
1.3 КОС разработан на основании: 
· ФГОС СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 
· Рабочей программы
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке
2.1. Показатели сформированности профессиональных и общих компетенций
В результате освоения программы профессионального модуля у студентов должны быть сформированы следующие компетенции
Таблица 1- Показатели оценки сформированности ПК
	Профессиональные компетенции
	Показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки

	ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий. 
	- определение вида и качества строительных материалов и изделий на соответствие маркам и классам по ГОСТ, ТУ; 
- аргументированность выбора строительных материалов в соответствии с требованиями стандартов, строительных норм и правил; 
- соответствие подбора строительных конструкций конструктивной схеме здания; 
- разработка типовых узлов, деталей в соответствии с рабочей документацией и требованиями СНиП; 
	Защита курсового проекта на тему: «Проект гражданского здания» 


	ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий. 
	- точность и скорость чтения архитектурно-строительных чертежей;
- соответствие архитектурно-строительных чертежей требованиям ЕСКД и СПДС; 
- соответствие объемно - планировочных и конструктивных решений надземной и подземной частей здания требованиям нормативной документации; 
- соответствие ограждающих конструкций требованиям по энергосбережению; 
- выполнение архитектурно - строительных чертежей с применением профессиональных систем автоматизированного проектирования 
	Защита курсового проекта на тему: «Проект гражданского здания» 


	ПК 1.3. Проектировать строительные конструкции с использованием информационных технологий.
	- точность и правильность выполнения расчетов конструктивных элементов по заданным критериям; 
	Защита курсового проекта на тему: «Расчет строительных конструкций»

	ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.
	-выполняет подбор комплектов строительных машин и средств малой механизации для выполнения работ;
-разрабатывает документы, входящие в проект производства работ;
-использует в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный опыт.
	Защита курсового проекта на тему: «Проект производства работ (ППР) на возведение гражданского здания» 



2.2. В результате освоения программы профессионального модуля студент должен:

	Коды
	Наименования
	Показатели оценки результата
	Контроль

	Иметь практический опыт: 

	ПО 1 
	подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 
	- Грамотно использует законодательную и нормативную базы профессиональной деятельности (подбор строительных материалов и изделий в соответствии с заданием, сопоставление результатов расчетов с существующими нормами СНиП.) 
- Системно и качественно работает над всеми видами заданий (учебная, НИР, кружковая, работа на практике) 
- принимает участие в работе кружка технического творчества, конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства, 
	Курсовое проектирование 
 (далее КП)

	ПО 2 
	разработки архитектурно-строительных чертежей; 
	- аргументирует выбор строительных материалов в соответствии с требованиями стандартов, строительных норм и правил; 
- подбирает строительные конструкций в соответствии с конструктивной схемой здания; 
- разрабатывает типовые узлы, детали в соответствии с рабочей документацией и требованиями 
СНиП; 
	КП 

	ПО 3 
	выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований; 
	- обоснованно применяет установленные методики при выполнении расчетов строительных конструкций 
- грамотно, правильно и точно ведет расчеты строительных конструкций 
- правильно заполняет таблицы при расчете строительных конструкций 
- использует законодательную и нормативную базы профессиональной деятельности (подбор строительных материалов и изделий в соответствии с заданием, сопоставление результатов расчетов с существующими нормами СНиП.)
- правильно пользуется справочной и нормативной документацией при расчете и проектировании строительных конструкций
- уверенно владеет ПК (графические редакторы КОМПАС,AutoCAD, ArhiCAD ) при выполнении рабочих чертежей строительных конструкций
	КП 

	ПО 4 
	разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ; 
	- обоснованно пользуется справочной и нормативной документацией при разработке отдельных частей проекта производства работ 
	КП

	Уметь: 

	У 1 
	определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий; 
	- определяет вид и качество строительных материалов и изделий на соответствие маркам и классам по ГОСТ, ТУ; 
	ПР 1-6
УП 

	У 2 
	производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; 
	- использует законодательную и нормативную базы профессиональной деятельности (подбор строительных материалов и изделий в соответствии с заданием, сопоставление результатов 
с существующими нормами СНиП.) 
	ПР 14-16 МДК 01.01 

	У 3 
	определять глубину заложения фундамента; 
	- соблюдает установленные методики, демонстрирует знание формул, 
- правильно и точно заполняет таблицы при расчете строительных конструкций 
- делает выводы на основании расчетов 
	КП

	У 4 
	выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 
	- использует нормативную базу профессиональной деятельности (теплотехнический расчет ограждающих конструкций в соответствии с заданием, сопоставление результатов 
с существующими нормами СНиП.) 
	КП 

	У 5 
	подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; 
	- использует нормативную базу профессиональной деятельности (подбор строительных конструкций в соответствии с заданием, сопоставление результатов с существующими нормами СНиП.) 
- применяет информационные технологии при разработке архитектурно-строительных чертежей; 
	КП 

	У 6 
	читать строительные и рабочие чертежи; 
	Точность и скорость чтения чертежей 
	КП 

	У 7 
	читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 
	Точность и скорость чтения чертежей 
Обоснованность применение типовых узлов в соответствии со СНиП 
	КП 

	У 8 
	выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий; 
	Соблюдение требований ЕСКД при выполнении чертежей 
Использование графических редакторов при выполнении чертежей 
	КП 

	У 9 
	читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; 
	Точность и скорость чтения генпланов 
	КП 

	У 10
	выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;
	Скорость и соблюдение последовательности выполнения работ 
Рациональность распределения времени на выполнение задания
	КП 

	У 11 
	выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории; 
	Скорость и соблюдение последовательности выполнения работ 
Рациональность распределения времени на выполнение задания 
	КП 

	У 12
	выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру;
	Скорость и соблюдение последовательности выполнения работ 
Рациональность распределения времени на выполнение задания
	КП 

	У 13 
	применять информационные системы для проектирования генеральных планов; 
	Скорость и соблюдение последовательности выполнения работ 
Рациональность распределения времени на выполнение задания 
	КП 

	У 14 
	выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 
	Точность расчетов 
Применение правильной методики расчетов (соблюдение алгоритма расчета) 
	КП 

	У 15 
	по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции; 
	Соблюдение требований ЕСКД при выполнении чертежей 
Использование графических редакторов при выполнении чертежей 
	КП 

	У 16 
	выполнять статический расчет; 
	Точность расчетов 
Применение правильной методики расчетов (соблюдение алгоритма расчета) 
	КП 

	У 17 
	проверять несущую способность конструкций; 
	Точность расчетов 
Применение правильной методики расчетов (соблюдение алгоритма расчета)
	КП 

	У 18 
	подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
	Точность расчетов 
Применение правильной методики расчетов (соблюдение алгоритма расчета) 
	КП 

	У 19 
	определять размеры подошвы фундамента; 
	Точность расчетов 
Применение правильной методики расчетов (соблюдение алгоритма расчета) 
	КП 

	У 20 
	выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 
	Точность расчетов 
Применение правильной методики расчетов (соблюдение алгоритма расчета) 
	КП 

	У 21 
	рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в ростверке; 
	Точность расчетов 
Применение правильной методики расчетов (соблюдение алгоритма расчета) 
Обоснованность принятых решений 
	КП 

	У 21 
	использовать информационные технологии при проектировании строительных конструкций; 
	Результативность информационного поиска 
Применение правильной методики выполнения чертежей (соблюдение алгоритма работы с графическими редакторами) 
	КП 

	У 23 
	читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; 
	Точность и скорость чтения чертежей и схем 
Обоснованность применения схем инженерных сетей и оборудования в соответствии со СНиП 
	КП 

	У 24 
	подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для выполнения работ; 
	Точность расчетов 
Применение правильной методики расчетов (соблюдение алгоритма расчета) 
Обоснованность принятых решений 
	КП 

	У 25 
	разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; 
	Точность расчетов 
Применение правильной методики расчетов (соблюдение алгоритма расчета) 
Обоснованность принятых решений 
	КП 

	У 26 
	оформлять чертежи технологического проектирования с применением информационных технологий; 
	Результативность информационного поиска 
Применение правильной методики выполнения чертежей (соблюдение алгоритма работы с графическими редакторами) 
	КП 

	У 27 
	использовать в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный опыт;
	Результативность информационного поиска 
Обоснованность принятых решений 
	УП 

	Знать: 

	З 1 
	основные свойства и область применения строительных материалов и изделий; 
	Обоснованность выбора строительных материалов и изделий в соответствии с требованиями СНиП 
	ПР 1-15 

	З 2 
	основные конструктивные системы и решения частей зданий; 
	Обоснованность выбора и оптимальность состава источников, необходимых для решения поставленной задачи 
	ПР 1, 2 


	З 3 
	основные строительные конструкции зданий; 
	Обоснованность выбора и оптимальность состава источников, необходимых для решения поставленной задачи 
	КП 

	З 4 
	современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий; 
	Обоснованность выбора и оптимальность состава источников, необходимых для решения поставленной задачи 
	КП 

	З 5 
	принцип назначения глубины заложения фундамента; 
	Обоснованность выбора и оптимальность состава источников, необходимых для решения поставленной задачи 
	КП 

	З 6 
	конструктивные решения фундаментов; 
	Обоснованность выбора и оптимальность состава источников, необходимых для решения поставленной задачи 
	КП 

	З 7 
	конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций; 
	Обоснованность выбора и оптимальность состава источников, необходимых для решения поставленной задачи 
	КП 

	З 8 
	основные узлы сопряжений конструкций зданий; 
	Обоснованность выбора и оптимальность состава источников, необходимых для решения поставленной задачи 
	КП

	З 9 
	основные методы усиления конструкций; 
	Обоснованность выбора и оптимальность состава источников, необходимых для решения поставленной задачи 
	ПР 

	З 10 
	нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и реконструкцию зданий конструкций;
	Обоснованность выбора и оптимальность состава источников, необходимых для решения поставленной задачи 
	КП

	З 11 
	особенности выполнения строительных чертежей; 
	Обоснованность выбора и оптимальность состава источников, необходимых для решения поставленной задачи 
Уверенное владение ПК (графические редакторы КОМПАС, AutoCAD, ArhiCAD ) 
	ПР 1- 16 ПР 3-5 

	З 12 
	графические обозначения материалов и элементов конструкций; 
	Соблюдение требований ЕСКД при выполнении чертежей 
	КП 

	З 13 
	требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей; 
	Соблюдение требований ЕСКД при выполнении чертежей 
	КП 

	З 14 
	понятия о проектировании зданий и сооружений; 
	Обоснованность выбора и оптимальность состава источников, необходимых для решения поставленной задачи 
	ПР 

	З 15 
	правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям; 
	Соблюдение требований ЕСКД при выполнении чертежей 
	КП 

	З 16 
	порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 
	Соблюдение требований ЕСКД при выполнении чертежей 
Уверенное владение ПК (графические редакторы КОМПАС, AutoCAD, ArhiCAD ) 
	КП 

	З 17 
	профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения архитектурно-строительных чертежей; 
	Результативность информационного поиска 
Применение правильной методики выполнения чертежей (соблюдение алгоритма работы с графическими редакторами) 
Уверенное владение ПК (графические редакторы КОМПАС, AutoCAD, ArhiCAD ) 
	КП 

	З 18 
	задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования проектирования градостроительства; 
	Обоснованность выбора и оптимальность состава источников, необходимых для решения поставленной задачи 
	ПР

	З 19 
	способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных геодезических пунктов; 
	Осуществляет подготовку 
строительной площадки в соответствии 
с проектом организации строительства и проектом производства работ. 
	ПР 

	З 20 
	ориентацию зданий на местности; 
	Соответствие методики ориентации зданий на местности 
	КП 

	З 21 
	условные обозначения на генеральных планах; 
	Соблюдение требований ЕСКД при выполнении чертежей 
	КП 

	З 22
	градостроительный регламент;
	Использование нормативной базы профессиональной деятельности.
	КП 

	З 23 
	технико-экономические показатели генеральных планов; 
	Точность расчетов 
Применение правильной методики расчетов (соблюдение алгоритма расчета) 
	КП 

	З 24 
	нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкций из различных материалов и оснований; 
	Использование нормативной базы профессиональной деятельности (подбор строительных конструкций в соответствии с заданием, сопоставление результатов с существующими нормами СНиП.) 
	КП 

	З 25 
	методику подсчета нагрузок; 
	Точность расчетов 
Применение правильной методики расчетов (соблюдение алгоритма расчета) 
	КП 

	З 26 
	правила построения расчетных схем; 
	Соблюдение требований ЕСКД при выполнении чертежей 
	КП 

	З 27 
	методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок; 
	Точность расчетов 
Применение правильной методики расчетов (соблюдение алгоритма расчета) 
	КП 

	З 28 
	работу конструкций под нагрузкой; 
	Точность расчетов 
Применение правильной методики расчетов (соблюдение алгоритма расчета) 
	КП 

	З 29 
	прочностные и деформационные характеристики строительных материалов; 
	Обоснованность выбора и оптимальность состава источников, необходимых для решения поставленной задачи 
	КП 

	З 30 
	основы расчета строительных конструкций; 
	Точность расчетов 
Применение правильной методики расчетов (соблюдение алгоритма расчета)
Обоснованность принятых решений 
	КП 

	З 31 
	виды соединений для конструкций из различных материалов; 
	Точность расчетов 
Применение правильной методики расчетов (соблюдение алгоритма расчета) 
Обоснованность принятых решений 
	КП 

	З 32 
	строительную классификацию грунтов; 
	Использование нормативной базы профессиональной деятельности в соответствии с заданием, сопоставление результатов с существующими нормами СНиП.) 
	КП 

	З 33 
	физические и механические свойства грунтов; 
	Использование нормативной базы профессиональной деятельности в соответствии с заданием, сопоставление результатов с существующими нормами СНиП.) 
	КП 

	З 34 
	классификацию свай, работу свай в грунте; 
	Обоснованность выбора и оптимальность состава источников, необходимых для решения поставленной задачи 
	ПР 

	З 35 
	правила конструирования строительных конструкций; 
	Соблюдение требований ЕСКД при выполнении чертежей 
	КП 

	З 36 
	профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для проектирования строительных конструкций; 
	Результативность информационного поиска 
Применение правильной методики выполнения чертежей (соблюдение алгоритма работы с графическими редакторами) 
Уверенное владение ПК (графические редакторы КОМПАС, AutoCAD, ArhiCAD ) 
	КП 

	З 37 
	основные методы организации строительного производства (последовательный, параллельный, поточный); 
	грамотно планирует последовательность выполнения производственных процессов с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов 
	КП 

	З 38 
	основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов; 
	грамотно планирует последовательность выполнения производственных процессов с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении строительных машин и механизмов 
	КП 

	З 39 
	методику вариантного проектирования; 
	грамотно планирует последовательность выполнения производственных процессов с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов
	КП 

	З 40 
	сетевое и календарное планирование; 
	грамотно планирует последовательность выполнения производственных процессов с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов 
	ПР КП 

	З 41 
	основные понятия проекта организации строительства; 
	обосновано применяет принципы и методы планирования работ на участке 
	КП 

	З 42 
	принципы и методику разработки проекта производства работ; 
	обосновано применяет принципы и методы планирования работ на участке 
	КП 

	З 43 
	профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства работ. 
	Демонстрирует уверенное владение ПК (графические редакторы КОМПАС, AutoCAD, ArhiCAD) 
	КП 


 2.3 Формы промежуточной и итоговой аттестации по профессиональному модулю
Для составных элементов профессионального модуля дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 
Таблица 5 - Запланированные формы промежуточной аттестации
	Элементы модуля,
профессиональный модуль
	№ семестра
	Формы промежуточной аттестации

	МДК 01.01 
	3
	Текущая аттестация

	
	4
	Экзамен

	
	5
	Экзамен

	МДК 01.02 
	6
	Экзамен

	УП (по профилю специальности)
	4
	Текущая аттестация

	
	5
	Дифференцированный зачет

	
	6
	Дифференцированный зачет


3. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (защита курсового проекта)
3.1 ПАСПОРТ
Назначение:
КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения МДК «Проектирование зданий и сооружений» профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений по специальности: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Экзамен проводится в форме защиты курсового проекта.
Место проведения: учебная аудитория.
Условия проведения: устная защита выполненного курсового проекта по плану:
1. Общие сведения о жилом здании.
2. Природно-климатические условия в районе строительства.
3. Функциональное назначение объекта. 
4. Архитектурно- строительное решение здания.
5. Фундамент: особенности выбора, преимущества данного фундамента для здания, строительные материалы, используемые для возведения фундамента.
6. Наружные стены: выбор стен на основании теплотехнического расчета, строительные материалы для стен.
7. Наружная отделка здания: преимущества данной отделки наружных стен для здания, строительные материалы для отделки.
8. Перекрытия: преимущества данного перекрытия, строительные материалы для перекрытия.
9. Крыша и кровля: преимущества данной кровли для здания, строительные материалы для строительства крыши.
11. Полы, перегородки, лестницы, окна, двери: особенности выбора, строительные материалы.
Время проведения: 6 часов.
Допуском к экзамену является предоставление портфолио.
Портфолио студента по МДК 01.01. «Проектирование зданий и сооружений» содержит:
1. Альбом чертежей по Разделу 1. Строительное черчение
2. Альбом чертежей по Разделу 2. Архитектура зданий
3. Практические работы 
4. Самостоятельные работы 
3.2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
Задание 
Проверяемые знания и умения: У2, У3, У4, У5, У6, У8, У9, У10, У18, З1, З3-З13, З17, З18, З19, З27, З28 З30
Инструкция. 
Проведите защиту курсового проекта, разработанного по выданному преподавателем заданию. 
Вы можете пользоваться - чертежами, таблицами, схемами, СНиП, СП, 
ГОСТ; 
Время выполнения задания: подготовки к защите – 5 мин.
	Защита проекта     -    10 мин.
3.3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Критерии оценки
Оценка портфолио
Портфолио является допуском к экзамену. Каждый элемент портфолио оценивается по 5 балльной шкале. Общая оценка является средней оценкой за все элементы портфолио. Оценка портфолио должна быть не ниже 3.0
Перечень объектов контроля и оценки
	Наименование объектов контроля и оценки
	Основные показатели оценки результата
	Оценка/
балл

	У 2  - производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;
	-определение строительных материалов в зависимости от конструкции;
	1

	У 3-  определять глубину заложения фундамента;
	-определение глубины заложения фундамента в зависимости от климатических условий, нагрузки, физических свойств грунта;
	1

	У 4- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
	-определение вида строительного материала используемого в ограждающей конструкции в зависимости от теплотехнического расчета;
	1

	У 5- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей;
	-определение функционального назначения здания, сооружения;
-определение размеров строительных конструкций;
-определение несущих конструктивных элементов;
	3

	У 6- читать строительные и рабочие чертежи;
	-определение вида чертежа;
-определение строительного сооружения на чертеже;
-определение размера здания на строительном чертеже;
-определение видов работ необходимых для строительства;
	4

	У 8 - выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий;
	-выполнение с помощью информационных технологий чертежа плана, фасада, разреза;
	1

	У 9- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;
	-определение размеров участка для строительства;
-определение размеров зданий и сооружений, их взаимное расположение на генеральном плане;
	2

	У 10- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;
	-определение расстояния и направления (угла) до объекта;
-выполнение чертежа с привязкой к существующим объектам;
	2

	У 18- использовать информационные технологии при проектировании строительных конструкций;
	-определение вида чертежа и масштаб;
-определения размеров здания;
-выполнение с помощью информационные технологии чертеж жилого здания;
	3

	З 1- основные свойства и область применения строительных материалов и изделий;
	-определение основных свойств строительных материалов;
-перечисление физических, химических свойств строительных материалов;
-определение применения строительного материала в зависимости от его свойств;
	3

	З 3- основные строительные конструкции зданий;
	-определение вида здания;
-определение несущих конструкций в здании;
-перечисление основных конструкции здания;
	2

	З 4- современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий;
	-определение конструкции фундамента с учетом результатов предварительных инженерно-геологических изысканий на строительной площадке;
-определения основных вертикальных несущих конструкций, междуэтажных и других перекрытий, перегородок, окон, дверей, крыши;
-перечисление конструктивных решений надземной части зданий;
	3

	З 5- принцип назначения глубины заложения фундамента;
	-определение характеристики грунтов на строительной площадке здания с учетом результатов предварительных инженерно-геологических изысканий;
-определение глубины заложения фундамента в зависимости от глубины промерзания, нагрузки, физических свойств грунта;
	2

	З 6- конструктивные решения фундаментов;
	-перечисление видов фундаментов применяемых при строительстве зданий;
-выбирать вид фундамента под жилое здание в зависимости от геологических изысканий;
	2

	З 7- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;
	-определение энергосберегающих ограждающих конструкций для жилого здания;
-перечисление энергосберегающих ограждающих конструкций;
-перечисление вида по конструктивному решению -стен, окон, дверей;
	3

	З 8- особенности выполнения строительных чертежей;
	-выбор формата для чертежа;
-определение компоновки чертежа;
-выбор чертежных инструментов, информационной технологии для выполнения чертежа;
-определение изображения, масштаба, размеров чертежа;
	4

	З 9- графические обозначения материалов и элементов конструкций;
	-перечисление видов материалов, используемых при строительстве;
-перечисление обозначение материалов и элементов согласно ГОСТ 2.306-68 «Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах»
	2

	З 10- требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей;
	-перечисление требований ЕСКД на оформление строительных чертежей;
-оформление строительных чертежей согласно ГОСТ Р 21.1101-2009  «Система проектной документации для строительства основные требования к проектной и рабочей документации»
	2

	З 11- понятия о проектировании зданий и сооружений;
	-определение вида здания, этажность;
-определение на генеральном плане участка под строительство;
-определение несущих и ограждающих конструкций;
-выбирание конструкционных материалов, обеспечивающих требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений;
-разрабатывание конструктивных решений простейших зданий и ограждающих конструкций;
	5

	З 12- правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям;
	-определение расстояния от модульных разбивочных осей до грани или геометрической оси элемента;
-определение расположения конструктивных элементов и деталей в плане и в разрезе здания;
	2

	З 13- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;
	-определение разбивочных осей на чертеже;
-определение размещения видов чертежа;
-выбор масштаба, простановка размеров на чертеже согласно( ЕСКД) ГОСТ 2.301-68-ГОСТ 2.307-68, ГОСТе 2.301-68);
	3

	З 17- ориентацию зданий на местности;
	-определение местоположение и направления на стороны горизонта;
-определение местоположения здания относительно окружающих местных предметов и форм рельефа;
	2

	З 18 - условные обозначения на генеральных планах;
	-читать генеральные планы;
-наносить на чертежи элементов из генеральных планов согласно   ГОСТ 21.204-93;
	2

	З 19- нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкций из различных материалов и оснований;
	-перечисление требований к конструкциям из различных материалов и оснований;
-перечисление документов  регламентирующие проектирование зданий;
	2

	З 27- строительную классификацию грунтов;
	-перечисление видов грунтов;
-определение классификации грунтов согласно СНиП II-15-74 ч.2;
-перечисление скальных и нескальных грунтов;
	3

	З 28- физические и механические свойства грунтов;
	-определение физических и механических свойств грунтов  согласно ГОСТ 5180-84, ГОСТ 12248-2010;
	1

	З 30-правила конструирования строительных конструкций;
	-определение строительной конструкции;
-выбор строительного материала для строительной конструкции;
-перечисление требований строительных норм и правил, обеспечивающие необходимую надёжность, капитальность, долговечность;
	3


За правильное освещение вопроса выставляется положительная оценка – 1 балл.
За неправильное освещение вопроса выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.
Шкала оценки образовательных достижений
	Процент результативности (правильных ответов)
	Оценка уровня подготовки 

	
	балл (отметка)
	вербальный аналог

	90 ÷ 100 (64-57)
	5
	отлично

	80 ÷ 89 (56-51)
	4
	хорошо

	70 ÷ 79 (50-45)
	3
	удовлетворительно

	менее 79 (44 и менее)
	2
	неудовлетворительно


Оценивание производится по каждому объекту контроля и по МДК в целом.
5. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации.
Литература для студента
Основные источники:
1. Л.Р.Маилян, А.Г.Лазарев,Г.Г.Сеферов,В.Г.Батиенков, Конструкции зданий и сооружений с элементами статики.-М.:Инфра-М.2015.
2. О. В. Георгиевский. Строительные чертежи. -М.: Архитектура-С,2015.
3. Т. Г Маклакова., С. М.  Нанасова. Конструкции гражданских зданий. — М. АСВ, 2015
Дополнительные источники:
4. И. А. Шерешевский Конструирование гражданских зданий–М.: Архитектура С, 2014.
5. А. З.  Абуханов. Основы архитектуры зданий и сооружений. — Р.: Феникс,2014.
6. Белиба В. Ю.  Архитектура зданий. — Р.:Феникс, 2014.
7. А.Ф.Юдина. Строительство жилых и общественных зданий. -М: Академия,2015.
8. С.А. Болотин Организация строительного производства –-М.:.Academia, 2014  
9. Г.М. Бадьин. Справочник технолога- строителя. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014
10. О.В. Георгиевский Справочное пособие по строительному черчению – М.: АСВ, 2014 
Нормативно-техническая литература 
11. СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
12. ГОСТ Р 21.1101-2009 - СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации
13. ГОСТ 21.508-93СПДС Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и гражданских объектов.
14. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация
15. ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик
16. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия
17. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений 
18. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты
19. СНиП 2.03.06-85. Алюминиевые конструкции
20. СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии
21. СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения
22. СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве
23. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты 
24. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
25. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия
26. СНиП 11.-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения
Интернет – ресурсы:
www.best-stroy.ru/gost
Оборудование:
Мультимедиа установка- 1
Информационный стенд- 2
[bookmark: _Toc307288329]4. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений  
4.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием практических заданий
В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет экзаменатора (эксперта).
4.2. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
Назначение: КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений по специальности СПО: 
[bookmark: Контр_оценочн_материалы_КВАЛИФИКАЦ]4.2.1 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)
	Практическое задание (ПЗ) №1

	
[image: ]
Спецификация сборных конструкций
	Табл1

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт
	Масса ед., кг
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	С1
	ГОСТ 19804.4-78
	СЦ4-30
	
	930
	L=4000, сеч. 300*300

	ОС
	Серия 1.111.1-4 вып.1
	ОС5-3
	
	400
	h =500, сеч. 700*700

	ЦТ
	Серия 1.117-9
	ЦТ1-58-14.25
	
	3550
	Цокольная панель
L=5745, h=1430,
δ =250

	Место строительства
	г. Пенза

	Грунт
	Суглинок  d0=0,23; IL=0,5

	Уровень грунтовых вод
	H= -4,5м

	Здание с техническим подпольем
	H= -1,5м, Kh= 0,5

	Плиты перекрытия
	железобетонные  плоские размером на комнату , δ =120

	Толщина наружной стены
	δ =300

	Привязка стен
	δ =100

	Уровень земли
	-0,900


Среднемесячная температура воздуха
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	-12,2
	-11,3
	-5,6
	4,9
	13,5
	17,6
	19,6
	18,0
	11,9
	4,4
	-2,9
	-9,1




	МДК.01. 01. Проектирование зданий и сооружений

	1.1 Определить отметку обреза сваи и зачертить сечение свайного фундамента для жилого панельного здания в г. На сечении фундамента проставить все вертикальные отметки и привязки элементов.
1.2 Определить несущую способность сваи по грунту.

	МДК 01.02 Проект производства работ

	1.3 Используя данные приложения,
Определить:
- продолжительность доставки строительных конструкций (свай) на объект;
Выполнить:
-Эскиз фрагмента СГП на период выполнения свайных работ на объекте
Исходные данные:
Грузоподъемность автомобиля – 12т
Количество единиц автотранспорта - 1шт
Расстояние доставки груза – 60км вне города
Режим работы – 1смена в сутки 
Продолжительность погрузки и разгрузки 1 элемента – по 3 минуты
Недостающие данные принять самостоятельно и обосновать

	Условия выполнения задания

	1. Место выполнения задания – учебная аудитория.
2. Максимальное время выполнения задания 4 часа
3.Литература:
для задания 1.1:
Белиба В,Ю. « Архитектура зданий». - Р.: «Феникс», 2009
Шерешевский И. А. «Конструирование гражданских зданий». - М.:«Архитектура С», 2005
СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" - М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2000
СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений – М: НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Госстроя СССР,1995
для задания 1.2:
СНиП 2.03-85 Свайные фундаменты;
Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование. М.,2012. -444с.
для задания 1.3:
СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие положения»
СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»



	Практическое задание №2

	Схема раскладки фундаментных блоков 1 ряда
[image: plan-lentochniy]

Спецификация элементов фундаментных блоков

	Табл1

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт
	Масса ед., кг
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Фундаментный блок
	
	
	

	ФБС1
	ГОСТ 13579 – 78*
	ФБС 24.4 6т
	26
	1300
	

	ФБС2
	
	ФБС 9.4 6т
	4
	470
	

	
	
	
	
	
	

	грунт
	Супесь IL =0,2; сII =20кН/м2;
γII = γIII = 19 кг/м3; φII= 25 градусов

	Здание без подвала; с гибкой конструктивной схемой
	Полы по грунту

	Отметка земли
	-0.4 м

	Отметка подошвы
	-0.8 м




	МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений 

	1.1 Определить типоразмеры второго ряда фундамента из фундаментных блоков и зачертить раскладку этих блоков по заданным параметрам.
1.2 Определить расчетное сопротивление грунта основания

	МДК 01.02 Проект производства работ

	1.3 Используя данные приложения,
Разработать:
- график процесса устройства фундамента;
Определить:
-Потребность строительства в воде на производственные и хозяйственно-питьевые нужды, рассчитать диаметр временного водопровода, если на объекте 10 работающих.
Исходные данные:
Недостающие данные принять самостоятельно и обосновать
Условия выполнения задания

	1. Место выполнения задания – учебная аудитория.
 2. Максимальное время выполнения задания 4 часа
3.Литература:
1.1: Общероссийский каталог типовых конструкций и изделий Сборник З.01.Ж.Г-1.85, том 1,2,3 Госстрой СССР, Центральный институт типового проектирования, Минск 1989.
1.2: СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. Учебник. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование. М.,2012. - 444с.
1.3 Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания: учеб. пособие для техникумов



	Практическое задание № 3

	Спецификация
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт
	Масса ед., кг
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ФБС1
	ГОСТ 13579 – 78*
	ФБС 24.6 6т
	
	1960
	

	ФБС2
	
	ФБС12.6 6т
	
	960
	

	ФБС3
	
	ФБС9.6.6.т
	
	700
	

	Место строительства 
	г.Татарск  Новосибирской области

	Грунт 
	Суглинок  d0=0,23

	Уровень грунтовых вод
	H= -3,5м

	Полы по грунту по лагам
	Kh= 0,6

	Толщина наружной стены
	δ = 640

	Привязка стен
	δ =0

	Высота стены
	Нст=10 м

	Плотность кирпича
	ρ =1800кг/м3

	Уровень земли
	-0,300


Среднемесячная температура воздуха
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	-19,6
	-18,0
	-11,1
	1,2
	10,7
	16,0
	18,7
	15,6
	10,1
	1,4
	-8,8
	-16,4




	МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений  

	1.1 Рассчитать глубину заложения фундамента для здания с несущим остовом из кирпичных стен. Место строительства-  г. Татарск Новосибирской области. Полы по грунту. Зачертить сечение фундамента по заданным параметрам. Проставить вертикальные отметки.
1.2 Определить расчетную нагрузку на 1 погонный метр фундамента под наружную стену.

	МДК 01.02 Проект производства работ

	1.3 Используя данные приложения,
Разработать:
- график процесса устройства фундамента;
Определить:
-потребность строительства в площади складов при устройстве фундамента:
Изобразить:
- схему складирования фундаментных блоков
Исходные данные:
Недостающие данные принять самостоятельно и обосновать.

	Условия выполнения задания

	1. Место выполнения задания – учебная аудитория.
 2. Максимальное время выполнения задания 4часа
 3.Литература:
1.1: СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений – М: НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Госстроя СССР,1995
1.2: СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. Учебник. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование. М.,2012
1.3: Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания: учеб. пособие для техникумов




	Практическое задание №4

		Схема раскладки фундамента
	Сечение фундамента

	[image: ]
	[image: ]


	Место строительства 
	г. Курган

	Грунт 
	Супесь d0=0,28; IL =0,3; сII =25кН/м2; γII = γIII = 20кг/м3; φII= 20°

	Уровень грунтовых вод
	H= -4,5м

	Полы по грунту 
	Kh= 0,5

	Толщина наружной стены
	δ =510

	Привязка стен
	δ =0

	Размер фундамента
	h =700, сеч. 600*600

	Уровень земли 
	H=- 0,35

	Здание с жесткой конструктивной схемой 
	L\H =4




	МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений

	1.1. Рассчитать глубину заложения фундамента. На сечении фундамента проставить вертикальные отметки и определить глубину заложения. 
Место строительства г. Курган. Полы по грунту
1.2 Определить расчетное сопротивление грунта основания

	МДК 01.02 Проект производства работ 

	1.3 Используя данные приложения,
Разработать:- график процесса устройства фундамента;
Определить:-Потребность строительства в воде на производственные и хозяйственно-питьевые нужды, рассчитать диаметр временного водопровода, если на объекте 12 работающих.
Исходные данные:
Недостающие данные принять самостоятельно и обосновать

	Условия выполнения задания

	1. Место выполнения задания – учебная аудитория.
 2. Максимальное время выполнения задания 4 часа
3.Литература:
1.1: СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений – М: НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Госстроя СССР,1995
1.2: СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. Учебник. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование. М.,2012. – 444с.



	Практическое задание №5

		. Место строительства
	г. Челябинск

	2.Температура наружного воздуха text
	-34º

	3. Температура внутреннего воздуха tint
	+20º

	4. Продолжительность отопительного периода Zht  
	218 сут.

	5. Температура отопительного периода tht
	-6,5º

	6. Относительная влажность воздуха φ
	55%

	7. Влажность помещений
	Норм.

	8. Зона влажности территории
	Сухая

	9. Влажностный режим ограждающей конструкции
	А

	10 Градусосутки отопительного периода Dd
	5777

	11. Коэффициент a
	0,000075

	12 Коэффициент b
	0,15

	13. Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции αint
	8,0

	14. Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции для зимних условий наружных поверхностей α ext
	23
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	Спецификация элементов трёхслойных панелей наружных стен с эффективным утеплителем и гибкими связями однорядной разрезки для крупнопанельных жилых зданий с шагом поперечных стен 2,4-3,6 м и высотой этажа 2,8 для толщины 300 мм 

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол., шт
	Масса ед., кг
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Н89,Н5,Н24
	Серия 1.132-3/82

	НР1-30.29.3 -2
	3
	2800
	

	Н27
	
	НР1-42.29.3- 6
	1
	4430
	

	Н87
	
	НР1-36.29.3- 3
	1
	3200
	

	Н85
	
	НР1-37.29.3- 2л
	2
	3620
	

	Н83
	
	НТ2-29.29.3- 2л
	1
	3140
	

	Н93
	
	НТ2-16.29.3- 2л
	1
	2300
	

	Н95
	
	НТ2-10.29.3- 2л
	1
	1460
	

	Н98
	
	НТ1-57.29.3- 1
	1
	7175
	

	Н17
	
	НТ2-16.29.3- 2
	1
	2300
	

	Н
	
	НТ2-6.29.3- 2л
	1
	880
	




	МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений

	1.1. Определить термическое сопротивление оконного заполнения и марку окна с переплётами из ПВХ для проёмов в панельном здании с размерами 15*12,15*18 в городе Челябинске.
1.2 Определить расчетную нагрузку от собственного веса на 1 погонный метр стены 1 этажа по оси 1 между осями А-В. Здание 5- этажное. Вес панели Н98 смотреть по спецификации.

	МДК 01.02 Проект производства работ 

	1.3 Используя данные приложения,
Выполнить:- выбор башенного крана для монтажа крупнопанельного здания
Изобразить:-эскиз фрагмента стройгенплана.
Исходные данные:
Отметка опорной поверхности верхнего элемента – +12,000
Отметка верхнего элемента - +14,900
Отметка уровня земли - (-1.200)
Недостающие данные принять самостоятельно и обосновать

	Условия выполнения задания

	1. Место выполнения задания – учебная аудитория.
2. Максимальное время выполнения задания 4часа
3.Литература:
1.1: 
СП 23-101 -2004 Проектирование тепловой защиты зданий; 
СНиП 23-01-99. * Строительная климатология;
СНиП 23-02-2003.  Тепловая защита зданий; 
ГОСТ23466-99. Блоки оконные. Общетехнические условия; 
ГОСТ300674-99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей.
1.2: СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.1.3:СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие положения»
СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство



	Практическое задание №6

	
	Экспликация полов

	Наименование
помещения
	Тип

пола
	Схема
пола
	Состав
пола
	Площадь пола
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		Спецификация элементов перекрытия

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт
	Масса ед., кг
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	П1
	Серия 1.141.-1.в.60
	ПК 57.10-8АТVm
	2
	1650
	

	П2
	Серия 1.141.-1.в.60
	ПК 57.15-8АТVm
	2
	2680
	

	П3
	Серия 1.141.-1.в.60
	ПК36.15-8m
	1
	1700
	

	П4
	Серия 1.141.-1.в.60
	ПК36.12-8m
	2
	1280
	

	П5
	Серия 1.141.-1.в.60
	ПК30.10-8m
	2
	880
	

	П6
	Серия 1.141.-1.в.60
	ПК30.12-8m
	1
	1080 
	

	П7
	Серия 1.141.-1.в.60
	ПК 51.15-8АТVm
	3
	2400
	

	П8
	Серия 1.141.-1.в.60
	ПК 51.12-8АТVm
	1
	1800
	

	П11
	с.ИИ-03-02 ом
	ПТА24-12-6
	5
	550
	




	МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений

	1.1 Составить экспликацию полов для помещений 2-го этажа для индивидуального жилого двухэтажного дома.
1.2 Определить расчетную нагрузку на 1 кв. метр от собственного веса пола в кабинете.

	МДК 01.02 Проект производства работ 

	1.3 Используя данные приложения,
Определить:- продолжительность доставки строительных конструкций (плит перекрытия) на объект;
Выполнить:-Эскиз фрагмента СГП на период выполнения монтажных работ надземной части здания 
Исходные данные:
Грузоподъемность автомобиля – 12т Количество единиц автотранспорта - 1штРасстояние доставки груза – 60км вне города.Режим работы – 1смена в сутки 
Продолжительность погрузки и разгрузки 1 элемента – по 3 минуты
Недостающие данные принять самостоятельно и обосновать.

	Условия выполнения задания

	1. Место выполнения задания – учебная аудитория.
 2. Максимальное время выполнения задания 4часа
3.Литература:
1.1:Методическое пособие «Конструкции полов».
1.2: СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. 
СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий.
1.3: СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие положения»СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.




	Практическое задание №7

	
	Экспликация полов

	Наименование
помещения
	Тип

пола
	Схема
пола
	Состав
пола
	Площадь пола
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	Спецификация сборных конструкций

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт
	Масса ед., кг
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	П1
	Серия 1.141-.вып.64
	ПК.60.15-8АIVТ
	1
	2800
	

	П2
	
	ПК.60.12-8АIVТ
	3
	2100
	

	П3
	
	ПК.60.10-8АIVТ
	1
	1825
	

	П4
	Серия 1.141-.вып.60
	ПК42.12-6та
	3
	1525
	

	П5
	
	ПК42.10-8та
	2
	1260
	

	П6
	
	ПК33.12-8та
	1
	1180
	




	[image: ]

	МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений

	1.1 Составить экспликацию полов для помещений 2-го этажа для индивидуального жилого двухэтажного дома.
1.2 Определить расчетную нагрузку на 1 кв. метр от веса пола в общей комнате.

	МДК 01.02 Проект производства работ

	1.3 Используя данные приложения,
Определить:
- диаметр строп для монтажа плит перекрытия;
Выполнить:
-расчет площади склада под плиты перекрытия 
Изобразить:
-схему складирования плит перекрытия 
Исходные данные:
Недостающие данные принять самостоятельно и обосновать.

	Условия выполнения задания

	1. Место выполнения задания – учебная аудитория.
2. Максимальное время выполнения задания 4часа
3.Литература:
1.1: 
Методическое пособие «Конструкции полов».
1.2:
СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.
1.3:
Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания: учеб. пособие для техникумов/
Таблицы для расчета строп.





	Практическое задание №8

	
	1. Место строительства
	г. Тобольск

	2.Температура наружного воздуха text
	-39º

	3. Температура внутреннего воздуха tint
	+20º

	4. Продолжительность отопительного периода Zht
	232 сут.

	5. Температура отопительного периода tht
	-8,1 º

	6. Относительная влажность воздуха φ
	55%

	7. Влажность помещений
	Норм.

	8. Зона влажности территории
	Норм.

	9. Влажностный режим ограждающей конструкции
	Б

	10 Градусосутки отопительного периода  Dd
	6519, 2

	11. Коэффициент  a
	0,00045

	12 Коэффициент   b
	1,9

	13. Коэффициент, учитывающий зависимость  положения ограждающей конструкции относительно наружного воздуха n
	1

	14. Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции αint
	8,7

	15. Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции для зимних условий наружных поверхностей αext
	23

	16. Нормируемый перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции ∆t
	3



	Характеристика ограждающей конструкции

	Наименование материала слоя
	P кг/м³
	λБ вт/м²Сº
	δ м

	1. пеноэлон
	100
	0,05
	Х

	2. железобетонная плита
	2500
	2,04
	0,22
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	Спецификация элементов перекрытия

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт
	Масса ед., кг
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	П1
	С.1.141.-1.в60
	ПК 57.10-8АТVm
	2
	1650
	

	П2
	Серия 1.141.-1.в.60
	ПК 57.15-8АТVm
	2
	2680
	

	П3
	Серия 1.141.-1.в.60
	ПК36.15-8m
	1
	1700
	

	П4
	Серия 1.141.-1.в.60
	ПК36.12-8m
	2
	1280
	

	П7
	Серия 1.141.-1.в.60
	ПК 51.15-8АТVm
	2
	2400
	

	П8
	Серия 1.141.-1.в.60
	ПК 51.12-8АТVm
	3
	1800
	

	П11
	с.ИИ-03-02 ом
	ПТА24-12-6
	5
	550
	




	МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений

	1.1 Определить толщину утеплителя на чердачном перекрытии для жилого здания в г. Тобольске и составить схему ограждающей конструкции чердачного перекрытия
1.2 Определить расчетную нагрузку на 1 кв. метр чердачного перекрытия.

	МДК 01.02 Проект производства работ 

	1.3 Используя данные приложения,
Выполнить:- выбор монтажного крана для монтажа плит перекрытия на отм. +5700;
Определить:-потребность строительства во временные здания, если на объекте гражданского назначения максимальная численность рабочих составляет 20чел
Исходные данные:Уровень земли на отм. -0.750
Недостающие данные принять самостоятельно и обосновать.

	Условия выполнения задания 

	1. Место выполнения задания – учебная аудитория
2. Максимальное время выполнения задания 4 часа
3.Литература:
1.1:СП 23-101 -2004 Проектирование тепловой защиты зданий;
СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий;
СНиП 23-01-99. * Строительная климатология
1.2: СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. 
Учебник. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование. М.,2012. - 444с.; 
СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий.
1.3:Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания: учеб. пособие для техникумов/




	Практическое задание №9

	
	Спецификация элементов перемычек

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт
	Масса ед., кг
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	С.1.038.1-1.в.1
	5ПБ30-27п
	2
	410
	

	2
	
	2ПБ29-4п
	2
	120
	

	3
	
	3ПБ27-8п
	2
	180
	

	4
	
	2ПБ22-3п
	17
	90
	

	5
	
	2ПБ16-2п
	8
	65
	

	6
	
	5ПБ25-27п
	2
	338
	

	7
	
	3ПБ13-37п
	2
	85
	

	8
	
	2ПБ19-3п
	4
	81
	

	9
	
	3ПБ16-37п
	4
	102
	

	10
	
	5ПБ27-37п
	2
	375
	

	11
	
	3ПБ34-37п
	2
	222
	

	12
	
	2ПБ13-1п
	8
	54
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	МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений

	1.1 Составить ведомость перемычек для проёмов Пр14 и ПР3 на основе спецификации элементов перемычек.
1.2 Определить расчетную нагрузку на 1 погонный метр ненесущей перемычки для указанного проема ПР3. Ширину проема принять по плану этажа. Период возведения кладки- летний.

	МДК 01.02 Проект производства работ

	1.3 Используя данные приложения,
Определить:- диаметр строп для монтажа перемычек;
Выполнить:-расчет площади склада под перемычки 
Изобразить:-схему складирования перемычек 
Исходные данные:Отметка уровня земли
Недостающие данные принять самостоятельно и обосновать.

	Условия выполнения задания

	1. Место выполнения задания – учебная аудитория.
2. Максимальное время выполнения задания 4 часа
3. Литература
1.1:Общероссийский каталог типовых конструкций и изделий Сборник З.01.Ж.Г-1.85, том 1,2,3 Госстрой СССР, Центральный институт типового проектирования, Минск 1989.
1.2:СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.
СНиП II.22-81*. Каменные и армокаменные конструкции.
1.3:Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские здания: учеб. пособие для техникумов/
Таблицы для расчета строп.



[bookmark: Пакет_экзаменатора]4.2.2. Пакет экзаменатора
	ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

		ПЗ № 1
Практическое задание №1
МДК.01. 01. Проектирование зданий и сооружений
1.1 Определить отметку обреза сваи и зачертить сечение свайного фундамента для жилого панельного здания в г. Пенза. На сечении фундамента проставить все вертикальные отметки и привязки элементов.
1.2 Определить несущую способность сваи по грунту.


МДК 01.02 Проект производства работ 
1.3 Используя данные приложения
Определить:
- продолжительность доставки строительных конструкций (свай) на объект; 
Выполнить:
-Эскиз фрагмента СГП на период выполнения свайных работ на объекте.


	Объекты оценки


	Критерии оценки результата (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств)
	Отметка о выполнении 


	ПК 1.1 
Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий

	1. Глубина заложения фундамента определена верно в соответствии со СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений 
1. Сечение фундамента вычерчено в соответствии с требованиями нормативно-технической документации
1. Рабочий чертёж схемы свайного поля прочитан верно
1. Учтена характеристика грунта в соответствии СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений
1. Определены отрицательные температуры по месяцам в соответствии СНиП 23-01-99 "Строительная климатология
1. Учтена нормативная глубина промерзания грунта в соответствии СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений
1. Определён тепловой коэффициент конструкции пола в соответствии СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений
1. Учтена расчётная глубина промерзания грунта в соответствии СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений
Учтён уровень грунтовых вод в соответствии  СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений
	Да / нет


	ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	- При выполнении задания использована нормативно-техническая литература:
1. СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений
1. СНиП 23-01-99 "Строительная климатология.
	Да / нет


	ОК6 работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
 соблюдает нормы этики. 
	Да / нет


	ОК 8Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
	работает самостоятельно, успешно справляясь с заданием.


	Да /нет


	ПК 1.2  Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.
	Вид грунта определён в соответствии СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений
Рабочий чертёж схемы свайного поля прочитан верно.
	Да / нет



	ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
	Задание выполнено в соответствии с отведённым временем

	Да / нет


	ОК3Принимать  решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	Задание выполнено верно в соответствии с нормативными техническими  документами
	Да / нет


	ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развитии
	При выполнении задания использована нормативно-техническая литература:
1. СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений
1. СНиП 23-01-99 "Строительная климатология
	Да / нет


	ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
	Задание выполнено в соответствии с новыми технологиями, применяемыми в строительном производстве
	Да / нет


	ПК 1.3.
 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
	- Расчёт несущей способности сваи выполнен точно в соответствии со СНиП 2.02.03-85.
- чертежи строительных конструкций выполнены в соответствии с требованиями
ГОСТ 21.501-93.
	Да / нет


	ОК4.
	при проектировании строительных конструкций точно использована информация из: СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты.
	Да /нет


	ОК6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
 соблюдает нормы этики. 
	Да /нет


	ПК 1.4 Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные объекты - 

	Документы проекта производства работ разработаны в соответствии с нормативными требованиями;
-расчеты выполнены без математических ошибок, соответствуют архитектурно- конструктивной и расчетно- конструктивной частям задания, а также требованиям нормативной документации;
- требования нормативных документов по охране труда, технике безопасности, экологической и пожарной безопасности при разработке проекта производства работ выполнены
	Да / нет


	ОК6 

	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
 соблюдает нормы этики. 
	Да /нет


	ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
	- своевременно контролирует и корректирует процесс и результаты выполнения заданий.
	Да / нет


	ОК8Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
	работает самостоятельно, успешно справляясь с заданием.


	Да / нет


	ОК2 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
	задание выполнено в полном объеме с необходимой точностью


	Да / нет


	ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
	при выполнении задания точно использована информация из учебников, нормативной документации, строительных журналов; из различных сайтов по строительству.
	Да / нет


	ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
	Применены новые технологические карты
	Да / нет


	ПЗ № 2 Практическое задание №2
МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений 
1.1. Определить типоразмеры второго ряда фундамента из фундаментных блоков и зачертить раскладку этих блоков по заданным параметрам.
1.2. Определить расчетное сопротивление грунта основания. 
МДК 01.02 Проект производства работ 
1.3. Используя данные приложения
Разработать:
- график процесса устройства фундамента.
Определить:
-потребность строительства в воде на производственные и хозяйственно-питьевые нужды, рассчитать диаметр временного водопровода, если на объекте 10 работающих.

	Объекты оценки

	Критерии оценки результата (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств)
	Отметка о выполнении 

	ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.
	1. Конструкции подобраны верно в соответствии с заданием 
1. Конструкции подобраны верно в соответствии с конструктивной схемой
1. Конструкции подобраны верно в соответствии с действующими каталогами
1. Схема фундаментов вычерчена в соответствии с требованиями нормативно-технической документации
1. Рабочий чертёж плана фундаментов из сборных блоков прочитан верно
	Да /нет

	ОК6 работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
 соблюдает нормы этики. 
	Да /нет


	ОК 8Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
	работает самостоятельно, успешно справляясь с заданием
	Да / нет



	ПК1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.
	Рабочий чертёж плана фундаментов из сборных блоков прочитан верно.
	Да / нет

	ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
	Задание выполнено в соответствии с отведённым временем

	Да / нет


	ОК3
Принимать  решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	Задание выполнено верно в соответствии с нормативными техническими  документами
	Да / нет


	ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
	Задание выполнено в соответствии с новыми технологиями, применяемыми в строительном производстве 
	Да / нет


	ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
	- Расчётное сопротивление грунта основания определено точно в соответствии со СНиП 2.02.01-83*.
	Да / нет


	ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
	при проектировании строительных конструкций точно использована информация из СНиП 2.02.01-83*.Основания зданий и сооружений.
	Да / нет


	ОК6 работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
 соблюдает нормы этики. 
	Да / нет


	ПК 1.4 Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные объекты - 

	Документы проекта производства работ разработаны в соответствии с нормативными требованиями;
-расчеты выполнены без математических ошибок, соответствуют архитектурно- конструктивной и расчетно - конструктивной частям задания, а также требованиям нормативной документации;
- требования нормативных документов по охране труда, технике безопасности, экологической и пожарной безопасности при разработке проекта производства работ выполнены.
	Да / нет


	ОК9. 
	Применены новые технологические карты

	Да / нет


	ОК2 
	задание выполнено в полном объеме с необходимой точностью
	Да / нет

	ОК4. 
	при разработке проекта производства работ точно использована информация из учебников, нормативной документации,  строительных журналов; из различных сайтов по строительству
	Да / нет


	ОК6 
	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
 соблюдает нормы этики. 
	Да / нет

	ОК7 
	- своевременно контролирует и корректирует процесс и результаты выполнения заданий.
	Да /нет

	ОК 8
	работает самостоятельно, успешно справляясь с заданием
	Да / нет

	Практическое задание № 3
МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений  
1.1 Рассчитать глубину заложения фундамента для здания с несущим остовом из кирпичных стен. Место строительства - г. Новосибирск. Полы по грунту. Зачертить сечение фундамента по заданным параметрам. Проставить вертикальные отметки. 
1.2 Определить расчетную нагрузку на 1 погонный метр фундамента под наружную стену.
МДК 01.02 Проект производства работ 
1.3 Используя данные приложения,
Разработать: график процесса устройства фундамента.
Определить: потребность строительства в площади складов при устройстве фундамента.
Изобразить: схему складирования фундаментных блоков.

	Объекты оценки
	Критерии оценки результата (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств)
	Отметка о выполнении 

	ПК 1.1
 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 
зданий.
	1. Глубина заложения фундамента определена верно в соответствии со СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений 
1. Сечение фундамента вычерчено в соответствии с требованиями нормативно-технической документации
1. Вид грунта определён в соответствии СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений
1. Рабочий чертёж схемы раскладки фундаментных блоков прочитан верно
1. Учтена характеристика грунта в соответствии СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений
1. Определены отрицательные температуры по месяцам в соответствии СНиП 23-01-99 "Строительная климатология
1. Учтена нормативная глубина промерзания грунта в соответствии СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений
1. Определён тепловой коэффициент конструкции пола в соответствии СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений
1. Учтена расчётная глубина промерзания грунта в соответствии СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений
1. Учтён уровень грунтовых вод в соответствии СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений 
	Да /нет


	ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	При выполнении задания использована нормативно-техническая литература:
1. СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений
1. СНиП 23-01-99 "Строительная климатология
	Да / нет


	ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
 соблюдает  нормы этики.
	Да / нет


	ОК 8Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
	работает самостоятельно, успешно справляясь с заданием
	Да / нет


	ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий
	Рабочий чертёж схемы раскладки фундаментных блоков прочитан верно.

	Да / нет


	ОК2 
	Задание выполнено в соответствии с отведённым временем.
	Да / нет

	ОК3 Принимать  решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
	Задание выполнено верно в соответствии с нормативными техническими  документами
	Да / нет


	ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
	Задание выполнено в соответствии с новыми технологиями, применяемыми в строительном производстве 
	Да / нет


	ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
	- Расчёты нагрузок выполнены точно в соответствии со СНиП
2.01.07-85* и заданием.
	Да / нет


	ОК4.
	при проектировании строительных конструкций точно использована информация из СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.
	Да / нет


	ОК6 
	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
 соблюдает нормы этики. 
	Да / нет


	ПК 1.4. Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные объекты - 

	Документы проекта производства работ разработаны в соответствии с нормативными требованиями;
-расчеты выполнены без математических ошибок, соответствуют архитектурно- конструктивной и расчетно- конструктивной частям задания, а также требованиям нормативной документации;
- требования нормативных документов по охране труда, технике безопасности, экологической и пожарной безопасности при разработке проекта производства работ выполнены
	Да / нет


	ОК2 
	задание выполнено в полном объеме с необходимой точностью
	Да / нет

	ОК4. 
	при выполнении задания точно использована информация из учебников, нормативной документации,  строительных журналов; из различных сайтов по строительству
	Да / нет


	ОК6 
	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
 соблюдает нормы этики. 
	Да / нет


	ОК7 
	- своевременно контролирует и корректирует процесс и результаты выполнения заданий.
	Да / нет

	ОК 8
	работает самостоятельно, успешно справляясь с заданием
	Да / нет

	ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
	Задание выполнено в соответствии с новыми технологиями, применяемыми в строительном производстве
	Да / нет


	Практическое задание №4
МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений
Рассчитать глубину заложения фундамента. На сечении фундамента проставить вертикальные отметки и определить глубину заложения. Место строительства г. Курган. Полы по грунту.
1.  Определить расчетное сопротивление грунта основания.
МДК 01.02 Проект производства работ 
1.3 Используя данные приложения
Разработать: график процесса устройства фундамента.
Определить: Потребность строительства в воде на производственные и хозяйственно-питьевые нужды, рассчитать диаметр временного водопровода, если на объекте 12 работающих.

	Объекты оценки
	Критерии оценки результата (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств)
	Отметка о выполнении 

	ПК 1.1 
Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий
	1. Глубина заложения фундамента определена верно в соответствии со СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений 
1. Отметки на сечении фундамента определены верно
1. Вид грунта определён в соответствии СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений
1. Схема сечения монолитного столбчатого фундамента прочитана верно
1. Учтена характеристика грунта в соответствии СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений
1. Определены отрицательные температуры по месяцам в соответствии СНиП 23-01-99 "Строительная климатология
1. Учтена нормативная глубина промерзания грунта в соответствии СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений
1. Определён тепловой коэффициент конструкции пола в соответствии СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений
1. Учтена расчётная глубина промерзания грунта в соответствии СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений
Учтён уровень грунтовых вод в соответствии  СНиП 2.02.01- -83* Основания изданий и сооружений
	Да / нет


	ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	При выполнении задания использована нормативно-техническая литература:
1. СНиП 2.02.01- -83* Основания зданий и сооружений
1. СНиП 23-01-99 "Строительная климатология
	Да / нет


	ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
 соблюдает нормы этики. 
	Да / нет


	ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
	работает самостоятельно, успешно справляясь с заданием
	Да / нет


	ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий
	Схема сечения  монолитного столбчатого  фундамента  прочитана верно 
	Да / нет



	ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
	1. Задание выполнено в соответствии с отведённым временем

	Да / нет

	ОК3
Принимать  решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
	Задание выполнено верно в соответствии с нормативными техническими  документами
	Да / нет

	ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
	Задание выполнено в соответствии с новыми технологиями, применяемыми в строительном производстве
	Да / нет


	ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
	Расчётное сопротивление грунта определено точно в соответствии со  СНиП 2.02.01-83* и заданием.
	Да / нет


	ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	при проектировании строительных конструкций точно использована информация из СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений.
	Да / нет


	ОК6 работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
 соблюдает нормы этики. 
	Да / нет


	ПК 1.4 Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные объекты - 

	Документы проекта производства работ разработаны в соответствии с нормативными требованиями;
-расчеты выполнены без математических ошибок, соответствуют архитектурно- конструктивной и расчетно- конструктивной частям задания, а также требованиям нормативной документации;
-- требования нормативных документов по охране труда, технике безопасности, экологической и пожарной безопасности при разработке проекта производства работ выполнены
	Да / нет


	ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
	при выполнении задания точно использована информация из учебников, нормативной документации,  строительных журналов; из различных сайтов по строительству
	Да / нет


	ОК6 работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
 соблюдает нормы этики. 
	Да / нет


	ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
	- своевременно контролирует и корректирует процесс и результаты выполнения заданий.

	Да / нет


	ОК 8Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
	работает самостоятельно, успешно справляясь с заданием
	Да / нет


	ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
	Задание выполнено в соответствии с новыми технологиями, применяемыми в строительном производстве
	Да / нет


	Практическое задание №5
МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений.  
1.1. Определить термическое сопротивление оконного заполнения и марку окна с переплётами из ПВХ для проёмов в панельном здании с размерами 15*12,15*18 в городе Челябинске.
1.2 Определить расчетную нагрузку от собственного веса на 1 погонный метр стены 1 этажа по оси 1 между осями А-В. Здание 5- этажное. Вес панели Н98 смотреть по спецификации.
МДК 01.02 Проект производства работ 
1.3 Используя данные приложения
выполнить: выбор башенного крана для монтажа крупнопанельного здания.
Изобразить: фрагмента стройгенплана

	Объекты оценки

	Критерии оценки результата (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств)
	Отметка о выполнении 


	ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий
	1. Конструкции окон подобраны верно в соответствии с СП. 50.13330.2012-Тепловая защита зданий
1. Основные свойства строительных материалов и изделий определены верно в соответствии с СП. 50.13330.2012-Тепловая защита зданий
1. Теплотехнический расчёт выполнен в соответствии с СП. 50.13330.2012-Тепловая защита зданий.
Ограждающие конструкции подобраны в соответствии СП 23-02-2004 Проектирование тепловой защиты зданий, СП. 50.13330.2012-Тепловая защита зданий
	Да / нет


	ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	- При выполнении задания использована нормативно-техническая литература:
СП. 50.13330.2012-Тепловая защита зданий
	Да / нет


	ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
	Задание выполнено верно в соответствии с нормативными техническими  документами
	Да / нет


	ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
	Задание выполнено в соответствии с отведённым временем

	Да / нет


	ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
	Задание выполнено в соответствии с новыми технологиями, применяемыми в строительном производстве
	Да / нет


	ПК 1.3Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.

	- Расчёты нагрузки выполнены точно в соответствии со СНиП
2.01.07-85* без математических ошибок.
	Да / нет


	ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
	-при проектировании строительных конструкций точно использована информация из СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.
	Да / нет


	ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
 соблюдает нормы этики. 

	Да / нет


	ПК 1.4 
Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные объекты  

	Документы проекта производства работ разработаны в соответствии с нормативными требованиями;
-расчеты выполнены без математических ошибок, соответствуют архитектурно- конструктивной и расчетно - конструктивной частям задания, а также требованиям нормативной документации;
- требования нормативных документов по охране труда, технике безопасности, экологической и пожарной безопасности при разработке проекта производства работ выполнены
	Да / нет


	ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

	при разработке проекта производства работ точно использована информация из учебников, нормативной документации,  строительных журналов; из различных сайтов по строительству
	Да / нет


	ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
 соблюдает нормы этики. 
	Да / нет


	ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
	- своевременно контролирует и корректирует процесс и результаты выполнения заданий.


	Да / нет


	ОК 8Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
	работает самостоятельно, успешно справляясь с заданием
	Да / нет

	ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
	Задание выполнено в соответствии с новыми технологиями, применяемыми в строительном производстве
	Да / нет

	Практическое задание №6
МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений
1.1. Составить экспликацию полов для помещений 2-го этажа для индивидуального жилого двухэтажного дома.
1.2. Определить расчетную нагрузку на 1 кв. метр от собственного веса пола в кабинете.
МДК 01.02 Проект производства работ 
1.3 Используя данные приложения
Определить: продолжительность доставки строительных конструкций (плит перекрытия) на объект;
Выполнить: Эскиз фрагмента СГП на период выполнения монтажных работ надземной части здания .

	Объекты оценки

	Критерии оценки результата (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств)
	Отметка о выполнении 


	ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.
	1. Основные свойства строительных материалов конструкции полов определены верно в соответствии с техническими характеристиками
1. Схемы конструкции полов вычерчены в соответствии с требованиями  нормативно-технической документации
	Да / нет

	ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	- При выполнении задания использован учебник. Шерешевский И. А. «Конструирование гражданских зданий». - М.: «Архитектура С», 2005
 
	Да / нет

	ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
	Задание выполнено верно в соответствии с нормативными техническими  документами 
	Да / нет

	ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
	Задание выполнено в соответствии с отведённым временем

	Да / нет

	ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
	Задание выполнено в соответствии с новыми технологиями, применяемыми в строительном производстве 
	Да / нет

	ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
	Расчёты нагрузки выполнены точно в соответствии со СНиП
2.01.07-85* и заданием без математических ошибок.	
	Да / нет

	ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
	при проектировании строительных конструкций точно использована информация из СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.
	Да / нет

	ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
 соблюдает нормы этики. 
	Да / нет

	ПК 1.4 Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные объекты - 

	Документы проекта производства работ разработаны в соответствии с нормативными требованиями;
-расчеты выполнены без математических ошибок, соответствуют архитектурно- конструктивной и расчетно- конструктивной частям задания, а также требованиям нормативной документации;
- требования нормативных документов по охране труда, технике безопасности, экологической и пожарной безопасности при разработке проекта производства работ выполнены.
	Да / нет

	ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
	при разработке проекта производства работ точно использована информация из учебников, нормативной документации,  строительных журналов; из различных сайтов по строительству
	Да / нет

	ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
 соблюдает нормы этики. 
	Да / нет

	ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
	- своевременно контролирует и корректирует процесс и результаты выполнения заданий.
	Да / нет

	ОК 8Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
	работает самостоятельно, успешно справляясь с заданием
	Да / нет

	ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
	Задание выполнено в соответствии с новыми технологиями, применяемыми в строительном производстве 
	Да / нет


	Практическое задание №7
МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений 
1.1 Составить экспликацию полов для помещений 2-го этажа для индивидуального жилого двухэтажного дома.
1.2 Определить расчетную нагрузку на 1 кв. метр от веса пола в общей комнате.
МДК 01.02 Проект производства работ 
1.3 Используя данные приложения, 
Определить: диаметр строп для монтажа плит перекрытия.
Выполнить: расчет площади склада под плиты перекрытия.
Изобразить: схему складирования плит перекрытия .

	Объекты оценки
	Критерии оценки результата (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств)
	Отметка о выполнении 


	ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.
	1. Основные свойства строительных материалов конструкции полов определены верно в соответствии с техническими характеристиками
1. Схемы конструкции полов вычерчены в соответствии с требованиями  нормативно-технической документации
	Да / нет

	ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	- При выполнении задания использован учебник И. А. Шерешевский «Конструирование гражданских зданий». - М.: Архитектура С», 2005

	Да / нет

	ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
	Задание выполнено верно в соответствии с нормативными техническими  документами 
	Да / нет

	ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
	Задание выполнено в соответствии с отведённым временем

	Да / нет

	ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
	Задание выполнено в соответствии с новыми технологиями, применяемыми в строительном производстве 
	Да / нет

	ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
	Расчёты нагрузки выполнены точно в соответствии со СНиП
2.01.07-85* без математических ошибок.
	Да / нет

	ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
	при проектировании строительных конструкций точно использована информация из СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.
	Да / нет

	ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
- соблюдает нормы этики. 
	Да / нет

	ПК 1.4 Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные объекты - 

	Документы проекта производства работ разработаны в соответствии с нормативными требованиями;
-расчеты выполнены без математических ошибок, соответствуют архитектурно- конструктивной и расчетно-конструктивной частям задания, а также требованиям нормативной документации;
-требования нормативных документов по охране труда, технике безопасности, экологической и пожарной безопасности при разработке проекта производства работ выполнены
	Да / нет

	ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
	при разработке проекта производства работ точно использована информация из учебников, нормативной документации,  строительных журналов; из различных сайтов по строительству
	Да / нет

	ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
 соблюдает нормы этики. 
	Да / нет

	ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
	- своевременно контролирует и корректирует процесс и результаты выполнения заданий.


	Да / нет

	ОК 8Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
	работает самостоятельно, успешно справляясь с заданием
	Да / нет

	ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
	Задание выполнено в соответствии с новыми технологиями, применяемыми в строительном производстве 
	Да / нет

	Практическое задание №8
МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений.
1.1 Определить толщину утеплителя на чердачном перекрытии для жилого здания в г. Тобольске и составить схему ограждающей конструкции чердачного перекрытия.
1.2 Определить расчетную нагрузку на 1 кв. метр чердачного перекрытия.
МДК 01.02 Проект производства работ 
1.3 Используя данные приложения,
Выполнить: выбор монтажного крана для монтажа плит перекрытия на отм. +5700;
Определить: потребность строительства во временных здания, если на объекте гражданского назначения максимальная численность рабочих составляет 20чел.

	Объекты оценки
	Критерии оценки результата (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств)
	Отметка о выполнении 

	ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий
	-Утеплитель в ограждающей конструкции подобран верно в соответствии с СП. 50.13330.2012-Тепловая защита зданий
-Основные свойства строительных материалов и изделий определены верно в соответствии с СП. 50.13330.2012-Тепловая защита зданий
-Теплотехнический расчёт выполнен в соответствии с СП. 50.13330.2012-Тепловая защита зданий
Ограждающие конструкции подобраны в соответствии СП 23-02-2004 Проектирование тепловой защиты зданий, СП. 50.13330.2012-Тепловая защита зданий
	Да / нет

	ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	- При выполнении задания использована нормативно-техническая литература:
СП. 50.13330.2012-Тепловая защита зданий 
	Да / нет

	ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
	- Задание выполнено верно в соответствии с нормативными техническими  документами 
	Да / нет

	ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
	Задание выполнено в соответствии с отведённым временем

	Да / нет

	ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
	Задание выполнено в соответствии с новыми технологиями, применяемыми в строительном производстве 
	Да / нет

	ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
	Расчёты нагрузки выполнены точно в соответствии со  СНиП 2.01.07-85* без математических ошибок.
	Да / нет

	ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	при проектировании строительных конструкций точно использована информация из СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.
	Да / нет

	ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
 соблюдает нормы этики. 
	Да / нет

	ПК 1.4 Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные объекты  

	Документы проекта производства работ разработаны в соответствии с нормативными требованиями;
-расчеты выполнены без математических ошибок, соответствуют архитектурно- конструктивной и расчетно- конструктивной частям задания, а также требованиям нормативной документации;                                                            - требования нормативных документов по охране труда, технике безопасности, экологической и пожарной безопасности при разработке проекта производства работ выполнены.
	Да / нет

	ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителям
	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
 соблюдает нормы этики. 
	Да / нет

	ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
	- своевременно контролирует и корректирует процесс и результаты выполнения заданий.

	Да / нет

	ОК 8Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
	работает самостоятельно, успешно справляясь с заданием
	Да / нет

	ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
	при разработке проекта производства работ точно использована информация из учебников, нормативной документации,  строительных журналов; из различных сайтов по строительству
	Да / нет

	ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
	Задание выполнено в соответствии с новыми технологиями, применяемыми в строительном производстве 
	Да / нет

	Практическое задание №9
МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений
1.1. Составить ведомость перемычек для проёмов Пр14 и ПР3 на основе спецификации элементов перемычек.
1.2. Определить расчетную нагрузку на 1 погонный метр ненесущей перемычки для указанного проема ПР3. Ширину проема принять по плану этажа. Период возведения кладки- летний.
МДК 01.02 Проект производства работ 
1.3. Используя данные приложения,
Определить: диаметр строп для монтажа перемычек;
 Выполнить: расчет площади склада под перемычки 
Изобразить: схему складирования перемычек.

	Объекты оценки
	Критерии оценки результата (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств)
	Отметка о выполнении 

	ПК 1.1Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий
	1. Схема расположения перемычек прочитана верно
1.  Конструкции подобраны верно в соответствии с заданием 
1. Конструкции подобраны верно в соответствии с конструктивной схемой
1. Конструкции подобраны верно в соответствии с действующими каталогами
Схемы перемычек вычерчены в соответствии с требованиями  нормативно-технической документации
	Да / нет

	ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	- При выполнении задания использована нормативно-техническая литература
	Да / нет

	ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
	Задание выполнено верно в соответствии с нормативными техническими  документами
	Да / нет

	ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий
	Схема расположения перемычек прочитана верно
	Да / нет

	ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
	Задание выполнено в соответствии с отведённым временем

	Да / нет

	ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
	Задание выполнено в соответствии с новыми технологиями, применяемыми в строительном производстве
	Да / нет

	ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
	Расчёты нагрузки выполнены точно в соответствии со СНиП 2.01.07-85* и СНиП II.22-81*без математических ошибок. 
	Да / нет

	ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	при проектировании строительных конструкций точно использована информация из СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.
	Да / нет

	ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
 соблюдает нормы этики. 
	Да / нет

	ПК 1.4 Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные объекты - 

	Документы проекта производства работ разработаны в соответствии с нормативными требованиями;
-расчеты выполнены без математических ошибок, соответствуют архитектурно- конструктивной и расчетно- конструктивной частям задания, а также требованиям нормативной документации;
 - требования нормативных документов по охране труда, технике безопасности, экологической и пожарной безопасности при разработке проекта производства работ выполнены.
	Да / нет

	ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
	при разработке проекта производства работ точно использована информация из учебников, нормативной документации,  строительных журналов; из различных сайтов по строительству
	Да / нет

	ОК6 работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	- при выполнении практического задания конструктивно взаимодействует с преподавателями, учитывая социально-профессиональный статус, ситуацию общения,
 соблюдает нормы этики. 
	Да / нет

	ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
	- своевременно контролирует и корректирует процесс и результаты выполнения заданий.
	Да / нет

	ОК 8Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
	работает самостоятельно, успешно справляясь с заданием
	Да / нет

	ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
	Задание выполнено в соответствии с новыми технологиями, применяемыми в строительном производстве
	Да / нет


[bookmark: Курсовые_работы_АЗ]Курсовые работы
ПМ. 01 Участие в проектировании зданий и сооружений: 
МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений, 
Раздел 2 Архитектура зданий
Группа СТ – 141
специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий»

	
	Ф.И.О. студента
	Тема курсового проекта
	Оценка

	1. 
	Богданов Алексей Александрович
	Проект двухэтажного жилого здания в г. Краснодар
	

	2. 
	Дигол Александр Сергеевич
	Проект двухэтажного жилого здания в г. Ставрополь
	

	3. 
	Зинатуллина Алина Александровна
	Проект двухэтажного жилого здания в г. Псков
	

	4. 
	Калинин Данил Юрьевич
	Проект двухэтажного жилого здания в г. Новгород
	

	5. 
	Кожев Дмитрий Александрович
	Проект двухэтажного жилого здания в г. Орел
	

	6. 
	Кузнецова Арина Александровна
	Проект двухэтажного жилого здания в г. Саратов
	

	7. 
	Кулик Семен Валерьевич
	Проект двухэтажного жилого здания в г. Москва
	

	8. 
	Курбачева Анастасия Алексеевна
	Проект двухэтажного жилого здания в г. Самара
	

	9. 
	Лушников Никита Андреевич
	Проект двухэтажного жилого здания в г. Уфа
	

	10. 
	Мазитов Антон Павлович
	Проект двухэтажного жилого здания в г. Оренбург
	

	11. 
	Орлов Александр Николаевич
	Проект двухэтажного жилого здания в г. Екатеринбург
	

	12. 
	Павлов Максим Андреевич
	Проект двухэтажного жилого здания в г. Омск
	

	13. 
	Приходько Александр Николаевич
	Проект двухэтажного жилого здания в г. Челябинск
	

	14. 
	Тимофеев Владислав Владимирович
	Проект двухэтажного жилого здания в г. Тобольск
	

	15. 
	Шатырбекова Дания Сагингалиевна
	Проект двухэтажного жилого здания в г. Кемерово
	

	16. 
	Юденков Константин Эдуардович
	Проект двухэтажного жилого здания в г. Сургут
	

	17. 
	Ялозюк Александр Олегович
	Проект двухэтажного жилого здания в г. Нижневартовск
	

	18. 
	Паньков Игорь Владимирович
	Проект двухэтажного жилого здания в г. Тюмень
	



[bookmark: Курсовые_работы_СК]Курсовые работы
ПМ. 01 Участие в проектировании зданий и сооружений: 
МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений, 
Раздел 5 Строительные конструкции
Группа СТ – 141
специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий»
	
	Ф.И.О. студента
	Тема курсового проекта
	Оценка

	1. 
	Богданов Алексей Александрович
	Расчет и конструирование сборной железобетонной многопустотной плиты покрытия ПК 72.12 и ленточного фундамента
	

	2. 
	Дигол Александр Сергеевич
	Расчет и конструирование сборной железобетонной многопустотной плиты покрытия ПК 60.15 и ленточного фундамента
	

	3. 
	Зинатуллина Алина Александровна
	Расчет и конструирование сборной железобетонной многопустотной плиты покрытия ПК 66.15 и ленточного фундамента
	

	4. 
	Калинин Данил Юрьевич
	Расчет и конструирование сборной железобетонной многопустотной плиты покрытия ПК 72.12 и ленточного фундамента
	

	5. 
	Кожев Дмитрий Александрович
	Расчет и конструирование сборной железобетонной многопустотной плиты покрытия ПК 60.12 и ленточного фундамента
	

	6. 
	Кузнецова Арина Александровна
	Расчет и конструирование сборной железобетонной многопустотной плиты покрытия ПК 72.12 и ленточного фундамента
	

	7. 
	Кулик Семен Валерьевич
	Расчет и конструирование сборной железобетонной многопустотной плиты покрытия ПК 72.12 и ленточного фундамента
	

	8. 
	Курбачева Анастасия Алексеевна
	Расчет и конструирование сборной железобетонной многопустотной плиты покрытия ПК 63.15 и ленточного фундамента
	

	9. 
	Лушников Никита Андреевич
	Расчет и конструирование сборной железобетонной многопустотной плиты покрытия ПК 60.12 и ленточного фундамента
	

	10. 
	Мазитов Антон Павлович
	Расчет и конструирование сборной железобетонной многопустотной плиты покрытия ПК 60.15 и ленточного фундамента
	

	11. 
	Орлов Александр Николаевич
	Расчет и конструирование сборной железобетонной многопустотной плиты покрытия ПК 60.15 и ленточного фундамента
	

	12. 
	Павлов Максим Андреевич
	Расчет и конструирование сборной железобетонной многопустотной плиты покрытия ПК 60.12 и ленточного фундамента
	

	13. 
	Приходько Александр Николаевич
	Расчет и конструирование сборной железобетонной многопустотной плиты покрытия ПК 72.15 и ленточного фундамента
	

	14. 
	Тимофеев Владислав Владимирович
	Расчет и конструирование сборной железобетонной многопустотной плиты покрытия ПК 72.10 и ленточного фундамента
	

	15. 
	Шатырбекова Дания Сагингалиевна
	Расчет и конструирование сборной железобетонной многопустотной плиты покрытия ПК 66.15 и ленточного фундамента
	

	16. 
	Юденков Константин Эдуардович
	Расчет и конструирование сборной железобетонной многопустотной плиты покрытия ПК 60.12 и ленточного фундамента
	

	17. 
	Ялозюк Александр Олегович
	Расчет и конструирование сборной железобетонной многопустотной плиты покрытия ПК 60.12 и ленточного фундамента
	

	18. 
	Паньков Игорь Владимирович
	Расчет и конструирование сборной железобетонной многопустотной плиты покрытия ПК 72.12 и ленточного фундамента
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ПМ. 01 Участие в проектировании зданий и сооружений: 
МДК 01.02 Проект производства работ, 
Группа СТ – 141
специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий»

	
	Ф.И.О. студента
	Тема курсового проекта
	Оценка

	1. 
	Богданов Алексей Александрович
	Проект производства работ двухэтажного жилого здания в г. Краснодар
	

	2. 
	Дигол Александр Сергеевич
	Проект производства работ двухэтажного жилого здания в г. Ставрополь
	

	3. 
	Зинатуллина Алина Александровна
	Проект производства работ двухэтажного жилого здания в г. Псков
	

	4. 
	Калинин Данил Юрьевич
	Проект производства работ двухэтажного жилого здания в г. Новгород
	

	5. 
	Кожев Дмитрий Александрович
	Проект производства работ двухэтажного жилого здания в г. Орел
	

	6. 
	Кузнецова Арина Александровна
	Проект производства работ двухэтажного жилого здания в г. Саратов
	

	7. 
	Кулик Семен Валерьевич
	Проект производства работ двухэтажного жилого здания в г. Москва
	

	8. 
	Курбачева Анастасия Алексеевна
	Проект производства работ двухэтажного жилого здания в г. Самара
	

	9. 
	Лушников Никита Андреевич
	Проект производства работ двухэтажного жилого здания в г. Уфа
	

	10. 
	Мазитов Антон Павлович
	Проект производства работ двухэтажного жилого здания в г. Оренбург
	

	11. 
	Орлов Александр Николаевич
	Проект производства работ двухэтажного жилого здания в г. Екатеринбург
	

	12. 
	Павлов Максим Андреевич
	Проект производства работ двухэтажного жилого здания в г. Омск
	

	13. 
	Приходько Александр Николаевич
	Проект производства работ двухэтажного жилого здания в г. Челябинск
	

	14. 
	Тимофеев Владислав Владимирович
	Проект производства работ двухэтажного жилого здания в г. Тобольск
	

	15. 
	Шатырбекова Дания Сагингалиевна
	Проект производства работ двухэтажного жилого здания в г. Кемерово
	

	16. 
	Юденков Константин Эдуардович
	Проект производства работ двухэтажного жилого здания в г. Сургут
	

	17. 
	Ялозюк Александр Олегович
	Проект производства работ двухэтажного жилого здания в г. Нижневартовск
	

	18. 
	Паньков Игорь Владимирович
	Проект производства работ двухэтажного жилого здания в г. Тюмень
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(характеристика профессиональной деятельности обучающегося 
во время учебной/производственной практики)

	1.
	ФИО обучающегося
	

	
	Группа
	СТ – 141

	
	Специальность
	Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

	2.
	Виды практики
	учебная/производственная

	
	
	(нужное подчеркнуть)

	3.
	По профессиональному модулю
	ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений

	4.
	Место проведения практики
	Белоярский политехнический колледж

	5.
	Время проведения практики
	

	
	
	

	6.
	Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:






	Наименование тем, разделов производственной практики
	Виды работ, обеспечивающих формирование ПК
	Объем часов
	Отметка о выполнении*

	Раздел 1. 
Инженерные сети зданий
	Выбор системы и разработка схемы водопровода; Аксонометрическая схема водопровода; 
Разработка схем в среде AutoCAD;
Гидравлический расчёт водопровода;
Подбор водомеров и насосов;
Выбор системы и разработка схемы канализации здания;
Аксонометрическая схема внутренней канализации
	36
	


*0 – работа не выполнена, 1 – работа выполнена с замечаниями; 2 – работа выполнена без замечаний)
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	Результат выполнения работ на учебной/производственной практике:

	


	


	

	


	


	
	



	
	


	
МП
	(дата)
	
	(подпись руководителя практики от колледжа)





Аттестационный лист
(характеристика профессиональной деятельности обучающегося 
во время учебной/производственной практики)

	1.
	ФИО обучающегося
	

	
	Группа
	СТ – 141

	
	Специальность
	Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

	2.
	Виды практики
	учебная/производственная

	
	
	(нужное подчеркнуть)

	3.
	По профессиональному модулю
	ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений

	4.
	Место проведения практики
	Белоярский политехнический колледж

	5.
	Время проведения практики
	

	
	
	

	6.
	Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:



	Наименование тем, разделов производственной практики
	Виды работ, обеспечивающих формирование ПК
	Объем часов
	Отметка о выполнении*

	Раздел 2
Производство геодезических работ
	Выполнение поверок теодолита, нивелира;
Измерение горизонтальных углов, углов наклона, длин линий, превышений
Выполнение математической обработки результатов измерений; 
Выполнение полевых работ;
Составление картограммы земляных работ и вычисление объёмов земляных работ (с применением информационных технологий);
Составление разбивочного чертежа и выполнение измерений, обеспечивающих вынос в натуру проектных элементов
	108
	


*0 – работа не выполнена, 1 – работа выполнена с замечаниями; 2 – работа выполнена без замечаний)



	7.
	Результат выполнения работ на учебной/производственной практике:

	


	


	

	


	


	
	




	
	


	МП
	(дата)
	
	(подпись руководителя практики от колледжа)





Аттестационный лист
(характеристика профессиональной деятельности обучающегося 
во время учебной/производственной практики)

	1.
	ФИО обучающегося
	

	
	Группа
	СТ – 141

	
	Специальность
	Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

	2.
	Виды практики
	учебная/производственная

	
	
	(нужное подчеркнуть)

	3.
	По профессиональному модулю
	ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений

	4.
	Место проведения практики
	Белоярский политехнический колледж

	5.
	Время проведения практики
	

	
	
	

	6.
	Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:





	Наименование тем, разделов производственной практики
	Виды работ, обеспечивающих формирование ПК
	Объем часов
	Отметка о выполнении*

	Раздел 3
Строительные конструкции
	Подсчет   нагрузок, действующих на конструкции;
Проверка несущей способности конструкций;
Подбор сечения элемента от приложенных нагрузок;
Определение глубины заложения фундамента;
Определение размеров подошвы фундамента;
Выполнение расчета соединения элементов конструкции.
	72
	


*0 – работа не выполнена, 1 – работа выполнена с замечаниями; 2 – работа выполнена без замечаний)



	7.
	Результат выполнения работ на учебной/производственной практике:
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	(дата)
	
	(подпись руководителя практики от колледжа)





Аттестационный лист
(характеристика профессиональной деятельности обучающегося 
во время учебной/производственной практики)

	1.
	ФИО обучающегося
	

	
	Группа
	СТ – 141

	
	Специальность
	Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

	2.
	Виды практики
	учебная/производственная

	
	
	(нужное подчеркнуть)

	3.
	По профессиональному модулю
	ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений

	4.
	Место проведения практики
	Белоярский политехнический колледж

	5.
	Время проведения практики
	

	
	
	

	6.
	Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:



	Наименование тем, разделов производственной практики
	Виды работ, обеспечивающих формирование ПК
	Объем часов
	Отметка о выполнении*

	Раздел 4
Проект производства работ
	Подсчет объемов работ;
Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени;
Календарный план, график движения рабочих по объекту;
Выбор монтажного крана по техническим параметрам;
Проектирование временных построечных дорог;
Расчет временных зданий на строительной площадке;
Расчет приобъектных складов;
Электроснабжение строительной площадки;
Временное водоснабжение строительной площадки;
Область применения технологической карты;
Определение номенклатуры и подсчет объемов работ;
Технология и организация строительного процесса;
Выбор методов производства работ, машин и механизмов;
Калькуляция трудовых затрат и машинного времени;
График производства работ;
Материально-технические ресурсы;
Расчет ТЭП технологической карты
	72
	


*0 – работа не выполнена, 1 – работа выполнена с замечаниями; 2 – работа выполнена без замечаний)

	7.
	Результат выполнения работ на учебной/производственной практике:
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	МП
	(дата)
	
	(подпись руководителя практики от колледжа)
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