Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ 
в МКДОУ детский сад № 6 п. Волома
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 Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в ДОУ при эксплуатации электрооборудования
Электрические сети и электрооборудование, которые используются в дошкольном образовательном учреждении, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать от электросети до приведения их в пожаробезопасное состояние.
 При эксплуатации электрооборудования строго запрещено:
· эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
· оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;
· пользоваться розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
· эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
· завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники на электрических проводах;
· пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
· использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
· размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
· при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
· прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
· оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.
 В складских и других помещениях детского сада с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).
 Осветительная электросеть должна быть выполнена так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,5 м от стеллажей в помещении склада инвентаря и ТМЦ.
Электродвигатели должны своевременно очищаться от пыли.
Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих материалов.
Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию изделия.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в помещениях групп МКДОУ детский сад № 6 п. Волома
1. В групповых помещениях и иных кабинетах для занятий допускается размещать только необходимые для обеспечения образовательной деятельности мебель, приборы и модели, принадлежности, пособия и т.п.
2. Принадлежности, пособия и т.п., размещаемые в помещениях групп, должны храниться в шкафах, на стеллажах.
3. Хранение в групповых помещениях и иных кабинетах для занятий учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для выполнения работ, которые не входят в утвержденные перечни и программы, не допускается.
4. Не допускается захламление шкафов, выходов из помещения, доступов к первичным средствам пожаротушения.
5. Перед работой в групповых помещениях и иных кабинетах для занятий необходимо провести проверку:
· на отсутствие внешних повреждений розеток, выключателей;
· на бесперебойную работу электроосвещения;
· на отсутствие повреждений изоляции кабеля (шнура) электропитания используемого электрооборудования.
6. После завершения занятий в группах и иных кабинетах и залах дошкольного образовательного учреждения педагогические работники и обслуживающий персонал должны тщательно осмотреть помещение, устранить обнаруженные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования на пищеблоке (кухне)
1. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях пищеблока людей - ____.
2. Работники пищеблока (кухни) ДОУ, работающие с электронагревательным и технологическим оборудованием, допускаются к работе только после проведения необходимого инструктажа по пожарной безопасности и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной эксплуатации установленного электрооборудования.
3. На пищеблоке дошкольного образовательного учреждения на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и материалов.
4. Технологические процессы на пищеблоке (кухне) проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации оборудования и другой эксплуатационной документацией, оборудование должно соответствовать технической документации изготовителя.
5. При эксплуатации электрооборудования на пищеблоке (кухне) необходимо:
· визуально провести проверку целостности подводящих кабелей питания, электророзетки, электровилки, устройств заземления;
· не перемещать рядом с тепловым электрооборудованием легковоспламеняющиеся и горючие вещества (жидкости) с целью предотвращения возгорания;
· при возникновении неисправности в работе, а также нарушении защитного заземления корпусов электрооборудования, работу немедленно прекратить и выключить данное электрооборудование; работу на оборудовании продолжить только после полного устранения неисправности и разрешения руководителя работ;
· при коротком замыкании и загорании электрооборудования немедленно отключить данное оборудование от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью порошкового огнетушителя.
6. При работе с оборудованием на пищеблоке (кухне) не допускается:
· хранить и размещать вблизи и на электрооборудовании для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, паки и упаковки от продуктов, деревянную кухонную утварь и пр;
· использовать тепловое электрооборудование с неисправным датчиком реле температуры;
· оставлять включенным тепловое электрооборудование после окончания процесса приготовления;
· охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.
7. По окончании рабочего дня перед закрытием помещения пищеблока детского сада необходимо проверить отключение электронагревательных приборов и оборудования от электрической сети. В распределительном щитке электрооборудование должно быть обесточено.
8. Следует соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности на пищеблоке ДОУ, которая расширяет данный раздел и хранится непосредственно в помещении пищеблока (кухни) дошкольного образовательного учреждения.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при использовании электрооборудования в прачечной, гладильной
1. Использование стиральных и сушильных машин, гладильных машин (катков) и утюгов допускается только в специально предназначенных для этих целей помещениях – прачечных, гладильных дошкольного образовательного учреждения.
2. Работнику, выполняющему работы с электрооборудованием для стирки, сушки и глажки белья, необходимо пройти инструктаж по пожарной безопасности при работе с данным оборудованием, а также изучить правила работы по инструкциям завода-изготовителя.
3. Выполнение стирки, сушки и глажения выполняется в полностью исправных соответственно стиральных, сушильных и гладильных машинах, имеющих заземление и исправные индикаторы и регуляторы.
4. Выполнение глажения допускается утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны быть установлены на подставках, выполненных из огнеупорных материалов.
5. Перед работой электрооборудование для стирки, сушки и глажения необходимо проверить визуальным осмотром:
· на отсутствие внешних повреждений;
· на исправность вилки и розетки, отсутствие повреждений изоляции кабеля (шнура) электропитания;
· в среднем положении терморегулятора проверить отключение электроутюга при нагреве.
6. При эксплуатации электрооборудования для стирки, сушки и глажения запрещается:
· работать с электрооборудованием без диэлектрических ковриков на полу;
· включать, выключать, прикасаться к электрооборудованию мокрыми руками;
· проводить ремонтные работы электрооборудования;
· выполнять работы с электроприборами без заземления (зануления);
· гладить электроутюгом с неисправным терморегулятором или без него, без специально предусмотренной термостойкой подставки.
7. По окончании работы и перед закрытием помещения, проверить, отключено ли все электрооборудование от электросети в щитке.
8. В помещениях для стирки и глажки белья детского сада следует соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности в прачечной ДОУ, которая расширяет данный раздел и хранится непосредственно в этих помещениях.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на складе инвентаря, хозпостройках в кладовых для продуктов
1. При размещении и хранении материалов, изделий, продуктов необходимо учитывать их пожароопасные физико-химические свойства.
2. Расстояние от электросветильников до хранящихся материалов и продуктов в складских помещениях должно составлять не менее 50 см.
3. Банки с краской, лаком должны защищаться от попадания солнечного и другого теплового воздействия. Все работы по вскрытию тары, необходимо выполнять в помещениях, изолированных от мест хранения.
4. В складских помещениях товарно-материальных ценностей и инвентаря, кладовых для продуктов не разрешается хранить вещества и материалы, не имеющие отношения к деятельности дошкольного образовательного учреждения.
5. Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров.
6. В помещениях склада инвентаря и ТМЦ, кладовых для продуктов запрещено:
· хранение взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов;
· использовать бытовые электрические нагревательные приборы;
· оставлять, после завершения работы, включенными электроосвещение (кроме дежурного), электрооборудование и приборы;
· разогревать замерзшие трубы разных систем паяльными лампами и иными способами, применяя для этого открытый огонь;
· устройство любых бытовок, комнат для сторожа или охранника, комнат для приема пищи;
· использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
· оборачивать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими возгораемыми материалами, а также использовать светильники со снятыми колпаками, которые предусмотрены конструкцией светильника;
· пользоваться электрическим утюгом, электроплиткой, электрочайником и иными электрическими нагревательными приборами;
· размещать штепсельные розетки в помещениях склада и кладовых;
· загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери) разными материалами, упаковками с продуктами, оборудованием, мебелью, мусором и иными предметами.
7. Количество инвентаря и ТМЦ, продуктов в складском помещении не должно превышать вместимость стеллажей и полок и должно находиться исключительно на них.
8. При использовании эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по противопожарной защите.
9. Оборудование склада инвентаря и ТМЦ, кладовых продуктов по завершении рабочего дня необходимо обесточить. Аппараты, предназначенные для выключения электроснабжения, должны находиться за пределами складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
10. В помещениях для хранения инвентаря и товаро-материальных ценностей следует соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности на складе инвентаря и хозпостройках ДОУ, в складских помещениях кладовых для хранения продуктов необходимо соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности на складе продуктов ДОУ, которые расширяют данный раздел и хранятся непосредственно в этих складских помещениях.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации компьютеров и иной оргтехники
1. Сотрудники ДОУ, использующие в своей работе персональный компьютер (ноутбук) и иную оргтехнику, должны быть ознакомлены с инструкцией по охране труда при работе с персональными компьютерами и иной оргтехникой.
2. При работе с компьютером и иной оргтехникой запрещается:
· складывать на оргтехнику (системные блоки, мониторы, принтеры и т.д.) горючие вещества и материалы (изделия из бумаги, одежду и пр.);
· эксплуатировать компьютеры в разобранном виде, со снятыми крышками.
· размещать ПК (ноутбуки) в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение) предусмотренное заводом изготовителем;
· проводить разборку, прикасаться к тыльной стороне системного блока и монитора;
· эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
· пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.
3. Необходимо немедленно отключить персональный компьютер и иную оргтехнику при обнаружении неисправностей (сильный нагрев или повреждение изоляции кабелей и проводов, выделение дыма, искрение).


