Практическое задание «Геодезическое сопровождение строительства»


Передать и закрепить проектную отметку на строительную конструкцию от ближайшего репера с отметкой HRp.

Время выполнения задания - 30 минут. 
Практическое задание оценивается - 20 баллов.

Указания по выполнению:
1) Установить и привести нивелир в рабочее положение;
2) Произвести необходимые измерения и вычисления;
3) Оформить задание (результаты вычисления занести в таблицу 1);
4) Вынести точку с проектной отметкой:
на сооружении провести риску карандашом так, чтобы ее отметка была равна проектному значению Hпр.
	Таблица 1
	№ станции 
	 Абсолютная отметка (Н), м
	Отсчет по рейке на Rp (а), мм
	ГИ, м
	Проектный отсчет (впр), мм

	
	HRp
	Hпр
	
	
	

	
	35,250
	35,570
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 

Материально – техническое обеспечение практического задания для каждого студента:
· нивелир 3Н-5Л, RGK C-24, SETL AUTO-LEVEL, GST/Berger, Na320
· рейка нивелирная алюминиевая телескопическая CLR102, RGK
· штатив.
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