[bookmark: _GoBack]Время выполнения практического задания: Модуль 1 и Модуль 2- 180 минут. 

Практическое задание Модуль 1: Участие в проектировании зданий и сооружений

Практическое задание оценивается - 65 баллов.

Исходные данные:
Здание кирпичное жилое без подвала, с размерами в осях 12,0х13,5 м. 
Фундамент ленточный сборный железобетонный. Полы первого этажа устраивают по грунту. Температура расчетной среднесуточной температуры помещения, примыкающего к наружным фундаментам, составляет 15С.
Район строительства – г. Волгоград. Грунт – супесь. 
Планировочная отметка земли – 0,500 м.

Задание:
1. Определите нормативную и расчетную глубины сезонного промерзания грунта в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» и оформите расчет в виде страницы пояснительной записки в текстовом редакторе с соблюдением требований нормативно-технической документации к оформлению текстовых документов в строительстве. 
2. Разработайте чертеж «Схема расположения фундаментных плит» со спецификацией сборных железобетонных элементов (по форме 7 ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»). К схеме на формате А3 в масштабе 1:100 с использованием программы AutoCAD 2020 c соблюдением требований нормативно-технической документации к оформлению графической части проекта.
Основную надпись принять по форме 3 ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 
Чертеж предоставить в DWG и PDF форматах.

Фундаментные плиты принять по серии 1.112-5, согласно таблице – Номенклатура изделий плит железобетонных для ленточных фундаментов. 
Ширину фундаментных плит следует принять:
- под наружные стены – 1400 мм;
- под внутренние поперечные стены – 1200 мм;
- под внутренние продольные стены – 1600 мм. 







Практическое задание Модуль 2: Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

Практическое задание оценивается - 35 баллов.

Задание: 

1. Составьте Ведомость подсчета объемов работ к чертежу «Схема расположения фундаментных плит», разработанному Вами при выполнении Модуля 1, в виде пояснительной записки в текстовом редакторе с соблюдением требований нормативно-технической документации к оформлению текстовых документов в строительстве.

При составлении Ведомости руководствуйтесь нормами соответствующих сборников ГЭСН. 
Все подсчеты должны быть с пояснениями (указать необходимые формулы, расписать расчет (при необходимости), расшифровать все значения, выполнить ссылки на листы графической части, спецификацию сборных железобетонных элементов).

Ведомость подсчета объемов работ 
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Спецификация сборных железобетонных элементов
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