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1. Какое название имеет кладка, в которой шов заполнен раствором полностью?
1. под расшивку.
2. в подрезку.
2. Какая система кладки лучше сопротивляется возникновению трещин от осадки здания?
1. многорядная.
2. однорядная.
3. трехрядная.
3. Сколько ложковых рядов из одинарного кирпича допускается укладывать на один тычковый ряд в многорядной системе перевязки?
1.один.
2. два.
3. пять.
4. Какое из трех правил разрезки кладки не выполняется при многорядной кладке?
1. первое.
2. второе.
3. третье.
5. Как раскладывают кирпич при кладке ложковых рядов?
1. их укладывают параллельно стене.
2. их укладывают под небольшим углом к стене.
3. их укладывают перпендикулярно к оси стены.
6. Где расстилают раствор при кладке наружной версты стены толщиной в два кирпича?
1. на внутренней половине стены.
2. на наружной половине стены.
3. на средней части стены.
7. Как должен быть направлен удар при рубке кирпича на две короткие половинке?
1. перпендикулярно ложку.
2. перпендикулярно тычку.
3. перпендикулярно постели.
8. Какой инструмент используют при простой теске кирпича?
1. кельму.
2. молоток – кирочку.
3. растворную лопату.
9. Назовите ширину грядки раствора, расстилаемого для ложкового верстового ряда.
1. 50 – 80 мм.
2. 80 - 100 мм.
3. 100 - 120 мм.
10. Назовите ширину грядки раствора, расстилаемого для тычкового верстового ряда.
1.      100 – 120 мм
2.      120 – 150 мм.
3.      200 – 220 мм.
11. Каким инструментом растирают раствор под ложковые ряды при кладке стен?
1.      кельмой.
2.      через боковую грань лопаты.
3.      тыльной стороной лопаты.
22. В каких случаях применяют укладку кирпича «способом в прижим»?
1.      при кладке стен из кирпича на жестком растворе.
2.      при кладке простенков на пластичном растворе.
13. В каких случаях применяют укладку кирпича способом «вприсык с подрезкой»?
1.      при кладке стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов.
2.      при кладке стен впустошовку.
3.      при укладке кирпича в забудку.
14. Когда производят расшивку швов?
1.      до схватывания раствора.
2.      после частичного схватывания раствора.
3.      в конце работы каждой смены.
15. Какие швы расшивают в начале горизонтальные вертикальные?
1.      вертикальные.
2.      горизонтальные.
3.      не имеет значения.
16. С какой части стены начинают укладку кирпича?
1.      с наружной версты.
2.      с внутренней версты.
3.      с забудки.
17. Каким рядом начинают кладку?
1. тычковым.
2. ложковым.
3. не имеет значения.
18. При какой системе перевязки применяют порядный способ укладки кирпича?
1. при однорядной.
2. при многорядной.
3. при трехрядной.
19. При какой системе перевязки рекомендуется ступенчатый способ укладки кирпича?
1. при однорядной.
2. при многорядной.
3. при трехрядной.
20. На каком расстоянии на  прямых участках кладки устанавливают порядовки одна от другой?
1. 3 – 5м.
2. 6 – 8 м.
3. 10 – 15 м.
21. Как выверяют правильность установки порядовок?
1. по уровню и нивелиру.
2. обвесом.
3. рулеткой.
22. На каком расстоянии от вертикальной плоскости стены должна находиться шнур – причалка?
1. 2 – 2 мм.
2. 3 – 4 мм.
3. 5 – 6 мм.
23. Какую систему перевязки рекомендуется применять при кладке кирпичных столбов?
1. многорядную.
2. однорядную.
3. трехрядную (проф. Онищика)
24. какие растворы применяют для кладки дымовых вентиляционных каналов?
1. на цементных.
2. на глиняных.
3. на тех же растворах, на которых ведется их кладка.

25. Какое приспособление используют для затирки швов каналов кладки?
1. швабровку.
2. рукавицы.
3. кельму.
26. Постели камней должны быть перпендикулярны силам, действующим на кладку, а камни в кладке должны располагаться рядами / слоями. Это ....
1)   система перевязки кладки;
2)   второе правило разрезки;
3)   первое правило разрезки;
4)   третье правило разрезки.
27. Кладку выполняют, как правило, горизонтальными рядами, укладывая камни плашмя, т.е. на ...
1)   тычок;
2)   ложок;
3)   пастель;
4)   забуткой.
28. Ширину кладки стен, называемую обычно толщиной, делают кратной половине кирпича или камня: в полтора кирпича - 
1)   - 25 см;
2)    - 38 см;
3)    - 51 см;
4)    - 64 см.
29.   Углубление в кладке стены, кратное половине кирпича (камня) - носит название
1)   ниша;
2)   уступ;
3)   пилястра;
4)   простенок.
30. Кирпич выпускают в основном двух видов: одинарный размером 250 х 120 х 65 мм и утолщенный размером ... 
1)  250 х 120 х 70
2)  250 х 120 х 78
3)  250 х 120 х 80
4)  250 х 120 х 88
31. Для подачи и расстилания раствора на стене служит ...
1)  кельма;
2)  растворная лопатка
3)  расшивка
4)  швабровка.
32. Крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладе верст между порядовками и маяками, носит название
1)   строительный уровень;
2)   правило;
3)   шнур-причалка;
4)порядовка.
33. На ребрах уголка порядовки нарезаны деления глубиной 3 мм или просверлены отверстия для закрепления причалки через каждые...
1)   55 мм
2)   67 мм
3)   75 мм
4)   77 мм
34. Кирпичи и камни, уложенные между наружной и внутренней верстами называют ...
1)   ложковым рядом;
2)   забуткой;
3)   тычковым рядом;
4)   обрезом кладки.
35. Кладка на жестком растворе (осадка конуса 7-9 см) с полным заполнением швов и их расшивкой с использованием кельмы выполняется способом ...
1)   вприжим;
2)   вприсык;
3)   вприсык с подрезкой раствора;
4)   вполуприсык.
36. При армированной кладке в прямоугольных сетках применяется арматура диаметром не более ...
1)   2,5 мм
2)   5 мм
3)   7,5 мм
4)   8 мм
37. Общая ширина рабочего места каменщиков ...
1)   2-2,5 м
2)   2,5-2,6 м
3)   2,6-2,7 м
4)   2,7-3 м
38. Кладка из природных камней неправильной формы, имеющих две примерно параллельные поверхности (пастели) называют ...
1)   кирпичной кладкой;
2)   бутобетонной кладкой;
3)   бутовой кладкой;
4)   блочной кладкой.
39. Конструкция, состоящая из камней, уложенных на строительном растворе в определенном порядке, это - 
1)   каменные работы;
2)   работы по монтажу конструкций;
3)   кровельные работы;
4)   отделочные работы.
40. Раскол бутовых камней большой величины на более мелкие с созданием двух приблизительно параллельных поверхностей называется ...
1)   приколкой;
2)   трелевкой;
3)   подбивкой;
4)   плинтовкой.
41. В зигзагообразных сетках для армирования кладки разрешается использовать арматуру диаметром не более ...
1)   0,5 мм
2)   0,8 мм
3)   2,5 мм
4)   3 мм
42.  Перегородки из гипсовых плит могут быть
1)   межкомнатными и межквартирными;
2)   межкомнатными;
3)   межквартирными;
4)   не могут.
43. При кладке тычковых рядов камни предварительно раскладывают на стене на расстоянии...
1)   6-8 см
2)   8-10 см
3)   10-12 см
4)   12-14
44. Перегородки выкладывают на растворе марки не ниже ...
1)   5-и
2)   6-и
3)   15-и
4)   20-и
45. В кирпичных зданиях для устройства межэтажных перекрытий применяют прогоны, которые носит название
1)   блоки;
2)   балки;
3)   марши;
4)   ригели.
46. Для спуска рабочих в траншеи (котлованы) устанавливают стремянки шириной ...
1)   0,50 м
2)   0,60 м
3)   0,75 м
4)   0,85 м
47. Назовите размеры обыкновенного кирпича.
1)  250 х 100 х 60
2)  250 х 120 х 65
3)  250 х 125 х 70
4)  250 х 125 х 65
48. В отдельных случаях, например, при кладке перегородок кирпич  укладывают на ребро, т.е. на ...
1)  пастель;
2)  тычок;
3)  ложок;
4)  затрудняюсь ответить.
49. Между штабелями материалов и стеной оставляют рабочий проход шириной не менее...
1)  30 см
2)  40 см
3)  50 см
4)  60 см
50. Все настилы лесов и подмостей высотой более 1,1м ограждают перилами высотой не менее ...
1)  0,80 м
2)  1 м
3)  1,20 м
4)  1,50 м


