Штукатурные работы
Добрый день ребята: Продолжаем повторять данную тему. Предлагаю вам следующий тест:
1. Какая марка раствора применяется при оштукатуривании стен:
а) не ниже 50
б) не ниже 150 
в) не ниже 100
2. Основной заполнитель для штукатурных растворов:
а) глина
б) гипс
в) песок 
3. Важнейший фактор, определяющий качество штукатурки:
а) толщина слоя
б) вид поверхности 
в) прочное сцепление
4. Раствор для оштукатуривания только сухих помещений:
а) известковый
б) цементно–известковый
в) известково-гипсовый 
5. По бетонным и кирпичным поверхностям можно выполнить тонкослойную штукатурку, при толщине намёта (обрызг,грунт):
а) 12 мм
б) 7 мм 
в) 10 мм
6. Инструмент, который применяют для провешивания поверхностей и проверки их вертикальностей:
а) отвес 
б) правило
в) уровень
7. Наружный угол, в местах сопряжения двух стен:
а) фаска
б) усенок 
в) лузг
8. Улучшенная штукатурка состоит:
а) из обрызга, грунта
б) из гипсового теста, с добовкой цемента и кварцевого песка
в) из обрызга, грунта и накрывочного слоя 
9. Инструмент для вытягивания тяг:
а) краскопульт
б) шаблон 
в) валик
10. Инструмент для вытягивания тяг:
а) валик
б) краскопульт
в) фасонный полутёрок 
11. Форсунки при нанесении простых растворов держат под углом:
а) 100°
б) 60° 
в) 30°
12. Ширина настилов на лесах и подмостях для штукатурных работ должна быть не менее:
а) 1,5 м 
б) 1 м
в) 2 м
13. Тяги-это:
а) обрамления
б) масляная окраска
в) профильные полосы 
14. Известково-гипсовые растворы применяются в помещениях с относительной влажностью:
а) 45% 
б) 65%
в) 75%
15. К специальным растворам относятся:
а) цементный
б) акустический 
в) армированный

