Строительное дело.
Тесты для проверки знаний
По теме:
«Каменная кладка»
«Выберите из представленных вариантов правильный ответ на поставленный вопрос»



Как называется конструкция из кирпичей, уложенных на строительном растворе в определенном порядке?
А) каменная кладка.
Б) пирамида.
В) строительный участок.
Г) стена.

Как называют крайние ряды кирпича или камней в ряду кладки, образующие поверхность кладки?
А) забутка.
Б) версты.
В) тычек.
Г) фасад.

Как называют ряд кладки из кирпичей, обращенных к наружной поверхности стены длинной боковой гранью?
А) забутовочный.
Б) тычковый.
В) постель.
Г) ложковый.

Как называют ряд кладки из кирпичей, обращенных к наружной поверхности стены короткой гранью?
А) забутовочный.
Б) тычковый.
В) постель.
Г) ложковый.

Как называют кирпичи и камни, уложенные между наружной и внутренней верстами?
А) забутка.
Б) верста.
В) постель.
Г) ложок.

Как называют способность кладки сохранять свое положение при действии нагрузок?
А) прочность.
Б) крепость.
В) устойчивость.
Г) равновесие.

Как называют порядок укладки кирпичей (камней) относительно друг друга?
А) система перевязки.
Б) порядовка.
В) каменная кладка.
Г) каменная конструкция.

Как называется отшлифованная с обеих сторон стальная лопатка с деревянной ручкой, которая предназначена для разравнивания раствора по кладке, заполнения раствором вертикальных швов и подрезки в швах лишнего раствора?
А) растворная лопата.
Б) швабровка.
В) кельма.
Г) расшивка.


Как называется инструмент, который служит для подачи и расстилания раствора на стене, перемешивания его в ящике?
А) растворная лопата.
Б) кельма.
В) швабровка.
Г) расшивка.


Как называется инструмент, которым обрабатывают швы, т. е. придают им определенную форму?
А) порядовка.
Б) швабровка.
В) кельма.
Г) расшивка.

Как называется инструмент, который каменщик использует при рубке целого кирпича на неполномерные и при теске кирпича?
А) молоток-кирочка.
Б) кирка.
В) кельма.
Г) топор.

12 . Как называется инструмент, предназначенный для очистки вентиляционных и дымовых каналов от выступившего из швов раствора, а также для более полного заполнения раствором и заглаживания швов в каналах?
А) швабра.
Б) швабровка.
В) кельма.
Г) ершик.

Как называется инструмент состоящий из стального конусообразного корпуса, крученого шнура и алюминиевой планки, служит для проверки вертикальности стен, простенков, столбов и углов кладки?
А) правило.
Б) отвес.
В) уровень.
Г) причалка.

Какой инструмент применяют для проверки горизонтальности и вертикальности кладки?
А) правило.
Б) отвес.
В) уровень.
Г) шаблон.


Как называет инструмент, который представляет собой отфугованную деревянную рейку сечением 30х80 мм, длиной 1,5...2м или дюралюминиевую рейку специального профиля длиной 1,2 м, предназначенную для проверки лицевой поверхности кладки?
А) правило.
Б) отвес.
В) шаблон
Г) уровень.

Какой инструмент применяют для проверки прямоугольности закладываемых углов?
А) правило.
Б) отвес.
В) уровень.
Г) угольник.

Как называют крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками как ориентир для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки?
А) порядовка.
Б) отвес.
В) правило.
Г) шнур- причалка.

Как называется приспособление из уголков, труб или деревянных реек с нанесенными на них делениями, соответственно толщине горизонтальных рядов кладки (77 мм)?
А) порядовка.
Б) отвес.
В) правило.
Г) шаблон.

Как называется участок возводимой стены и часть примыкающей к ней площади, в пределах которой размещают материалы, приспособления, инструменты и передвигается сам каменщик?
А) система перевязки.
Б) рабочее место.
В) зона материалов.
Г) строительная зона.

20.По какой системе перевязки укладывают столбы и простенки?
А) Однорядная;
Б) Ступенчатая;
В) Многорядная;
Г) Трёхрядная

21.Какими приёмами укладки кирпича пользуется каменщик?
А) «рядовая»
Б) «вприсык»
В) «вприжым»
Г) «вполуприсык»


22.Какие системы перевязки кладки вы знаете?
А) Однорядная
Б) Ступенчатая
В) Многорядная
Г) Трёхрядная

23.Прочность, какой системы перевязки кладки выше:
А) Однорядной.
Б) Многорядной.
В) Трёхрядной.
Г) Двухрядной.

24.Толщина горизонтальных швов каменной кладки должна быть
А) 5-8 мм;
Б) 8-10 мм;
В) 10-15 мм;
Г) 10-18 мм

25.Какие из названных операций относится к кладке стен:
А) Отпуск;
Б) Шлифование;
В) Раскладка;
Г) Никелирование.

