Строительное дело.
Тесты для проверки знаний
По теме:
[bookmark: _GoBack]«Технология штукатурных работ» 
Уровень № 1
1. Расположить в правильном порядке последовательность операций при подготовке кирпичных поверхностей:
а) выборка швов;
б) смачивание водой;
в) проверка поверхностей.

2. При набивке драни применяют инструменты:
а) мастерок;
б) тёрку;
в) молоток.

3. Верно ли, что грунт можно наносить без смачивания поверхностей?
а) да; б) нет.

4. Можно ли накрывочный слой затирать полутерком?
а) да; б) нет.

5. Какова толщина штукатурного намёта улучшенной штукатурки:
а) 8мм; б) 10мм; в) 15мм; г) 20мм.

6. На какую глубину делают выборку швов кирпичных поверхностей?
7. Применяют ли кисть при подготовке кирпичных поверхностей?
а) да; б) нет.

Уровень № 2

1. Укажите состав цементного раствора.
2. Назовите операции предшествующие нанесению грунта при улучшенном оштукатуривании бетонных поверхностей.
3. Сколько операций необходимо выполнить при улучшенном оштукатуривании кирпичных поверхностей?
4. Укажите состав цементно- известкового раствора.
5. Укажите способы затирки накрывочного слоя.
6. Расскажите о последовательности выполнения приемов при набрасывании раствора.


