Строительное дело.
Тесты для проверки знаний
По теме:
«Каменная кладка»
«Выберите из представленных вариантов правильный ответ на поставленный вопрос»
1. Указать размер обычного керамического кирпича:
1. 250 х 120 х 70
2. 250 х 120 х 65
3. 250 х 138 х138
4. 250 Х 128 х 88
2. Природные пески по происхождению подразделяют на…
1. Крупные, средние, мелкие
2. Горные морские, речные
3. С примесями и без примесей
4. Тяжёлые и лёгкие
1. Назначение вяжущего вещества в растворной смеси:
1. Обволакивает зёрна заполнителя
2. Уменьшает осадку смеси
3. Создаёт объём
4. Нет ответа
4. Указать способ производства керамического кирпича:
1. Пластический способ прессования
2. Мокрый способ прессования
3. Химический способ
4. Механический способ
1. К гидравлическим вяжущим относят…
1. Цемент
2. Воздушную известь
3. Глину
4. Гипс
1. Внешние признаки, по которым каменщики определяют недожженный кирпич:
1. Трещины
2. Фиолетово-бурый цвет
3. Алый цвет
4. Искажённая форма


1. Из пустотелого кирпича каменщики возводят….
1. Цоколь
2. Фундамент
3. Подземные сооружения
4. Наружные стены
1. Указать размер модульного камня.
1. 250 х 120 х 138
2. 250 х 250 х 138
3. 250 х 138 х 138
4. 250 х 120 х 65
9. Вяжущие в растворе…
1. Создают объём
2. Создают скелет
3. Обеспечивают сцепление частиц песка в растворе
4. Уменьшают усадку
1. В состав раствора для каменной кладки не входит…
1. Вяжущее
2. Песок
3. Вода
4. Гравий
11. Построенный объект, предназначенный для проживания и осуществления трудовой, культурной и другой деятельности человека…
1. Здание
2. Сооружение
3. Каркас
4. Нет ответа
12. Нижняя часть наружной стены здания, лежащая непосредственно на фундаменте…
1. Простенок
2. Цоколь
3. Проём
4. Пилястра
13 Часть здания, защищающая помещения от воздействия внешней среды и отделяющая одно помещение от другого.
1. Стена
2. Крыша
3. Перемычка
4. Перекрытие
14. Часть здания, которая совмещает ограждающие и несущие функции и служащая для защиты здания от атмосферных осадков и удаления их за его пределы.
1. Цоколь
2. Крыша
3. Покрытие
4. Стена




15. Отверстия в стенах для окон и дверей.
1. Парапет
2. Проём
3. Пилястра
4. Карниз
16. Совокупность работ или операций, результатом выполнения которых является строительная продукция в виде конструктивного элемента или его части….
1. Строительный процесс
2. Рабочая операция
3. Строительная работа
4. Строительное производство
17. Процессы, с помощью которых не создаётся строительная продукция, но они необходимы для выполнения основных процессов…
1. Вспомогательные процессы
2. Сложные процессы
3. Основные процессы
4. Транспортные процессы
18. Процессы, которые выполняют одновременно рабочие различных профессий -
1. Вспомогательные процессы
2. Сложные процессы
3. Основные процессы
4. Транспортные процессы
19. Объектами труда строительного рабочего не является…
1. Строительная конструкция
2. Здание
3. Сооружение
4. Инструменты
20. К специальным работам не относятся…
1. Электромонтажные
2. Санитарно – технические
3. Гидроизоляционные
4. Обойные


