Тесты для проверки знаний
По теме:
«Технология штукатурных работ» 2 занятие.
Уровень № 1
1. Расположить в правильном порядке последовательность операций при подготовке бетонных поверхностей:
а) смачивание водой;
б) проверка вертикальности;
в) очистка поверхности.

2. При выборке швов на кирпичных поверхностях применяется инструмент:
а) нож; б) мастерок; в) молоток.

3. Верно ли, что слой обрызга разравнивается?
а) да; б) нет.

4. Можно ли слой грунта разравнивать тёркой?
а) да; б) нет.

5. Какова толщина штукатурного намёта высококачественной штукатурки:
а) 8мм; б) 10мм; в)15мм; г) 20мм.

6. Какова толщина слоя грунта?
а) 7-9 мм; б) 5-7 мм; в) 6-9 мм.

7. Применяется ли мастерок при разравнивании грунта?
а) да; б) нет.

Уровень № 2

1. Укажите состав известкового раствора.
2. Назовите операции предшествующие нанесению грунта при улучшенном оштукатуривании кирпичных поверхностей.
3. Сколько операций необходимо выполнить при простом
оштукатуривании кирпичных поверхностей.
4. Укажите состав известково - гипсового раствора.
5. Укажите способы разравнивания слоя грунта.
6. Расскажите о последовательности выполнения приёмов при затирке накрывочного слоя.



