{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Критерии оценки","Перечень профессиональных задач"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Критерии оценки","index":0,"n_rows":166,"n_cols":9,"rows_kept":166,"merged":[[7,1,7,5],[39,1,39,5],[56,1,56,5],[57,1,57,5],[89,1,89,5],[108,1,108,5],[141,1,141,5]]}
[]
[null,"Мероприятие",null,"Региональный Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" в 2025 г."]
[null,"Наименование компетенции",null,"Лабораторный химический анализ (Юниоры)"]
[]
["Код","Подкритерий","Тип аспекта","Аспект","Судейский балл","Методика проверки аспекта","Требование или номинальный размер","Проф. задача","Макс. балл"]
[]
["А","Фотометрический метод анализа",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I8:I56)","v":{"v":45,"d":"45.00"}}]
[1,"Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов"]
[null,null,"И","Использование перчаток, халата, очков,шапочки",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие","4 предмета",1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Отсутствие боя стеклянной посуды",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,2,0.25]
[null,null,"И","Маркировка лабораторной посуды",null,"Вычесть все баллы,если не промаркирована хотя бы одна колба, стакан, пипетка, цилиндр ",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"С","Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива  растворов",{"$nulls":3},1,1.25]
[{"$nulls":4},0,"Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте "]
[{"$nulls":4},1,"Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место "]
[{"$nulls":4},2,"Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе"]
[{"$nulls":4},3," Порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования"]
[null,null,"И","Приготовление рабочего раствора двухлористого олова",null,"Вычесть все баллы если раствор не приготовлен",null,3,1.45]
[null,null,"И","Приготовление рабочего раствора фосфат-ионов ",null,"Вычесть все баллы, если концентрация не соответствует 1 мг/см3",null,3,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Утилизация отходов в специальную емкость",null,"Вычесть все баллы, если не проведен слив отходов в спец. емкость до сдачи протокола",null,1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Необоснованный перерасход реактивов","","Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан",null,3,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Использование промежуточной посуды при взятии аликвот","","Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась ",null,2,0.75]
[null,null,"И","Подготовка оборудования",null,"Вычесть все баллы, если прибор не подготовлен к работе в соответствии с руководством по эксплуатации",null,2,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Проведение операций в соответствии с НД",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,0.95]
[2,"Техника выполнения задания"]
[null,null,"И","Выбор оптимальной длины волны",null,"Вычесть все баллы, если длина волны выбрана не по максимуму оптической плотности",null,4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Приготовление серии градуировочных растворов ",null,"Вычесть 1,00 балла для одной серии, если добавление выполнено неверно, хотя бы в одной колбе серии (нарушена последовательность)","2 операции ",4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Приготовление серии градуировочных растворов",null,"Вычесть 1,00 балла, если градуировочный раствор не перемешан перед использованием","2 операции",4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Приготовление проб",null,"Вычесть 1,00 балла, если проба не перемешана перед использованием","2 операции",3,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Время выдерживания  после доведения до метки градуировочного раствора ",null,"Вычесть 0,40 балла, если не выдержано время не менее 10-15 минут для одной серии","2 операции ",3,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,null,"И","Работа с кюветами ",null,"Вычесть 0,50 балла для одной серии, если кюветы хотя бы один раз взяты за рабочие грани","2 операции ",4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Ополаскивание рабочим раствором кюветы ",null,"Вычесть 0,50 балла для одной серии, если кюветы не ополаскиваются рабочим раствором","2 операции ",4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Заполнение кюветы ",null,"Вычесть 0,40 балла для одной серии, если кюветы заполнены ниже метки и/или не на горизонтальной поверхности ","2 операции ",4,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,null,"И","Работа на приборе",null,"Вычесть все баллы, если прибор хотя бы один раз не настроен на \"ноль\"",null,4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Снятие показаний с прибора в соответствии с НД",null,"Вычесть все баллы,если не соблюдается снятие показаний с прибора в соответствии с НД",null,4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"С","Техника работы с мерной посудой( цилиндры, пипетки, мерные колбы)",{"$nulls":3},2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":4},0,"Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; отсутствует перемешивание мерных колб, цилиндр и колбы заполняются не на горизонтальной поверхности"]
[{"$nulls":4},1,"Использование по назначению с нарушениями техники применения"]
[{"$nulls":4},2,"Использование по назначению без нарушений техники применения"]
[{"$nulls":4},3,"Совершенный уровень владения "]
[3,"Обработка, анализ и оформление полученных результатов"]
[null,null,"И","Построение градуировочного графика",null,"Вычесть все баллы, если график построен не в соотв-и с НД, подписи осей, ур-ние с коэфиц-ом корреляции",null,5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Построение градуировочного графика",null,"Вычесть все баллы, если значение коэффиц-та корреляции менее 0,9900 и/или не сделан вывод",null,5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Определение массовой концентрации фосфат-ионов по градуировочной характеристике",null,"Вычесть 1,00 балл за одно определение, если  неверно ","2 операции",5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Проверка приемлемости результатов параллельных измерений",null,"Вычесть все баллы, если приемлемость отсутствует",null,5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Расчет среднеарифметического значения двух параллельных определений при соблюдении приемлемости",null,"Вычесть все баллы, если расчет неверен ",null,5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Расчет границ доверительного интервала при соблюдении приемлемости",null,"Вычесть все баллы, если расчет не проведен, или проведён неверно",null,5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Округление  границ доверительного интервала при соблюдении приемлемости",null,"Вычесть все баллы ,если округление не верно",null,5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Округление результата ",null,"Вычесть все баллы ,если округление не верно",null,5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Сопоставление предполагаемого результата найденному диапазону",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено и/или не сделан вывод",null,5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Представление окончательного результата",null,"Правильная запись результата с указанием погрешности Хср±Δ  в соответствии с НД",null,5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Соответствие результата опорному значению",null,"Вычесть все баллы, если опорное значение не соотв-ет диапазону Хср±Δ (Оценка эксперта)",null,5,1.25]
[null,null,"С","Оформление протокола",{"$nulls":3},5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":4},0,"отчет не содержит данных, необходимых для полного  понимания последовательности действий"]
[{"$nulls":4},1,"Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности  действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями"]
[{"$nulls":4},2,"Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, они структурированы, без многочисленных исправлений"]
[{"$nulls":4},3,"То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию"]
["Б","Потенциометрический метод анализа",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I58:I107)","v":{"v":30.000000000000004,"d":"30.00"}}]
[1,"Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов"]
[null,null,"И","Использование перчаток, халата, шапочки,  защитных очков ","","Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие","4 предмета",1,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Отсутствие боя посуды и приспособлений",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено. Бой посуды, приспособлений. ",null,1,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"С","Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива  растворов",{"$nulls":3},1,{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[{"$nulls":4},0," Хаотичное расположение оборудования на рабочем месте, мешающее работе, пролив/россыпь/осколки"]
[{"$nulls":4},1,"Присутствуют элементы разупорядоченности, мешающие работе, не возвращаются на место инструменты, пролив \"капли\"/россыпь /убраны сразу"]
[{"$nulls":4},2,"Элементы упорядоченности на рабочем месте, инструменты не мешают работе, убираются на место."]
[{"$nulls":4},3,"Рабочее место структурировано. Эталонный порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования."]
[null,null,"И","Маркировка  посуды, приспособлений",null,"Посуда  промаркирована до использования ",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Использование промежуточной посуды","","Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась при взятии аликвот",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Работа с бюреткой",null,"Вычесть все баллы, если бюретка закреплена не вертикально,  не промыта рабочим раствором,  воронка не убрана при установке нуля, есть пузыри в носике",null,2,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[null,null,"И","Техника работы с электродами",null,"Вычесть все баллы, если электроды  не промыт, не просушен перед использованием,  заливочное отверстие   не открыто, между измерениями не погружен  в дистиллированную воду   ",null,2,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[null,null,"И"," Погружение электродов  в раствор ",null,"Вычесть все баллы  если электроды и/или термокомпенсатор касаются стенки стакана при измерении; погружены в раствор не в соответствии с РЭ  ",null,2,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Техника работы с магнитной мешалкой в процессе измерений ",null,"Вычесть все баллы, если якорь задевает электроды, термокомпенсатор,  при перемешивании явно заметен водоворот (воронка) или без перемешивания",null,2,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,null,"И","Техника работы на весах",null,"Вычесть все баллы если весы не обнулялись до (при необходимости) и после взвешивания,  взвешивание не в закрытом бюксе, при открытой дверце, убавление\\добавление реактива на чаше весов",null,4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Необоснованный перерасход реактивов","","Вычесть все баллы, если какой-то из растворов был переделан",null,3,1.05]
[null,null,"И","Утилизации отходов и реактивов ",null,"Проведен сбор мусора, выполнен слив использованных растворов в специальную емкость до окончания модуля",null,1,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[2,"Техника выполнения задания"]
[null,null,"И","Взятие навески янтарной кислоты",null,"Вычесть 0,30 балла, если навеска не соответствует НД","3 операции",3,{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[null,null,"И","Результаты взвешивания ",null,"Вычесть 0,30 баллы, если  масса навески  не соотвествует НД, и/или не зафиксирована  в протокол ","3 операции",3,{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[null,null,"И","Соблюдены требований при работе с сухими реактивами",null,"Вычесть все баллы если излишки сухого вещества не ссыпаются обратно в исходную емкость",null,3,0.75]
[null,null,"И","Подготовка растворов для титрования при определения коэффициета поправки",null,"Вычесть 0,30 балла, если в раствор подготовлен не в соответсвии с НД","3 операции",3,{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[null,null,"И","Установка поправочного коэффициента гидроксида натрия  по янтарной кислоте",null,"Вычесть 0,50  балла, если ттитрование не в соответствии с НД , неверная фиксация эквивалентных обьемов","3 операции",4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Титрант не капает на электроды",null,"Вычесть все баллы, если титрант капает на электроды",null,4,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[null,null,"И","Титрование пробы потенциометрическим методом",null,"Вычесть 0,80  балла, если подготовка пробы не  в соответствии с НД","2 операции",4,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[null,null,"И"," Титрование пробы потенциометрическим методом",null,"Вычесть 0,75 балла, если добавление порций титранта  не соответствует НД   ","2 операции",4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Выполнение операций в соответствии с НД",null,"Вычесть  баллы, если хотя бы одна операция выполнена не в соответствии с НД ",null,4,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"С","Техника работы  с мерной посудой (цилиндры, пипетки , мерные колбы)",{"$nulls":3},2,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[{"$nulls":4},0,"Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению. Доведение колб до метки  не на горизонтальной поверхности. Пипетки без соблюдения вертикальности при заполнении и при сливе, сосуд не наклонен. Капли на внешней стороне пипетки, не убираются (не обтираются) перед контролем мениска, кончик пипетки при сливе не касается стенки сосуда."]
[{"$nulls":4},1,"Использует  посуду   в соотвтетствии с НД,  с незначительными нарушениями техники применения "]
[{"$nulls":4},2,"Использование по назначению без нарушений техники применения"]
[{"$nulls":4},3,"Совершенный уровень владения "]
[3,"Обработка, анализ и оформление полученных результатов"]
[null,null,"И","Построение кривых потенциометрического ",null,"вычесть 0,30 балла, если кривые не построены","5 операции",5,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Идентификация графиков",null,"вычесть 0,30 балла, если хотя бы один график не подписан и/или не подписаны оси, либо подписаны неверно","5 операций",5,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Определение точки эквивалентности для каждой пробы установочного вещества графически ",null,"вычесть 0,60 балла, если неверно определен хотя бы один объем","3 операции",5,{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[null,null,"И","Вычисление коэффициента поправки гидроксида натрия","","Вычесть 0,60 балла, если не расчитана хотя бы одна поправка","3 операции",5,{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[null,null,"И","Расчет среднего значения коэффициента поправки гидроксида натрия","","Вычесть все баллы, если значение коэффициента не попадает в предел (1,00±0,03)",null,5,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[null,null,"И","Обработка графика для определения объема, пошедшего на титрование пробы",null,"вычесть 0,30 балла, если неверно проведены касательные","2 операции",5,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,null,"И","Определение точки эквивалентности для каждой пробы фосфорной кислоты графически ",null,"вычесть 0,75 балла, если не определен хотя бы один объем","2 операции",5,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Расчет  содержания фосфорной кислоты в образце","","Вычесть 0,50 балла, если неверно расчитано","2 операции",5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Расчет приемлемости результатов определений ","","Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение 15%",null,5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Расчет среднего значения содержания ионов фосфорной кислоты в образце",null,"Вычесть все баллы, если среднее значение расчитано без учета приемлимости",null,5,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Представление результата измерений  в соответствии с методикой","","Вычесть все баллы, если результат не представлен в виде ωср ±∆ ,%",null,5,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Результаты расчета представлены с единицами измерений",null,"Вычесть все баллы, если хотя бы один раз отстутствуют единицы измерения, либо не верные",null,5,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,null,"С","Оформление протокола",{"$nulls":3},5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},0,"Протокол не содержит данных, необходимых для полного пониманния последовательности действий"]
[{"$nulls":4},1,"Протокол содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, но записи беспорядочны не    структурированы,   с многочисленными исправлениями (более 3)"]
[{"$nulls":4},2," Протокол содержит все данные , необходимые данные для понимания последовательности действий, записи структурированы, без многочисленных исправлений (1-3)"]
[{"$nulls":4},3,"То же что 2, содержит  все данные без исправлений, а также  дополнительную поясняющую информацию"]
["В","Титриметрический метод анализа",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I109:I161)","v":{"v":25.000000000000004,"d":"25.00"}}]
[1,"Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов"]
[null,null,"И","Использование перчаток, очков, головного убора, халата","","Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие","4 предмета",{"$f":"'[1]Вариант 1'!H69","v":1},0.15]
[null,null,"И","Маркировка лабораторной посуды","","Вычесть все баллы, если не промаркирована хотя бы одна единица",null,{"$f":"'[1]Вариант 1'!H70","v":2},{"$f":"'[1]Вариант 1'!I70","v":{"v":0.2,"d":"0.20"}}]
[null,null,"И","Отсутствие боя посуды","","Вычесть все баллы, если не выполнено ",null,{"$f":"'[1]Вариант 1'!H71","v":2},{"$f":"'[1]Вариант 1'!I71","v":{"v":0.2,"d":"0.20"}}]
[null,null,"С","Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива и россыпи реактивов","",null,null,{"$f":"'[1]Вариант 1'!H72","v":1},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},0,"Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте "]
[{"$nulls":4},1,"Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место "]
[{"$nulls":4},2,"Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе"]
[{"$nulls":4},3," Порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования"]
[null,null,"И","Выбор весов в соответсвии с НД","","Вычесть все баллы, если выбраны аналитические весы",null,4,0.45]
[null,null,"И","Сборка установки для титрования","","Вычесть все баллы, если бюретка установлена не вертикально, лапка установлена не по середине бюретки",null,{"$f":"'[1]Вариант 1'!H79","v":2},{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Необоснованный перерасход реактивов","","Вычесть все баллы, если хотя бы один из растворов был переделан",null,{"$f":"'[1]Вариант 1'!H80","v":3},{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[null,null,"И","Утилизация  отходов в специально отведенную емкость","","Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[null,null,"И","Техника работы на весах",null,"Вычесть все баллы если весы не обнулялись до (при необходимости) и после взвешивания,  взвешивание не в закрытом бюксе, при открытой дверце, убавление\\добавление реактива на чаше весов",null,3,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Использование промежуточной посуды при взятии аликвот","","Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась",null,{"$f":"'[1]Вариант 1'!H84","v":2},{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[2,"Техника выполнения задания"]
[null,"","И","Взятие навески янтарной кислоты",null,"Вычесть 0,30 балла, если навеска не соответствует НД","3 операции",3,{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[null,null,"И","Результаты взвешивания ",null,"Вычесть 0,15 балла, если  масса навески  не соотвествует НД, и/или не зафиксирована  в протокол ","3 операции",4,0.45]
[null,null,"И","Соблюдены требований при работе с сухими реактивами",null,"Вычесть все баллы если излишки сухого вещества не ссыпаются обратно в исходную емкость",null,3,0.45]
[null,null,"И","Подготовка растворов для титрования при определения коэффициета поправки",null,"Вычесть 0,15 балла, если в раствор подготовлен не в соответсвии с НД","3 операции",4,0.45]
[null,null,"И","Установка поправочного коэффициента гидроксида натрия  по янтарной кислоте",null,"Вычесть 0,15 балла, если ттитрование не в соответствии с НД , неверная фиксация эквивалентных обьемов","3 операции",4,0.45]
[null,"","И","Бюретка установлена вертикально во время установки \"ноля\" и снятия показаний","","Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие при одном титровании",null,2,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,"","И","Регистрация точки эквивалентности ",null,"Вычесть 0,15 балла, если цвет не соответствует НД","3 операции",4,0.45]
[null,null,"И","Подготовка пробы к анализу ",null,"Вычесть 0,50 балла, если проба приготовлена не верно (отбор аликвоты)","2 операции",4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Регистрация точки эквивалентности пробы  с индикатором метиловым- оранжевым",null,"Вычесть 0,50 балла, если цвет не соответствует НД","2 операции",4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И"," Регистрация точки эквивалентности пробы с индикатором фенофталеином",null,"Вычесть 0,50 балла, если цвет не соответствует НД","2 операции",4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И"," Регистрация конечной точки эквивалентности пробы после добавления 5,0 см3 глицерина",null,"Вычесть 0,50 балла, если цвет не соответствует НД","2 операции",4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"С","Техника работы с мерной посудой( цилиндры, пипетки, мерные колбы)",{"$nulls":3},2,{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":4},0,"Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; отсутствует перемешивание мерных колб, цилиндр и колбы заполняются не на горизонтальной поверхности"]
[{"$nulls":4},1,"Использование по назначению с нарушениями техники применения"]
[{"$nulls":4},2,"Использование по назначению без нарушений техники применения"]
[{"$nulls":4},3,"Совершенный уровень владения "]
[null,null,"И","Техника приготовления растворов",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"Обработка, анализ и оформление полученных результатов"]
[null,"","И","Вычисление коэффициента поправки гидроксида натрия","","Вычесть 0,40 балла для одного расчета, если коэффициент  не расчитан  с точностью (0,0001)","3 операции",5,{"v":1.2,"d":"1.20"}]
[null,null,"И","Расчёт расхождения между коэффициентами",null,"Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение",null,5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,"","И","Расчет среднего значения коэффициента поправки гидроксида натрия","","Вычесть все баллы, если значение коэффициента не попадает в предел (1,00±0,03)",null,5,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,"","И","Расчёт содержания соляной кислоты в анализируемой смеси","","Вычесть 0,30 балла,  для одного расчета","2операции",5,{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[null,"","И","Проверка приемлемости результатов параллельных определений соляной кислоты","","Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение",null,5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Расчет среднеарифметического значения соляной кислоты",null,"Вычесть 0,15 балла, если расчитан без учета приемлемости",null,5,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Расчет погрешности соляной кислоты",null,"Вычесть 0,25 балла, если не расчитана",null,5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Расчёт содержания борной кислоты в анализируемой смеси","","Вычесть 0,30 балла,  для одного расчета","2операции",5,{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[null,null,"И","Проверка приемлемости результатов параллельных определений борной кислоты","","Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение",null,5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Расчет среднеарифметического значения борной кислоты",null,"Вычесть 0,15 балла, если расчитан без учета приемлемости",null,5,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[null,null,"И","Расчет погрешности борной кислоты",null,"Вычесть 0,25 балла, если не расчитана",null,5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,"","И","Представление результата измерений в соотвествии с НД","","Вычесть 0,40 балла, если результат не представлен в виде (Х ± ∆)","2 операции",5,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,"","И","Отсутсвие математических ошибок во всех расчетах","","Вычесть все баллы, если хотя бы в одном расчете сделана математическая ошибка",null,5,0.15]
[null,null,"И","Соответствие опорному значению (экспертная оценка)",null,"Вычесть 0,25 балла, если полученное значение не соответсвует опорному","2 операции",5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"С","Оформление протокола",{"$nulls":3},5,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[{"$nulls":4},0,"отчет не содержит данных, необходимых для полного  понимания последовательности действий"]
[{"$nulls":4},1,"Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности  действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями"]
[{"$nulls":4},2,"Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, они структурированы, без многочисленных исправлений"]
[null,"",null,null,3,"То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"ИТОГО",null,"ИТОГО:",null,{"$f":"(I7+I57+I108)","v":100}]

{"sheet":"Перечень профессиональных задач","index":1,"n_rows":6,"n_cols":2,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,1]]}
["Перечень профессиональных задач"]
[1,"Организация и безопасность работ "]
[2,"Техника работы с оборудованием и химической посудой"]
[3,"Работам с анализируемыми объектами и химическими реактивами"]
[4,"Технология выполнения химических и физико-химических анализов"]
[5,"Технология обработки данных и представление результатов"]