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I. ВВЕДЕНИЕ.
Основные цели и задачи разработки документации по комплексной схеме организации дорожного движения Заволжского муниципального района Ивановской области:
1) обеспечение безопасности дорожного движения;

2) упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

3) организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов;

4) повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования;

5) организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов (отдельного объекта или группы объектов) капитального строительства различного функционального назначения;

6) снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

7) снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.
Комплексная схема организации дорожного движения (далее КСОДД) Заволжского муниципального района Ивановской области разработывается на основе «Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения" (с изменениями и дополнениями), утвержденных Приказом Министерства транспорта РФ от 17 марта 2015 г. N 43 "Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения".

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ по ОДД в Заволжском районе Ивановской области.

2.1 Исходной документацией для разработки КСОДД являются:

- Схема территориального планирования Заволжского муниципального района Ивановской области (утверждена Решением Заволжского районного Совета пятого созыва от 24.09.2010 №15);   
- Проекты организации дорожного движения (далее ПОДД)  автомобильных дорог общего пользования местного значения Заволжского муниципального района Ивановской области и ПОДД автомобильных дорог общего пользования местного значения городского и сельских поселений;
 -  Данные, полученные в ходе эксплуатации, ремонтов и реконструкции  автомобильных дорог общего пользования местного значения Заволжского муниципального района.;
- Данные Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский»;
-  Муниципальные Программы и  нормативные правовые акты администрации                                                         Заволжского муниципального района.          
2.2. Географическое положение района.


Заволжский муниципальный район входит в состав Центрального экономического района России в составе Ивановской области. Район расположен в северной части Ивановской области на левом берегу реки Волга. Занимает площадь 1,15 тыс. кв. км. Район граничит с Островским и Красносельским районами Костромской области, Кинешемским, Вичугским и Приволжским районами Ивановской области. На юге территория района располагается вдоль р. Волга, уходя от неё в глубину всего на 8 — 34 км.


Географическое положение района создаёт уникальное пересечение водных, железнодорожных и автомобильных трасс.
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От областного центра (г. Иваново) Заволжский муниципальный район находится на расстоянии 113 км, от центра Кинешмы до г. Заволжск -18 км, до Костромы через территорию района — 90 км. Водный путь по реке Волга соединяет Заволжский район вверх по течению с Костромой, Ярославлем, Рыбинском и далее в Москву, а вниз по течению — с Нижним Новгородом, Ульяновском, Тольятти и др. 


На территории района (непосредственно в г. Заволжск) начинается местная ветка железнодорожной магистрали Северной железной дороги Заволжск — Первушино, а также пролегает ряд автомобильных дорог, которые с пуском моста через р. Волга приобрели стратегическое значение. Железнодорожная ветка Заволжск — Первушино способствует и значительно облегчает перевозку грузов на все направления страны. Территория района постепенно становится транзитной площадкой по распределению транспортных потоков, идущих с юга и центра страны на север.
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2.3. Объекты транспортной инфраструктуры.

Заволжский муниципальный район располагает автомобильным, железнодорожным, водным транспортом. Основная доля пассажироперевозок и грузоперевозок приходится на автомобильный транспорт. 


Железнодорожный транспорт используется для доставки грузов для предприятий и отправки готовой продукции, железнодорожная станция «Заволжск» по одноколейному пути связывает  районный центр с г. Кострома. Интенсивность движения ж/д транспорта зависит от количества поставляемого в районе груза.


Дорожная сеть в районе развита удовлетворительно. Основное транспортное сообщение района с областью осуществляется через р. Волга при помощи моста, что увеличивает возможности района по перевозке людей и грузов. Районный центр г. Заволжск соединен автомобильными дорогами со всеми крупными населенными пунктами района.


Сообщение с населенными пунктами осуществляется в основном по грунтовым дорогам, проезд автотранспорта по которым затруднителен и не всегда возможен.

Характеристика автомобильных дорог Заволжского  района областного значения

	№ п/п
	Наименование
	Протяжен- ность
	Категория
	Вид покры- тия
	Ширина полосы отвода
	Наличие сооружений

	
	
	
	
	
	
	Мосты шт/п.м.
	Трубы шт/п.м

	1
	Заволжск-Островское
	12,5
	III
	А/б
	41,6
	1/36,1
	15/199

	2
	Мостовой переход через   р. Волга
	2
	I-Б
	А/б
	58,8
	0/0
	1/40,0

	3
	Заволжск-Кострома
	2,9
	IV
	Грунт
	26,4
	0/0
	0/0

	
	Заволжск-Кострома
	40,1
	IV
	А/б
	26,4
	1/24,1
	39/631

	4
	Ватаги-Логинцево
	3,6
	IV
	Щебень
	18,9
	0/0
	1/20,0

	5
	Емельяново-Воздвиженье
	4,3
	IV
	А/б
	19,5
	0/0
	6/82,0

	6
	Емельяново-Ильинское
	1,6
	IV
	А/б
	20
	0/0
	4/40,0

	7
	Заволжск-Жажлево
	1,2
	IV
	А/б
	21,1
	0/0
	0/0

	
	Заволжск-Жажлево
	21
	IV
	Щебень
	21,1
	1/152,9
	18/330

	8
	Заволжск-Заречный
	7,9
	IV
	А/б
	23,6
	0/0
	8/105,0

	9
	Заволжск-ж.д. Станция
	2,2
	IV
	А/б
	17,3
	0/0
	2/22,0

	10
	Ильинское-Есиплево-Кративка
	14,8
	IV
	Щебень
	41,8
	1/21,0
	9/132,0

	11
	Ильинское-Новлянское
	15,7
	IV
	Щебень
	19,8
	2/127,7
	19/245

	12
	Новлянское-Георгиевское
	2,3
	IV
	Щебень
	
	0/0
	6/80,0

	13
	Посулово-Сногищево
	4,9
	IV
	Щебень
	19,3
	0/0
	5/75,0

	
	Посулово-Сногищево
	7,5
	IV
	А/б
	19,3
	1/41,2
	9/120,0

	14
	Подъезд к Пырешеву
	2,82
	IV
	Щебень
	18
	0/0
	3/45,0

	15
	Георгиевское-Торопиха
	7,61
	IV
	Щебень
	18
	0/0
	7/70,0

	
	ИТОГО:
	162,83
	
	
	
	8/453,5
	154/2278


     Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения между населенными пунктами Заволжского муниципального района Ивановской области
	N 
п
/п
	Сведения о  
собственнике,
владельце  
автомобильной
дороги    
	Наименование    
автомобильной   
дороги       
	Идентификационный
номер дороги   
	Протяженность
автомобильной
дороги   
	Сведения о   соответствии  автомобильной  дороги и ее   участков техн. характер. Класса и категория   
автодороги   
	Вид     
разрешенного 
использования
	Иные  
сведения

	
	
	
	
	в границах  зоны     содержания  
	класс 
дороги
	категория
дороги  
	
	

	1 
	2      
	3         
	4        
	5      
	6   
	7    
	8      
	9    

	1
	Дмитриевское сельское поселение:
	Колшево – Лобаново
	24 205 ОП МР 001
	1,059
	3
	V
	ОП
	МЗ

	2
	
	Колшево – Деревнище - Сокерино
	24 205 ОП МР 002
	2,386
	3
	V
	ОП
	МЗ

	3
	
	Князево - Ивашево
	24 205 ОП МР 096
	1,407
	3
	V
	ОП
	МЗ

	4
	
	Ивашево – Широково
	24 205 ОП МР 097
	6,090
	3
	V
	ОП
	МЗ

	5
	
	Ивашево – Узорокино
	24 205 ОП МР 004
	1,379
	3
	V
	ОП
	МЗ

	6
	
	Колшево – Шишкино – Михальцево
	24 205 ОП МР 005
	1,147
	3
	V
	ОП
	МЗ

	7
	
	Нянькино - Лыково - Поделово – Ямново
	24 205 ОП МР 076
	3,838
	3
	V
	ОП
	МЗ

	8
	
	Корнилово - Саловица - Вострово
	24 205 ОП МР 007
	2,000
	3
	V
	ОП
	МЗ

	
	
	ВСЕГО:
	
	19,306
	
	
	
	

	9
	Волжское сельское поселение:
	Новлянское - Фоминское
	24 205 ОП МР 009
	3,217
	3
	V
	ОП
	МЗ

	10
	
	Шарино - Бабцыно
	24 205 ОП МР 010
	1,795
	3
	V
	ОП
	МЗ

	11
	
	Подъезд к Маринино
	24 205 ОП МР 011
	1,80
	3
	V
	ОП
	МЗ

	12
	
	Подъезд к Худыни
	24 205 ОП МР 012
	1,454
	3
	V
	ОП
	МЗ

	13
	
	Подъезд к Гольцовке
	24 205 ОП МР 013
	0,355
	3
	V
	ОП
	МЗ

	14
	
	Подъезд к Дмитриевское
	24 205 ОП МР 014
	0,7
	3
	V
	ОП
	МЗ

	15
	
	Подъезд к Хотеново-Пёзлово
	24 205 ОП МР 077
	1,509
	3
	V
	ОП
	МЗ

	16
	
	Подъезд к Ватаги
	24 205 ОП МР 016
	0,294
	3
	V
	ОП
	МЗ

	17
	
	Подъезд к  Ильинское
	24 205 ОП МР 017
	0,027
	3
	V
	ОП
	МЗ

	18
	
	Подъезд к Высоково
	24 205 ОП МР 018
	0,716
	3
	V
	ОП
	МЗ

	19
	
	Подъезд к Гороженица
	24 205 ОП МР 020
	2,0
	3
	V
	ОП
	МЗ

	20
	
	Подъезд к Воронцово
	24 205 ОП МР 021
	0,2
	3
	V
	ОП
	МЗ

	21
	
	Подъезд к Бутово
	24 205 ОП МР 078
	0,394
	3
	V
	ОП
	МЗ

	22
	
	Подъезд к  Кисляковке
	24 205 ОП МР 079
	1,8
	3
	V
	ОП
	МЗ

	23
	
	Подъезд к Савитово
	24 205 ОП МР 080
	0,6
	3
	V
	ОП
	МЗ

	24
	
	Подъезд к Воронино
	24 205 ОП МР 081
	1,8
	3
	V
	ОП
	МЗ

	25
	
	Подъезд к Сторожево
	24 205 ОП МР 082
	0,729
	3
	V
	ОП
	МЗ

	26
	
	Торопиха - Рыболовка
	24 205 ОП МР 083
	2,5
	3
	V
	ОП
	МЗ

	27
	
	Гольцовка - Городище
	24 205 ОП МР 026
	0,6
	3
	V
	ОП
	МЗ

	28
	
	Гольцовка - Коленково
	24 205 ОП МР 027
	0,8
	3
	V
	ОП
	МЗ

	29
	
	Курень - Беседы
	24 205 ОП МР 028
	1,0
	3
	V
	ОП
	МЗ

	30
	
	Гольцовка - Нелидово
	24 205 ОП МР 084
	4,4
	3
	V
	ОП
	МЗ

	31
	
	Челесниково - Леньково
	24 205 ОП МР 085
	1,0
	3
	V
	ОП
	МЗ

	32
	
	Подъезд к Рупосово - Караваиха
	24 205 ОП МР 087
	1,6
	3
	V
	ОП
	МЗ

	33
	
	Борщевка - Ахлебинка - Низовская
	24 205 ОП МР 088
	0,8
	3
	V
	ОП
	МЗ

	34
	
	Подъезд к Фефеловке
	24 205 ОП МР 030
	0,7
	3
	V
	ОП
	МЗ

	35
	
	Есиплево - Собакино
	24 205 ОП МР 031
	2,5
	3
	V
	ОП
	МЗ

	36
	
	Есиплево - Новая Деревня
	24 205 ОП МР 032
	1,142
	3
	V
	ОП
	МЗ

	37
	
	Новая Деревня - Шушково
	24 205 ОП МР 033
	5,90
	3
	V
	ОП
	МЗ

	38
	
	Воздвиженье - Копытово - Милитино
	24 205 ОП МР 034
	2,90
	3
	V
	ОП
	МЗ

	39
	
	Водомерово - Тарасово - Голузино
	24 205 ОП МР 090
	1,997
	3
	V
	ОП
	МЗ

	40
	
	Буяково - Любаново
	24 205 ОП МР 091
	0,724
	3
	V
	ОП
	МЗ

	41
	
	Подъезд к Родинская - Маймантово
	24 205 ОП МР 092
	1,262
	3
	V
	ОП
	МЗ

	42
	
	Буяково — Коростылево - Белькаши
	24 205 ОП МР 093
	2,879
	3
	V
	ОП
	МЗ

	43
	
	Подъезд к Починок
	24 205 ОП МР 037
	0,92
	3
	V
	ОП
	МЗ

	44
	
	Подъезд к Коровино
	24 205 ОП МР 038
	1,20
	3
	V
	ОП
	МЗ

	45
	
	Подъезд к Порозово
	24 205 ОП МР 040
	1,50
	3
	V
	ОП
	МЗ


	46
	
	Подъезд к Борисцево
	24 205 ОП МР 041
	0,737
	3
	V
	ОП
	МЗ

	47
	
	Подъезд к  Болотниково
	24 205 ОП МР 048
	0,470
	3
	V
	ОП
	МЗ

	48
	
	Копытово - Рыболовка - Вертлужное - Хмелево
	24 205 ОП МР 050
	2,710
	3
	V
	ОП
	МЗ

	49
	
	Рыболовка - Еремино 
	24 205 ОП МР 051
	0,467
	3
	V
	ОП
	МЗ

	50
	
	Подъезд к Мешково
	24 205 ОП МР 101
	1,40
	3
	V
	ОП
	МЗ

	51
	
	Родинская – Ворокшино  
	24 205 ОП МР 102
	2,50
	3
	V
	ОП
	МЗ

	52
	
	Подъезд к Семеновское
	24 205 ОП МР 103
	1,8
	3
	V
	ОП
	МЗ

	53
	
	Фоминское – Иворово 
	24 205 ОП МР 104
	2,8
	3
	V
	ОП
	МЗ

	54
	
	Фоминское – Ведерново 
	24 205 ОП МР 105
	5,33
	3
	V
	ОП
	МЗ

	55
	
	Ведерново – Шарино 
	24 205 ОП МР 106
	2,33
	3
	V
	ОП
	МЗ

	56
	
	Шарино – Сторожево 
	24 205 ОП МР 107
	0,40
	3
	V
	ОП
	МЗ

	57
	
	Ведерново – Русиновка 
	24 205 ОП МР 108
	0,40
	3
	V
	ОП
	МЗ

	58
	
	Шарино – Заболотье 
	24 205 ОП МР 100
	1,67
	3
	V
	ОП
	МЗ

	
	
	ВСЕГО:
	
	78,728 
	
	
	
	

	59
	Сосневское сельское поселение
	Жажлево - Октябрьский 
	24 205 ОП МР 054
	12,0
	3
	V
	ОП
	МЗ

	60
	
	Подъезд к  Хохлома
	24 205 ОП МР 094
	1,292
	3
	V
	ОП
	МЗ

	61
	
	Долматовский - Зуево
	24 205 ОП МР 057
	2,583
	3
	V
	ОП
	МЗ

	62
	
	Долматовский - Андрониха - Морозиха
	24 205 ОП МР 058
	6,0
	3
	V
	ОП
	МЗ

	63
	
	Долматовский - Шеломово
	24 205 ОП МР 059
	3,0
	3
	V
	ОП
	МЗ

	64
	
	Долматовский - Шелаги
	24 205 ОП МР 060
	2,0
	3
	V
	ОП
	МЗ

	65
	
	Андрониха - Березовка
	24 205 ОП МР 061
	0,5
	3
	V
	ОП
	МЗ

	66
	
	Подъезд к  Никола Мера
	24 205 ОП МР 062
	1,562
	3
	V
	ОП
	МЗ

	67
	
	Подъезд к Воробьецово
	24 205 ОП МР 098
	0,15
	3
	V
	ОП
	МЗ

	
	
	ВСЕГО:
	
	29,087
	
	
	
	

	68
	Междуреченское сельское поселение
	Патракейка - Доронжа – Ананьино - Мера
	24 205 ОП МР 063
	4,02
	3
	V
	ОП
	МЗ

	69
	
	Подъезд к  Маркуши
	24 205 ОП МР 064
	1,20
	3
	V
	ОП
	МЗ

	70
	
	Подъезд к  Вершинино
	24 205 ОП МР 065
	0,15
	3
	V
	ОП
	МЗ

	71
	
	Подъезд к  Платково
	24 205 ОП МР 066
	0,09
	3
	V
	ОП
	МЗ

	72
	
	Подъезд к  Долматово
	24 205 ОП МР 069
	0,76
	3
	V
	ОП
	МЗ

	73
	
	Подъезд к  Чеганово
	24 205 ОП МР 070
	0,14
	3
	V
	ОП
	МЗ

	74
	
	Подъезд к  Шерониха
	24 205 ОП МР 071
	0,61
	3
	V
	ОП
	МЗ

	75
	
	Подъезд к  Кинино
	24 205 ОП МР 072
	0,34
	3
	V
	ОП
	МЗ

	76
	
	Подъезд к  Мартыниха
	24 205 ОП МР 073
	0,16
	3
	V
	ОП
	МЗ

	77
	
	Подъезд к  Холмы
	24 205 ОП МР 074
	0,80
	3
	V
	ОП
	МЗ

	78
	
	Подъезд к Антропово
	24 205 ОП МР 099
	0,20
	3
	V
	ОП
	МЗ

	79
	
	Мера – Куницино – Бухарово 
	24 205 ОП МР 100
	1,73
	3
	V
	ОП
	МЗ

	
	
	ВСЕГО:
	
	10,20
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	137,321


 - Улично-дорожную сеть Заволжского городского поселения составляют автомобильные дороги протяженностью 68,21 км, из них с твердым покрытием 20, 21 км;
- Волжского сельского поселения – 46,01 км. Из них с твердым покрытием  -12,67 км;

- Дмитриевского сельского поселения – 13,63 км, из них с твердым покрытием -0,6 км;

- Междуреченского сельского поселения – 49,857 км, из них с твердым покрытием – 0,00 км;

- Сосневского сельского поселения – 39,525 км. Из них с твердым покрытием – 1,45 км.

Заволжский район характеризуется наименьшей протяженностью дорог с асфальтовым покрытием. Недостатком в сфере обеспечения автодорогами является отсутствие качественного автомобильного сообщения, так как асфальтовое покрытие дорог частично разрушено, что существенно снижает скорость движения по ним. В дальнейшем необходимо улучшение состояния дорожного покрытия. Сообщение с мелкими населенными пунктами осуществляется, как правило, по грунтовым дорогам, что неблагоприятно сказывается на их развитии.
Грузовые перевозки в районе складываются главным образом из строительных, сельскохозяйственных, снабженческих грузов. Грузовые перевозки по району (внутрихозяйственные перевозки) осуществляются силами самих предприятий, а также с использованием транспортных услуг индивидуальных предпринимателей.

Всего на предприятиях , в учреждениях и организациях района имеется 637 автомобилей, легковых автомобилей у населения — 4140.

Центры поселений и населенные пункты, расположенные на пути пригородных и межмуниципальных маршрутов пассажирских перевозок автомобильным транспортом, имеют регулярное транспортное сообщение. На территории Заволжского муниципального района действует межмуниципальные маршруты и междугородные маршруты.
Действуют два муниципальных маршрута пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
В Заволжском городском поселении действуют два городских маршрута, которые совместно с автобусами межмуниципальных маршрутов обеспечивают транспортное сообщение внутри города.
Автобусные маршруты обслуживаются автотранспортными предприятиями и  индивидуальными предпринимателями.


На территории Заволжского муниципального района на автомобильной  дороге Заволжск — Кострома экспл. км 1+400 и 3+800 имеются две автозаправочные станции.

Железнодорожная станция «Заволжск» по одноколейному пути связывает районный центр с г. Кострома, По территории района железнодорожная ветка проходит на протяжении 15 км, по которой осуществляются доставка грузов для предприятий района и отправка готовой продукции. Интенсивность движения ж/д транспорта зависит от количества поставляемого в районе груза.

Грузопассажирское сообщение с правым берегом р. Волга осуществляется через мост и речными пассажирскими судами ОАО «Кинешемский речной порт».
III. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и решения по основным мероприятиям ОДД.

На территории Заволжского муниципального района предполагается проведение активной политики в отношении улучшения состояния транспортной инфраструктуры, путем участия МО «Заволжский муниципальный район» во всех государственных программах Правительства Ивановской области, ПАО «Росавтодор», Минсельхоза РФ и выполнения мероприятий, принятых Муниципальной программой Заволжского муниципального района Ивановской области «Развитие  транспортной  системы Заволжского муниципального района».
   Целевые показатели (индикаторы) транспортной инфраструктуры          Таблица 3.1
	Наименование целевого показателя
	ед. изм.
	I этап
	II этап
	III этап
	IV этап

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2026
	2027-2031
	2032-2035

	Численность населения МО
	тыс. чел.
	15,264
	14,811
	14,367
	13,932
	13,509
	13,100
	13,220
	13,330

	Количество автомобилей у населения 
	Ед.
	3579
	4140
	4500
	4840
	5112
	
	
	

	Уровень автомобилизации населения
	Ед./1000 чел.
	234
	259
	313
	347
	378
	
	
	

	Количество ДТП, произошедших на территории муниципального района
	Ед.
	4

(в 2016 – 10)
	   4
	4
	3
	3
	15
	12
	9

	Удельный вес дорог нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) км/ шт
	
	5,03/10,14
	4,74/8,86
	4,74/8,86
	4,74/8,86
	2,53/4,5
	
	
	

	Прирост протяженности дорог
	км
	0,00
	20,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общая протяженность дорог местного значения
	км
	333,99
	354,55
	354,55
	354,55
	354,55
	354,55
	354,55
	354,55

	Доля  протяженности автомобильных дорог  общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	91,56
	91,44
	91,02
	90,52
	88,86
	86, 15
	83,20
	80,50

	Доля  протяженности автомобильных дорог  общего пользования местного значения, с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	15,03
	14,16
	14,58
	15,82
	17,58
	19,38
	21,35
	24,05

	Обеспеченность постоянной круглогодичной связью сельских населенных пунктов  с сетью автомобильных дорог  общего пользвания по дорогам с твердым покрытием
	%
	6,3
	7,6
	8,86
	10,13
	11,4
	20
	25,32
	31,6

	Протяженность пешеходных дорожек
	м
	11,97
	11,97
	11,97
	11,97
	11,97
	11,97
	11,97
	11,97

	Протяженность велосипедных дорожек
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Обеспечение транспортного обслуживания населения
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Количество путепроводов, многоуровневых развязок
	шт
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество автомобильных стоянок длительного времени
	шт
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество капитально отремонтированных искусственных сооружений (мостов)
	шт
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


IV. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРЕДЛАГАЕМЫХ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
Основной целью разработки планировочных и организационных мероприятий является обоснование предложений по организации дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и увязки развития улично-дорожной сети с необходимостью обеспечить безопасность движения и пропускную способность на период до 2021 года и на перспективу до 2035 года.
Предлагаемые мероприятия отражены в приведенных в данной разработке таблицах.                                                                                                                                                              К планировочным мероприятиям относятся мероприятия связанные с изменением физических параметров автомобильных дорог, основными из которых являются:
            - уширение  автомобильных дорог;
            -  строительство новых дорог и улиц;;

            - переход от пересечениятранспортных и пешеходных потоков в одном уровне к их пересечению в разных уровнях.


Данные мероприятия применяются в том случае, когда пропускная способность существующей улично-дорожной сети полностью исчерпана.


На основании анализа существующей дорожно-транспортной ситуации на территории Заволжского муниципального района Ивановской области, были выявлены следующие проблемы, связанные с ОДД:

- труднодоступность некоторых сельских населенных пунктов и микрорайонов городского поселения ввиду отсутствия твердого покрытия на большей части дорог местного значения;


- недостаточное количество тротуаров вдоль дорог;


- отсутствие знаков приоритетного движения на некоторых перекрестках.


Данные проблемы можно решить путем реконструкции грунтовых дорог в дороги с твердым покрытием, ремонтом покрытия автомобильных дорог путем уплотнения щебнем дорожного покрытия. Развитием пешеходной сети в населенных пунктах поселений, а так же установкой дорожных знаков на перекрестках с интенсивным движением.

Данные мероприятия учтены в уже разработанных проектах организации дорожного движения поселений и администрации Заволжского муниципального района и проводятся в рамках принятых муниципальных программ поселений и администрации Заволжского муниципального района.

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОДД для предлагаемого к реализации варианта.
5.1. Обеспеченность транспортной и пешеходной связанности территорий (по интенсивности дорожного движения) предусматривается только для Заволжского городского поселения. Данные мероприятия запланированы в ПОДД Заволжского городского поселения для г. Заволжск.

5.2. Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий,  проведено при составлении Перечней    автомобильных дорог общего пользования местного значения Заволжского муниципального района Ивановской области и улично-дорожной сети поселений в соответствии с № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007.
5.3. Основные транспортные потоки на территории Заволжского муниципального района проходят по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения. Новые предложения по распределению транспортных потоков в данном КСОДД не рассматривается.

5.4. Автоматизированные системы управления дорожным движением (далее АСУД) представлят собой сочетание програмно-технических средств, а так же мероприятий,направленных на обеспечение безопасности, снижение транспортных издержок, улучшение параметров УДС и ДС, улучшение экологической обстановки.        В рамках разработки КСОДД для МО «Заволжский муниципальный район» внедрение АСУД не предусматривается ввиду малой интенсивности движения автомобильного транспорта.

5.5. Организация системы мониторинга дорожного движения.
Мионитринг (постоянное наблюдение) интересующих параметров для оценки состояния БДД в муниципальном образовании проводится только на самой оживленной по интенсивности дорожного движения ул. Мира г. Заволжск. Данная система связана с ЕДДС заволжского муниципального района и органами МВД. Система видионаблюдения постоянно развивается в рамках муниципальной программы «Безопасность Заволжского муниципального района Иваноской области».
5.6. Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения.
Все инженерные разработки схем и режимов доводятся в современных условиях до водителей с помощью таких технических средств, как дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, направляющие устройства, которые по существу являются средстванми информации. Правила применения технических средств ОДД определены ГОСТ Р 522890-2004 «технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». К дорожной информации относится все, что доводится до сведения водителей (а так же пешеходов) с помощью технических средств организации дорожного движения.
Наиболее полно применение технических средств при огранизации дорожного движения прописаны в ПОДД, разработанных для каждого поселения отдельно, а так же для автомобильных дорог общего пользования местного значения между населенными пунктами Заволжского муниципального района.

В рамках разработки КСОДД для Заволжского муниципального района внедрение новых систем информационного обеспечения не предусматривается. Предполагается, что водители транспортных средств пользуются современными навигационными системами, которые в свою очередь развиваются и охватывают все большие территории.

5.7. Применение реверсивного движения.
Относительно дорожного движения реверсивное движение – это возможность передвигаться по полосе и в одном и противоположном направлениях. В большинстве случаев реверсивное движение временно организуется на период проведения дорожных работ.

На территории МО «Заволжский муниципальный район» нет необходимости в организации реверсивного движения ввиду низкой интенсивности движения автотранспорта.
5.8. Организация движения маршрутных транспортных средств.

На территории Заволжского муниципального района действует межмуниципальные маршруты:


Характеристика межмуниципальных  автобусных маршрутов:
№264 «г. Кинешма, автостанция – д. Торопиха, Заволжский район»;

№265 «г. Кинешма, автостанция – с.. Новлянское, Заволжский район»;
№266 «г. Кинешма, автостанция – с.. Есиплево, Заволжский район»;                                     №267 «г. Кинешма, автостанция – с.. Воздвиженье, Заволжский район»;                          №268 «г. Кинешма, автостанция – с.. Жажлево, Заволжский район»;
№269 «г. Кинешма, автостанция – с.Заречный, Заволжский район»;                                                №275 «г. Кинешма, автостанция –  г. Заволжск, автостанция»;                                                №328 «д. Новинки –  г. Заволжск,автостанция »;                                                                                           №524 «г. Кинешма, автостанция – с.Колшево, Заволжский район»;  
и  междугородные маршруты:

«г. Кинешма –г.Заволжск — п.Островское»;                                                                            «г. Кострома – г. Заволжск»

Действуют два муниципальных маршрута пассажирских перевозок автомобильным транспортом:

- «Воздвиженье – Заволжск – Заречный»;

- «Заволжск – Федосцино».

В Заволжском городском поселении действуют два городских маршрута, которые совместно с автобусами межмуниципальных маршрутов обеспечивают транспортное сообщение внутри города.
Автобусные маршруты обслуживаются автотранспортными предприятиями и  индивидуальными предпринимателями.


Практически все населенные пункты Заволжского муниципального района охвачены автобусным сообщением, или находятся от него в пешей доступности. 
В рамках разработки КСОДД на территории МО «Заволжский муниципальный район» ввод новых или изменение старых маршрутов не предусматривается.

           5.9. Организация  пропуска транспортных потоков.

Основной транзитный транспортный  поток проходит по мосту через р. Волга, далее по автомобильной дороге регионального значения Заволжск – Кострома, далее по автомобильной дороге местного значения Заволжс – Зубцово, переходя на автомобильную дорогу регионального значения Заволжск – Островское. Автомобильная дорога Заволжск – Зубцово обеспечивает обход транзитного траспортного потока от г. Заволжск.
В рамках разработки КСОДД на территории МО «Заволжский муниципальный район» изменения в организации пропуска транспортных потоков не расматриваются ввиду отсутствия необходимости.

                       5.10. Организация пропуска грузовых транспортных средств.
Данная задача на автомобильных дорогах местного значения актуальна только для Заволжского городского поселения. Она решена в проекте организации дорожного движения г. Заволжск установкой дорожных знаков, организующих движение грузового транспорта через  промышленную зону города. Это создает условия для снижения уровня загрязнености воздуха в жилых зонах, снижает нагрузку на дорожно-транспортную сеть центральной части города.
Изменения в организацию пропуска грузовых транспортных средств в разработке данной КСОДД не предусматривается в виду отсутствия необходимости.

5.11. Предложения по ограничения доступа транспортных средств на определенные территории.

В рамках разработки КСОДД МО «Заволжский муниципальный район» предложения по ограничению доступа транспортных средств на определенные территории не предусматривается.
5.12. Предложения по ограничению скоростного режима транспортных средств на отдельных участках дорог.

В настоящее время на территории МО «Заволжский муниципальный район» действуют участки дорог, на которых скоростной режим ограничен. Эти ограничения предусмотрены ПОДД поселений Заволжского муниципального района.
Новые ограничения по ограничению скоростного режима в разработке данного КСОДД не предусматриваются.
5.13. Формирование единого парковочного пространства.
В населенных пунктах Заволжского муниципального района существуют парковочные пространства, определенные документами территориального планирования. Новых парковок в рамках КСОДД не предусматривается.

5.14.Организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках.

Одностороннее движение организуется по двум параллельным улицам в разные строны, с целью увеличения пропускной способности дорог. В рамках разработки КСОДД организация одностороннего движения на территории МО «Заволжский муниципальный район» не предусматривается.

5.15. Предложения по перечню пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования.
На территории МО «Заволжский муниципальный район» все перекрестки, пересечения и примыкания являются нерегулируемыми, ввиду низкой загруженности дорог. Знаки приоритета и технические средства ограничения скорости установлены в соответствии с разработанными ПОДД. В разработке данного КСОДД внедрение светофорного регулирования не предусматривается.

5.16. Предложения по режимам работы светофорного регулирования.

В рамках разработки КСОДД МО «Заволжский муниципальный район» предложений по режимам работы светофорного регулирования не предусматривается, ввиду того, что светофорное регулирование на перекрестках отсутствует.
5.17. Предложения по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями.
При анализе территории МО «Заволжский муниципальный район»  повышенных факторов опасности и серьезных помехдвижению не обнаружено. В рамках разработки КСОДД  предложений по устранению помех движению не предусмотрено.

5.18. Предложения по организации движения пешеходов.

Организация движения пешеходов предусмотрена в Заволжском городском поселении, в д. Коротиха и с. Заречный Междуреченского поселения. Новых предложений по организации движения пешеходов в КСОДД для МО «Заволжский муниципальный район» не предусмотрено.
5.19. Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов.

В рамках разработки КСОДД для МО «Заволжский муниципальный район»  предложений по обеспечению благоприятных условий для инвалидов не предусматрено.

5.20. Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям.

На территории МО «Заволжский муниципальный район существует восемь образовательных учреждений. На территории Заволжского городского поселения все пешеходные переходы на перекрестках у образовательных учреждений оборудованы дополнительным освещением, специальными знаками и дорожной разметкой, оборудованы искусственными неровностями, в соответствии с действующим ПОДД.. 
На территории сельских поселений дорожная сеть с твердым покрытием практически отсутсвует, безопасному движению детей в образовательные учреждения препятсвий не создается ввиду отсутствия интенсивного движения.
Для организации доставки детей в образовательные учреждения, находящиеся в других населенных пунктах организованы школьные маршруты.

Дополнительные мероприятия по обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным учреждениям в рамках разработки КСОДД для МО «Заволжский муниципальный район» не предусматривается.

5.21. Предложения по организации велосипедного движения.

Специализированные дорожки для велосипедного движения на территории МО «Заволжский муниципальный район» отсутствуют. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования и по тротуарам. В рамках разработки КСОДД для МО «Заволжский муниципальный район» предложения по организации вилосипедного движения не предусматриваются.
5.22. Предложения по развитию сети дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом.
Основные мероприятия, связанные с развитием автомобильных дорог общего пользования местного значения, их содержания и ремонта  проводятся в рамках Муниципальной программы Заволжского муниципального района «Развитие транспортной системы Заволжского муниципального района», утвержденной 29.10.2013 № 1068-п, актуализированной Постановлением от  12.11.2018 г.  № 514-п.
Программа включает в себя три подпрограммы:

1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Заволжского муниципального района до сельских населенных пунктов;

2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Заволжского муниципального района;

3. Повышение безопасности дорожного движения в Заволжском муниципальном районе.

         Кроме того, в рамках участия Заволжского муниципального района в                     мероприятиях по развитию сельских дорог Минсельхозом РФ в 2019-2022 гг, направлены заявки на ремонт дорог со щебеночным покрытием и реконструкцию трех дорог улично-дорожной сети сельских населенных пунктов.

5.23. Предложения по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
В рамках разработки КСОДД для МО «Заволжский муниципальный район предложений по расстановке работающих в автоматическом режиме, средств фото-видиофиксации нарушений ПДД не  предусматривается.

5.24. Предложения по размещению стоянок для задержанных транспортных средств.
В рамках разработки КСОДД для МО «Заволжский муниципальный район» предложения по размещению специализированных стоянок для задержанных средств не предусматриваются.

VI. ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ.

Мероприятия, по разрабатываемой схеме КСОДД, реализуются в соответствии с муниципальными  программами, по которым они выполняются, в сроки, принятые для реализации данными программами.

VII. ОЦЕНКА ТРЕБУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ по ОДД.

	№
п/п
	Наименование 
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	 2022-2026гг 2 этап
	 2027-2031 3 этап

	1
	Ресурсное обеспечение мероприятий МП ««Развитие транспортной системы Заволжского муниципального района»                                                                                                        рублей

	
	МП всего (руб.)
	8 230 557,68
	7148603,3
	7441369,01
	7441369,01
	37 206 845
	42 787 872

	
	В том числе:
местный бюджет (руб.)
	8 230 557,68
	7148603,3
	7441369,01
	7441369,01
	37 206 845
	42 787 872

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Предложение о ресурсном обеспечении ремонта сельских  щебеночных дорог на  2019-2024 гг                                                                   тыс. руб.

	
	дороги между населенными пунктами
	
	
	
	
	
	47 421

	
	улично-дорожная сеть
	
	
	
	
	
	44 019

	
	всего
	
	
	
	
	
	91 440

	
	из них: средства Ф Б
	
	
	
	
	
	90 525,60

	
	средства М Б
	
	
	
	
	
	914,40

	3
	Предложения о реконструкции автомобильных дорог сельских населенных пунктов на 
2019-2024 гг                    тыс. руб.

	
	Улица П. Ф. Соболева с. Колшево Дмитриевского сельского поселения -  400 м
	
	
	
	4800

	
	Улица Почтовая с. Жажлево Сосневского сельского поселения     - 365 м
	
	
	
	4380

	
	Улица Центральная с. Новлянское Волжского сельского поселения – 650 м
	
	
	
	7800

	
	Всего::    
	
	
	
	16 980

	
	Из них:                                           средства ФБ
	
	
	
	16 810,2

	
	                                                        средства МБ              
	
	
	
	169,8


ли (индикаторы) транспортной инфраструктуры
