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Администрация   Заволжского муниципального района

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                      от   23.08.2021   № 283-п

г. Заволжск   

Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и правил расчета размера ассигнований бюджета Заволжского муниципального района на указанные цели
В соответствии с пунктом 11 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2017 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Заволжский муниципальный район Ивановской области» Администрация Заволжского муниципального района постановляет:
1. Утвердить 
- нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Заволжского муниципального района V категории (в ценах 2008 года) в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2008 № 342-п «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в ивановской области и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели»:

9335 тыс. руб./км - на капитальный ремонт;

2954 тыс. руб./км - на ремонт;

326 тыс. руб./км - на содержание.

- правила расчета размера ассигнований бюджета Заволжского муниципального района на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Заволжского муниципального района (приложение 1);

- периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Заволжского муниципального района (приложение 2);

- периодичность проведения видов работ по содержанию искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (приложение 3);

2.  Отменить постановление администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 09.10.2012 № 880 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Заволжского муниципального района и правил их расчета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Заволжского 
муниципального района                                                         А.В.Потанин
Н.В.Смирнова
6-00-44
	
	
	Приложение 1

	
	
	к постановлению администрации

Заволжского муниципального района
Ивановской области
от  23.08.2021 № 283-п


	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Глава Заволжского муниципального района Ивановской области
______________ А.В.Потанин

«____» ___________________ г.


ПРАВИЛА
 расчета размера ассигнований бюджета Заволжского муниципального района  на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Заволжского муниципального района
1. Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Заволжского муниципального района (далее - местных автомобильных дорог) применяются для определения размера ассигнований из бюджета Заволжского муниципального района, предусматриваемых на указанные цели.

2. В зависимости от категории местной автомобильной дороги и индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой местной автомобильной дороге определяются приведенные нормативы (Н прив.кап.рем., Н прив.рем., Н прив.сод.), рассчитываемые по формуле:

Н прив. = Н x К деф. x К кат., где:

Н прив.- приведенные нормативы;

Н - установленный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание местных автомобильных дорог V категории;

К деф. - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал в части капитального  ремонта, ремонта, содержания местных автомобильных дорог на год планирования (при расчете на период более одного года – произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), разработанный Министерством экономического развития и торговли Российской  Федерации для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период;

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию местных автомобильных дорог, согласно таблице 1.

Таблица 1

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ

по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных

дорог общего пользования местного значения Заволжского муниципального района по соответствующим категориям

	
	Категория автомобильных дорог общего пользования местного значения   Заволжского муниципального района

	
	    I    
	   II    
	   III   
	   IV    
	    V    

	Содержание        
	     2,03
	     1,28
	     1,14
	     1,05
	        1

	Ремонт            
	     2,91
	     1,52
	     1,46
	     1,37
	        1

	Капитальный ремонт
	     3,67
	     1,82
	     1,66
	     1,46
	        1


3. Расчет размера ассигнований из бюджета Заволжского муниципального района на капитальный ремонт и ремонт местных автомобильных дорог осуществляется по формулам:

а) А кап.рем. = Н прив.кап.рем. x L кап.рем., где:

А кап.рем - размер ассигнований из бюджета Заволжского муниципального района на выполнение работ по капитальному ремонту местных автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб.);
Н прив.кап.рем. - приведенный норматив денежных затрат на работы по капитальному  ремонту местных автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб./км);

L кап.рем - расчетная протяженность местных автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования;

б) А рем. = Н прив.рем. x L рем, где:

А рем. - размер ассигнований из бюджета Заволжского муниципального района на выполнение работ по ремонту местных автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб.);

Н прив.рем. - приведенный норматив денежных затрат на работы по ремонту местных автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб./км);

L рем - расчетная протяженность местных автомобильных дорог каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования.

4. Расчет размера ассигнований из бюджета Заволжского муниципального района на содержание местных автомобильных дорог осуществляется по формуле:

А сод.  = Н прив.сод. x L сод., где:

А сод. -  размер ассигнований из бюджета Заволжского муниципального района на выполнение работ по содержанию местных автомобильных дорог  каждой  категории (тыс. руб.);

Н прив.сод. - приведенный норматив денежных затрат на работы по содержанию местных автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб./км);

L сод. -  протяженность местных автомобильных дорог каждой категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км).

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из бюджета Заволжского муниципального района для выполнения комплекса дорожных работ на местных автомобильных дорогах определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям местных автомобильных дорог.

6. Протяженность местных автомобильных дорог каждой категории принимается по данным государственного статистического наблюдения по

состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию местных автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до километров).

7. Расчетная протяженность местных автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L кап.рем.), определяется по формуле:

L кап.рем. = L / T кап.рем. - L рек., где:

L кап.рем. - расчетная протяженность местных автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования;

L - протяженность местных автомобильных дорог соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год планирования (км/год);

T кап.рем. -  нормативный  межремонтный  срок  работ  по  капитальному ремонту для местных автомобильных дорог каждой категории согласно таблице 2 (лет);
L рек. -  расчетная  протяженность местных автомобильных дорог каждой категории, подлежащих реконструкции на год планирования.

8. Расчетная протяженность местных автомобильных дорог соответствующей  категории, подлежащих ремонту на год планирования (L рем.), определяется по формуле:

L рем. = L / T рем. - (L рек. + L кап.рем.), где:

L рем. -  расчетная  протяженность местных автомобильных дорог каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования;

L - протяженность местных автомобильных дорог соответствующей категории, намеченных к ремонту на год планирования (км/год);

T рем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для местных автомобильных дорог каждой категории согласно таблице 2 (лет);

L рек. - протяженность местных автономных  дорог каждой категории, подлежащих реконструкции на год планирования;

L кап.рем. - протяженность местных автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования.

Таблица 2

Нормативные межремонтные сроки по ремонту

автомобильных дорог общего пользования местного значения Заволжского муниципального района
(лет)

	
	                 Категории дорог                 

	
	    I    
	   II    
	   III   
	   IV    
	    V    

	Капитальный ремонт
	       20
	       20
	       20
	       20
	       10

	Ремонт            
	       18
	       15
	       13
	       10
	       10


Заместитель Главы администрации 

Заволжского муниципального района                                             О.А.Сенова

	
	
	Приложение 2

	
	
	к постановлению администрации

Заволжского муниципального района
Ивановской области
от  23.08.2021 №  283 -п


	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Глава Заволжского муниципального района Ивановской области
______________ А.В.Потанин

«____» ___________________ г.


ПЕРИОДИЧНОСТЬ

проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Заволжского муниципального района

	№

п/п
	Вид работ
	Периодичность 

(количество воздействий в год)

	 1 
	2
	3

	1  
	Очистка полосы отвода, обочин, откосов и разделительных  полос  от  посторонних   предметов   с вывозкой и утилизацией на полигонах <*>
	            15

	2  
	Скашивание травы на обочинах, откосах,  разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне
	             7

	3  
	Вырубка деревьев и кустарников на откосах, в  полосах отвода  и  подмостовой  зоне  с   уборкой   порубочных остатков                                              
	0,05 га  на  1 км дороги     

	4  
	Срезка и планировка неукрепленных обочин <*>
	             4

	5  
	Подсыпка и планировка неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной слоя до 10 см                        
	5% от площади 

	6  
	Ликвидация съездов с  дороги  (въездов  на  дорогу)  в неустановленных местах                                
	1  на  100  км дороги        

	7  
	Ликвидация последствий оползней земляного полотна     
	по факту      

	8  
	Восстановление, прочистка и профилирование неукрепленных кюветов  и  водоотводных  канав,  в  том числе нагорных 
	             1

	9  
	Прочистка  и  профилирование  укрепленных  кюветов и водоотводных канав, в том числе нагорных
	20%         от

протяженности 

	10 
	Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д. 
	20% от протяженности 

	11 
	Устройство дренажных прорезей                         
	50 прорезей на 100 км дороги 

	12 
	Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, в том числе на искусственных сооружениях <*>
	

	
	- асфальтобетонного                                   
	до 2,5% от площади       

	
	- щебеночного и гравийного                            
	до 3,5% от площади       

	13 
	Механизированная очистка дорожных покрытий от  мусора, пыли и грязи на участках дорог с  бордюрным камнем и участках, проходящих через населенные пункты <*>
	            14

	14 
	Механизированная очистка дорожных покрытий от  пыли и грязи на участках дорог в районах   проведения сельскохозяйственных работ <*>
	             4

	15 
	Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях          
	20 пог. м трещин на 1000 кв. м покрытия

	16 
	Восстановление изношенных верхних слоев   покрытия асфальтобетонной смесью типа Д с   применением асфальтоукладчика <*>
	3% от площади 

	17 
	Ликвидация колей глубиной до 30 мм по  полосам  наката<*>
	50 пог. м на 1км            

	18 
	Восстановление ровности проезжей части гравийных  и щебеночных покрытий <*>
	            10

	19 
	Восстановление поперечного профиля с  использованием щебня, гравия, шлака или других подобных материалов  с расходом до 100 куб. м на 1 км      
	5% от площади 

	20 
	Очистка и мойка стоек и знаков <*>
	             2

	21 
	Очистка и мойка световозвращающих элементов <*>
	             2

	22 
	Замена дорожных знаков <*>
	15%         от

количества    

	23 
	Установка дорожных знаков на металлических стойках <*>
	2%          от

количества    

	24 
	Установка сигнальных столбиков <*>
	расчет        

	25 
	Замена сигнальных столбиков <*>
	20%         от

имеющихся     

столбиков     

	26 
	Замена стоек <*>
	8,5%        от

имеющихся     

стоек         

	27 
	Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах искусственных сооружений, с удалением, при необходимости, отслуживших линий 
	          100%

	28 
	Очистка и мойка ограждений, сигнальных столбиков <*>
	             2

	29 
	Устранение отдельных повреждений    железобетонных ограждений, бордюров                                  
	4% от площади 

	30 
	Установка светоотражающих элементов на   барьерное ограждение <*>
	15%         от

протяженности 

ограждения    

	31 
	Замена светоотражающих элементов на ограждениях <*>
	           25%

	32 
	Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие  элементы  ограждений  и  сигнальные столбики <*>
	           50%

	33 
	Выправка отдельных частей металлического  барьерного ограждения <*>
	5%          от

протяженности 

	34 
	Замена поврежденных или не соответствующих   ГОСТу секций барьерных ограждений <*>
	7%          от

протяженности 

	35 
	Ремонт скамеек                                        
	количество    

автопавильонов

x 0,3         

	36 
	Окрашивание скамеек за 1 раз                          
	количество    

автопавильонов

	37 
	Окраска автопавильонов, скамеек, осмотровых  эстакад, неоцинкованных стоек дорожных знаков и  ограждений, шумозащитных сооружений,           элементов архитектурно-художественного     оформления дорог, памятников, панно, стел
	             1

	38 
	Уборка и мойка подземных и надземных   пешеходных переходов и автопавильонов <*>
	             7

	39 
	Уборка и мойка остановок общественного  транспорта, площадок отдыха и стоянок автомобилей <*>
	             7

	40 
	Вывозка мусора для утилизации на полигоны, в том числе в контейнерах <*>
	            29

	41 
	Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями                                     
	             1

	42 
	Уборка снежных валов автогрейдерами                   
	             7

	43 
	Распределение противогололедных материалов            
	количество дней          

образования зимней скользкости   

	44 
	Заготовка, установка и уборка сигнальных вех          
	             1

	45 
	Очистка от снега  технических средств организации дорожного движения обстановки пути, берм  дорожных знаков                                                
	количество дней          

образования зимней скользкости  x 0,25          

	46 
	Уборка снега у ограждений                             
	количество дней          

образования зимней скользкости  0,40          

	47 
	Закрытие отверстий водопропускных труб перед  зимой  и открытие их весной 
	             2

	48 
	Очистка водопропускных труб от снега и льда           
	             2

	49 
	Создание снежных валов и траншей для задержания  снега и их периодическое обновление
	расчет        

	50 
	Механизированная очистка покрытия и обочин от снега
	количество дней          

образования зимней скользкости  x 1,2           

	51 
	Очистка от снега и льда и обработка противогололедными материалами  автобусных  остановок,  площадок  отдыха, тротуаров и т.д.
	количество дней          

образования зимней скользкости  x 1,2           

	52 
	Закупка, приготовление и хранение  противогололедных материалов
	по расчету    

	53 
	Подсадка деревьев и кустарников
	по расчету    

	54 
	Приобретение метеорологических данных у Гидрометцентра и других организаций
	по расчету    


<*> Коэффициенты циклов (периодичность) выполнения работ по содержанию автомобильных дорог местного значения Заволжского муниципального района определены с учетом обеспечения высокого уровня содержания участков дорог с фактической интенсивностью 2000 - 7000 автомобилей в сутки. При отличной интенсивности движения вводятся корректирующие коэффициенты:

менее  2000              - 0,75

           2000 -  7000      - 1,00

           7000 - 10000      - 1,10

          10000 - 20000      - 1,25

          20000 - 50000      - 1,50

более 50000              - 1,75

Заместитель Главы администрации 

Заволжского муниципального района                                             О.А.Сенова

	
	
	Приложение 3

	
	
	к постановлению администрации

Заволжского муниципального района
Ивановской области
от  23.08.2021 № 283-п


	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Глава Заволжского муниципального района Ивановской области
______________ А.В.Потанин

«____» ___________________ г.


Периодичность

проведения видов работ по содержанию искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Заволжского муниципального района

	№
п/п
	Вид работ
	Периодичность (количество 

 воздействий в год)    

	 1 
	2
	3

	Содержание искусственных сооружений в весенний, летний

и осенний периоды

	Мостовые сооружения

	1  
	Очистка проезжей части на мосту на  ширине  1  м  вдоль тротуаров от грязи и посторонних предметов             
	           14

	2  
	Очистка водоотводных трубок                            
	           14

	3  
	Очистка тротуаров от грязи                             
	           14

	4  
	Очистка и мойка ограждений на мосту и подходах (по 18 м с каждой стороны моста)                                
	            7

	5  
	Очистка и протирка световозвращающих элементов         
	           28

	6  
	Замена поврежденных световозвращающих элементов        
	25%          

	7  
	Очистка перил от грязи                                 
	            7

	8  
	Очистка от грязи пазов для перемещения листов,  зазоров в деформационных  швах,  поверхностей  деталей  швов  с мастичным и резиновым заполнением и перекрытого типа   
	            2

	9  
	Очистка водоотводных лотков под деформационными швами  
	            2

	10 
	Окраска перил полимерными материалами
	            1

	11 
	Окраска ограждений с нанесением вертикальной разметки  
	            1

	12 
	Восстановление ступеней лестничных сходов, конусов     
	до 10% от площади

	13 
	Замена поврежденных барьерных и парапетных  ограждений, наращивание бордюров парапетами,    восстановление поврежденных перил                                     
	4% 

	14 
	Разборка  заторов на реке, санитарная обработка

подмостовой зоны 
	до   20%   от площади подмостовой  

зоны         

	Подпорные стены

	15 
	Устранение дефектов поверхности подпорных стен, восстановление облицовки стен                          
	4% от площади

	                          Водопропускные трубы                           

	16 
	Очистка водопропускных труб                            
	            1

	17 
	Восстановление укрепления русел водопропускных труб
	до   10%   от площади      

	18 
	Заделка швов, стыков, трещин, раковин, сколов  звеньев водопропускных труб и их оголовков 
	            1


Заместитель Главы администрации 

Заволжского муниципального района                                             О.А.Сенова

