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Справка главного инженера проекта
Проектная документация разработана в соответствии с требованиями  градостроительного кодекса РФ, техническими регламентами и документами по стандартизации, действующими на территории РФ и устанавливающими требования по обеспечению безопасного строительства и эксплуатации зданий, строений, сооружений, безопасного использования прилегающих к ним территорий, в соответствии с заданием на проектирование и правоустанавливающими документами на использование земельного участка для строительства, с соблюдением технических условий. 

Проектная документация разработана в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм. 

действующих на территории Российской Федерации, что обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектом. 

Инженерные изыскания выполнены в полном объеме и соответствуют нормативным документам.


Главный инженер проекта 


           
                                                Галка М.В.

ВВЕДЕНИЕ
Документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, результатами инженерных изысканий, градостроительным кодексом Российской Федерации, документами об использовании земельного участка для рекультивации, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооружений и безопасного использования, прилегающих к ним территорий и с соблюдением технических условий, действующими нормами, правилами и стандартами.

Документация разработана на основании свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение Б).
Цель работы: предварительная оценка воздействия на окружающую среду при регламентном режиме проведения работ и аварийных ситуациях при ликвидации подземного мазутохранилища, котлована со смоляными, нефтесодержащими и мазутосодержащими отходами, ёмкостями со смоляными отходами, находящимися в непосредственной близости от р. Волга в г. Заволжск Ивановской области и рекультивации нарушенных земель на участке, изложение мер по предупреждению негативных последствий для окружающей среды и населения.

Разработка оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) выполнена в соответствии с основными требованиями, изложенными в общегосударственных нормативных экологических документах: 

- Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон РФ № 96 – ФЗ от 4 мая 1999 г «Об охране атмосферного воздуха;

- Федеральный закон РФ № 174 - ФЗ от 23 ноября 1995 г «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон РФ № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон РФ № 89-ФЗ от 24 июня 1998 г. «Об отходах производства и потребления»;

- Приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»;

- Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при выборе площадки, разработке технико-экономических обоснований и проектов реконструкции (реконструкции, расширения и технического перевооружения) хозяйственных объектов и комплексов, Минэкология РСФСР, 1992г;

- Временная инструкция по составлению раздела «Оценка воздействия строительства на окружающую среду» в проектах железных и автомобильных дорог (ОВОСтрансстрой), М,1994;

- Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «ОВОС» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений, Минстрой России, 1998;

- «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденная приказом № 539 Минприроды России от 29.12.1995;

- Пособие по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при разработке технико-экономических обоснований (расчетов) инвестиций и проектов строительства народнохозяйственных объектов и комплексов;

- «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (дополненное и переработанное). - СПб, 2012;

- Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 №52-ФЗ (с изменениями от 29.07.2017 №221-ФЗ) и в соответствующих отраслевых документах для условий экспертизы намечаемой деятельности и других действующих на территории РФ нормативно – правовых актов.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Сведения об объекте
ОВОС является составной частью проектной документации по объекту «Ликвидация подземного мазутохранилища, котлована со смоляными и нефтесодержащими и мазутосодержащими отходами, брошенными емкостями со смоляными отходами, находящимися в непосредственной близости от р. Волга, расстояние 400 м и рекультивация земель под ними, которые использовались для размещения данных отходов», расположенных на территории г. Заволжск Ивановской области (далее по тексту – объект размещения отходов).

Основанием для разработки проектной документации послужили следующие документы:

- муниципальный контракт № 2310-2020 от 12.10.2020 г. (Приложение В);

- техническое задание, выданное Администрацией Заволжского муниципального района Ивановской области (Приложение А);

- отчет по инженерно-экологическим изысканиям;

- отчет по инженерно-геологическим изысканиям;

- отчет по инженерно-геодезическим изысканиям.

Объект ликвидации отходов, располагается на земельном участке в кадастровом квартале 37:04:040702, земельный участок 37:04:000000:369 в непосредственной близости от р. Волга (на расстоянии около 400 м), в 300 м на юго-восток от центральной проходной бывшего Заволжского химического завода (Рис. 1). Общая площадь участка, составляет 1,614 га, площадь ликвидации 1,2 га.
В 50 м от середины участка в северо-восточном направлении расположены три ёмкости-хранилища смоляных отходов оргсинтеза бывшего Заволжского химического завода                им. М.В. Фрунзе.

Ближайшая жилая застройка удалена на 450 м в северном направлении от границы объекта (ул. Фрунзе, д. 23).

На территории участка расположены подземное хранилище с химическими отходами, котлован с нефтесодержащими и мазутосодержащими отходами.

Подземное хранилище и котлован были предназначены для хранения и использования мазута для бывшего завода ЗХЗ. В настоящее время, размещённые на рассматриваемом земельном участке отходы представляют собой многокомпонентную жидкую смесь следующих отходов: мазут, смоляные отходы, брошенные емкости со смоляными отходами.

Состав отходов из подземного хранилища был определён в ходе научно- исследовательской работы «Исследование содержания органических соединений в образцах, отобранных с территории объектов размещения химических отходов, расположенных на территории г. Заволжск Ивановской области» (Приложение Г), выполненных специалистами ФГБОУ ВО «ИГХТУ». В ходе исследования было идентифицировано порядка 65 органических соединений. В отходах в основном присутствуют ароматические соединения, соединения алифатического ряда обнаружены в следовых количествах. Состав основных веществ отхода представлен в таблице 1.1.
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Рис. 1. Карта-схема расположения объекта ликвидации

Таблица 1.1 – Отходы из подземного хранилища 
	Наименование показателя
	Массовая доля компонента в шламе, %

	1
	2

	Дифениламин
	30.22

	1-нафталамин
	28.33

	п-Метилбензилиден-п-бутиланилин 
	10.71

	Бензамин, 4-(1метилэтил)-N-фенил
	6.82

	9-фенил-9h-карбазол
	3.23

	Акридин
	2.62

	Дифениловый эфир
	1.75

	1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он
	1.64

	о-фенилфенол
	1.6

	Итого
	86.28


Общее массовое содержание перечисленных в таблице 1.1 веществ в образце составляет 86.28 %. В следовых количествах присутствуют анилин, бензол, 1,3-дихлорнафталин и алифатические углеводороды.

Отход был классифицирован как смесь тяжелых углеводородов при зачистке емкостей хранения сырья и продукции производств основных органических химических веществ (код по ФККО – 3 13 802 32 33 3; класс опасности – 3). 

Перечень отходов, подлежащих и образующихся при ликвидации объекта, приведен таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Перечень отходов, образующихся при ликвидации объекта
	№ п/п
	Название отходов
	Наименование
	ФККО
	Класс опасности
	Количество отходов


	
	
	
	
	
	м3
	т

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Котлован со смоляными и нефтесодержащими и мазутосодержащими отходами, брошенными емкостями со смоляными отходами

	1
	Котлован (плотность материла 0,8 т/м3)
	Смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов
	406390013131
	3
	2334
	1867,2

	2
	Котлован (плотность материла 0,8 т/м3) Отстойник+вокруг между обваловками
	Смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов
	406390013131
	3
	1061,65
	849,32

	3
	Котлован (плотность материла 2 т/м3)
	Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)
	931100013931
	3
	29156
	58330

	4
	Котлован-смоляные отходы (плотность материла 1,3 т/м3). При зачистке емкостей хранения
	Смесь тяжелых углеводородов при зачистке емкостей хранения сырья и продукции производств основных органических химических веществ
	313802323331
	3
	22
	28,6

	5
	Котлован (плотность материла 1 т/м3). Дождевые и талые воды
	Дождевые и талые воды с участка захоронения отходов производства
	748101013231
	3
	3713
	3713

	6
	Котлован (плотность материла 8,13 т/м3)
	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные
	46101001205
	5
	0,6
	4,88

	Подземное мазутохранилище

	1
	Подземное мазутохранилище (плотность материла 2,5 т/м3)
	Отходы бетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15%
	82223111204
	4
	90
	225

	2
	Подземное мазутохранилище смоляные отходы (плотность материла 1,3 т/м3)
	Смесь тяжелых углеводородов при зачистке емкостей хранения сырья и продукции производств основных органических химических веществ
	313802323331
	3
	594
	772,2

	3
	Подземное мазутохранилище (плотность материла 1 т/м3). Дождевые и талые воды
	Дождевые и талые воды с участка захоронения отходов производства
	748101013231
	3
	140
	140

	4
	Подземное мазутохранилище смоляные отходы (плотность материла 2 т/м3)
	Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)
	931100013931
	3
	3501,65
	7003,3

	Общие по участку рекультивации

	1
	Кусты, чернолесье (плотность материла 0,4 т/м3)
	Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками
	73130002205
	5
	125
	50

	Итого
	40737,9
	72983,5


Примечание 1 - Класс опасности отходов для окружающей среды, подтверждён экспериментальным методом по результатам биотестирования водной вытяжки отходов.

Объем отходов определён в ходе проведения изысканий.
1.2. Технологическая последовательность проведения работ по ликвидации объекта
В общем виде, ликвидация объекта предусматривает реализацию следующих технологических стадий:

- Подготовка территории для начала производства работ;

- Извлечение отходов с территории участка с последующей передачей организации, имеющей право на обращение с подобного рода отходами;

- Завоз минерального и плодородного грунта на территорию объекта, посев многолетних трав.

1). Подготовка территорий для начала производства работ

На подготовительном этапе проектом предусмотрены мероприятия, выполнение которых позволит создать оптимальные условия для выполнения работ по извлечению и вывозу отходов, а также для последующей рекультивации территории участка.

Предусматривается выпил и раскорчёвка существующего чернолесья (зарослей древесной и кустарниковой растительности), его разделку и вывоз автосамосвалами на объект размещения отходов согласно территориальной схеме обращения с отходами (например, на передачу                 ООО «НЭК»).
Выпил осуществляется бензопилами, раскорчёвка – экскаватором.

Расчистка земельного участка планируется на площади 0,5 га, ориентировочный объем растительных отходов при уходе за древесно- кустарниковыми посадками (код по ФККО 7 313 002 20 5; класс опасности – 5) составит 125 м3 (50 т).

Для доступа на площадку от гаражей будет оборудована временная дорога шириной                3,5 метра и длиной 100 метров (дорога выполняется в щебне, высота 15 см). Дополнительный отвод земельных участков для проведения работ не требуется.

Вокруг объекта предполагается организация временного ограждения для предотвращения доступа на территорию посторонних лиц, длиной 475 м/пог. с устройством ворот шириной                4,5 м.

Для очистки колес автотехники, работающей на площадке, будет установлен передвижной пункт мойки колес автотранспорта с водооборотным циклом.

Для работников будут организованы временные бытовки.

Площадка будет обеспечена противопожарным инвентарем, средствами связи и сигнализации.

Длительность этапа – 30 дней.

2). Извлечение отходов

I. Котлован с нефтесодержащими и мазутосодержащими отходами

Извлечение нефтепродуктов из котлована в объёме 2334 м3 (1867,2 т), предполагается  перетаривать (перекачивать) при помощи насоса в тару (емкости) для последующей утилизации и вывозом на специализированное лицензионное предприятие – ООО «НЭК».

Извлечение емкостей со смоляными отходами, находящимися в котловане с отходом объемом 22 м3 (28,6 т) предполагается перетаривать (перекачивать) при помощи насоса в тару (емкости) для последующей утилизации и вывозом на специализированное лицензионное предприятие.

Далее будет производиться откачка дождевой воды и поверхности нефтепродуктов (предполагаемый объем – 3713 м3) с последующей передачей в специализированные организации.

Извлечение нефтепродуктов из отстойника котлована, загрязненной территории между обваловками в количестве- 1061,65 м3/849, 32 т, отход - смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов, которые предполагается замешивать в пропорции 14 % отхода: 86 % обваловка, техногенный грунт            (12900м3/25800т),. Далее отход будет вывозиться на специализированное лицензионное предприятие.

Работы будут осуществляться с помощью экскаватора одноковшового.

Погрузка в кузова автосамосвалов для вывоза отходов будет производиться экскаватором-погрузчиком. Кузова автосамосвалы обязательно закрываются тентом.

II. Извлечение химических отходов из подземного хранилища

Первоначально будет осуществлен демонтаж бетонного перекрытия хранилища при помощи отбойных молотков и автокрана.

После чего будет произведена откачка дождевой воды (140 м3) с последующим вывозом специализированной организацией, имеющей лицензию на обращение с подобного рода отходами.

Откачка химических отходов будет осуществляться при помощи винтового насоса в металлическую емкость объемом 200 л, которая будет загружаться в кузов автосамосвала, закрываться тентом и вывозиться специализированной организацией, имеющей лицензию на обращение с подобного рода отходами.

Демонтаж бетонного хранилища также будет производиться при помощи отбойных молотков и автотехники, после чего отход – отходы бетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15 %, код по ФККО  - 8 22 231 11 20 4, класс опасности – 4, будет с помощью специализированных автомобилей (автосамосвалов) вывозиться специализированной организацией, имеющей лицензию на обращение с подобного рода отходами.

Длительность этапа – 250 дней.

Для предотвращения загрязнения подъездных путей и дорог общего пользования при выполнении этапов I и II на выезде с территории участка предусмотрена обработка колёс автомашин водой.

Для этого предусматривается установка мобильного пункта мойки колес «Нева». В состав пункта мойки колес входит: установка мойки, моечная площадка, водосборный приямок, шламоприемный кювет. Техническая вода от мойки колес направляется ООО «НЭК» для утилизации термическим уничтожением в виде термолизной деструкции и термического обезвреживания накопленных отходов с дожиганием дымовых и термолизных газов, а также очисткой отходящих дымовых газов.

Осадок механической очистки оборотных вод мойки нефтепромыслового оборудования (код по ФККО 2 91 222 12 39 3 3, класс опасности – 3) будет вывозиться специализированной организацией, имеющей лицензию на обращение с подобного рода отходами.

Для устройства пункта мойки колёс автомобильного транспорта выезжающего с площадки применяются следующие строительные материалы: песок строительный с коэффициентом фильтрации более 3 м/сутки, отвечающий требованиям ГОСТ 8736-93, плиты дорожные напряженные ПДН- 14АтV (размер 6000×2000×140 мм, объем V=1,68 м3, общий вес плиты Р=4,2 т), портландцемент М-400, отвечающий требованиям ГОСТ 10178-85, щебень гранитный М800 фракции 40-70 мм, отвечающий требованиям ГОСТ 8267- 93; электроды 4,0 мм Э-42 по ГОСТ 9466-75, металлическая сборно- разборная конструкция эстакады с максимальной нагрузкой на ось 10 т; металлический водоотстойник и водосборный лоток; насос погружной N=1,0 кВт; насос высокого давления N=7,5 кВт.

III. Завоз минерального и плодородного грунта на территорию объекта, посев многолетних трав 

С целью рекультивации объекта, на него предусмотрен завоз минерального грунта в объеме 40612,9 м3 – технический этап рекультивации. Распределение грунта осуществляется экскаватором-погрузчиком. Длительность этапа – 20 дней.

Биологический этап рекультивации включает следующий комплекс агротехнических мероприятий:

- подготовку почвы для посева многолетних трав: устройство плодородного слоя высотой 20 см (2400 м3), до посевное внесение минеральных удобрений;

- подбор ассортимента посадочного материала; посев посадочного материала.

Для посева подобраны сорта трав, не требовательные к высокому содержанию кислорода в почве и имеющие развитую корневую систему (ежа сборная, мятлик луговой, овсяница красная).

По окончании производится демонтаж вспомогательных сооружений.

Длительность этапа – 10 рабочих дней.

Рекультивированные земли и прилегающая к ним территория после завершения всего комплекса намеченных работ будут представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт. Рекультивированный участок будет представлять собой спланированную территорию с общим уклоном с северо-запада на юго-восток; рельеф и форма обеспечат его эффективное хозяйственное использование.

1.3. Основные технико-экономические показатели
Продолжительность выполнения работ: составляет 10 месяцев, в том числе подготовительный этап-30 дней, технический этап – 250 дней, биологический этап – 20 дней, демонтаж вспомогательного оборудования – 10 дней.
В проекте предусмотрена организация временной базы подрядной строительной организации размером 20×30 м для размещения бытового городка, строительных машин и механизмов. Временная база будет расположена в границах постоянного отвода, в северной части рекультивируемого земельного участка, с левой стороны при въезде на участок.

Для рабочих-строителей предусматривается вагончик-бытовка, устанавливается временная туалетная кабина (1 шт.). Источником хозяйственно-бытового водоснабжения персонала будет являться привозная вода, доставляемая на площадку в специальных ёмкостях. Питание работников подрядной строительной организации будет осуществляться привозной едой.

На территории временной базы устанавливается контейнер для временного складирования отходов. По завершении работ по рекультивации земельного участка временные сооружения разбираются с выполнением технической и биологической рекультивации стройплощадки.

Дополнительное освещение и электроснабжение временной базы и площадки предусматривается от автономной электростанции на базе дизель- генераторной установки.

На участке производства работ по рекультивации предусматривается маневрирование техники, непосредственно участвующей в работах по рекультивации, техника доставляется по мере необходимости, после завершения работы техника вывозится на базу подрядной строительной организации.

Проектными решениями исключается заправка, ремонт и техническое обслуживание строительной техники и машин на площадке. Предусматривается использование установки для мойки и дезинфекции колёс автотранспорта, выезжающего с площадки.

Обеспечение горюче-смазочными материалами предусматривается на АЗС №138 «Газпромнефть», вспомогательными материалами (при необходимости) - по договорам с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями Ивановской и близлежащих областей.

При выполнении работ по ликвидации объекта размещения химических отходов – виды грузоподъемного оборудования и транспортных средств представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Ведомость машин, грузозахватных приспособлений
	Наименование
	Кол-во
	Область применения

	1
	2
	3

	Экскаватор погрузчик

63-75кВт на колесном ходу
	1
	Дорожно-строительные работы, погрузка отходов, планировочные работы

	Экскаватор с ковшом емк. 0,5-0,63 м3 на колесном ходу
	1
	Разработка котлована

	Виброкаток самоходный
	1
	Дорожно-строительные работы и уплотнение грунта

	Автомобиль манипулятор
	1
	Монтаж конструкций, погрузочно-разгрузочные работы

	Автосамосвалы, грузоподъемностью 10 т.
	1
	Завоз стройматериалов (дорога),
вывоз отходов, завоз грунта, завоз почвы

	Бортовые автомашины грузоподъемностью от 1.5 ÷ 3 т
	1
	Для подвоза стр. мат., технической воды и пр.

	Вакуумная (ассенизаторная) АВ-8
	1
	Откачка дождевых и бытовых отходов

	Автоцистерна
	1
	Привоз воды

	Примечание:

1. Марки оборудования, указанные в спецификациях, не являются обязательными и при необходимости могут быть заменены на марки с аналогичными характеристиками.

2. Типы и марки строительных машин и механизмов уточняются организацией – генеральным подрядчиком при составлении проекта производства работ (ППР)


Также для производства работ предусматривается следующий перечень основного оборудования: дизель генератор, мойка колес, винтовой насос, газовая резка, отбойные молотки.

Наименование профессий рабочих, групп производственных процессов приняты согласно следующим документам: «Единый тарифно– квалификационный справочник работ и профессий рабочих» (ЕТКС), СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания».

Количество рабочих представлено в таблице 1.4.

Таблица 1.4 - Количество рабочих

	Наименование
	Количество

	1
	2

	Общее количество работников 
	14

	в том числе:
	

	основные работники 
	9

	вспомогательные работники
	4

	ИТР
	1


2. СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Ходатайство о намерениях
Настоящий проект разработан с целью предотвращения вредного воздействий на окружающую среду и здоровье населения при ликвидации объекта размещения отходов, расположенных на территории г. Заволжск Ивановской области.

При осуществлении намечаемого вида хозяйственной деятельности возможно воздействие на окружающую среду следующим образом:
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
- нарушение почвенного покрова;
- шумовое воздействие;
- воздействие на подземные воды;
- воздействие на растительный и животный мир.

2.2. Предварительное решение органа исполнительной власти
Решение о проведение ликвидации объекта размещения отходов, расположенных на территории г. Заволжск Ивановской области принято Администрацией Заволжского муниципального района Ивановской области.

2.3. Анализ нормативно-правовых актов в области регулирования природопользования и охраны окружающей среды
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, воздействие на почвенный покров, шумовое воздействие и т.д. от объекта, в соответствии с Федеральным законом № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", не должны превышать установленных гигиенических нормативов.

2.4. Оценка альтернативных вариантов
Для выполнения работ по ликвидации объекта размещения отходов, расположенных на территории г. Заволжск Ивановской области, рассматривались альтернативные варианты реализации деятельности.
Выбор площадки размещения

Принималась во внимание доступность ликвидируемым объектам размещения отходов, доступ к территории, а также транспортная инфраструктура. Нет оснований учитывать вариант расположения площадки рекультивации вне границ рассматриваемого земельного участка. 

Отказ от деятельности
В качестве одного из вариантов рассматривалась «нулевая альтернатива» - полный отказ от реализации проекта. Данный вариант приведет к значительному ухудшению состояния окружающей среды, связанного с возможным попаданием высокотоксичных отходов в объекты окружающей среды и негативным влиянием на здоровье проживающего населения рядом с данным объектом.
Выбор технологических решений
Рассматривалось обезвреживание опасных отходов физическими, физико-химическими и биологическими способами.

Физическо-химические методы обезвреживания 

Использование различных сорбентов. 

В качестве сорбентов применяют природные и синтетические адсорбционные материалы органической и неорганической природы. Среди возможного сырья для производства сорбентов наиболее привлекательными являются естественное органическое сырье и отходы производства растительного происхождения. К такому сырью относятся торф, сапропели, отходы переработки сельскохозяйственных культур и др. Сорбенты должны быть сертифицированы на территории РФ и иметь все необходимые гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия Госсанэпиднадзора России. 
Но применять его в широких масштабах вряд ли целесообразно, так как поверхностно-активные вещества сами загрязняют среду и появится проблема их сбора и утилизации.
Таким образом в дальнейшем, в настоящих материалах, данный вариант не рассматривается в качестве альтернативного.

Биологическое обезвреживание 
Биологический метод заключается во внесении биопрепаратов, содержащих микроорганизмы, под действием которых углеводороды окисляются до экологически нейтральных соединений. Биопрепарат может представлять собой сухую или растворенную форму в зависимости от типа препарата.

Данные научных разработок последних десятилетий в области охраны окружающей среды от загрязнения отходами свидетельствуют о том, что экологически приемлемой альтернативой физико- химическому методу становится биологический способ очистки.
Существует достаточно обширная группа углеводородокисляющих микроорганизмов, всегда присутствующих в почве, включающая в себя бактерии родов Arthrobacter, Pseudomonas, Bacillus, Agrobacterium, Alcaligenes, Flavobacterium, грибы родов Trichoderma, Pénicillium, Aspergillus, Mortirella и дрожжи Aureobasidium,Candida и Rhodotorula, а также различные актиномицеты.

Биоремедиация - комплекс методов очистки с использованием метаболического потенциала биологических агентов микроорганизмов, растений, грибов, насекомых, червей и других организмов (Bioremediation DiscussionGroup). 
Но применение биопрепаратов хорошо работает только на свежих отходах, не больших по объемам, на давних отходах возрастает кратность использования и падает эффективность воздействия препарата без других технологических операций. Кроме того, биопрепараты имеют высокую стоимость.

Работы по очистке отходов с использованием микроорганизмов не координируются, их научный и технологический уровень невысокий.

Получаемый в процессе обезвреживания отхода продукт, как правило, является вторичным отходом, требующим поиска дальнейших путей обращения.

Таким образом в дальнейшем, в настоящих материалах, данный вариант не рассматривается в качестве альтернативного.

Комплексный метод рекультивации отходов с использованием механического удаления с места их загрязнения, утилизации отходов, внесением минеральных удобрений и высевом трав
Наилучшие результаты отмечаются при комплексном методе рекультивации отходов с использованиемнеф механического удаления с места их загрязнения, утилизации (рециклинг, регенерация, рекуперация и т.д.) отходов, внесением минеральных удобрений и высевом трав мелиорантов. Это технология направлена на активизацию аборигенной почвенной микрофлоры и не требует значительных материальных затрат.

Для фито рекультивации земель используются наиболее доступные семена однолетних и многолетних трав, обладающих развитой корневой системой, повышенной устойчивостью к загрязнению почвы, адаптированные к местным условиям.

Кроме того согласно п.2 ст.3 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» утилизация отходов относится к приоритетным направлениям государственной политики в области обращения с отходами в Российской Федерации, при этом под утилизацией отходов понимается использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

Следовательно, с учетом ожидаемого положительного экологического, социального и экономического эффекта рассмотрен данный вариант.
2.5. Оценка состояния природной среды в районе предполагаемой рекультивации
2.5.1. Месторасположения объекта и социальная сфера
Объект размещения отходов находится в Ивановской области, Заволжском районе.

Территория Ивановской области располагается в центре Восточно- Европейской (Русской) равнины, в бассейне р. Волги. Протяженность области с севера на юг 158 км, с запада на восток – 230 км. (Худяков, Балдин, Травкин, 2007). Минимальная высота – 75 м над уровнем моря, в пойме р. Клязьма на границе с Владимиской областью, максимальная – 212 м, на юго-восточной окраине, где к территории области вплотную подходят склоны Смоленско- Московской возвышенности. Однако в этой части высоты быстро уменьшается в сторону р. Нерль, и наиболее возвышенной частью области является северо- западная часть области, рельеф которой определяется Ростовско-Плесской и Галичско-Плесской моренными грядами. Абсолютные высоты достигают 195- 196 м над уровнем моря. Разница высот в пределах области составляет 138 м.

Заволжский муниципальный район Ивановской области расположен на левом берегу реки Волга, на границе Ивановской и Костромской областей Центрального региона России. От областного центра г. Иваново Заволжский район находится на расстоянии 113 километров. Заволжский район как административно-территориальная единица впервые был образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 29 августа 1958 года. После ликвидации района в 1963 году он вновь образован 9 октября 1968 года.

Центром района является Заволжск – город районного подчинения (население на 2020 г. – 9637 чел.). Площадь района составляет 1148,34 км2. Заволжский муниципальный район относится к промышленно - сельскохозяйственным районам. Имеет границы с Приволжским, Вичугским и Кинешемским районами Ивановской области.

В природно-ландшафтном районировании территория Заволжского р-на относится к Северо-восточному природно-ландшафтному району Ивановской области и Пойме реки Волга.

Объекты хранения отходов, подлежащие ликвидации, расположены на земельном участке земельный участок 37:04:000000:369, в кадастровом квартале 37:04:040702 (Рис. 2).

На момент разработки проекта разрешительная документация на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на рассматриваемом объекте отсутствует (разрешение на выброс загрязняющих веществ атмосферный воздух, материалы инвентаризации стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух). 
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Рис. 2 – Месторасположение подземного хранилища отходов, котлована с нефтесодержащими и мазутосодержащими отходами

2.5.2. Климатические условия
Климат территории умеренно- континентальный. Среднегодовая температура за тридцатилетний период с 1981 по 2010 гг. составляет 4,3 °С. Продолжительность зимнего периода 5-5,5 месяца, наиболее холодные месяцы - январь, февраль со среднемесячными температурами (-9) - (-9,4) °С, средняя минимальная – (-17,6) °С, абсолютный минимум – (-41,4) °С). Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября, продолжительность его 150-160 дней, средняя высота снежного покрова - 40-70 см (иногда до 80 см). Глубина промерзания грунтов от 0,5 до 1,0 м, реже - 1,5 м. Устойчивый переход среднемесячных температур воздуха через 0° происходит в первой декаде апреля. Таяние снега начинается в конце марта и продолжается до середины апреля. Наиболее тёплый месяц - июль со среднемесячными температурами 9-25° (средняя максимальная - 24,5 °, абсолютный максимум - 37,8 °).

Преобладают ветры южных, юго-западных и западных направлений со скоростью ветра             5 % обеспеченности 5,0 м/с, реже дуют ветры северных направлений. Первые заморозки начинаются в конце сентября. В конце октября осуществляется переход среднегодовых температур воздуха через ноль к отрицательным. Средняя многолетняя влажность воздуха 56-85 %, наиболее сухих месяцев - 56 %. Сумма осадков изменяется от 437 мм (апрель-октябрь) до 209 (ноябрь-март) мм.

В таблицах 2.1-2.3 представлены средняя месячная и годовая температура воздуха, абсолютные минимум и максимум температур.

Таблица 2.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха (град. С) за период с 1981 по 2010 гг.

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-9,4
	-9,0
	-2,8
	5,1
	12,1
	16,5
	18,9
	16,2
	10,6
	4,4
	-3,1
	-7,6
	4,3


Таблица 2.2 - Абсолютный минимум температуры воздуха (°С)
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-41,4
	-33,6
	-29,2
	-16,8
	-3,6
	1,0
	5,3
	0,3
	-7,4
	-14,7
	-27,0
	-33,4
	-41,4

	1987
	2006
	1981
	1998
	2007
	1982
1983
	1986
	1989
	1996
	1982
	1984
	1997
	1987


Таблица 2.3 - Абсолютный максимум температуры воздуха (°С)
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	6,3
	6,6
	17,4
	26,4
	32,7
	33,9
	36,3
	36,6
	28,9
	22,5
	12,0
	9,3
	36,6

	2007
	1998
	2007
	2000
	2007
	2010
	1981
	2010
	1995
	1999
	2010
	2008
	2010


Абсолютная минимальная температура воздуха - минус 44,7 °С (1940).
Абсолютная максимальная температура воздуха - плюс 37,7 °С (1938).
Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца года - минус 15,1 °С (февраль).

Средняя максимальная температура воздуха наиболее тёплого месяца года - плюс 24,6 °С (июль).

Средняя месячная и годовая скорость ветра, повторяемость направлений ветра и штилей и расчётные скорости ветра по направлениям представлены в таблицах 2.4-2.6.
Таблица 2.4 - Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	2,5
	2,5
	2,5
	2,3
	2,3
	2,0
	1,8
	2,0
	2,2
	2,5
	2,5
	2,6
	2,3


Таблица 2.5 - Повторяемость направлений ветра и штилей (%)
	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	I
	6
	6
	8
	11
	25
	18
	18
	8
	14

	II
	6
	6
	10
	14
	24
	16
	16
	8
	16

	III
	7
	6
	8
	14
	24
	16
	17
	8
	14

	IV
	10
	10
	10
	10
	20
	14
	16
	10
	16

	V
	13
	10
	9
	9
	15
	14
	18
	12
	16

	VI
	15
	12
	9
	7
	14
	14
	16
	13
	22

	VII
	16
	10
	10
	10
	14
	11
	16
	13
	24

	VIII
	12
	11
	9
	8
	14
	15
	19
	12
	21

	IX
	10
	10
	8
	8
	19
	17
	16
	12
	16

	X
	8
	4
	5
	9
	22
	20
	21
	11
	11

	XI
	7
	5
	8
	10
	25
	20
	17
	8
	10

	XII
	7
	4
	9
	10
	25
	20
	17
	8
	11

	Год
	10
	8
	9
	10
	20
	16
	17
	10
	16


Таблица 2.6 - Расчётные скорости ветра по направлениям (м/с)
	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Январь
	2,5
	1,9
	2,2
	2,8
	3,4
	2,7
	2,7
	2,7
	2,2

	Июль
	2,5
	2,1
	2,2
	2,4
	2,4
	2,1
	2,3
	2,3
	2,3


Скорость ветра 5 % обеспеченности - 5 м/с. Коэффициент стратификации А - 140.
Поправка на рельеф местности - 1.
2.5.3. Состояние атмосферного воздуха в регионе и районе расположения объекта
К приоритетным загрязнителям атмосферного воздуха Ивановской области от промышленных предприятий и автотранспорта в соответствии с «Докладом о состоянии и об охране окружающей среды Ивановской области в 2018 году» относятся следующие химические вещества: взвешенные вещества, серы диоксид, азота диоксид, углерода оксид, сажа, бенз(а)пирен, марганец и его соединения, бензол, этилбензол, хром (VI), свинец и его соединения, формальдегид. Данные перечень потенциально вредных химических соединений от стационарных источников выбросов установлен в соответствии с утвержденными методиками и методологии оценки риска для 5 городов Ивановской области: г. Иваново, г. Кинешма, г. Шуя, г. Тейково, г. Вичуга.

В 2018 году контроль за качеством атмосферного воздуха в Ивановской области осуществлялся на 8 мониторинговых точках и постах наблюдения по сокращенной программе исследований.

В 2018 году на территории Ивановской области наблюдение за состоянием атмосферного воздуха продолжил Ивановский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС» с использованием постов:

- ПНЗ №1 расположен по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, 92;

- ПНЗ №2 расположен по адресу: г. Иваново, ул. Дзержинского, 16;

- ПНЗ г. Приволжск расположен по адресу: г. Приволжск, ул. Вознесенская, 82.

Согласно п. 2.2 РД 52.04.186-89 посты в г. Иваново расположены в тех жилых районах, где возможны наибольшие средние уровни загрязнения.

Станции 1 и 2 (г. Иваново) можно отнести к «городским фоновым». Это деление является условным, так как застройка и размещение предприятий не позволяют сделать четкого деления районов. Станция в г. Приволжск относится к категории «городская фоновая».

Анализ качества атмосферного воздуха на территории Ивановской области, а также интенсивность его загрязнения показывают относительную стабильность сложившейся ситуации.

Сведения о состоянии загрязнения природной среды на территории городского округа Иваново и г. Приволжска приведены в таблице 2.7.
Таблица 2.7 - Сведения о состоянии загрязнения природной среды на территории городского округа Иваново и г. Приволжска
	№ поста наблюдения
	Наименование вещества
	Исследовано проб всего (абс.)
	В том числе

	
	
	
	До 1,0 ПДК
	1,1-2,0 ПДК
	2,1-5,0 ПДК
	>5,1 ПДК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	В целом по городу Иваново
	Взвешенные вещества
	1794
	1518
	276
	-
	

	
	Бенз(а)пирен
	12
	12
	-
	-
	

	
	Диоксид серы
	897
	897
	-
	-
	

	
	Оксид углерода
	1794
	1794
	-
	-
	

	
	Диоксид азота
	1794
	522
	1236
	36
	

	
	Оксид азота
	1794
	1548
	246
	-
	

	
	Фенол
	1794
	1696
	98
	-
	

	
	Формальдегид
	1794
	1620
	174
	-
	

	
	Свинец
	12
	12
	
	
	

	
	Никель
	12
	12
	
	
	

	
	Медь
	12
	12
	
	
	

	
	Железо
	12
	12
	
	
	

	
	Марганец
	12
	12
	
	
	


	
	Хром
	12
	12
	
	
	

	
	Цинк
	12
	12
	
	
	

	
	Кадмий
	12
	12
	
	
	

	
	Кобальт
	12
	12
	
	
	

	В целом по городу Приволжск
	Диоксид азота
	720
	597
	123
	
	

	
	Оксид азота
	720
	621
	99
	
	

	
	Диоксид серы
	720
	720
	-
	
	

	
	Оксид углерода
	720
	720
	-
	
	

	
	Взвешенные вещества
	720
	596
	124
	
	


Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в г. Приволжск и в г. Иваново представлены в таблицах 2.8 и 2.9 соответственно.

Таблица 2.8 - Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в г. Приволжск
	Пост наблюдения
	Перечень веществ, контролируемых на посту наблюдения
	Среднегодовая концентрация, мг/м3

	1
	2
	3

	В целом по городу Приволжск
	Диоксид азота
	0,037

	
	Оксид азота
	0,037

	
	Диоксид серы
	0,008

	
	Оксид углерода
	1,0

	
	Взвешенные вещества
	0,130

	
	Диоксид азота
	0,037


Таблица 2.9 - Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в г. Иваново

	Пост наблюдения
	Перечень веществ, контролируемых на посту наблюдения
	Среднегодовая концентрация, мг/м3

	1
	2
	3

	ПНЗ-1
	Взвешенные вещества
	0,160

	
	Диоксид серы
	0,009

	
	Оксид углерода
	1,2

	
	Диоксид азота
	0,060

	
	Оксид азота
	0,057

	
	Фенол
	0,004

	
	Формальдегид
	0,010

	ПНЗ-2
	Взвешенные вещества
	0,142

	
	Оксид углерода
	1,0

	
	Диоксид азота
	0,051

	
	Оксид азота
	0,047

	
	Фенол
	0,003

	
	Формальдегид
	0,010

	
	Свинец
	0,01

	
	Никель
	0,01

	
	Медь
	0,01

	
	Железо
	1,20

	
	Марганец
	0,02

	
	Хром
	<0,01

	
	Цинк
	0,02

	
	Кадмий
	не обн.

	
	Кобальт
	<0,01


ФГБУ «Центральное УГМС» рассчитывает фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по экспериментальным данным.

В рассматриваемом районе наблюдений не проводиться. Приведённые выше значения концентраций принимаются согласно РД 52.04.186-89, М., 1991 г. и «Фоновые концентрации для городов и посёлков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы», СПб, 2009 г.

В соответствии с письмом № 05/245 от 29.06.2019 г., выданным Ивановским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиалом ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в г. Заволжск значения фоновых концентраций устанавливаются для следующих веществ: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, бенз/а/пирен, сероводород (таблица 2.10). Фон установлен согласно РД 52.04.186-89, М., 1991 г. и действующими временными рекомендациями «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы», Спб., 2018. Анализируя расчётные концентрации загрязняющих веществ, можно сделать вывод, что превышения соответствующих гигиенических нормативов нет (кратность превышения варьируется в диапазоне 0,036 - 0,5 долей ПДКмр).

Таблица 2.10 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ

	Загрязняющее вещество
	Фоновые концентрации, мг/м3
	ПДК мр, мг/м3
	Кратность превышения

	1
	2
	3
	4

	Диоксид азота
	0,076
	0,2
	0,38

	Оксид азота
	0,048
	0,4
	0,12

	Оксид углерода
	2,3
	5,0
	0,46

	Диоксид серы
	0,018
	0,5
	0,036

	Формальдегид
	0,020
	0,05
	0,4

	Бенз/а/пирен
	2,0-10-6
	1-10-6
	0,5

	Сероводород
	0,003
	0,008
	0,375


Исследования качества атмосферного воздуха места непосредственно на территории участка, проведены аккредитованной испытательной лабораторией федерального государственного бюджетного учреждения государственная станция агрохимической службы «Костромская».

Выбор показателей качества атмосферного воздуха основан на данных государственных докладов о состоянии окружающей среды в Ивановской области, в котором указаны приоритетные загрязнители атмосферного воздуха и с учётом возможных специфических загрязняющих веществ, характерных для проектируемого производства (Доклад «О состоянии и об охране окружающей природной среды Ивановской области в 2018 году» (подготовлен Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области, Иваново, 2019) и приведены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 – Качество атмосферного воздуха на территории исследуемого объекта

	Ингредиент
	Концентрация вещества в атмосферном воздухе, мг/м3, доли ПДКмр
	ПДК мг/м3

	1
	2
	3
	4

	Азота диоксид
	<0,02
	0,1
	0,2

	Азота оксид
	<0,03
	0,08
	0,4

	Серы диоксид
	<0,025
	0,05
	0,5

	Сероводород
	<0,004
	0,5
	0,008

	Аммиак
	<0,02
	0,1
	0,2

	Взвешенные вещества
	<0,075
	0,15
	0,5

	Фенол
	<0,0015
	0,15
	0,01

	Углерода оксид
	<2,3
	0,46
	5,0

	Формальдегид
	0,004
	0,08
	0,05

	Метан
	<25
	0,5
	50,0

	У/в предельные С1-С5
	27,0
	0,14
	200

	У/в предельные С6-С10
	33,1
	0,66
	50,0

	У/в предельные С12-С19
	<0,5
	0,5
	1,0


Приведенные данные свидетельствуют о том, что качество атмосферного воздуха в районе размещения объекта соответствует требованиям – концентрации всех контролируемых показателей ниже ПДКмр (ОБУВ).
2.5.4. Гидрография района
Размещение рек по территории области довольно равномерное (рис. 22). Истоки их находятся в межморенных западинах, обычно занятых болотами или озёрами. Все реки области относятся к бассейну р. Волги, которая делит область на две неравные части: меньшую северную и большую южную. На крайнем юге области протекает вторая по морфометрическим данным после Волги река Клязьма. Обе упомянутые реки имеют резко выраженный асимметричный бассейн: левые, текущие с севера притоки, длиннее и многоводнее правых. Все реки Ивановской области относятся к равнинному типу с малым уклоном и спокойным течением (скорость течения 0,1-0,15 м/с), для них характерно преобладание снегового питания.

Формирование качества поверхностных вод водотоков и водоемов Ивановской области является примером сочетания природных и антропогенных условий и факторов.

К первым относятся природно-климатические условия, особенности почвогрунтов, гидрология водных объектов, природные качества и свойства водной среды.

Природно-климатические условия определяют резко выраженный температурный режим водоемов. Как следствие этого изменяется ход внутриводоемных процессов, снижаются биохимические процессы окисления органических веществ и интенсивность минерализации. 

Площадь водосбора рек Ивановской области представляет собой преимущественно плоскую песчаную равнину с большим количеством мелких озер, торфяных болот. Имеет место карстовые явления в виде воронок, провалов и впадин карстовых озер. В северозападной и южной частях области дренаж почв слабый, отмечается высокая заболоченность. Многие болота содержат значительные запасы торфа.

Реки Ивановской области характеризуются небольшой глубиной и малой скоростью течения. Средняя глубина р. Волга по фарватеру составляет 10 м.

Природные особенности формирования вод приводят к тому, что все реки Ивановской области отличаются повышенной цветностью, высоким содержанием биогенных элементов: азота и фосфора, повсеместным наличием железа, марганца, меди и цинка.

Цветность, как правило, связана с наличием гуминовых соединений. Величина цветности зависит от геологических условий, размера торфяников в бассейне водного объекта.

Сверхнормативное содержание марганца и железа отмечено на всех водосборах, причиной такого содержания данных компонентов является разгрузка болотных вод, размыв обрушающихся берегов, процесс разложения водной растительности.

За качеством воды Горьковского водохранилища в границах Ивановской области и реки Теза наблюдение осуществляет ФГБУ «Верхне-Волжскводхоз». По данным проведенных исследований проб воды р. Волга (Горьковское водохранилище) среднегодовая величина БПК-5 составляет 2,11 мг/л, среднегодовая концентрация аммонийного азота составляет 0,37 мг/л. Среднегодовые концентрации биогенных загрязняющих веществ в воде р. Волга (Горьковское водохранилище) следующие: фосфатов - 0,115 мл/л, нитратов - 1,335 мг/л. В районе г. Наволоки качество воды в р.

Волга по УКИВЗ составляет 3,26 (класс и разряд качества 3Б), т.е. очень загрязненная.

Определяющим фактором антропогенного воздействия на качество поверхностных вод является сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод практически во все водотоки - большие и малые. Основными «загрязнителями» являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства и неорганизованные поверхностные стоки с загрязненных территорий.

Ближайшими водными объектами по отношению к рассматриваемому объекту является р. Волга, которая по отношению к участку располагается в 400 м (300 м на юго- восток от центральной проходной бывшего Заволжского химического завода). 

Рассматриваемый объект не находятся в водоохранной зоне р. Волга, размер которой в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса РФ составляет 200 м (водоохранные зоны указаны в графическом приложении к отчету ИЭИ).

Гидрологическая характеристика р. Волги

Длина 3530 км (до постройки водохранилищ 3690 км). Площадь бассейна 1360 тыс. км2. Речная система бассейна Волги включает 151 тыс. водотоков (реки, ручьи и временные водотоки) общей протяжённостью 574 тыс. км. Бассейн Волги простирается от Валдайской и Среднерусской возвышенностей на западе, до Урала на востоке.
Основное питание Волги осуществляется снеговыми (60% годового стока), грунтовыми (30%) и дождевыми (10%) водами. Естественный режим характеризуется весенним половодьем (апрель - июнь), малой водностью в период летней и зимней межени и осенними дождевыми паводками (октябрь).

Каскады водохранилищ на реке Волга С учетом построенных водохранилищ, р. Волгу можно разделить на 11 участков:

-от истока до Верхневолжского гидроузла; 

-от Верхневолжского гидроузла до г. Твери;

 -Иваньковское водохранилище;

-Угличское водохранилище;

-Рыбинское водохранилище;

-Горьковское водохранилище;

-Чебоксарское водохранилище;

-Куйбышевское водохранилище;

-Саратовское водохранилище;

-Волгоградское водохранилище;

-от Волгоградского гидроузла до устья. 

Водный баланс бассейна Волги до Волгограда (по данным Росгидромета) в среднем за многолетний период составляет: осадки 662 мм, или 900 км³ в год, речной сток 187 мм, или 254 км³ в год, испарение 475 мм, или 646 км³ в год. Наибольшая годовая амплитуда уровня воды на р. Волге (г. Астрахань) составляет 4,45 м, а на Волго-Каспийском канале в 137 км ниже Астрахани – 1,14 м. В меженный период уровни практически стабильные, зависимость от режима работы Волгоградской ГЭС незначительная. В среднем же амплитуда уровней на канале находится в пределах 0,5-0,7 м. Ледостав в дельте реки неустойчивый. По среднемноголетним данным ледостав на реке наступает 14-15 декабря. Очищение ото льда происходит в период с 25 марта - 9 апреля. В отдельные годы зимнего ледостава на нижнем участке не бывает совсем. Особенностью зимнего режима водотоков дельты являются частые нарушения ледостава, которые обычно наблюдаются в начале зимы. Подвижек льда перед вскрытием не происходит.

От ледового покрова р. Волга свободна в районе г. Волгограда в среднем 224 суток в районе г. Астрахани - 260 суток. При высоких весенних половодьях уровень воды в районе г. Волгограда повышается на 8 - 9 м, в районе г. Астрахань на 5 - 5,5 м. Продолжительность половодья 1,5-2 месяца, с середины апреля до июня. Спад половодья, как правило, происходит довольно резко, в течение 10-12 дней и лишь в отдельные многоводные годы длится до 20, а иногда и более суток. Интенсивность спада определяется величиной сбросов воды через Волгоградский гидроузел, достигающих весной 30 тыс. м 3 /с и снижающихся в межень до 4 тыс. м3/с.

Окисляемость воды в р. Волга находится в пределах 4-6 мг О2/л, т. е. она незначительна, и лишь на спаде половодья, когда в р. Волгу стекает с поймы значительное количество вод, богатых органикой, она повышается до 10 мг О2/л. Весной окисляемость изменяется в пределах 10-18 мг О2/л, что еще допустимо для рыбохозяйственных водоемов. Однако после половодья окисляемость достигает значений 20 мг О2/л и выше, т. е. вода становится сильно загрязненной органическими веществами. Такие концентрации сохраняются даже поздней осенью. Содержание нитритов в период половодья во всех водоемах не превышает ПДК, низкими они оставались в р. Волга с апреля по октябрь. После половодья концентрация нитритов, как показателя свежего органического загрязнения, повышается до 0, 2 мг О2/л, т. е. достигал значений ПДК. Содержание аммонийного азота в водах р. Волги было в пределах 0, 02-0, 05 мг/л, т. е. очень низким. Содержание хлоридов изменяется за весь период и во всех водоемах в узких пределах от 20 до 24 мг/л. В отличие от этого, содержание сульфатов изменяется в очень широких пределах: от 10 до 500 мг/л и более. Весной и осенью содержание кислорода в р. Волга 9, 2 - 11, 4 мг/л.

Оценка качества воды в р. Волга проводилась аккредитованным испытательным центром «Качество» при ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет», результаты представлены в таблице 2.12.

Таблица 2.12 - Количественный и качественный состав воды природной из р. Волга

	Наиме

нова

ние показателя
	Результат, мг/дм3
	ПДК мг/дм

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	рН, отн.ед.
	8,02
	8,09
	8,06
	7,99
	8,05
	8,14
	8,11
	8,05
	8,15
	6-8

	Взв. в-ва
	<3
	159
	22,9
	<3
	14,10
	56,8
	9,0
	54,4
	212
	+0,25

	Сух. ост
	95
	118
	105
	52
	64
	80
	155
	168
	56
	1000

	Хлорид-ион
	12,3
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	300

	Сульфат-ион
	22,9
	12,2
	13,2
	13,0
	13,2
	12,7
	12,3
	12,4
	12,7
	100

	Нитрат-ион
	1,93
	1,58
	2,92
	1,17
	1,26
	3,25
	1,8
	2,2
	2,74
	40

	Нитрит-ион
	0,031
	0,043
	0,091
	0,045
	0,028
	0,071
	0,031
	0,04
	0,031
	0,08

	Общ. фосфор (на РО43')
	5,3
	4,02
	2,55
	4,98
	3,45
	1,52
	2,65
	2,6
	3,25
	0,15 (по Р) - олиг.;
0,2 (по Р) - эвтроф.

	Аммоний ион
	0,37
	0,32
	0,23
	0,35
	0,3
	0,54
	0,5
	0,36
	0,52
	0,4

	Раств. кислород
	7,71
	7,48
	9,62
	8,06
	7,68
	7,89
	7,53
	7,13
	7,43
	> 6

	ХПК
	15,0
	11,0
	<5
	13,8
	17,10
	13,3
	29,8
	31,6
	57,2
	15,0

	БПК5
	4,61
	4,14
	<0,5
	3,85
	5,13
	4,08
	8,15
	8,24
	12,43
	<2,1

	Фенолы
	<0,0002
	0,001

	НП
	0,096
	0,37
	0,041
	0,13
	0,18
	<0,020
	0,040
	0,093
	0,05

	Cu
	<0,01
	0,013
	<0,01
	0,001

	Zn
	0,0077
	<0,004
	0,0058
	<0,004
	0,010
	<0,004
	<0,004
	0,007
	0,018
	0,01

	Ni
	<0,015
	0,039
	<0,015
	0,01

	Fе
	0,44
	0,36
	0,39
	0,30
	0,32
	0,34
	0,3
	0,44
	0,48
	0,1

	Мn
	0,015
	0,045
	0,088
	0,045
	0,036
	0,066
	0,069
	0,097
	0,11
	0,01


Для оценки состояния водных объектов применяется комплексная оценка загрязнённости вод по гидрохимическому индексу загрязнённости воды (ИЗВ).

Классы качества по ИЗВ рассчитывается как сумма приведённых к ПДК фактических значений 6 основных показателей качества воды по формуле 1 и в зависимости от полученного значения водные объекты классифицируются по степени загрязнения.
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где Ci - среднее значение определяемого показателя за период наблюдений (при гидрохимическом мониторинге это среднее значение за год); 

ПДКi - предельно-допустимая концентрация для данного загрязняющего вещества.

Характеристики интегральной оценки качества воды представлены в таблице 2.13. 
Таблица 2.13 - Характеристики интегральной оценки качества воды

	ИЗВ
	Класс качества воды
	Оценка качества (характеристика) воды

	1
	2
	3

	Менее и равно 0,2
	I
	Очень чистые

	Более 0,2 - 1
	II
	Чистые

	Более 1 - 2
	III
	Умеренно загрязнённые

	Более 2 - 4
	IV
	Загрязнённые

	Более 4 - 6
	V
	Грязные

	Более 6 - 10
	VI
	Очень грязные

	Свыше 10
	VII
	Чрезвычайно грязные


Индексы загрязнения воды сравнивают для водных объектов одной биогеохимической провинции и сходного типа, для одного и того же водотока (по течению, во времени, и так далее). В число шести основных, так называемых «лимитируемых» показателей, при расчёте ИЗВ входит в обязательном порядке значение БПК5, а также значения ещё 5 показателей, являющихся для данного водного объекта наиболее неблагополучными, или которые имеют наибольшие приведённые концентрации (отношение Ci/ПДКi).

Для расчёта ИЗВ показатели выбираются независимо от лимитирующего признака вредности, однако при равенстве приведённых концентраций предпочтение отдаётся веществам, имеющим санитарно-токсикологический признак вредности (как правило, такие вещества обладают относительно большей токсичностью).

Для исследуемого водного объекта учитывались показатели, превышавшие ПДК.

Данные по качеству воды приведены в таблице 2.14.

Таблица 2.14 - Характеристика качества воды в р. Волга

	Наименование реки
	ИЗВ

	р. Волга
	Класс качества и оценка качества воды

	
	Более 10/УИ
	Чрезвычайно грязная


Полученные результаты показывают, что р. Волга относиться к классу чрезвычайно грязная. Основной вклад в химическое загрязнение воды в реки вносит медь и БПК5.

2.5.5. Гидрогеологические условия района
Для оценки экологического состояния грунтовых на рассматриваемом участке было проведено геоэкологическое опробование грунтовых вод. Химический состав грунтовых вод представлен в таблице 2.15 (количественный химический анализ проведён испытательным центром «Качество» ФГБОУВПО «ИГХТУ»).

Таблица 2.15 - Химический состав грунтовых вод
	Наименование показателя
	Концентрация, мг/л
	Норматив, мг/л
	Критерий оценки (согласно табл. 4.4 СП 11-102-97)

	
	Скв. № 2 - глубина 3,0 м
	Скв. № 3 - глубина 3,2 м
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	рН, ед, рН
	7,31
	7,72
	6-9
	Зона экологического бедствия

	Фенолы летучие
	<0,0002
	<0,0002
	0,0001
	

	Нефтепродукты
	11,13
	0,093
	0,1
	

	Медь
	0,023
	0,018
	1,0
	

	Цинк
	1,29
	1,23
	5,0
	

	Никель
	0,091
	0,06
	0,1
	

	Железо общ.
	105
	91
	0,3
	

	Марганец
	0,6
	0,21
	0,1
	

	Кадмий
	<0,005
	<0,005
	0,001
	

	Свинец
	0,039
	0,033
	0,01
	

	Ртуть
	<0,00005
	<0,00005
	0,0005
	


Анализ таблицы 2.15 позволяет сделать вывод о том, что качество грунтовых вод не соответствует экологическим нормам (зона экологического бедствия). Основной вклад вносит железо, марганец, нефтепродукты и свинец.

Следовательно, можно сделать вывод, объект наносит существенный ущерб грунтовым водам и как следствие р. Волга. Таким образом, для защиты подземных горизонтов от существенного загрязнения необходима рекультивация с обязательным контролем качества подземных вод как в период проведения рекультивационных мероприятий, так и после, а при разработке проектной документации необходимо предусмотреть обязательный экологический мониторинг.

Также испытательным центром «Качество» ФГБОУВПО «ИГХТУ» была оценена токсичность грунтовых вод методом биотестирования. Результаты показали, что грунтовая вода не оказывает острого токсического действия на тест-объекты.

2.5.6. Инженерно-геологические процессы
На основании пространственной изменчивости частных значений показателей физических свойств грунтов, определенных лабораторными методами, в соответствии с ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 25100-2011, СП 22.13330.2016, с учетом данных о геологическом строении, литологических особенностях, на участке проектирования выделено 2 слоя и 4 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):

Слой 1 техногенные грунты представлены масляными отходами, песком, суглинками, со строительным мусором и шламом. Мощность изменяется от 0,10 до 1,20 м;
Слой 2 – почвенно-растительный слой суглинистого, супесчаного состава. Мощность изменяется от 0,05 до 0,10 м;

ИГЭ-1 – глина коричневая, легкая, полутвердой консистенции с прослоями песка. Мощность изменяется от 0,20 до 8,80 м;

ИГЭ-2 – глина коричневая, легкая, тугопластичной консистенции с прослоями песка. Мощность изменяется от 2,20 до 11,20м;

ИГЭ-3 – суглинок полутвердой консистенции. Мощность изменяется от 0,80 до 8,25 м; 

ИГЭ-4 –песок средней крупности, водонасыщенный, средней плотности, неоднородный. Мощность изменяется от 0,20 до 11,10м.

Среди признаков современных инженерно-геологических процессов и явлений на территории исследуемой площадки, отрицательно влияющих на условия эксплуатации проектируемых сооружений, согласно СП 115.13330.2016 (опасных природных воздействий), как-то: оползней, осыпей, карстов и др. не наблюдалось, однако следует выделить: площадную и линейную эрозию рельефа «слабой до средней интенсивности» вызванную техногенным вмешательством.

Изменение морфологии поверхности (рельефа), нарушение целостности почвенного и растительного покрова неизбежно приводит к возникновению новых и активизации уже развивающихся опасных экзогенных геологических процессов и гидрологических явлений, связанных с нарушением условий и режима поверхностного и подземного стока, дренируемости осваиваемой территории, изменением физико-механических свойств грунтов.

При эрозии резко ухудшаются водно-физические свойства поверхностного слоя, что значительно сокращает их способность быстро поглощать и удерживать воду осадков.

Следствием прямого техногенного воздействия является образование техногенной (антропогенной) коры выветривания. Она формируется благодаря разупрочнению, дезинтеграции и изменению состава пород. Выветривание наблюдается в бортах отвалов. 
2.5.7. Растительный и животный мир
Растительный мир

Заволжский район – один из наиболее лесных в регионе. Из растительных комплексов на территории Заволжского района распространены, в основном, леса различного типа. Преобладают вторичные березовые, осиновые, а также смешанные березово-еловые леса, местами сохранились сосняки и старовозрастные ельники.

Лесные массивы прорежены рубками. Лесопокрытые площади и их сокращение в последнее время представлены на соответствующих картосхемах. Значительная часть района представлена сельскохозяйственными землями. При этом высока доля заброшенных сельхозугодий, находящихся на разных этапах зарастания.

На территории Заволжского района произрастают 25 видов растений, занесенных в Красную книгу Ивановской области (Красная книга. Том 2).

Сосудистые растения (tracheophyta) Заволжского р-на, занесённые в Красную книгу Ивановской области:

-ГРОЗДОВНИК ПОЛУЛУННЫЙ, или КЛЮЧ-ТРАВА Botrichium lunaria (L.) Swatz. Семейство Ужовниковые – Ophioglossaceae. Встречается одиночными экземплярами и мелкими группами, редко. Образцы из Заволжского р-на хранятся в гербарии Плёсского музея-заповедника;

- УЖОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ Ophioglossum vulgatum L. Семейство Ужовниковые – Ophioglossaceae. Встречается одиночными экземплярами небольшими группами;

- ПИХТА СИБИРСКАЯ Abies sibirica Ledeb. Cемейство Сосновые – Pinaceae. В Ивановской области встречается на югозападной границе ареала, на севере Заволжского района;

- КОРОТКОНОЖКА ЛЕСНАЯ Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. Семейство Злаки (Мятликовые) – Gramineae (Poaceae). В Ивановской области вид находится на северной границе ареала. Обнаружен в долине Волги в Заволжском районе;

- МАННИК ДУБРАВНЫЙ Glyceria nemoralis (Uechtr.) Uechtr. et Koern. Семейство Злаки (Мятликовые) – Gramineae (Poaceae). Произрастает в долине р. Волги на территории Вичугского, Заволжского и Приволжского районов;

- МАННИК ЛИТОВСКИЙ Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski Семейство Злаки (Мятликовые) – Gramineae (Poaceae). В Ивановской области известно единственное местонахождение вида в Заволжском районе. Отмечен в прибрежье Горьковского водохранилища в устье р. Меры;

- ПУШИЦА ШИРОКОЛИСТНАЯ Eriophorum latifolium Hoppe Семейство Осоковые – Cyperaceae. в Заволжском районе отмечены малочисленные популяции, занимающие небольшие по площади территории (6–20 м2);

- ЛУК ОГОРОДНЫЙ Allium oleraceum L. Семейство Лилейные – Liliaceae. В Ивановской области известны единичные местонахождения вида в долине реки Волги (Приволжский, Заволжский районы);

- БРОВНИК ОДНОКЛУБНЕВЫЙ Herminium monorchis (L.) R. Br. Семейство Орхидные – Orchidaceae. Обнаружен в Заволжском и Приволжском районах;

- ДРЕМЛИК БОЛОТНЫЙ Epipactis palustris (Mill.) Crantz. Cемейство Орхидные – Orchidaceae. Обнаружен на болотах в Заволжском районе;

- КОКУШНИК ДЛИННОРОГИЙ, или КОКУШНИК КОМАРНИКОВЫЙ Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. Семейство Орхидные – Orchidaceae. В Ивановской области встречается изредка по всей территории. Достоверно известен из Фурмановского, Кинешемского, Южского, Заволжского районов;

- КИРКАЗОН ЛОМОНОСОВИДНЫЙ Aristolochia clematitis L. Cемейство Кирказоновые – Aristolochiaceae. В долине р. Волги после создания Горьковского водохранилища стал крайне редок, в большинстве прежних местонахождений исчез;

- СМОЛЕВКА ПРОСТЕРТАЯ Silene procumbens Murr. Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae. В Ивановской области отмечался на наносных песках берегов р. Волги и островов (Заволжский, Юрьевецкий районы). В долине р. Волги вид, вероятно, исчез в результате затопления местообитаний после строительства Горьковского водохранилища;

- ЛУННИК МНОГОЛЕТНИЙ Lunaria rediviva L. Семейство Крестоцветные – Сruciferae (Brassicaceae). В Ивановской области отмечен только в долине р. Волги на территории Вичугского, Заволжского и Приволжского районов;

- РЕЗУХА ПОВИСЛАЯ Arabis pendula L. Семейство Крестоцветные – Сruciferae (Brassicaceae). Растет в долинах рек Волги (включая ее притоки);

- МОРОШКА ПРИЗЕМИСТАЯ Rubus chamaemorus L. Семейство Розоцветные – Rоsасеае. В Ивановской области находится близ южной границы ареала. Явно тяготеет к наиболее увлажненным по количеству атмосферных осадков территориям;

- ФИАЛКА ХОЛМОВАЯ Viola collina Bess. Семейство Фиалковые – Violaceae. Обнаружен в долинах рек Волги (включая ее притоки Кистегу, Меру);

- ПУСТОРЕБРЫШНИК ОБНАЖЕННЫЙ Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin Семейство Зонтичные (Сельдерейные) – Umbelliferae (Apiaceae). Встречается в долине р. Волги и низовьях ее притоков;

- СИНЕГОЛОВНИК ПЛОСКОЛИСТНЫЙ Eryngium planum L. Семейство Зонтичные (Сельдерейные) – Umbelliferae (Apiaceae). Единичные местонахождения известны в долине р. Волги.

 -ВОРОБЕЙНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ Lithospermum officinale L. Семейство Бурачниковые – Boraginaceae. По склонам долин реки Волги;

- ПУПОЧНИК ПОЛЗУЧИЙ Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank Семейство Бурачниковые – Boraginaceae. В Ивановской области находится на северной границе ареала. Обнаружен только в долине р. Волги в Заволжском и Приволжском районах на трех небольших участках.;

- КРЕСТОВНИК ЭРУКОЛИСТНЫЙ Senecio erucifolius L. Семейство Сложноцветные (Астровые) – Compositae (Asteraceae). В Ивановской области встречается в Кинешемском, Заволжском районах небольшими группами;

- ПОСКОННИК КОНОПЛЁВЫЙ Eupatorium cannabinum L. Семейство Cложноцветные (Астровые) – Compositae (Asteraceae). Встречается преимущественно в долине р. Волги.

Флора участка

Территория располагается на участке выполаживания склона верхней террасы долины р. Волга и представляет собой древесные насаждения. В основном это берёзово-осиновое мелколесье с развитым подлеском (рябина, клён канадский, малина, бересклет бородавчатый). Вокруг произрастают отдельные старые фаутные берёзы и единичные усыхающие осины. При проведении работ эти деревья будут не только создавать помеху их производству, но и могут быть опасны для людей. Деревья очень старые, в неудовлетворительном состоянии и их сохранение нецелесообразно. Под пологом травянистый покров слаборазвит, представлен участками сныти и хвоща с проективным покрытием менее 50%. Вследствие обваловки мест расположения котлована вокруг их территория переувлажнена и грунт пропитан содержимым котлована.

Непосредственно вокруг котлована в понижении обваловки растительность отсутствует.

На прилегающих открытых участках развита луговая растительность – злаки (лисохвост, тимофеевка луговая, пырей ползучий), клевер. Имеются участки бурьянистой растительности (полынь, пижма). Местами произрастает опасное карантинное растение – борщевик Сосновского.

По сравнению с естественными биоценозами, относительно ненарушенными в подобных ландшафтах, растительность данного участка сильно трансформирована и обеднена. Редких и охраняемых видов растений на участке не произрастает, фитоценозы не представляют интереса для охраны.

На территории Ивановской области обитает 53 вида млекопитающих, из них 20 видов относятся к объектам охоты, 250 видов птиц (191 вид гнездится, 4 вида зимующих, 26 видов отмечаются только во время миграций, 1 вид летает, но не размножается, отмечены залёты 28 видов). 60 видов относятся к объектам охоты.

В водоёмах Ивановской области обитает 43 вида рыб, относящихся к 13 семействам. На территории области обитает 9 видов земноводных и 5 видов пресмыкающихся.

Наиболее многочисленной группой животных являются насекомые. На территории Ивановской области обитает, ориентировочно, 100-120 тысяч видов насекомых, а также другие наземные и водные беспозвоночные.

В Красную книгу РФ (2001) занесены 2 вида млекопитающих (выхухоль, гигантская вечерница), 16 видов птиц (чернозобая гагара, черный аист, пискулька, скопа, большой подорлик, малый подорлик, беркут, орлан-белохвост, змееяд, сапсан, филин, большой кроншнеп, кулик-сорока, средний пестрый дятел, серый сорокопут, белая лазоревка), 4 вида рыб (кумжа, или ручьевая форель, европейский хариус, русская быстрянка, обыкновенный подкаменщик), 5 видов насекомых (жужелица Менетрие, восковик- отшельник, шмель изменчивый, Мнемозина, или черный аполлон, обыкновенный аполлон). В Красную книгу Ивановской области (2017) внесены 195 видов животных, в том числе 2 вида моллюсков, 95 видов насекомых, 2 вида миног, 12 видов лучепёрых рыб, 2 вида земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 72 вида птиц, 7 видов млекопитающих.

Животный мир Заволжского района

Из видов животных, занесенных в Красную книгу Ивановской области на территории Заволжского района отмечены 27 видов (Красная книга. Том 1.). Ниже приводятся сведения о нахождении редких и охраняемых видов животных на территории Заволжского района:

Моллюски Заволжского р-на, занесённые в Красную книгу Ивановской области

В фауне Завожского района обитает 2 вида наземных брюхоногих моллюсков, занесенных в Красную книгу Ивановской области:

- ПСЕВДОТРИХИЯ РУБИГИНОЗА Pseudotrichia rubiginosa (Schmidt, 1853) Лёгочные моллюски — Pulmonata Семейство Клаузилииды — Clausiliidae. локальные популяции встречаются в Заволжском р-не (д. Корнилово);

- МАКРОГАСТРА ВЕНТРИКОЗА Macrogastra (Iphigena) ventricosa (Draparnaud, 1801) Лёгочные моллюски — Pulmonata Семейство Гигромииды — Hygromiidae. В Ивановской области локальная популяция встречается в Заволжском районе (д. Корнилово).

Миноги Заволжского р-на, занесённые в Красную книгу Ивановской области:

- ЕВРОПЕЙСКАЯ РУЧЬЕВАЯ МИНОГА Lampetra planeri Bloch, 1784 Отряд Миногообразные — Petromyzoniformes Семейство Миноговые — Petromyzontidae В Ивановской области обитает только в некоторых малых реках (Шохна, Локша, Кистега, Ценцы).

Рыбы Заволжского р-на, занесённые в Красную книгу Ивановской области

В фауне Заволжского района отмечено обитание1 включен в Красную книгу России и 4 включены в Красную книгу Ивановской области.

СТЕРЛЯДЬ Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758. Семейство Осетровые, отряд

Осетрообразные, класс Костные рыбы. Вид включен в Приложение II Бернской конвенции, Приложение II СИТЕС, в Красную книгу Ивановской области (категория 2 – сокращающиеся в численности). Распространен по акватории реки Волга в границах района, отмечались единичные экземпляры. Часть группировки изымается в результате браконьерства.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ХАРИУС Thymallus thymallus Linnaeus, 1758. Семейство Хариусовые,

отряд Лососеобразные, класс Костные рыбы. Вид включен в Приложение II Бернской конвенции, Красную книгу России (категория 2 – сокращающийся в численности), в Красную книгу Ивановской области (категория 1 – находящиеся под угрозой исчезновения). Населяет быстротекущие реки Заволжского и Кинешемского районов.

Распространен локально, в местах обитания численность не высокая. Нуждается в мероприятиях по защите чистоты водотоков и борьбе с браконьерством (подвергается вылову в результате любительского и промышленного рыболовства).

ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОДКАМЕНЩИК Cottus gobio Linnaeus, 1758 Отряд Скорпенообразные — Scorpaeniformes Семейство Керчаковые — Cottidae. В Ивановской области обитание подтверждено для двух рек (Локша, Шохна), расположенных на территории Заволжского района.

РЕЧНОЙ УГОРЬ Anguilla anguilla Linnaeus, 1758 Отряд Угреобразные — Anguilliformes. Семейство Речные угри — Anguillidae. Факты обнаружения известны в пределах акватории Горьковского водохранилища на территории Заволжского района.

Птицы Заволжского р-на, занесённые в Красную книгу Ивановской области:

- ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН Cygnus суgnus (Linnaeus, 1758) Отряд Гусеобразные — Anseriformes Семейство Утиные — Anatidae. Во время миграций на территории Ивановской области отмечается на Горьковском водохранилище и его отрогах, весенний пролет наблюдается во вторую половину апреля — первую половину мая;

- ЛЕБЕДЬ-ШИПУН Cygnus olor (Gmelin, 1789) Отряд Гусеобразные — Anseriformes Семейство Утиные — Anatidae. Во время миграций на территории Ивановской области отмечается на Горьковском водохранилище;

- БЕЛОГЛАЗАЯ ЧЕРНЕТЬ Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) Отряд Гусеобразные — Anseriformes Семейство Утиные — Anatidae. небольшую стайку на русловой части Горьковского водохранилища отмечал Ю.Н. Герасимов;

- ЛУТОК Mergus albellus Linnaeus, 1758 Отряд Гусеобразные — Anseriformes Семейство Утиные — Anatidae. На пролете отмечается на Горьковском водохранилище и его отрогах;

- БОЛЬШОЙ КРОХАЛЬ Mergus merganser Linnaeus, 1758 Отряд Гусеобразные — Anseriformes Семейство Утиные — Anatidae. На пролете отмечается на Горьковском водохранилище и его отрогах;

- ПОЛЕВОЙ ЛУНЬ Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) Отряд Соколообразные — Falconiformes Семейство Ястребиные — Accipitridae. В последнее время начал селится на зарастающих вырубках;

- ОБЫКНОВЕННАЯ ПУСТЕЛЬГА Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Отряд Соколообразные — Falconiformes Семейство Соколиные — Falconidae. Встречается по всей территории Ивановской области, но в последние годы численность значительно сократилась, большинство оптимальных местообитаний остается незаселенным;

- МАЛЫЙ ЗУЕК Charadrius dubius Scopoli, 1786 Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes Семейство Ржанковые — Charadridae. Поселяется на отмельных участках побережья Горь- ковского водохранилища;

- КЛИНТУХ Columbia oenas Linnaeus, 1758 Отряд Голубеобразные — Columbiformes Семейство Голубиные — Columbridae;

- ДОМОВЫЙ СЫЧ Athene noctua (Scopoli, 1769) Отряд Совообразные — Strigiformes Семейство Совиные — Strigidae. Есть непроверенные данные о встрече домового сыча в с. Новлянском;

- ВОРОБЬИНЫЙ СЫЧ Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) Отряд Совообразные — Strigiformes Семейство Совиные — Strigidae. Неоднократно регистрировался в окр. г.

Заволжска;

- ДЛИННОХВОСТАЯ НЕЯСЫТЬ Strix uralensis Pallas, 1771 Отряд Совообразные — Strigiformes Семейство Совиные — Strigidae. На территории Ивановской области распространен неравномерно, чаще встречается в лесах Заволжья;

- БОРОДАТАЯ НЕЯСЫТЬ Strix nebulosa J. R. Forster, 1772 Отряд Совообразные — Strigiformes Семейство Совиные — Strigidae. На территории Ивановской области в гнездовой период отмечался в Заволжье;

- ЛЕСНОЙ ЖАВОРОНОК Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Отряд Воробьинообразные — Passeriformes Семейство Жаворонковые — Alaudidae. На территории Ивановской области распространен очень неравномерно: отмечается на северо- востоке — в лесах Заволжья;

- ЛУГОВОЙ КОНЕК Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Отряд Воробьинообразные — Passeriformes Семейство Трясогузковые — Motacillidae. На территории Ивановской области распространен очень неравномерно: отмечается в северной части области (Приволжский, Заволжский, Комсомольский районы);

- ОБЫКНОВЕННЫЙ СВЕРЧОК Locustella naevia (Boddaert, 1783) Отряд Воробьинообразные — Passeriformes Семейство Славковые — Sylviidae. На территории Ивановской области регистрировалась в Заволжском районе;

- ЯСТРЕБИНАЯ СЛАВКА Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) Отряд Воробьинообразные — Passeriformes Семейство Славковые — Sylviidae. На территории Ивановской области отмечалась только в Заволжье;

- ДЕРЯБА Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Отряд Воробьинообразные — Passeriformes Семейство Дроздовые — Turdidae. отмечен в Гаврилово-Посадском и За- волжском районах;

- ДУБОНОС Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) Отряд Воробьинообразные — Passeriformes Семейство Вьюрковые — Fringillidae. На территории Ивановской области распространен неравномерно, чаще гнездится в ольховниках и широколиственных рощах по берегам р. Волги;

- ОВСЯНКА-РЕМЕЗ Emberiza rustica Pallas, 1776 Отряд Воробьинообразные — Passeriformes Семейство Овсянковые — Emberizidae. На территории Ивановской области отмечаются по берегам русловой части Горьковского водохранилища и в Заволжье.

Фауна участка

Фауна участка бедна, и представлена в основном обычными видами животных, населяющих антропогенные экосистемы и поселяющиеся в городских парках и скверах.

Наиболее хорошо изучена авифауна таких территорий в регионе.

Большая часть территории участка лишена растительности, как животный мир совершенно неразвит. Могут регистрироваться единичные посещения синантропными видами птиц (серая ворона, галка, полевой воробей), немногочисленные насекомые- фитофаги, в частности тли, охотящиеся на тлей златоглазки и божьи коровки (имаго и личинки) и кормящиеся на выделениях тлей (медвяная роса) муравьи обычных видов, клопы, жуки-листоеды, из прямокрылых – пенницы.

Из позвоночных встречается травяная лягушка, серая жаба, обыкновенная полёвка, серая крыса, домовая мышь. В травянистых и кустарниковых зарослях гнездится серая и садовая славка, варакушка, обыкновенный соловей, камышевка- барсучок. Кроме вышеназванных видов здесь можно отметить гнездование дроздов – рябинника, певчего, белобровика, большого пёстрого и белоспинного дятла, зяблика, зеленушки, пеночки-веснички, зелёной персмешки. В накопившихся дуплах в старых деревьях гнездятся синицы (большая, лазоревка), поползень, мухоловка-пеструшка. В трещинах и полостях старых деревьев – серая мухоловка, пищуха. При этом, редких и охраняемых видов животных здесь также не обнаружено.

Таким образом, объекты животного мира, занесённые в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Ивановской области на территории участков не выявлены.

Других редких и охраняемых видов также не обнаружено.

2.5.8. Почвенный покров

На территории района распространены, в основном, средне- и легкосуглинистые дерново-подзолистые почвы, усложнённые разной степенью глеевания и размыва, в частности – эрозионные участки балок и оврагов. В долинах рек распространены аллювиальные почвы. Имеются участки болотных торфяных почв.

Рассматриваемый участок располагается в пределах распространения смытых почв пологих склонов, балок и оврагов.

Оценка состоянии почв объекта 

Основным критерием гигиенической оценки опасности загрязнения почвы вредными веществами является предельно допустимая концентрация (ПДК) химических веществ в почве. ПДК представляет собой комплексный показатель безвредного для человека содержания химических веществ в почве, так как используемые при их научном обосновании критерии отражают все возможные пути опосредованного воздействия загрязнителя на контактирующие среды, биологическую активность почвы и процессы её диссимиляции и ассимиляции.

При этом каждый из путей воздействия оценивается количественно с обоснованием допустимого уровня содержания веществ по каждому показателю вредности. Наименьшее из обоснованных уровней содержание является лимитирующим и принимается за ПДК вещества, так как отражает наиболее уязвимый путь воздействия данного токсиканта.

Оценка уровня загрязнения почв на территории объекта размещения отходов проводилась с учётом:

- специфики источников загрязнения, определяющих комплекс химических элементов, участвующих в загрязнении почв;

- приоритетности загрязнителей в соответствии с их классом опасности (таблица 2.16) и со списком ПДК химических веществ в почве и (таблица 2.17).

Таблица 2.16 - Классы опасности химических загрязняющих веществ

	Класс опасности
	Химическое загрязняющее вещество

	1
	2

	1
	Мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3,4-бенз(а)пирен

	2
	Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром

	3
	Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон


Таблица 2.17 - Предельно допустимые концентрации некоторых химических веществ в почве и допустимые уровни их содержания по показателям вредности

	Наименование веществ
	Форма, содержание
	ПДК, мг/кг почвы с учётом фона (кларка)
	Показатели вредности (Кmах)
	Класс опас​ности

	
	
	
	Трансло​кацион

ный К1
	Миграционный
	Общеса- нитар- ный К4
	

	
	
	
	
	Водный К2
	Воздушный Кэ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Медь
	Подвижная
	3.0
	3.5
	72.0
	-
	3.0
	2

	Хром
	-
	6.0
	6.0
	6.0
	-
	6.0
	2

	Никель
	-
	4.0
	6.7
	14.0
	-
	4.0
	2

	Цинк
	-
	23.0
	23.0
	200.0
	-
	37.0
	1

	Фтор
	Водораство

римая
	10.0
	10.0
	10.0
	-
	25.0
	1

	Сурьма
	Валовое содержание
	4.5
	4.5
	4.5
	-
	50.0
	2

	Марганец
	-
	1500.0
	3500.0
	1500.0
	-
	1500.0
	3

	Ванадий
	-
	150.0
	170.0
	350.0
	-
	150.0
	3

	Марганец + ванадий
	-
	1000.0+ +100.0
	1500.0+ +150.0
	2000.0+ +200.0
	-
	1000.0+ +100.0
	3

	Свинец
	-
	30.0
	35.0
	260.0
	-
	30.0
	1

	Мышьяк
	-
	2.0
	2.0
	15.0
	-
	10.0
	1

	Ртуть
	-
	2.1
	2.1
	33.0
	2.5
	5.0
	1

	Свинец + ртуть
	-
	20.0+1.0
	20.0+1.0
	30.0+2.0
	-
	50.0+2.0
	1

	Нитраты
	-
	130.0
	180.0
	130.0
	-
	225.0
	3

	Бенз(а)пирен
	-
	0.02
	0.2
	0.5
	-
	0.02
	1


Среди всех районов области наиболее загрязнёнными являются почвы городов и пригородных районов Иванова, Тейкова и Шуи. Результаты исследований, проведённых ФГБОУВПО «ИГХТУ», показали, что на территории области нет ни одной территории, характеризующейся Zc большим 3,5. Среднее значение для области составило 1,2.

Это соответствует данным, полученным ИМГРЭ (Zc = 1-16). Максимальные значения показателя отмечены для Кинешемского и Савинского районов. Таким образом, это свидетельствует о благоприятном состоянии почв на территории области, экологическая ситуация характеризуется как допустимая.

Принятые ОДК зависят от группы почвы. Однако известно, что наибольшую площадь распространения имеют почвы с кислой реакцией среды (рН KСl <5,5) и почвы, близкие к нейтральной и с нейтральной средой (рН KСl >5,5); исследуемый район относится к песчаным и супесчаным, обладающих наименьшей устойчивостью к загрязнению химическими веществами, поэтому ОДК для данного типа почвы минимальные, чем у последних.

Ориентировочные показатели наличия вредных веществ в грунтах по отношению к конкретным видам использования территорий представлены в таблице 2.18.

Таблица 2.18 - Ориентировочные показатели наличия вредных веществ в грунтах по отношению к конкретным видам использования территорий

	Виды использования территории
	Категория пл.
	Содержание элементов, мг/кг

	
	
	Аg
	Ве
	Cd
	Сr
	Cu
	Hg
	Ni
	РЬ
	Fe
	Ti
	Zn

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Различные функции
	I
	20
	1
	1
	50
	50
	0.5
	40
	100
	1
	0.5
	150

	Детские площадки
	II
	20
	1
	1
	50
	50
	0.5
	40
	200
	5
	0.5
	300

	
	III
	50
	5
	10
	250
	250
	10
	200
	1000
	20
	10
	2000

	Домашние огороды и садово-огородные участки
	II
	40
	2
	2
	100
	50
	2
	30
	300
	5
	2
	300

	
	III
	80
	5
	5
	350
	200
	20
	200
	1000
	10
	20
	600

	Спортивные и футбольные площадки
	II
	35
	1
	2
	150
	100
	0.5
	100
	200
	5
	2
	300

	
	III
	90
	2.5
	3
	350
	300
	10
	250
	1000
	20
	20
	2000

	Парки и площадки для проведения досуга, неукреплённые площадки с незначительным растительным покровом
	II
	40
	5
	4
	150
	200
	5
	100
	500
	10
	5
	1000

	
	III
	80
	15
	15
	600
	600
	15
	250
	2000
	50
	30
	3000

	Площади промышленного, промыслового и складского пользования, не покрытые водоупорным слоем
	II
	50
	5
	10
	200
	300
	10
	200
	1000
	15
	10
	1000

	
	III
	150
	20
	20
	800
	1000
	20
	500
	2000
	70
	30
	3000

	Покрытые водоупорным слоем или растительным покровом площади промышленного, промыслового и складского пользования
	II
	50
	10
	10
	200
	500
	10
	200
	1000
	15
	10
	1000

	
	III
	200
	20
	20
	300
	2000
	50
	500
	2000
	70
	30
	3000

	Сельско-хозяй ственные угодья, площади, используемые под выращивание овощей и фруктов
	II
	40
	1
	2
	200
	50
	10
	100
	500
	5
	2
	300

	
	III
	50
	20
	5
	500
	200
	50
	200
	1000
	10
	20
	600

	Экологические системы неаграрного назначения
	II
	40
	10
	5
	200
	50
	10
	100
	1000
	5
	2
	300

	
	III
	60
	20
	10
	500
	200
	50
	200
	2000
	10
	20
	600


Состав отходов из ёмкости определён в ходе научно-исследовательской работы «Исследование содержания органических соединений в образцах, отобранных с территории объектов размещения химических отходов, расположенных на территории г. Заволжск Ивановской области», выполненных специалистами ФГБОУВПО «ИГХТУ». В ходе исследования было идентифицировано порядка 93 органических соединений. В данной пробе присутствуют в основном ароматические соединения, соединения алифатического ряда обнаружены в следовых количествах. Состав основных веществ отхода представлен в таблице 2.19.
Таблица 2.19 - Отходы из ёмкости, расположенной на территории объекта

	Наименование показателя
	Массовая доля компонента в шламе, %

	1
	2

	Дифениламин
	30.22

	1-нафталамин
	28.33

	п-Метилбензилиден-п-бутиланилин
	10.71

	Бензамин, 4-(1метилэтил)-№фенил
	6.82

	9-фенил-9П-карбазол
	3.23

	Акридин
	2.62

	Дифениловый эфир
	1.75

	1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
	1.64

	о-фенилфенол
	1.6

	Итого
	86.28


В меньших количествах обнаружены анилин, бензол, 1,3-дихлорнафталин и алифатические углеводороды.

Общее массовое содержание перечисленных в таблице 9.15 веществ в образце составляет 86.28 %.

Отчёт о научно-исследовательской работе приведён в приложении Г.

Отход был классифицирован как смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов (код по ФККО – 40639001313, класс опасности – 3).

Класс опасности отхода был подтверждён аналитической лабораторией (центром) «Качество» ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» методом биотестирования.

Из ёмкости за счет коррозионных процессов в почву могут поступать органические соединения, поэтому в ходе ИЭИ также осуществлялся контроль содержания как в почве, так и в грунтах. Результаты контроля приведены в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 - Содержание в поверхностном слое почвы химических загрязнителей
	№ точки
	Сu, млн-1
	Zn, млн-1
	Ni млн-1
	Fе2О3, %
	Cd, млн-1
	РЬ, млн-1
	Аs, млн-1
	НП, млн-1
	Фенол, мг/кг
	рН, ед. рН

	1
	2
	3
	4
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	<20(10,4)
	<20(2,3)
	<50(16,1)
	2,52
	<1(0,28)
	16,0
	1,5
	138,41
	0,53
	6,41

	2
	<20(10,6)
	<20(2,7)
	<50(20,4)
	2,87
	<1(0,59)
	13,6
	
	575
	0,33
	6,49

	3
	<20(9,2)
	26,0
	<50(14,5)
	2,72
	<1(0,54)
	15,7
	
	298
	0,68
	7,21

	4
	<20(8,4)
	<20(19,8)
	<50(44,5)
	2,57
	<1(0,41)
	17,2
	
	178
	0,24
	5,97

	5
	<20(19,3)
	49,9
	<50(33,3)
	7,50
	<1(0,45)
	18,2
	
	29,51
	0,17
	5,90

	Фон
	8,7
	19,8
	8,75
	1,40
	0,19
	15,6
	-
	68,24
	-
	-

	ПДК (ОДК)
	1)33

2)132
	1)55

2)220
	1)20

2)80
	-
	2
	20
	2
	50
	
	

	1) песчаные и супесчаные; 2) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl> 5,5


Химическое загрязнение почв и грунтов оценивается по суммарному показателю химического загрязнения (Zс), являющемуся индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье населения.

Суммарный показатель химического загрязнения (Zс) характеризует степень химического загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий вредными веществами различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных компонентов загрязнения по формуле:
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где n - число определяемых элементов,

КCi - коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный частному от деления массовой доли i-го вещества в загрязнённой и «фоновой» почве.

Для загрязняющих веществ неприродного происхождения коэффициент концентрации определяли как частное от деления массовой доли загрязняющего вещества и его предельно-допустимой концентрации в почве (КCi= miз/ПДКп).

В настоящее время общепринятой является следующая градация уровней загрязнения почвенного покрова в зависимости от величины Zc:

- Zc <16: низкий уровень загрязнения (удовлетворительная ситуация);

- 16 <Zc <32: повышенный уровень загрязнения (риск для проживающего населения);

- 32 <Zc <128: высокий уровень загрязнения (чрезвычайная экологическая ситуация);

- Zc> 128: чрезвычайно высокий уровень загрязнения (экологическое бедствие).

Естественно, кроме самой величины показателя Zc, большое санитарно- гигиеническое значение имеет состав основных токсикантов.

Унифицированного подхода к определению набора элементов, по которым осуществляется расчёт Zс не существует. Поэтому определение суммарного загрязнения почв проводится по содержанию тяжёлых металлов первых двух классов токсической опасности.

В среднем на площадке значение комплексного показателя ZC составляет 29,6, изменяясь в диапазоне от 11 до 62, что соответствует категории загрязнения почв – от низкого уровня загрязнения (удовлетворительная ситуация) до высокого уровня загрязнения (чрезвычайная экологическая ситуация).

Для оценки состояния грунтов и оценки возможности аккумулирования загрязнителей по профилю грунтов из 11 скважин аналитической лабораторией (центром) «Качество» ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» были отобраны и проанализированы пробы с разных глубин.

По большинству металлов наблюдается снижение по профилю концентраций (в пределах погрешности измерений).

Для оценки степени загрязнения почв и грунтов неорганическими веществами используется градация, указанная в таблице 2.21.

Таблица 2.21 - Критерии оценки степени загрязнения почв и грунтов неорганическими веществами

	Содержание в почве, мг/кг
	Класс опасности соединения

	
	1
	2
	3

	1
	2
	3
	4

	> Кmах
	Очень сильная
	Очень сильная
	Сильная

	От ПДК до Кmах
	Очень сильная
	Сильная
	Средняя

	От 2 фоновых значений до ПДК
	Слабая
	Слабая
	Слабая


При сравнении с фоновыми значения используется показатель Kmax - показатели вредности (Кmax). Так же допустимо сравнение с ПДК (ОДК) элемента в почве.

В таблице 2.22 представлено содержание в грунтах химических загрязнителей (млн-1).

Таблица 2.22 - Содержание в грунтах химических загрязнителей (млн-1)
	№ скв.
	Глубина, м
	Cu
	Zn
	Ni
	Fe2О3, %
	рН
	НП
	Zc

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	2
	130
	64,2
	<50 (13,7)
	3,89
	6,71
	<20 (14,90)
	18

	
	6
	91,3
	52,6
	<50 (14,8)
	2,92
	7,20
	<20 (4,99)
	13

	
	10
	39,0
	62,8
	<50 (17,2)
	3,96
	7,56
	<20 (19,70)
	8

	2
	0-0,2
	153
	260
	<50 (15.5)
	1,87
	7.54
	44,96
	31

	
	1
	77,2
	219
	<50 (31,2)
	3,70
	8,76
	44,94
	22

	
	2
	71,2
	116
	<50 (26,6)
	3,87
	7,73
	69,24
	15

	
	4
	28,6
	105
	<50 (9,3)
	1,00
	7,74
	53,97
	8

	
	6
	79,5
	50,8
	<50 (22,3)
	2,86
	7,81
	44,28
	13

	
	8
	125
	37,3
	<50 (37,5)
	2,36
	7,72
	24,91
	19

	
	10
	35,9
	52,3
	<50 (35,4)
	3,59
	7,74
	<20 (4,99)
	9

	3
	1
	<20 (12,3)
	36,4
	<50 (5,7)
	3,09
	6,25
	603
	14

	
	4
	<20 (7,3)
	<20 (13,7)
	<50 (2,2)
	1,14
	7,10
	<20 (9,86)
	2

	
	8
	<20 (11,9)
	20,4
	<50 (7,1)
	2,83
	7,02
	<20 (9,59)
	2

	4
	0,2
	36,4
	156
	<50 (16,2)
	2,67
	6,95
	24,90
	12

	
	1
	25,4
	127
	<50 (39,3)
	4,14
	6,80
	239
	16

	
	2
	25,2
	92,0
	<50 (25,5)
	3,90
	6,85
	228
	12

	
	6
	60,8
	61,0
	<50 (18,3)
	2,57
	7,36
	210
	13

	
	8
	41,4
	33,8
	<50 (16,6)
	2,39
	7,22
	273
	11

	
	10
	33,2
	53,3
	<50 (12,8)
	2,34
	7,57
	124
	7

	5
	2
	<20 (15,0)
	23,4
	<50 (7,5)
	3,64
	7,43
	<20 (4,94)
	3

	
	6
	<20 (15,5)
	39,4
	<50 (5,4)
	0,87
	7,53
	<20 (9,86)
	4

	
	10
	<20 (15,2)
	35,8
	<50 (6,9)
	1,3
	7,74
	<20 (4,95)
	3

	6
	0,2
	<20 (14,2)
	36,6
	<50 (5,3)
	2,76
	7,86
	<20 (14,97)
	3

	
	2
	<20 (11,2)
	35,8
	<50 (5,8)
	3,0
	7,46
	<20 (9,93)
	3

	
	4
	<20 (13,7)
	31,7
	<50 (5,7)
	3,14
	7,45
	<20 (9,87)
	3

	
	6
	36,1
	49,5
	<50 (29,4)
	2,59
	7,19
	<20 (19,82)
	8

	
	8
	36,9
	50,6
	<50 (29,0)
	2,47
	7,31
	<20 (9,86)
	8

	
	10
	30,7
	32,4
	<50 (21,3)
	7,34
	7,34
	<20 (4,91)
	6

	7
	2
	<20 (6,5)
	<20 (17,9)
	<50 (16,0)
	2,39
	7,72
	<20 (5,0)
	4

	
	6
	<20 (13,2)
	<20 (16,6)
	<50 (7,0)
	2,42
	7,06
	<20 (4,98)
	2

	
	10
	<20 (8,6)
	<20 (13.7)
	<50 (17.5)
	2,42
	7,22
	<20 (4,95)
	4

	8
	1
	<20 (13,8)
	34,6
	<50 (5,7)
	2,69
	6,92
	<20 (9,90)
	3

	
	4
	<20 (12,5)
	25,7
	<50 (8,9)
	3,13
	7,00
	<20 (4,76)
	2

	
	8
	<20 (7,81)
	<20 (13,2)
	<50 (13,8)
	2,56
	7,54
	<20 (4,77)
	17

	9
	0,2
	<20 (14,2)
	36,3
	<50 (5,9)
	2,69
	7,08
	386
	10

	
	2
	<20 (13,5)
	31,2
	<50 (7,4)
	3,67
	6,70
	<20 (4,98)
	3

	
	6
	<20 (18,5)
	24,6
	<50 (6,65)
	3,29
	6,83
	<20 (4,99)
	3

	
	10
	<20 (13,5)
	22,4
	<50 (6,25)
	3,05
	6,83
	<20 (4,64)
	2

	10
	1
	<20 (9,9)
	29,1
	<50 (5,7)
	1,68
	6,99
	<20 (9,79)
	2

	
	4
	<20 (11,8)
	38,3
	<50 (6,0)
	3,30
	7,00
	<20 (9,72)
	3

	
	8
	45,1
	31,0
	<50 (10,9)
	3,77
	7,30
	<20 8,66)
	6

	ПДК (ОДК) млн--1, не более
	1) 33,0
2) 132,0
	1) 55,0
220,0
	1) 20,0
2) 80,0
	-
	-
	50,0
	

	1) песчаные и супесчаные; 2) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), pH KCl > 5,5


В среднем на площадке значение комплексного показателя ZC составляет 8, изменяясь в диапазоне от 2 до 31, что соответствует категории загрязнения почв – от низкого уровня загрязнения (удовлетворительная ситуация) до повышенного уровня загрязнения (риск для проживающего населения). Наибольшее значение Zc выявлено на глубине 1-2 м.

Анализ представленных результатов показывает, что содержание нефтепродуктов в почвах обследованной территории в среднем составляет 1100 млн.-1, изменяясь в диапазоне от 22,6 до 230 млн.-1 (что составляет 0,7-7,2 ПДК). Сравнение с фоновым содержанием нефтепродуктов в почве показало, что фон превышен в 3,5-52 раза (в среднем по участку в 16 раз).

В таблице 2.23 представлено содержание в грунтах химических загрязнителей (млн-1).

Таблица 2.23 - Содержание в грунтах химических загрязнителей (млн-1)
	№ скв.
	Глубина, м
	Cu
	РЬ

	1
	2
	3
	4

	3
	1
	<1 (0,06)
	<10 (3,6)

	
	4
	<1 (0,05)
	<10 (3,3)

	9
	8
	<1(0,05)
	<10 (1,9)

	
	1
	<1 (0,07)
	<10 (8,4)

	
	4
	<1 (0,12)
	<10 (8,2)

	
	8
	<1 (0,25)
	<10 (5,7)

	11
	1
	<1 (0,21)
	<10 (7,0)

	
	4
	<1 (0,04)
	<10 (6,75)

	
	8
	<1 (0,06)
	<10 (7,45)

	ПДК (ОДК) млн--1, не более
	2
	32


При загрязнении почвы одним компонентом органического происхождения степень загрязнения определяется исходя из его ПДК и класса опасности по таблице 2.24.

Таблица 2.24 - Критерии оценки степени загрязнения почвы органическими веществами

	Содержание в почве, м/кг
	Класс опасности соединения

	
	1
	2
	3

	1
	2
	3
	4

	>5 ПДК
	Очень сильная
	Сильная
	Средняя

	От 2 до 5 ПДК
	Сильная
	Средняя
	Слабая

	От 1 до 2 ПДК
	Средняя
	Слабая
	Слабая


Оценка токсичности почвы

Биотестирование представляет собой проведение анализов по определению токсичности с помощью живых организмов и предусматривает выявление уже состоявшегося или накапливающегося загрязнения по индикаторным видам живых организмов и экологическим характеристикам сообществ организмов.

Токсичность - степень проявления вредного действия разнообразных химических соединений и их смесей. Токсичность - один из важных факторов, определяющих качество окружающей среды, достаточно информативный, существенно дополняющий наше представление о степени опасности или безопасности объектов при их использовании, являющийся необходимой составной частью комплексной системы контроля при стандартном анализе (МР 11-1/134-09).

Токсичность почвы определялся аналитической лабораторией (центром) «Качество» ФГБОУ ВПО «ИГХТУ». 
Исследуемые образцы водной вытяжки не обладают токсичностью. По результатам биотестирования относится к 4 классу опасности, т. к. кратность разбавления водной вытяжки из опасного отхода (К), при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, К=10.

Оценка состояния почв по микробиологическим, паразитологическим и энтомологических показателям

Для оценки санитарного состояния почв и грунтов и определения их соответствия СанПиН 2.1.3684-21 осуществлялись:

- микробиологические исследования;

- паразитологические исследования;

- энтомологические исследования.

Экологическое состояние почв по микробиологическим и паразитологическим показателям следует считать относительно удовлетворительным при соблюдении следующих условий:

- число патогенных микроорганизмов в 1 г почвы - отсутствие;

- коли-титр - менее 10 Кл/г;

- энтерококки - менее 10 Кл/г;

- наличие возбудителей кишечных паразитных заболеваний - отсутствие;

- личинки и куколки синантропных мух - отсутствие.

Во всех отобранных пробах были получены следующие показатели:

- индекс БГКП (колиморфные и колиформные бактерии) – не обнаружены;

- энтерококки (фекальные стрептококки) индекс - не обнаружены;

- патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы - не обнаружены;

- наличие возбудителей кишечных паразитных заболеваний - отсутствие;

- личинки и куколки синантропных мух - отсутствие.

Следовательно почва на объекте в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 по степени эпидемиологической опасности оценивается как «чистая».

2.5.9. Оценка радиационной обстановки
Исследование и оценка радиационной обстановки выполнялась на основании Федерального закона от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» и Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ “О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения”, в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-96 и основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами (СанПиН 2.6.1.2800-10) и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП-72/87).

Радиационно-экологические исследования включали:

- оценку содержания радионуклидов в пробах почвы и грунтов;

- измерение плотности потока радона;

- оценку мощности дозы гамма-излучения.

Радиологические исследования были проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром Областное государственное бюджетное учреждение «Костромская областная ветеринарная лаборатория» (гамма-фон на участке, содержание естественных радионуклидов в пробах почвы – К40, Th232, Ra226, плотность выпадений техногенного радионуклида Cs137, плотность потока радона).

Проводились следующие исследования:

1. Оценка радионуклидного загрязнения почвы - на глубине 0-0,2 м.

2. Определение мощности дозы гамма-излучения - 10 точек.

3. Измерение плотности потока радона – 10 точек.

Результаты исследвоаний.

1. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД ГИ) на территории.

Количество точек измерений – 10 шт.

Минимальное значение амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения менее                       0,10 мкЗв/ч.

Максимальное значение амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения -                               0,11 ± 0,02 мкЗв/ч.

Среднее значение амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Нср+ δ = менее                    0,10 мкЗв/ч.

Нср + δ = <0,6 мкЗв/ч.

Гамма-фон на исследуемом участке однороден и не отличается от присущего данной естественного гамма-фона в пределах погрешности измерений и естественных флуктуаций фона. Среднее значение МЭД внешнего гамма-излучения составляет <0,1 мкЗв/ч. Предельные значения МЭД колеблется от 0,10 до 0,02 мкЗв/ч, что не превышает гигиенического норматива (0,6 мкЗв/ч) и соответствует пп. 5.3.2 - 5.3.3 СанПиН 2.6.1.2523-09. Радиационных аномалий на обследованной территории не обнаружено.

2. Содержание естественных радионуклидов (ЕРН) в пробах почвы, отобранных на участке, соответствует нормальному содержанию ЕРН в почве данной местности. Загрязнение почвы техногенными радионуклидами отсутствует.

3. Результаты измерений плотности потока радона Среднее значение плотности потока радона с поверхности почвы – 17 мБк/м2с. Минимальное значение плотности потока радона с поверхности почвы – менее 3 мБк/м2 с. Максимальное значение плотности потока радона с поверхности почвы – 35 ± 18 мБк/м2с. Количество точек измерений, в которых значение ППР с учетом погрешности превышает уровень 250 мБк/м2с – отсутствуют. 

2.5.10. Физические факторы

Основными источниками электромагнитных полей являются:

- системы производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии;

- функциональные передатчики: радиостанции, телевизионные передатчики, системы сотовой связи, системы мобильной радиосвязи, спутниковая связь, радиорелейная связь, радиолокационные станции и т.п.;

- технологическое оборудование различного назначения, использующее сверхвысокочастотное излучение, переменные и импульсные магнитные поля; - медицинские терапевтические и диагностические установки;

- средства визуального отображения информации на электронно-лучевых трубках (мониторы, телевизоры);

- промышленное оборудование на электропитании;

- электробытовые приборы.

На рассматриваемом участке из всего вышеперечисленного в настоящее время присутствуют лишь системы передачи и распределения электроэнергии.

Необходимо отметить, что в соответствии с п. 6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарные разрывы от ВЛ напряжением 10 кВ, а также для трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ не устанавливаются. Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям «Правил устройства электроустановок» и «Правил охраны высоковольтных электрических сетей», не требуется.

В качестве предельно допустимых уровней приняты следующие значения напряжённости электрического поля:

- внутри жилых зданий - 0,5 кВ/м;

- на территории зоны жилой застройки - 1 кВ/м;

- в населённой местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зелёные зоны; курорты, земли посёлков городского типа, в пределах поселковой черты и сельских населённых пунктов, в пределах черты этих пунктов), а также на территории огородов и садов - 5 кВ/м;

- на участках пересечения ВЛ с автомобильными дорогами I - IV категории - 10 кВ/м;

- в населённой местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья) - 15 кВ/м;

- в труднодоступной местности (недоступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения - 20 кВ/м.

Согласно архивным данным, на объекте (3 емкости-хранилища смоляных отходов оргсинтеза) были проведены измерения уровня напряженности электрического поля, результат которого представлен в таблице 2.25 (измерения плотности магнитного потока, выполненны ООО «ИПЭР».

Таблица 2.25 - Уровни напряженности электрического поля

	Место измерений
	Уровни напряженности электрического поля, кВ/м
	Нормативное значение, кВ/м

	1
	2
	3

	Объект (3 емкости-хранилища смоляных отходов оргсинтеза)
	<0,05
	5


Таким образом, уровни напряженности электрического поля ниже нормируемых уровней.

Биологическое действие плотности магнитного потока (ПМП)

Наиболее чувствительными к воздействию ПМП являются системы, выполняющие регуляторные функции (нервная, сердечно-сосудистая, нейроэндокринная и др.) в организме человека. Описаны изменения в состоянии здоровья у работающих с источниками ПМП, которые наиболее часто проявляются в форме вегетодистоний, астеновегетативного и периферического вазовегетативного синдромов или их сочетания. Кровь достаточно устойчива к воздействию ПМП. Отмечается лишь тенденция к снижению количества эритроцитов и содержания гемоглобина, а также умеренный лейко- и лимфоцитоз.

Периферический вазовегетативный синдром (или вегетативно-сенситивный полиневрит) характеризуется вегетативными, сенситивными расстройствами в дистальном отделе рук, изредка сопровождающимися лёгкими двигательными и рефлекторными нарушениями.

Гигиенические нормативы (ПДУ) магнитных полей частотой 50 Гц составляют:

- в жилых помещениях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных и медицинских учреждениях 5 мкТл (4 А/м);

- в нежилых помещениях жилых зданий, общественных и административных зданиях, на селитебной территории, в том числе на территории садовых участков 10 мкТл (8 А/м);

- в населённой местности вне зоны жилой застройки, в том числе в зоне воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением выше 1 кВ; при пребывании в зоне прохождения воздушных и кабельных линий электропередачи лиц, профессионально не связанных с эксплуатацией электроустановок 20 мкТл (16 А/м);

- в ненаселённой и труднодоступной местности с эпизодическим пребыванием людей              100 мкТл (80 А/м).

Согласно архивным данным, на объекте (3 емкости-хранилища смоляных отходов оргсинтеза) были проведены измерения магнитных полей, результат которого представлен в таблице 2.26.

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) переменных магнитных полей (МП) частотой 50 Гц при производстве работ под напряжением на возводимых ЛЭП                     220-1150 кВ определены письмом № 3206-85 Минздрава СССР. Интенсивность МП оценивается по величине магнитной индукции в теслах (ОБУВ 4.0-6.5 МТ) или по амплитудному значению напряжённости в амперах на метр (1МТ=800 А/м; ОБУВ 3.2-5.2 кА/м).

Таблица 2.26 - Уровни плотность магнитного потока

	Место измерений
	Плотность магнитного потока, мкТл
	Нормативное значение, мкТл

	1
	2
	3

	Объект (3 емкости-хранилища смоляных отходов оргсинтеза)
	<10
	100


Таким образом, плотность магнитного потока ниже нормируемых уровней.

Оценка шума
В настоящее время на рассматриваемых участках отсутствуют источниками шума, Контроль уровня шума на территории участка осуществлялся осуществляется ООО «ИПЭР».

Измерения проводились в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.1.3684-21.
Результат контроля на ранее обследуемой территории (3 емкости-хранилища смоляных отходов оргсинтеза) представлен 2.27.

Таблица 2.27 - Оценка уровня шума

	Место замеров
	Уровни звукового Давления, (Б, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
	Эквива лентные уровни звука, дБА

	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Объект (3 емкости- хранилища смоляных отходов оргсинтеза)
	79
	72
	59
	49
	45
	42
	39
	35
	29
	49

	ПДУ, дБА (с 7 до 23 ч)
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55


Результаты расчетов сравниваются с нормативами, содержащимися в действующих санитарных нормах СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и в СП 51.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 Защита от шума». Допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука для дневного (с 7-00 до 23-00 ч.) и ночного (с 23-00 до 7-00 ч.) времени суток приведены в таблица 2.28.

Таблица 2.28 - Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки и на территории предприятий

	Назначение территорий
	Время суток
	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
	Уровни звука LA и эквивалентные уровни звука LАэкв., дБА
	Максимальные уровни звука LАмакс., дБА

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, ДОУ, школ
	с 7 до 23 ч
	75,0
	66,0
	59,0
	54,0
	50,0
	47,0
	45,0
	44,0
	55,0
	70,0

	
	с 23 до 7 ч
	67,0
	57,0
	49,0
	44,0
	40,0
	37,0
	35,0
	33,0
	45,0
	60,0

	Площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов
	
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45
	60

	Жилые комнаты квартир и домов
	с 7 до 23 ч
	63,0
	52,0
	45,0
	39,0
	35,0
	32,0
	30,0
	28,0
	40
	55

	
	с 23 до 7 ч
	55,0
	44,0
	35,0
	29,
	25,0
	22,0
	20,0
	18,0
	30
	45


По результатам измерений превышения нормируемых уровней шума в рассматриваемой точке не наблюдается.

2.5.11. Особо охраняемые природные территории и другие экологические ограничения природопользования
Земельный участок 37:04:000000:369, в кадастровом квартале 37:04:040702, находится в собственности Администрации Заволжского муниципального района Ивановской области и не имеет сторонних правообладателей. Категория земель- Земли населенных пунктов.
В соответствии с письмом комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия №2484-01-13 от 02.10.2020г. на земельном участке отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия; указанный участок расположен за границами зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

В соответствии с письмом служба ветеринарии Ивановской области №1134-027/04-21 от 21.09.2019 г. в границах земельного участка скотомогильники и иные объекты по утилизации биологических отходов не зарегистрированы (Приложение Д).
В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.02.2022 г. №15-50/2407-ОГ проектируемый объект не находится в границах ООПТ федерального значения и их охранных зон.

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов от 20.08.2018 №05-12-32/5143 и письмом от 30.04.2020 №15-47/10213 в Ивановской области образовано одно ООПТ федерального значения – Клязьминский государственный природный заказник. Расстояние до проектируемого объекта – более 100 км.

В соответствии с письмом Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области от 12.01.2021 г. №24-041/01-15 в границах земельного участка отсутствуют ООПТ регионального значения.

Согласно решениям малого Совета областного Совета народных депутатов №147 и №148 от 14.07.1993 (эти решения определяют действующий ныне список памятников природы Ивановской области) на территории Завожского района выделены памятники природы Ивановской области (областного значения) 1 объект, районного значения – 12 объектов (Экологическая карта, Карта ООПТ), и 15 зон массового отдыха (Рис. 13):

А. Памятники природы: 

1. Болото Лентьевское (РОИ, N 25/11 от 11.12.1978) 98 га;

2. Болото Тазовское (РОИ, N 25/11 от 11.12.1978) 125 га; 

3. Болото Дичево (РОИ, N 25/11 от 11.12.1978) 53 га

4. Парковые насаждения в г. Заволжске (РОИ, N 164 от 22.02.1965) 26,8 га;

5. Парковые насаждения в с. Корнилово (РОИ, N 40 от 15.02.1988) 4,9 га;

6. Местечко "Громбах" (РОИ, N 40 от 15.02.1988) 25 га;

7. Сосновый бор в окрестности п. Долматовский (РОИ, N 40 от 15.02.1988) 40 га;

8. Местечко "Соколово" (РОИ, N 40 от 15.02.1988) 2 га.

Б. Зоны массового отдыха населения:

1. Земли пионерского лагеря Кинешемской ф-ки N 2 в долине р. Меры 0,25 га;

2. Земли пионерского лагеря "Чайка" Красноволжского комбината 3 га;

3. Земли и окрестности турбазы "Чайка" 0,4 га;

4. Земли и окрестности турбазы Заволжского химзавода 1,6 га;

5. Земли и окрестности турбазы завода ЖБИ-4 2 га;

6. Земли и окрестности турбазы "Волжская" 39 га.

Примечание. Данные места признавались зонами отдыха населения решениями Ивановского облисполкома от 27.06.1975, от 05.03.1980, от 01.07.1982, от 04.07.1987.
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Рис. 3 - Схематическая карта ООПТ Заволжского района Ивановской области
Согласно решениям малого Совета областного Совета народных депутатов №147 и №148 от 14.07.1993 ближайшим к объекту ООПТ регионального значения – «Парковые насаждения в г. Заволжске». Границы ООПТ: с северной стороны от ООПТ проходит ул. Мира, с западной и южной стороны – ул. Спортивная, с восточной стороны – граничит с пер. Парковым. Расположен на расстоянии 800 м от проектируемого объекта.

Памятник природы «Парковые насаждения в городе Заволжске»

Установочные сведения. Текущий статус ООПТ: Действующий Категория ООПТ: памятник природы Значение ООПТ: Региональное Дата создания: 22.02.1965 Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Центральный федеральный округ, Ивановская область, Заволжский район Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: 037-рп. Общая площадь ООПТ: 26,8 га. Обоснование создания ООПТ и ее значимость - памятник природы создан в целях сохранения искусственно созданной системы.

В таблице 2.29 представлена нормативная правовая основа функционирования ООПТ.

Таблица 2.29 - Нормативная правовая основа функционирования ООПТ
	Название документа
	Дата
	Номер

	1
	2
	3


	Решение исполнительного комитета Ивановского областного Совета народных депутатов от 22.02.1965 №164 Об охране памятников природы в Ивановской области
	22.02.1965
	164

	Решение Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 №148 Об установлении границ территорий с особым правовым режимом использования земель
	14.07.1993
	148

	Решение Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 №147 О памятниках природы Ивановской области
	14.07.1993
	147


Документ определяющий режим хозяйственного использования и зонирование территории - Решение исполнительного комитета Ивановского областного Совета народных депутатов от 22.02.1965 №164.

Запрещенные виды деятельности и природопользования: 

- реконструкция парков без проекта, согласованного с областным управлением лесного хозяйства и лесоохраны; 

- повреждение и рубка деревьев и кустарников (за исключением вырубки сухостоя и рубки в связи с реконструкцией парков), выпас скота, возведение всякого рода построек, проведение проезжих дорог и всякие другие работы, влекущие за собой ухудшение общего вида парка и повреждение травянистого покрова.

Государственные органы и юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ - Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области.

В соответствии с письмом администрации Заволжского района от 22.02.22 №644 в районе проектируемого объекта особо охраняемых природных территорий местного значения нет.

В соответствии с письмом администрации Заволжского муниципального района Ивановской области от 18.02.2022 г. №617 в районе расположения проектируемого объекта источников хозяйственно питьевого водоснабжения и размерах поясов их зон санитарной охраны нет.

Ответы уполномоченных органов представлены в приложении Д.

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

3.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух

Негативное воздействие на воздушную среду в период проведения работ по ликвидации объекта размещения отходов, расположенного на территории г.

Заволжск Ивановской области, заключается в выбросе загрязняющих веществ при работе спецтехники, работах при резке металла, при погрузочно- разгрузочных работ, при переливе жидких отходов в емкости и т.п.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период рекультивации организованные и неорганизованные, характеризующиеся постоянным изменением их местоположения, количеством одновременно работающих источников.

Потребность в строительных машинах, механизмах и транспортных средствах представлена в разделе 1.3.

Таким образом, источниками загрязнения атмосферного воздуха (далее – ИЗА) в период рекультивации будут являться:

- Работа ДЭС – ИЗА 5501;

- Дорожно-строительная техника – ИЗА 6502;
- Дорожно-строительная техника (под нагрузкой)– ИЗА 6503;
- Крановая техника – ИЗА 6504;

- Автотранспорт – ИЗА 6505;

- Перекачка отходов котлована – ИЗА 6506;

- Перекачка отходов подземного хранилища -ИЗА 6507;

- Резка стальных емкостей – ИЗА 6508;
- Работы с пылящими материалами - ИЗА 6509.

Источники загрязнения атмосферного воздуха в период рекультивации объектов характеризуются как организованные (ИЗА 5501) и неорганизованные (ИЗА 6502-6509) - характеризующиеся постоянным изменением их местоположения, количества одновременно работающих источников.

Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ в период рекультивации включают:

- неорганизованный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания (оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, бензин, керосин, сажа) при работе автомобилей, строительной, крановой и дорожной техники; Технология производства проектируемых работ исключает одновременное функционирование всех механизмов и машин на площадке рекультивации;
- неорганизованный выброс при работе компрессора: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, углерод черный (сажа), бенз(а)пирен, формальдегид, керосин.
- неорганизованный выброс загрязняющих веществ в атмосферу при работах с пылящими материалами (щебень, грунт) (пыль неорганическая с содержанием SiO2 менее 20 %);

- неорганизованный выброс при резке стальных емкостей: железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид и азота оксид, углерод оксид;

- неорганизованный выброс при перекачке отходов котлована и подземного хранилища: дифениалимн, 1-Аминонафталин.

Параметры источников выброса загрязняющих веществ в период рекультивации представлены в таблице 3.1.

Расчет выбросов от источников загрязнения в период рекультивации представлен в приложении Е.

Таблица 3.1 – Параметры ИЗА в период рекультивации -лист 1

Таблица 3.1 – Параметры ИЗА в период рекультивации - лист 2

3.1.1. Методы определения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Определение количества выбросов загрязняющих веществ проводилось расчетным путем с использованием методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, согласно «Перечню методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, используемых при нормировании и определении величин выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, действующих в 2020 году», НИИ «Атмосфера», СПб, 2019 г.

Расчет массы выбросов загрязняющих веществ в период рекультивации, а проведен расчетно-балансовым методом на основе «чистого» времени работы транспорта и спецтехники, при этом максимально-разовые выбросы приняты по наихудшему варианту, а валовые выбросы просуммированы. Расчет выбросов произведен на наихудший вариант с учетом реализации мероприятий по охране атмосферного воздуха, предусмотренных проектной документацией и введением ограничения на максимальное количество строительной техники, работающей на участке одновременно. 

Для правильного расчета как максимально-разовых выбросов (г/с) от отдельных производств и предприятия в целом, на основе которых определяется степень негативного воздействия на атмосферный воздух, так и валовых (годовых) выбросов (т/год), значения которых служат исходными данными для определения размеров платы за негативное воздействие на окружающую среду, вносимой предприятием ежеквартально, особое внимание должно уделяться оценке степени нестационарности выделений (выбросов) во времени.

Нестационарность обусловливается в основном параметрами:

· цикличностью и многостадийностью производственных процессов;

· изменением выбросов на какой-либо стадии процессов;

· наличием периодов неполной работы агрегатов по производственным причинам на рассматриваемом предприятии, их остановкой на капитальный и текущий ремонт;

· изменчивостью показателей качества основного и резервного топлива и сырья;

· зависимостью мощности выноса загрязняющих веществ для многих источников, прежде всего, для наземных площадных источников, от гидрометеорологических факторов (скорости ветра, увлажнения подстилающей поверхности, температуры поверхности промышленных водоемов) и т.д.

Учет нестационарности выделений и выбросов проводится по каждому загрязняющему веществу отдельно. При этом во внимание принимаются организованные, неорганизованные и залповые выбросы.

Определение массы выбросов загрязняющих веществ от дорожно-строительных машин, грузового и легкового автотранспорта, крановой техники, компрессоров и испытаниях производилось с использованием сертифицированной программы «АТП-Эколог»-версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 г. На основании методических документов:

· Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

· Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

· Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.

· Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.

· Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.

· Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г.

Расчеты количества выбросов при работе с пылящими материалами проведены согласно действующим нормативно-методическим материалам:

· «Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г;

· «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г.

Расчет выбросов при резке стальных емкостей произведен с применением программного средства «Сварка», версия 3.0.21 от 20.04.2017 на основании методических документов:

· «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015;

· Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012;

· Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016;

· Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016.

Расчет выбросов при перекачке отходов произведен на основании методических документов:

- «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». Новополоцк, 1997 (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 г.г.).
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в период рекультивации в атмосферу источниками с указанием кодов веществ, ПДК и их количественная характеристика представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период рекультивации
	Загрязняющее вещество
	Вид ПДК
	Значение ПДК (ОБУВ)
мг/м3
	Класс опас-
ности
	Суммарный выброс загрязняющих веществ
	Долгопериод

ные средние концентрации

	код
	наименование
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/период
	мг/м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0123
	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	--
0,04000
--
	3
	0,0035861
	0,000516
	0,000574

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,01000
0,00100
0,00005
	2
	0,0000528
	0,000008
	

	0301
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,20000
0,10000
0,04000
	3
	0,103975
	0,423489
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азот монооксид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,40000
--
0,06000
	3
	0,0161727
	0,068712
	

	0328
	Углерод (Пигмент черный)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,15000
0,05000
0,02500
	3
	0,015947
	0,049388
	

	0330
	Сера диоксид
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,50000
0,05000
--
	3
	0,0117469
	0,060996
	

	0337
	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	5,00000
3,00000
3,00000
	4
	0,3957
	0,608706
	

	0703
	Бенз/а/пирен
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	--
1,00e-06
1,00e-06
	1
	1,78E-08
	6,9E-07
	2,85E-09

	1325
	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
	  ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,05000
0,01000
0,00300
	2
	0,000222
	0,007
	

	1879
	Дифениламин
	ОБУВ
	0,07
	 
	0,00166
	0,09462
	

	2732
	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	ОБУВ
	1,20000
	 
	0,0614223
	0,228904
	

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	ПДК м/р
  ПДК с/с
  ПДК с/г
	0,30000
0,10000
--
	3
	0,0006664
	0,002495
	

	3404
	1-Аминонафталин
	ОБУВ 
	0,003
	2
	0,0001
	0,02878
	

	  Всего веществ        :           13 
	0,611251
	1,573615
	

	  в том числе твердых  :     4   
	0,020252
	0,052407
	

	  жидких/газообразных  :   9   
	0,590999
	1,521208
	

	 
	  Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):
	

	6046
	 (2)  337 2908  Углерода оксид и пыль цементного производства
	

	6204
	 (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид
	


В соответствии с пунктом 10.6 приказа «Министерства природных ресурсов и экологии РФ» от 06.06.2017 №273 если недоступны необходимые для расчета долгопериодных средних концентраций функции распределения метеорологических параметров, а также информация о прочих характеристиках режима определяющих среднегодовые концентрации метеопараметров, то допускается проводить упрощенный расчет среднегодовых концентраций ЗВ от одиночного точечного источника выброса по формуле: 

C=0,1с*P/P0.

Где С и с - соответственно, среднегодовая и максимальная разовая (вычисленная с учетом фона) концентрация в рассматриваемой расчетной точке, Р (%) - P – среднегодовая повторяемость ветров румба, соответствующего переносу ЗВ от источника выброса в расчётную точку, %, Р0 (%) - повторяемость направлений ветров одного румба при круговой розе ветров (для восьмирумбовой розы ветров Р0=12,5%). При выполнении условия Р<Р0 для соответствующего румба принимается Р=Р0. P/P0=1,6.
С использованием формулы может проводиться упрощенный расчет среднегодовых концентраций от совокупности точечных источников выброса, а также, с учетом, что долгопериодная средняя концентрация ЗВ С при наличии N источников выбросов определяется как сумма долгопериодных средних концентраций ЗВ от отдельных источников: C=C1+C2+….Cn, где C1,C2,C3….Cn, концентрации ЗВ соответственно от первого, второго, N-го источника в рассматриваемой расчетной точке.

В период рекультивации в атмосферный воздух поступают 13 вещества, в том числе 4 твердых и 9 газообразных. Суммарное количество валового выброса загрязняющих веществ за весь период составит 1,573615 т/период, максимального разового – 0,611251 г/с. 

Результаты расчетов максимально разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ от строительных машин, автотранспорта и оборудования представлены в Приложении Е данного раздела проектной документации.

3.1.2. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта 

Расчет приземных концентраций (рассеивания) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от выбросов объекта в период рекультивации произведен с использованием программного комплекса УПРЗА «Эколог», разработанного фирмой «Интеграл», версия 4.6.

Программа реализует положения Приказа Минприроды России № 273 от 06.06.2017 года «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», и согласована ГГО им. А.И. Воейкова.

Значения предельно-допустимых концентраций и ориентировочных безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест приняты согласно действующим гигиеническим нормативам, которые систематизированы и представлены в:

· «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух» (10 издание, ОАО НИИ Атмосфера, 2015 г);

· СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Согласно «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух» (дополненное и переработанное) СПб., 2012 п. 2.2.2.: при работе двигателей автотранспорта на открытых стоянках (запуск и разогрев двигателя, работа на холостом ходу, маневрирование по территории стоянки), а также при рабочем рейсировании автотранспорта по производственной территории, высота неорганизованного выброса принимается равной 5 м. 

Передвижные сварочные посты задаются как неорганизованные площадные источники с высотой выброса 5 м. Для мест открытого размещения сырья, топлива, отходов и т.п. за высоту этих неорганизованных источников принимается фактическая высота данного источника. Открытые склады сыпучих материалов необходимо стилизовать как площадные неорганизованные источники с учетом изменения выброса в зависимости от скорости ветра. Расчет рассеивания (пересыпка сыпучих материалов, устройство асфальтобетонного покрытия и пр.) производится на высоте 2,0 м.

Согласно п. 2.2.2.5. «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» Санкт-Петербург, 2012 год, задание высоты выброса вредных веществ в атмосферу (Н) автотранспортными потоками на автомобильной дороге с переменным профилем рекомендуется выполнять с учетом высоты каждого участка дороги (Ну). Если Ну>2м, то Н=Ну. Высота источников выбросов принимается равной 5 м (что соответствует средней высоте автодороги по профилю).

Расчеты выполнены на летние условия с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха.

Величина безразмерного коэффициента F, учитывающего скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе, принята равной 1 для газообразных веществ, а также для углерода (сажа), выделяющихся при работе двигателей внутреннего сгорания передвижных транспортных средств.

В соответствии с приложением № 2 Приказа Минприроды России № 273 от 06.06.2017 года «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» при расчетах рассеивания необходимо применять безразмерный коэффициент F.

Согласно п. 2.2.1 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух» на основании данных о дисперсном составе ряда вредных веществ, содержащихся в выбросах, при расчете рассеивания рекомендуется принимать параметр:

F=1 для (в том числе): 

· твердых частиц при сварке металлов и их резке;

· свинца и его соединений, сажи и бенз(а)пирена при работе двигателей передвижных транспортных средств и др.

F=3 принят для твердых веществ (сажа и бенз(а)пирен, пыль неорганическая: 70-20 % SiO2).

Расчет рассеивания для территории расположения проектируемого объекта произведён для расчетной площадки на высоте 2 м от поверхности земли (уровень дыхания) с перебором всех направлений и скоростей ветра в пределах градаций скоростей, необходимых для данной местности.

Для оценки воздействия с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха, определены максимальные расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках у ближайших нормируемых объектов.

При расчете рассеивания была принята локальная (математическая) система координат, при которой ось У направлена на географический север, а ось Х – на географический восток.

Критерий целесообразности детальных расчётов (Сmax/ПДК) принят равным 0,1 («Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». СПб. 2012).

Расчетные точки приняты на границах ближайших нормируемых территорий: территории жилой застройки.

При расчете рассеивания была принята локальная (математическая) система координат, при которой ось У направлена на географический север, а ось Х – на географический восток.

Расчет производился на прямоугольной площадке с шагом расчетной сетки 50 м, полностью охватывающих площадку рекультивации и прилегающие территории ближайшей селитебной зоны Расчет рассеивания загрязняющих веществ проведен на высоте 2 м.

Описание расчетной площадки представлено в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Описание расчетной площадки

	Тип
	Координаты, м
	Ширина, м
	Шаг, м
	Высота, м

	
	середина 1-й стороны
	середина 2-й стороны
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	X
	Y
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Полное описание
	-3109,30
	4488,80
	-2209,30
	4488,80
	1250,00
	50,00
	50,00
	2,00


Характеристика расчетных точек представлена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Характеристика расчетных точек 

	Номер РТ
	Координаты (м)
	Высота,

м
	Тип точки
	Наименьшее расстояние от источников загрязнения атмосферы, м
	Адресная привязка

	
	X
	Y
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	-2899,70
	4630,00
	2,00
	расчетная точка пользователя
	109
	Кафе

	2
	-2983,70
	4741,10
	2,00
	расчетная точка пользователя
	247
	Краеведческий музей

	3
	-2826,20
	4968,60
	2,00
	на границе жилой зоны
	397
	ул. Фрунзе 23

	4
	-2618,50
	4769,00
	2,00
	расчетная точка пользователя
	267
	Памятник погибшим войнам

	5
	-2420,30
	4227,70
	2,00
	на границе жилой зоны
	400
	Коллективные сады

	6
	-2530,00
	4041,50
	2,00
	на границе жилой зоны
	468
	Коллективные сады


Для определения влияния объекта на загрязнение атмосферного воздуха района расположения объекта выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ и определены максимальные приземные концентрации в расчетных точках у ближайших нормируемых объектов. 

В расчетах учитывались выбросы загрязняющих веществ от строительной техники, автотранспорта и оборудования, задействованных при производстве строительно-монтажных работ на объекте. Выбросы от существующих источников района рекультивации учтены в фоновом загрязнении атмосферы. 

Целью расчетов рассеивания ставилось определение зоны максимального влияния строительных работ по фактору загрязнения атмосферного воздуха за пределами площадки рекультивации.

Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ в период рекультивации представлен в приложении Ж данного раздела проектной документации.

Максимальные концентрации загрязняющих веществ на территории жилой застройки представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Максимальные концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках в период рекультивации 

	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Фон, доли ПДК
	номер РТ
	Максимальная концентрация ЗВ, доли ПДК, в расчетных точках 

	
	
	
	
	без учета фона
	с учетом фона

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0123
	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)
	-
	Все точки
	Менее 0,01
	Менее 0,01

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)
	-
	1
	5,27E-03
	5,27E-03

	0301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,38
	1
	0,26
	0,64

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,12
	1
	0,02
	0,14

	0328
	Углерод (Сажа)
	-
	1
	0,05
	0,05

	0330
	Сера диоксид-Ангидрид сернистый
	0,04
	1
	0,01
	0,05

	0337
	Углерод оксид
	0,46
	1
	0,04
	0,5

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	-
	Все точки
	Менее 0,01
	Менее 0,01

	1325
	Формальдегид
	0,40
	1
	0,40
	0,40

	1879
	Дифениламин
	-
	1
	0,02
	0,02

	2732
	Керосин
	-
	1
	0,03
	0,03

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	-
	1
	1,35E-03
	1,35E-03

	3404
	1-Аминонафталин
	-
	1
	0,04
	0,04

	6046
	Углерода оксид и пыль цементного производства
	-
	1
	0,04
	0,04

	6204
	Азота диоксид, серы диоксид
	0,26
	1
	0,17
	0,43


Радиус влияния на атмосферный воздух при проведении работ составляет 246 м до 0,5 ПДК и 52 м до 0,8 ПДК. Расчеты рассеивания загрязняющих веществ представлены в приложении Ж.1.
В приложении Ж.2 представлена зона влияния выбросов на уровне 5% от гигиенических нормативов. Для всех вещесвт величина радиуса данной зоны составялет 540,1 м.
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ показали, что максимальные концентрации загрязняющих веществ на расчетной площадке не превышают 1 ПДК, что соответствует требованиям  СанПиН 2.1.3684-21. Таким образом, проведенная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха при проведении работ показывает, что превышения ПДКм.р. на территории ближайших нормируемых территорий по всем загрязняющим веществам не прогнозируется.

Полученные результаты расчетов рассеивания показали, что гигиенические критерии качества атмосферного воздуха населенных мест соблюдаются для всех нормируемых объектов. 

Негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха в период производства строительных работ носит временный характер.
Учитывая вышесказанное, а также временный характер строительных работ, можно утверждать, что ухудшение качества атмосферного воздуха участка работ в период рекультивации будет незначительно. Временная строительная площадка, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, не является нормируемым объектом, санитарно-защитная зона для такого объекта не устанавливается.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в период рекультивации предлагается принять на уровне расчетных данных.

3.2. Воздействие на водную среду

Ближайшими водными объектами по отношению к рассматриваемому объекту является р. Волга, которая по отношению к участку располагается в 400 м (300 м на юго- восток от центральной проходной бывшего Заволжского химического завода). 

Проектируемый объект не находятся в водоохранной зоне р. Волга, размер которой в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса РФ составляет 200 м (водоохранные зоны указаны в графическом приложении к отчету ИЭИ).

При штатной работе загрязнения подземных вод не происходит. Опасность загрязнения сохраняется при возникновении аварийных ситуаций.

Основное воздействие на поверхностные воды в период рекультивации оказывается посредством загрязнения поверхностным ливневым стоком. Однако воздействие это локально и кратковременно.

Водопотребление при производстве работ требуется на питьевые, хозяйственно-бытовые и производственные нужды.

Согласно проектным решениям в качестве источника водоснабжения предусматривается использование привозной воды, необходимой для работы на объекте. Подвоз питьевой воды осуществляется в бутилированном виде (приобретается в бутылках объемом 19 л), подвоз и хозяйственно-технической воды – посредством автоцистерны объемом 5 м3.

Питьевая вода должна соответствовать требованиям соответствующих ГОСТ Р 51232–98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

Расчетные расходы на хозяйственно-бытовые и производственные нужды принят согласно МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».
Суммарный расход воды Q1 на производственные нужды определяется как

где q1 – удельный расход воды на производственные нужды, 500 л;

n1 – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену – 7 шт.;

К1 – коэффициент на неучтенный расход воды (равен 1,2);

К’1 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5);

t1 – число часов в смену – 8 час.
Q1= (1,2*500*7*1,5)/ (8*3600) =0,22 л/с или 19 м3/сут.

Хозяйственно-бытовые нужды связаны с обеспечением водой рабочих и служащих во время работы (работа столовых и буфетов, душевых и др.). Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле
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где q2 – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, 15 л;

- n2 – число работающих в наиболее загруженную смену – 14 чел.;

- К2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 2);

- q’2 – расход воды на прием душа одного работающего, 30 л;

- n’2 – число работающих, пользующихся душем (40 %) – 6 чел.;

- t1 – число часов в смену-8 часов.;
- t2 – продолжительность использования душевой установки (равна 45 мин).

Q2=(15*14*2)/(8*3600)+(30*6)/(60*45)=0,08 л/с или 6,9 м3/сут. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с.

Потребность Qтpв воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 

Qтp = Qпр + Qxоз + Qпож. =0,22+0,08+5 = 5,3 л/с.

Количество воды, требуемое на ежедневный расход воды для хозяйственно-бытовых и производственных нужд, составляет – 25,9 м3/сут.

В теплый период года система горячего водоснабжения для душевой и раковин предусмотрена от электроводонагревателя.

Вода, используемая на пожарные цели, подвозится автоцистернами и хранится в специальных емкостях.

Существующие и проектируемые системы канализации на данном объекте отсутствуют.

Количество воды на водоотведение равно количеству воды требуемой на ежедневный расход воды для хозяйственно-питьевых и производственных нужд составляет – 25,9 м3/сут.
На период проведения работ предусмотрены туалеты контейнерного типа с герметичным резервуаром – 1 шт. По мере накопления сточные воды вывозятся специализированной организацией.

Расчетные параметры наружного воздуха приняты:

- температура холодного периода года, параметры Б -34 °С.

- продолжительность отопительного периода - 219 суток.

Теплоснабжение предусматривается от электрических нагревателей типа SCARLETT SC-CH832-1000.

В теплый период года отвод сточных вод от санитарных приборов бытового помещения предусматривается в самотечном режиме в накопительную ёмкость. Ёмкость выполнена из армированного стеклопластика. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам этого композитного материала, емкости (накопительная канализация) имеют высокую прочность и с легкостью выдерживает подвижки и давление грунта. За счет сравнительно небольшой массы накопителей, значительно облегчаются погрузо-разгрузочные работы. Высокие прочностные характеристики емкостей из стеклопластика, обеспечивают возможность их установки в грунт лишь с обычной песчаной обсыпкой, без применения бетонной опалубки, обсыпки цементно-песчаной смесью и кессонов. Достаточно использовать ж/б плиту, которая будет являться якорем и будет препятствовать выдавливанию емкости из грунта при его подвижках или высоком уровне грунтовых вод. Крепление накопительной емкости к плите, технически совершенно не сложное и осуществляется с помощью ремней и анкеров. Использование армированной ж/б плиты (готовой или залитой по месту) при монтаже ёмкостей, обязательно. Масса плиты должна быть равна 100 % от объема накопительной емкости.

Количество загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых сточных водах в период рекультивации определено в соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» таблица Г.1. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах приняты согласно постановлению №644 от 29.07.2013 г. Приложение 5. Согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» приложение Г величины суммарной нагрузки по каждому из загрязняющих веществ от промышленных предприятий при отсутствии данных о составе производственных сточных вод от новых объектов их концентрацию следует принимать на уровне допустимых концентраций, максимально допустимых значений нормативных концентраций загрязняющих веществ.
Характеристика сточных производственно-хозяйственных и бытовых сточных вод представлена в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Характеристика качества бытовых сточных вод

	Состав загрязняющих веществ в сточных водах
	Количество загрязняющих веществ на одного человека, г/сут
	Нагрузка от жителей, г/сут
	Концентрация мг/дм3 в сточной хозяйственно-бытовой воде 
	Максимальные допустимые значения концентраций загрязняющих веществ в сточных водах и концентрация, принимаемая в производственных сточных водах, мг/дм3

	1
	2
	3
	4
	5

	Взвешенные вещества
	67
	938
	136
	300

	БПК неосветленной жидкости.
	60
	840
	121,74
	300

	ХПК
	120
	1680
	243,48
	500

	Азот общий
	11,7
	163,8
	23,74
	50

	Азот аммонийных солей
	8,8
	123,2
	17,86
	

	Фосфор общий
	1,8
	25,2
	3,65
	12

	Фосфор фосфатов Р-РО4
	1,0
	14
	2,03
	


Сточные воды, образующиеся в период рекультивации, имеют следующие показатели:

- температура сточных вод ≤ 400С;

- 6,5 <рН <8,5;

- ХПК ÷ БПК полн ≤ 1,5.

Исходя из перечисленных характеристик сточных вод и в соответствии с максимальными допустимыми значениями концентраций загрязняющих веществ, можно сделать вывод, что данные сточные воды можно собирать в специальные емкости и передавать для вывоза специализированным организациям.

Обслуживание емкости выполняет специализированная организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов (осадков) сточных вод. Очистка герметичной емкости выполняется по мере ее наполнения.

Выполнение работ с образованием существенного количества производственных стоков проектом не предусмотрено.

При выезде площадки рекультивации предусматривается место для мойки колес автотранспорта, с замкнутым циклом оборота воды, водоснабжение от автоцистерны.

Решения по сбору и отводу дренажных вод

Для сбора поверхностных вод – предусматриваются водоотводные лотки установленные по периметру площадки, с отводом вод в накопительную емкость., с последующей откачкой ливневых вод из накопительной емкости и вывозом специализированными предприятиями. 

На территории рекультивации запрещено техническое обслуживание автотранспорта и строительных механизмов.

Расчет тало-дождевого стока в период рекультивации объекта проводится согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Годовой объём дождевого стока:

Wд=10.hдΨд.F 

Годовой объём талового стока определяется по формуле:

Wт=10.hт.Ψт.KуF
где hд - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по СП 131.13330;

Ψд и Ψт - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно;

F - площадь стока коллектора, га;

hт - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод), или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по                        СП 131.13330;

Kу - коэффициент, учитывающий уборку снега.
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где Fу - площадь, очищаемая от снег.
Данные для расчета приведен в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Расчет тало-дождевого стока в период рекультивации
	Наименование показателя
	Сокращенное обозначение
	Значение параметра

	1
	2
	3

	Общая площадь рекультивации
	F, га
	1,2

	Слой осадков за теплый период (период со средними температурами выше 0 оС)
	hд, мм
	423

	Слой осадков за холодный период (период со средними температурами ниже 0 оС)
	hт, мм
	214

	Коэффициент объема стока дождевых вод
	Ψд
	0,2

	Коэффициент, учитывающий объем стока талых вод
	Ψт
	0,6

	Коэффициент, учитывающий уборку снега
	Ку
	1-0,5/1,2=0,6

	Объем стока дождевых вод
	Wд, м3
	10*423*0,2*1,2= 1015,2

	Объем стока талых вод
	Wт, м3
	10*214*0,6*0,6*1,2= 924,48

	Объем тало-дождевого стока
	м3
	1015,2+924,48 = 1939,68


Количество загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых сточных водах в период рекультивации определено в соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» таблица 15. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах приняты согласно постановлению №644 от 29.07.2013 г. Приложение 5.
Масса сброса загрязняющего вещества с неорганизованным стоком с территории объекта определяется по формуле:

М = Sобщ х (Wд + Wт) х мi х 10–3, 

где

мi – концентрация i-го загрязняющего вещества в поверхностном стоке

Расчетный сброс загрязняющих веществ в период рекультивации представлен в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Расчетный сброс загрязняющих веществ в период рекультивации
	Название загрязняющего вещества
	Концентрация

загрязняющих веществ в дождевом стоке, мг/дм3
	Концентрация

загрязняющих веществ в талом стоке, мг/дм3
	Расчетный сброс загрязняющих веществ в дождевом стоке,

мг/дм3
	Расчетный сброс загрязняющих веществ в талом стоке,

мг/дм3
	Максимальные допустимые значения концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, мг/дм3

	1
	2
	
	3
	
	

	Взвешенные вещества
	300
	1500
	365,5
	1664,06
	300

	Нефтепродук
ты
	<1
	<1
	<1
	<1
	10

	БПК
	40
	70
	48,7
	77,6
	300


Таким образом необходимо проводить очистку дождевого и талого стока от взвешенных веществ. Для этого необходимо предусмотреть перед емкостью для сбора ливневого стока оборудования для задержания грубодисперсных примесей. 

Проектными решениями предусмотрены:

- две емкости для сбора хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод объемом                  15 м3;

- емкость для сбора ливневых вод объемом 5 м3. Перед емкостью предусмотрены решетки с размером отверстий сит не более 16 мм.
Предполагается отмывать отбросы с решеток технической водой с последующим их прессованием. Накопление и перевозку отбросов следует предусматривать в герметически закрывающихся контейнерах. Накопление отбросов свыше 5 сут запрещается.

Сводный баланс водопотребления и водоотведения представлен в таблице 3.9.

Таблица 3.9. - Сводный баланс водопотребления и водоотведения

	Наименование технологических процессов
	Источник

водоснабжения
	Водопотребление
	Водоотведение
	Емкость для сбора сточных вод
	Безвозвратные потери,

	
	
	м3/сут
	м3/период
	м3/сут
	м3/период
	м3
	м3/сут
	м3/период

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Хозяйственно-бытовые
	Привозная вода
	6,9
	2070
	6,9
	2070
	30
	-
	-

	Производственные
	Привозная вода
	19
	5700
	19
	5700
	
	-
	-


Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод, а также прилегающей территории ливневыми стоками со строительных площадей предусматривается обваловывать их территорию по периметру глинистым грунтом. Вертикальная планировка строительных площадок предотвращает сток ливневых сточных вод с их территорий. 

Сточные воды предполагается направлять на предприятия:
- ООО «Национальная экологическая компания», действующее на основании лицензии №76-861-СТБ/П от 07.06.2019 г. Коммерческое предложение представлено в приложении М.
В соответствии с инженерно-геологическим изысканиями появившийся уровень грунтовых вод вскрыт на глубине от 3,0 до 9,5 м на абс. отметках от 100,80 до 117,75 м, установившийся уровень зафиксирован на глубине от 3,0 до 9,5 м на абс. отметках от 100,80 до 117,75 м.

Согласно инженерно-экологическим изысканиям в районе расположения котлована глубина загрязнения грунтов (таблица 9.18 ИЭИ) по суммарному показателю химического загрязнения (Zс), являющемуся индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье населения:

- в скв. 1 на глубине 2 м Zс=16 - повышенный уровень загрязнения (риск для проживающего населения);

- в скв. 2 на глубине 0,02 м Zс= 31, на глубине 1 м Zс=22 - повышенный уровень загрязнения (риск для проживающего населения) и на глубине 8 м Zс=19 повышенный уровень загрязнения (риск для проживающего населения);

- в скв. 4 на глубине 1 м Zс=16 - повышенный уровень загрязнения (риск для проживающего населения);

 - в скв. 8 на глубине 8 м Zс=17 - повышенный уровень загрязнения (риск для проживающего населения).

В среднем на площадке значение комплексного показателя ZC составляет 8, изменяясь в диапазоне от 2 до 31, что соответствует категории загрязнения почв – от низкого уровня загрязнения (удовлетворительная ситуация) до повышенного уровня загрязнения (риск для проживающего населения). Наибольшее значение Zc выявлено на глубине 1-2 м.

С учетом, что средняя глубина котлована составляет 1,9 м целесообразно проводить глубину работ по выемке грунта равную 2 м. 

Согласно инженерно-экологическим изысканиям в районе расположения подземного мазутохранилища глубина загрязнения грунтов (таблица 9.22 ИЭИ) по суммарному показателю химического загрязнения (Zс), являющемуся индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье населения:

- в скв. 2 на глубине 8 м Zс=46 - высокий уровень загрязнения (чрезвычайная экологическая ситуация);

- в скв. 4 на глубине 4 м Zс= 335 - чрезвычайно высокий уровень загрязнения (экологическое бедствие).

В среднем на площадке значение комплексного показателя ZC составляет менее 16, что соответствует категории загрязнения почв –низкого уровня (удовлетворительная ситуация).

В двух точках, расположенных в северо-западной части участка расположения подземного хранилища показания Zc, варьируют от высокого уровня загрязнения (чрезвычайная экологическая ситуация) до чрезвычайно высокого уровня загрязнения (экологическое бедствие) глубины отбора проб – 4-8 м.

С учетом, что средняя глубина подземного мазутохранилища составляет 2,2 м целесообразно проводить глубину работ по выемке грунта равную 2,2 м и в северо-западной части участка расположения подземного хранилищ до 4 м. 

Согласно проектным решениям, глубина работ по выемке грунта не затронет горизонт подземных вод. При этом согласно инженерно-экологическим изысканиям (таблица 9.6 ИЭИ) качество грунтовых вод не соответствует экологическим нормам (зона экологического бедствия). Основной вклад вносит железо, марганец, нефтепродукты и свинец.

Следовательно, можно сделать вывод, объект наносит существенный ущерб грунтовым водам. Таким образом, для защиты подземных горизонтов от существенного загрязнения необходима рекультивация с обязательным контролем качества подземных вод как в период проведения рекультивационных мероприятий, так и после, а при разработке проектной документации необходимо предусмотреть обязательный экологический мониторинг.

Также испытательным центром «Качество» ФГБОУВПО «ИГХТУ» была оценена токсичность грунтовых вод методом биотестирования (протоколы приведены в приложении Н). Результаты показали, что грунтовая вода не оказывает острого токсического действия на тест-объекты.

Таким образом проведение работ по рекультивации участка окажет положительное воздействие (улучшит качество) на грунтовые воды. 

Рассматриваемый объект не находятся в водоохранной зоне р. Волга, размер которой в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса РФ составляет 200 м (водоохранные зоны указаны в графическом приложении к отчету ИЭИ). Таким образом прямого воздействия на донные отложения р. Волги рекультивация не окажет, воздействие будет оказано положительное и косвенное, через улучшение качества подземных вод, соответственно улучшение качества поверхностных вод р. Волги и улучшение качества химического состава донных отложений. 
В период ликвидации отходов с объекта возможными источниками воздействия на подземные воды будут являться:

- земляные и планировочные работы на территории участка;

- нивелировка поверхностей на территории участка;

- устройство траншей и котлованов территории;

- сооружение насыпей при строительстве дорог и т.п.

В ходе выполнения работ потенциально прогнозируется загрязнение подземных вод, в первую очередь – химическое. Основными источниками загрязнения грунтовых вод будут являться потенциальные утечки:

- от техники;

- поста мойки колес техники;

- от пунктов временного сбора и хранения отходов.

Участки отстоя специализированной техники могут являться источником загрязнения грунтовых вод – за счет утечек топлива, просачивания воды от мойки автомобилей. Проектом предусматривается еще до начала проведения работ надлежащим образом организация стоянки автотехники. В качестве таких площадок оптимально использование участков, которые будут иметь твердое непроницаемое покрытие.

Твердые строительные, промышленные и бытовые отходы, также способны нанести серьезный ущерб качеству и другим характеристикам грунтовых вод. Поэтому предусматривается специализированные места временного хранения отходов, на твердом непроницаемом основании.

Все перечисленное позволяет утверждать, что степень воздействия на гидрохимический режим подземных вод на площадке в штатной ситуации при строгом соблюдении заложенных в проект технических решений оценивается незначительная.

Проектом предусматривается комплекс первоочередных требований к выполнению строительных работ для предотвращения гидродинамического воздействия на подземные воды

 - при отрывке котлованов и проведении работ на «нулевом цикле» не допускается накопление и застаивание воды в котлованах; 

- после завершения работ выполняется планировка и благоустройство территории – во избежание застоя поверхностных вод и заболачивания участка.

С целью предотвращения загрязнения подземных вод при рекультивации объекта предусмотрены следующие мероприятия:

- стоянка землеройной и транспортной техники – на специально подготовленных площадках, имеющих бетонное непроницаемое покрытие;

- исключено использование при выполнении работ неисправной и неотрегулированной техники; перед началом работ все машины и механизмы проходят ежедневную проверку;

- места стоянки техники оборудуются для исключения загрязнения (мойка техники только в специально отведенных местах;

- исключается слив остатков ГСМ на рельеф;

- для снижения распространения химического загрязнения при ликвидации объекта предусмотрена организация мойки колес с водооборотным циклом.

При вертикальной планировке и нивелировке площадок в целом:

- работы в открытом котловане проводятся в минимальные сроки, чтобы избежать инфильтрации атмосферных осадков сквозь дно котлована в поток грунтовых вод.

Для снижения неблагоприятного воздействия на водную среду при проведении работ проектом предусмотрено проведение ряда мероприятий профилактического плана. Эти мероприятия направлены не только на снижение степени загрязнения поверхностного стока, но и на предотвращение переноса со стройплощадки на сопредельные территории. К ним относятся:

- производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом и огороженной специальным забором;

- регулярная уборка территории с максимальной механизацией уборочных работ;

- своевременный ремонт поврежденных существующих дорожных покрытий;

- упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих материалов;

- при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания слив масел и горючего на поверхность почвы подъездной дороги не предусмотрен;

- недопущение переполнения мусорных контейнеров и своевременный вывоз строительных отходов специализированной организацией, имеющей лицензию на работу с данным видом отходов;

- временные дороги устраиваются с максимальным использованием существующих трасс.

Как отмечалось выше, на стройплощадке предусмотрена установка биотуалетов, исключающих попадание нечистот в поверхностные и подземные воды. Стоки от биотуалетов по мере наполнения вывозятся ассенизационным транспортом лицензированной организации по заключенным договорам.

При возникновении аварийной ситуации (например, пролив топлива и попадание горюче-смазочных материалов в грунт) в период рекультивации должны приниматься меры по предотвращению попадания загрязняющих веществ в подземные и поверхностные воды: недопущение распространения пролива (обвалование территории, устройство лотков для сбора жидкости), ликвидация загрязненной толщи.

Таким образом воздействие от рекультивации на поверхностные и подземные водные объекты можно считать незначительным, локальным и кратковременным. 

Сброс сточных, в том числе дренажных, вод на рельеф запрещен. Сброс сточных вод, в том числе ливневых и дренажных, в период рекультивации в водоохранной зоне водных объектов рыбохозяйственного значения проектом не предусматривается.

Реализация намечаемого проекта направлена на улучшение экологического состояния района.

3.3 Воздействие на почвенный покров и геологическую среду
При производстве земляных и строительно-монтажных работ воздействие на почвенно-растительный покров заключается:

- в изъятии земельных участков на период ликвидации отходов;

- в механическом нарушении и разрушении почвенно-растительного покрова (проектируемом и нерегламентированном);

- во временном складировании и возможном засорении территории рекультивации строительными отходами;

-в возможном загрязнении почвы веществами, ухудшающими его биологические, физические и химические свойства (горюче- смазочными материалами при работе техники, сточными водами);

-в возможном нарушении строения почвенно-растительного покрова при передвижении строительной техники и транспортных средств вне дорог;

- в возможном локальном изменении геологических и гидрогеологических условий при отсыпке основания площадочных объектов и автодорог до планировочных отметок привозным грунтом.

Механическое нарушение может быть регламентированным и нерегламентированным. Регламентированное - разрушение почвенно- растительного покрова при рекультивации внутриплощадочных объектов, нарушение почвенно-растительного покрова для прокладки внеплощадочных коммуникаций. Нерегламентированное внедорожное передвижение техники, ведение работ вне полосы отвода земельных участков.

При производстве подготовительных и земляных работ, а также передвижении строительной техники в пределах отвода земельного участка возможно частичное или полное уничтожение растительного покрова.

Значительное воздействие на почвенно-растительный покров может нанести бессистемное передвижение строительной техники и транспортных средств вне дорог.

При отсыпке оснований площадочных объектов, полотна подъездных автодорог к ним произойдет изменение рельефа местности.

При отсутствии организованного складирования и хранения на территории строительных площадок строительных отходов, происходит захламление территории. Такие участки после завершения рекультивации оказываются длительное время непригодными для использования их по назначению.

В процессе ликвидации отходов может оказывать воздействие на почвенно-растительный слой:

- использование неисправной транспортной и строительной техники;

- нарушение правил заправки автотехники;

- отсутствие системы организованного сбора и размещения отходов.

Воздействие на геологическую среду оказывают земляные работы:

- работы по выемке и нейтрализации химических веществ;

- отсыпка площадок и автодорог;

- бурение гидронаблюдательных скважин.

Воздействие процесса ликвидации объектов на территорию будет носить реабилитационный характер, выражающийся в:

- ликвидации источника загрязнения грунтов и грунтовых вод;

- снижении уровня загрязнения воздушной атмосферы;

- рекультивации нарушенных земель;

- озеленении территории;

- создание ландшафта.

При осуществлении ликвидации отходов необходимо руководствоваться требованиями об улучшении охраны окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

После завершения ликвидации отходов на территории объекта должен быть убран строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, выполнены планировочные работы и проведено рекультивация земельного участка.

Снижению воздействия на земли в период ликвидации отходов будут способствовать следующие мероприятия, предусмотренные проектом:

- проведение работ строго в пределах строительной площадки;

- не допускать загрязнения производственными и другими отходами земель, примыкающих к территории объекта;

-  ежедневный сбор и складирование отходов в специальные бункеры с последующим вывозом на полигоны;

-  устройство и дальнейшее использование подъездных дорог для доставки строительных материалов и техники;

-  при производстве работ по вертикальной планировке территории необходимо обеспечить отвод поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы;

-  размещение всех строительных материалов, необходимых для рекультивации, на специально отведенной площадке, которая должна быть выровнена, утрамбована и обеспечена отводом поверхностных вод;

-  контроль за оборудованием, используемым в строительстве, для предупреждения аварийных ситуаций;

-  техническое обслуживание строительных машин автотранспорта производится на базах строительных организаций, вне отведенной площадки;

-  на выезде с территорий рекультивации устраивается площадка для мойки колеса автотранспорта.

Таким образом, принятые проектные решения минимизируют опасность развития экзогенных геологических процессов и исключают негативное воздействие на геологическую среду. 
По окончании проведения работ по рекультивации будет оказано положительное воздействие (улучшение качества) на почвенный покров и геологическую среду. В связи с этим специальные мероприятия не разрабатываются.
3.4. Воздействие на растительный и животный мир

3.4.1 Оценка воздействия на растительный мир

Участок обследования характеризуется высокой степенью антропогенной трансформации, поэтому говоря о природно-ландшафтной структуре территории, в большинстве случаев подразумеваются коренные (восстановленные) природно-территориальные комплексы. 

Территория располагается на участке выполаживания склона верхней террасы долины р. Волга и представляет собой древесные насаждения. В основном это берёзово-осиновое мелколесье с развитым подлеском (рябина, клён канадский, малина, бересклет бородавчатый). Вокруг произрастают отдельные старые фаутные берёзы и единичные усыхающие осины. Деревья очень старые, в неудовлетворительном состоянии и их сохранение нецелесообразно. Под пологом травянистый покров слаборазвит, представлен участками сныти и хвоща с проективным покрытием менее 50%. Непосредственно вокруг котлована в понижении обваловки растительность отсутствует.
На прилегающих открытых участках развита луговая растительность - злаки (лисохвост, тимофеевка луговая, пырей ползучий), клевер. Имеются участки бурьянистой растительности (полынь, пижма). Местами произрастает опасное карантинное растение - борщевик Сосновского.
По сравнению с естественными биоценозами, относительно ненарушенными в подобных ландшафтах, растительность данного участка сильно трансформирована и обеднена. Редких и охраняемых видов растений на участке не произрастает, фитоценозы не представляют интереса для охраны.
Согласно перечтной ведомости зеленых насаждений на территории на территории проектируемого объекта (приложение И) в связи с неудовлетворительным состоянием насаждений на вырубку назначено 150 шт. берез (диаметр ствола до 20 с), 388 шт. осин (диаметр ствола до 20 см) и 0,7 га кустарника (возраст до 5 лет). 

Согласно принятым проектным решениям, дополнительного антропогенного воздействия на почвенно-растительный покров оказано не будет. После завершения работ по рекультивации проводятся работы по благоустройству территории. 

Запроектирована подготовка почвы для посева многолетних трав: устройство плодородного слоя высотой 20 см (2400 м3), до посевное внесение минеральных удобрений; посев посадочного материала.

Для посева подобраны сорта трав, не требовательные к высокому содержанию кислорода в почве и имеющие развитую корневую систему (ежа сборная, мятлик луговой, овсяница красная).

В таблице 3.10 представлены работы по биологическому этапу рекультивации.

Таблица 3.10 – Работы по биологическому этапу

	Наименование
	Кол-во

	1
	2

	Завоз минерального грунта
	40612,9 м3/72759,5 т

	Завоз плодородного слоя (торф, земля)
	2400 м3/3600 т

	Минеральные удобрения
	0,2 т

	Посев трав
	240 кг


Работы по устройству посевного газона предусмотрено производить в начале вегетационного сезона – в начале мая или осенью – в августе – сентябре; при систематическом поливе посев можно производить в течение всего весеннее - летнего периода. 

Воздействие на растительный мир при производстве строительно-монтажных работ в значительной мере зависит от соблюдения правильной технологии и культуры проведения работ. 

Механическое воздействие проявляется в виде угнетения и уничтожения флоры при проходке строительной и спецтехники, непосредственно расположения проектируемого объекта.

Биоценозы данных территорий в настоящее время уже подвержены значительному антропогенному воздействию.

В объемах работ заложена валка деревьев с корня, которая включает в себя: спиливание дерева; трелевку древесины, разделку древесины; корчевку пней; обивку земли с выкорчеванных пней и вывоз порубочных остатков.

Воздействие на растительные сообщества в период рекультивации связаны с прямым уничтожением растительных сообщества на участке под рекультивацию проектируемого объекта. Все работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности проводятся в период подготовки территории строго в пределах границ производства работ с максимальным сохранением существующей растительности и последующим благоустройством.

На озелененных территориях запрещается:

- складировать любые материалы; 

- применять чистый торф в качестве растительного грунта;

- устраивать свалки мусора, снега и льда;

- сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы кустарников (целесообразно их собирать в кучи, не допуская разноса, удалять в специально отведенные места для компостирования или вывозить на свалку);

- разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны;

- проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций без согласования по установленным правилам.

Ответственность за проведение мероприятий по уходу и содержанию зеленых насаждений лежит на балансодержателе территории, на которой расположены зеленые насаждения.

В целях минимизации воздействия на растительный покров во время проведения работ объекта необходимо тщательное соблюдение следующих норм:

- строгое соблюдение границ полосы земельного отвода, что является одним из важнейших условий минимизации прямого воздействия на растительный покров;

- соблюдение транспортной схемы проекта (необходимо полностью исключить нерегламентированный проезд автотранспорта и специализированной техники);

- предотвращение захламления прилегающей к полосе землеотвода территории отходами и потребления (сбор всех видов отходов в специальные контейнеры с последующим вывозом в установленные места);

- контроль за состоянием почвенно-растительного покрова территорий, непосредственно прилегающих к границам полосы отвода для недопущения: загрязнения почвы и растительности горюче-смазочными материалами; повреждения растительного покрова строительной техникой.

3.4.2 Оценка воздействия на животный мир

Фауна участка бедна, и представлена в основном обычными видами животных, населяющих антропогенные экосистемы и поселяющиеся в городских парках и скверах. Наиболее хорошо изучена авифауна таких территорий в регионе.
Большая часть территории участка лишена растительности, животный мир совершенно неразвит. Могут регистрироваться единичные посещения синантропными видами птиц (серая ворона, галка, полевой воробей), немногочисленные насекомые- фитофаги, в частности тли, охотящиеся на тлей златоглазки и божьи коровки (имаго и личинки) и кормящиеся на выделениях тлей (медвяная роса) муравьи обычных видов, клопы, жуки-листоеды, из прямокрылых - пенницы.
Из позвоночных встречается травяная лягушка, серая жаба, обыкновенная полёвка, серая крыса, домовая мышь. В травянистых и кустарниковых зарослях гнездится серая и садовая славка, варакушка, обыкновенный соловей, камышевка- барсучок. Кроме вышеназванных видов здесь можно отметить гнездование дроздов - рябинника, певчего, белобровика, большого пёстрого и белоспинного дятла, зяблика, зеленушки, пеночки-веснички, зелёной персмешки. В накопившихся дуплах в старых деревьях гнездятся синицы (большая, лазоревка), поползень, мухоловка-пеструшка. В трещинах и полостях старых деревьев - серая мухоловка, пищуха. При этом, редких и охраняемых видов животных здесь также не обнаружено.
Объекты животного мира, занесённые в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Ивановской области на территории участков не выявлены. Других редких и охраняемых видов также не обнаружено
Ввиду низкой вероятности (приближенной к нулю) встречи животных на рассматриваемом участке работ, близкого расположения площадок проектируемых объектов к существующему населенному пункту, проведение расчета ущерба животному миру нецелесообразно.
Воздействие на животный мир при рекультивации проектируемого объекта будет незначительным, так как строительная площадка в основном расположена на антропогенно преобразованном участке и не затрагивает естественные местообитания животных, что позволяет оценивать воздействие как допустимое

С целью минимизации воздействия проектируемого объекта на существующий животный мир проектом предусмотрены мероприятия:

- работы выполняются непосредственно в границах отведенной территории;

- максимально возможное использование существующих автодорог общего назначения для транспортировки строительных грузов, излишков грунта и т.д;

- после завершения работ все отходы вывозятся на соответствующие полигоны согласно заключенным договорам, либо передаются на повторное использование. Несанкционированного размещения отходов не допускается;

- котлованы засыпаются, территория планируется и благоустраивается;

- для исключения попадания животных в зону рекультивации, место производства работ будет ограждено временным забором высотой 2,0-2,5м;

- хранение материалов в отгороженных местах на обвалованных площадках с замкнутой системой канализации;

- сбор хозяйственных и производственных сточных вод в герметичные емкости с последующей утилизацией специализированными организациями;

- прожекторные и другие мощные осветительные устройства, характер их установки, направленность излучения светового потока должны оказывать минимальное отрицательное воздействие на птиц и другие объекты животного мира, не вызывая их гибели в результате ослепления и потери ориентации.
- не допускается самовольно организовывать на территории свалки твердых, хозяйственно-бытовых и строительных отходов;

- выполнять мероприятия по пожарной безопасности, предусмотренные Правилами пожарной безопасности в лесах и изложенные выше «Мероприятия по охране растительности»;

- осуществление контроля за шумовым загрязнением окружающей среды;
- осуществление контроля за соблюдением природоохранных нормативов и регламентов;
- разработка программы экологического мониторинга и производственного экологического контроля за состоянием окружающей природной среды на всех этапах осуществления хозяйственной деятельности;
- проведение разъяснительной и просветительской работы среди обслуживающего персонала.
- Большинство видов животных быстро вернутся к своему естественному образу обитания после окончания работ.

Учитывая результаты обследования, проведенного в рамках инженерных изысканий, рекультивация объекта не окажет существенного негативного воздействия на фауну наземных позвоночных животных рассматриваемого района. 

Таким образом, возможное негативное воздействие на животный мир в период рекультивации можно признать допустимым и незначительным.

3.4.3 Выводы по результатам оценки воздействия проектируемого объекта на растительный и животный мир в зоне влияния в штатном режиме 

Объекты растительного и животного мира, занесенные внесенных в Красные книги различного уровня, а также пути миграции охотничьих животных на территории, рассматриваемого рекультивации отсутствуют. Разработка специальных мероприятий не требуется.

Территория проектируемого объекта располагается на освоенных землях, в связи с этим на участке проектирования видовой состав фауны характерен для урбанизированных территорий и крайне беден. Фауна участка проектирования и прилегающих территорий имеет типично синантропный характер. Животные в значительной степени адаптировались к множеству факторов беспокойства. Растительность - полностью урбанизирована.

Вырубка древесной растительности в зоне влияния за пределами границ существующего земельного участка проектными решениями не предусматривается, следовательно. Гибель представителей краснокнижных видов растений и животных по причине реализации намечаемой деятельности не прогнозируется.

Воздействие в период рекультивации является кратковременным и полностью исключается после завершения работ.

В пострекультивационный период проектируемый объект не оказывает воздействия на окружающую среду. 

3.5 Физическое воздействие

Расчет уровней звука производится в соответствии с нормативными документами: 

СП 51.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; 

Справочное пособие проектировщика «Защита от шума в градостроительстве» (Москва, Стройиздат 1993 год);

ГОСТ 31295.1 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой»;

ГОСТ 31295.1 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета».

Величина воздействия шума на человека зависит от уровня звукового давления. Эксплуатация современного промышленного оборудования и средств транспорта сопровождается значительным уровнем шума и вибрации, негативно влияющих на состояние здоровья работающих. С точки зрения безопасности труда шум и вибрация – это одни из наиболее распространенных вредных производственных факторов на производстве, которые при определенных условиях могут выступать как опасные производственные факторы. Кроме шумового и вибрационного воздействия, вредное влияние на человека в процессе труда могут оказывать инфразвуковые и ультразвуковые колебания.

С физиологической точки зрения шумом называют любой нежелательный звук, оказывающий вредное воздействие на организм человека. Человеческое ухо воспринимает как слышимые колебания, лежащие в пределах от 20 до 20 000 Гц. Ультразвуковой диапазон частот делится на два поддиапазона – низкочастотный (20 – 100 кГц) и высокочастотный (100 кГц – 1000 МГц). 

Шумы негативно воздействуют на нервную систему человека, вызывают бессонницу, неспособность сосредоточиться, что ведет к снижению производительно​сти труда и повышает вероятность возникновения несчастных случаев на производстве, могут возникнуть различные психические нарушения, сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные и кожные заболевания, тугоухость и глухота.

Различные механические, аэродинамические и электромагнитные явления являются причиной возникновения шумов. Механические шумы возникают при работе различных машин и механизмов и вызваны трением и соударениями составляющих их деталей, ударными процессами, используемыми в производстве (ковка, штамповка) и рядом других факторов. Аэродинамические и гидродинамические шумы возникают при течении газов и жидкостей. 

Шумовой характеристикой является уровень звуковой мощности и среднеквадратичные уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки постоянного шума допускается использовать эквивалентный уровень звука La, дБА. Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука LА, дБА, и максимальные уровни звука LА (СанПиН 1.2.3685-21).

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука.

Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие санитарным нормам.

Допустимый уровень шума – это уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.

Эквивалентный (по энергии) уровень звука, LА, дБА, непостоянного шума – уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени.

Максимальный уровень звука, LАмакс, дБА - уровень звука, соответствующий максимальному показателю измерительного, прямо показывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при регистрации автоматическим устройством.

Непостоянный (колеблющийся во времени, прерывистый и импульсный) шум следует оценивать эквивалентным уровнем звука LА, дБА.

Целью настоящего раздела является акустическая оценка воздействия источников шума проектируемого объекта, как на этапе рекультивации.

Результаты расчетов сравниваются с нормативами, содержащимися в действующих санитарных нормах СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и в СП 51.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 Защита от шума». Допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука для дневного (с 7-00 до 23-00 ч.) и ночного (с 23-00 до 7-00 ч.) времени суток приведены в таблице 3.11.

Таблица 3.11 - Допустимые уровни звука 

	Назначение территорий
	Время суток
	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
	Уровни звука LA и эквивалентные уровни звука LАэкв., дБА
	Максимальные уровни звука LАмакс., дБА

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, ДОУ, школ
	с 7 
до 23 ч
	75,0
	66,0
	59,0
	54,0
	50,0
	47,0
	45,0
	44,0
	55,0
	70,0

	
	с 23 
до 7 ч
	67,0
	57,0
	49,0
	44,0
	40,0
	37,0
	35,0
	33,0
	45,0
	60,0

	Площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов
	
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45
	60

	Жилые комнаты квартир и домов
	с 7 
до 23 ч
	63,0
	52,0
	45,0
	39,0
	35,0
	32,0
	30,0
	28,0
	40
	55

	
	с 23 
до 7 ч
	55,0
	44,0
	35,0
	29,
	25,0
	22,0
	20,0
	18,0
	30
	45


Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА, и максимальные уровни звука LАмакс. 

Согласно правилам энергетического суммирования и расчета снижения звука на расстоянии, источник шума, уровень звука которого на 20 Дба ниже другого, не вносит вклад в акустическую обстановку в расчетной точке. 

Строительная техника и автотранспорт, являющиеся источниками шума, будут работать только в дневное время.

Поскольку строительная техника и автотранспорт постоянно передвигаются по зоне производства работ, их привязка осуществлялась на ближайшем расстоянии к границе полосы отвода, где возможно максимальное скопление техники.

На этапе рекультивации основными источниками акустического воздействия будут являться автотранспортные средства, а также специализированная техника, работающая на территории зоны производства работ.

Акустический расчет должен производиться в следующей последовательности:

- выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;

- выбор расчетных точек (далее – РТ) на территориях и в помещениях, для которых необходимо провести расчет;

- определение путей распространения шума от источника (источников шума – далее ИШ) до расчетных точек и потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет расстояния, экранирования, звукоизоляции ограждающих конструкций, звукопоглощения и др.);

- определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках;

- определение требуемого снижения уровней шума на основе сопоставления ожидаемых уровней шума с допустимыми значениями;

- разработка мероприятий по обеспечению требуемого снижения шума;

- поверочный расчет ожидаемых уровней шума в расчетных точках с учетом выполнения строительно-акустических мероприятий.

Исходными данными для акустического расчета (согласно п.7.2 СП 51.13330.2011) являются 

- ситуационная схема с расположением ИШ и РТ;

- сведения о характеристиках ограждающих конструкций;

- шумовые характеристики и геометрические размеры источников шума.

Акустический расчет следует проводить по уровням звукового давления L, дБ, в восьми октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц или по уровням звука по частотной коррекции «А» LА, дБА. Расчет проводят с точностью до 0,1 децибел, окончательный результат округляют до целых значений.

С учетом планировочной ситуации и в соответствии с санитарным нормированием, проведен выбор расчетной точки (РТ), расположенной у ближайших к территории стройплощадки жилой застройки, территорий с нормируемым уровнем шума таким образом, чтобы уровень шумового воздействия в этой точке был максимальным. 

Исходя из анализа планировочного расположения проектируемого объекта, для оценки акустического воздействия на прилегающей территории были выбраны расчетные точки, расположенные на границе ближайших нормируемых территорий.

Расчетные точки для оценки уровня шума, на прилегающей к строительной площадке территории, выбраны на ближайшей к источнику шума границе жилой застройки на высоте 1,5 м от уровня поверхности. 

С учетом расположения источников шума, их шумовых характеристик, направленности излучения шума, а также располагаемых нормируемых объектов, нормативных требований к ним и расстояний от объектов до источников шума, были выбраны 6 расчетных точек.

Уровни шума в каждой расчетной точке определялись как суммарное воздействие всех источников шума проектируемых объектов с учетом условий прохождения звука, режимов работы и шумовых характеристик. По результатам расчетов определялись зоны распространения шума. После построения акустических зон, определение суммарных уровней шума и величин требуемого снижения уровней звукового давления производился выбор требуемых мероприятий по снижению шума источников, влияние которых являлось определяющим.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов санитарно-гигиенические ограничения по шуму в пределах рассматриваемой территории устанавливается исходя из следующих условий.

Проектом принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с применением средств малой механизации и строительной техники, обеспечивающих рекультивацию в оптимальные сроки. Основным источником шума в период рекультивации объекта будет являться строительная техника. 

Особенностями рассматриваемых источников шума являются следующие: работа осуществляется на открытом пространстве с постоянным перемещением по территории строительной площадки; каждая единица техники может работать в различных эксплуатационных режимах (холостой ход, переменная нагрузка на рабочий орган), что обуславливает непостоянный характер шума, излучаемого в окружающую среду при ее работе. Таким образом, как ближнее, так и дальнее звуковое поле при работе строительной техники будет характеризоваться непостоянными во времени уровнями звукового давления (уровнями звука). 

По временным характеристикам шум от производства работ относится к непостоянным шумам, поэтому эквивалентные уровни звука [image: image8.wmf]экв
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 за общее время воздействия, T мин, определялись по формуле:
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	–
	-время воздействия уровня [image: image11.wmf]Aj
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, мин;
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	–
	-эквивалентный уровень за время [image: image13.wmf]j
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, дБА;

	N
	–
	-количество интервалов воздействия шума.


Акустическое воздействие по фактору максимального уровня звука определялось по источнику, обладающему наибольшим значением LAмакс с учетом неодновременности работ.

Акустические характеристики основной строительной техники и механизмов на строительной площадке представлены в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Акустические характеристики строительной техники и механизмов

	Наименование
	Lэкв, дБА
	Lмакс, дБА

	1
	2
	3

	Экскаватор погрузчик 63-75кВт на колесном ходу
	74
	81

	Экскаватор с ковшом емк. 0,5-0,63 м3 на колесном ходу
	74
	81

	Виброкаток самоходный
	74
	80

	Автомобиль манипулятор
	74
	79

	Автосамосвалы, грузоподъемностью 10 т.
	72
	77

	Бортовые автомашины грузоподъемностью от 1.5 ÷ 3 т
	72
	77

	Вакуумная (ассенизаторная) АВ-8
	72
	77

	Автоцистерна
	72
	77

	Дизельная электростанция «Вепрь-АДП-4,2-230 ВЯ-Б»
	75
	-


Акустические характеристики строительной техники принимались по аналогам согласно их техническим характеристикам. В качестве аналогов использовались экспериментальные данные справочников под ред. Н. И. Иванова «Техническая акустика транспортных машин», «Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог» под ред. С.Г.Цупикова, А. Д. Гриценко, Москва, Инфра-Инженерия, 2005г, а также справочника проектировщика «Защита от шума в градостроительстве», «Архитектурная физика» под редакцией Н. В. Оболенского. 

Шумовые характеристики строительной техники (протоколы по объектам-аналогам) представлены в приложении К. 

Акустические характеристики приведены к опорному расстоянию 7.5 м. 

Основными вкладчиками в акустическое загрязнение территории на строительной площадке являются наиболее шумные источники шума.

Источники непостоянного шума:

- Экскаватор 63-75 кВт – ИШ 001;

- Экскаватор с ковшом емк. 0,5-0,63 м3 - -ИШ 002;

- Виброкаток самоходный – ИШ 003;

- Автомобиль манипулятор – ИШ 004;

- Автосамосвалы – ИШ 005;

- Бортовые автомашины – ИШ 006;

- Вакуумная (ассенизаторная) АВ-8 – ИШ 007;

- Автоцистерна – ИШ 008;

- ДЭС – ИШ 009.

Суммарный уровень звукового давления LA (дБА) строительной техники: 

L А = 10 lg ∑ 100.1Lрi,
где: 




Lpi – уровень звукового давления i – го источника, дБА.

Источники шума считаются точечными и ненаправленными. Эквивалентный (максимальный) уровень звука, L дБА, в расчётной точке на расстоянии r м от акустического центра источника определяется по следующей формуле:

[image: image14.wmf]-

-

=

0

0

lg

20

r

r

L

L

[image: image15.wmf]L

D

,

где:







	 [image: image16.wmf]0

r


	–
	опорное расстояние ([image: image17.wmf]0
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= 7.5 м);
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	–
	эквивалентный (максимальный) уровень звука на расстоянии [image: image19.wmf]0

r

, дБА;
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	–
	снижение уровня звука в результате экранирования, дБА


Для расчета акустического воздействия от источников шума на строительной площадке приняты наиболее характерные участки рекультивации а, расположенные наиболее близко к нормируемой территории.

Эквивалентный и максимальный уровни звука [image: image21.wmf]тер
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, создаваемые работой строительной техники и механизмов в расчетной точке у нормируемого объекта, определяется по формуле:
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 - акустическая характеристика источника шума, дБА;

[image: image26.wmf]макс
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 - акустическая характеристика источника шума, дБА;

[image: image27.wmf]рас
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 - снижение уровня звука, дБА, в зависимости от расстояния до расчетной точки;

Снижение эквивалентного уровня звука в зависимости от расстояния до расчетной точки принимается по графику на рисунке 4.
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Рисунок 4 - График для определения снижения эквивалентного уровня звука в дБА в зависимости от расстояния между источником шума и расчетной точкой

1 – источники шума внутри групп жилых домов, трансформаторы;

2 – транспортные потоки, железнодорожные поезда.

Снижение максимального уровня звука в зависимости от расстояния до расчетной точки принимается по графику на рисунке 5.
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Рисунок 5 - График для определения снижения максимального уровня звука в дБА в зависимости от расстояния между источником шума и расчетной точкой

1 - автомобили, троллейбусы, трамваи, локальные источники;

2 - железнодорожные поезда, суда речного флота.
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 - снижение уровня звука, дБА, вследствие поглощения в воздухе определяемое по графику на рисунке 6.
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Рисунок 6 - Номограмма для определения снижения уровня звука вследствие поглощения в воздухе
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 - снижение уровня звука экранами на пути распространения звука, дБА;
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 - снижение уровня звука полосами зеленых насаждений, дБА.

Для оценки акустического воздействия на селитебную территорию в период рекультивации проектируемого объекта рассмотрены наиболее характерные этапы рекультивации.

Расчет шумового воздействия в период проведения работ по рекультивации выполнен при условии одновременной работы в форсированном режиме единиц техники при проведении определенного этапа рекультивации, характеризующейся наибольшими показателями шумового воздействия.

Перечень расчетных точек для оценки акустического воздействия представлен в таблице 3.13.

Таблица 3.13 – Перечень расчетных точек для оценки акустического воздействия 

	Номер

РТ
	Высота,

м
	Тип точки
	Наименьшее расстояние от источников шумового воздействия, м
	Адресная привязка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1,5
	расчетная точка пользователя
	109
	Кафе

	2
	1,5
	расчетная точка пользователя
	247
	Краеведческий музей

	3
	1,5
	на границе жилой зоны
	397
	ул. Фрунзе 23

	4
	1,5
	расчетная точка пользователя
	267
	Памятник погибшим войнам

	5
	1,5
	на границе жилой зоны
	400
	Коллективные сады

	6
	1,5
	на границе жилой зоны
	468
	Коллективные сады


Расчетные точки по оценке акустической нагрузки выбирались у существующей застройки, наиболее близко расположенной к зоне проведения работ.

При условии соблюдения предельно допустимых уровней (ПДУ) шума в данных точках, ПДУ на территории и в помещениях аналогичных нормируемых объектов, расположенных на больших расстояниях, также будут обеспечены.

Расчет уровня шума в расчетных точках в период рекультивации, а выполнен с использованием программного комплекса Эколог-Шум, разработанного фирмой Интеграл и представлен в приложении Л данного раздела проектной документации.

Строительные работы осуществляются в 1 смену в дневное время, поэтому оценка акустического воздействия проведена для дневного времени суток.

Результаты расчетов представлены в таблицах 3.14.

Таблица 3.14 – Результаты расчета акустического воздействия в период рекультивации от источников шума

	№ РТ
	Расположение расчетной точки
	Расчетный УЗ

Эквивалентный/Максимальный,

дБА
	ПДУ Эквивалентный/Максимальный, дБА
	Превышения, Эквивалентный/Максимальный, дБА

	
	
	день
	ночь
	день
	ночь
	день
	ночь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	РТ1
	Кафе
	54,1/64,0
	-
	55/70
	45/60
	0/0
	-

	РТ2
	Краеведческий музей
	48,0/57,9
	-
	55/70
	45/60
	0/0
	-

	РТ3
	ул. Фрунзе 23
	43,2/53,1
	-
	55/70
	45/60
	0/0
	-

	РТ4
	Памятник погибшим войнам
	46,4/56,4
	-
	55/70
	45/60
	0/0
	-

	РТ5
	Коллективные сады
	42,9/53,0
	-
	55/70
	45/60
	0/0
	-

	РТ6
	Коллективные сады
	42,5/52,5
	
	55/70
	45/60
	0/0
	


Согласно проведенным расчетам, сверхнормативного акустического воздействия от источников шума в период рекультивации на ближайшие нормируемые территории жилой застройки не ожидается. 

Учитывая, что источники непостоянного шума являются передвижными и имеют ограничение времени выполнения работ дневными часами, планируемое акустическое воздействие от рекультивации предлагается признать допустимым.

Проведенные акустические расчеты показали, то эквивалентные уровни звука в период рекультивации не превышают нормативы СанПиН 1.2.3685-21, разработка и реализация шумозащитных мероприятий не требуется.
Использование источников интенсивного вибрационного воздействия на площадке рекультивации не предусматривается. Уровни вибрации проектируемого объекта будут в пределах допустимых значений.

Используемая при реализации рекультивации земельного участка техника и оборудование не создают теплового, светового, электромагнитного и ионизирующего загрязнения окружающей среды.

Проект рекультивации земельного участка не предусматривает работы, связанные с утилизацией или использованием радиоактивных отходов.
3.6 Оценка загрязнения отходами производства и потребления 
Образование, сбор, накопление, хранение и первичная обработка отходов является неотъемлемой составной частью технологических процессов, в ходе которых они образуются. 

Отходы производства и потребления (далее – отходы) – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Согласно ст. 4.1 «Классы опасности отходов» [89-ФЗ] к опасным отходам относятся отходы I-IV классов опасности».

Объемы образования отходов на объекте проектирования определены исходя из проектных объемов работ, отраслевых нормативов (РДС 82-202-96 и Дополнений к ним) и удельных показателей образования отходов (Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, М, 1999 г.) на основании принятых проектных решений, эксплуатационных характеристик применяемых материалов и оборудования.

Одной из форм негативного воздействия работ может быть захламления поверхности всех морфологических элементов рельефа крупногабаритными строительными отходами или существенными кучами мелкого строительного мусора и отходов. Такие временные скопления могут инициировать развитие линейной эрозии и локальных ям размыва на поверхности морфологических элементов рельефа с последующим воздействием на гидравлическую структуру поверхности в период прохождения половодий и паводков.

С целью минимизации и по возможности полного исключения негативного воздействия на почву и подземные воды, условия накопления и сроки хранения отходов на территории проектируемого объекта в период рекультивации должны соответствовать требованиям нормативной документации:

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- Рекомендации по предельному количеству накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия (организации).

Предельный объем и количество временного накопления отходов регламентируются:

- требованиями экологической безопасности,

- санитарными правилами и нормами,

- наличием свободных площадей для временного хранения отходов с соблюдением условий беспрепятственного подъезда транспорта для погрузки и вывоза отходов на объекты постоянного размещения,

- емкостью контейнеров (емкостей, бункеров) для временного хранения отходов,

- экономической целесообразностью формирования транспортной партии для вывоза размещаемых отходов,

- грузоподъемностью транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов.

Строительство накопителей промышленных отходов (полигонов, складов) проектом не предусматривается.
Обоснование отнесения опасного отхода к классу опасности для окружающей природной среды проводится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ №242 от 22.05.2017 об утверждении ФККО. 

Классы опасности отходов определены по ФККО, утвержденному Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 22.05.2017 № 242.

По завершении строительно-монтажных работ проектом предусматривается своевременное выполнение работ по уборке территории от строительного мусора, ее благоустройству и озеленению в зоне работ. Выполнение действующих санитарно-эпидемиологических, экологических и технологических норм и правил гарантирует нанесение минимального ущерба окружающей среде в результате рекультивации объекта.

Отходы от обслуживания автотранспорта и дорожной техники (масла моторные отработанные, обтирочный материал, загрязненный маслами, фильтры масляные автомобильные отработанные, покрышки отработанные, аккумуляторы свинцовые, отработанные в сборе) будут образовываться вне площадки строительства, поскольку техническое обслуживание, заправка и ремонт автотехники будут осуществляться на промплощадках спецорганизаций (автосервисов).

Расчет норм накопления отходов

Расчет норм накопления отходов строительства выполнен в соответствии с проектными данными объемов строительных и монтажных работ.

На строительной площадке планируется установка инвентарных зданий для обеспечения санитарно-гигиенических условий рабочих. 

Расчетная списочная численность персонала на строительной площадке составляет 14 чел.

Режим работы по реализации проекта рекультивации - ежедневно в 1 смену по 8 часов.

Продолжительность выполнения работ: составляет 10 месяцев, в том числе подготовительный этап-30 дней, технический этап – 250 дней, биологический этап – 20 дней, демонтаж вспомогательного оборудования – 10 дней.
3 61 421 11 20 4 Окалина при газовой резке черных металлов 
Расчет отхода произведен согласно «Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления, ГУ НИЦПУРО», М. 2003 г.

Норматив   образования отхода определяется по формуле:

Мок=ρок*Ккр*ƩДр*hi*li*10-4

Где:

Мок - масса образования окалины, т/год; 

ρок - плотность окалины(шлака), 5,1 т/м3; 

Ккр - коэффициент, учитывающий образование окалины от оплавления кромок – 1,5; 

Др - внутренний диаметр мундштука резака, 0,2 см; 

hi - толщина разрезаемого металла, 1 см; 

li - длина шва разреза, 50 м;
Мок=5,1*1,5*0,2*1*50*10-4=0,008 т/период.

4 02 312 01 62 4 Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее               15 %)

Данный вид отхода образуется в результате обновления спецодежды рабосих объекта. 

Ожидаемый годовой объем образования текстиля определен согласно требованиям, изложенным в следующих документах

1.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 477 от 16.07.2007г. «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи, сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;

2.
Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления, ГУ НИЦПУРО, М. 2003 г.

Норматив образования отхода определяется по формуле:

i = n

Осод= Miсод х Ni х Kiизн х Kiзагр х 10-3
i = 1

Ni = Рiф / Тiн
Осод – масса вышедшей из употребления спецодежды, т/год;

Miсод – масса единицы изделия спецодежды i-того вида в исходном состоянии, кг;

Ni – количество вышедших из употребления изделий i-того вида, шт/год; 

Kiизн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-того вида в процессе эксплуатации, доли от 1. 

Kiзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды i-того вида, доли от 1;

10-3 – коэффициент перевода кг в т;

Рiф – количество изделий i-того вида, находящихся в носке, шт.;

Тiн – нормативный срок носки изделий i-того вида, лет;

n – число видов изделий спецодежды

Количество комплектов одежды и перчаток принято согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 477 от 16.07.2007г. «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

Период рекультивации составляет 10 мес (0,8 года), согласно нормативным документам каждому рабочему полагается раз в год 1 летний х/б костюм, и в 1,5 года 1 зимний утепленный костюм и 12 х/б перчаток в год, 3 пары рукавиц в год, 1 подшлемник в год.

Вес одного летнего х/б костюма составляет – 1,2 кг, вес зимнего костюма составляет 3,2 кг, вес одной пары х/б перчаток 50 грамм, вес одной пары рукавиц 80 грамм, вес подшлемника 60 грамм.

Количество персонала, которому требуется спецодежда и перчатки – 14 человек.

Количество отхода летних костюмов:

Осод= 1,2*14*0,1*1,1*0,001 = 0,0055 т/период

Количество отхода зимних костюмов:

Осод= 3,2*14*0,1*1,1*0,001= 0,0049 т/период

Количество отхода перчаток:

Осод= 0,05*14*10*0,1*1,15*0,001 = 0,0008 т/период

Количество отхода рукавиц:

Осод= 0,08*14*10*0,1*1,15*0,001 = 0,001 т/период

Количество отхода подшлемников:

Осод= 0,06*14*1*0,1*1,15*0,001 = 0,00009 т/период

Итого за весь период работ по проекту:

Осод= 0,0055+0,0049+0,0008+0,001+0,0009 = 0,012 т/период.

4 03 101 00 52 4 Обувь кожаная, рабочая, утратившая потребительские свойства
Данный вид отхода образуется в результате обновления обуви рабочих объекта. 

Ожидаемый годовой объем образования отхода определен согласно требованиям, изложенным в следующих документах

1.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 477 от 16.07.2007г. «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи, сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;

2.
Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления, ГУ НИЦПУРО, М. 2003 г.

Норматив   образования   отхода определяется по формуле:

j = m
Мсоб= Mjсоб х Nj х Kjизн х Kjзагр х 10-3
j = 1

Nj = Рjф / Тjн
Мсоб – масса вышедшей из употребления спецобуви, т/год;

Mjсоб – масса одной пары спецобуви i-того вида в исходном состоянии, кг;

Nj – количество вышедших из употребления изделий i-того вида, шт/год; 

Kjизн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-того вида в процессе эксплуатации, доли от 1. 

Kjзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецобуви i-того вида, доли от 1;

10-3 – коэффициент перевода кг в т;

Рjф – количество изделий i-того вида, находящихся в носке, шт.;

Тjн – нормативный срок носки изделий i-того вида, лет;

n – число видов изделий спецобуви

Количество пар обуви принято согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 477 от 16.07.2007г. «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;

Период работ составляет 10 мес (0,8 года), согласно нормативным документам каждому рабочему полагается раз в год 1 пара летних ботинок, и в 2 года 1 пара зимних. 

Вес одной летней пары спецобуви составляет – 1,2 кг, вес зимней пары составляет 2,1 кг.

Количество персонала, которому требуется спецодежда – 14 человек.

Количество отхода от летней обуви:

Мсод= 1,2*14*0,1*1,1*0,001 = 0,0018 т/период

Количество отхода от зимней обуви:

Мсод= 2,1*14*0,1*1,1*0,001= 0,003 т/период

Итого за весь период работ по проекту:

Мсод= 0,0018+0,003= 0,005 т/период.

4 05 212 13 60 5 - Отходы упаковки бумажной с влагопрочными полиэтиленовыми слоями незагрязненные

Согласно проектной документации после проведения работ на площади временного отвода производится рекультивация земель. Согласно тому ППО, площадь временного отвода составляет 12000 м2. При выполнении рекультивации производится посев многолетних трав 240 кг. Использование минеральных удобрений в количестве 200 кг. Итого для рекультивации потребуется 88 упаковок по 5 кг. Масса одной пустой упаковки 0,3 кг.

Масса отхода составит:

М=88*0,3*0,001=0,026 т/период.

4 68 101 12 20 3 Лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)

При проведении работ будет производиться демонтаж металлических емкостей хранения отходов.

Всего количество лома и отходов черных металлов составит 1,3 т/период.
4 82 302 01 52 5 Отходы изолированных проводов и кабелей

Отходы образуются при прокладке кабелей как результат неизбежных технологических потерь монтажных работ.

Планируется прокладка 0,5 км кабеля, удельный вес материала составляет 0,724 т/км. Количество материала составит 0,362 т. 

Удельный норматив образования отходов принят согласно данным РДС 82-202-96 составляет 3 % от массы используемых материалов.

Количество отходов составит:

М = 0,362*0,03=0,011 т/пер.

Отход изолированных проводов и кабелей составит 0,011 т/период.

4 82 415 01 52 4 Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства

Отход образуется при замене перегоревших ламп освящения. Количество прожекторов на объекте 6 шт., количество переносных светильников – 3 шт.

М – масса отходов.

Мотх.л.= Q * Q2 * K * mg / Klr, кг/год, 

где:

Q – количество ламп установленного типа в штуках; 

Q2 – количество суток работы лампы в году; 

mg – вес одной лампы;

Klr – эксплуатационный срок службы лампы (час) выбранного типа.

К – время работы лампы в сутки (час).

Результаты расчета таблица 3.15:

Таблица 3.15- Расчет отхода светодиодных ламп в период эксплуатации объекта

	Светильники
	Вес, кг одной шт.
	Klr, час
	Q, шт
	Q2, суток
	К, час
	Итого, кг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Прожектор
	0,1
	50000
	6
	2400
	12
	0,35

	Светильник переносной с защитной решеткой
	0,07
	50000
	3
	2400
	12
	0,12

	Итого
	0,47


Количество образования отхода составляет 0,00047 т/период.
7 21 100 02 39 5 Осадок очистных сооружения дождевой (ливневой) канализации практически неопасный

Расчет количества образования осадка очистных сооружений поверхностного стока производится согласно: «Методические рекомендаии по оценке объемов образования отходов произваодтсва и потребления»:

Qioc w = Wi / (100 – Poc) x 10-4 

Wi = q w x (Ciвх - Ciвых) 

Количество подсушенного осадка: Qoc. n = Qioc w x (100 – Poc) / (100 – Poc.п )

Qioc w – количество осадков исходной влажности, т/год; 

q w – объем сточных вод, м3/год; 

Wi – количество образующегося осадка в сухой массе, т/год; 

Poc- исходная влажность осадка, % - 96%; 

Ciвх – концентрация загрязняющих веществ при поступлении, мг/л; 

Ciвых – концентрация загрязняющих веществ при выпуске, мг/л; 

Poc.п - влажность подсушенного осадка, % - 60%; 

Qoc. n - количество подсушенного осадка, т/год;

Wi =1939,68(169,13-25) =279566,1 т/год;

Qioc w =279566,1/ (100-96) *10-4=6,9 т/год;

Qoc. n = 6,9(100-96)/ (100-60) =0,69 т/год.
Количество отхода составит 0,69 т/год.
7 32 101 01 30 4 Отходы коммунальные жидкие не канализированных объектов водопотребления

Согласно расчетам, проведённым в разделе 3.2 объем тало-дождевого стока составит 1939,68 м3/год, объем хозяйственно-бытовых и производственных вод составит – 7770 м3/год или 9324 т/год.
7 32 221 01 30 4 Жидкие отходы накопительных баков мобильных туалетных кабин
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков предусматривается в биотуалеты, установленные на территории стройплощадки.

Согласно приложению М (Нормы накопления бытовых отходов) к СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) ежегодно на одного человека образуется 2–3,5 м3 жидких отходов из выгребных ям. Принимаем объём образования жидких отходов из выгребных ям в количестве 2,45 м3 на одного человека в год. Согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населённых мест» (Москва, 1990) плотность отходов составляет – 1,0 т/м 3.

Объём накопления фекальных отходов за период рекультивации:

V объём отх. туал = N x p х Т/12 м3, 

где:

V объём отх.туал – объём (масса) фекальных отходов;

Т – период;

N – количество рабочих;

p – объём образования отходов – 2,45 м3 на одного человек в год;

Расчет количества очистки накопительных баков туалетных кабин в период проведения работ представлен в таблице 3.16.

Таблица 3.16 - Количество очистки накопительных баков туалетных кабин

	Кол-во персонала
	Норма накопления отходов на 1 человека в год, м3/сутки
	Плотность, т/м3
	Период проведения работ, сут
	Объем, м3
	Масса отхода,

т/период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	14
	0,0055
	1,0
	310
	23,87
	23,87


Объём бака одной кабины составляет 260 л (0,26 м3), коэффициент заполнения бака – 70%. 

Сброс хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в водонепроницаемые емкости, из которых вывоз отхода осуществляется специализированным транспортом.
7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 

Масса и объем образования бытовых отходов определяются по формулам:

M=N(m(0,001, т/год,

V=N(v, м3/год,

где

N – количество работающих на строительной площадке,  

m – удельная норма образования отхода на одного человека в год, m = 70 кг/год, (Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, М, 1999 г);

0,001 – коэффициент пересчета;

ρ – средняя плотность, кг/м3, 

ρ = 300 кг/м3 (Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР, М, 1982 г.),

V – объем образования бытовых отходов в год, м3/год,

v – удельный объем образования отходов на одного человека, м3/год; v=m/ρ.

Расчет количества отходов представлен в таблице 3.17.

Таблица 3.17 - Расчет количества отходов мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный

	Количество персонала
	Норма накопления отходов на 1 человека в год, т/год
	Период проведения работ, месяцев
	Масса отхода, т/период

	1
	2
	3
	4

	14
	0,07
	10
	0,82


7 36 100 01 30 5 Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
Отходы образуются в результате приемов пищи работников в столовой-раздаточной на период проведения работ.

Расчет выполнен согласно «Рекомендациям по определению норм накопления твёрдых бытовых отходов для городов РСФСР»

Ориентировочная норма накопления пищевых отходов составляет 35 кг (0,035 м3) в год на человека.

Расчет количества пищевых отходов представлен в таблице 3.18.

Таблица 3.18 - Расчет количества пищевых отходов.

	Кол-во персонала, чел
	Период проведения работ, год
	Норматив образования отхода
	Количество отхода

	
	
	т
	м3
	т/период
	м3/период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	14
	0,8
	0,035
	0,035
	0,392
	0,392


Количество образования пищевых отходов составит 0,392 т/период.
8 19 100 03 21 5 Отходы строительного щебня
Данных отход образуется при подготовке территории к работам – прокладке дороги. 

Для доступа на площадку будет оборудована временная дорога шириной 3,5 метра и длиной 100 метров (дорога выполняется в щебне, высота 15 см). Таким образом количество щебня составит 52,5 м3 или 73,5 т. Удельный норматив образования отходов принят согласно данным РДС 82-202-96 приложение Д составляет 0,4 % от массы используемых материалов.

Количество отхода составит 0,29 т/период.

9 19 201 01 39 3 Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% т более) 
Расчет выполнен согласно «Методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий», НИИ Атмосфера, 2003 г.

В процессе ликвидации проливов нефти и нефтепродуктов используется песок. Расчёт количества отхода выполнен исходя из фактического расхода.

Мпм=ƩQi*ρi*Ni*Кзагр
Qi – объем материала, использованного для засыпки проливов нефтепродуктов,            0,0003 м3; 

Ni – количество проливов i- того нефтепродукта - 3; 

Кзагр - коэффициент, учитывающий количество нефтепродуктов и механических примесей, впитанных при засыпке проливов, доли от 1 – 1,15;

ρi – плотность i- того материала, используемого при засыпке, 1,5 т/м3.
Мпм=0,0003*3*1,15*1,5=0,0016 т/период.

9 19 204 01 60 3 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)

Расчет образующегося при обслуживании тяжелой техники обтирочного материала произведен по таб.2.19 (экскаваторы), таб.2.20 (тракторы и бульдозеры, погрузчики)                   ОНТП 18-85.

Потребность в машинах и механизмах для работ приведена в таблице 3.19.

Таблица 3.19 – Потребность в машинах и механизмах для работ

	Наименование
	Кол-во, шт
	Технические характеристики
	Часы работы, ч
	Норма расхода материала на 1000 часов работы, т
	Количество отхода, т/период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Экскаватор погрузчик

63-75кВт на колесном ходу
	1
	Емкость ковша 1-1,6 м3
	2400
	0,06
	0,144

	Экскаватор с ковшом емк. 0,5-0,63 м3 на колесном ходу
	1
	Емкость ковша 1-1,6 м3
	2400
	0,06
	0,144

	Виброкаток самоходный
	1
	Мощность двигателя 36-60 кВт
	2400
	0,08
	0,192

	Автомобиль манипулятор
	1
	Мощность двигателя 220 л.с.
	2400
	0,13
	0,312

	Автосамосвалы, грузоподъемностью 10 т.
	1
	Мощность двигателя 210 л.с.
	2400
	0,13
	0,312

	Бортовые автомашины грузоподъемностью от 1.5 ÷ 3 т
	1
	Мощность двигателя 125 л.с.
	2400
	0,08
	0,192

	Вакуумная (ассенизаторная) АВ-8
	1
	Мощность двигателя 180 л.с.
	2400
	0,11
	0,264

	Автоцистерна
	1
	Мощность двигателя 125 л.с.
	2400
	0,08
	0,192

	Итого
	1,752


9 21 751 12 39 5 Осадок сточных вод мойки автомобильного транспорта
Согласно разделу ПОС на строительной площадке будет организован пост мойки колес типа «Нева» 

Расход составляет 1,7 м3/смену.

На основании паспортных данных на установку концентрации загрязняющих веществ составляют:

СвхВВ = 4500 мг/л, СвыхВВ – 200 мг/л 

СвхНП = 200 мг/л, СвыхНП – 20 мг/л 

Объем сточных вод от мойки колес при количестве рабочих дней на площадке равном             310 составит 527 м3/период.

Количество образования осадка от очистки стоков после мойки колес автомашин определено по следующей формуле:
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где: 

V – объем стоков, м3/год;

С1 – концентрация взвешенных веществ до очистки, мг/л;

С2 – концентрация взвешенных веществ после очистки, мг/л;

В – влажность осадка, равная 93%.

Количество отходов составит:

Мвв= ((4500-200)×527×10-6)/(1-93/100) =32,37 т

Норматив образования данного вида отходов составит 32,37 т/период рекультивации.

Также будут образовываться отходы при ликвидации рекультивируемого объекта, перечень которых представлен в таблице 3.20.
Таблица 3.20 - Отходы, находящиеся на объекте и подлежащие ликвидации

	№ п/п
	Название отходов
	Наименование
	ФККО
	Класс опасности
	Количество отходов

	
	
	
	
	
	м3
	т

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Котлован со смоляными и нефтесодержащими и мазутосодержащими отходами, брошенными емкостями со смоляными отходами

	1
	Котлован (плотность материла 0,8 т/м3)
	Смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов
	406390013131
	3
	2334
	1867,2

	2
	Котлован (плотность материла 0,8 т/м3) Отстойник+вокруг между обваловками
	Смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов
	406390013131
	3
	1061,65
	849,32

	3
	Котлован (плотность материла 2 т/м3)
	Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)
	931100013931
	3
	29156
	58330

	4
	Котлован-смоляные отходы (плотность материла 1,3 т/м3). При зачистке емкостей хранения
	Смесь тяжелых углеводородов при зачистке емкостей хранения сырья и продукции производств основных органических химических веществ
	313802323331
	3
	22
	28,6

	5
	Котлован (плотность материла 1 т/м3). Дождевые и талые воды
	Дождевые и талые воды с участка захоронения отходов производства
	748101013231
	3
	3713
	3713

	6
	Котлован (плотность материла 8,13 т/м3)
	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные
	46101001205
	5
	0,6
	4,88

	Подземное мазутохранилище

	1
	Подземное мазутохранилище (плотность материла 2,5 т/м3)
	Отходы бетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15%
	82223111204
	4
	90
	225

	2
	Подземное мазутохранилище смоляные отходы (плотность материла 1,3 т/м3)
	Смесь тяжелых углеводородов при зачистке емкостей хранения сырья и продукции производств основных органических химических веществ
	313802323331
	3
	594
	772,2

	3
	Подземное мазутохранилище (плотность материла 1 т/м3). Дождевые и талые воды
	Дождевые и талые воды с участка захоронения отходов производства
	748101013231
	3
	140
	140

	4
	Подземное мазутохранилище смоляные отходы (плотность материла 2 т/м3)
	Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)
	931100013931
	3
	3501,65
	7003,3

	Общие по участку рекультивации

	1
	Кусты, чернолесье (плотность материла 0,4 т/м3)
	Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками
	73130002205
	5
	125
	50

	Итого
	40737,9
	72983,5


1) Класс опасности отходов для окружающей среды, подтверждён экспериментальным методом по результатам биотестирования водной вытяжки отходов
Согласно, представленным протоколам биотестирования, выполненными ИЦ «Качество» отходы относятся к 3 классу опасности.

Отходы предполагается после перетаривания в бочку ёмкостью 200 л автотранспортом направлять на предприятия, имеющему право деятельности с подобного рода отходами 

- ООО «НЭК» (ИНН 7606101962), действующее на сновании лицензии 76-861-СТБ/П от 07.06.2019 г. Коммерческое предложение ООО «НЭК» представлено в приложении М.

Общий перечень, количественные и качественные показатели образующихся отходов на период рекультивации приведены в таблице 3.21.
Таблица 3.21 –Перечень отходов, образующихся в период рекультивации
	Код по ФККО
	Класс опасности
	Наименование отхода по ФККО
	Объем отходов, м3/период
	Масса отходов, т/пер

	1
	2
	3
	4
	5

	3 13 802 32 33 3
	3
	Смесь тяжелых углеводородов при зачистке емкостей хранения сырья и продукции производств основных органических химических веществ
	616
	800,8

	4 06 390 01 31 3
	3
	Смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов
	3395,65
	2716,52

	4 68 101 12 20 3
	3
	Лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
	0,43
	1,3

	7 48 101 01 32 3
	3
	Дождевые с участка захоронения отходов производства
	3853
	3853

	9 19 201 01 39 3
	3
	Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% т более)
	0,0003
	0,0016

	9 19 204 01 60 3
	3
	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)
	11,68
	1,752

	9 31 100 01 39 3
	3
	Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)
	12900
	25800

	Итого отходов III-го класса опасности
	20776,76
	33173,37

	3 61 421 11 20 4
	4
	Окалина при газовой резке черных металлов
	0,0016
	0,008

	4 02 312 01 62 4
	4
	Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)
	0,03
	0,012

	4 03 101 00 52 4
	4
	Обувь кожаная, рабочая, утратившая потребительские свойства
	0,02
	0,005

	4 82 415 01 52 4
	4
	Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства
	0,0031
	0,00047

	7 32 101 01 30 4
	4
	Отходы коммунальные жидкие не канализированных объектов водопотребления
	9709,68
	9324

	7 32 221 01 30 4
	4
	Жидкие отходы накопительных баков мобильных туалетных кабин
	23,87
	23,87

	7 33 100 01 72 4
	4
	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	2,73
	0,82

	8 22 231 11 20 4
	4
	Отходы бетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15%
	90
	225

	Итого отходов IV-го класса опасности
	9826,335
	9573,715

	4 05 212 13 60 5
	5
	Отходы упаковки бумажной с влагопрочными полиэтиленовыми слоями незагрязненные
	0,036
	0,026

	4 61 010 01 20 5
	5
	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные
	0,6
	4,88

	4 82 302 01 52 5
	5
	Отходы изолированных проводов и кабелей
	0,073
	0,011

	7 21 100 02 39 5
	5
	Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный
	0,53
	0,69

	7 31 300 02 20 5
	5
	Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками
	125
	50

	7 36 100 01 30 5
	5
	Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
	0,392
	0,392

	8 19 100 03 21 5
	5
	Отходы строительного щебня
	0,4
	0,29

	9 21 751 12 39 5
	5
	Осадок сточных вод мойки автомобильного транспорта
	17,9
	32,37

	Итого отходов V-го класса опасности
	144,93
	88,66

	Всего по проекту
	30748,03
	42835,75


В период рекультивации планируется образование отходов 23 - х наименований общей массой 42835,75 т/период и объемом 30748,03 м3/период рекультивации, в том числе:

- 3-го класса опасности 7-ью наименованиями – 33173,37 т/период или 20776,76 м3/год;
- 4-го класса опасности 8-мью наименованиями – 9573,715 т/период или 9826,335 м3/год;

- 5-го класса опасности 8-мью наименованиями – 88,66 т/период или 144,93 м3/год.
Обращение с отходами и их удаление производятся в соответствии с требованиями нормативных документов, современными методами и технологиями утилизации и обезвреживания производственных и бытовых отходов, исключающими их долговременное накопление на площадках, а также загрязнение атмосферного воздуха, подземных вод и недр.

Отходы, образующиеся в период выполнения работ на объекте, будут переданы на размещение по заключенным договорам с лицензированными организациями.

Для минимизации негативного воздействия отходов во время выполнения работ по рекультивации предусматривается:
- сбор и накопление отходов в контейнерах в специально отведенных местах, оборудованных в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
- осуществление своевременного вывоза отходов, недопущение переполнения контейнеров.

Не допускается:
- поступление в контейнеры ТКО отходов, не разрешенных к приему на полигоны ТКО, в особенности отходов 1-го и 2-го и 3-го классов опасности (лампы дневного света, аккумуляторы, отходы химического производства и т.д.);
- использование ТКО на подсыпку дорог, стройплощадок и т.п.;
- сжигание ТКО на промплощадках, в особенности вблизи жилых районов.

3.7 Оценка возможности трансграничного воздействия 
По результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду, выполненной в рамках настоящего проекта, зона потенциального влияния при ликвидации объекта и в после рекультивационный период не выходит за границы участка проведения работ. 

4  ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ И ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМУ РЕГИОНА
4.1. Сценарии возможных аварийных ситуаций и причины их возникновения

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности. В случае возникновения ЧС, возможно причинение вреда жизни и здоровью людей, находящихся на проектируемом объекте (максимальная рабочая смена), однако при соблюдении требований нормативных актов и организационно-технических мероприятий, разработанных в проекте вероятность причинения вреда жизни здоровью и имуществу людей, соответствует допустимым значениям. Если значения пожарных рисков находятся в допустимых пределах, эксплуатация декларируемого объекта допускается.

Природными причинами ЧС являются опасные природные явления:

- геологические (землетрясения, оползни и обвалы);

- геокриологические (пучение, термокарст);

- геолого-гидрологические;

- гидрологические (наводнения);

- метеорологические (сильные морозы, метели, засухи);

- биологические (природные пожары, метели, засухи).

Техногенными причинами чрезвычайных ситуаций являются опасные техногенные явления:

- пожары (неконтролируемое горение), связанные с розливом пожароопасных веществ;

- взрывы в зданиях, на коммуникациях, технологическом оборудовании промышленных объектов (неконтролируемое горение с последующим взрывом), вызванные нарушениями правил работы с опасными веществами;

- аварии с выбросом (угрозой выброса) опасных веществ.

Социальными причинами ЧС являются опасные социальные явления в форме социальных конфликтов, террористических актов

В период намечаемой деятельности не исключена возможность возникновения аварийных ситуаций, обусловленных:

- неисправностью техники и механизмов;

- нарушением технологической дисциплины;

- ошибками обслуживающего персонала;

- нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности;

- воздействием опасных природных процессов и явлений.

Аварийные ситуации возможны по природным причинам - стихийные природные явления. В районе рекультивации отсутствуют природные факторы, способствующие возникновению аварийных ситуаций (сейсмичность, геологические аномалии и др.). Геологические условия района должны быть учтены при проектировании. Вероятность прочих опасных природных явлений (ураганы, ливни, наводнения, ветровые нагрузки и др.) не в районе проведения работ отсутствует. 

Причиной аварийных ситуаций также являются пожары. 

В качестве наиболее вероятной аварийной ситуации является отказ и/или поломка техники, в результате которых происходит разгерметизация топливной системы, в следствие чего происходит аварийный пролив топлива и его возгорание, с дальнейшим развитием пожара.

Такие аварии, как правило, занимают локальную площадь, не создают существенных последствий для окружающей среды.

Для предупреждения негативных последствий аварийных ситуаций на площадке рекультивации обеспечивается:

- соблюдение технологических параметров основного производства и нормальную эксплуатацию сооружений и агрегатов;

- аккумулирование случайных переливов жидких продуктов производства. 

Проектными решениями исключается заправка, ремонт и техническое обслуживание строительной техники и машин на площадке. Вся используемая техника и машины для проведения работ – на колесном ходу. 

Последствия аварийных ситуаций могут включать: возникновение пожаров и взрывов (с возможным последующим горением); а также выбросов и (или) сбросов углеводородов.

Так как на, согласно проектным решениям, объем бака дизель-генераторной установки небольшой, основное воздействие предполагает от бака техники.

Проведенный анализ последствий возможных аварийных ситуаций показал, что наиболее опасными при реализации намечаемой деятельности с точки зрения масштабов, продолжительности и последствий воздействия на окружающую среду являются аварийные разливы нефтепродуктов от бака техники и их возможное возгорание, разлив технологических отходов и авария с возгоранием извлекаемых отходов.
Период рекультивации:

- авария в результате разгерметизации (полного разрушения) бака техники, с разливом топлива на подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания;

- авария в результате разгерметизации (полного разрушения) металлической емкости объемом 200 л, в которую с помощью винтового насоса будут откачиваться технологические отходы, с последующим разливом их на подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания, так как вещества не горючи;
- авария в результате разгерметизации (полного разрушения) бака строительной техники, с разливом топлива на подстилающую поверхность и его дальнейшим возгоранием;
- авария в результате разгерметизации (полного разрушения) металлической емкости объемом 200 л, в которую с помощью винтового насоса будут откачиваться технологические отходы, с последующим разливом их на подстилающую поверхность, с вероятностью его дальнейшего возгорания.
В пострекультивационный период сценарии развития аварийных ситуаций отсутствуют.

При аварийном разливе нефтепродуктов и технологических отходов возможно осуществление негативного воздействия на компоненты природной среды (почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы), сопровождаемое: загрязнением атмосферы парами летучих органических соединений; грунтовых вод вследствие просачивания их в почву; поверхностных вод в результате смыва с поверхности грунтов осадками, поступления грунтовых вод в водные объекты; загрязнением грунтов, а также отравлением и гибелью представителей животного мира.

4.2. Оценка воздействия аварийных ситуаций на атмосферный воздух
Наиболее опасными при проведении планируемых работ с точки зрения масштабов, продолжительности и последствий воздействия на окружающую среду являются аварийные разливы нефтепродуктов при разгерметизации (полном разрушении) бака техники и технологических отходов.

Количественная характеристика выбросов при разливе и горении топлива определяется на основании фактического объема вытекшего и участвующего в горении нефтепродукта.

Расчет количества загрязняющих веществ по всем сценариям предполагаемых аварий представлен в приложении Н.1.

Авария в результате разгерметизации (полного разрушения) бака строительной техники, с разливом топлива на подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания

Согласно статье Луговцова Н.Ю., Танчев М.О., Шмидт Ф.В. «Исследование пожарного риска и аварий, связанных с эксплуатацией горюче-смазочных материалов» (Международный журнал экспериментального образования. – 2015) частота данного события составляет 4,6⋅10-4 год. 

При разливе топлива без последующего возгорания в атмосферный воздух будут поступать бензол, ксилол, толуол, этилбензол и алканы С12-С19 (углеводороды предельные С12-С19).

Согласно расчетам выбросов ЗВ, представленным в приложении Н.2 суммарные выбросы загрязняющих веществ и их максимальный вклад в расчетных точках, при реализации рассматриваемого сценария аварии, не превысят значений, рассчитанных в случае реализации аварийной ситуации в результате разгерметизации (полного разрушения) бака строительной техники, с разливом топлива на подстилающую поверхность.

С учетом разработанных мероприятий, направленных на минимизацию воздействия аварийных ситуаций и их последствий на экосистему, масштабы воздействия на атмосферный воздух будут носить кратковременный характер.

Вывод: при реализации аварии в результате разгерметизации (полного разрушения) бака строительной техники, с разливом топлива на подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания, с учетом того, что частота аварий с разгерметизацией (полным разрушением) резервуаров составляет 4,6*10-4, характер воздействия рассматриваемой аварийной ситуации на экосистему оценивается как кратковременный, локальный, с обратимым экологическим эффектом.

Авария в результате разгерметизации (полного разрушения) металлической емкости объемом 200 л, в которую с помощью винтового насоса будут откачиваться технологические отходы, с последующим разливом их на подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания, так как вещества не горючи

Согласно статье Луговцова Н.Ю., Танчев М.О., Шмидт Ф.В. «Исследование пожарного риска и аварий, связанных с эксплуатацией горюче-смазочных материалов» (Международный журнал экспериментального образования. – 2015) частота данного события составляет                4,6⋅10-4 год. 

При разливе технологических отходов без последующего возгорания в атмосферный воздух будут поступать дифениламин и 1-аминонафталин. Вещества определены согласно отчету по исследованиям «Исследование содержания органических соединений в образцах, отобранных с территории объектов размещения химических отходов, расположенных на территории г. Заволжск Ивановской области» (Приложение Г).
Согласно расчетам выбросов ЗВ, представленным в приложении Н.3 суммарные выбросы загрязняющих веществ и их максимальный вклад в расчетных точках, при реализации рассматриваемого сценария аварии, не превысят значений, рассчитанных в случае реализации аварийной ситуации в результате разгерметизации (полного разрушения) металлической емкости, с разливом технологических отходов на подстилающую поверхность.

С учетом разработанных мероприятий, направленных на минимизацию воздействия аварийных ситуаций и их последствий на экосистему, масштабы воздействия на атмосферный воздух будут носить кратковременный характер.

Вывод: при реализации аварии в результате разгерметизации (полного разрушения) металлической емкости, с разливом топлива на подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания, с учетом того, что частота аварий с разгерметизацией (полным разрушением) резервуаров составляет 4,6⋅10-4, характер воздействия рассматриваемой аварийной ситуации на экосистему оценивается как кратковременный, локальный, с обратимым экологическим эффектом.

Авария в результате разгерметизации (полного разрушения) бака строительной техники, с разливом топлива на подстилающую поверхность и его дальнейшим возгоранием

Согласно статье Луговцова Н.Ю., Танчев М.О., Шмидт Ф.В. «Исследование пожарного риска и аварий, связанных с эксплуатацией горюче-смазочных материалов» (Международный журнал экспериментального образования. – 2015) частота аварии с проливом топлива составляет 4,6⋅10-4 год, при этом частота возникновения аварии при мгновенном воспламенение пролива будет равна 4,15⋅10-4 год и воспламенение с задержкой - 1,2⋅10-5 год.
При горении топлива в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, синильная кислота, углерод (пигмент черный), сера диоксид - ангидрид сернистый, дигидросульфид (сероводород), углерод оксид, формальдегид, этановая кислота (уксусная кислота).

Расчет выбросов от источников загрязнения при возгорании топлива из разрушенной цистерны топливозаправщика представлены в приложении Н.4. 

Расчет приземных концентраций (рассеивания) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе произведен с использованием программного комплекса УПРЗА «Эколог», разработанного фирмой «Интеграл», версия 4.6. Программа реализует положения Приказа Минприроды России № 273 от 06.06.2017 года «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», и согласована ГГО им. А.И. Воейкова.

Радиус влияния на атмосферный воздух при возгорании топлива из разрушенной цистерны топливозаправщика составляет 328,6 м до 0,05 ПДК и 25,7 м до 1 ПДК (рисунок 7). 
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Рисунок 7- Радиус влияния на атмосферный воздух при разливе топлива с возгоранием

Вывод: при реализации аварии в результате разгерметизации (полного разрушения) бака строительной техники, с разливом о топлива на подстилающую поверхность и его дальнейшим возгоранием, с учетом того, что частота аварий с разгерметизацией (полным разрушением) резервуаров составляет 4,6⋅10-4 год, при этом частота возникновения аварии при мгновенном воспламенение пролива будет равна 4,15⋅10-4 год и воспламенение с задержкой - 1,2⋅10-5 год, характер воздействия рассматриваемой аварийной ситуации на экосистему региона оценивается как временный, локальный, с обратимым экологическим эффектом.
Авария в результате разгерметизации (полного разрушения) металлической емкости объемом 200 л, в которую с помощью винтового насоса будут откачиваться технологические отходы, с последующим разливом их на подстилающую поверхность, с вероятностью его дальнейшего возгорания

Согласно отчету по исследованиям «Исследование содержания органических соединений в образцах, отобранных с территории объектов размещения химических отходов, расположенных на территории г. Заволжск Ивановской области» (Приложение Г) основной состав извлекаемых отходов -60% представлен дифениламином – 30,22% и 1-нафталамином – 28,33%.
По ГОСТ 194-80 «Дифениламин технический» температура его воспламенения 173 °С, температура самовоспламенения 634 °С. Нижний концентрационный предел распространения пламени - 20 г/м3. Температурные пределы распространения пламени: нижний 147 °С, верхний 194 °С. 
1-нафталамин имеет температуру вспышки 157 °С, точку кипения – 301 °С.
С учетом того, что такие температуры в окружающей среде маловероятны вероятность возникновения такого сценария аварии сводится к 0. 

Пространственный масштаб воздействия будет носить местный характер, во временном плане - кратковременный.

Последствия аварийных ситуаций будут зависеть от месторасположения источника аварии, особенности формирования разливов, а также физико-механических и химических свойств загрязнителя. Эти особенности, а также природно-климатические условия, диктуют соответствующие методологические и технические мероприятия, направленные на снижение воздействия на окружающую среду.

Учитывая, что проведение рекультивационных работ предусматривается на спланированной территории, с организованной системой сбора и отвода поверхностных вод, при возникновении аварийной ситуации фактическая площадь разлития будет значительно меньше рассчитанной максимальной.

При возникновении аварийной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов и технологических отходов, собранные нефтепродукты и отходы, в период рекультивации не подлежат временному хранению на территории.

Отходы, образующиеся при возникновении аварийной ситуации, принадлежат предприятию, эти отходы не нормируются. Количество таких отходов устанавливается актами с объяснениями причин их возникновения, и подписываются руководством предприятия.

Конечные пункты размещения отходов, образованных вследствие аварии, определяются в зависимости от специфики аварийной ситуации и методов ее ликвидации.

4.3. Оценка воздействия на почвенный покров в аварийных ситуациях

Основное воздействие на земельные ресурсы, поверхностные и грунтовые воды в период проведения работ по рекультивации может быть оказано в результате поломки строительной техники, в результате которой происходит разгерметизация топливной системы и в результате разгерметизации металлической емкости. В результате их разгерметизации происходит аварийный пролив топлива.

Согласно приказу от 10 июля 2009 г. N 404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» при проливе на неограниченную поверхность, площадь пролива S (м2) жидкости определяется по формуле:

S = fp Vж,

где 

fp - коэффициент разлития, м-1 при проливе на грунтовое покрытие (при отсутствии данных допускается принимать равным 20 м-1 при проливе на грунтовое покрытие).

Vж-объем жидкости, поступившей в окружающее пространство при разгерметизации резервуара, Vж = 0,2 м3 – объем бака грузового автомобиля.

S =20*0,2=4 м2.
Таким образом, максимальная площадь разлития нефтепродуктов при авариях, в результате которых происходит 100 % разрушение автомобильного бака - 4 м2 при проливе на грунтовое покрытие.
Нефтеемкость подстилки (по инженерно-геологическим изысканиям суглинистый, супесчаный состав) определяется по формуле: 

θАН = PА–WА

где РА ‒ пористость подстилки -0,5;

WА- влажность подстилки -0,3.

θАН=0,5-0,3=0,2

Нефтеемкость почвы (по инженерно-геологическим изысканиям – глина) определяется по формуле: 

θН = P–W

где

Р- пористость почвы -0,93;

W- влажность почвы – 0,3

θН =0,93-0,3=0,63

Остаточная нефтеемкость подстилки: 

θАГ = RА/(1000 PА)

где 

R- удерживающая способность подстилки-12,5

θАГ =12,5/(1000*0,5)=0,025 

Остаточная нефтеемкость почвы: 

θГ = R/(1000•Р)

где 

R- удерживающая способность почвы-20

θГ =20/(1000*0,93)=0,02

Интенсивность впитывания нефтепродуктов в почву из подстилки:
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где 

K0 ‒ коэффициент фильтрации почвы, м/сут K0=0,5 м/сут; 

µB и µH ‒ вязкость воды и нефтепродуктов, Па•с, µB/ µH=0,25;

Р ‒ пористость почвы =0,93;

θ Н ‒ начальное объемное содержание нефтепродуктов в единице объема почвы;

θ Г ‒ остаточная объемная нефтеемкость почвы.

q0 = 0,5* 0,25*((0,63–0,025)/(0,93–0,025))2 = 0,06 м/сут.

Начальный объем нефтепродуктов в подстилке после аварии: 

VА0 = HA • θA = HA·(РА – WA),

где 

HA ‒ толщина подстилки – 0,1 м.; 

θA ‒ начальное объемное содержание нефтепродуктов в подстилке; 

РА ‒ пористость подстилки- 0,5; 

WA ‒ объемное содержание воды (влажность) в подстилке-0,3. 

VА0 =0,1*(0,5-0,3)=0,02 м

Остаточная нефтеемкость подстилки: 

VАГ = θАГ·HA,

где:

θАГ — остаточная объемная нефтеемкость подстилки

VАГ = 0,025*0,1=0,0025 м

Время впитывания нефтепродуктов из подстилки в почву: 

TVR = (VА0–VАГ)/q0.

TVR =(0,02-0,0025)/0,06=0,29 сут (7-8 часов)

Объем нефтепродуктов, впитавшихся в почву, можно оценить по формуле: 

V(tVR) = VА0–VАГ = HA(θAН – θAГ)

V(tVR) =0,3(0,2-0,025)=0,05 м3
Максимальная глубина промачивания грунта: 

Lmax = V(tVR)/θГ
Lmax =0,05/0,02=2,5 м
При аварийном разливе нефтепродуктов и технологических отходов загрязняющие вещества могут полностью поглощаться грунтом. Формируется подземное загрязнение грунтов и грунтовых вод. Загрязнитель просачивается вниз по потоку грунтовых вод, создавая опасность загрязнения водоносных горизонтов.

Пропитывание нефтепродуктами и технологическими отходами почвенной массы приводит к изменениям в химическом составе, свойствах и структуре почв. Гидрофобные частицы затрудняют поступление влаги к корням растений, что приводит к физиологическим изменениям последних. 

Продукты трансформации веществ резко изменяют состав почвенного гумуса. В почвенном профиле возможно изменение окислительное-восстановительных условий, увеличение подвижности гумусовых компонентов и ряда микроэлементов.

Загрязнение нефтепродуктами и технологическими отходами приводит к резкому нарушению в почвенном микро-биоценозе. Комплекс почвенных микроорганизмов отвечает на загрязнение после кратковременного ингибирования повышением своей численности и усилением активности. Загрязнение подавляет фотосинтетическую активность растительных организмов. Загрязнение почв оказывает длительное отрицательное воздействие на почвенных животных, вызывая их массовое удаление.

Легкие вещества в значительной степени разлагаются и испаряются еще на поверхности почвы, легко смываются водными потоками. Путем испарения из почвы удаляется от 20 до               40 % легких фракций.

После проведения рекультивационных работ остаточное загрязнение, содержащееся в грунтах, мигрирует к поверхности уровня грунтовых вод, где в течение длительного периода будет происходить разложение загрязняющих веществ.

С учетом разработанных мероприятий, направленных на минимизацию воздействия аварийных ситуаций и их последствий на экосистему региона, масштабы воздействия на почвы будут носить кратковременный характер.

4.4. Оценка воздействия аварийных ситуаций на поверхностные и грунтовые воды

Загрязняющие вещества, поступающее в поверхностные воды, обуславливают изменение физических и химических свойств воды, а также образование плавающих загрязнений на поверхности и их отложение на дне.

Поведение разливов в поверхностных водах определяется как физико-химическими свойствами самих углеводородов, так и состоянием водной среды. Общепринято, что три основных процесса определяют поведение углеводородов – адвекция, растекание и выветривание.

Адвекция – процесс переноса углеводородов под действием ветра и течений (при его наличие). Как правило, загрязняющие вещества движутся по глади поверхностных вод со скоростью порядка от 3 до 3,5 % от скорости ветра и от 60 до 100 % от скорости течения (при его наличие).

Растекание – процесс, обусловленный действием положительной плавучести углеводородов, коэффициентом растекания за счет поверхностного натяжения и диффузии, который приводит к увеличению площади глади поверхностных вод, покрытой пленкой. С течением времени процесс гравитационного растекания замедляется и начинает действовать горизонтальная турбулентная диффузия.

С учетом разработанных мероприятий, направленных на минимизацию воздействия аварийных ситуаций и их последствий на экосистему, масштабы воздействия на поверхностные воды будут носить кратковременный характер.

Загрязнения грунтовых вод относится к числу наиболее опасных. Оно может быстро распространяться на значительные территории, выходить на земную поверхность и попадать в поверхностные водотоки и водоемы. При этом следует иметь в виду следующие особенности такого загрязнения:

- подвижность и текучесть жидких фаз загрязняющих веществ;

- легкоподвижные формы загрязняющих веществ легче воды, и поэтому движутся выше уровня подземных вод, другая часть веществ движется вместе с водой – это водорастворимые и водоэмульгированные формы. Газообразные формы могут перемещаться как в свободном, так и в растворенном состоянии. Кроме того, некоторые вещества могут находиться и в сорбированном состоянии. Их миграция весьма затруднена и регулируется диффузионными процессами;

- в разрезе ореола загрязнения можно выделить четыре составные части: верхние – газовые, ниже располагается слой нефти или нефтепродуктов и еще ниже на поверхности воды образуется эмульсионная пленка, и основание ореола состоит из грунтовых вод, обогащенных растворенными углеводородами. Каждая из названных составных частей обладает своеобразной динамикой. Газовая оторочка образуется в результате испарения загрязняющих веществ из второго слоя. Движение газов идет вверх и в стороны. Слой свободной нефти или загрязняющих веществ растекается по латерали, подвергаясь по пути движения биодеградации, окислению и изменению своего первичного состава. Эмульсионная пленка движется самостоятельно, а водная составляющая ореола загрязнения – в сторону базиса дренирования. Таким образом, ореол загрязнения по направлению своего движения претерпевает значительные пространственные и временные изменения;

- главными загрязнителями грунтовых вод являются углеводороды, тяжелые металлы, меркаптаны.

С учетом разработанных мероприятий, направленных на минимизацию воздействия аварийных ситуаций и их последствий на экосистему региона, масштабы воздействия на грунтовые воды будут носить кратковременный характер.

В расчетах принято, что заполнение резервуара равняется 200 л = 0,2 м3 объема металлической емкости.

Расчетная площадь аварийного разлива топлива составит – 4‬ м2.

Объем загрязненного грунта рассчитан по «Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов» и может составить до 4 м3.

4.5. Оценка воздействия аварийных ситуаций на животный мир в аварийных ситуациях

Воздействие загрязняющих веществ на представителей животного мира подразделяется на два вида. Первый – эффект наружного (механического) воздействия, который оказывают высокомолекулярные соединения загрязняющих веществ, прилипающие к защитным покровам бионтов. Второй вид – непосредственно токсическое влияние загрязняющих веществ, которые, попадая в организм, нарушают в нем обмен веществ. Наиболее токсичными являются полициклические ароматические углеводороды.

Учитывая, что проведение рекультивационных работ предусматривается на спланированной территории, с организованной системой сбора и отвода поверхностных вод, при возникновении аварийной ситуации фактическая площадь разлития и возгорания будет значительно меньше рассчитанной максимальной.

С учетом разработанных мероприятий, направленных на минимизацию воздействия аварийных ситуаций и их последствий на экосистему региона, масштабы воздействия на животный мир будут носить кратковременный характер.

4.6. Оценка воздействия аварийных ситуаций на растительный мир в аварийных ситуациях
Следствием загрязнения является деградация растительного покрова. Происходит замедление роста растений, хлороз, некроз, нарушение функции фотосинтеза и дыхания. Обволакивая корни растений, нефтепродукты резко снижают поступление влаги, что приводит к гибели растения. Эти вещества малодоступны микроорганизмам, процесс их деструкции идет очень медленно, иногда десятки лет. Наблюдается недоразвитие растений вплоть до отсутствия генеративных органов. Под влиянием загрязняющих веществ отмечается гибель неустойчивых видов растений. Вследствие этого происходит обеднение видового состава растительности, формирование ее специфических ассоциаций вдоль технических объектов, изменение нормального развития водных организмов. Отмечается олуговение, формирование болотной растительности, появление галофитных ассоциаций. Изменяется химический состав растений, в них происходит накопление органических и неорганических загрязняющих веществ. Растения в результате погибают.

С учетом разработанных мероприятий, направленных на минимизацию воздействия аварийных ситуаций и их последствий на экосистему региона, масштабы воздействия на растительный мир будут носить кратковременный характер.

4.7. Рекомендации по минимизации воздействия аварийных ситуаций

Для обеспечения противопожарной безопасности все проектируемые служебно-технических здания и сооружения оборудованы установками автоматического пожаротушения и охранной сигнализацией, а также огнетушителями.

Система противопожарной защиты объекта, представляет собой комплекс технических решений, основными из которых являются:

- предотвращение образования горючей среды, которое обеспечивается:

1) максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

2) ограничение по условиям технологии и рекультивации количества горючих веществ и материалов;

3) максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

4) установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;

5) применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

- предотвращение образования в горючей среде источников зажигания, которое достигается:

1) применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси;

2) применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;

3) применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющих требованиям электростатической искробезопасности;

4) устройством молниезащиты сооружения и оборудования.

- организационно-техническими мероприятиями, которые предусматривают:

1) организацию обучения работников объекта правилам пожарной безопасности на производстве;

2) разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, соблюдение противопожарного режима и действия людей при возникновении пожара;

3) разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих и служащих на случай возникновения пожара, организацию эвакуации людей.

Выполнение указанных выше решений позволит обеспечить не распространение пожара (опасных факторов пожара) за пределы зоны его возникновения, безопасность людей на всем протяжении пути эвакуации, возможность беспрепятственного доступа пожарных подразделений непосредственно к очагу пожара и как следствие, осуществление ими успешных действий при тушении возможного пожара и проведению аварийных и спасательных работ.

В период рекультивации одновременное производство работ с применением горючих веществ, легко-воспламеняемых жидкостей одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.

Предусматриваемые проектные решения выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №384- ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; государственными нормами, правилами и стандартами в области пожарной безопасности и обеспечивают безопасность людей в зданиях объекта и сохранность имущества и материальных ценностей на случай возникновения пожара.

Соблюдение требований норм пожарной безопасности позволяет максимально минимизировать риск возникновения пожароопасных ситуаций на территории и исключить негативное воздействие на растительный и животный мир прилегающей к объекту проектирования территории и заказника.

4.8. Выводы по результатам оценки воздействия возможных аварийных ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона в зоне влияния аварийных ситуаций

В период ведения рекультивационых работ аварийной ситуации является отказ и/или поломка строительной техники, в результате которых происходит разгерметизация топливной системы и разлив технологических отходов, в результате разгерметизации металлической емкости. В результате их разгерметизации бака строительных машин происходит аварийный пролив топлива и его возгорание, с дальнейшим развитием пожара.

Согласно обобщенным статистическим данным, частота аварий с разгерметизацией (полным разрушением) резервуаров составляет 4,6⋅10-4 год.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Для обеспечения противопожарной безопасности все проектируемые служебно-технических здания и сооружения оборудованы установками автоматического пожаротушения и охранной сигнализацией, а также огнетушителями.
Характер воздействия рассматриваемой аварийной ситуации на экосистему региона оценивается как кратковременный, локальный, с обратимым экологическим эффектом.

При соблюдении требований норм пожарной безопасности при рекультивации проектируемого объекта, возникновение пожароопасных ситуаций на территории маловероятно.
5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Под санитарно-эпидемиологической обстановкой понимается состояние здоровья населения и среды обитания на определенной территории в конкретно указанное время.

Исходя из подхода к пониманию санитарно-эпидемиологической обстановки, реализованного в Федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ ее определяющим и составляющими являются: качество среды обитания и здоровье населения.

При рекультивации земель, предусмотренных проектом возможно получение как экономического эффекта, так и экологического. Экологический эффект достигается за счет улучшения экологической обстановки на рекультивируемой территории и, как следствие этого, снижение заболеваемости населения, повышение качества сельскохозяйственной продукции, питьевой воды и воздуха. 

Экономический эффект проявляется в возможности получения доходов от использования восстановленных земель. Полный экономический результат рекультивации, являющейся многоцелевым и межотраслевым мероприятием, должен определяться с учетом всех положительных воздействий, достигаемых в разных сферах: 

- социально-экологические результаты;

 - создание благоприятных условий обитания в районе размещения объектов рекультивации. Это сказывается, как правило, на сокращении заболеваемости населения, увеличении производительности труда, улучшении условий отдыха и получении, таким образом, дополнительной продукции; 

- природоохранные результаты - сокращение ущерба, причиняемого нарушенными землями окружающей среде.

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Территория района характеризуется развитой экономикой, социальной инфраструктурой и богатыми культурными традициями. 

Предварительная оценка позволяет сделать вывод о том, что воздействие от рекультивации земель в рамках проектируемого объекта улучшит социально-экономические условия района.

Ожидается, что после проведения рекультивации, почвы участка по всем показателям будут соответствовать группе – «пригодные: плодородный слой почвы» и могут быть использованы под пашню, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения с зональными типовыми агротехническими мероприятиями, под лесонасаждения различного назначения.

7. ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

К наиболее значимым потенциальным воздействиям на окружающую среду, обусловленным намечаемой деятельностью по рекультивации объекта, согласно проведенной оценке, будут относиться в период рекультивации:

- выбросы и сбросы в окружающую среду загрязняющих веществ;

- шумовое воздействие при проведении работ по рекультивации;
- сведение растительного покрова на небольших участках временной полосы отвода с последующим озеленением и благоустройством территории.

Кратковременное воздействие на окружающую среду будет происходить непосредственно при проведении работ по рекультивации. Это выразится во временном сокращении численности птиц и грызунов за счет фактора шума вокруг участка работ.

В период эксплуатации источники воздействия на окружающую среду, отсутствуют. 
Каких-либо серьезных проявлений опасных геологических процессов, связанных со рекультивацией объекта, а также существенного загрязнения почв и грунтов не прогнозируется. 

Основными источниками загрязнения атмосферы в период рекультивации будут являться: 

-дорожно-строительная техника;

-грузовые автомобили;

- аварийные ситуации. 

При проведении работ по рекультивации воздействие шума будет краткосрочным по времени воздействия. Необходимо предусмотреть режим работы строительной техники, расположение строительной техники и снизить скорость ее передвижения по участку.

Воздействие на почвенный покров, в основном, будет механическое и, в меньшей степени химическое. Негативное влияние на почвенный покров будут вызваны: 

- проведением земляных работ; 

- движением автомобильного транспорта; 

- эксплуатацией строительной техники.

После окончания проведения работ по рекультивации прогнозируется улучшение состава и свойств почвенного покрова. 

Воздействие на растительный мир будет заключаться в нарушении почвенно-растительного покрова. Нарушение почвенно-растительного покрова ожидается в период рекультивации и будет связано с проведением земляных работ, механическим воздействием дорожно-строительной и автомобильной техники. По завершению работ предполагается биологический этап рекультивации, который включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению плодородия и растительного покрова нарушенных земель.
Шум работающей техники (автомашины, экскаватор, бульдозер) будет кратковременно воздействовать в первую очередь на птиц, обитающих на данной территории. Земляные работы будут краткосрочными по времени воздействия. Таким образом, на ограниченной территории, объект окажет незначительное негативное влияние на фауну, обитающую в данной местности. 

Встречи животных на рассматриваемой территории маловероятны, ввиду антропогенной освоенности участка.

Уничтожение травяного покрова на данной территории приведет к нарушению мест обитания мелких млекопитающих, птиц. Увеличение уровня шума, создаст дискомфорт для большинства обитателей озелененных территорий.

Оценка экологических аспектов и связанных с ними воздействий представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Оценка экологических аспектов и связанных с ними воздействий

	Экологические аспекты
	Основные реципиенты/

характеристика воздействия
	Возможные последствия
	Продолжительность воздействия
	Масштаб воздействия
	Обратимость воздействия
	Вероятность реализации негативных последствий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Воздействие на атмосферный воздух
	Атмосферный воздух/изменение содержания загрязняющих веществ
	Ухудшение санитарно-гигиенических условий
	С
	Л
	О
	Н

	Воздействие на водные ресурсы
	Поверхностные и подземные воды/ изменение содержания загрязняющих веществ
	Ухудшение санитарно-гигиенических условий
	Р
	Л
	О
	Н

	Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров
	Почва/ изменение содержания загрязняющих веществ
	Улучшение условий землепользования.
	Э
	Л
	О
	-

	Воздействие отходов
	Земли/ изменение содержания загрязняющих веществ
	Улучшение состава и свойств земельного участка
	Э
	Л
	О
	-

	Шумовое воздействие
	Население, животный мир/изменение акустического фона
	Повышение звукового давления
	Р
	Л
	О
	Н

	Воздействие на растительный и животный мир
	Растительность и животные/изменение состава и численности
	Улучшение состава и численности
	Э
	Л
	О
	-

	Воздействие на санитарно-эпидемиологические условия
	Население/ создание благоприятных условий окружающей среды
	Снижение заболеваемости
	Э
	Л
	О
	-

	Воздействие на социально-экономические условия
	Население/изменение условий землепользования
	Улучшения плодородности земли
	Э
	Л
	О
	-

	Примечания:

Продолжительность воздействий:

Воздействия, ограниченные периодом проведения работ по рекультивации (Р);

Воздействия, ограниченные периодом эксплуатации (Э).

Масштаб воздействий:

Локальные (Л) – воздействия, локализованные в пределах горного отвода, промплощадки и/или санитарно-защитной зоны, бассейна одного водного объекта, испытывающие воздействие

Субрегиональные (С) - в границах поселения и/или одного района, бассейнов нескольких водных объектов, испытывающих воздействие;

Региональные (Р) – в пределах субъекта Федерации, бассейнов нескольких водных объектов высокого порядка, испытывающих воздействие.

Обратимость воздействий:

Обратимые воздействия (О) – характеризующиеся возвратом к исходному состоянию после прекращения воздействия;

Частично обратимые воздействия (ЧО) – характеризующиеся неполным возвратом к исходному состоянию после прекращения воздействия;

Необратимые воздействия (Н) – характеризующиеся невозможностью возврата к исходному состоянию после прекращения воздействия.

Вероятность реализации негативных последствий:

Низкая (Н);

Высокая (В);

Средняя (С).


Воздействия процесса проведения работ по рекультивации является кратковременным. Степень последствий обусловлена первичностью и быстротой вторжения в сложившуюся инфраструктуру, а также продолжительностью проведения работ по рекультивации объекта. Изменения в окружающей природной среде, возникающие в результате воздействия, являются обратимыми. Проектом предусмотрено улучшение состояния территории путем проведения рекультивации земель.

Планируемая рекультивация земель окажет положительное воздействие на социально-экономические и санитарно-эпидемиологические условия территории.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Воздействие на атмосферный воздух в период рекультивации можно отнести к кратковременному, обусловленному воздействием автотранспорта и строительной техники в результате выброса двигателями внутреннего сгорания в атмосферу загрязняющих веществ (основных): углерода оксид, азота оксид, азота диоксид, бензина, керосина, сажи, серы диоксид.

В районе размещения Объекта отсутствуют природные факторы, способствующие возникновению аварийных ситуаций (сейсмичность, геологические аномалии и др.). Вероятность прочих опасных природных явлений (ураганы, ливни и др.) не превышают принятых в расчетах запасов надежности. 

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по защите окружающей природной среды от загрязнений в процессе работ по рекультивации: Природоохранные мероприятия предусматривают охрану воздушной среды, борьбу с шумом, охрану и рациональное использование воды, земельных ресурсов.

При соблюдении требований природоохранного законодательства и выполнении мероприятий по охране и рациональному использованию природных ресурсов хозяйствующими субъектами негативные последствия ожидаемых воздействий можно исключить и/или минимизировать.

Проведенные расчеты подтверждают, что при рекультивации нагрузку на окружающую среду можно считать допустимой при выполнении предлагаемых природоохранных мероприятий.

При рекультивации земель возможно получение как экономического эффекта, так и экологического. Экологический эффект достигается за счет улучшения экологической обстановки на рекультивируемой территории и, как следствие этого, снижение заболеваемости населения, повышение качества сельскохозяйственной продукции, питьевой воды и воздуха, улучшения состояния окружающей среды. 

Экономический эффект проявляется в возможности получения доходов от использования восстановленных земель. Полный экономический результат рекультивации, являющейся многоцелевым и межотраслевым мероприятием, должен определяться с учетом всех положительных воздействий, достигаемых в разных сферах: 

- социально-экологические результаты;

- создание благоприятных условий обитания в районе размещения объектов рекультивации. Это сказывается, как правило, на сокращении заболеваемости населения, увеличении производительности труда, улучшении условий отдыха и получении, таким образом, дополнительной продукции; 

- природоохранные результаты - сокращение ущерба, причиняемого нарушенными землями окружающей среде.
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