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Администрация Заволжского муниципального района 

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2022 № 202-п
г. Заволжск

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 

Междуреченского  сельского поселения 
Заволжского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации № 154  от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая результаты публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Междуреченского сельского поселения  Заволжского   муниципального района от 29.06.2022, 
администрация Заволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Междуреченского  сельского поселения Заволжского муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных правовых актов Заволжского района Ивановской области» и на официальном сайте администрации Заволжского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Заволжского 

муниципального района                                                          А.В. Потанин
Кубова,

т. 60040 (доб.111)

Приложение к постановлению 
администрации Заволжского 
муниципального района 
Ивановской области

от 30.06.2022 № 202-п
Утверждаю 

Глава Заволжского 
муниципального района
А.В. Потанин

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019-2033 ГОДЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ)
Заволжский район
2022
Введение

Схема теплоснабжения муниципального образования «Междуреченское сельское поселение Заволжского района Ивановской области» на период до 2033 года (далее - Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2033 года.

Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения являются:

· Федеральный закон от 27.07.2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса
на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель
в установленных границах территории городского округа
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды далее – этапы
Прирост площадей строительных фондов на расчетный срок до 2033 года в Междуреченском сельском поселении ожидается за счет строительства жилых домов с индивидуальными источниками теплоснабжения. Увеличения спроса на тепловую энергию в сельском поселении не предполагается.
1.2.  Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) представлены в таблице 1.
Таблица 1

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)
	Показатели
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Котельная 

МУП «РСО»

с. Заречный, в т.ч.
	Гкал
	
	442,022
	469,337
	432,219
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	население
	Гкал
	
	442,022
	469,337
	432,219
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджетные потребители
	Гкал
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прочие
	Гкал
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная

МКОУ Заречная СОШ, в т. ч.
	Гкал
	
	167,10
	167,10
	167,10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	население
	Гкал
	
	167,10
	167,10
	167,10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджетные потребители
	Гкал
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прочие
	Гкал
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная 

МУП «РСО»

д. Коротиха, в т.ч
	Гкал
	
	538,509
	508,024
	495,44
	501,731
	501,731
	501,731
	501,731
	501,731
	501,731
	501,731
	501,731
	501,731
	501,731
	501,731

	население
	Гкал
	
	481,868
	481,868
	481,872
	481,868
	481,868
	481,868
	481,868
	481,868
	481,868
	481,868
	481,868
	481,868
	481,868
	481,868

	бюджетные потребители
	Гкал
	
	56,641
	26,156
	13,568
	19,863
	19,863
	19,863
	19,863
	19,863
	19,863
	19,863
	19,863
	19,863
	19,863
	19,863

	прочие
	Гкал
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	БМК с. Заречный
	Гкал
	
	0
	0
	0
	1225,681
	1225,681
	1225,681
	1225,681
	1225,681
	1225,681
	1225,681
	1225,681
	1225,681
	1225,681
	1225,681

	население
	Гкал
	
	0
	0
	0
	622,381
	622,381
	622,381
	622,381
	622,381
	622,381
	622,381
	622,381
	622,381
	622,381
	622,381

	бюджетные потребители, в т.ч.

Заречная СОШ
Заречный д/с

 
	Гкал
	
	0

0

0
	0

0

0
	0

0

0
	603,3

509,0

94,3
	603,3

509,0

94,3
	603,3

509,0

94,3
	603,3

509,0

94,3
	603,3

509,0

94,3
	603,3

509,0

94,3
	603,3

509,0

94,3
	603,3

509,0

94,3
	603,3

509,0

94,3
	603,3

509,0

94,3
	603,3

509,0

94,3

	прочие
	Гкал
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


1.3.
Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.


Потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах производится от источников, относящихся к данным объектам и к централизованным источникам отношения, не имеют. Приросты потребления тепловой энергии промышленными объектами не планируется.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1.
Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

В Междуреченском сельском поселении регулируемая деятельность по теплоснабжению населения в 2022 году оказывается двумя организациями МУП «РСО» и МКОУ Заречная СОШ. Существующая структура теплоснабжения Междуреченского сельского поселения  представлена тремя источниками централизованного теплоснабжения.

Централизованные источники расположены в разных населенных пунктах Междуреченского сельского поселения: два в с. Заречный и один в д. Коротиха и, являясь обособленными, не связаны между собой тепловыми сетями. 
Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон действия приведено на рис. 1,2.
Перспективная зона действия котельной в д. Коротиха соответствует фактической, изменений по величине подключенной тепловой нагрузки потребителей не ожидается. В 2022 году котельная находится в эксплуатации у  МУП «Ресурсоснабжающая организация».

В связи с запланированным строительством и вводом в эксплуатацию во втором полугодии 2022 года газовой блочно-модульной котельной в с.Заречный предусматривается перевод тепловых нагрузок от котельной, находящейся в собственности ООО «Галеон» и эксплуатируемой в настоящее время МУП «Ресурсоснабжающая организация». Также запланировано исключение из эксплуатации существующей котельной МКОУ Заречная СОШ с. Заречный, котельной МКДОУ Заречный детский сад и расширение зоны действия источника за счет переключения потребителей котельных МКОУ Заречная СОШ, МКДОУ Заречный детский сад к вновь построенной газовой котельной.

Рис.1
Схема теплосетей от БМК с. Заречный
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2.2.
Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Индивидуальные источники для производственных зон представлены котельной ООО «Заречьетеплосервис».
Так же в жилых зонах, расположенных для индивидуального строительства существует и планируется отопление частных домовладений индивидуальными источниками тепловой энергии: индивидуальными газовыми котлами, отопительными печами на твёрдом топливе.
2.3.
Существующие и перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Существующие и перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  на территории Междуреченского сельского поселения представлены в таб.2.
Таблица 2

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
	Показатели
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Котельная д. Коротиха

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	%
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	
	%
	
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,350
	0,0350
	0,350
	0,0350
	0,350
	0,0350
	0,350
	0,0350
	0,350

	Резерв (+)/Дефицит (-)
	Гкал/ч
	
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,277
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285
	0,285

	
	%
	
	77
	77
	77
	77
	77
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81

	Котельная с. Заречный

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	
	1,439
	1,439
	1,439
	1,439
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	%
	
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	
	1,429
	1,429
	1,429
	1,429
	0,955
	0,955
	0,955
	0,955
	0,955
	0,955
	0,955
	0,955
	0,955
	0,955

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	%
	
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185

	Резерв (+)/Дефицит (-)
	Гкал/ч
	
	1,244
	1,244
	1,244
	1,244
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770
	0,770

	
	%
	
	672
	672
	672
	672
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416
	416

	Котельная БМК с. Заречный

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	
	
	
	
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	
	
	
	
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	%
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	
	
	
	
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	
	
	
	
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	%
	
	
	
	
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	
	
	
	
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450
	0,450

	Резерв (+)/Дефицит (-)
	Гкал/ч
	
	
	
	
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222

	
	%
	
	
	
	
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3
	32,3


2.4. Радиус эффективного теплоснабжения
Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» не предусматривает Методику либо Порядок определения радиуса эффективного теплоснабжения.

Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения в настоящей схеме теплоснабжения применяется методика, изложенная в статье В. Г. Семенова и Р. Н. Разоренова «Экспресс- анализ зависимости эффективности транспорта тепла от удаленности потребителей», опубликованной в журнале «Новости теплоснабжения», № 6 за 2006 г.
В соответствии с вышеуказанной методикой определены радиусы эффективного теплоснабжения для существующих систем теплоснабжения, результаты расчетов представлены на рисунках.

Рисунок. Радиус эффективного теплоснабжения дер. Коротиха

[image: image1.png]



Рисунок. Радиус эффективного существующего теплоснабжения с. Заречный
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Рисунок. Радиус перспективного теплоснабжения с. Заречный
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В соответствии с результатами расчета радиусов эффективного теплоснабжения Междуреченского сельского поселения, и балансами тепловой мощности источников теплоснабжения, экономически целесообразным является строительство модульной котельной мощностью 0,687 Гкал/час., с выводом из эксплуатации котельных МКОУ Зареченская СОШ и МКДОУ Детский сад. с.Заречный и переключением объектов теплоснабжения на модульную котельную.

Раздел 3.  Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В таблице 4 приведено существующее положение водоподготовительных установок источников тепловой энергии, расположенных в Междуреченском сельском поселении. 
Таблица 3
Баланс производительности водоподготовительных установок
	№ п/п
	Наименование котельной
	Заполнение тепловых сетей, куб.м
	Подпитка тепловой сети, куб м
	Заполнение системы отопления потребителей, куб.м

	1
	Котельная 

д.Коротиха (МУП «РСО»)
	7,038
	93,324
	6,904

	2
	Котельная ООО "Галеон"

с. Заречный (МУП «РСО»)
	13,835
	122,325
	3,608

	3
	Котельная МКОУ Заречная СОШ с.Заречный
	
	
	

	4
	БМК с. Заречный
	25,0
	530,4
	8,500


3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Таблица 4
	№ п/п
	Наименование котельной
	Расчетный расход подпиточной воды, куб.м/ч
	Расчетный расход подпиточной воды в аварийном режиме, куб.м/ч

	1
	Котельная 

д.Коротиха (МУП «РСО»)
	0,018
	20

	2
	Котельная ООО "Галеон"

с. Заречный (МУП «РСО»)
	0,023
	20

	3
	Котельная МКОУ Заречная СОШ с.Заречный
	
	

	4
	БМК с. Заречный
	0,1
	20


Раздел 4.  Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Междуреченского сельского поселения
4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Междуреченского сельского поселения 
При актуализации схемы теплоснабжения принят следующий сценарий развития сельского поселения, который предполагает:
- Обеспечение малоэтажной жилой застройки и потребителей, не присоединенных к системе централизованного теплоснабжения, за счет индивидуальных источников теплоснабжения (газовыми котлами или печного отопления); 
  -  Строительство газовой котельной с сетью газоснабжения в с.Заречный Заволжского района Ивановской области и вывод из эксплуатации котельной МКОУ Заречная СОШ и котельной МКДОУ Детский сад с.Заречный  с переключением потребителей к новой котельной;
-  Во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.
Таблица 5
Технико-экономические показатели варианта развития системы теплоснабжения
	№ п/п 
	Наименование показателя 
	Единица измерения 
	Значение показателя 

	1 
	Строительство новых источников теплоснабжения 
	шт. 
	1

	2 
	Реконструируемые источники теплоснабжения 
	шт. 
	0 

	3 
	Строительство тепловых сетей 
	км 
	0 

	4 
	Реконструкция тепловых сетей 
	км 
	0 

	5 
	Суммарные инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения 
	тыс. руб. 
	35798,41557 


4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Междуреченского сельского поселения 
Сценарий развития систем теплоснабжения Междуреченского сельского поселения принят в соответствии с газификацией населенных пунктов.

Раздел 5.  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселений Междуреченского сельского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения 

В соответствии с программой «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Заволжского муниципального района» в 2021-2022 году планируется строительство газовой блочно-модульной котельной в с. Заречный Заволжского района Ивановской области.
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 
Отсутствуют.


5.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

По результатам анализа существующего положения в сфере теплоснабжения Междуреченского сельского поселения, определен высокий износ оборудования существующих    котельных,    в    частности    в    котельной    ООО    "Галеон"  (эксплуатируется в 2021 году МУП «РСО»)     два    котла эксплуатируются более 115 лет, избыточные мощности источников тепловой энергии в целом   по   поселению   достигают   70,23%   от   мощности   " нетто".   В   2021-2022   годах предлагается строительство блочно-модульной котельной полной заводской готовности в  с. Заречный с комплексной автоматизацией и диспетчеризацией всех технологических процессов. Плановая мощность источника теплоснабжения после ввода в эксплуатацию составит 0,687 Гкал/ч (уточняется по результатам выполнения ПИР) . При расчете необходимой тепловой мощности учтены существующие тепловые нагрузки объектов котельной МКОУ Заречная СОШ с.Заречный (0,197 Гкал/ч) и детского сада в с.Заречный (0,022 Гкал/ч). 

5.4.Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Междуреченского сельского поселения отсутствуют.
5.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.
Отсутствуют.
5.6. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Тепловые сети от источников тепловой энергии работают с температурным графиком 95/70оС. Изменение температурного графика не предполагается.

5.7. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Строительство газовой блочно-модульной котельной на обеспечение нужд отопления населения и объектов социальной инфраструктуры в с.Заречный Заволжского района Ивановкой области - 2021 -2022 г.г. Плановая мощность источника теплоснабжения после ввода в эксплуатацию составит 0,687 Гкал/ч с выводом из тепловой схемы поселения котельной ООО "Галеон".
Строительство газовой блочно-модульной котельной в д. Коротиха Заволжского района Ивановкой области — после 2023 года. Плановая мощность источника теплоснабжения после ввода в эксплуатацию составит 0,43 Гкал/ч.
5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На всех источниках теплоснабжения сельского поселения, в отопительный период, применяется качественное регулирование, с соблюдением температурного графика, представленного в таблице 7. 
Таблица 6
Температурный график, применяемый на котельных 
Междуреченского сельского поселения
	Температура наружного воздуха
	Температура воды

	
	температура воды в подающем трубопроводе
	минимальная температура воды в обратном трубопроводе

	+8
	39
	34

	+7
	41
	35

	+6
	42
	36

	+5
	44
	37

	+4
	46
	38

	+3
	47
	39

	+2
	49
	40

	+1
	51
	42

	0
	52
	43

	-1
	54
	44

	-2
	55
	45

	-3
	57
	46

	-4
	58
	47

	-5
	60
	48

	-6
	61
	49

	-7
	63
	50

	-8
	64
	51

	-9
	66
	52

	-10
	67
	53

	-11
	69
	53,5

	-12
	70
	54

	-13
	72
	55

	-14
	73
	56

	-15
	74
	57

	-16
	76
	58

	-17
	77
	59

	-18
	79
	60

	-19
	80
	61

	-20
	81
	62

	-21
	83
	62,5

	-22
	84
	63

	-23
	85
	64

	-24
	87
	65

	-25
	88
	66

	-26
	90
	67

	-27
	91
	67,5

	-28
	92
	68

	-29
	94
	69

	-30
	95
	70


Раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»
Раздел 6.   Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории сельского поселения, отсутствуют.
6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Междуреченского сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку 

Предусматривается в 2022 году строительство тепловых сетей при переключении МКОУ СОШ с.Заречный и МКДОУ Детский сад с.Заречный к блочно-модульной газовой котельной в с. Заречный.

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют. 

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют.
Раздел 7.  Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории поселения закрытая система теплоснабжения.
7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории поселения закрытая система теплоснабжения.

Раздел 8.   Перспективные топливные балансы
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии представлены в таблице 7.
Таблица 7

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива, тонн

	
	
	Общий

(ОНЗТ)
	Неснижаемый

(ННЗТ)
	Эксплуатационный

(НЭЗТ)

	Котельная д. Коротиха
	уголь
	98,371
	12,418
	85,953

	Котельная с. Заречный
	уголь
	58,498
	7,560
	50,938


Перспективным топливом для источников тепла на территории Междуреченского сельского поселения предполагается использование природного газа. Перспективный топливный баланс приведен в таблице 8.
Таблица 8

Перспективный топливный баланс для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива
	Наименование

показателя
	Вид топлива
	Тепловой источник
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-2033

	Годовой расход основного вида топлива
	уголь
	Котельная д. Коротиха
	тн
	
	293,293
	315
	300
	0
	0
	0

	
	уголь
	Котельная с. Заречный
	
	
	146,878
	160
	150
	0
	0
	0

	
	газ
	Котельная д. Коротиха
	Тыс.куб.м
	
	0
	0
	0
	0
	0
	99,5

	
	газ
	Котельная с. Заречный
	Млн. куб.м
	
	0
	0
	0
	0,205
	0,205
	0,205

	Годовой расход резервного

вида топлива
	
	Котельная д. Коротиха
	тн
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Котельная с. Заречный
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Годовой расход аварийного вида топлива
	
	Котельная д. Коротиха
	тн
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Котельная с. Заречный
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0


8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основным видом топлива в настоящее время является уголь. 

Местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии в качестве топлива источники тепловой энергии не используются.
Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии представлены в таблице 9.
Таблица 9
	№ п/п
	Наименование
	Срок реализации
	Затраты, тыс. руб.

	1
	Строительство газовой котельной  с сетью газоснабжения в с. Заречный Заволжского района Ивановской области
	2021-2022
	35798,41557


9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 
Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей представлены в таблице 10.
Таблица 10

	№ п/п
	Наименование
	Срок реализации
	Затраты, тыс. руб.

	1
	Реконструкция тепловых сетей в 
с. Заречный
	2022
	103,888


9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются. 
9.4. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 
Экономический эффект от реализации проекта по строительству газовой котельной  с сетью газоснабжения в с. Заречный Заволжского района Ивановской области достигается за счет снижения издержек на покупку топлива.
Раздел 10.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) 
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации  осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в постановлении Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства РФ».
Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.08.2012 года  № 808 "Об организации теплоснабжения в РФ" статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

- размер собственного капитала; 

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:  подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;  технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти Заволжского муниципального района.
10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации распространяется на с. Заречный и д. Коротиха.

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
Постановлением администрации Заволжского муниципального района от 24.12.2019 № 597-п предлагается определить в границах Междуреченского сельского поселении единую теплоснабжающую организацию: МУП «Ресурсоснабжающая организация».
10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации в границах Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района была подана одна заявка от муниципального унитарного предприятия «Ресурсоснабжающая организация».

Раздел 11.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Поскольку источники теплоснабжения для каждой из существующих систем только один, то  распределение тепловой нагрузки по источникам теплоснабжения не требуется.
Раздел 12.   Решения по бесхозяйным тепловым сетям
В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
В ходе сбора данных для актуализации схемы теплоснабжения Междуреченского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.
13
.Раздел 13. Синхронизация системы теплоснабжения с системой газоснабжения и газификации Ивановской области и Междуреченского сельского поселения, системой и программой развития электроэнергетики, а также с системами водоснабжения и водоотведения Междуреченского сельского поселения
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
С. Заречный газифицировано. В 2021-2023 г.г. планируется строительство распределительного газопровода в д. Коротиха.
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Основной проблемой организации газоснабжения источников тепловой энергии в Междуреченском сельском поселении является отсутствие инвестиций.

13.3 Предложения по корректировке (разработке) утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 
Предложения по корректировке утвержденной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
На территории сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и не планируются.
13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
На территории сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и не планируются.
13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены.
13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены.
Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа»

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в таблице 11.
Таблица 11

Индикаторы развития системы теплоснабжения
	№ п/п
	
Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
	Ед.

изм.
	2021 год
	Ожидаемые показатели

2033 год

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Котельная д. Коротиха
	Котельная с. Заречный
	Котельная д. Коротиха
	Котельная с. Заречный

	Показатели эффективности производства тепловой энергии 

	1
	Удельный расход топлива на производство тепловой энергии 
	кг у.т./Гкал
	250,990
	251,450
	230
	235

	2
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2 


	2,926
	3,392
	2,5
	3

	3
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 
	(тонн) м3/м2 


	2,099
	2,401
	1,8
	2

	4
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал


	164,429
	205,400
	150
	185

	5
	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям
	тонн (м3)
	117,957
	145,390
	95
	120

	Показатели надежности 

	6
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед./год
	0
	0
	0
	0

	7
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	Ед./год
	0
	0
	0
	0

	8
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	19,4
	10,5
	6
	23

	9
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	%
	0
	0
	20
	20


Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
Таблица 12
Прогнозная динамика тарифа на тепловую энергию 

	N п/п
	Показатели
	Год
	1 полугодие
	2 полугодие

	Котельная МУП "РСО", 

д. Коротиха Заволжского района

	1.
	Тариф на тепловую энергию без инвестнадбавки (НДС не облагается)  
	2021
	8316,25 
	10911,60 

	
	
	2022
	9708,37 
	9708,37 

	
	
	2023
	10096,70
	10096,70 

	
	
	2024
	10500,57
	10500,57

	
	
	2025
	10920,60
	10920,60

	Котельная МУП "РСО", 

с. Заречный Заволжского района

	2.
	Тариф на тепловую энергию без инвестнадбавки (НДС не облагается)  
	2021
	12031,39 
	13143,61 

	
	
	2022
	11521,94
	11521,94

	
	
	2023
	11982,82
	11982,82

	
	
	2024
	12462,13
	12462,13

	
	
	2025
	12960,61
	12960,61

	Котельная МКОУ Заречная СОШ, 

с. Заречный Заволжского района

	3.
	Тариф на тепловую энергию без инвестнадбавки (НДС не облагается)  
	2021
	3424,09
	4042,91

	
	
	2022
	3637,17
	3637,17

	
	
	2023
	3782,66
	3782,66

	
	
	2024
	3933,96
	3933,96

	
	
	2025
	4091,32
	4091,32


