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Состав проекта

Раздел 1. Пояснительная записка

1. Общие сведения

Основание для разработки проекта ремонта и технического перевооружения шламонакопителя – договор на проведение работ от 08 июня 2016 г. между Заказчиком проекта ООО «Геогрупп центр» и подрядчиком ООО «Строительно-инжиниринговая компания «СТИН».

Техническое задание на разработку проектной документации на ремонт и техническое перевооружение объекта: «Шламонакопитель Заволжского химического завода», утвержденное Генеральным директором ООО «Геогрупп центр» 08 июня 2016 г. (приложение №1). Кроме того дополнительные предложения ООО «ЗХЗ» от 15.07.2016 г. №15-103.

Паспорт земельного участка под строительство шламонакопителя для северо-западной площадки Заволжского химзавода имени И.В. Фрунзе в районе существующей свалки на площади 3 га с автодорогой, включающий:

-решение Заволжского районного совета народных депутатов от 04 апреля 1989 г. №97 «О разрешении строительства»;

- акт выбора земельного участка под застройку шламонакопителей для северо-западной площадки Заволжского химического завода в районе существующей свалки на землях подсобного хозяйства Заволжского химзавода имени Фрунзе с трассой автодороги от апреля 1989 г., утвержденный представителем исполнительного комитета Заволжского Совета народных депутатов 09 апреля 1989 г.;

- архитектурно-планировочное задание на проектирование шламонакопителей для северо-западной площадки Заволжского химического завода, утвержденное председателем Заволжского райисполкома народных депутатов 05 апреля 1989 г. (Приложение №2).

В настоящее время разрешенное использование земельного участка внесено в кадастровый паспорт №37/301/10-18746 от 18.10.2010 г. площадью 4,5 га (Приложение№3).

2. Проектные материалы 

По материалам представленным Заказчиком проекта ремонта и технического перевооружения объекта в первоначально разработанном проекте Тамбовского филиала «Гипроорхим» (г. Тамбов, 1975 г.) представлены решения на сооружение шламонакопителя для складирования отходов производства с действующей площадки Заволжского химзавода имени Фрунзе И.В.

Шламонакопитель запроектирован в виде двух выемок-карт в земле на глубину 4 метра и размерами в плане 200х80 метров каждая карта шламонакопителя. Расчетная емкость каждой карты накопителя 42500 м3. Общая площадь территории под шламонакопитель около 4,5 га. Расстояние до основной площадки Заволжского химического завода – 7 км. Для связи основной площадки Заволжского химзавода с площадкой шламонакопителя в проекте предусмотрено строительство подъезда от автодороги Заволжск-Островское до территории шламонакопителя с асфальтобетонным покрытием шириной 4,5 м. На самом шламонакопителе в проекте предусмотрена кольцевая технологическая  дорога по внешнему периметру карт и между ними шириной 4,5 м с щебеночным покрытием. Кроме того для удобства выгрузки отходов с транспортных средств с каждой внешней стороны карт шламонакопителя предусматривались по три разворотные площадки радиусом R=12 м. Разделительная дамба между картами предусмотрена шириной 12 м. По проекту общее количество шлама на 10 лет эксплуатации составляет 80000 м3, что в сутки составляет 22 т отходов.

После заполнения карты до верха дамбы, по проекту сверху укладывается слой глины или суглинка высотой 1 м, а поверх защитного слоя отсыпается почвенно-растительный слой грунта толщиной 0,2 м с посевом многолетних трав.

Эксплуатация шламонакопителя осуществляется штатом из 3-х человек. По периметру территории шламонакопителя выполняется ограждение из колючей проволоки по железобетонным столбам.

Предусмотрено озеленение путем посадки 2-х рядов деревьев и метровой полосы колючих кустарников по периметру шламонакопителя.

Конструкция чаши каждой карты шламонакопителя формируется в виде котлована с абсолютной отметкой дна 122,7 м. Грунт в основании котлована уплотняется, планируется и укладывается выравнивающий слой песка на который укладывается полиэтиленовая пленка (ГОСТ 10354-63 марка «А») толщиной 0,2 мм в качестве гидроизолирующего экрана и предохранительный слой из песка мелкозернистой фракции толщиной 0,3 м. Поверх этого предохранительного слоя песка предусмотрен слой суглинка толщиной 0,3 м, что в целом создает противофильтрационную конструкцию карт шламонакопителя. Конструктивные решения устройства противофильтрационного экрана даны на рисунках 2.1 и 2.2.

Рисунок 2.1. Устройство компенсатора в месте сопряжения откоса с дном секции накопителя
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Рисунок 2.2 Крепление противофильтрационного экрана на гребне дамбы
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Проект был согласован с санэпидстанцией Заволжского района и утвержден руководством предприятия. Принятие первой и второй карт шламонакопителя в эксплуатацию было оформлено актами приемки от 18 августа 1987 г. и 21 сентября 1982 г . (Приложение 4). Одним из предложений проекта было мероприятие по закачке жидких отходов предприятия «ЗХЗ» в глубинные горизонты скважин завода, что и выполняется предприятием в настоящее время. В результате карта №2 в значительной степени откачана, а карта №1 практически полностью заполнена водой главным образом в результате выпадения атмосферных осадков (дождь, снег).

Поэтому, в качестве противофильтрационного мероприятия и во избежание риска переполнения водой в период осень-зима 2016-2017 г.г. следует усилить откачку воды из карты №1, а также предусмотреть возможность частичной откачки воды из карты №1 в карту №2 используя насосную установку по типу уже примененной при откачке воды из карты №2. При этом следует контролировать уровень воды в обеих картах и не допускать превышения максимального уровня 125,0, что позволит минимизировать нагрузку на противофильтрационный экран сооружения. Организация мониторинга уровня воды в шламонакопителе должна быть предусмотрена с составлением документации по упомянутому уровню воды. В дальнейшем следует организовать работу по откачке воды с постепенным захоронением твердых отходов в осушенных секциях шламонакопителя с выполнением предусмотренной проектом конструкции защиты отходов.

3. Ситуация на июнь 2016 г.

Осмотр обеих карт шламонакопителя представителями Заволжского химического завода органического синтеза и проектной организацией ООО «СТИН» в июне 2016 г. показал, что в целом шламонакопитель находится в удовлетворительном состоянии – выполненные сооружения – чаши карт №1 и №2, дамбы по контуру, кольцевая технологическая автомобильная дорога и ограждение всего участка из колючей проволоки выполняют свои функции. При визуальном осмотре, каких либо повреждений наружных откосов дамб, протечек, просачивания воды в основании наружных поверхностей дамб не обнаружено. 

Проведенной проверкой в 2015 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области (Росприроднадзор) каких-либо существенных нарушений обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами в работе ООО «ЗХЗ» на промплощадке №20 не выявлено (Акт проверки №12/8/5 от 15.05.2015 г.)

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области (Роспотребнадзор) выдано Санитарно-эпидемиологическое заключение №37.ИЦ02.000М000431.06.014 от 18.06.2014 г. о соответствии сооружений и оборудования для осуществления деятельности по сбору, транспортировке и размещению токсичных промышленных отходов на участке шламонакопителя ООО «ЗХЗ» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»).

С целью установления фактической ситуации с положением шламонакопителя на местности по заданию проектной организации Заказчик организовал проведение инженерно-геодезических изысканий на территории объекта. Технический отчет по результатам изысканий, выполненный ООО «ВЕСТАН», приложен к настоящему проекту. По материалам изысканий уровни поверхности воды в шламонакопителе на 14 июля 2016 г. составляли:

- карта №1 -126,20 м;

- карта №2 – 124,04 м.

Таким образом, запас по высоте от уровня воды в карте №1 до поверхности грунта с восточной стороны этой карты составляет всего 30-40 см. Это обстоятельство требует принятия срочных мер по понижению уровня воды в карте №1 во избежание возможного перелива воды весной 2017 г.

Материалы упомянутых изысканий свидетельствуют о том, что ряд конструктивных деталей шламонакопителя требует проведения ремонтных мероприятий с целью обеспечения надежного функционирования объекта в будущем. Наиболее существенные из этих мероприятий связаны со следующими обстоятельствами:

- фактические отметки поверхности земли с северо-восточной и восточной сторон карты №1 по бровкам дамб составляют 126,50-126,80 м., что недостаточно и требует досыпки местным грунтом с уплотнением и планировкой верхней части дамбы;

- основание и покрытие кольцевой автодороги в этом месте также отсутствует и должно быть выполнено по настоящему проекту.

- некоторые участки ограждения из колючей проволоки выполнены со значительной сдвижкой во внутреннюю сторону территории и в некоторых местах размещены на месте кольцевой автодороги.

Данные обстоятельства подлежат учету и исправлению в ходе планируемого ремонта шламонакопителя по настоящему проекту.

Наиболее существенным и во многом определяющим обстоятельством для будущего функционирования шламонакопителя является резкое снижение объемов токсичных отходов Заволжского химического завода. Если проектом 1975/1986 гг. предусматривались объемы захоронения 16783 т/год, то в настоящее время завод предполагает вывозить и захоранивать твердые отходы в объеме 24 т/год, т.е. объемы захоронения уменьшились в 700 раз. Такое снижение отходов связано с проходившими в стране экономическими реформами, снижением спроса на продукцию предприятия и как результат сокращения самого производства и выпуска продукции. Указанные объемы захоронения твердых промышленных отходов позволят использовать мощности полигона на срок более 25 лет, что соответствует требованию СНиП 2.01.28-85 (п. 2.5). На карту №2 шламонакопителя на 1.04.2015 г. общий объем вывезенных отходов составляет 10978,49 т. В перечень отходов планируемых к вывозу на полигон и захоронению включены следующие твердые отходы (с указанием класса опасности).

	№№п/п
	Наименование отходов (твердых)
	Класс опасности
	Кол-во,

т/год

	1
	2
	3
	4

	1
	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
	IV
	0,25

	2
	Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
	IV
	2

	3
	Шлам после очистки оборудования
	IV
	5

	4
	Механические потери Нафтама-2
	II
	0,7

	5
	Механические потери фталоцианина меди низко-%
	II
	0,2

	б
	Осмол производства Неозона "А"
	III
	11

	7
	Механические потери в производстве мононатриевой соли 4-хлорфталевой кислоты
	III
	0,3

	8
	Механические потери в производстве красителей сернистых цветных
	III
	2,8

	9
	Шлам в производстве N-нитрозодифениламина
	IV
	0,8

	10
	Отходы фильтровальных материалов загрязненные
	IV
	0,07

	11
	Полиэтиленовая тара загрязненная
	IV
	0,03

	
	ИТОГО:
	
	23,15


4. Основные проектные решения

В соответствии с техническим заданием на проведение ремонта шламонакопителя и анализом различных вариантов возможных решений, обеспечивающих функционирования объекта в нормальном режиме, предлагаются следующие мероприятия:

1. Откачка воды из карты №1 путем применявшегося метода перевозки её в автоцистернах и закачке в глубинные скважины в соответствии с утвержденным технологическим регламентом №ЗХЗ-26-15 от 2015 г. (действует до 30.07.2025 г.) на основной площадке Заволжского химического завода. Данная работа должна выполняться в первоочередном порядке для достижения уровня не более 125,00м;

2. Достройка технологической автодороги вокруг карты №1 до отметок 127,00 с применением для дорожной одежды щебеночного слоя фракции 20-40 мм. Разворотные площадки не устраивать, так как объемы отходов, как упомянуто выше, резко сократились и для движения одиночных технологических машин они не требуются;

3. Очистка и доведение до проектных параметров нагорных водоотводных канав, обеспечивающих перехват талых и дождевых вод с северной западной и южной сторон (карта №2);

4. С северной стороны карты №2 устроить площадку для мойки колес автотранспорта с твердым покрытием и с мобильным оборудованием типа «Керхер». Предусмотреть емкость для использованной воды и возможность ее перевозки и закачки  в глубинные скважины на основной площадке завода «ЗХЗ»;

5. Выполнить ремонт забора из колючей проволоки с расчисткой полосы с внутренней стороны территории объекта шириной 1 метр. Забор целесообразно поставить по границе отведенного участка, а не внутри территории; Существующие ворота и шлагбаум демонтируются и заменяются новыми;

6. Вывал отходов и последующую засыпку грунта начать с северной стороны карты №2 только после ее осушения. Толщина слоя отходов не должна превышать 2 м, что позволит прикрыть их слоем суглинка толщиной более 1м.

7. С целью проведения периодических наблюдений за состоянием грунтов и воды ниже уровня дна шламонакопителя необходимо пробурить дополнительную контрольную скважину, имея в виду обеспечить геологический створ между существующей и намечаемой скважиной (п. 8.6 СНиП 2.01.28-85). Глубину скважины принять 12 м, при отметке устья 126,6. По результатам бурения составить паспорт скважины с геологическим разрезом. Установить наблюдения за наличием и уровнем воды в скважине в рамках программы «Заволжского химического завода» с участием ГОУВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет» (ИЦ «Качество» от 2016 г., утвержденной Генеральным директором ООО «ЗХЗ») или другой компетентной организацией. Место расположения дополнитель​ной контрольной скважины принять с южной стороны накопителя в месте начала промежуточной дамбы. При этом место скважины удалить от бровки шламонакопителя    во   избежание    повреждения   противофильтрационного

  экрана. 

Принципиально иным способом захоронения токсичных отходов ООО «ЗХЗ» может стать предложение об их транспортировке и передаче на существующее предприятие соответствующего профиля, если такое имеется. Однако, в ходе подготовки настоящего проекта такое предприятие не было найдено.

Рассмотрено также предложение о сооружении скатной кровли над зеркалом карт шламонакопителя с целью их защиты от снега и атмосферных осадков. Однако, это решение потребует сооружения опор и большепролетных конструкций для поддержания кровли и оказывается весьма материалоемким и дорогостоящим мероприятием, экономически не конкурентоспособным.

5. Основные технологические решения.

Учитывая предлагаемые проектные решения по конструктивным элементам шламонакопителя и его дальнейшей эксплуатации должно быть, задействовано следующее технологическое оборудование:

- автомобиль МАЗ-6422А8 (332) с автоцистерной марки 266611 из нержавеющей стали объемом 20 м3 для перевозки воды с промплощадки ООО «ЗХЗ» на территорию шламонакопителя;

- стальная емкость объемом до 10 м3, заглубленная на высоту конструкции для отведения воды после мытья автотранспорта на площадке у выезда с территории шламонакопителя;

- автомобиль МАЗ-6422А8 (33) с автоцистерной марки 266611 из нержавеющей стали объемом 20 м3 для вывоза загрязненной воды с территории шламонакопителя на основную площадку ООО «ЗХЗ» для последующей ее закачки в глубинные скважины подземного захоронения в соответствии с утвержденным технологическим регламентом №ЗХЗ-26-15 от 2015 г. (действует до 30.07.2025 г.);

- автономный источник электроснабжения для технологических нужд (откачка и перекачка загрязненной воды). Поскольку все работы производятся только в дневное время искусственного освещения не требуется;

- мобильное оборудование (типа Керхер) для мытья колес автомобиля на площадке перед выездом с территории шламонакопителя;

- насосное оборудование и шланги на случай оперативной необходимости откачки воды из карты №1.

Раздел 2 .Схема планировочной организации земельного участка

Участок под ремонт шламонакопителя расположен в Ивановской области в Заволжском муниципальном районе в 1100 м по направлению на северо-восток от с. Бредихино. От Заволжского химического завода к шламонакопителю существует автодорога 5 категории протяженностью 6,7 км.  Общая площадь отведенного участка под шламонакопитель составляет 44990 м2. Территория шламонакопителя находится в рамках ранее отведенных земель и дополнительного отвода земель под ремонт не требуется.

Технико-экономические показатели по земельному участку под ремонт шламонакопителя


2.1 Решение по техническому перевооружению шламонакопителя

Техническое перевооружение шламонакопителя «ЗХЗ» предполагает:

- наращивание дамбы карты №1 до отметки 127,00м;

- ремонт технологических дорог, устройство участка новой дороги по периметру карты №1; 

- строительство дополнительной наблюдательной скважины;

- расширение и расчистка водосбросных канав;

- строительство пункта мойки колес;

- ремонт ограждения (устройство ворот, шлагбаума, перенос ограждения)

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения

4.1 Дамбы обвалования

По периметру карт шламонакопителя выполнены дамбы из местного суглинка. Заложение внутренних откосов емкостей 1:3, заложение внешних откосов ограждающих дамб 1:1,5. Общая протяженность дамб составляет: 932,0 м. Отметки дамб переменные от 126,41 до 130,79 м. 

Проектными решениями предусматривается наращивание дамбы карты №1 с внешней стороны  до отметки 127,00 м. Высота дополнительной отсыпки составляет до 1м, протяженность - 340 м.

Для исключения фильтрации техногенных вод из накопителя и предохранения грунтовых вод от загрязнения по дну карт и внутренним откосам дамб уложен противофильтрационный экран.

Конструкция противофильтрационного экрана:

- выравнивающий слой из песка мощностью 20 см;

- полиэтиленовая пленка (ГОСТ 20354-63) марки «А», стабилизированная против старения сажей ДГ-100, толщина пленки 0,2 мм;

- предохранительный слой из среднезернистого песка мощностью 0,3м;

- предохранительный слой из местного суглинка мощностью 0,3 м.

На дне карт шламонакопителя выполнены валики из суглинка, которые разделяют карты на секции. В каждой карте выполнено по 2 валика. Высота валиков составляет 0,2-1,0 м. При столь незначительной высоте и небольших объемах захоронения - технологической функции эти валики не имеют. При дальнейшей эксплуатации эти валики засыпаются отходами. 

4.2 Технологическая дорога

Для организации движения технологического транспорта с твердыми отходами на шламонакопителе по гребням дамб предусматриваются автодороги. Существующие контуры дорог на участках от шлагбаума до карты №2 и вокруг карты №2 имеют криволинейное очертание в плане и не постоянную ширину от 2,5м до 5м. Проектом предусматривается устройство этих дорог шириной 3,0 м, с обочинами по 0,5 м с каждой стороны. В качестве материалов дорожного полотна использовать щебень кр. 20-40 мм. Трещины в существующем асфальтовом полотне необходимо заполнить битумом. Протяженность этих участков дорог составляет 788 м.

На участке проезда вокруг карты №1 предполагается строительство новой дороги из щебня кр. 20-40 мм толщиной 20 см по крупнозернистому песку толщиной 20 см и предварительно уложенному суглинку до проектных отметок. Протяженность дороги составляет 386 м.

Обочины автодорог необходимо расчистить от растительности на ширину по 1-му м в каждую сторону.

4.3 Скважины режимной гидрогеологической сети

Для регулярного наблюдения за динамикой уровня и загрязнением грунтовых вод на территории шламонакопителя предусматривается строительство еще одной дополнительной скважины режимной гидрогеологической сети к уже существующей. Итого на объекте будет 2 наблюдательных скважины. Глубина скважин режимной гидрогеологической сети составляет 12 м (с фильтром и отстойником). Наблюдательные скважины позволяют проводить систематические наблюдения за уровнем и химическим составом подземных вод на прилегающей к накопителю территории, влиянием шламонакопителя на возможность ее загрязнения. Отбор проб воды и замеры уровней в скважинах должны проводиться не реже двух раз в год (весна, осень). В те же сроки необходимо производить забор воды из водосбросных канав. Плановая привязка скважин режимной гидрогеологической сети показана на генплане М 1:500.

Конструкция скважин:

- техническая колонна обсадных труб (ГОСТ10704-91) ø168х6 мм;

- надфильтровая колонна из стальной оцинкованной трубы Ц-80х4 ГОСТ 3262-75 (или полиэтиленовой);

- фильтр из стальной оцинкованной трубы Ц-80х4 (или полиэтиленовой) обернутый сеткой ЧР 4-1,6  12х18Н10Т, 1650х300 мм  ГОСТ 3306-88 и стеклотканью фильтровальной ТСФ (7А)-7с(90), 1650х300 мм  ГОСТ 10146-74;

- отстойник из стальной оцинкованной трубы Ц-80х4 ГОСТ 3262-75 (или полиэтиленовой).

Кондуктор на оголовке наблюдательной скважины выполняется из стальной оцинкованной трубы Ц-80х4 ГОСТ 3262-75. Кондуктор оборудован крышкой с запорным устройством. Металлические неоцинкованные поверхности покрываются лаком ХС-76 в 3 слоя по слою грунтовки ХС-010.

4.4 Водоотводная канава

С высокой стороны для отвода ливневых вод выполнены водоотводные нагорные канавы. Протяженность канав №1 и №2 составляет 366,5 м и 230,0 м соответственно. Проектными решениями предполагается их расширение и расчистка дна с откосами. 

4.5 Пункт мойки колес

Автомобиль после разгрузки отходов на карту шламонакопителя должен последовать на пункт мойки колес, который располагается на выезде из шламонакопителя возле ворот. Пункт мойки колес представляет собой площадку, из монолитного железобетона позволяющую обеспечить установку транспортного средства. Размеры площадки составляют 4,0х7,0 м в плане. По периметру имеется бортик высотой 20 см для исключения утечки сточных вод в грунт. Мойка транспортных средств должна осуществляться с помощью аппарата высокого давления (типа «Керхер»), который доставляется на площадку в период вывоза отходов. Для обмыва колес используется привозная техническая вода, которая подается с автоцистерны. Для электроснабжения мойки высокого давления необходимо использование (привозного) дизельного генератора мощностью около 3 кВт. 

Моечная площадка и водоотводные лотки имеют уклон 2% в сторону водосборного устройства. Водосборным устройством является металлическая емкость объемом 6-10 м3, установленная рядом с площадкой. После заполнения емкости вода из емкости откачивается и вывозится на полигон подземного захоронения на основной площадке химзавода.

4.6 Ограждение

При въезде на территорию накопителя располагается шлагбаум и ворота. Они находятся в неудовлетворительном состоянии. По периметру выполнено ограждение из колючей проволоки по ж/б столбам. Проектными решениями предусматривается замена шлагбаума и ворот. Часть ограждения необходимо перенести в связи со строительством дороги и поднятием отметки гребня дамбы карты №1. Длина переноса ограждения составляет 156 м, высотой 2,4 м в соответствии с требованием СНиП 2.01.28-85 (п. 3.2) Также вдоль ограждения необходимо выполнить посадку колючих кустарников для исключения проникновения диких животных.

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно - технического обеспечения, перечень инженерно - технических мероприятий, содержание технологических решений

5.1 Технологические решения

На ремонтируемом шламонакопителе в настоящее время до его консервации предусматривается захоронение твердых отходов в объеме 23,1 т/год образующиеся в результате деятельности предприятия «ЗХЗ».

Эксплуатация накопителя будет осуществляться существующей службой завода.

Перечень отходов, их количество и класс опасности представлен в таблице 5.1

Таблица 5.1

	№№п/п
	Наименование отходов (твердые)
	Класс опасности
	Кол-во,

т/год

	1
	2
	3
	4

	1
	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
	IV
	0,25

	2
	Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
	IV
	2

	3
	Шлам после очистки оборудования
	IV
	5

	4
	Механические потери Нафтама-2
	II
	0,7

	5
	Механические потери фталоцианина меди низко-%
	II
	0,2

	б
	Осмол производства Неозона "А"
	III
	11

	7
	Механические потери в производстве мононатриевой соли 4-хлорфталевой кислоты
	III
	0,3

	8
	Механические потери в производстве красителей сернистых цветных
	III
	2,8

	9
	Шлам в производстве N-нитрозодифениламина
	IV
	0,8

	10
	Отходы фильтровальных материалов загрязненные
	IV
	0,07

	11
	Полиэтиленовая тара загрязненная
	IV
	0,03

	
	ИТОГО:
	
	23,15


В случае изменения ассортимента выпускаемой продукции завода возможна утилизация других видов твердых химических отходов 2-4 классов опасности.

Эксплуатация накопителя предполагает складирование на его территории только твердых отходов.

Организация работ по складированию отходов

Лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов II - IV классов опасности, обязаны иметь документы о квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с отходами II - IV классов опасности.

На шламонакопителе предполагается выполнить следующие основные виды работ:

- прием отходов;

- складирование;

- выполнение защитного экрана (покрытие суглинком);

- рекультивация загрязненных земель.

Учет принимаемых отходов будет вестись по весу (объему) и классу опасности.

Все прибывающие автомашины с отходами должны проходить регистрацию с записью в «Журнале регистрации отходов».

В журнале фиксируются следующие сведения:

1. Дата и время приема отходов.

2. Номер и тип машины.

3. Количество отходов (в м3 и тоннах).

Объем отходов определяется по объему кузовов автомашин.

После регистрации автомашины с отходами направляются на участок складирования по технологической дороге к картам шламонакопителя.

Основные технологические операции при эксплуатации приведены на рис. 5.1

Рисунок 5.1

Основные технологические операции при эксплуатации

шламонакопителя


Раздел 6. Проект организации работ по ремонту шламонакопителя

Все конкретные виды работ должны выполняться в соответствии с ППР, разрабатываемом подрядной организацией руководствуясь СП 48.13330.2011 «Организация строительства»

Уширение дамбы карты №1 для устройства кольцевого проезда по технологической дороге

Водоотводная канава устраивается вокруг шламонакопителя.  Грунт, полученный при разработке канавы, используется для наращивания отметки дамбы карты №1 шламонакопителя. Грунт разрабатывается с помощью экскаватора, грузится в автосамосвалы и перевозится и отсыпается непосредственно на дамбу и дорожный профиль с послойным уплотнением.

Наращивание дамбы шламонакопителя  производится со стороны низового откоса, при этом сначала производится раскорчевка деревьев и кустарников, находящихся на низовом откосе и снятие растительного слоя на глубину 0,3 метра

Технические условия на укладку суглинистых грунтов в тело дамбы

Настоящие ТУ распространяются на работы, связанные с возведением (уширением)  тела дамбы шламонакопителя. 

Укладка суглинистых грунтов в тело дамбы  должна производиться в соответствии с проектом производства работ c соблюдением заданных параметров уплотнения, обеспечивающих прочность, устойчивость и надежность работы дамбы в период строительства и в процессе эксплуатации.

В процессе производства работ и контроля их качества необходимо руководствоваться требованиями действующих нормативных документов: СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов. М., 1991; СНиП III-8-76 «Правила производства и приемки работ. Земляные сооружения». М., 1977; СНиП III-45-76 «Правила производства и приемки работ. Сооружения гидротехнические, транспортные, энергетические и гидромелиоративных плотин». М., 1977.

Настоящие ТУ должны уточняться в ППР с учетом конкретного технологического оборудования подрядчика, с соблюдением систематического геотехнического контроля на строительстве.

Характеристика суглинистых грунтов

Для укладки в основное тело дамбы следует использовать суглинистые грунты  выемки на участках территории разработки водоотводных канав, для этого разрабатывается канава вокруг карты №2 шламонакопителя и подъездной дороги. 

Технологический процесс укладки глинистых грунтов в тело дамбы включает следующие операции:

а) разработка и доставка очищенного  от травы и корней суглинка из полезных выемок  в промежуточный склад;

б) подсушка переувлажненных суглинистых грунтов, находящихся в естественном состоянии, до влажности близкой к оптимальной.

в) доставка грунта  на дамбу;

г) отсыпка грунта на дамбе и откосах;

д) разравнивание;

е) уплотнение;

ж) отбор контрольных проб;

з) доведение грунтов до оптимальной влажности и других требуемых параметров, согласно лабораторным испытаниям;

и) подготовка поверхности уплотненного слоя для отсыпки следующего слоя.

В процессе отсыпки грунта в тело сооружения в работе должны находиться два участка, из которых на одном производится отсыпка, доведение до оптимальной влажности и разравнивание грунта, на втором – уплотнение грунта, отбор контрольных проб и подготовка основания для отсыпки следующего слоя.

Отметки смежных участков не должны отличаться друг от друга более чем на две толщины уплотненного слоя.

Отсыпка грунта в тело дамбы  производится слоями. Доставляемый грунт отсыпается конусами и разравнивается бульдозером. Конуса, отсыпаемые из автосамосвалов, должны по возможности равномерно распределяться по поверхности карты, расстояние между конусами должно быть таким, чтобы при разравнивании бульдозером получить требуемую толщину слоя.

В качестве уплотняющих механизмов рекомендуется использовать пневмокатки  массой 25-30т (ДУ-166 и др.) или кулачковые катки.

Толщина слоя уплотняемого грунта после разравнивания (в рыхлом состоянии) принимается равной 25-30см.

Предварительно с помощью экскаватора необходимо выполнить врезку в откос  дамб, уступами высотой равной толщине уплотняемого слоя 25-30см. Число проходов уплотняющего механизма по одному следу 5-6, на врезках при сопряжении с существующей дамбой 10-12 раз. 

Уплотнение грунта должно производиться при обязательном соблюдении оптимальной влажности. 

 При всех условиях не допускается укладывать в  тело дамбы суглинистые грунты с влажностью меньше оптимальной, поскольку даже при высокой степени  уплотнения такого материала его водопроницаемость будет выше, чем при W  W0.

В случае задержки в отсыпке второго слоя и уменьшения влажности поверхности предыдущего производится его подготовка – увлажнение до оптимальной влажности. Отсыпка следующего слоя на подсушенный слой не допускается.

Переувлажненные (недостаточно подсушенные) грунты  имеющие влажность выше оптимальной, подсушиваются непосредственно на картах в отсыпанных  конусах.

Укладка грунта в тело дамбы  производится только при положительных температурах воздуха.

Отклонения величины плотности скелета грунта (d) от контрольного значения в меньшую сторону допускается у 10% контрольных проб, при этом количество проб с плотностью скелета грунта (d) меньше нормы на 0,05т/м3 и ниже не должно  превышать 5%.

При уплотнении грунта пневмокатками рекомендуется выдерживать следующий режим скоростей: один-два первых и последних прохода на скорости 2 км/час, промежуточные проходы на скорости 4-6км/час.

Сопряжение отдельно отсыпанных участков карт должно производиться после срезки недоуплотненного слоя карты («бахромы») на откосе, толщиной 50-60 см и ее увлажнения, после чего отсыпается грунт на сопрягаемую карту.

В процессе производства работ необходимо проводить систематические контрольные наблюдения за качеством уложенного в тело дамбы грунта, включающие определения плотности и влажности из расчета 1 проба на каждые 200м3, но не менее двух проб на карте.

Кроме того, следует проводить систематические контрольные наблюдения за правильной организацией и технологией производства работ:

проверку подготовки основания;

проверку подготовки поверхности предыдущего слоя к отсыпке последующего слоя;

проверку толщины отсыпанного слоя в рыхлом состоянии перед уплотнением;

контроль за числом проходов грунтоуплотняющих механизмов по одному следу.

Толщина слоя уплотненного материала должна контролироваться путем нивелирования Т-образных марок или при помощи металлического щупа.

Качество подготовки поверхности уплотненного слоя перед отсыпкой следующего слоя и число проходов грунтоуплотняющего механизма по следу контролируются сотрудниками службы геотехнадзора, находящимися на рабочей карте.

Отбор проб суглинка производится методом режущего кольца (ГОСТ 5182-64) из нижней части контролируемого слоя. Рекомендуется использовать металлические цилиндры с внутренним диаметром и высотой 65-80см, толщиной стенок 1,0-1,5мм. Плотность и влажность отобранных проб определяются по стандартным методикам.

Результаты контрольных наблюдений регистрируются в специальном журнале с указанием времени и места отбора пробы.

Материалы геотехнического контроля являются технической документацией, которая используется при сдаче сооружения в эксплуатацию.

Подсушка грунтов

Выполняются  специальные операции по понижению влажности:

подсушка грунта аэрацией на картах отсыпки;

При подсушке грунта на воздухе необходимо производить следующие операции: вспашку верхнего слоя грунта дисковым плугом, рыхление дисковым шнеком, просушивание вспаханного слоя, боронование и т.д. При очень влажном грунте операции повторяются до получения требуемой влажности. 

 При неэффективности мероприятий по снижению влажности суглинистых грунтов, проводимых на картах отсыпки, следует применять метод смешивания переувлажненных грунтов с сухими в промежуточных складах. Промежуточные склады отсыпаются послойным чередованием переувлажненных и сухих грунтов, которые перемешиваются при их разработке. 

Геотехнический контроль возведения дамбы

    а) Контроль качества возведения дамбы  из грунтовых материалов выполняется специально организуемой производственной службой в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

    Высокое качество выполнения работ обеспечивает надежность эксплуатации возводимых сооружений.

    Контролируется:

    качество подготовки основания; 

    технология производства работ;

    качество укладки материалов в тело сооружения. 

    б) Контроль качества возведения дамбы из грунтовых материалов осуществляется путем: 

    визуальных наблюдений; 

    отбора проб грунтовых материалов из сооружения и т.д.;

    лабораторных и полевых исследований физико-механических и фильтрационных свойств отобранных проб грунтов;

    статистической обработки результатов геотехконтроля.     

Контролируемые параметры

    а) Основными контролируемыми параметрами являются как геотехнические характеристики используемых грунтов, так и высота слоев отсыпки, режим работы применяемых машин и оборудования. Технические параметры применяемых машин и оборудования должны обеспечивать оптимальный режим их работы, установленный технологическими исследованиями. 

    б) Помимо вышеперечисленных определений производится комплекс лабораторных исследований, состоящий из определений физико-механических, химических и фильтрационных свойств исследуемых грунтов.

    Для оценки уплотняемости грунтовых материалов должны определяться лабораторными методами и корректироваться в процессе опытно-производственных работ максимальная плотность сложения и оптимальная влажность грунтов.

    в) Основными методами контроля являются прямые инструментальные методы определения плотности сухого грунта, влажности, гранулометрического состава, параметров пластичности грунтов согласно действующим ГОСТам.

    г) Методы и объемы контрольных определений регламентируются действующими нормативными документами или техническими условиями на возведение дамбы.     

Контроль качества при укладке грунтов

    1. При укладке грунтовых материалов в дамбу в случае отсутствия выходного контроля на месте разработки или кондиционирования грунтов проводят входной контроль качества поступающих на сооружения грунтовых материалов. Входной контроль для связных грунтов без крупных включений состоит в оценке соответствия влажности требованиям технических условий. Для связных грунтов, с включениями крупных фракций, оценивается дополнительно их допустимое содержание. 

     Входной контроль может, как правило, производиться визуально или с применением простейших приемов качественной или количественной оценки. 

    2. В случаях, когда по инженерно-геологическим, организационным и другим условиям на месте разработки грунтов на дамбу систематически попадают некондиционные грунтовые материалы, необходима организация выходного контроля на месте разработки и погрузки грунтов.

    а) В процессе отсыпки грунта на карты контрольный пост производит контроль:

    за правильной технологией отсыпки грунта (распределением "куч" по площади карты, правильностью пионерной отсыпки, равномерностью движения грунтовозного транспорта при укатке отсыпаемого грунта проходящим транспортом и т.д.);

    за соблюдением толщины разравниваемого слоя, отсутствием скоплений крупных камней, в частности, на границах с промежуточными зонами;

    г) В процессе укатки карт контрольный пост должен следить за скоростью движения по карте грунтоуплотняющих механизмов.

    д) После завершения укатки карты контрольный пост должен немедленно приступить к отбору проб грунта согласно требованиям технических условий.

    е) В случае соответствия результатов контроля положениям технических условий и после завершения, если это требуется, подготовительных работ к отсыпке следующего слоя (рыхление и установка разметочных и ограничительных знаков), контрольный пост дает письменное разрешение на отсыпку следующего слоя. В случае несоответствия контрольным требованиям производится доуплотнение грунта. Если меры по доуплотнению грунта на контролируемой карте отсыпки не эффективны, контрольный пост обязан приостановить работы, сообщить об этом ответственному производителю работ и сделать записи в соответствующих журналах.

    ж) Результаты всех инструментальных и визуальных определений, замеров и наблюдений должны немедленно, без черновиков, заноситься в рабочие журналы контрольного поста. После каждой записи должна быть разборчивая подпись сделавшего запись, а под расчетами - подпись проверившего их.

Потребности в основных строительных машинах и механизмах

	№


	Наименование
	Марка механизма
	Кол-во, штук

	1
	Экскаватор со сменным оборудованием
	ЭО-33-22 «Хитачи»
	1

	2
	Бульдозер
	ДЗ-47
	1

	3
	Автокран г/п 16,0 т
	КС-35719-5-02
	1

	4
	Катки на пневмоколесном ходу: 25-30 т
	ДУ-166
	1

	6
	Электростанции передвижные 9кВт
	АДП 9,2 - 230 ВЯ 
	2

	7
	Вибротрамбовка электрическая
	ИЭ-4504
	1

	8
	Электросварочный генератор
	ВЕПРЬ АСП Т180-5/230 ВЯ
	1

	9
	Вибратор глубинный (вес 31.9 кг)
	ЭВ 297
	1

	10
	Автосамосвалы г/п 12,0 т
	КАМАЗ
	На перевозку грунта

	11
	Автомобиль бортовой
	КАМАЗ
	На перевозку материалов и оборудования


Примечания:

Машины и механизмы могут быть заменены более совершенными или другими имеющими аналогичные технические характеристики.

При параллельном строительстве потребность в машинах и механизмах увеличивается пропорционально.

Продолжительность строительства

В  СНиП 1.04.03-85* «Продолжительность строительства» отсутствуют данные для определения срока ремонта шламонакопителя.

Сроки выполнения работ определились в соответствии с проектными объемами работ, технологической последовательностью их выполнения, количеством используемой техники и ресурсными показателями по каждому виду работ в соответствии с ГЭСН-2001.

Продолжительность отдельных этапов строительства определилась на основании:

- количества рабочих;

- состава бригады (соответствующий ЕНиР);

- сменности;

- обеспеченности фронта работ.

Окончательно общая продолжительность работ по  проекту определилась на основании технологической последовательности выполнения отдельных видов работ, с максимально возможным их совмещением, при наличии фронта работ и составила – 5 месяцев (150 дней).

В проекте представлен календарный график производства работ.

Технико-экономические показатели

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Продолжительность строительства
	месяц /дни
	5/150

	2
	Средняя численность рабочих в сутки в основной период
	чел
	13


1. Затраты труда рабочих (чел. часы) и затраты труда машинистов (чел. - часы) определены по ресурсным показателям по всем видам работ на основании ГЭСН-2001.
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Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Введение

Основные принципы государственной политики в области обращения с отходами установлены федеральным законом  от 24 июня 1998 года  №89-ФЗ (редакция от 03.07.2016)  «Об отходах производства и потребления». Законом регламентируются  правовые основы определения отходов как права собственности, нормирование образования отходов, порядок определения  их опасности для окружающей среды,  государственный учет и отчетность в области обращения с отходами, правовые основы экологического контроля. Требования по охране земель при размещении отходов в природной среде  установлены При размещении отходов в Земельный Кодекс РФ  от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)

Требования к объектам размещения отходов определены статьей 12  закона «Об отходах производства и потребления», устанавливающей запрет на захоронение отходов в границах населенных пунктов и обязательность проведения специальных исследований для определения места строительства объекта размещения отходов.

В результате хозяйственной деятельности к настоящему времени в Российской Федерации накоплено более 30 млрд. т. отходов, более 2  из которых являются токсичными. Указанные объекты занимают значительные площади земель, опасные химические вещества попадают в грунтовые воды, что приводит к загрязнению поверхностных и подземных вод, в том числе источников водоснабжения, и к нарушению геохимического баланса территорий. В результате пыления с поверхности объектов размещения отходов  происходит загрязнение атмосферного воздуха.

С целью восстановления нарушенных природных систем, ранее подвергшихся негативному антропогенному и техногенному воздействию в результате прошлой хозяйственной деятельности, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Государственная корпорация «Росатом» на основании протокола  совещания у председателя правительства Российской Федерации Д.А.Медведева от 9 января 2013 г. № ДМ-П9-2пр. (пункт 3) согласовали разработку федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014 – 2025 годы. Основной разработчик программы Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

В задачи программы  входит экологическая реабилитация территорий, подверженных негативному воздействию объектов накопленного экологического ущерба обрабатывающей (прежде всего, химической) промышленности и предотвращение появления аналогичных объектов в будущем;

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности :  

· улучшение экологических условий проживания населения.

· прирост внутреннего валового продукта за счет снижения экономического ущерба от последствий техногенных аварий, снижения уровня заболеваемости и смертности трудоспособного населения в связи с улучшением состояния окружающей среды, развития сектора экологических услуг;

· создание дополнительных рабочих мест и привлечение частных инвестиций в сферу обезвреживания и переработки накопленных загрязнений;

· вовлечение экологически реабилитированных территорий, восстановленных мест обитания объектов животного и растительного мира в хозяйственный оборот и повышения их инвестиционной привлекательности;

· исключение будущих бюджетных обязательств на безопасное содержание экологически реабилитированных территорий и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных наличием объектов накопленного экологического ущерба;

· предотвращение экономического ущерба от возникновения и развития чрезвычайных ситуаций экотоксикологического характера.

Спецификой локализации накопленного экологического ущерба в Российской Федерации является территориальное распределение промышленного комплекса страны с учетом географических и природоресурсных  аспектов, связанных с размещением горнодобывающей, тяжелой и перерабатывающей промышленности, военно-промышленного комплекса. Особую озабоченность вызывают последствия деятельности производств химической продукции, где в грунте, строительных конструкциях, технологическом оборудовании, шламонакопителях накопились токсичные вещества. Условия их размещения не соответствуют принятым нормам промышленной и экологической безопасности. Это оказывает негативное воздействие на десятки и в некоторых случаях сотни квадратных километров прилегающей территории.

На первом этапе (2014 – 2016 годы) будет обеспечено проведение дообследования и оценки экологических рисков, связанных с объектами накопленного экологического ущерба, разработка и апробация технологий очистки загрязнений и реабилитации территорий, реализация первоочередных проектов по ликвидации накопленного экологического ущерба, отбор и разработка проектной документации для проведения мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба на последующих этапах реализации Программы, разработка и внедрение информационного ресурса для ведения государственного реестра земель, в пределах которых причинен вред окружающей среде, связанный с прошлой хозяйственной деятельностью.

На втором этапе (2017 – 2020 годы) на основе опыта реализации первоочередных проектов будут продолжены работы по отработке, совершенствованию и апробации технологий ликвидации накопленного экологического ущерба, сформирована база данных технологий, рекомендуемых к использованию для ликвидации различных типов загрязнений и экологической реабилитации территорий, реализованы проекты по ликвидации накопленного экологического ущерба по всем направлениям реализации Программы, отобраны практические мероприятия и разработана проектная документация для реализации проектов на третьем этапе Программы. В рамках данного этапа также будут созданы условия для проведения широкомасштабных работ по ликвидации накопленного экологического ущерба, в том числе, на основе внедрения технологий обезвреживания и переработки накопленных загрязнений.

На третьем этапе (2021 – 2025 годы) будет проведена ликвидация накопленного экологического ущерба на всех объектах, отобранных в рамках второго этапа, и обеспечено внедрение и тиражирование разработанных технологий по всем направлениям Программы.

Направление по экологической реабилитации территорий, подверженных негативному воздействию объектов накопленного экологического ущерба обрабатывающей (прежде всего, химической) промышленности и предотвращение появления аналогичных объектов в будущем предполагает реализацию инвестиционных проектов по разработке и внедрению технологий переработки шламов, созданию необходимых мощностей для экологически безопасного размещения загрязнений, не подлежащих переработке, формированию индустрии переработки и использования побочной продукции угольной энергетики.

8.1 Общие сведения о предприятии

В административном отношении производственная территория  ООО «Заволжский химический завод органического синтеза» расположена  в Заволжском районе Ивановской области.  Административный центр района  -   город Заволжск.

Адрес  ООО «ЗХЗ»: 155410, Россия, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Заводская, 1.

Завод расположен на левом берегу Волги, напротив Кинешмы.

Основным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Заволжский химический  завод" является производство различных веществ для выпуска  пластмасс и пленочных изделий, красителей и текстильно-вспомогательных материалов для текстильной промышленности, пигментов для лакокрасочной и полиграфической промышленности, термостабилизаторов для шинной промышленности и в производстве резино-технических изделий.

Заволжский химический завод основан в  1871 году для производства серной кислоты. К началу XX века, помимо серной кислоты, завод выпускал азотную и соляную кислоты,  нашатырный спирт, железный сурик. В 1899 г. рядом с заводом был построен другой небольшой химический завода для производства органических продуктов, необходимых для текстильной промышленности -   анилина, сернистого натра и красителя сернистого чёрного.

К 1915 г. завод состоял более чем из десяти основных цехов и по основным промышленным показателям был на уровне европейских производств. После национализации в 20-е годы ряд цехов завода был полностью реконструирован. В 1925 г. заводу  было присвоено имя М.В. Фрунзе. В 1930 г. по решению коллегии Главхима СССР Кинешемский завод им. М.В. Фрунзе объединяется с Кинешемским анилзаводом.  Объединение повлекло за собой пересмотр производственной программы: расширение завода  преимущественно происходило по  развитию анилокрасочного производства.

В годы Великой Отечественной войны был налажен выпуск химической продукции, остро необходимой фронту: дезинфицирующего и дегазирующего препарата хлорамина-Б, фармацевтического средства - стрептоцида белого, инсектицидного препарата дуст, сернистого красителя хаки, сахарина. В течение первой послевоенной пятилетки ассортимент продукции завода расширился до 62-х наименований, а с 1956 г., когда вдвое увеличились задания на экспорт, завод стал отправлять за рубеж продукты 14 наименований.

С организацией в 1958 г. Заволжского района Ивановской области предприятие получило наименование "Заволжский химический завод им. М.В. Фрунзе". В конце 1950-х годов ассортимент продукции пополнился рядом новых наименований, в частности текстильно-вспомогательными веществами У-2, ДЦУ и ДЦМ. В 1963 г. был введен в эксплуатацию цех по производству голубого фталоцианинового пигмента марки 2 "ЗУ".  В 1970-1980-е годы расширялись ассортимент и объемы выпускаемых заводом красителей, находивших преимущественный сбыт в Ивановской области - ведущем текстильном регионе СССР.

В 1974 г. был начат промышленный выпуск активных смесевых красителей: ярко-зелёного 4 "ЖШ", зелёного 5 "Ж", в 1976 г. был сдан в эксплуатацию цех по производству фтало-цианина меди, фталоцианиновых пигментов и красителей (пигмента чисто-голубого фталоцианинового, пигмента голубого фтало¬цианинового 2 "ЗУ", красителя фталоцианинового спирторастворимого, а также пасты красной для шариковых ручек), в 1981 г. был освоен в производстве краситель зелёный 4 "Ж", а в 1986 г. начался промышленный выпуск пигмента фталоцианиновогоУНФ. 

С 1982 г. началось освоение, а затем промышленный выпуск принципиально новых для ассортимента красителей завода -активных бирюзовых "К" и 2 ТТ. В этом же году была запущена целая группа новых наименований - жирующие композиции и препараты для выделки кож.

В 1996 году предприятие взяло курс на разработку и создание производства широкой цветовой гаммы водорастворимых сернистых красителей и пигментов для текстильной печати. Для оказания помощи текстильным предприятиям при работе с новыми красителями на предприятии создан сектор информации и внедрения. Специалисты этого подразделения проводят постоянную работу по испытаниям и внедрению новых марок красителей и пигментов на текстильных предприятиях России.

Сейчас на производственных площадях завода выпускается более 30 видов различных химических препаратов. Предприятие имеет технологические возможности для проведения сложных химических процессов. Оценивая состояние производственных мощностей, наличие собственной научной базы и высокий профессионализм производственного персонала,  ООО «ЗХЗ»  планирует постоянное расширение  ассортимента продукции,  улучшение технического сервиса по освоению новых красителей на отделочных производствах текстильных предприятий.

8.2 Характеристика современного состояния окружающей среды в районе намечаемой хозяйственной деятельности

8.2.1 Климатическая характеристика

Ивановская область расположена в умеренно континентальной климатической зоне, что и определило ее особенности климата. Здесь относительно теплое лето, а зима отличается своими устойчивыми умеренными морозами и снежным покровом. Наиболее холодным месяцем принято считать январь, а самым жарким - июль. Среднемесячная температура зимой колеблется от -11 до - 12 градусов, а летом - то + 17,5 до + 18 градусов. Годовое количество осадков приближается к отметке 550-600 мм. Доминирующее направление ветра - юго-западное. Толщина снежного покрова достигает 30-50 см, при этом промерзание земли доходит до отметки 25-45 см. 

В Ивановской области хорошо выражены все четыре времени года. Всего в году бывает в среднем 20 дней с сильным ветром, выпадает в среднем 650 мм осадков в год.

8.2.2 Геологическое строение и рельеф

Ивановская область расположена в центре европейской части России.  Большая часть лежит в междуречье Волги и Клязьмы. На севере области с запада на восток протянулась цепь конечных морен  московского олндннения— Ростово-Плесская гряда,  самая высокая точка которой достигает высоты 195 м. В заволжской части она переходит в Галичско-Чухломскую  гряду с максимальной отметкой 196 м.

Междуречья, не заливавшиеся талыми ледниковыми водами, образованы днепровскими моренными отложениями. . В ложбинах стока между холмами образовались озёра, впоследствии многие из них превратились в болота. По берегам рек в результате  водной эрозии образовались глубокие овраги. На юге области  распространены карстовые формы рельефа в виде воронок,  карстовых озёр и карстовых западин.

С тектонической точки зрения это спокойный платформенный участок, расположенный под южным крылом Московской впадины. Глубина кристаллического фундамента изменяется в пределах от 1600 м на юге до 3000 м на севере области.

Наибольший интерес представляют геологические объекты,  в частности: Юрские и триасовые обнажения по берегам Волги, Легковский карьер известняка в Южском районе, карстовые воронки и озера Большое Рассолово, песчано-гравийные карьеры, расположенные вдоль края конечных морен московского оледенения.

Ландшафт Ивановской области представляет собой полого-волнистую, местами плоскую низменную равнину, высота  которой только на крайнем юго-востоке области, где к её границе подходят склоны Московской возвышенности, достигает 212 м над уровнем моря. Самая низкая точка области — 75 м над уровнем моря — находится на берегу реки Клязьмы.

Ландшафты Ивановской области являются ярким образцом природы русской глубинки. Расположенная в центральной части Восточно-Европейской равнины, ее территория преимущественно ровная, низменная и лишь изредка всхолмленная

8.2.3 Гидрография района планируемой деятельности

На территории области насчитывается около 1700 рек и ручьёв и более 150 озёр. Площади земель под поверхностными водными объектами, включая болота, составляют 115,7 тыс. га (5,4 %). Из них под реками, ручьями, озёрами, водохранилищами, прудами — 65,0 тыс. га, под болотами — 50,7 тыс. га. Самой  крупной является  Волга с расположенным на ней  Горьковским водохранилищем и притоками Шача,  Мера, Елнать. Но основная часть стока  с территории области относится к бассейну реки Клязьма.

8.2.4 Почвенный покров

Преобладающий тип почв — дерново-подзолистый с малым количеством гумуса, супесчаный в центральной и южной, суглинистый в северо-восточной частях региона. Кроме того, распространены осушенные торфяные почвы, земли в пределах Балахнинской низины заняты болотными почвами, а в Ильинском  и Гаврилово-Посадском районах встречаются серые  лесные почвы.

8.2.5 Растительный мир

Природа Ивановской области по своему своеобразна и уникальна, чему способствует географическое расположение - центральная часть европейской России.

Природа здешних мест удивительно разнообразна -- густые смешанные леса, дубовые рощи, сосновые боры, березовые и осиновые массивы, , которые занимают не менее 45 % общей площади  Растительный мир представлен разными отрядами представителей флоры. По дороге в лесу можно встретить дремучие ельники, растущие бок о бок с березовыми рощами, дубовые насаждения сменяют сосновые боры. А также бесконечные луга в поймах рек. Особенно впечатляет богатство лекарственных растений - здесь их более 600 видов. На болотистых участках леса в изобилии произрастает клюква. Ближе к осени по всему лесу встречаются целые полянки грибов. В подлеске господствует рябина обыкновенная, лещина, крушина ломкая. В пышных лесах много грибов, ягод и целебных трав. Многочисленные кустарники и небольшие деревья идеально вписываются в общий пейзаж природы, дополняя ее. Это малина, рябина, черная и серая ольха, лещина, черемуха, ирга, жимолость, багульник, калина. В лесах Ивановской области произрастает порядка 10 видов ивы, в большом количестве встречается дуб, липа, три вида берез, осина и тополь. Наиболее часто встречамые ягоды - брусника, черника, гонобобль, голубика, костяника, а земляника представлена тремя видами.

Очень много растений, занесенных в Красную книгу - это ландыш, юбка, яртышник, вороний глаз, все семейство колокольчиковые, гвоздика, белая и желтая кувшинки.

8.2.6 Животный мир

Среди диких представителей животного мира наиболее изучены кабаны, лоси, лисицы, волки, медведи. Многие животные были заселены, к их числу относятся кабан, лось, бобр и ондатра. Особенно богат мир птиц - более 100 видов. Это воробьи, галки, вороны, голуби - сизари, глухари, тетерев, рябчик, синицы, сойки, совы. Гнездящиеся птицы представлены обыкновенным серым журавлем, кукушкой, стрижом, ласточками, соловьями, утками. Их пролетающих птиц - утки, гуси, лебеди. Птичий мир представлен глухарями, совами, дроздами, дятлами и множеством других пернатых, общее количество которых насчитывает 249 видов, из них 27 - мигрирующие, 22 - занесенные в Красную книгу. В многочисленных озерах и реках края водится 46 видов рыб.

Благоприятная окружающая среда способствует развитию вида пресмыкающихся и земноводных. Здесь часто можно увидеть ящерицу, лягушку, жабу, ужей и разных змей. Водный мир населен более десятка видами рыб, что способствует удачной рыбалке. Охраняемые виды бабочек распространены повсеместно по всей области. Это аполлоны и махаоны. Большое количество шмелей и пчел, что благоприятно сказывается на опылении растений и расширению их популяции. В общей сложности 192 вида животных этого края занесены в Красную книгу и охраняются по всей строгости закона.

8.2.7 Охраняемые природные объекты

К числу наиболее природоохранных значимых объектов Ивановской области относится Клязьменский заказник, который имеет федеральный статус. Протянулся он по территории Савинского и Южского районов - общей площадью 21000 км. Здесь часто можно встретить лису, зайца, белку, куницу, норку, речную выдру.

8.3 Описание намечаемой деятельности

В связи со значительным сроком эксплуатации щламонакопителя и повышением требований по охране окружающей среды ООО « ЗХЗ» планирует  его техническое перевооружение.

Строительство шламонакопителя выполнено по проекту Государственного  института по проектированию предприятий органических полупродуктов и красителей «Гипрохим» (Тамбовский филиал). 1975 год.

Под строительство шламонакопителя был выделен участок 5,0 га. В сответствии с проектными решениями отходы производства размещаются в двух земляных выемках  (картах) размером 200х80 м и глубиной 4,0 м, разделенных дамбой из местного суглинка шириной 12,0 м .  Проектная емкость каждой карты 42500 куб.м . Для удобства эксплуатации каждая карта разделена на три секции,  отделенные  валами из суглинка высотой 0,5 м.

Заполнение карт осуществляется поочередно. Периодичность заполнения 5 лет. Разгрузка  отходов в карты производится с автосамосвалов по периметру карт.  Проезд техники осуществляется по кольцевой дамбе  шириной 4,5 метра,  укрепленной щебнем. 

Размещенные в картах отходы разравниваются по секции карты и уплотняются бульдозером.

Граница санитарно защитной зоны для шламонакопителя составляет 1000м по СанПин.

Для предотвращения загрязнения природных вод проектом строительства предусмотрена гидроизоляция его основания и ограждающих  и разделительных дамб,  включающая следующие виды работ:

· уплотнение  грунта в основании шламонакопителя катками;

· укладка предохранительного слоя из песка фракцией менее 2 мм;

· послойная укладка в основание и на ограждающие дамбы слоев суглинка и их уплотнение катками;

· укладка стабилизированной полиэтиленовой пленки  с пределами прочности при растяжении 120-160 кг/кв.см.

Проект технического перевооружения шламонакопителя предусматривает:

· электроснабжение площадки шламонакопителя автономным источником питания  (дизельный или бензиновый генератор);

· привозное водоснабжение (автоцистернами из нержавеющей стали объемом 20 куб.м);с промплощадки ООО «ЗХЗ»;

· отведение сточных вод после  промывки автотранспорта в заглубленную металлическую емкость V6-10 куб.м;

· строительство специальной площадки для мойки автотранспорта;

· ликвидацию  разворотных площадок;

· восстановление подъездной и кольцевой  дорог щебнем и гравием;

· ограждение территории шламонакопителя из проволоки по ж/б столбам по периметру арендованного участка;

проработку способов утилизации поверхностных сточных вод с карт шламонакопителя.


8.4 Виды воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду

8.4.1 Воздействие на окружающую среду

Хвосты  – побочный продукт, образовывающийся   в процессе производственного цикла при переработке исходного сырья и  накапливающийся в значительном объеме в виде отхода в связи с отсутствием  технологии  их  использования или  потребителя. .  Отходы, которые могут содержать в себе опасные вещества (токсичные)  включая мышьяк, свинец, кадмий, хром, никель в  высоких концентрациях, превышающих  установленные безопасные уровни.  

В конечном счете шламонакопитель либо высохнет (в засушливом климате), либо может начать пропускать загрязненную воду (во влажном климате). В обоих случаях необходимо использовать специфические методы по закрытию этих хранилищ отходов и снижению экологической угрозы.

Наиболее опасны периоды ливневых дождей, когда  в шламонакопитель может поступить больше воды, чем оно способно вместить, что приводит к переливам, разрушению обваловки. Поскольку содержание загрязняющих (токсичных) веществ в сбрасываемой воде может достигать значительных величин, сброс может привести к значительному  ухудшению качества  природных водных объектов и почвы,   особенно при отсутствии систем очистки.  К наихудшим по экологическим последствиям промышленным авариям приводит  прорыв дамбы шламонакопителя. При  прорыве дамбы шламонакопителя в результате загрязнения  прилегающей территории   негативное воздействие оказывается не только на природные воды и почву, но и на биологическую среду.  

Основными прямыми и косвенными техногенными факторами негативных воздействий на окружающую среду на этапе эксплуатации  шламонакопителя могут являться:

8.4.2 Воздействия на атмосферный воздух

В период эксплуатации шламонакопителя основными источниками выбросов техногенных загрязняющих веществ в атмосферу являются:

· пыление при движения автотранспортной техники по подъездным и технологическим  дорогам;

· выброс загрязняющих веществ при  работе двигателей техники;

· выброс загрязняющих веществ при работе автономных источников энергоснабжения;

Дороги являются неорганизованными источниками загрязнения атмосферы.

В процессе эксплуатации дорог в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, сажа, диоксид серы, углеводороды (по керосину), пыль неорганическая SiO2 20-70%.

8.4.3 Воздействие вредных физических факторов

Технологические процессы строительных работ, работа дизель-генераторов и передвижение транспортных средств явятся существенным фактором шумового воздействия на животный мир и могут оказать негативное влияние на здоровье персонала. Во избежание последнего

Шумовое воздействие на окружающую среду при производстве строительных работ будет иметь локальный характер, как в пространственном, так и временном отношении.

Воздействие источников вибрации будет ограничено строительными площадками.

8.4.4 Воздействие на геологическую среду, рельеф и ландшафты

Воздействия на  геологическую среду, рельеф и ландшафты проявляется  в следующем:

· нарушении земной поверхности (рельефа);

· возможном загрязнении недр и земной поверхности;

· изменении физических характеристик недр и земной поверхности, прежде всего, криогенных (глубины протаивания, температурных свойств);

· изменении геологических процессов (в том числе проявлении неблагоприятных  геологических процессов – курумообразования, солифлюкции);

· изменении визуального восприятия ландшафта.

Как правило, воздействие на геологическую среду оценивается как локальное и необратимое.

8.4.5 Воздействие на подземные и поверхностные воды

Наибольшая нагрузка на водотоки, дренирующие и водосборные площади     наблюдается в период строительства. Воздействия на русловые, береговые участки водотоков и их водоохранные зоны связаны со строительством дорог,  водоотводных канав и других сооружений.

 Основными видами воздействия на поверхностные воды являются:

· гидродинамические нарушения;

· загрязнение водного бассейна.

Гидродинамические (гидрологические) нарушения связаны с изменением  режима и динамики водотоков.  Изменения в естественной динамике водотоков обусловлены необходимостью водопотребления и водоотведения  предприятия.

Основными причинами гидродинамических нарушений являются:

· изменение и сокращение площади водосбора,   

· уничтожение участков естественного русла водотоков,

· изъятие водных ресурсов,

· изменение русловых процессов и увеличение мутности воды;

· нарушение естественного русла водотоков;

· заиливание донных отложений, вызывающее ухудшение условий проживания флоры и фауны;

· нарушение задернованности прибрежной полосы и поверхности пойм.

Загрязнение поверхностных вод  зависит от категории стоков, их объема и состава., интенсивности смыва атмосферными осадка почвенного слоя, процессов химической фильтрации загрязняющих веществ в грунтовые и подземные воды. В процессе фильтрации они обогащаются различными химическими элементами, в

 частности анионами кислот с высокой константой растворимости (например, сульфат-ионы). Смещение ионного соотношения Н+ - ОН- в сторону катиона водорода оказывает общее негативное воздействие на гидробионтов, у рыб закисление воды приводит к аномалиям развития и снижению жизнестойкости. Проблема воздействия рН на экосистемы пресных вод и ихтиофауну последние десятилетия активно исследуется в связи с тем, что естественно-геологические процессы ацидификации водоемов усиливаются кислотным загрязнением антропогенного происхождения.

Воздействие на подземные воды  связано с:

· забором подземных вод для производственно-строительных нужд;

· потенциально возможным загрязнением ближайшего к земной поверхности горизонта хозяйственно-бытовыми водами от создаваемых на период строительства септиков (выгребных ям);

· нарушением стока грунтовых вод (верховодки) в результате строительства канав, дорог, дамб, насыпей, планировании площадок.

К числу основных антропогенных воздействий относятся: статические и динамические нагрузки, тепловое воздействие. Кроме того, возможно также гидродинамическое воздействие в результате возможного изменения напора подземных вод и дренажного стока.

8.4.6 Воздействие на почвы

Осуществление строительных работ  вызывает  изменение почвенного покрова и частичную деградацию в виде линейных и очаговых площадных нарушений.

Воздействие обусловлено:

· изъятием земель в краткосрочное и долгосрочное пользование;

· изменением характера землепользования;

· механическим нарушением почв;

· размещением площадок временного хранения отходов;

· локальным химическим загрязнением.

Воздействие оценивается как локальное (в пределах площадей отвода под строительство).

Химическое воздействие на почвы выхлопных газов используемой  техники   имеет незначительные масштабы без образования устойчивых аномалий токсичных микроэлементов, что обусловлено постоянным перемещением источников выделения загрязняющих веществ и ветровым режимом местности

Основными видами потенциального воздействия на почвенный покров могут быть:

· загрязнение земель отходами производства и потребления;

· уменьшение плодородия почв за счет: запыления загрязненных атмосферных осадков и поверхностного стока;

уменьшения гумуса, угнетения и уничтожения биоты поч​венного слоя; нарушения физико-механических свойств почвенного покрова.

8.4.7 Воздействия на экосистемы и биологическую среду

Воздействие на растительный покров будет оказано как прямое, так и косвенное.

 Наибольшее воздействие на биологическую среду  (прямое воздействие), связанно с земляными  работами:

- механическое нарушение и прямое уничтожение растительного покрова строительной техникой ;

- возможное запыление растительности в результате атмосферного переноса    и, как следствие, ухудшение  условий произрастания  растений;

- изменение флористического состава растительных сообществ в результате уничтожения  видов.

К факторам косвенного воздействия на растительность в период производства строительных работ можно отнести развитие экзогенных геолого-геоморфологических процессов, развитие и усиление которых будет способствовать сменам растительного покрова.

Кроме механических нарушений в процессе выполнения строительных работ,  будет иметь место химическое воздействие на растительность выхлопных газов используемой техники  и автотранспорта как в период строительства, так и в период эксплуатации.

Воздействие на наземный животный мир  определяется  локальными изменениями почвенно-растительных условий местообитания его представителей и  проявлениями фактора беспокойства.

Работа большого количества строительной техники и персонала неизбежно приводит к  вытеснению с территории  млекопитающих и птиц.

Основными составляющими проявления фактора беспокойства являются шум работающей техники, передвижение людей и транспортных средств, горение электрических огней.

На этапе эксплуатации за пределами зоны шламонакопителя произойдут сукцессионные смены  и условия обитания для видов растительного и животного мира  стабилизируются.

Воздействия на ихтиофауну при проведении строительных работ в русле водотоков и на прилегающих к ним площадях могут проявиться при нарушении  мест нагула, зимовки, нереста, в результате изменения поймы и русла рыбопродуктивных водотоков, что приводит  к  гибели икры, молоди, кормовых гидробионтов в создаваемых зонах повышенной мутности.

8.5 Анализ возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций

По возможности развития аварий техногенного характера  наибольшую опасность представляет размыв ограждающей дамбы шламонакопителя. 

Масштаб воздействия  аварии может быть отнесен к локальному, но в связи с высокой токсичностью отходов ее последствия  могут  быть трудно устранимы и привести к высокому химическому загрязнению почвы и природных вод.

Характерные сценарии аварии:

- выпадение аномально интенсивных осадков (ливней);

- разрушения дамбы шламонакопителя, в том числе и при диверсии.

Вариант аварийной ситуации – выпадение аномально интенсивных осадков (ливней) в течение длительного времени при одновременном отключении электроэнергии из-за повреждений. При этом на технологические объекты (отвал и прудок) выпадает большое количество воды, смешивающейся с отходами.  Эта вода не должна попадать в окружающую среду. Априорная частота данной аварии 10-7 в год. Для предотвращения аварии емкость шламонакопителя должна обеспечивать  прием осадков со сборной площади в полном объеме.   

Вариант аварийной ситуации – (разрушения дамбы шламонакопителя, в том числе и при диверсии).

Хозяйственная деятельность в пределах рассматриваемого района должна осуществляться с учетом специфических  природных условий, а именно:

· экстремальных условий существования экосистем и их способности  к восстановлению;

· высокой потенциальной уязвимости и динамичности многих природных элементов;

· потенциальной возможности выноса загрязнения на большие расстояния.

Чтобы сохранить средообразующие и средозащитные функции почвенно-растительного покрова при размещении отходов в природной среде необходимо обосновать и адаптировать к  динамичным условиям режим природопользования исходя из принципов:

· минимум открытых территорий;

· вписывание элементов строительства в естественные ландшафты при максимальном сохранении экосистемы района;

· контроль за динамикой экосистем в связи с прямым или косвенным влиянием производственной деятельности;

· предотвращение сброса вод, загрязненных опасными химическими веществами.

8.6 Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду

К основным мероприятиям  по снижению (исключению) негативного воздействия на окружающую среду при размещении отходов производства в природной среде относятся:

· снижение количества  отходов, размещаемых в природной среде ;

· повышение строительной прочности инженерных сооружений объектов размещения отходов;

· использование при строительстве и реконструкции  высокоэффективных гидроизоляционных материалов;

· ужесточение требований нормативно-технической и правовой  документации к конструкциям, материалам,  строительно-монтажным работам и эксплуатации объекта.

В соответствии с программой работ выполнены исследования физико-химических свойств отходов, размещаемых в шламонакопителе и определены классы опасности (их токсичности). Экспериментально учтена совместимость отходов при их захоронении. Результаты исследований показали, что взрывчатыми свойствами отходы не обладают, их смеси взрывобезопасны.

Проект техперевооружения  шламонакопителя предусматривает размещение твердых отходов производства в количестве 24 тонн, в год, виды и классы опасности которых указаны в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Виды и количество отходов, размещаемых в шламонакопителе по проекту техперевооружения

	Вид отхода (твердые)
	Количество, т/год
	Класс опасности

для ОПС

	Механические потери Нафтам -2
	0,70
	II

	Механические потери фталоцианина меди низко-%
	0,20
	II

	Осмол производства Неозона  «А»
	11,00
	III

	Механические потери  в производстве мононатриевой соли 4-х лорфталиевой  кислоты
	0,30
	III

	Механические потери  в производстве красителей сернистых цветных
	2,80
	III

	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
	0,25
	IV

	Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
	2,00
	IV

	Шлам после очистки оборудования
	5,00
	IV

	Шлам в производстве N- нитрозодифениламина
	0,80
	IV

	Отходы фильтровальных материалов загрязненные
	0,07
	IV

	Полиэтиленовая тара загрязненная
	0,03
	IV

	Всего:
	23,15
	


Наиболее эффективным мероприятием по снижению негативного воздействия на окружающую среду при техперевооружении шламонакопителя ООО «ЗХЗ» является снижение количества размещаемых в нем отходов и классов их опасности. Основное количество отходов (60,9 % от общего количества),  запланированных к  размещению, имеют III-й класс опасности  (умеренно опасные). Количество отходов IV-го класса опасности (малоопасные)  составляет  35,2% от общего количества, Процент наиболее опасных для ОПС отходов II-го класса  (высокоопасные) составляет 3,9% . Таким образом, количество размещаемых отходов в шламонакопителе резко сокращено по сравнению с проектной мощностью равной 16783 г/год.

Загрязнение окружающей среды в результате утечек загрязняющих веществ из шламонакопителя возможно исключить в результате разработки и внедрения методов утилизации сточных вод, образующихся в картах  шламонакопителя после выпадения атмосферных осадков. Наиболее реализуемый из них это откачка воды из карт шламонакопителя, доставка их на основную площадку завода и закачка в глубинные скважины, предусмотренные для этих целей.

8.7 Предложения по организации и проведению экологического мониторинга

В соответствии со статьей 63.2.федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (действующая редакция, 2016) «Об охране окружающей среды», результаты производственного контроля в области охраны окружающей среды являются составной частью  фонда данных государственного экологического мониторинга.  Эффективность производственного экологического контроля  обеспечивает его функционирование  в системе  экологического менеджмента производства. В системе экологического менеджмента организация должна установить, внедрить и поддерживать процедуру регулярного мониторинга и измерений ключевых характеристик, которые могут оказывать значимое воздействие на окружающую среду.

Организация должна обеспечить, проведение производственного экологического контроля  (мониторинга)  на основе периодической оценки его  соответствия  законодательным требованиям и нормативным документам  (методики измерений, соблюдение сроков поверки, системы отбора проб,  ведение и хранение документации).

Производственный экологический контроль в системе экологического менеджмента  предприятия  должен обеспечивать  своевременность предупреждающих (корректирующих) действий, исключающих возможность возникновения необратимых негативных процессов в природной среде.

Организационная структура системы управления охраной окружающей среды организации (предприятия) - это совокупность всех органов управления, руководителей структурных подразделений, в том числе специально созданных для осуществления производственного экологического контроля и оценки уровня обеспечения экологической безопасности.

Общее руководство организацией работ в рамках системы управления охраной окружающей среды предприятия и его структурных подразделений осуществляет генеральный директор предприятия.

Непосредственное руководство организацией работы в рамках системы управления охраной окружающей среды предприятия и его структурных подразделений возлагается на должностное лицо, назначенное приказом руководителя организации.

В организациях (предприятиях) создаются и функционируют соответствующие структуры системы обеспечения охраны окружающей среды - природоохранные службы.

Функции природоохранной службы определяются в соответствии с:

· экологической политикой организации (предприятия);

· основными задачами системы обеспечения охраны окружающей среды, которые закрепляются Положением об этой службе и утверждаются руководителем организации;

На территориальном уровне такие функции должны отражать специфику предприятия, а также учитывать местные условия, требования органов государственного и муниципального контроля.

Численность, должностной и квалификационный состав, фонд оплаты труда работников природоохранной службы утверждается руководителем предприятия.

Численность и квалификационный состав природоохранной службы определяется на основе:

· производственных показателей (объемов производства, реализации продукции, количества транспортных средств и т. п.);

· видов и масштабов воздействия производственных процессов на объекты окружающей среды;

· природно-климатической и физико-географической специфики обслуживаемой территории, регионального размещения производственных объектов;

· расположения производственных объектов и их рассредоточенности по обслуживаемой территории;

· отраслевыми Методическими указаниями по расчету нормативной численности природоохранной службы.

Основными задачами системы охраны окружающей среды являются:

· реализация системного подхода к обеспечению охраны окружающей среды в соответствии с требованиями стандартов серии ISO 14000, а также ГОСТ Р серии ИСО 14000;

· контроль за соблюдением субъектом хозяйственной и иной деятельности природоохранного законодательства, выполнением предписаний органов государственного и муниципального экологического контроля;

· контроль за соблюдением соответствия технологических процессов, регламентов производства, оборудования и сооружений требованиям стандартов, правил и природоохранных норм;

· контроль за осуществлением субъектом хозяйственной и иной деятельности ведомственного экологического мониторинга (мониторинга источников антропогенного воздействия на окружающую среду);

· оценка и прогноз антропогенного воздействия на окружающую среду, состояния и использования природных ресурсов по результатам существующего состояния источников антропогенного воздействия, а также компонентов окружающей среды;

· контроль за состоянием очистных сооружений промышленных и ливневых стоков, водопроводно-канализационных сетей, пылегазоулавливающих установок, вентиляционных установок и систем, объектов размещения отходов производства и потребления и других природоохранных объектов;

· учет и анализ причин производственных инцидентов, аварий и чрезвычайных ситуаций с экологическими последствиями и контроль за выполнением мероприятий по их предупреждению, локализации и ликвидации;

· контроль за наличием, своевременной разработкой, утверждением и переоформлением нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, а также иных документов в области охраны окружающей среды;

· рассмотрение и согласование технико-экономических обоснований и проектов строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения, консервации и ликвидации организаций и иных объектов хозяйственной деятельности независимо от их сметной стоимости, ведомственной принадлежности и форм собственности, расположенных на территории Пермской области; внедрения оборудования в подразделениях субъекта хозяйственной и иной деятельности, осуществление которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду. Осуществление предварительного рассмотрения предпроектной и проектной документации на соответствие требованиям природоохранных нормативов перед проведением государственной экологической экспертизы;

· контроль за осуществлением платежей за негативное воздействие на окружающую среду;

· оперативность контроля и передачи информации, обеспечивающих принятие своевременных решений по ликвидации или снижению негативного воздействия на окружающую среду;

· получение и передача руководству предприятий, органам государственного и муниципального экологического контроля сведений, подлежащих государственному статистическому учету, информации о качественном и количественном содержании загрязняющих веществ в объектах контроля, о показателях физических и биологических параметров объектов;

· соблюдение требований единства измерений в соответствии с законодательными и другими правовыми нормами;

· организация экологического обучения руководящих работников и специалистов субъектов хозяйственной и иной деятельности;

· осуществление взаимодействия с органами государственного и муниципального экологического контроля.

Производственный экологический контроль осуществляется в соответствии с план-графиком, утвержденным контролирующими органами.

План-график включает:

· ситуационную карту-схему субъекта хозяйственной и иной деятельности с указанием точек пробоотбора (проведения измерений);

· сведения (по каждой точке) о способах и технике пробоотбора, периодичности пробоотбора или регламенте измерений, выполняемых непосредственно в точке контроля;

· перечень контролируемых загрязняющих веществ, при необходимости физических и биологических показателей;

· перечень применяемых методик выполнения измерений и тестирования, а также используемых средств измерений;

· сведения о лабораторной службе, выполняющей отбор, измерение и тестирование.

При проведении измерений должны использоваться методики, внесенные в специальный Перечень (Перечень методик, внесенных в государственный реестр методик количественного химического анализа).  Перечень может изменяться и дополняться. Использование других методик, в том числе отраслевых, допускается в случае, если они прошли аттестацию в соответствии с установленными требованиями.

Перечень измеряемых показателей, диапазоны измерения концентраций, методы и методики выполнения измерений должны соответствовать указанным в области аккредитации лаборатории, в том числе контрактной.

8.7.1 ПЭК за обращением с отходами производства и потребления

Во исполнении требований Федерального закона «Об отходах производства и потребления» юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами  организуют и осуществляют производственный экологический контроль за соблюдением требований законодательства в области обращения с отходами.

ПЭК в области обращения с отходами включает:

· проверку порядка и правил обращения с отходами;

· анализ существующих производств с целью выявления возможностей и способов уменьшения количества и степени опасности образующихся отходов;

· учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов;

· составление и утверждение Паспорта отхода;

· определение массы размещаемых отходов в соответствии с выданными лимитами на размещение отходов в окружающей среде;

· мониторинг состояния окружающей среды в местах хранения (накопления) и (или) объектах захоронения отходов;

· проверку выполнения планов мероприятий по внедрению малоотходных технологических процессов, технологий использования и обезвреживания отходов, достижению лимитов размещения отходов;

· проверку эффективности и безопасности для окружающей среды и здоровья населения эксплуатации объектов для размещения отходов.

При проведении ПЭК по обращению с отходами оценивается уровень загрязнения почв, атмосферного воздуха и грунтовых вод в местах размещения отходов.

Для учета отходов рекомендуются соответствующие таблицы – расчет нормативов образования отходов, включающие: наименование отхода; код по ФККО; структурное подразделение; норматив на 1 человека, м3; количество человек; норматив м3/год, норматив т/год. На основании их анализа оформляется Перечень отходов, образующихся на предприятии, включающий: наименование отхода; код по ФККО; производство (наименование); опасные свойство отхода для окружающей среды; количество м3, т/год. Учет отходов ведется с использованием федерального классификационного каталога отходов.

При проведении измерений должны использоваться методики, внесенные в специальный Перечень (Перечень методик, внесенных в государственный реестр методик количественного химического анализа).  Использование других методик, в том числе отраслевых, допускается в случае, если они прошли аттестацию в соответствии с установленными требованиями.

Перечень измеряемых показателей, диапазоны измерения концентраций, методы и методики выполнения измерений должны соответствовать указанным в области аккредитации лаборатории, в том числе контрактной.

Методы биотестирования вносятся в план-график ПЭК по требованию органов государственного и муниципального экологического контроля. При определении класса опасности отходов результаты биотестирования имеют приоритетное значение. Лаборатория, выполняющая эти определения, должна быть аккредитована на этот вид деятельности.

В случае обнаружения высоких уровней загрязнения или токсичности почв разрабатываются мероприятия по их рекультивации. При обнаружении токсичности подземных вод проводятся исследования по установлению причин токсичности и принимаются меры по предотвращению загрязнения подземных вод. По требованию органов государственного и муниципального экологического контроля разрабатывается план мероприятий по уменьшению негативного воздействия мест складирования, размещения, захоронения отходов на состояние окружающей среды.

Биологический контроль  природных комплексов включает организацию мониторинга за объектами растительного и животного мира.

Программа наблюдения  за растительностью, в пределах земельного отвода, должна вестись по следующим параметрам:

· степень лесистости (%);

· степень трансформации типов леса и физиологического состояния древесных растений;

· биологическая продуктивность древесных растений;

· определение степени  лесопожарной  опасности (запасы горючих материалов в лесах на прилегающих к земельному отводу предприятия территориях).

 Мониторинг растительности предлагается проводить на постоянных пробных площадях, расположенных  в зоне влияния промышленных объектов ОПР. Пробные площади будут представлять собой серию из 4-х постоянных пробных площадей располагающихся на различном удалении от  промышленных объектов. Каждая пробная площадь будет иметь размер 20 х 20 м, на которых предполагается описывать древостой и оценивать состояние ценопопуляций деревьев. Полные геоботанические описания могут проводиться на площадках размером 10 х 10 м.

Возможные места размещения пробных площадей планируются на территории зоны влияния, с учетом преобладающих  ветров. Намечаемые пробные площади выбираются с таким расчетом, чтобы охватить разные варианты растительности, попадающей в зону влияния объектов предприятия.

На пробной площади проводятся следующие работы:

· описание древостоя;

· оценка состояния ценопопуляций деревьев и кустарников;

· геоботанические описания растительности.

Мониторинг состояния животного мира в зоне строительства и эксплуатации промышленных  объектов проводится с целью выявления тенденций и прогноза изменения фауны и животного населения в результате техногенного воздействия. В его основе лежит сравнительная оценка основных параметров популяции до, в процессе и после окончания работ  в зоне прямого и опосредованного воздействия.

 Мониторинг состояния животного мира позволит скорректировать систему мер снижения негативных последствий воздействия производственной деятельности на фауну. Животные, используемые для локального мониторинга, должны достаточно длительное время обитать на обследуемой территории.

8.7.2 Программа производственного контроля

В связи с тем, что экологическое нарушение может произойти как в одном из  компонентов природной среды, так и в экосистеме в целом, в районе расположения шламонакопителя  предусматривается комплексный контроль качества природных сред  в соответствии с разработанной программой производственного контроля, утвержденной генеральным директором  ООО «Заволжский химический завод» утверждена программа производственного контроля , представленная в таблице 7.2.1.

В программу контроля включены лабораторные исследования загрязнения воздуха, поверхностных и  грунтовых вод, почвы. Отбор проб поверхностных вод осуществляется с учетом орографии местности (максимальный уклон) в точках, где  наиболее вероятно возникновение максимальных концентраций загрязняющих веществ.

Перечень контролируемых показателей принят с учетом технологии производства   Основным специфическим загрязнителем химических производств является фенол.  Фенольные воды обладают сильными антисептическими свойствами, нарушают биологические процессы в воде. Программа контроля предусматривает определение концентрации фенола в воде шламонакопителя,  в воде р. Мережка,  в грунтовых водах  из контрольной скважины, оборудованной на участке максимального стока.  

Таблица 7.2.1. Программа производственного контроля ООО «ЗХЗ»

	№

 п/п
	 Компоненты окружающей

среды
	Место отбора

проб
	Контролируемые показатели
	Периодичность контроля
	Организация, проводящая контроль

	1
	Атмосферный воздух
	Над картами шламонакопителя
	Сумма ароматических углеводородов, взвешенные вещества, азота диоксид, аммиак, сероводород,у глерода оксид
	1 раз в год
	Санитарно-производственная лабораторияООО «ЗХЗ». Свидетельство  о состоянии измерений в лаборатории № 18/211-13 от 01.11.2012 ГОУВПО «Ивановский государственный химико-технологический  университет ИЦ «Качество»

	2.
	Шламовая вода из шламонакопителя
	Карты шламонакопителя
	рН, сухой остаток,  ХПК, БПК, фенол, формальдегид
	1 раз в квартал
	- " -

	3.
	Поверхностная вода р. Межерка
	У д. Михайловское
	рН, сухой остаток,  ХПК, БПК, взвешенные вещества,  аммоний, нитриты, нитраты, сульфаты, хлориды, железо, медь, фенол, формальдегид, нефтепродукты
	1 раз в квартал. во время паводка  1 раз в месяц
	- " -

	4.
	Почва
	Зона возможного влияния  шламонакопителя (северо-восточный склон  карты №1)
	рН,  азот аммонийный, нефтепродукты,  сухой остаток, хлориды, медь, кадмий, цинк, свинец, никель, органические вещества
	1 раз в год
	- " -

	5.
	Грунтовые воды
	Скважина у правого дальнего угла карты №1 по потоку грунтовых вод
	рН, сухой остаток,  ХПК, БПК, взвешенные вещества,  аммоний, нитриты, нитраты, сульфаты, хлориды, железо, медь, кальций, магний, хром, кадмий, свинец,  фенол, формальдегид, гидрокарбонаты.
	1 раз в год
	- " -


Комплексный контроль качества  природных сред  в районе расположения шламонакопителя позволит проследить миграцию основных специфических загрязнителей  производства и обеспечить  на основе анализа результатов контроля   допустимое воздействие на окружающую среду.
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TIpennokenns o TexmepeBoopyKeHHIO
namoHakomuTens 000 «3X3».

1. B nipoeKTe mpesycMOTpeTs MeKTpoCcHaGKeRHe MIOWAKKH TOTEKO JUISL TEXHONOTH-
MECKUX HYXKN OT aBTOHOMHOIO MCTOYHWKA MHTaHms (Mu3ens wm Gensoreneparop). Jns
OCBEIIEHHS TEPPHTOPHH HCTONE3OBATE TONBKO ECTECTBEHHOE OCBEILIEHKE, T. K. BCe PaGOTE!
© OTXOXaMH GyIYT BHIMONHATECA TONBKO B IHEBHOE CBETIIOE BPEMS CYTOK.

2. IlpenycMotpets cHabxenne 0GBeKTa BOON, TIPHBO3MMOH aBTOLMCTEpHAMH C
npommwiomazky OO0 «3X3». [lns IepeBoski BOXBI HCIIONB30BATh aBTOMOGUT: MA3-
6422A8-(332) ¢ asroumcTepHoii Mapku 266611 13 Hepas. crami oGBemom 20 M.

3. TlpenycMOTpeTs BOXOOTBeNeHMe nocTe TOMEIBKH ABTOTPAHCTIOPTa B 3armyGuieli-
HYIO METAITUYECKYI0 eMKkoeTs (V= 6-10 M’, CT. 3) ¢ OCTeRY oMM BEIBO3OM 3TOM BOEL
Ha IO/IATOH MOA3EMHOI0 3aX0pOReHHs. [Uis BbIBO3a BOABI HCTIONB30BATh aBTOMOGWIE MA3-
6422A8-(332) ¢ aBTouncTepHOM Mapii 266611 us Hepxas. cTanu oGsemom 20 .

4. TIperyeMoTpeTs MOWKY aBTOTPHCTIOPTA C IIOMOLIBIO KépXepa Ha CrleLHanEHO 060-
PYROBaHHOI mTowazKe (C MOIOHOM).

5. VICKIIIOHTS #3 TIPOEKTA BCe Pa3BOPOTHEIE IIOMAKH.

6. TlpeaycMoTpeTs (IO BOSMOKHOCTH) BOCCTAHOBIEHWE MOXbE3THOMN JOpOrH |
065e31HOM ZI0POri BOKPYT KApT ITAMOHAKOIHTENS C HCIIONB30BAHMEM TONBKO IEGHS 1
rpasus (6e3 achansTHPOBaKKS).

7. VIcKIio T 13 IPOeKTa pasGHBKy KapT IIIaMOHAKOTIHTENS Ha CEKIHH ¢ TIOMOILBIO
PA3IeTHTENbHEIX BAHKOB.

8. [penycMOTpeTs OrpakieHHe TEPPHTOPHH LUIAMOHAKOIHTENS 3a60poM, BBIMO-
HEHHBIM U3 KOJioueit NpOBOIOKH 10 %/6 cTonbam. IIpopaGoTats BOIMOKHOCTE HCIIONB30Ba-
HHA YXKe CYLIECTBYIOIEro 3a60pa, KOTOPBIH Orpaik/IaeT MeHBIIIYI0 TePPUTOPHIO, YeM apeH-
[OBaHHBIH y4aCTOK.

9. IpopaGoTats i NPEUIOKHTE JAPYTHE CIIOCOGH! yTHIN3AUMH CTOHBIX Bz, 06pasy-
TOUWXCA B KapTax L1aMOHAKOITHTeNS TIOCIIe BEINAACHHS aTMOC(EPHBIX OCATIKOB.

10. Tlnanvpyembie 0GBeMBI TBEPIBIX OTXON0B — 24 T/TOX, @ HMEHHO:

~ 919204 02 60 4 — OBTwpouHwii MaTepwar, SATPAHEHNbI HeTEIO 1M HedbTenpo-
AyKTamu (CoRepanHe HeTH 1IH HedTenponyKToB MeHee 15 %) - 0,250 T;




[image: image8.jpg]= 919 201 02 39 4 — Tlecox, 3arpasmermnuiii HepTsio MK HeBTenporyxTaMH (co-
Aepikasiie HeTH IH HedTenponyKToB Meree 15 %) - 2 1;

~ Illnam nocne ounctkn oGopynosanus, 4 k1. — 5,0 T;

~ Mexanneckue norepu Hadrama-2, Qxkn)-0,7T; .

~ MEXaHHYECKHe IOTepH (TaloHanHa Me HI3K0-%, (2 KIL)-0,2T;

— Ocmon npomssonctsa Heosona «Ax, Grn)-11T1

— Mexanueckue notepn B npoussonctse MOHOHATpHeBO# comn 4-xopranesoit
kuenotsl, (3 k1) — 0,3 15

— Mexanudeckue NoTepH B POH3BOICTEE KpacHTernei CepHUCTEIX LBETHBIX, (3 KI.)
—28T

- Ilnam B npoussoncrse N-rutposonudernamisa, (4 k1) — 0,8 1;

—  OTXOIEI UIBTPOBANBHEIX MATEPHANIOB 3arpa3HenHELe, (4 ) — 0,07 1;

- TomsThnerosas Tapa sarpsssessas, (4 k1) — 0,03 T

Beero—23,15 .

B npoekTe NpesycMOTPeTh BO3MOKHOCTS PA3MEIIEHHs Ha MIIAMOHAKOMHATENe Apyrux

BHJIOB TBEP/IBIX XMMMYECKHX OTXOOB 2-4 KJIACCOB OMACHOCTH B Cllyyae H3MEHEeHHs accop-
‘THMEHTA BINyCKAeMOMH POTYKLIH.

Tenepanbnelii aupexTop %Zﬁ B.A. Illnunessrit

Ocemunnn B.H.
Ten. 8(49333) 6-00-10, 106.2-25
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Графическая часть










Генеральный директор�
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п/п�
Наименование разделов�
Стр.�
Примечание�
�
1�
2�
3�
4�
�
Текстовая часть�
�
1�
Раздел 1. Пояснительная записка�
2�
�
�
2�
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка�
12�
�
�
3�
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения�
14�
�
�
4�
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании. Технологические решения�
17�
�
�
5�
Раздел 6. Проект организации работ по ремонту шламонакопителя�
21�
�
�
6�
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды�
31�
�
�
�
Приложение 1�
61�
�
�
�
Приложение 2�
65�
�
�
�
Приложение 3�
72�
�
�
�
Приложение 4�
75�
�
�
Графическая часть�
�
1�
Общие данные�
�
�
�
2�
План М 1:500�
�
�
�
3�
Ремонт дорожного полотна. Типовые сечения. Объемы работ�
�
�
�
4�
Продольный профиль по канаве №1. Сечение К1-К1, К2-К2, К3-К3�
�
�
�
5�
Продольный профиль по канаве №2. Сечение К4-К4, К5-К5, К6-К6�
�
�
�
6�
Крепление противофильтрационного экрана на гребне дамбы. Устройство компенсатора�
�
�
�
7�
Разрезы А-А, Б-Б, В-В�
�
�
�
8�
Ворота распашные ВП 50.20.00 ВО�
�
�
�
9�
Фундамент монолитный ФМ1�
�
�
�
10�
Схема ограждения ИЗП�
�
�
�
11�
Конструкция проектируемой наблюдательной скважины�
�
�
�
12�
Технологическая схема мойки автотранспорта�
�
�
�
13�
Разрезы по моечной площадке. М 1:50. Объемы работ�
�
�
�
14�
Армирование моечной площадки. М 1:25�
�
�
�
15�
Технологические схемы�
�
�
�
�
Прилагаемые документы�
�
�
�
 





№ док.





Изм.





Подп.





Дата





Свидетельство № СРО-П-190-23042014





Заказчик – ООО «Геогрупп центр»





«Проект ремонта и технического перевооружения существующего шламонакопителя на промплощадке №2 Заволжского химического завода органического синтеза ООО «ЗХЗ »








Свидетельство № СРО-П-190-23042014    








Заказчик – ООО «Геогрупп центр»








«Проект ремонта и технического перевооружения существующего шламонакопителя на промплощадке №2 Заволжского химического завода органического синтеза ООО «ЗХЗ »





1 очередь проектирования























02/16-СТИН








Москва 2016 г.





Доставка


твердых химических


отходов





Регистрация, контроль





Направление автотранспорта на разгрузку





Разгрузка автотранспорта 


у участков





Укладка отходов


слоями на картах шламонакопителя





Послойное


уплотнение


отходов на карте





Укладка выравнивающего


слоя из грунта





Защитный экран





Засыпка


плодородным слоем, почв, озеленение





Разработка


на карьере


грунта для изоляции





Транспортировка


к карте складирования





Доставка материала для изоляции полигона





Контрольные анализы


грунтовых вод





№№


п/п�
Наименование�
Показатели�
�
1�
2�
3�
�
�
�
1�
Площадь земель (по наружному контуру), га�
4,5�
�
2�
Протяженность контурных дамб карт №1, №2 шламонакопителя, м�
932,0�
�
3�
Емкость шламонакопителя до отм. 126,9 м, тыс. м3�
Карта №1�
43,913�
�
�
�
Карта №2�
24,190�
�
4�
Продолжительность эксплуатации шламонакопителя


до завершения консервации, лет (ориентировочно, при количестве отходов 23,1 т/год и плотности 1м3/т)�
Карта №1�
Более 25 лет�
�
�
�
Карта №2�
Более 25 лет�
�
5�
Протяженность технологических дорог, м/м2�
Подъездная дорога (от шлагбаума до карты №2)�
242/800�
�
�
�
По периметру карты №1 (проектн. дор. полотно)�
378/1345�
�
�
�
По периметру карты №2 (сущ. дор. полотно)�
546/2300�
�
6�
Водоотводная канава по дну №1/ №2, м�
366,5/230�
�
7�
Ограждение из колючей проволоки, м�
Существующее�
797,0�
�
�
�
Проектируемое (перенос)�
173,0�
�
8�
Ворота и шлагбаум - замена�
1/1�
�
9�
Скважины наблюдательной гидрогеологической сети, шт.�
Существующая�
1�
�
�
�
Проектируемая�
1�
�
10�
Посадка кол.чего кустарника по контуру шламонакопителя, шт�
100�
�
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