Материально-техническая база центра «Точка Роста»
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики (показатели) товара
	Единица измерения товара
	Кол-во товара

	
	
	Наименование характеристики (показателя)
	Значение характеристики (показателя)
	Единица измерения характеристики (показателя) 
	
	

	1
	Ноутбук Rikor
	Форм-фактор
	Ноутбук
	
	Штука
	4

	
	
	Размер диагонали
	15,6
	Дюйм (25,4 мм)
	
	

	
	
	Разрешение экрана
	Full HD
	
	
	

	
	
	Общий объем установленной оперативной памяти
	8
	Гигабайт
	
	

	
	
	Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти
	32
	Гигабайт
	
	

	
	
	Тип накопителя
	SSD
	
	
	

	
	
	Объем SSD накопителя
	256
	Гигабайт
	
	

	
	
	Интерфейс накопителя
	PCIe
	
	
	

	
	
	Тип беспроводной связи
	Wi-Fi
	
	
	

	
	
	
	Bluetooth
	
	
	

	
	
	Количество встроенных в корпус портов USB Type-C
	3
	Штука
	
	

	
	
	Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
	3
	Штука
	
	

	
	
	Разрешение вэб-камеры, Мпиксель
	2
	
	
	

	
	
	Количество ядер процессора
	4
	Штука
	
	

	
	
	Количество потоков процессора
	8
	Штука
	
	

	
	
	Частота процессора базовая
	2.6
	Гигагерц
	
	

	
	
	Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3)
	8
	Мегабайт
	
	

	
	
	Тип оперативной памяти
	DDR4
	
	
	

	
	
	Тип матрицы
	IPS
	
	
	

	
	
	Наличие модулей и интерфейсов
	HDMI
	
	
	

	
	
	
	M.2
	
	
	

	
	
	
	Gigabit Ethernet RJ45 8P8C
	
	
	

	
	
	
	Type-C
	
	
	

	
	
	Емкость батареи
	45,6
	Ватт-час
	
	

	
	
	Вес
	1,7
	Килограмм
	
	

	
	
	Наличие дополнительного цифрового блока на клавиатуре
	Да
	
	
	

	
	
	Предустановленная операционная система
	Да
	
	
	

	ИТОГО                                                  
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	№ п/п
	Наименование  

 товара
	Характеристики (показатели) товара
	Единица измерения товара
	Кол-во товара

	
	
	Наименование характеристики (показателя)
	Значение характеристики (показателя)
	Единица измерения характеристики (показателя) 
	
	

	1
	Мышь компьютерная CBR CM 104
	Тип подключения
	Проводной
	
	Штука
	4

	
	
	Тип сенсора
	Оптический
	
	
	


	
	
	Длина кабеля
	1,2
	Метр
	
	

	
	
	Разрешение сенсора, точек/дюйм
	1200
	
	
	

	 ИТОГО                                                  
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	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики (показатели) товара
	Единица измерения товара
	Кол-во товара

	
	
	Наименование характеристики (показателя)
	Значение характеристики (показателя)
	Единица измерения характеристики (показателя) 
	
	

	1
	Микроскоп цифровой

(Учебный микроскоп Opto-Edu A11.1512-1.3M с видеоокуляром 1.3 Мп)
	Строение оптической схемы
	прямой
	
	Штука
	3

	
	
	Способ наблюдения
	монокулярный
	
	
	

	
	
	Максимальное увеличение
	1280
	крат
	
	

	
	
	Тип осветителя
	светодиод
	
	
	

	
	
	Расположение осветителя
	верхнее
	
	
	

	
	
	
	нижнее
	
	
	

	
	
	Тип матрицы
	CMOS
	
	
	

	
	
	Разрешение камеры
	1,3
	Мпиксель
	
	

	
	
	Разъем входа/выхода
	USB
	
	
	

	
	
	Конструкционные особенности
	Предметный столик с препаратодержателями и измерительной шкалой
	
	
	

	
	
	Питание
	От сети
	
	
	

	
	
	Способ наблюдения
	монокулярный
	
	
	

	
	
	Максимальное увеличение
	1280
	крат
	
	

	
	
	Тип осветителя
	светодиод
	
	
	

	
	
	Расположение осветителя
	верхнее
	
	
	

	
	
	
	нижнее
	
	
	

	
	
	Тип матрицы
	CMOS
	
	
	

	
	
	Разрешение камеры
	1,3
	Мпиксель
	
	

	
	
	Разъем входа/выхода
	USB
	
	
	

	
	
	Конструкционные особенности
	Предметный столик с препаратодержателями и измерительной шкалой
	
	
	

	
	
	Питание
	От сети
	
	
	

	 ИТОГО                                                  
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	№ п/п
	Наименование  

 товара
	Характеристики (показатели) товара
	Единица измерения товара
	Кол-во товара

	
	
	Наименование характеристики (показателя)
	Значение характеристики (показателя)
	Единица измерения характеристики (показателя) 
	
	

	1
	Набор ОГЭ по химии
	В набор входят:
	Штука
	6

	
	
	1
	Весы лабораторные электронные
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Максимальная взвешиваемая масса
	200
	г
	
	

	
	
	
	Цифровой индикатор показаний
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Точность взвешивания
	0,01
	г
	
	

	
	
	
	Ручная калибровка и тарирование
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Калибровочная гиря в комплекте поставки
	наличие
	
	
	

	
	
	2
	Спиртовка лабораторная для подогрева открытым пламенем
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Объем
	100
	мл
	
	

	
	
	
	Материал изготовления
	химико-лабораторное стекло
	
	
	

	
	
	
	Хлопчатобумажный фитиль
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Стеклянный притертый колпачок
	наличие
	
	
	

	
	
	3
	Воронка коническая для переливания жидкостей и фильтрования
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Материал изготовления
	химико-лабораторное стекло
	
	
	

	
	
	4
	Палочка
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Материал изготовления
	стекло
	
	
	

	
	
	5
	Пробирка химическая для применения при проведении лабораторных работ
	10
	шт
	
	

	
	
	
	Материал изготовления
	химико-лабораторное стекло
	
	
	

	
	
	
	Наружный диаметр
	14
	мм
	
	

	
	
	
	Высота
	120
	мм
	
	

	
	
	6
	Стакан с носиком и меткой для приготовления растворов, подогревания, отмеривания жидкостей
	2
	шт
	
	


	
	
	
	Объем
	50
	мл
	
	

	
	
	
	Мерная шкала для точного измерения объема жидкости
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Цена деления
	10
	мл
	
	

	
	
	
	Материал изготовления
	химико-лабораторное стекло
	
	
	

	
	
	7
	Цилиндр измерительный стеклянный, с притертой крышкой
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Материал изготовления
	химико-лабораторное стекло
	
	
	

	
	
	
	Объем
	50
	мл
	
	

	
	
	
	Высота
	200
	мл
	
	

	
	
	
	Шлиф
	19/26
	
	
	

	
	
	
	Класс точности шкалы по ГОСТ 1770-74
	2
	
	
	

	
	
	
	Мерная шкала на стенке цилиндра
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Нижняя граница диапазона измерения объема жидкости
	5
	мл
	
	

	
	
	
	Верхняя граница диапазона измерения объема жидкости
	50
	мл
	
	

	
	
	
	Цена деления
	1
	мл
	
	

	
	
	
	Материал изготовления
	химико-лабораторное стекло
	
	
	

	
	
	
	Притертая крышка в комплекте
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Материал изготовления припаянного основания цилиндра
	стекло
	
	
	

	
	
	8
	Штатив для установки пробирок в вертикальном положении
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Количество гнезд
	10
	шт
	
	

	
	
	
	Диаметр гнезда
	16
	мм
	
	

	
	
	9
	Зажим пробирочный для удержания пробирки при проведении лабораторных работ
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Минимальный диаметр удерживаемой пробирки
	10
	мм
	
	

	
	
	10
	Шпатель-ложечка
	3
	шт
	
	

	
	
	
	Материал изготовления
	полипропилен
	
	
	

	
	
	11
	Набор флаконов для хранения растворов и реактивов:
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Набор флаконов для хранения растворов и реактивов (тип 1)
	5
	компл
	
	

	
	
	
	Количество флакона в наборе
	6
	шт
	
	

	
	
	
	Объем флакона в наборе
	100
	мл
	
	

	
	
	
	Набор флаконов для хранения растворов и реактивов (тип 2)
	10
	компл
	
	

	
	
	
	Количество флакона в наборе
	6
	шт
	
	

	
	
	
	Объем флакона в наборе
	30
	мл
	
	

	
	
	12
	Цилиндр измерительный с носиком
	2
	шт
	
	

	
	
	
	Объем
	500
	мл
	
	

	
	
	
	Основание цилиндра
	пластиковое
	
	
	

	
	
	
	Мерная шкала на стенке цилиндра
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Нижняя граница диапазона измерения объема жидкости
	50
	мл
	
	

	
	
	
	Верхняя граница диапазона измерения объема жидкости
	500
	мл
	
	

	
	
	
	Цена деления
	5
	мл
	
	

	
	
	
	Материал изготовления цилиндра
	химико-лабораторное стекло
	
	
	

	
	
	13
	Стакан высокий
	3
	шт
	
	

	
	
	
	Объем
	500
	мл
	
	

	
	
	
	Материал изготовления стакана
	полипропилен
	
	
	

	
	
	
	Мерная шкала
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Нижняя граница диапазона измерения объема жидкости
	100
	мл
	
	

	
	
	
	Верхняя граница диапазона измерения объема жидкости
	500
	мл
	
	

	
	
	
	Цена деления
	20
	мл
	
	

	
	
	
	Высота стакана
	120
	мл
	
	

	
	
	14
	Набор ершей для мытья посуды
	1
	шт
	
	

	
	
	
	Ерш для мытья пробирок
	3
	шт
	
	

	
	
	
	Ерш для мытья колб
	3
	шт
	
	

	
	
	15
	Халат
	2
	шт
	
	

	
	
	
	Материал
	хлопчатобумажный
	
	
	

	
	
	
	Цвет
	белый
	
	
	

	
	
	
	Размер
	44-46
	
	
	

	
	
	16
	Перчатки химические стойкие
	2
	пар
	
	

	
	
	
	Материал
	резиновые
	
	
	

	
	
	
	Размер
	L
	
	
	

	
	
	17
	Очки защитные
	наличие
	
	
	

	
	
	
	Цвет линз
	прозрачный
	
	
	

	
	
	
	Регулирование дужек
	да
	
	
	

	
	
	18
	Фильтры бумажные
	100
	шт
	
	

	
	
	19
	Горючее для спиртовок
	0,33
	л
	
	

	
	
	20
	Система хранения реактивов
	1
	набор
	
	

	
	
	20.1
	Алюминий (гранулы)
	10
	г
	
	

	
	
	20.2
	Железо (опилки, порошок, стружка)
	20
	г
	
	

	
	
	20.3
	Цинк (гранулы)
	10
	г
	
	

	
	
	20.4
	Медь (опилки, порошок, стружка, чешуйки)
	20
	г
	
	

	
	
	20.5
	Оксид меди (II) (порошок)
	20
	г
	
	

	
	
	20.6
	Оксид магния (порошок)
	20
	г
	
	

	
	
	20.7
	Соляная кислота, 10% раствор
	250
	мл
	
	

	
	
	20.8
	Серная кислота, 25% раствор
	250
	мл
	
	

	
	
	20.9
	Гидроксид натрия, 10% раствор
	250
	мл
	
	

	
	
	20.10
	Гидроксид кальция, насыщенный, 10% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.11
	Хлорид натрия, 5% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.12
	Хлорид лития, 5% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.13
	Хлорид кальция, 5% раствор
	100
	мл
	
	

	
	
	20.14
	Хлорид меди (II), 5% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.15
	Хлорид алюминия, 5% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.16
	Хлорид железа (III), 5% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.17
	Хлорид аммония, 5% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.18
	Хлорид бария, 1% раствор
	150
	мл
	
	

	
	
	20.19
	Сульфат натрия, 5% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.20
	Сульфат магния, 5% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.21
	Сульфат меди (II), 5% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.22
	Сульфат железа (II), 5% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.23
	Сульфат цинка, 5% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.24
	Сульфат алюминия, 5% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.25
	Сульфат аммония, 5% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.26
	Карбонат натрия, 5% раствор
	100
	мл
	
	

	
	
	20.27
	Карбонат кальция (мел, мрамор)
	10
	г
	
	

	
	
	20.28
	Гидрокарбонат натрия, 5% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.29
	Ортофосфат натрия, 5% раствор
	150
	мл
	
	

	
	
	20.30
	Бромид натрия, 5% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.31
	Йодид калия, 5% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.32
	Нитрат бария, 5% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.33
	Нитрат серебра, 5% раствор
	100
	мл
	
	

	
	
	20.34
	Аммиак, 10% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.35
	Пероксид водорода, 5% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.36
	Метиловый оранжевый, 0,1% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.37
	Лакмус, 0,1% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.38
	Фенолфталеин, 0,1% водно-спиртовой раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.39
	Хлорид магния, 5% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.40
	Нитрат калия, 5% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.41
	Нитрат кальция, 5% раствор
	50
	мл
	
	

	
	
	20.42
	Оксид алюминия
	20
	г
	
	

	
	
	20.43
	Оксид кремния
	10
	г
	
	

	
	
	20.44
	Дистиллированная вода
	50
	мл
	
	


	№ п/п
	Наименование  

 товара
	Характеристики (показатели) товара
	Единица измерения товара
	Кол-во товара

	
	
	Наименование характеристики (показателя)
	Значение характеристики (показателя)
	Единица измерения характеристики (показателя) 
	
	

	1
	Цифровая лаборатория для школьников
	Тип датчика


	Датчик концентрации нитрат-ионов
	
	шт
	5

	
	
	
	Датчик уровня pH
	
	
	

	
	
	
	Датчик относительной влажности
	
	
	

	
	
	
	Датчик освещенности
	
	
	

	
	
	
	Датчик температуры исследуемой среды
	
	
	

	
	
	
	Датчик звука
	
	
	

	
	
	
	Датчик влажности почвы
	
	
	

	
	
	
	Датчик окиси углерода
	
	
	

	
	
	
	Датчик мутности жидкости
	
	
	

	
	
	
	Датчик атмосферного давления (барометр)
	
	
	

	
	
	
	Датчик температуры окружающей среды
	
	
	

	
	
	
	Датчик электрической проводимости
	
	
	

	
	
	
	Датчик концентрации ионов хлора
	
	
	

	
	
	Беспроводной мультидатчик по экологическому мониторингу, с возможностью одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус
	Наличие
	
	
	

	
	
	Разрядность встроенной АЦП мультидатчика
	12
	Бит
	
	

	
	
	Интерфейс подключения мультидатчика
	Bluetooth Low Energy (BLE) v4.1
	
	
	

	
	
	Тип передачи показаний датчика
	Прямое подключение к устройству
	
	
	

	
	
	Тип пользователя
	Обучающийся
	
	
	

	
	
	Предметная область
	Экология
	
	
	

	
	
	Дополнительные материалы в комплекте


	Кабель USB соединительный, 
	
	
	

	
	
	
	Зарядное устройство с кабелем miniUSB,
	
	
	

	
	
	
	Аккумуляторная батарея
	
	
	

	
	
	
	USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy
	
	
	

	
	
	
	Руководство по эксплуатации
	
	
	

	
	
	
	Программное обеспечение
	
	
	

	
	
	
	Справочно-методические материалы
	
	
	

	
	
	
	Видеоролики
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	
	
	

	
	
	Ёмкость аккумуляторной батереи
	0,5
	А*ч
	
	

	
	
	Номинальное напряжение аккумуляторной батареи
	3,7
	В
	
	

	
	
	Контроллер заряда батереи
	Наличие 
	
	
	

	
	
	Диапазон датчика температур
	-20…+140 
	˚C
	
	

	
	
	Диапазон датчика электропроводности, мкСм
	0…20000
	мкСм
	
	

	
	
	Диапазон датчика освещенности
	0…180000 
	лк
	
	

	
	
	Диапазон датчика относительной влажности
	0… 100 
	%
	
	

	
	
	Диапазон датчика оптической плотности 
	451… 500
	нм
	
	

	
	
	Наличие русскоязычного сайта поддержки
	Да
	
	
	

	
	
	Контроллер заряда батареи
	Наличие
	
	
	

	
	
	Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием
	Наличие
	
	
	

	
	
	Лабораторный электрод сравнения общего назначения
	Наличие
	
	
	

	
	
	Функционал детальной настройки датчика: настройка периода опроса, выбор единиц измерения, возможность скрытия датчика в режиме измерения, настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика, настройка цвета и толщины точек на графике для датчика, настройка видимого интервала измерений на графике для датчика, переход в режим калибровки датчика,  выбор диапазона датчика 
	Наличие
	
	
	

	
	
	Функционал калибровки датчика:  защита функционала калибровки паролем,

Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка, ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями, расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем, как о сохранении, так и об отмене введенных им значений, сохранение результатов калибровки пользователя, функционал сброса калибровки к заводским настройкам 
	Наличие
	
	
	

	
	
	Функционал по работе с графиками: возможность перемещать график по различным осям, изменять масштаб графика одновременно по двум осям, изменять масштаб графика по любой оси отдельно, изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки), сброс масштаба графика, отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор, увеличение масштаба выбранной курсором области графика 
	Наличие
	
	
	

	
	
	USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории
	Наличие
	
	
	

	
	
	Вид упаковки
	Кейс с ручкой для переноски
	
	
	

	2
	Цифровая лаборатория для школьников
	Тип датчика

	Датчик артериального давления
	
	шт
	5

	
	
	
	Датчик пульса
	
	
	

	
	
	
	Датчик температуры тела
	
	
	

	
	
	
	Датчик ускорения
	
	
	

	
	
	
	Датчик освещенности
	
	
	

	
	
	
	Датчик кистевой силы
	
	
	

	
	
	
	Датчик колебания грудной клетки
	
	
	

	
	
	
	Датчик акселерометр
	
	
	

	
	
	
	Датчик электрокардиограф
	
	
	

	
	
	
	Датчик силы (динамометр)
	
	
	

	
	
	Беспроводной мультидатчик по физиологии, с возможностью одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус
	Наличие
	
	
	

	
	
	Разрядность встроенной АЦП мультидатчика
	12
	Бит
	
	

	
	
	Интерфейс подключения мультидатчика
	Bluetooth Low Energy (BLE) v4.1
	
	
	

	
	
	Тип пользователя
	Обучающийся
	
	
	

	
	
	Предметная область
	Физиология
	
	
	

	
	
	Тип передачи показаний датчика
	Прямое подключение к устройству
	
	
	

	
	
	Дополнительные материалы в комплекте


	Кабель USB соединительный
	
	
	

	
	
	
	Зарядное устройство с кабелем miniUSB
	
	
	

	
	
	
	USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy
	
	
	

	
	
	
	Руководство по эксплуатации
	
	
	

	
	
	
	Аккумуляторная батарея
	
	
	

	
	
	
	Программное обеспечение
	
	
	

	
	
	
	Справочно-методические материалы
	
	
	

	
	
	
	Видеоролики
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	
	
	

	
	
	Ёмкость аккумуляторной батерии
	0,5
	А*ч
	
	

	
	
	Номинальное напряжение аккумуляторной батареи
	3,7
	В
	
	

	
	
	Контроллер заряда батереии
	Наличие 
	
	
	

	
	
	Диапазон датчика освещенности
	0…180000 
	лк
	
	

	
	
	Наличие русскоязычного сайта поддержки
	Да
	
	
	

	
	
	Контроллер заряда батареи
	Наличие
	
	
	

	
	
	Функционал детальной настройки датчика: настройка периода опроса, выбор единиц измерения, возможность скрытия датчика в режиме измерения, настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика, настройка цвета и толщины точек на графике для датчика, настройка видимого интервала измерений на графике для датчика, переход в режим калибровки датчика,  выбор диапазона датчика 
	Наличие
	
	
	

	
	
	Функционал калибровки датчика:  защита функционала калибровки паролем,

Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка, ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями, расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем, как о сохранении, так и об отмене введенных им значений, сохранение результатов калибровки пользователя, функционал сброса калибровки к заводским настройкам 
	Наличие
	
	
	

	
	
	Функционал по работе с графиками: возможность перемещать график по различным осям, изменять масштаб графика одновременно по двум осям, изменять масштаб графика по любой оси отдельно, изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки), сброс масштаба графика, отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор, увеличение масштаба выбранной курсором области графика 
	Наличие
	
	
	

	
	
	USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории
	Наличие
	
	
	

	
	
	Вид упаковки
	Кейс с ручкой для переноски
	
	
	

	3
	Цифровая лаборатория для школьников
	Тип датчика
	Датчик относительной влажности
	
	шт
	9

	
	
	
	Датчик магнитного поля
	
	
	

	
	
	
	Датчик электрического напряжения
	
	
	

	
	
	
	Датчик силы тока
	
	
	

	
	
	
	Датчик температуры исследуемой среды
	
	
	

	
	
	
	Датчик ускорения
	
	
	

	
	
	
	Датчик абсолютного давления
	
	
	

	
	
	
	Датчик акселерометр
	
	
	

	
	
	Беспроводной мультидатчик по физике, с возможностью одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус
	Наличие
	
	
	

	
	
	Разрядность встроенной АЦП мультидатчика
	12
	Бит
	
	

	
	
	Интерфейс подключения мультидатчика
	Bluetooth Low Energy (BLE) v4.1
	
	
	

	
	
	Тип пользователя
	Обучающийся
	
	
	

	
	
	Предметная область
	Физика
	
	
	

	
	
	Дополнительные материалы в комплекте


	USB осциллограф
	
	
	

	
	
	
	Кабель USB соединительный
	
	
	

	
	
	
	Зарядное устройство с кабелем miniUSB
	
	
	

	
	
	
	USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy
	
	
	

	
	
	
	Конструктор для проведения экспериментов
	
	
	

	
	
	
	Руководство по эксплуатации
	
	
	

	
	
	
	Аккумуляторная батарея
	
	
	

	
	
	
	Программное обеспечение
	
	
	

	
	
	
	Справочно-методические материалы
	
	
	

	
	
	
	Видеоролики
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	
	
	

	
	
	Ёмкость аккумуляторной батерии
	0,5
	А*ч
	
	

	
	
	Номинальное напряжение аккумуляторной батареи
	3,7
	В
	
	

	
	
	Контроллер заряда батереии
	Наличие 
	
	
	

	
	
	Диапазон датчика температур
	 -40…+165 
	[0*]С
	
	

	
	
	Диапазон датчика напряжения
	-15…+15 
	В
	
	

	
	
	Диапазон датчика акселерометр
	+/-8
	g
	
	

	
	
	Диапазон датчика магнитного поля, мТл
	-100…+100
	мТл
	
	

	
	
	Диапазон датчика абсолютного давления
	0… 700 
	кПа
	
	

	
	
	Наличие русскоязычного сайта поддержки
	Да
	
	
	

	
	
	Тип передачи показаний датчика
	Прямое подключение к устройству
	
	
	

	
	
	Контроллер заряда батареи
	Наличие
	
	
	

	
	
	Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием
	Наличие
	
	
	

	
	
	Измерение уровней постоянного и переменного напряжения
	Наличие
	
	
	

	
	
	Функционал детальной настройки датчика: настройка периода опроса, выбор единиц измерения, возможность скрытия датчика в режиме измерения, настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика, настройка цвета и толщины точек на графике для датчика, настройка видимого интервала измерений на графике для датчика, переход в режим калибровки датчика,  выбор диапазона датчика 
	Наличие
	
	
	

	
	
	Функционал калибровки датчика:  защита функционала калибровки паролем,

Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка, ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями, расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем, как о сохранении, так и об отмене введенных им значений, сохранение результатов калибровки пользователя, функционал сброса калибровки к заводским настройкам 
	Наличие
	
	
	

	
	
	Функционал по работе с графиками: возможность перемещать график по различным осям, изменять масштаб графика одновременно по двум осям, изменять масштаб графика по любой оси отдельно, изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки), сброс масштаба графика, отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор, увеличение масштаба выбранной курсором области графика 
	Наличие
	
	
	

	
	
	USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории
	Наличие
	
	
	

	
	
	Вид упаковки
	Кейс с ручкой для переноски
	
	
	

	4
	Цифровая лаборатория для школьников
	Тип датчика


	Датчик уровня pH
	
	шт
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	Датчик электрической проводимости
	
	
	

	
	
	
	Датчик температуры исследуемой среды
	
	
	

	
	
	
	Датчик массы
	
	
	

	
	
	
	Датчик оптической плотности жидкости
	
	
	

	
	
	Беспроводной мультидатчик по химии, с возможностью одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус
	Наличие
	
	
	

	
	
	Разрядность встроенной АЦП мультидатчика
	12
	Бит
	
	

	
	
	Интерфейс подключения мультидатчика
	Bluetooth Low Energy (BLE) v4.1
	
	
	

	
	
	Тип пользователя
	Обучающийся
	
	
	

	
	
	Предметная область
	Химия
	
	
	

	
	
	Дополнительные материалы в комплекте


	Кабель USB соединительный
	
	
	

	
	
	
	Зарядное устройство с кабелем miniUSB
	
	
	

	
	
	
	Аккумуляторная батарея
	
	
	

	
	
	
	USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy
	
	
	

	
	
	
	Руководство по эксплуатации 
	
	
	

	
	
	
	Набор лабораторной оснастки
	
	
	

	
	
	
	Программное обеспечение
	
	
	

	
	
	
	Справочно-методические материалы
	
	
	

	
	
	
	Видеоролики
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	
	
	

	
	
	Ёмкость аккумуляторной батерии
	0,5
	А*ч
	
	

	
	
	Номинальное напряжение аккумуляторной батареи
	3,7
	В
	
	

	
	
	Контроллер заряда батереии
	Наличие 
	
	
	

	
	
	Диапазон датчика температур
	-40…+165 
	([0*]С
	
	

	
	
	Диапазон датчика электропроводности, мкСм
	0… 20000
	
	
	

	
	
	Диапазон датчика оптической плотности, нм
	501… 550
	
	
	

	
	
	Наличие русскоязычного сайта поддержки
	Да
	
	
	

	
	
	Тип передачи показаний датчика
	Прямое подключение к устройству
	
	
	

	
	
	Контроллер заряда батареи
	Наличие
	
	
	

	
	
	Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием
	Наличие
	
	
	

	
	
	Функционал детальной настройки датчика: настройка периода опроса, выбор единиц измерения, возможность скрытия датчика в режиме измерения, настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика, настройка цвета и толщины точек на графике для датчика, настройка видимого интервала измерений на графике для датчика, переход в режим калибровки датчика,  выбор диапазона датчика 
	Наличие
	
	
	

	
	
	Функционал калибровки датчика:  защита функционала калибровки паролем,

Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка, ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями, расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем, как о сохранении, так и об отмене введенных им значений, сохранение результатов калибровки пользователя, функционал сброса калибровки к заводским настройкам 
	Наличие
	
	
	

	
	
	Функционал по работе с графиками: возможность перемещать график по различным осям, изменять масштаб графика одновременно по двум осям, изменять масштаб графика по любой оси отдельно, изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки), сброс масштаба графика, отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор, увеличение масштаба выбранной курсором области графика 
	Наличие
	
	
	

	
	
	USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории
	Наличие
	
	
	

	
	
	Вид упаковки
	Кейс с ручкой для переноски
	
	
	

	5
	Цифровая лаборатория для школьников
	Тип датчика


	Датчик влажности почвы
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	Датчик относительной влажности
	
	
	

	
	
	
	Датчик атмосферного давления (барометр)
	
	
	

	
	
	
	Датчик освещенности
	
	
	

	
	
	
	Датчик уровня pH
	
	
	

	
	
	
	Датчик температуры почвы
	
	
	

	
	
	
	Датчик температуры исследуемой среды
	
	
	

	
	
	
	Датчик температуры окружающей среды
	
	
	

	
	
	Беспроводной мультидатчик по биологии, с возможностью одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус
	Наличие
	
	
	

	
	
	Разрядность встроенной АЦП мультидатчика
	12
	Бит
	
	

	
	
	Интерфейс подключения мультидатчика
	Bluetooth Low Energy (BLE) v4.1
	
	
	

	
	
	Тип пользователя
	Обучающийся
	
	
	

	
	
	Предметная область
	Биология
	
	
	

	
	
	Дополнительные материалы в комплекте


	Кабель USB соединительный
	
	
	

	
	
	
	Зарядное устройство с кабелем miniUSB
	
	
	

	
	
	
	USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy
	
	
	

	
	
	
	Руководство по эксплуатации 
	
	
	

	
	
	
	Аккумуляторная батарея
	
	
	

	
	
	
	Набор лабораторной оснастки
	
	
	

	
	
	
	Программное обеспечение
	
	
	

	
	
	
	Справочно-методические материалы
	
	
	

	
	
	
	Видеоролики
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	
	
	

	
	
	Ёмкость аккумуляторной батерии
	0,5
	А*ч
	
	

	
	
	Номинальное напряжение аккумуляторной батареи
	3,7
	В
	
	

	
	
	Контроллер заряда батереии
	Наличие 
	
	
	

	
	
	Диапазон датчика освещенности
	0… 180000 
	лк
	
	

	
	
	Диапазон датчика температур
	-20…+140
	([0*]С
	
	

	
	
	Диапазон датчика относительной влажности
	0…100
	(%)
	
	

	
	
	Наличие русскоязычного сайта поддержки
	Да
	
	
	

	
	
	Тип передачи показаний датчика
	Прямое подключение к устройству
	
	
	

	
	
	Контроллер заряда батареи
	Наличие
	
	
	

	
	
	Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика
	Наличие
	
	
	

	
	
	Измерительный электрод рН с разъемом BNC и буферным раствором
	Наличие
	
	
	

	
	
	Диапазон измерения, pH8
	0… 14
	
	
	

	
	
	Диапазон измерения, мм.рт.ст.
	610… 790
	
	
	

	
	
	Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием
	Наличие
	
	
	

	
	
	Цифровая видеокамера
	Наличие
	
	
	

	
	
	Цифровая видеокамера оборудована увеличительной линзой, металлическим штативом с регулировкой высоты и интерфейсом USB для подключения к компьютеру
	Наличие
	
	
	

	
	
	Разрешение матрицы цифровой видеокамеры
	0,3
	Мп
	
	

	
	
	Встроенное освещение изучаемого объекта
	Наличие
	
	
	

	
	
	Функционал детальной настройки датчика: настройка периода опроса, выбор единиц измерения, возможность скрытия датчика в режиме измерения, настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика, настройка цвета и толщины точек на графике для датчика, настройка видимого интервала измерений на графике для датчика, переход в режим калибровки датчика,  выбор диапазона датчика
	Наличие
	
	
	

	
	
	Функционал калибровки датчика:  защита функционала калибровки паролем,

Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка, ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями, расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем, как о сохранении, так и об отмене введенных им значений, сохранение результатов калибровки пользователя, функционал сброса калибровки к заводским настройкам 
	Наличие
	
	
	

	
	
	Функционал по работе с графиками: возможность перемещать график по различным осям, изменять масштаб графика одновременно по двум осям, изменять масштаб графика по любой оси отдельно, изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки), сброс масштаба графика, отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор, увеличение масштаба выбранной курсором области графика 
	Наличие
	
	
	

	
	
	USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории
	Наличие
	
	
	

	
	
	Вид упаковки
	Кейс с ручкой для переноски
	
	
	

	6
	Цифровая лаборатория для школьников
	Предметная область
	Нейротехнологии
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	Тип исполнения
	Портативная
	
	
	

	
	
	Тип передачи показаний датчика
	Прямое подключение к устройству
	
	
	

	
	
	Тип датчика
	Усилительный блок обработки сигналов ЭКГ, ЭМГ, ФПГ
	
	
	

	
	
	
	Одноразовые электроды для измерения сигналов ЭКГ, ЭМГ
	
	
	

	
	
	
	Датчик кожно-гальванической реакции
	
	
	

	
	
	
	Усилительный блок обработки сигналов ЭЭГ
	
	
	

	
	
	
	Cухой электрод регистрации ЭЭГ
	
	
	

	
	
	
	Датчик колебания грудной клетки
	
	
	

	
	
	
	Датчик артериального давления
	
	
	

	
	
	
	Датчик кистевой силы
	
	
	

	
	
	
	Датчик электрической активности мышц
	
	
	

	
	
	
	Датчик фотоплетизмограммы
	
	
	

	
	
	
	Датчик-электрокадиограф
	
	
	

	
	
	Ёмкость аккумуляторной батерии
	0,5
	А*ч
	
	

	
	
	Номинальное напряжение аккумуляторной батареи
	3,7
	В
	
	

	
	
	Контроллер заряда батереии
	Наличие 
	
	
	

	
	
	Тип пользователя
	Обучающийся
	
	
	

	
	
	Дополнительные материалы в комплекте
	Модуль для разметки регистрируемых датчиками данных
	
	
	

	
	
	
	Устройство для передачи данных от датчиков на персональный компьютер
	
	
	

	
	
	
	Кабель USB соединительный 
	
	
	

	
	
	
	Образовательная платформа c возможностью обработки биосигналов и встроенным учебно-методическим комплексом ЭЭГ, ЭКГ, ЭМГ, ФПГ(LMS)
	
	
	

	
	
	
	Система крепления электродов ЭЭГ для головы
	
	
	

	
	
	
	Зарядное устройство с кабелем miniUSB
	
	
	

	
	
	
	USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy
	
	
	

	
	
	
	Руководство по эксплуатации
	
	
	

	
	
	
	Справочно-методические материалы
	
	
	

	
	
	
	Аккумуляторная батарея
	
	
	

	
	
	
	Видеоролики
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	
	
	

	
	
	Наличие русскоязычного сайта поддержки
	Да
	
	
	

	
	
	Контроллер заряда батареи
	Наличие
	
	
	

	
	
	USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории
	Наличие
	
	
	

	
	
	Вид упаковки
	Кейс с ручкой для переноски
	
	
	


