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ИНСТРУКЦИЯ№33
по охране труда при уничтожении отработанных ЛВЖ, обезвреживании водных
растворов, при уборке разлитых ЛВЖ и органических реактивов, уничтожении реактивов,
находящихся в сосудах без этикеток
I.  Уничтожение отработанных ЛВЖ и обезвреживание водных растворов
1.  Отходы ЛВЖ и ГЖ объемом не более 0,5 л сжигают в воздухе раз в месяц или чаще в месте, согласованном с органами пожарной охраны. Жидкость наливают в металлический или фарфоровый сосуд вместимостью не менее 1 л, помещенный в ямку глубиной не менее 3/4 высоты сосуда или зафиксированный от падения иным образом. Располагаются относительно сосуда таким образом, чтобы ветер дул в спину, и металлическим прутом длиной не менее 1,5 м с факелом на конце поджигают содержимое сосуда. Работать в перчатках и защитных очках.
2.  Отработанные водные растворы собирают, независимо от их происхождения, в закрывающийся стеклянный сосуд емкостью не менее 3 л. После того, как он наполнится на 4/5, проверяют pH и нейтрализуют при необходимости жидкость до рН-7,5 твердыми карбонатами или гидроксидами натрия или калия. Жидкость выливают в канализацию с одновременной подачей свежей воды.
II.  Уборка разлитых ЛВЖ и органических реактивов
1.  При разливе ЛВЖ и органических реактивов объемом до 0,05 л следует погасить открытый огонь во всем помещении и проветрить его.
2.  Если разлито более 0,1 л, то следует удалить из помещения обучающихся, погасить открытый огонь и отключить систему электроснабжения устройством извне помещения.
3.  Жидкость засыпают сухим песком или опилками, влажный адсорбент перемещают деревянным совком или с помощью двух дощечек в закрывающуюся тару и обезвреживают в тот же день.
4.  До полного исчезновения запаха разлитой жидкости работу в помещении возобновлять запрещается.
III.  Уничтожение реактивов, находящихся в сосудах без этикеток.
1.  Растворы испытать добавлением сульфат - иона на наличие высокотоксичных ионов Ва2+ и РЬ2+. Если осадок выпадет, добавит сульфат - ион до прекращения выпадения осадка. Осадок отделить декантацией и выбросить с твердыми отходами, жидкость слить в канализацию. Если при добавлении сульфат - иона осадок не выпадет, слить раствор в сосуд для хранения отработанных растворов.
2.  Пробу твердого реактива на кончике ножа растворить в воде и испытать на наличие ионов бария и свинца (см п.1). Если реактив не дает реакции на эти ионы и хорошо растворяется в воде, перевести его в раствор и слить в сосуд для отработанных растворов.
Плохо растворимые в воде реактивы обрабатывают избытком теплой воды, переводят полностью в раствор и сливают в канализацию. Из реактивов типового перечня только карбид кальция после помещения в воду дает характерное вскипание и запах.	. Жидкости органического происхождения обладают характерным запахом (в отличие от водных растворов солей, кислот, щелочей). Их сливают в сосуд для хранения отработанных ЛВЖ и уничтожают.	,
IV. [bookmark: bookmark0]Утилизация отходов лития, натрия и кальция
Обрезки лития, натрия и кальция необходимо уничтожить в тот же день, когда они получены. С этой целью:
·  Обрезки лития и кальция утилизируют растворением по одному, друг за другом в холодной воде, налитой слоем не более 0,05 м в химический тонкостенный стакан вместимостью 0,6 л. Образующийся по окончании реакции гидроксид лития используют с целью нейтрализации содержимого сосуда для отработанных растворов. Раствор гидроксида кальция - известковая вода, применяемая для обнаружения углекислого газа.
·  Обрезки натрия любых размеров общей массой до 200 г помещают в круглодонную колбу.и заливают бензином, используемым для зажигалок, так, чтобы слой над верхним кусочком металла был не менее 5 см. колбу укрепляют в штативе и снабжают обратным водяным холодильником. Внутрь колбы через холодильник подают холодную воду (объем разовой порции до 5 мл).следующую порцию дают тогда, когда полностью прореагирует предыдущая. Роль бензина и обратного холодильника состоит в том, чтобы не допустить нагревания жидкости выше комнатной температуры. Колбу можно дополнительно охлаждать снаружи при помощи водяной бани. В этих условиях меняется механизм взаимодействия натрия с водой - кислород уже не принимает участия в реакции, поэтому тепловой эффект относительно невелик. Добавление воды прекращают, когда растворятся последние кусочки металла. Полученный водный раствор едкого натра отделяют от бензина в делительной воронке и используют для любых нужд.
[bookmark: bookmark1]У.Требования безопасности по окончании работы
 Привести в порядок рабочее место.
3.  Проветрить помещение.
4.  Вымыть руки с мылом.
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