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ИНСТРУКЦИЯ№36
 по охране труда при работе со спиртовкой и сухим горючим

1. Общие требования.
1.  К работе допускаются учащиеся, знакомые с целью работы, планом проведения работы и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
2.  Не допускается наличие на рабочем месте посторонних вещей и предметов.
3.  Не допускается наличие шарфов, других висящих частей одежды, распущенные волосы.
4.  В случае травмы необходимо сообщить об этом учителю.
5.  За нарушение техники безопасности учащиеся несут персональную ответственность.
2. Требования безопасности перед началом работы.
1.  Учащиеся должны получить задания и инструкции, ознакомиться с инструкциями.
2.  Проверить рабочее место на соответствие технике безопасности.
3.  Не приступать к работе без разрешения учителя.
3.  Требования безопасности во время работы.
1.  Подготовка спиртовки к работе:
·  Перед зажиганием спиртовки надо проверить наличие в ней спирта не менее 1/3 объема, хорош ли фитиль, не туго ли он держится в трубочке, достает ли до дна;
·  Наливать спирт в горящую спиртовку запрещается;
·  В нерабочем состоянии спиртовка должна быть закрыта;
·  Зажигать спиртовку следует от горящей лучинки или спички, тушить, накрыв колпачком;
·  Нельзя дуть на пламя, нельзя зажигать спиртовку от другой горящей спиртовки;
·  Чтобы зажечь спиртовку, надо: снять колпачок; расправить фитиль так, чтобы получить желаемое пламя (чем больше фитиль, тем больше будет пламя);
2. Нагревание на спиртовке:
· Предмет следует нагревать в верхней части пламени;
· Нагревать вещества только в тонкостенной стеклянной или фарфоровой посуде;
·  Твердые вещества нагревать в сухой посуде;
· Жидкость нагревать в пробирке, держа её в наклонном положении;
· Отверстие пробирки следует направлять в сторону от себя и работающих	товарищей, т.к.
возможны выбросы жидкости. Не заглядывать сверху в сосуд с кипящей жидкостью;
·  При нагревании стеклянной посуды не прикасаться к фитилю, т.к. от соприкосновения с холодным фитилем стекло может лопнуть;
·  В горячую посуду не наливать холодную жидкость, горячую посуду охлаждать на воздухе, поставив её на асбестовую сетку или в штатив;
·  Сосуд с горячей жидкостью не закрывать пробкой, пока жидкость не остынет;
·  Нагревая жидкости, не оставляйте их без присмотра даже на короткое время.
4.  Требования безопасности в аварийных ситуациях.
1. При возникновении пожара сообщить учителю и прекратить доступ воздуха, засыпав место возгорания песком или закрыв кошмой.
2.  При получении термического ожога сообщить учителю, запрещается пользоваться любыми жирами для обработки обожженного участка. Запрещается применять красящие вещества (раствор перманганата калия, бриллиантовой зелени, йод).
3.  Ожог I степени обработать этиловым спиртом и наложить сухую стерильную повязку
4.  Во всех случаях после охлаждения места ожога накладывают стерильную повязку и обращаются за медицинской помощью, вызвать врача.
5. [bookmark: bookmark1] Требования безопасности по окончании работы.
1.  Привести в порядок рабочее место.
2.  Вымыть руки с мылом.
3.  Проветрить помещение.
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