ПАМЯТКА
[bookmark: _GoBack]о мерах безопасности в жилых домах
В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) необходимо строго соблюдать и выполнять следующие правила пожарной безопасности:
1. Не устраивать кладовки на лестничных клетках и под маршами в подъезде дома.
2. Не загромождать мебелью и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, являющиеся выходами на наружные эвакуационные лестницы.
3. Не допускать хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей более 10 л.
4. Не допускать хранение горючих материалов в чердачных помещениях.
5. В чердачных и подвальных помещениях, в кладовых и сараях не допускать курения, применения открытого огня.
6. Не эксплуатировать электроприборы и электрооборудование с проводами и кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
7. Не включать одновременно в электросеть нескольких электроприборов большой мощности, это ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара.
8. Не подвешивать электропроводку на гвоздях и не заклеивайте ее обоями.
9. Не обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.
10. Не оставлять в доме без присмотра включенные утюги, плитки, чайники и другие электронагревательные приборы, нельзя устанавливать их вблизи сгораемых конструкций.
11. Не допускать курение в постели, не бросать не затушенные спички и окурки.
12. Следить за изоляцией электропроводки, она должна быть в исправном состоянии. Если в вашей квартире, доме ветхая электропроводка, повреждены электророзетки, не ждите, когда вспыхнет пожар, произведите их ремонт.
13. Не отогревать открытым огнем замерзшие трубы водопровода, канализации и отопительных систем (отогревать следует горячей водой или песком).
14. Убирать от мусора, тары и других горючих материалов территорию, прилегающую к жилым домам, дачам, постройкам. Это исключает возможность возникновения пожара и быстрое его распространение на соседние жилые дома или другие строения.
15. Запрещается разводить костры на территории жилых домов, дач, садовых домиков.
16. Следить за состоянием дверей подвальных и чердачных помещений. В случае отсутствия замков сообщать в жилищную службу Вашего района.
17. Прятать спички от детей и не оставлять детей без присмотра.
Чрезвычайно опасно:
· производить топку печей продолжительностью более 1,5 часов во избежание ее перекала;
· оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
· топить углем и газом не предназначенные для этих целей печи;
· применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
· использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.
Помните!
· Топочная дверка вашей печи должна прилегать к ней плотно.
· Расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее 125 см.
· Печь не должна примыкать к деревянной стене или перегородке, необходимо соблюдать противопожарные отступки не менее 50 см.
· Возле печи должен быть прибит предтопочный железный лист размером 50 х 70 см.
· Разделка дымохода в печи в перекрытии не должна быть менее 38 см.
· Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо не только перед началом, но и в течение всего отопительного сезона.
Чрезвычайно опасно:
· располагать электроприборы вблизи легковоспламеняющихся предметов (штор, одежды, постельных принадлежностей);
· использовать нестандартные электронагревательные приборы кустарного производства, а также самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
· оставлять электронагревательные приборы включенными в сеть на длительное время;
· обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками;
· использовать неисправные электроприборы, поврежденные розетки и электропровода с нарушениями изоляции;
· пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов и не имеющими устройств тепловой защиты.
· перегружать электросеть, включая большое количество электрооборудования;
· включать несколько электроприборов в одну розетку, допуская ее перегрев;
· включать в сеть электроприборы, превышающие номинал напряжения сети.
Помните!
При эксплуатации электронагревательных приборов строго следуйте требованиям инструкций предприятий-изготовителей. При отсутствии таковой, требуйте инструкцию в письменном виде у продавца.



