Инструкция
 по пожарной безопасности в учреждении
МБУДО «Дворец спорта для детей и юношесьва»

1.      Общие  требования пожарной безопасности
            1.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
            1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.
[bookmark: _GoBack]            1.3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.
            1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
            1.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
            1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.
            1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
            1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
            1.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
            1.10. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.
            1.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
            1.12. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.
 
2. Запрещается:
            2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
            2.2. Курить в помещениях учреждения.
            2.3. Производить сушку белья, устраивать склады. Архивы и т.д. в чердачных помещениях.
            2.4. проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.
            2.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
            2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
            2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.
            2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
            2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
            2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители («Жучки»).
            2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения, при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.
            2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревать замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
 
3. Действия при возникновении пожара
            3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть.
            3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику.
            3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
            3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
            3.5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
            3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
            3.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током

