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Пояснительная записка.

Переход к рыночной экономике в стране предъявляет существенно более высокие требования к трудовой активности и профессионализму работников производительного труда. Это затрудняет трудоустройство и самостоятельную трудовую деятельность выпускников. Программа обучения профессии швея рассчитана на два года обучения. Содержание профессиональной подготовки определяется с учетом требований квалификационной характеристики Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕКТС) на тарифный разряд. Одной из основных задач данной программы является подготовка детей к самостоятельной жизни, овладению профессией, трудовой деятельностью совместно с другими членами общества. Очень важно, чтобы при работе в швейной мастерской обучающиеся могли быстро овладеть новой технологической операцией без смены рабочего места, по необходимости освоить другую профессию швейного производства.
Главной целью профессионального образования является развитие учащихся как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностей человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило задачи обучения по курсу профессиональной подготовки по профессии «Швея»:
Обучающие:
-научить самостоятельно определять виды тканей;
· освоить технологические знания конструирования швейных изделий;
· овладеть практическими навыками и приемами изготовления изделий;
· научить шить качественно.
Развивающие:
· развивать общий кругозор;
· формировать творческое отношение к качественному осуществлению трудовой деятельности;
· содействовать адаптации учащихся к жизни в обществе.
Воспитательные:
· воспитывать аккуратность, прилежание в работе, трудолюбие;
· воспитывать стремление к качество выполняемых изделий
· формировать индивидуальную творческую самореализацию.
Отличительной особенностью программы от существующих программ является то, что в данной программе более глубоко и расширенно ведется обучение в процессе изготовления любого изделия начиная с выполнения эскизов, выполнение чертежей-основ, и самого главного этапа пошив изделия. Так же в программу включены поузловые обработки.
Получение профессии швея предполагает усвоение учащимися определенного объема технико-технологических знаний, приемов труда, навыков при выполнении операций, общетрудовых и общетехнических умений. В содержание теоретического обучения входит формирование знаний по устройству оборудования; приспособлений и инструментов, применяемых при выполнении швейных работ; по устройству и взаимодействию узлов, механизмов швейной машины; технологии обработки изделий детского и женского ассортимента; постельного белья; знаний по материаловедению; основам экономических знаний. Знания теоретического курса развиваются и закрепляются на занятиях практического обучения при выполнении различных операций и приемов труда. Большая часть учебного времени отводится практическому обучению. В этот период труд учащихся является производительным. Основной задачей практического обучения является формирование профессиональных умений и навыков при выполнении упражнений и дальнейшее их закрепление в процессе производительного труда; умения творчески решать трудовые задачи, работать в коллективе. На практических занятиях учащиеся изучают приемы выполнения операций по обработке деталей и узлов швейных изделий из различных материалов на машине; технологическую последовательность изготовления узлов швейных изделий и самих изделий; требования, предъявляемые к качеству готовой продукции. Учатся работать на швейном оборудовании, спецмашинах; качественно выполнять влажно-тепловую обработку. Особое внимание уделяется изготовлению законченных изделий. Основным методом изложения теоретических сведений на практических занятиях является инструктаж; на учебных занятиях и в ходе производительного труда особое внимание уделяется соблюдению правил техники безопасности, противопожарных мероприятий, санитарии и личной гигиене труда. На практических занятиях, при проведении практических работ, учащиеся закрепляют полученные знания, знакомятся с новым оборудованием и технологией обработки. По окончании курса теоретического и практического обучения учащиеся выполняют письменную экзаменационную работу, изготавливают швейное изделие, которое защищают на выпускном квалификационном экзамене. Учащиеся, прошедшие теоретическое и практическое обучение в соответствии с программой и при условии положительного результата, допускаются к сдаче квалификационного экзамена по профессии швея 2 разряда, на основании квалификационной характеристики, соответствующего разряда и им в установленном порядке выдается свидетельство о профессии рабочего.
Для реализации программы профессиональной подготовки по профессии «Швея» учебным планом предусмотрено 136 часов. 
Теоретическое обучение в программе представлено общепрофессиональными и специальными дисциплинами (предметами).
Содержание обще-профессионального курса представлено предметами, изучение которых профессионально значимо для овладения профессией швеи. В них содержатся основные	сведения о материаловедении, оборудовании швейного производства, стандартизации и охране труда.
Содержание специального курса программы направлено на формирование у обучающихся профессиональных знаний и умений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовке швеи 2 разряда. В этом курсе предусмотрено изучение технологий обработки и изготовления швейных изделий и др.
В тематических планах, изучаемых предметах могут вноситься изменения и дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным планом.
Закрепление полученных теоретических знаний осуществляется в процессе выполнения практических работ, содержание которых разрабатывается преподавателем.
Производственное обучение - участие обучающихся в производительном труде. В швейных мастерских дети последовательно изучают приемы и способы выполнения работ. При этом сложность изделия возрастает т.к., обучающиеся должны освоить наиболее характерные сочетания приемов и операций, овладеть современными способами выполнения профессиональных работ.
В процессе обучения особое внимание обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях помимо изучения общих требований охраны труда и промышленной безопасности, предусмотренных программой, значительное внимание уделяет требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой отдельной темы или в переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения. Усвоение основных тем программы завершается зачетами, а все обучение - учебной практикой и квалификационным экзаменом.
Учебная практика проводится в швейной мастерской под контролем преподавателя.
Профессиональная подготовка по профессии швея завершается проведением квалификационного экзамена. Проведение квалификационного экзамена дает право на выдачу свидетельства о присвоении квалификационного разряда по профессии.
Экзамен состоит из 2 частей:
· теоретическая проверка знаний (экзамен по материаловедению, тестирование - для определения уровня усвоения учебного материала профессионального, обще-профессионального циклов, а также для оценки знаний по вопросам охраны и безопасности труда).
· практическая экзаменационная (квалификационная) работа на разряд. Квалификационная характеристика.
Профессия - швея Квалификация - 2 разряд
Швея 2-го разряда должна знать:
· методы и приемы выполнения подготовительных и простейших операций по пошиву изделий из разных материалов;
· назначение и правила эксплуатации обслуживаемых машин;
· причины неполадок, возникающих при выполнении машинных работ;
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· правила рациональной организации рабочего места;
· правила безопасной эксплуатации швейного оборудования;
· требования безопасности труда Швея 2-го разряда должна уметь:
· выполнять на машинах или вручную простейшие операции по пошиву изделий из различных материалов;
· контролировать качество кроя, соответствие фурнитуры цвету и назначению изделия;
· предупреждать и устранять дефекты продукции;
· рационально организовать рабочее место;
· соблюдать правила безопасной эксплуатации швейного оборудования;
· соблюдать требования безопасности труда.
Основные виды деятельности (швея 2 разряда):
· выполнение работы на универсальных и специальных швейных машинах в соответствии с установленными техническими требованиями;
· проверка правильности установки машинной иглы и заправка верхней и нижней ниток;
· распознавание видов швейных материалов, их «лица», изнанки;
· самоконтроль в процессе труда, проверка качества выполненной работы;
· соблюдение правил промышленной санитарии, гигиены труда и внутреннего распорядка, правил безопасности труда и пожарной безопасности.
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Тема 1. Программа обучения профессии. Основные требования ( 2 ч.)
Место швейной промышленности среди отраслей легкой промышленности. Главная задача швейной промышленности. Виды основных предприятий по изготовлению швейных изделий, их назначение. Развитие швейного производства на современном этапе. Основные этапы изготовления одежды. Предприятия по изготовлению швейных изделий.
Профессия «Швея». Ознакомление с квалификационной характеристикой, программой обучения профессии. Основные требования.
Тема 2. Охрана труда и техника безопасности ( 2 ч.)
Понятие о трудовой, технологической дисциплине и культуре труда рабочего. Охрана труда. Условия труда. Законодательство РФ по вопросам охраны труда. Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением требований безопасности труда.
Ответственность работников за нарушение правил безопасности труда и трудовой дисциплины.
Основные правила и инструкции по безопасности труда, их выполнение. Закон об охране труда для подростков, рабочих швейного предприятия. Типовая инструкция по охране труда для швеи-ручницы. Типовая инструкция по охране труда для швеи мотористки. Типовая инструкция по охране труда с электрическим утюгом.
Тема 3. Классификация одежды. Оценка качества швейных изделий ( 4 ч.)
Методы осуществления контроля качества на швейном предприятии: осмотр
изделия, сопоставление с образцом – эталоном, проверка креплений, клеевых соединений. Виды контроля: входной, межоперационный, операционный, приемочный, инспекционный. Особенности контроля качества изделий при индивидуальном пошиве. Сплошной и выборочный контроль. Оценка качества швейных изделий. Продукция высшей категории, основные требования к ней.
Основные группы современной одежды: классическая, спортивная, «фантазии».
Ассортимент швейных изделий. Классификация одежды: классы (бытовая, производственная); подклассы, определяющие условия эксплуатации; группы – по предметному перечислению одежды; подгруппы – определяющие швейные изделия по половозрастному признаку; виды – разделяющие одежду по сезонным признакам; типы – разделяющие одежду по специальным функциям. Классификация по виду волокна. Классификация специальной одежды. Основные требования к одежде: потребительские и промышленные. Эксплуатационные, гигиенические, эстетические и экономические требования к легкой одежде.
Классификация одежды. Требования, предъявляемые к одежде: вид волокна для изготовления материалов, вид отделки ткани, гигиенические требования, эксплуатационные требования, эстетические требования.
Тема 4. Швейное материаловедение 
Волокнистые материалы и их свойства. Волокна, получаемые для изготовления тканей. Классификация волокон по происхождению. Основные свойства волокон: длина, прочность, удлинение, гигроскопичность, стойкость к нагреванию. Их влияние на свойства тканей.
Натуральные волокна растительного происхождения. Волокна животного происхождения. Штапельные волокна. Химические волокна
Ассортимент тканей. Хлопчатобумажные ткани, шерстяные ткани, льняные ткани. Краткая характеристика и их свойства.
Нетканые материалы. Нетканые материалы, принцип изготовления. Классификация нетканых материалов по способу получения и волокнистому составу. Ассортимент. Физико-механические свойства.
Материалы для соединения швейных изделий. Швейные нитки, их производство, ассортимент. Требования к качеству. Область применения различных видов ниток.
Фурнитура и отделочные материалы. Пуговицы. Их классификация по форме, размерам, способу крепления и назначению. Крючки, петли, кнопки, застёжки «молния». Отделочные материалы. Тесьма, ленты, шнуры, кружева. Практические работы и контрольные работы по темам.
Стандартизация и контроль качества продукции.
Сущность стандартизации; основные понятия.
Виды стандартов.
Стандарты для предприятий швейного производства.
Формы и методы контроля качества продукции.
Проверочная работа по темам.
Тема 5. Швейное машиноведение ( 7 ч.)
Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации: для соединения деталей изделия, для обметывания края деталей, для прикрепления фурнитуры, для выметывания обтачанных краев и т. д. Классификация машин по виду переплетения ниток в строчке: машины челночного стежка и машины цепного стежка. Преимущества и недостатки,
отличительные особенности.
Назначение основных частей машины, их характеристика. Устройство
универсальной швейной машины. Рабочие органы швейной машины, их взаимодействие.
Кривошипо – шатунный механизм иглы. Его устройство, назначение. Регулировка по высоте. Механизм нитепритягивателя. Его устройство и назначение. Механизм челнока. Его устройство и назначение. Механизм двигателя ткани. Регулятор стежка, лапка. Устройство основных узлов. Обратный ход машины.
Типы игл в соответствии с ГОСТом. Их обозначение, назначение. Подбор игл в зависимости от вида и толщины тканей. Правила подбора игл и ниток. Основные приемы установки машинных игл в зависимости от вида швейной машины. Проверка качества машинной иглы.
Классификация приспособлений малой механизации для процессов производства
швейных изделий по группам в зависимости от назначения: направляющие приспособления, для подгибки края детали, для соединения детали без подгибки или с подгибкой, для открытых срезов, к машинам-полуавтоматам для прикрепления фурнитуры, улучшающие условия труда работающего. 
Тема 6. Основы швейного конструирования и моделирования 
Размерные признаки фигуры. Величины размерных признаков типовых фигур. Методы измерения фигур.
Конструктивные прибавки.
Чертеж основы изделия.
Принципы конструирования деталей изделий, изделий одежды на базовой основе. Принципы конструирования силуэтных форм изделия.
Воротники.
Особенности конструирования швейных изделий ассортиментных групп. Построение основы чертежей: поясного и плечевого изделия.
Общие сведения о процессе разработки конструкций лекал.
Практические работы и проверочные работы по темам.
Тема 7. Технология изготовления  швейных изделий. 
Начальная обработка деталей. Детали швейных изделий и их составные части. Швы, применяемые для их соединения. Правила соединения частей деталей швейного изделия.
Виды складок, рельефов, вытачек и способы их обработки. Обработка разрезов.
Разрезы плоских деталей, их назначение. Шлица как конструктивный элемент одежды. Технологическая последовательность обработки шлицы. Использование клеевых, нетканых и других прокладочных материалов.
Классификация кокеток по способу соединения с изделием.
Последовательность их обработки.
Классификация карманов. Виды, составные части. Технология обработки накладных карманов с цельновыкроенной и притачной обтачками. Обработка кармана с оборкой. Обработка кармана с подкройным бочком и в швах изделия. Технология обработки прорезных карманов: «в рамку» и «листочка».
Застёжки. Виды. Технологическая последовательность изготовления различного вида петель (обмётанных, руликовых, нитяных, бельевых). Обработка застёжки тесьмой «молния» (4 способа). Обработка застежки подбортом (цельновыкроенным и притачным), планками (цельновыкроенной, притачной, настрочной, втачной).
Обработка отдельных мелких деталей (клапаны, хлястики, шлёвки, погоны). Их вилы, составные части, способы обработки.
Обработки различных срезов плоских деталей. Способы обработки срезов в зависимости от типа ткани и имеющегося оборудования. Окантовка, способы выполнения. Способы обработки срезов проймы и горловины (подкройная обтачка на липовую и изнаночную стороны, косая бейка, окантовочный шов).
Обработка воротников. Стойка, отложной, на отрезной стойке, цельновыкроенный, пиджачного типа. Последовательность обработки, способы соединения с горловиной, требования к качеству, возможные дефекты, способы их устранения.
Обработки низа рукава: краевыми швами, обтачками, манжетами (отложные, притачные, замкнутые). Способы обработки, требования к качеству, дефекты и устранение. Технологическая последовательность обработке верхнего среза юбки, брюк; нижнего среза юбки, брюк. ВТО.
Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении ВТО. Температурный режим. Терминология влажно-тепловых работ.
Контроль качества выполнения работ.
[bookmark: bookmark17]Технология изготовления швейных изделий
Общее понятие о последовательности сборки различных швейных изделий, местах расположения посадок и их назначение.
Монтаж плечевых и поясных изделий. Контрольные надсечки, их назначение. Способы соединения плечевых и боковых срезов в различных швейных изделиях. Соединение лифа с юбкой. Соединение рукава с изделием.
Технология изготовления юбки. Характеристика фасонов юбок, детали кроя. Подготовка деталей к сборке, последовательность обработки боковых срезов, вытачек, застёжки, верхнего среза, низа в юбках различных фасонов. ВТО юбки.
Технология изготовления брюк. Характеристика фасонов брюк, детали кроя. Обработка вытачек, застёжки, верхнего среза различных моделей. Соединение основных частей брюк. ВТО брюк.
Технологическая последовательность изготовления плечевого изделия.
Характеристика фасонов платьев, детали кроя. Порядок подготовки деталей к сборке. Особенности изготовления платьев сложных фасонов. Технологическая последовательность и варианты обработки блузок различных конструкций.
Практические работы и зачет по темам.

Календарно-тематический план.
Теоретическое и практическое обучение на 2 года.
Количество часов: 136 часов.
Профессия: швея ( 2 разряд)

	№
	Темы 
	Кол-во
часов

	Тема 1. Программа обучения профессии. Основные требования   2 часа 

	   
	Предприятия по изготовлению швейных изделий.
Программа обучения профессии. Основные требования к профессии. 
	2 часа

	Тема 2.Охрана труда и техника безопасности.                                                          2 часа

	   
	Соблюдение требований безопасности труда.
Охрана труда. Условия труда. Основные правила и инструкции.
	1 час

	
	Основы гигиены труда и промышленной санитарии.
Санитарно-гигиенические требования. Организация рабочего места.
	1 час


	Тема 3. Классификация одежды. Оценка качества швейных изделий.              4 часа

	
	Контроль качества.
Методы и виды контроля. Оценка качества швейных изделий.
	2  часа


	  
	Общие сведения об одежде.
Классификация одежды. Основные требования к одежде.
	2 часа



	Тема 4 Швейное материаловедение

	
	
Теоретическое обучение. 
	3 часа

	    1
	Классификация текстильных волокон
	1час

	    2 
	Получение ткани
	1час

	    3
	Натуральные волокна животного происхождения
	1час

	
	Практическая часть
	3 часа

	    5 
	Знакомство с натуральными волокнами
	1 час

	   6 
	Определение нити основы и лицевой стороны в хлопчатобумажных тканях.
	1 час

	   7 
	Определение лицевой и изнаночной сторон тканей.
	1 час

	Всего: 
	               6 часов
	



Тема 5. Швейное мащиноведение
	
	
	

	I. 
	
Теоретическое обучение. 
	4 часа

	    1
	Классификация машин швейного производства. Устройство универсальной швейной машины.
	1час

	    2 
	Основные механизмы швейной машины. Классификация
машинных игл. Устройство и назначение.
Приспособления малой механизации.
Назначение и техническая характеристика машин.
	1час

	    3
	Неполадки в работе механизмов, способы их устранения.

	1час

	   4 
	Основные приемы работы на швейных универсальных и
специальных машинах. Приемы выполнения машинных работ.
	1час

	II. 
	Практическое обучение. 
	3 часа

	    5 
	Замена иглы на швейной машине в зависимости от вида машины.
Регулировка натяжения ниток. Регулировка скорости. 
	1 час

	   6 
	Подготовка швейной машины к работе.
Освоение приемов работы на швейной машине. 
	1 час

	   7 
	Устранение неисправностей по карте неисправностей.
Чистка и смазка швейной машины. 
	1 час

	Всего: 
	               7 часов
	




Тема 6. Основы швейного конструирования и моделирования
	№ 
	Темы.
	кол-во
часов

	I. 
	
Теоретическое обучение. 
	8 час.

	1
	Измерения фигуры, необходимые для конструирования.
	1час

	2
	Построение базовой основы чертежа юбок.
	1час

	3
	Основы моделирование юбок
	1час

	4
	Построение базовой основы чертежа женских брюк
	1час

	5
	Основы моделирование брюк
	1час

	6
	Построение базовой основы женских плечевых изделий
	1час

	7
	Основы моделирования женских плечевых изделий
	1час

	8
	Основы построения чертежа конструкций воротников, рукавов.
	1 час

	II. 
	Практическое обучение. 
	4 час.

	5
	Конструирование и моделирование чертежа юбок.
	1 час

	6
	Конструирование и моделирование чертежа женских брюк.
	1 час

	7
	Конструирование и моделирование женских плечевых изделий.
	2 час

	Всего: 
	                                 12 часов
	



Тема 7. Технология изготовления швейных изделий.
	№
	Темы.
	кол-во
часов

	I
	
1 год обучения  Теоретическое обучение.
	7 час.

	1 
	Основные виды работ и соединений. Ручные работы.
Способы соединения деталей. Инструменты, правила работы. 
	1 час.

	2
	Ручные стежки и строчки. Терминология ручных работ.
Технические условия на выполнение ручных работ. 
	1 час.

	3 
	Машинные стежки и строчки. Терминология машинных работ.
Технические условия. Технология выполнения машинных швов. 
	1 час.

	4 
	Соединительные машинные швы. Условные обозначения.
Технология выполнения. Технические условия на выполнение. 
	1 час.

	5 
	Краевые машинные швы. Назначение и область применения.
Условные обозначения. Технические условия на выполнение. 
	1 час.

	6 
	Отделочные машинные швы. Назначение и область
применения. Условные обозначения. Технические условия на
выполнение.
	1 час.

	7 
	Влажно-тепловая обработка. Режимы. Технические условия.
Терминология влажно-тепловых работ. 
	1 час.

	II 
	
Практическое обучение. 
	28 час.

	1 
	Выполнение образцов соединительных швов, краевых швов и
отделочных машинных швов. 
	1 час.

	2
	Выполнение образцов узловой обработки изделия. Обработка
боковых, вытачек изделия. 
	1 час.

	3
	Обработка сборок. 
	2 час.

	4
	Обработка подрезов.
	2 час.




	5
	Обработка притачных и накладных кокеток.
	2 час.

	6
	Обработка застежек в поясном изделии.
	2 час.


	7
	Обработка подрезного кармана
	2 час.


	8
	Обработка пояса в поясном изделии
	 4 час.


	9
	Обработка низа изделий
	2 час.


	10
	Изготовление поясного изделия по выбору.
	10 час.

	
Всего за 1 год обучения 
	35 час.

	I.
	
2 год обучения. Теоретическое обучение. 
	12 час.

	1
	Подготовка изделия к первой примерке
	1 час.


	2 
	Обработка узлов изделия. Обработка боковых и плечевых швов в изделии
	1 час.


	3
	Обработка застежек в плечевом изделии. Технология обработки различных видов застежек, используемых в легкой женской одежде.
	1 час.


	4
	Обработка петель. Петли в одежде, их виды и расположение
	1 час.


	5
	Виды и способы обработки бортов. Особенности обработки в зависимости от вида изделия
	1 час.


	6
	Обработка накладных карманов и соединение их с изделием.
	1 час.


	7
	Обработка карманов в швах изделия.
Особенности обработки в зависимости от вида ткани. 
	1 час.

	8 
	Обработка прорезных карманов.
Виды прорезных карманов Обработка   прорезного кармана в рамку. Обработка прорезного кармана с настрочной листочкой
	1 час.

	9 
	Обработка воротников и соединение его с горловиной.
Способы соединения воротника с горловиной изделия. 
	1 час.

	10
	Обработка рукавов в легкой одежде.
Способы обработки срезов рукавов в зависимости от вида рукава. 
	1 час.

	11 
	Соединение рукавов с изделием.
Способы соединения рукавов с проймами. 
	1 час.

	12 
	Обработка нижнего среза изделия в легкой одежде. Особенность обработки в зависимости от вида ткани.
	1 час.

	II
	
Практическое обучение. 
	56 час.

	1
	Обработка горловины в плечевом изделии без воротника.
	4 час.


	2
	Обработка застежек в плечевом изделии.
	4 час.


	3
	Обработка бортов подбортами
	6 час.


	4
	Обработка петель.
	2 час.


	5 
	Обработка разрезов. Обработка шлиц.
	2 час.


	6
	Обработка накладных карманов и соединение его с изделием.
	2 час.


	7
	Обработка карманов в швах
	2 час.


	8 
	Обработка прорезного кармана.
	6 час.


	9
	Соединения лифа платья с юбкой
	2 час.


	10 
	Обработка воротников и соединение их с изделием.
	4 час.


	11 
	Обработка пройм в изделиях без рукавов.
	2 час.


	12
	Обработка манжет и соединение их с рукавами
	4 час

	13
	Обработка рукавов и соединение их с изделием.
	4 час.


	14
	Пришивание фурнитуры
	2 час.


	15 
	Изготовление творческого изделия к квалификационному
экзамену. 
	10 час.

	Всего за 2 год обучения                           

	68час.


	Всего                     

	103 час.


Итого : 136 часов



Итоговая аттестация 
	Наименование тем.
	Теория
	Практика
	Объем
часов

	Квалификационный экзамен
	1 час
	3 часа
	4 часа



[bookmark: bookmark31]УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
Организационно-педагогические условия

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.
Реализация ППО обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года.
[bookmark: bookmark32]
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
· Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.
· Тестовые задания теоретического и практического характера.
· Практические работы по изготовлению узлов и изделий.
· Проверочные работы.
· Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.
Оценка выполнения и анализ практических заданий.
· Тестовые задания.
· Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. -Задания на оценку способов решения;
· Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.
· Специальные тестовые задания теоретического и практического характера.
· Соблюдать правила безопасности труда.

Примерный перечень практических заданий по билетам:
- обработка вытачки;
- обработка накладного кармана;
- обработка разреза обтачкой обтачным швом;
- обработка манжеты и соединить её с изделием;
- обработка обороки и соединение с изделием;
- обработка накладного кармана;
- обработка кокетки;
- обработка борта притачным подбортом;
- обработка полочки втачной планкой;
- обработка низа изделия;

Билеты квалификационного экзамена
по профессии «Швея» 2 разряда

Б И Л Е Т № 1.
1. Классификация текстильных волокон и способы их получения.
2. Устранение неполадок швейной машины:
- строчка петляет сверху;
- строчка петляет снизу.
3. Обработать борт изделия краевым обтачным швом в простую рамку.
Б И Л Е Т № 2.
1. Получение тканей в процессе ткачества.
2. Значение технического ухода за швейной машиной. Выполнить чистку и смазку швейной машины.
3. Обработать борт притачным подбортом краевым обтачным швом в простую рамку.
Б И Л Е Т № 3.
1. Элемент строения трикотажа, его отличие от ткани.
2. Обработка застежки в юбке потайной тесьмой «молния».
3. Обработать накладной карман соединительным накладным швом.
Б И Л Е Т № 4.
1. Способы получения нетканых материалов. Преимущества и недостатки
нетканых материалов.
2. Устранение неполадок швейной машины: поломка иглы, пропуск стежков.
3. Обработать вытачки:
- расположенная от среза детали; - расположенная в середине детали.
Б И Л Е Т № 5.
1. Технологические свойства тканей (сопротивление резанию, скольжение,
осыпаемость, раздвигаемость, прорубаемость, усадка).
2. Определить лицевую и изнаночную стороны. Определить долевую и уточную нити.
3. Обработать полочку втачной планкой
Б И Л Е Т № 6.
1. Классификация швейных ниток, требования к качеству ниток.
2. Обработать горловину обтачкой.
3. Обработать оборку и соединенить с изделием.
Б И Л Е Т № 7.
1. Классификация швейных машин.
2. Устранение неполадок швейной машины: 
- обрыв верхней нити; - обрыв нижней нити.
3. Обработать низ изделия краевым швом вподгибку с закрытым срезом
ручным способом.
Б И Л Е Т № 8.
1. Классификация одежды: по целевому назначению, по способу употребления, по сезону, по половозрастному признаку.
2. Пришить к изделию кнопки, крючки, пуговицы. Обработать петлю машинным способом.
3. Обработать разрез обтачкой обтачным швом.
Б И Л Е Т № 9.
1. Основные требования, предъявляемые к одежде (эстетические, гигиенические, эксплуатационные, экономические).
2. Пришить кружево к изделию соединительным накладным швом.
3. Обработка нижнего среза брюк тесьмой
Б И Л Е Т № 10.
1. Классификация ручных стежков и строчек, терминология ручных работ.
Требования к выполнению ручных работ.
2. Продублировать деталь с клеевой прокладкой.
3. Обработать манжету и соединить её с изделием.
Б И Л Е Т № 11.
1. Требования безопасности труда на швейном производстве.
2. Устранение неполадок швейной машины:
 - пропуск стежков; - поломка иглы.
3. Обработать кокетку соединительным накладным швом с открытым срезом.
Б И Л Е Т № 12.
1. Влияние свойств тканей на качество изготовления швейного изделия.
2. Устранение неполадок швейной машины: 
- слабая строчка; - тугая строчка.
3. Обработать накладной карман и соединить его с изделием.
Б И Л Е Т № 13.
1. Классификация машинных строчек, терминология машинных работ.
Требования к выполнению машинных работ.
2. Чистка и смазка швейной машины, спецмашины.
3. Обработать низ изделия клеевым способом.
Б И Л Е Т № 14.
1. Организация рабочего места швеи-ручницы, швеи-утюжильницы.
2. Устранение неполадок швейной машины: 
- машина петляет снизу; - машина петляет сверху.
3. Обработать прорезной карман в прямую рамку.
Б И Л Е Т № 15.
1. Технологическая последовательность изготовления плечевого изделия.
2. Правила подбора машинных игл и ниток. Заменить иглу на швейной машине, на спецмашине.
3. Обработать кокетку соединительным накладным швом с открытым срезом.

Определение уровня знаний.
1 уровень
Учащийся в основном усвоил материал, но допускает незначительные ошибки в его
изложении, затрудняется точно подтвердить свой ответ конкретными примерами. Не совсем
уверенно отвечает на вопросы по теме.
2 уровень
Учащийся в основном усвоил материал, допускает незначительные ошибки в его
изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на
дополнительные вопросы.
3 уровень
Учащийся полностью усвоил материал, может изложить его своими словами,
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно
отвечает на дополнительные вопросы.

Определение уровня усвоения практической части занятия.
1 уровень
Работа выполнена со значительными нарушениями заданных требований. Отклонения составляют 20 %. Наблюдалась неуверенность при выполнении работы, требовался постоянный контроль руководителя в течение всей работы. Отдельные приемы выполнялись неправильно.
2 уровень
Работа выполнена с незначительными отклонениями от заданных требований. Отклонения составляют 10 %. Работа выполнялась самостоятельно, но требовался незначительный контроль руководителя. Все приемы выполнялись правильно.
3 уровень
Работа выполнена с учетом установленных требований: точность, качество.
Работа выполнялась самостоятельно. Выполнялся самостоятельно контроль, своевременно устранялись ошибки.

VI. Требования к условиям реализации образовательной программы профессионального обучения

Оборудование швейной мастерской
Реализация программы 19601 «Швея» предполагает наличие учебного  кабинета, оснащённого оборудованием в соответствии с требованиями:
1. доска учебная -1шт.;
1. машина швейная (Jaguar) – 1 шт.;
1. машина швейная (Чайка 143-а) – 2 шт.;
1. оверлок (МКБ-1) – 1 шт.;
1. утюг электрический – 1 шт.;
1. ноутбук – 1 шт.;
1. доска гладильная - 1;
1. стол для раскроя с пластиковым покрытием;
1. шкаф для одежды;
1. зеркало – 1 шт.;
1. манекен– 1 шт.;
1. комплект рабочих инструментов;
1. комплект учебно-наглядных пособий;
1. технологические карты;
1. коллекции;
1. видеоматериалы;
1. инструктивные карты;
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