МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»
 (МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска»)
________________________________________________________________________________
ПРИКАЗ

10.01.2022                                                                                                                        № __24/1
О назначении ответственного за безопасную 
эксплуатацию здания, сооружений и помещений
МБДОУ «ДС № 356 г. Челябинска»
В целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружений, помещений МБДОУ «ДС № 356 г. Челябинска» и контроля за устранением выявленных неисправностей и повреждений, возникающих в процессе эксплуатации п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить ответственным за безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, помещений заведующего хозяйством Е.А. Мурару.
2. Утвердить форму журнала технической эксплуатации здания МБДОУ и должностную инструкцию ответственного за безопасную эксплуатацию зданий.
2. На ответственного за безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, помещений возлагается надзор и контроль за выполнением в организации комплекса организационно-технических мероприятий по эксплуатации:

- производственных, складских, административных, бытовых и других помещений;

- внутриплощадочной автомобильной дороги;

- элементов благоустройства территории (ограждение территории организации, тротуары, площадки и т.д.) и др.
3. Основными задачами ответственного за безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, помещений являются:

3.1. Обеспечение сохранности и надлежащего технического состояния и постоянной эксплуатационной годности зданий, сооружений, помещений путем проведения текущего и капитального ремонтов, выполняемых в плановом порядке в соответствии с единой системой планово-предупредительного ремонта (ППР).

3.2. Организация выполнения и контроль за осуществлением мероприятий, направленных на поддержание состояния и улучшение эксплуатационных качеств здания, сооружений, помещений.

3.3. Контроль за соблюдением правил содержания и ухода за зданием и сооружениями.

3.4. Контроль необходимых условий для осуществления нормального хода образовательного процесса.

3.5. Организация систематических наблюдений и технических осмотров состояния строительных конструкций здания, помещений и сооружений.

3.6. Надзор за состоянием среды в помещениях, температурно-влажностного режима.

3.7. Оформление заявок на выполнение визуальных и детальных технических обследований строительных конструкций здания и сооружений.

3.8. Участие в работе по подготовке здания и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

3.9. Участие в комиссиях по определению целесообразности списания с баланса организации изношенных или морально устаревших сооружений.

3.10. Участие в комиссиях по расследованию аварий строительных конструкций производственных, складских, административных, бытовых и других помещений здания, аварий водопроводно-канализационных сооружений, сооружений теплофикации, электроснабжения и других сооружений, находящихся на балансе организации.
3.11. Разработка и представление на утверждение инструкций по правилам технической эксплуатации строительных конструкций производственных, складских, административных, бытовых и других помещений, эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений, сооружений теплофикации, электроснабжения и других сооружений, находящихся на балансе организации, с учетом местных условий.

3.12. Оказание технической помощи производственным подразделениям и участкам по вопросам, связанным с содержанием и уходом за строительными конструкциями здания и сооружений.

3.13. Организация и участие в работе по отбору сооружений, помещений для проведения текущего и капитального ремонтов.

3.14. Оформление заявок и договоров на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания, сооружений, помещений.

3.15. Организация разработки силами организации сметной документации на проведение ремонтных работ в случаях, когда для их выполнения не требуется разработка проектной документации.

3.16. Контроль качества и сроков разработки проектно-сметной документации.

3.17. Подготовка проектно-сметной документации к утверждению в установленном порядке.

3.18. Подбор подрядных организаций для выполнения ремонтных работ. Согласование объемов работ с подрядной организацией и оформление договоров.

3.19. Надзор и контроль качества текущего ремонта.

3.20. Надзор и контроль качества капитального ремонта, выполняемого подрядными организациями или хозяйственным способом.

3.21. Участие совместно с ремонтно-строительными организациями в составлении актов на скрытые и дополнительные работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией.

3.22. Участие в комиссиях по приемке в эксплуатацию здания, сооружений, помещений после капитального и текущего ремонтов.

3.23. Планирование всех видов осмотров строительных конструкций здания и сооружений.
3.24. Планирование текущего ремонта строительных конструкций здания и сооружений на год с разбивкой объемов работ по месяцам.

3.25. Разработка перспективного плана капитального ремонта здания, сооружений, помещений с разбивкой объемов работ по годам и кварталам.

3.26. Планирование капитального ремонта на год и по месяцам. Составление титульного списка работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений.

3.27. Составление расчетов и заявок на потребное количество строительных материалов и механизмов в соответствии с годовым планом ремонта зданий, сооружений, помещений.

3.28. Своевременное представление отчетных данных по ремонтным работам.

3.29. Организация и участие в работе по переоценке и определению износа конструкций здания и сооружений.

3.30. Организация и участие в работе по составлению паспортов на здание и сооружения.

3.31. Ведение технического журнала по эксплуатации здания и сооружений.

3.32. Систематизация копий основных чертежей проектов зданий и сооружений, а также другой технической документации, необходимой для повседневного пользования. Обеспечение правильной организации архива копий чертежей и эксплуатационной документации.

3.33. Контроль правильности использования средств, предназначенных для проведения капитального ремонта здания, сооружений, помещений.

4. Ответственному за безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, помещений осуществлять:

- ежедневный визуальный осмотр всех конструкций производственных, складских, административных, бытовых и других зданий, водопроводно-канализационных коммуникаций, теплофикации, электроснабжения, внутриплощадочной автомобильной дороги и элементов благоустройства территории (ограждение территории организации, тротуары, площадки и т.д.) и др.

- периодические осмотры (которые подразделяются на текущие, общие и внеочередные).

4.1. В задачи текущих периодических осмотров входит контроль за соблюдением персоналом правил содержания здания и помещений, ежедневных наблюдений за ними, контроль за правильностью оценки состояния строительных конструкций, а также определение необходимости и состава работ по проведению обследований специализированными организациями.

4.2. При общем осмотре производится визуальное обследование всех элементов и инженерных систем здания, сооружений, помещений.

Общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и осенью.

4.2.1. Весенний осмотр зданий, сооружений, помещений проводится с целью:

- проверки технического состояния несущих и ограждающих конструкций и инженерных систем зданий и сооружений;

- определения характера и опасности повреждений, полученных в результате эксплуатации зданий и сооружений в зимний период;

- проверки исправности механизмов открытия окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств, а также состояния желобов, водостоков, отмосток и ливнеприемников;

- проверки уровня технической эксплуатации, надзора и ухода за зданиями и сооружениями.

4.2.2. По данным весеннего осмотра проводится уточнение объемов работ по текущему ремонту, выполняемому в летний период, и выявляются объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план следующего года.

4.2.3 Осенний осмотр проводится с целью проверки готовности зданий, сооружений, помещений к эксплуатации в зимний период. При проведении осеннего осмотра производится проверка:

- исправности открывающихся элементов окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств;

- наличия инструментов и инвентаря для очистки покрытий от снега;

- исправности инженерных систем (отопления, водопровода, канализации и др.);

- состояния водостоков, желобов, ливневой канализации, кровли;

- исправности элементов благоустройства и автомобильных дорог.

4.2.4. Внеочередные осмотры зданий, сооружений, помещений проводятся после стихийных бедствий (пожаров, ураганных ветров, ливней, больших снегопадов, землетрясений) или аварий.

5. Общие и внеочередные осмотры здания, сооружений, помещений проводить в составе комиссии по наблюдению за состоянием и эксплуатацией зданий, сооружений, помещений.

6. Результаты всех видов осмотров оформляются актами, в которых отмечаются обнаруженные дефекты, а также меры и сроки их устранения. Один из экземпляров приобщается к техническому журналу по эксплуатации зданий и сооружений.

7. В случае обнаружения аварийного состояния строительных конструкций или инженерных систем ответственный за безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, помещений обязан:

- немедленно доложить об этом руководителю;

- ограничить или прекратить эксплуатацию аварийных участков и принять меры по предупреждению возможных несчастных случаев;

- принять меры по немедленному устранению причин аварийного состояния и по временному усилению поврежденных конструкций или инженерных систем;

- обеспечить регулярное наблюдение за деформациями поврежденных элементов (постановка маяков, геологическое наблюдение и т.д.) силами службы технического надзора;

- принять меры по организации квалифицированного обследования аварийных конструкций или инженерных систем с привлечением специалистов из проектных, научно-исследовательских или других специализированных организаций;

- обеспечить скорейшее восстановление аварийного объекта по результатам обследования и по получению, в необходимых случаях, проектно-сметной документации.

8. Назначить замещающим ответственного за безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, помещений в период длительного отсутствия ответственного лица отдельным приказом по факту.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий                                                                                                             Н.В. Суханова
С приказом ознакомлена:

_________ Е.А. Мурару
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