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Акт осмотра теневых навесов на прогулочных участках
групп  «Березка», «Топ-топ», «Матрешки», «Зайки», «Аленка», «Радуга»

16 апреля 2019г.

Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ от 04.03.2019 г. №  56  в составе:
Председатель: Суханова Н.В., заведующий
Члены комиссии: 
1.  Мурару Е.А. – заведующий хозяйством
2.  Афанасьева С.С. – главный бухгалтер
3. Анохин В.Е. – рабочий по ремонту здания и сооружений

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. В целях выявления необходимости проведения текущего ремонта комиссией был проведен осмотр состояния теневых навесов на прогулочных участках на территории ДОУ.
По результатам осмотра теневых навесов на прогулочных участках групп  «Березка», «Топ-топ», «Матрешки», «Зайки», «Аленка», «Радуга» установлено следующее:
1) кирпичная кладка не нарушена
2) кровельное покрытие (шифер) имеет разрушения, обрешетка с прозорами из досок сгнила в результате длительного срока эксплуатации
3) покрытие пола дощатое имеет трещины, сколы, прогнившие места, частичное разрушение. Лаги сохранны.
4) обрешетка боковых стен частично разрушена, не имеет глухую защиту на высоту 1,5 м
В результате визуального осмотра теневых навесов комиссия пришла к заключению: выявленные виды дефектов способствуют проникновению осадков под навесы, что является причиной гниения и разрушения дощатого покрытия пола. Общее состояние теневого навеса не соответствует требованиям СанПин. Категории дефектов критические.

Вывод: Требуется проведение текущего ремонта теневых навесов на прогулочных участках групп «Березка», «Топ-топ», «Матрешки», «Зайки», «Аленка», «Радуга».

Подписи членов комиссии:
_________ Н.В. Суханова
_________ Е.А. Мурару
_________ С.С. Афанасьева
_________ В.Е. Анохин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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Утверждаю:
Заведующий МБДОУ 
«ДС №356 г.Челябинска»
______ Н.В. Суханова

Дефектная ведомость
на ремонт теневого навеса прогулочного участка 
МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска»

	№ п\п
	
	
	
	

	1
	Профнастил
	6*4,7 м
	28,2 п.м.
	

	2
	Брус
	50*40
	11 шт
	

	3
	Доска пола
	135*8*6м
	30 шт.
	

	4
	Доска эконом
	100*50*6м
	16 шт.
	

	5
	Плинтус сосна 55
	3 м
	2 шт.
	

	6
	Угол плинтуса ПВХ 40*40
	
	20 м
	

	7
	Гвозди 120мм
	
	2 кг
	

	8
	Гвозди 90 мм
	
	2 кг
	

	9
	Гвозди 70 мм
	
	2 кг
	

	10
	Шуруп кровельный
	
	60 шт
	

	11
	Саморезы
	
	300 шт
	

	12
	Поликарбонат
	3 м
	1 лист
	

	13
	Термошайба
	
	50 шт
	

	14
	Пропитка влагостойкая для древесины
	1.5 л
	1 шт.
	





Заведующий хозяйством                                  Е.А. Мурару


16.04.2019 г.
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Акт приема выполненного ремонта
 теневых навесов на прогулочных участках
групп  «Березка», «Топ-топ», «Матрешки», «Зайки», «Аленка», «Радуга»

16 апреля 2019г.
Комиссия в составе:
Председатель: Суханова Н.В., заведующий
Члены комиссии: 
1.  Мурару Е.А. – заведующий хозяйством
2.  Афанасьева С.С. – главный бухгалтер
3. Анохин В.Е. – рабочий по ремонту здания и сооружений

провела прием выполненных работ по ремонту теневых навесов на прогулочных участках (группы  «Березка», «Топ-топ», «Матрешки», «Зайки», «Аленка», «Радуга»):
1) замена обрешетки с прозорами из досок и бруса под кровлю из листовой стали;
2) замена кровельного покрытия (шифер) на профилированный лист;
3) устройство покрытий полов дощатых с заменой каркасной обрешетки;
4) устройство каркаса из брусьев и обшивка (лавочка);
5) устройство каркаса из брусьев и обшивка боковых стен на высоту 1,5 м (поликарбонат);
6) окраска защитным составом по дереву обрешетки под кровлю и конструкции пола.

Перечисленные виды работ выполнены качественно и полностью. Теневые навесы годны к эксплуатации.

Подписи членов комиссии:
_________ Н.В. Суханова
_________ Е.А. Мурару
_________ С.С. Афанасьева
_________ В.Е. Анохин
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Акт приема выполненного текущего ремонта
теневых навесов на прогулочных участках
[bookmark: _GoBack]групп  «Березка», «Топ-топ», «Матрешки», «Зайки», «Аленка», «Радуга»


25 июля 2019 г.

Закирову Р.М., рабочему по ремонту здания и сооружений, поручена работа по текущему ремонту теневых навесов на прогулочных участках групп  «Березка», «Топ-топ», «Матрешки», «Зайки», «Аленка», «Радуга».
Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ от 04.03.2019 г. №56 в составе:
Суханова Н.В.   ̶  заведующий
Мурару Е.А.  ̶  завхоз
Афанасьева С.С.   ̶  гл.бухгалтер
Анохин Е.В.  ̶   рабочий по ремонту здания и сооружений
1. провела прием выполненных работ по ремонту теневых навесов на прогулочных участках (группы  «Березка», «Топ-топ», «Матрешки», «Зайки», «Аленка», «Радуга»):
1) замена обрешетки с прозорами из досок и бруса под кровлю из листовой стали;
2) замена кровельного покрытия (шифер) на профилированный лист;
3) устройство покрытий полов дощатых с заменой каркасной обрешетки;
4) устройство каркаса из брусьев и обшивка (лавочка);
5) устройство каркаса из брусьев и обшивка боковых стен на высоту 1,5 м (поликарбонат);
6) окраска защитным составом по дереву обрешетки под кровлю и конструкции пола.
2. при проведении работ израсходованы следующие материалы:
	№ п\п
	
	
	
	

	1
	Профнастил
	6*4,7 м
	28,2 п.м.
	169,2 п.м.

	2
	Брус
	50*40
	11 шт
	66 шт.

	3
	Доска пола
	135*8*6м
	30 шт.
	180 шт.

	4
	Доска эконом
	100*50*6м
	16 шт.
	96 шт.

	5
	Плинтус сосна 55
	3 м
	2 шт.
	12 шт.

	6
	Угол плинтуса ПВХ 40*40
	
	20 м
	120 м

	7
	Гвозди 120мм
	
	2 кг
	12 кг

	8
	Гвозди 90 мм
	
	2 кг
	12 кг

	9
	Гвозди 70 мм
	
	2 кг
	12 кг

	10
	Шуруп кровельный
	
	60 шт.
	360 шт.

	11
	Саморезы
	
	300 шт.
	1800 шт.

	12
	Поликарбонат
	3 м
	1 лист
	6 листов

	13
	Термошайба
	
	50 шт
	300 шт.

	14
	Пропитка влагостойкая для древесины
	1.5 л
	1 шт.
	9 л



3. Перечисленные виды работ выполнены качественно и полностью. Теневые навесы годны к эксплуатации.

Подписи членов комиссии:
___________Суханова Н.В.  
___________Мурару Е.А.  
___________Афанасьева С.С. 
___________Анохин Е.В.





