[bookmark: _GoBack]УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий  МБДОУ «ДС № 356 г. Челябинска»
_____________Н.В.Суханова




Дефектная ведомость
на текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации
2-го этажа  МБДОУ «ДС № 356 г. Челябинска»

	№ п/п
	Виды работ по устранению
	Единица измерения 
	количество

	1
	Установка извещателей ПС автоматических (дымовой)
	шт.
	5

	3
	Короба пластмассовые
	м.
	20

	3
	Прокладка провода в коробах
	м.
	40

	
	Прокладка провода двух- и трехжильный с разделительным основанием по потолкам
	м.
	40




Заведующий хозяйством							Е.А. Мурару






















УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий  МБДОУ «ДС № 356 г. Челябинска»
_____________Н.В.Суханова




Дефектная ведомость
на текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации
1-го этажа  МБДОУ «ДС № 356 г. Челябинска»

	№ п/п
	Виды работ по устранению
	Единица измерения 
	количество

	1
	Установка извещателей ПС автоматических (дымовой)
	шт
	25

	2
	Установка извещателей ПС (ручной)
	шт
	2




Заведующий хозяйством							Е.А. Мурару



05.12.2019 г.





















УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий  МБДОУ «ДС № 356 г. Челябинска»
_____________Н.В.Суханова




Дефектная ведомость
на текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации
1го и 2-го этажа  МБДОУ «ДС № 356 г. Челябинска»

	№ п/п
	Виды работ по устранению
	Единица измерения 
	количество

	1
	Установка извещателей ПС автоматических (дымовой)
	шт.
	5

	2
	Установка табло «Стрелка» Молния
	шт.
	1

	3
	Короба пластмассовые электротехнические
	м.
	30

	3
	Прокладка кабеля в коробах
	м.
	30

	4
	Прокладка провода двух- жильный с разделительным основанием по потолкам
	м.
	70




Заведующий хозяйством							Е.А. Мурару


22.06.2020 г.
























	№ п/п
	Виды работ по устранению
	Единица измерения 
	количество

	1
	Установка извещателей ПС автоматических (тепловой, электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении)
	шт.
	2

	2
	Установка извещателей ПС автоматических (дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении)
	шт.
	36

	3
	Короба пластмассовые
	м.
	120

	3
	Прокладка провода в коробах
	м.
	120

	
	Прокладка провода двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам
	м.
	380

	4
	Пуско-наладочные работы
	система
	1






Заведующий хозяйством							А.Г. Демина




