{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Информация о Чемпионате","Общая инфраструктура","Рабочее место конкурсантов","Расходные материалы","Личный инструмент конкурсанта"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Информация о Чемпионате","index":0,"n_rows":23,"n_cols":2,"rows_kept":23}
[]
[]
["Компетенция","Геопространственные технологии (юниоры)"]
["Наименование этапа Чемпионата","Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" в 2026 г."]
["Субъект РФ","Красноярский край"]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки","КГБПОУ \"Канский политехнический колледж\""]
["Адрес конкурсной площадки","663605 Красноярский край, г. Канск, ул.Красноярская, д.26 строен.1"]
["Даты проведения","11.02.2026-15.02.2026"]
["Главный эксперт","Темеров Андрей Владимирович"]
["Электронная почта ГЭ","andreytemerov@mail.ru"]
["Моб.телефон ГЭ","+79233191828"]
["Технический администратор площадки","Темеров Андрей Владимирович"]
["Электронная почта ТАП","andreytemerov@mail.ru"]
["Моб.телефон ТАП","+79233191828"]
["Количество конкурсантов",5]
["Количество рабочих мест",5]
["Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП",8]
[]
[]
["ЭН - эксперт-наставник"]
["ГЭ - главный эксперт"]
["ИЭ - индустриальный эксперт"]
["ТАП - технический администратор площадки"]

{"sheet":"Общая инфраструктура","index":1,"n_rows":323,"n_cols":8,"rows_kept":323,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,1],[5,2,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,7],[7,0,7,1],[7,2,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[8,6,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,7],[14,0,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[21,0,21,7],[22,0,22,7],[23,0,23,7],[29,0,29,7],[30,0,30,7],[31,0,31,7],[32,0,32,7],[33,0,33,7],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[36,0,36,7],[37,0,37,7],[38,0,38,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[46,0,46,7],[47,0,47,7],[48,0,48,7],[49,0,49,7],[50,0,50,7],[51,0,51,7],[52,0,52,7],[53,0,53,7],[65,0,65,7],[70,0,70,7],[71,0,71,7],[72,0,72,7],[73,0,73,7],[74,0,74,7],[75,0,75,7],[76,0,76,7],[77,0,77,7],[78,0,78,7],[79,0,79,7],[237,0,237,7],[238,0,238,7],[239,0,239,7],[240,0,240,7],[241,0,241,7],[242,0,242,7],[243,0,243,7],[244,0,244,7],[245,0,245,7],[246,0,246,7],[255,0,255,7],[256,0,256,7],[257,0,257,7],[258,0,258,7],[259,0,259,7],[260,0,260,7],[261,0,261,7],[262,0,262,7],[263,0,263,7],[264,0,264,7],[270,0,270,7],[271,0,271,7],[272,0,272,7],[273,0,273,7],[274,0,274,7],[275,0,275,7],[276,0,276,7],[277,0,277,7],[278,0,278,7],[279,0,279,7],[304,0,304,7],[309,0,309,7],[310,0,310,7],[311,0,311,7],[312,0,312,7],[313,0,313,7],[314,0,314,7],[315,0,315,7],[316,0,316,7],[317,0,317,7],[318,0,318,7]]}
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B4","v":"Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" в 2026 г."}]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"Геопространственные технологии (юниоры)"}]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B5","v":"Красноярский край"}]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B6","v":"КГБПОУ \"Канский политехнический колледж\""}]
["Адрес базовой организации: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B7","v":"663605 Красноярский край, г. Канск, ул.Красноярская, д.26 строен.1"}]
["Главный эксперт: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B9","v":"Темеров Андрей Владимирович"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B11","v":"+79233191828"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B10","v":"andreytemerov@mail.ru"}]
["Технический администратор площадки: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B12","v":"Темеров Андрей Владимирович"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B14","v":"+79233191828"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B13","v":"andreytemerov@mail.ru"}]
["Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B17","v":8}]
["Количество конкурсанто: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B15","v":5}]
["Количество рабочих мест: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B16","v":5}]
["Даты проведения: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B8","v":"11.02.2026-15.02.2026"}]
["Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 50 кв.м. + Дополнительная площадка на улице 2500 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс) "]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: подключения к сети  по 220 Вольт"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: ковролин, линолеум или плитка - 50 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Стол для принтера","Стол офисный (1400х600х750); Толщина столешниц опор и передней соединительной панели – ЛДСП 16 мм.; Кромка на столешницах – ПВХ 0,45 мм.; Кромка на опорах и передней соединительной панели – ПВХ 0,45 мм.; Вес – 28 кг.; Объем (м3) - 0,05.","Мебель",1,"шт",1]
[2,"Лазерное МФУ формата А4","Порт USB 2.0 для подключения к ПК. Беспроводное соединение Wi-Fi. Двухсторонняя печать. Встроен планшетно-протяжной сканер с устройством автоподачи","IT-оборудование",1,"шт",1]
[3,"Моноблок, ноутбук или ПК (контроль времени в кабинете)","Диагональ экрана не менее 27 дюймов; ОЗУ не менее 4 Гб; Процессор i3 и выше; ОС","IT-оборудование",1,"шт",1]
[4,"Кабельная локальная сеть (с выходом в Интернет) объединяющая компьютеры для вывода текстовой или графической информации через принтер","Витая пара (FTP, 4, кат. 5e, одножильный, проводник - омедненный алюминий, 25 м, в помещении)","Оборудование",1,"шт",1]
["Комната Конкурсантов (10 конкурсантов/5команд)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 18 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество:  подключения к сети  по 220 Вольт"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: ковролин, линолеум или плитка - 18 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Вешалка с крючками","Высота – 177см.; Длина – 63 см.; Ширина – 63 см.; Максимальная нагрузка – 35 кг.","Мебель",1,"шт",1]
[2,"Стол","Стол офисный (1400х600х750); Толщина столешниц опор и передней соединительной панели – ЛДСП 16 мм.; Кромка на столешницах – ПВХ 0,45 мм.; Кромка на опорах и передней соединительной панели – ПВХ 0,45 мм.; Вес – 28 кг.; Объем (м3) - 0,05.","Мебель",1,"шт",5]
[3,"Стул","Материал – Ткань; Ширина – 53 см.; Глубина – 60 см.; Высота – 80 см.; Вес – 5,5 кг.; Высота спинки – 34 см.; Высота сиденья – 48 см.; Ширина сиденья – 47 см.; Глубина сиденья – 41 см.","Мебель",1,"шт",5]
[4,"Мусорная корзина","Корзина мусорная 8л.; высота 29; 24 см.; материал – пластик","Инвентарь",1,"шт",1]
["Комната Экспертов (включая Главного эксперта) (по количеству экспертов)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 24 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество:  подключения к сети  по 220 Вольт"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: ковролин, линолеум или плитка - 24 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Моноблок, ноутбук или ПК (проверка работ) с доступом к интернету","Диагональ экрана не менее 27 дюймов; ОЗУ не менее 4 Гб; Процессор i3 и выше; ОС","IT-оборудование",1,"шт",2]
[2,"Лазерное МФУ формата А4","Порт USB 2.0 для подключения к ПК. Беспроводное соединение Wi-Fi. Двухсторонняя печать. Встроен планшетно-протяжной сканер с устройством автоподачи","IT-оборудование",1,"шт",1]
[3,"Симулятор полевого ПО для механических электронных тахеометров","Предназначен для эмуляции выполнения геодезических измерений, то есть комплекса программных, аппаратных средств и их сочетания, предназначенных для копирования (или эмулирования) различных функций механических тахеометров при производстве работ. Программа симулятора устанавливается на персональные компьютеры конкурсантов.","Программное обеспечение",1,"шт",5]
[5,"Офисный пакет приложений","Офисный пакет приложений. В состав пакета входит программное обеспечение для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и др. Пакет является сервером OLE-объектов и его функции могут использоваться другими приложениями.. Поддерживает скрипты и макросы, написанные на VBA.","Лицензия",1,"шт",5]
[6,"Программная система для обработки материалов инженерно-геодезических изысканий","Позволяет выполнять обработку любых облаков точек, содавать ЦММ инженерного назначения, осуществлять твердотельное моделирование и создавать 3D-модели различных объектов","Лицензия",1,"шт",5]
[7,"Программное обеспечение  nanoCAD","САПР для создания чертежей любой сложности и 3D-моделей","Лицензия ",1,"шт",5]
[8,"Офисный стол","Стол офисный (1400х600х750); Толщина столешниц опор и передней соединительной панели – ЛДСП 16 мм.; Кромка на столешницах – ПВХ 0,45 мм.; Кромка на опорах и передней соединительной панели – ПВХ 0,45 мм.; Вес – 28 кг.; Объем (м3) - 0,05.","Мебель",1,"шт",3]
[9,"Стул","Материал – Ткань; Ширина – 53 см.; Глубина – 60 см.; Высота – 80 см.; Вес – 5,5 кг.; Высота спинки – 34 см.; Высота сиденья – 48 см.; Ширина сиденья – 47 см.; Глубина сиденья – 41 см.","Мебель",1,"шт",7]
[10,"Вешалка с крючками","Высота – 177см.; Длина – 63 см.; Ширина – 63 см.; Максимальная нагрузка – 35 кг.","Оборудование",1,"шт",1]
[11,"Мусорная корзина","Корзина мусорная 8л.; высота 29; 24см; материал – пластик","Канцелярия",1,"шт",1]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Аптечка","Аптечка должна содержать:\nжгут для остановки внутреннего или наружного кровотечения\nстерильные бинты обычные (не стерильные) бинты набор для перевязки в непроницаемой упаковке марлевые салфетки\nлейкопластырь, устройство для искусственного дыхания, ножницы, салфетки, перчатки. покрывало, маску, булавку","Охрана труда",1,"шт",2]
[2,"Огнетушитель","Вместимость корпуса, л: 4,9\nМасса заряда, кг/л: 4 +/- 0,2\nРабочее давление, Мпа: 1,4 +/- 0,2\nПродолжительность подачи ОТВ, сек: 10\nДлина струи, м: 3\nОгнетушащая способность по классу А: 2А\nОгнетушащая способность по классу В: 55B\nМасса, кг: 5,9\nГабаритные размеры (диаметр, высота), мм: 130×420\nОгнетушащее вещество: Порошок огнетушащий 40% АВС\nТемпература эксплуатации, °C: -40 до +50\nСрок службы: 10 лет\nПериодичность перезарядки: 1 раз в 5 лет","Охрана труда",1,"шт",1]
[3,"Кулер 19 л (холодная/горячая вода)","Критически важные характеристики отсутствуют","Охрана труда",1,"шт",{"$f":"E70","v":1}]
["Складское помещение"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 3 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс) "]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: подключения к сети  по 220 Вольт"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: линолеум или плитка - 3 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Офисный стол","Стол офисный (1400х600х750); Толщина столешниц опор и передней соединительной панели – ЛДСП 16 мм.; Кромка на столешницах – ПВХ 0,45 мм.; Кромка на опорах и передней соединительной панели – ПВХ 0,45 мм.; Вес – 28 кг.; Объем (м3) - 0,05.","Мебель",1,"шт",2]
[2,"Стелаж для хранения оборудования и аксессуаров","Стелаж для хранения оборудования и аксессуаров; Размер 700х2000х300мм.; Нагрузка на полки стеллажа от 120 до 185 кг.","Мебель",1,"шт",2]
{"$rows_empty":154}
["Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель, канцелярия)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 50 кв.м. + Дополнительная площадка на улице 2500 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс) "]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: подключения к сети  по 220 Вольт"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: ковролин, линолеум или плитка - 50 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Комментарии"]
[1,"Стол для принтера","Стол офисный (1400х600х750); Толщина столешниц опор и передней соединительной панели – ЛДСП 16 мм.; Кромка на столешницах – ПВХ 0,45 мм.; Кромка на опорах и передней соединительной панели – ПВХ 0,45 мм.; Вес – 28 кг.; Объем (м3) - 0,05.","Мебель",1,"шт",1]
[2,"МФУ","Лазерное МФУ с функцеей печати формата А4 и сканирования документов","IT-оборудование",1,"шт",1]
[3,"Стул","Материал – Ткань; Ширина – 53 см.; Глубина – 60 см.; Высота – 80 см.; Вес – 5,5 кг.; Высота спинки – 34 см.; Высота сиденья – 48 см.; Ширина сиденья – 47 см.; Глубина сиденья – 41 см.","Мебель",1,"шт",6]
[4,"Wi-Fi роутер на полигон","Wi-Fi роутер(2 LAN, 100 Мбит/с, 4 (802.11n), Wi-Fi 300 Мбит/с)","IT-оборудование",1,"шт",1]
[5,"Моноблок, ноутбук или ПК (контроль времени в кабинете)","Диагональ экрана не менее 27 дюймов; ОЗУ не менее 4 Гб; Процессор i3 и выше; ОС Windows 10 и новее. Или аналог.","IT-оборудование",1,"шт",1]
[6,"Кабельная локальная сеть (с выходом в Интернет) объединяющая компьютеры для вывода текстовой или графической информации через принтер","Витая пара (FTP, 4, кат. 5e, одножильный, проводник - омедненный алюминий, 25 м, в помещении)","Оборудование",1,"шт",1]
[7,"Лента сигнальная","Лента сигнальная для ограждения открытой площадки, из чередующихся полос красного и белого цветов","Расходные материалы",1,"м",200]
["Комната Конкурсантов (10 конкурсантов/5команд)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 18 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество:  подключения к сети  по 220 Вольт"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: ковролин, линолеум или плитка - 18 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Комментарии"]
[1,"Вешалка с крючками","Высота – 177см.; Длина – 63 см.; Ширина – 63 см.; Максимальная нагрузка – 35 кг.","Мебель",1,"шт",1]
[2,"Стол","Стол офисный (1400х600х750); Толщина столешниц опор и передней соединительной панели – ЛДСП 16 мм.; Кромка на столешницах – ПВХ 0,45 мм.; Кромка на опорах и передней соединительной панели – ПВХ 0,45 мм.; Вес – 28 кг.; Объем (м3) - 0,05.","Мебель",1,"шт",5]
[3,"Стул","Материал – Ткань; Ширина – 53 см.; Глубина – 60 см.; Высота – 80 см.; Вес – 5,5 кг.; Высота спинки – 34 см.; Высота сиденья – 48 см.; Ширина сиденья – 47 см.; Глубина сиденья – 41 см.","Мебель",1,"шт",10]
[4,"Мусорная корзина","Корзина мусорная 8л.; высота 29; 24 см.; материал – пластик","Инвентарь",1,"шт",1]
["Комната Экспертов (включая Главного эксперта) (по количеству экспертов)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 24 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество:  подключения к сети  по 220 Вольт"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: ковролин, линолеум или плитка - 24 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Комментарии"]
[1,"Моноблок, ноутбук или ПК (проверка работ) с доступом к интернету","Диагональ экрана не менее 27 дюймов; ОЗУ не менее 4 Гб; Процессор i3 и выше; ОС Windows 10 и новее. Или аналог.","IT-оборудование",2,"шт",2]
[2,"МФУ","Лазерное МФУ с функцеей печати формата А4 и сканирования документов","IT-оборудование",1,"шт",1]
[3,"Облачный сервис","Облачный сервис, предназначенный для отправки и приёма различных данных (каталогов координат точек, списков кодов, полевых проектов с измерениями и т.д.) посредством использования беспроводного Интернета (Wi-Fi) на конкурсной площадке и подключения к нему роботизированного тахеометра. Лицензия рассчитана на 1 год. Объём трафика данных составляет 2 Гб.","IT-оборудование",1,"шт",1]
[4,"Запасной картридж для МФУ","Запасной катридж для МФУ указаного в строке 24 данного ИЛ","Расходные материалы",1,"шт",{"$f":"E285","v":1}]
[5,"Бумага 500 листов","Бумага для офисной техники формата А4, 80 г/кв.м","Канцелярия",1,"шт",{"$f":"E286","v":1}]
[6,"Ручка шариковая","Шарикова ручка синего цвета","Канцелярия",6,"шт",6]
[7,"Степлер ","Размер скоб - 24/6; Пробивная способность – 30 листов ","Канцелярия",1,"шт",1]
[8,"Планшет","Папка-планшет с зажимом формата A4 пластиковая","Канцелярия",10,"шт",10]
[9,"Маркер ","Маркер лаковый 2 мм белый","Канцелярия",1,"шт",1]
[10,"Ножницы","Ножницы остроконечные; Длина ножниц - 16,9 см.","Канцелярия",1,"шт",1]
[11,"Скотч","Клейкая лента упаковочная;  50 мм x 100 м 50 мкм; прозрачная","Канцелярия",1,"шт",1]
[12,"Файл с перфорацией","Файл-вкладыш А4 45 мкм.; прозрачный рифленый 100 штук в упаковке","Канцелярия",100,"шт",100]
[13,"Симулятор полевого ПО для механических электронных тахеометров","Предназначен для эмуляции выполнения геодезических измерений, то есть комплекса программных, аппаратных средств и их сочетания, предназначенных для копирования (или эмулирования) различных функций механических тахеометров при производстве работ. Программа симулятора устанавливается на персональные компьютеры конкурсантов.","Программное обеспечение",1,"шт",1]
[14,"Симулятор полевого ПО для роботизированных электронных тахеометров","Предназначен для эмуляции выполнения геодезических измерений, то есть комплекса программных, аппаратных средств и их сочетания, предназначенных для копирования (или эмулирования) различных функций роботизированных тахеометров при производстве работ. Программа симулятора устанавливается на персональные компьютеры конкурсантов.","Программное обеспечение",1,"шт",1]
[15,"Офисный пакет приложений","Офисный пакет приложений. В состав пакета входит программное обеспечение для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и др. Пакет является сервером OLE-объектов и его функции могут использоваться другими приложениями.. Поддерживает скрипты и макросы, написанные на VBA.","Лицензия",1,"шт",1]
[16,"Программное обеспечение для обработки данных сканирования ","Программное обеспечение для обработки данных сканирования ","Лицензия",1,"шт",1]
[17,"Программный комплекс для обработки материалов инженерно-геодезических изысканий","В программу можно импортировать данные с любых электронных тахеометров. Программа должна обрабатывать данные тахеометрической съемки с формированием точечных, линейных и площадных топографических объектов и их атрибутов при использовании полевого кодирования. Программа должна позволять выполнить совместное или раздельное уравнивание векторов традиционных измерений в линейно-угловых и высотных геодезических сетях разных форм, классов и методов создания.","Лицензия",1,"шт",1]
[18,"Программный комплекс для обработки материалов инженерно-геодезических изысканий","Программный комплекс служит для автоматизированного моделирования поверхностей, расчета объемов между поверхностями, ведения календарных графиков добычи и хранения сырья, строительных материалов, а также для выпуска текстовых и графических материалов по результатам расчетов.","Лицензия",1,"шт",1]
[19,"Программный комплекс для обработки материалов инженерно-геодезических изысканий","Прокраммный комплекс служит для преобразования фотограмметрических и лазерных облаков точек в цифровую модель местности (ЦММ) инженерного назначения. Позволяет выполнять следующие задачи:\nимпорт/экспорт облаков точек в форматах: LAS, LAZ, текстовых файлов с настройкой формата, импорт облаков точек в формате E57;\nотображение облаков точек в трехмерном виде (3D), на плоскости (2D) и в вертикальных сечениях;\nзагрузка и отображение репозиционированных фотоизображений в форматах Riegl, Leica Pegasus, АГМ-МС, CHC Alpha 3D, GreenValley, Teledyne Optech, kml, E57 совместно с облаком точек;\nтрансформация облаков точек по абсолютным и относительным опорным точкам, автоматический поиск сферических марок;\nработа с целым облаком, выбранной областью или отдельными его слоями;\nизмерения по облакам точек в плане, в 3D, в поперечных разрезах;\nфильтрация облака точек по порогу различных значений, измеренных или вычисленных;\nрасчет нормалей для точек облака;\nрасчет высоты над рельефом для точек облака;\nфильтрация различных видов шумов в облаке точек.","Лицензия",1,"шт",1]
[20,"Офисный стол","Стол офисный (1400х600х750); Толщина столешниц опор и передней соединительной панели – ЛДСП 16 мм.; Кромка на столешницах – ПВХ 0,45 мм.; Кромка на опорах и передней соединительной панели – ПВХ 0,45 мм.; Вес – 28 кг.; Объем (м3) - 0,05.","Мебель",1,"шт",3]
[21,"Стул","Материал – Ткань; Ширина – 53 см.; Глубина – 60 см.; Высота – 80 см.; Вес – 5,5 кг.; Высота спинки – 34 см.; Высота сиденья – 48 см.; Ширина сиденья – 47 см.; Глубина сиденья – 41 см.","Мебель",1,"шт",7]
[22,"Вешалка с крючками","Высота – 177см.; Длина – 63 см.; Ширина – 63 см.; Максимальная нагрузка – 35 кг.","Оборудование",1,"шт",1]
[23,"Мусорная корзина","Корзина мусорная 8л.; высота 29; 24см; материал – пластик","Канцелярия",1,"шт",1]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Комментарии"]
[1,"Аптечка","Аптечка должна содержать:\nжгут для остановки внутреннего или наружного кровотечения\nстерильные бинты\nобычные (не стерильные) бинты\nнабор для перевязки в непроницаемой упаковке\nмарлевые салфетки\nлейкопластырь\nустройство для искусственного дыхания\nножницы\nсалфетки\nперчатки\nпокрывало\nмаску\nбулавку","Охрана труда",1,"шт",5]
[2,"Огнетушитель","Вместимость корпуса, л: 4,9\nМасса заряда, кг/л: 4 +/- 0,2\nРабочее давление, Мпа: 1,4 +/- 0,2\nПродолжительность подачи ОТВ, сек: 10\nДлина струи, м: 3\nОгнетушащая способность по классу А: 2А\nОгнетушащая способность по классу В: 55B\nМасса, кг: 5,9\nГабаритные размеры (диаметр, высота), мм: 130×420\nОгнетушащее вещество: Порошок огнетушащий 40% АВС\nТемпература эксплуатации, °C: -40 до +50\nСрок службы: 10 лет\nПериодичность перезарядки: 1 раз в 5 лет","Охрана труда",1,"шт",5]
[3,"Кулер","19 л (холодная/горячая вода)","Охрана труда",1,"шт",{"$f":"E309","v":1}]
["Складское помещение"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 3 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс) "]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: подключения к сети  по 220 Вольт"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: линолеум или плитка - 3 м2 на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Комментарии"]
[1,"Офисный стол","Стол офисный (1400х600х750); Толщина столешниц опор и передней соединительной панели – ЛДСП 16 мм.; Кромка на столешницах – ПВХ 0,45 мм.; Кромка на опорах и передней соединительной панели – ПВХ 0,45 мм.; Вес – 28 кг.; Объем (м3) - 0,05.","Мебель",2,"шт",2]
[2,"Элементы имитации ситуации местности на полигоне","Металлические колья с табличками","Расходные материалы","смотреть КЗ","шт","смотреть КЗ"]
[3,"Стеллаж","Стелаж для хранения оборудования и аксессуаров; Размер 700х2000х300мм.; Нагрузка на полки стеллажа от 120 до 185 кг.","Мебель",4,"шт",4]

{"sheet":"Рабочее место конкурсантов","index":2,"n_rows":36,"n_cols":8,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,1],[5,2,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,7],[7,0,7,1],[7,2,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[8,6,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,7],[14,0,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[21,0,21,7],[22,0,22,7],[23,0,23,7]]}
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B4","v":"Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" в 2026 г."}]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"Геопространственные технологии (юниоры)"}]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B6","v":"КГБПОУ \"Канский политехнический колледж\""}]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B7","v":"663605 Красноярский край, г. Канск, ул.Красноярская, д.26 строен.1"}]
["Адрес базовой организации: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B8","v":"11.02.2026-15.02.2026"}]
["Главный эксперт: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B9","v":"Темеров Андрей Владимирович"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B10","v":"andreytemerov@mail.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B11","v":"+79233191828"}]
["Технический администратор площадки: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B12","v":"Темеров Андрей Владимирович"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B10","v":"andreytemerov@mail.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B14","v":"+79233191828"}]
["Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): ",null,8]
["Количество конкурсанто: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B16","v":5}]
["Количество рабочих мест: ",null,5]
["Даты проведения: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B9","v":"Темеров Андрей Владимирович"}]
["Рабочее место Конкурсанта (дополнительное оборудование, инструмент для выполнения модуля (по количеству рабочих мест)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 60 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300 люкс) "]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: подключения к сети 220 Вольт"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: линолиум, керамическая плитка, ковралин на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Моноблок / ноутбук / ПК","Диагональ экрана не менее 27 дюймов; ОЗУ не менее 4 Гб; Процессор i3 и выше; ОС Windows 10 и новее. Или аналог.","IT-оборудование",1,"шт",5]
[2,"Стул","Материал – Ткань; Ширина – 53 см.; Глубина – 60 см.; Высота – 80 см.; Вес – 5,5 кг.; Высота спинки – 34 см.; Высота сиденья – 48 см.; Ширина сиденья – 47 см.; Глубина сиденья – 41 см.","Мебель",1,"шт",5]
[3,"Стол","Стол офисный (1400х600х750); Толщина столешниц опор и передней соединительной панели – ЛДСП 16 мм.; Кромка на столешницах – ПВХ 0,45 мм.; Кромка на опорах и передней соединительной панели – ПВХ 0,45 мм.; Вес – 28 кг.; Объем (м3) - 0,05.","Мебель",1,"шт",5]
[4,"Комплект электронного тахеометра","Точность угловых измерений - 5 \". Угловые измерения (метод определения отсчёта) - абсолютный, непрерывный, диаметральный. Дальность измерения расстояний на отражатель до 10 000 м. Точность измерений на отражатель (режим точно) 1.0 мм + 1.5 ррм. Дальность безотражательных измерений - 500 м. Точность безотражательных измерений - 2 мм + 2 ррм на расстоянии до 500 м. Безотражательные измерения (время измерений) - 3 - 6 с. Рабочая температура от –20°C до + 50°C. Защита от пыли и влаги - IP66. Бесконечные наводящие винты, расположенные с двух сторон прибора. Запись и передача данных по Bluetooth, USB-флеш, USB-Mini USB, RS232. Время работы от одного аккумулятора до 30 часов. Лазерный центрир (5 уровней яркости). Автоматическое измерение высоты инструмента (встроенный дальномер, соосный с лазерным центриром). Полевое программное обеспечение на русском языке.\t\n\n","Оборудование",1,"шт",5,"Leica TS07"]
[5,"Штатив для тахеометра","Штатив с пластиковым водонепроницаемым чехлом для площадки для полной защиты. Подходит для тахеометров с угловой точностью выше 5\", для отражателей и GNSS антенн. Длина в собранном виде 107 см; выдвигается до 176 см; вес 5,6 кг.","Аксессуары",1,"шт",5,"Leica GST120-9"]
[9,"Офисный пакет приложений","Офисный пакет приложений. В состав пакета входит программное обеспечение для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и др. Пакет является сервером OLE-объектов и его функции могут использоваться другими приложениями.. Поддерживает скрипты и макросы, написанные на VBA.","Программное обеспечение",1,"шт",5]
[10,"Программное обеспечение  nanoCAD","САПР для создания чертежей любой сложности и 3D-моделей","Программное обеспечение",1,"шт",5]
[11,"Молоток","Критически важные характеристики позиции отсутствуют","Аксессуары",1,"шт",5]
[12,"Программная система для обработки материалов инженерно-геодезических изысканий","Позволяет импортировать и обрабатывать данные полевых измерений с тахеометров, создавать полноценные цифровые модели местности (ЦММ), выполнять расчёт объёмов земляных работ, трассировать линейные объекты, формировать модели землепользования, выводить различные графические материалы, чертежи топографических планов, продольных и поперечных профилей\nи ведеомостей","Лицензия",1,"шт.",5]
[13,"Комплект лазерного дальномера со штативом, переходниками и кабелями","Рабочая дальность - 300м; Точность - 1мм; Дискретность измерений расстояний - 0,1мм; Диапазон измерений углов при использовании адаптера: горизонтальных 0 - 360*, вертикальных от -40* до +80*; Допускаемая среднеквадратическая погрешность измерений углов при использовании адаптера: горизонтальных - 0,1*, вертикальных - 0,1*; Диапазон измерений вертикальных углов без использования адаптера 0 - 360*; Видоисткатель - цифровой, встроенный, с 4х-кратным увеличением; Встроенная память - 50 результатов измерений или 20 DXF файлов по 30 точек в каждом; Формат записи изображений - JPEG; Формат записи данных САПР - DXF; Общий интерфейс передачи данных - Bluetooth; Интерфейс для передачи данных 2D/3D координат точек - WLAN; Источник питания - встроенный, литий-ионный, перезаряжаемый","Оборудование",1,"шт.",5,"Leica DISTO™ D810 touch"]
[14,"Планшет со стилусом","Диагональ экрана не менее 10 дюймов. Наличие приложений App Store или Play Market или аналоги","Оборудование",1,"шт.",5]

{"sheet":"Расходные материалы","index":3,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,1],[5,2,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,7],[7,0,7,1],[7,2,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[8,6,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,7],[14,0,14,7]]}
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B4","v":"Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" в 2026 г."}]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"Геопространственные технологии (юниоры)"}]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B6","v":"КГБПОУ \"Канский политехнический колледж\""}]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B7","v":"663605 Красноярский край, г. Канск, ул.Красноярская, д.26 строен.1"}]
["Адрес базовой организации: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B8","v":"11.02.2026-15.02.2026"}]
["Главный эксперт: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B9","v":"Темеров Андрей Владимирович"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B10","v":"andreytemerov@mail.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B11","v":"+79233191828"}]
["Технический администратор площадки: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B12","v":"Темеров Андрей Владимирович"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B10","v":"andreytemerov@mail.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B14","v":"+79233191828"}]
["Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): ",null,8]
["Количество конкурсанто: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B16","v":5}]
["Количество рабочих мест: ",null,5]
["Даты проведения: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B9","v":"Темеров Андрей Владимирович"}]
["Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Комментарии"]
[1,"Колышки","Колышки деревянные; Длина 20-25 см.; Диаметр 2 см.","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 команду) ",30]
[2,"Запасной картридж для МФУ","Запасной катридж для МФУ из общей инфраструктуры","Расходные материалы",1,"шт",{"$f":"E18","v":1}]
[3,"Бумага 500 листов","Бумага для офисной техники формата А4, 80 г/кв.м","Канцелярия",1,"шт",3]
[4,"Ручка шариковая","Шарикова ручка синего цвета","Канцелярия",1,"шт",20]
[5,"Степлер ","Размер скоб - 24/6; Пробивная способность – 30 листов ","Канцелярия",1,"шт",1]
[6,"Скобы для степлера","Размер скоб - 24/6; (1000шт)","Канцелярия",1,"шт",1]
[7,"Планшет","Папка-планшет с зажимом формата A4 пластиковая","Канцелярия",1,"шт",13]
[8,"Маркер ","Маркер лаковый 2 мм белый","Расходные материалы",1,"шт",10]
[9,"Ножницы","Ножницы остроконечные; Длина ножниц - 16,9 см.","Канцелярия",1,"шт",1]
[10,"Скотч","Клейкая лента упаковочная;  50 мм x 100 м 50 мкм; прозрачная","Канцелярия",1,"шт",1]
[11,"Файл с перфорацией формата А4","Файл-вкладыш А4 45 мкм.; прозрачный рифленый 100 штук в упаковке","Канцелярия",1,"шт",1]
[12,"Лента сигнальная","Лента сигнальная для ограждения открытой площадки, из чередующихся полос красного и белого цветов","Расходные материалы",1,"м",200]
[13,"Орднер ","Папка-регистратор75мм; Металическая окантовка; Торцевой карман","Расходные материалы",1,"шт",2]

{"sheet":"Личный инструмент конкурсанта","index":4,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6]]}
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки"]
["Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\""]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"Геопространственные технологии (юниоры)"}]
["Личный инструмент конкурсанта"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Примечание "]
[1,"Головной убор","Головной убор не должен закрывать уши (Кепка)",null,1,"шт"]
[2,"Жилет сигнальный светоотражающий","Жилет сигнальный светоотражающий",null,1,"шт"]
[3,"Маркер строительный","Используется для указания фактического значения плановых координат и высотных отметок разбивочных точек на местности на деревянных кольях, арматуре ил т.п.",null,1,"шт"]
[4,"Инженерный калькулятиор","На усмотрение конкурсанта",null,1,"шт"]