{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Критерии оценки","Перечень профессиональных задач"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Критерии оценки","index":0,"n_rows":115,"n_cols":9,"rows_kept":115,"merged":[[5,1,5,7],[20,1,20,7],[51,1,51,7],[63,1,63,7],[88,1,88,7],[89,1,89,6],[95,1,95,7],[96,1,96,6],[102,1,102,7],[103,1,103,6],[114,2,114,6]]}
[]
[null,"Чемпионат Профессионалы",null,"Региональный этап"]
[null,"Охрана окружающей среды",null,"Охрана окружающей среды"]
[]
["Код","Субкритерий","Тип аспекта","Аспект","Судейский балл","Методика проверки аспекта","Требование или номинальный размер","Проф. задача","Макс. балл"]
["А","Инвентаризация источников загрязнения атмосферного воздуха",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I7:I20)","v":{"v":15,"d":"15.00"}}]
[1,"Правильность выполнения инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу"]
[null,null,"И","Верно определен перечень источников выбросов загрязняющих веществ по цеху №1 (в соответствии с эталоном)",null,"Вычесть 0.2 баллла за каждый неверно определенный или не достающий источник выбросов",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Верно определено перечень источников выделения загрязняющих веществ по цеху №1  (в соответствии с эталоном)",null,"Вычесть 0.2 баллла за каждый неверно определенный или не достающий источник выделения",null,5,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Верно определено перечень источников выбросов загрязняющих веществ по цеху №2  (в соответствии сэталоном)",null,"Вычесть 0.2 баллла за каждый неверно определенный или не достающий источник выбросов",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Верно определено перечень источников выделения загрязняющих веществ по цеху №2  (в соответствии сэталоном)",null,"Вычесть 0.2 баллла за каждый неверно определенный или не достающий источник выделения",null,4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Верно определен тип ИЗА по цеху №1  (в соответствии с эталоном)",null,"Вычесть 0.2 баллла за каждый неверно определенный тип источника выбросов",null,5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Верно определен тип ИЗА по цеху №2  (в соответствии с эталоном)",null,"Вычесть 0.2 баллла за каждый неверно определенный тип источника выбросов",null,4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"Правильность выполнения расчетов и заполнения инвентаризационной ведомости"]
[null,null,"И","Полученные г/с по веществу 1 сходятся с эталонными",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Полученные г/с по веществу 2 сходятся с эталонными",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Полученные г/с по веществу 3 сходятся с эталонными",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Полученные т/год по веществу 1 сходятся с эталонными",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Полученные т/год по веществу 2 сходятся с эталонными",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,6,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[null,null,"И","Полученные т/год по веществу 3 сходятся с эталонными",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,6,{"v":1.5,"d":"1.50"}]
["Б","Инструментальные замеры выброса загрязняющих веществ",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I22:I51)","v":{"v":20,"d":"20.00"}}]
[1,"Правильность проведения замеров с применением аналитического оборудования в соответствии с действующими методическими разработками"]
[null,null,"И","Длина отрезка прямого участка газохода измерена правильно, м",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Наружная длина окружности по измерительному сечению измерена правильно, м",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Измерительное сечение выбрано правильно",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Правильно выбрано количество точек проведения измерений",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Правильно отложено расстояние до контрольной точки на трубке Пито при проведении замеров давления",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","При измерении динамического давления трубка Пито подключена правильно",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","При измерении статического давления трубка Пито подключена правильно",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","При измерении динамического и статического давления наконечник трубки Пито направлен правильно",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Правильно определено необходимое количество замеров динамического и статического давления",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Правильно отложено расстояние до контрольной точки на зонде при проведении замеров температуры",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Правильно измерена температура отходящих газов",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","При выполнении замеров и работе за компютером выполнены требования действующих номативно праввых актов и инструкций в том числе к оборудованию в области охраны труда и техники безопасности",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,8,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Техника выполнения измерений и организация рабочего места соответствуют принципам и подходам бережливого производства",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,9,{"v":2,"d":"2.00"}]
[2,"Правильность выполнения расчетов на основе результатов измерений, корректность заполнения протоколов наблюдений"]
[null,null,"И","Правильно рассчитан внутренний диаметр газохода, м",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Правильно рассчитана площадь сечения, м",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Правильно произведен перевод атмосферного давления из мм.рт.ст. в Па",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Правильно рассчитано среднее динамическое давление, Па",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Правильно рассчитано среднее статическое давление, Па",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Правильно рассчитана концентрация NOx, ррм",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Правильно рассчитана концентрация NOx, мг/м3",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Правильно рассчитана концентрация NO после трансформации, мг/м3",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Правильно рассчитана концентрация NO2 после трансформации, мг/м3",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Правильно рассчитана концентрация CO, мг/м3",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Правильно рассчитана средняя скорость газового потока, м/с",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Правильно рассчитан объемный расход газа, м3/с",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Правильно рассчитано среднее разовое значение мощности выброса оксида азота (NО), г/с",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Правильно рассчитано среднее разовое значение мощности выброса диоксида азота (NO2), г/с",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Правильно рассчитано среднее разовое значение мощности выброса оксида углерода (СО), г/с",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["В","Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I53:I63)","v":{"v":15,"d":"15.00"}}]
[1,"Наименование субкритерия"]
[null,null,"И","Сумма платы за выброс вещества 1 сходится с эталонной",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Сумма платы за выброс вещества 2 сходится с эталонной",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,6,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Сумма платы за выброс вещества 3 сходится с эталонной",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,7,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Сумма платы за размещение отхода 1 сходится с эталонной",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Сумма платы за размещение отхода 2 сходится с эталонной",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Сумма платы за размещение отхода 3 сходится с эталонной",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,6,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Сумма платы за размещение отхода 4 сходится с эталонной",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,7,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Сумма платы за сброс сточных вод по веществу 1 сходится с эталонным",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,6,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Сумма платы за сброс сточных вод по веществу 2 сходится с эталонным",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,7,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Сумма платы за сброс сточных вод по веществу 3 сходится с эталонным",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,7,{"v":2,"d":"2.00"}]
["Г","Измерение физических факторов воздействия, оформление результатов замеров",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I65:I88)","v":{"v":20,"d":"20.00"}}]
[1,"Правильность проведения замеров с применением аналитического оборудования в соответствии с действующими методическими разработками"]
[null,null,"И","Правильно выбрано место проведения замеров",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Выбрана правильная высота проведения замеров",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Главная ось измерительного микрофона при измерении шума от источника направлена правильно",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Главная ось измерительного микрофона при измерении фонового шума направлена правильно",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Расположение специалиста относительно шумомера организовано правильно",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Калибровка шумомера соответствует ГОСТ 23337-2014",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Правильно произведены замеры шума от источника",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","Правильно произведены замеры фонового уровня шума",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[null,null,"И","При выполнении замеров выполнены требования действующих номативно праввых актов и инструкций в том числе к оборудованию в области охраны труда и техники безопасности",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,8,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Техника выполнения измерений соответствуют принципам и подходам бережливого производства",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,9,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","При работе за компютером выполнены требования действующих номативно праввых актов и инструкций в том числе к оборудованию в области охраны труда и техники безопасности",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,8,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Организация рабочего места соответствуют принципам и подходам бережливого производства",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,9,{"v":2,"d":"2.00"}]
[2,"Правильность выполнения расчетов на основе результатов измерений, корректность заполнения протоколов наблюдений"]
[null,null,"И","Правильно определена и обоснована категория шума по временным характеристикам (постоянный, непостоянный (колеблющийся, прерывистый, импульсный)).",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Правильно определен и обоснован характер спектра шума (широкополосный, тональный).",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Правильно учтены Коррекции К1 согласно ГОСТ 23337-2014",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Правильно учтены Коррекции К2 согласно ГОСТ 23337-2014",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Правильно учтены Коррекции К3 согласно ГОСТ 23337-2014",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Правильно учтены Коррекции К4 согласно ГОСТ 23337-2014",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Правильно учтены Коррекции К5 согласно ГОСТ 23337-2014",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Правильно рассчитана расширенная неопределенность согласно ГОСТ 23337-2014",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,2,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Правильно записан оценочный уровень согласно ГОСТ 23337-2014",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,5,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,null,"И","Проведено сравнение с ПДУ, согласно СанПиН 1.2.3685-21",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,1,{"v":1,"d":"1.00"}]
["Д","Расчет нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водный объект",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I91:I95)","v":{"v":10,"d":"10.00"}}]
[1,"Правильность расчета нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водный объект"]
[null,null,"И","Расчет объема дождевого стока рассчитан в соответствии с эталоном (м3/час; т/год)",null,"Вычесть 1 балл за неверно определенный объем в м3/час или в т/год",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Расчет объема талого стока рассчитан в соответствии с эталоном (м3/час; т/год)",null,"Вычесть 1 балл за неверно определенный объем в м3/час или в т/год",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Расчет НДС по веществу 1 рассчитан в соответствии с эталоном (г/сек; т/год)",null,"Вычесть 1 балл за неверно опредленый г/сек или т/год",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Расчет НДС по веществу 2 рассчитан в соответствии с эталоном (г/сек; т/год)",null,"Вычесть 1 балл за неверно опредленый г/сек или т/год",null,6,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Расчет НДС по веществу 3 рассчитан в соответствии с эталоном (г/сек; т/год)",null,"Вычесть 1 балл за неверно опредленый г/сек или т/год",null,7,{"v":2,"d":"2.00"}]
["Е","Количественное определение объема выбросов парниковых газов",{"$nulls":6},{"$f":" SUM(I98:I102)","v":{"v":10,"d":"10.00"}}]
[1,"Правильность расчета количественного объема парниковых газов от каждого источника и объекта хозяйственной деятельности в целом"]
[null,null,"И","Столбец низшая теплота сгорания топлива для всех ИВ, заполнен верно, в соответствии с эталоном",null,"Вычесть баллы при неверном заполнении ячеех столбца, по 0,7 балла за каждый не верно заполненный ИВ., до 0.0.",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Столбец коэф. выбросов СО2 от сжигания топлива, для всех ИВ, заполнен верно, в соответствии с эталоном МДж/кг или МДж/м3",null,"Вычесть баллы при неверном заполнении ячеех столбца, по 0,7 балла за каждый не верно заполненный ИВ., до 0.0.",null,2,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Столбец коэф. окисления твердого топлива , для всех ИВ, заполнен верно, в соответствии с эталоном тСО2/ТДж или тСО2/т у.т./т",null,"Вычесть баллы при неверном заполнении ячеех столбца, по 0,7 балла за каждый не верно заполненный ИВ, до 0.0.",null,6,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","Выбросы СО2  для всех ИВ, определены верно, в соответствии с эталоном (точность +- 0.1%)",null,"Вычесть баллы при неверном заполнении ячеех столбца, по 0,7 балла за каждый не верно заполненный ИВ, если результат отличается от эталона более чем +-0.1%, до 0.0.",null,6,{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,null,"И","В  таблице значения количества выбросов CO2, указаны  с точностью до 1 тонны",null,"Вычесть все  баллы, если значения количества выбросов CO2, указаны с другой точностью",null,6,{"v":2,"d":"2.00"}]
["Ж","Расчет класса опасности отхода",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I105:I110)","v":{"v":10,"d":"10.00"}}]
[1,"Правильность расчёт класса опасности отхода"]
[null,null,"И","Правильно расчитан коэффициент степени опасности для окружающей природной среды для вещества 1  (в соответствии с эталонным образцом)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[null,null,"И","Правильно расчитан коэффициент степени опасности для окружающей природной среды для вещества 2  (в соответствии с эталонным образцом)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[null,null,"И","Правильно расчитан коэффициент степени опасности для окружающей природной среды для вещества 3  (в соответствии с эталонным образцом)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[null,null,"И","Правильно расчитан коэффициент степени опасности для окружающей природной среды для вещества 4  (в соответствии с эталонным образцом)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[null,null,"И","Правильно расчитан коэффициент степени опасности для окружающей природной среды для вещества 5  (в соответствии с эталонным образцом)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,3,{"v":1.6,"d":"1.60"}]
[null,null,"И","Правильно определен класс опасности отхода  (в соответствии с эталонным образцом)",null,"Вычесть все баллы, если не выполнено",null,4,{"v":2,"d":"2.00"}]
[]
[{"$nulls":6},"Итого:",null,{"$f":"SUM(I6,I21,I52,I64,I89,I96,I103)","v":{"v":100,"d":"100.00"}}]
[]
[]
[null,null,"Распределение баллов по профессиональным задачам соответствует градации баллов в таблице 2 Конкурсного задания"]

{"sheet":"Перечень профессиональных задач","index":1,"n_rows":13,"n_cols":2,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,1],[12,0,12,1]]}
["Перечень профессиональных задач"]
[1,"Производственный экологический контроль в организации"]
[2,"Проведение периодических проверок соблюдения технологических режимов, связанных с загрязнением окружающей среды в организации"]
[3,"Контроль в области обращения с отходами в организации"]
[4,"Ведение документации по нормированию воздействия производственной деятельности организации на окружающую среду"]
[5,"Оформление разрешительной документации в области охраны окружающей среды"]
[6,"Оформление отчетной документации о природоохранной деятельности организации"]
[7,"Экономическое регулирование природоохранной деятельности организации"]
[8,"Охрана труда"]
[9,"Бережливое производство"]
[]
[]
["Перечень профессиональных задач соответствует таблице 1 Конкурсного задания"]