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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 23.01.03. Автомеханик, входящих в укрупнённую группу профессии 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании подготовке рабочих по профессии 15594 Оператор заправочных станций.

1.2 Используемые сокращения

В настоящей программе используются следующие сокращения:

ООП – основная образовательная программа;

СПО – среднее профессиональное образование;

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии;

ВПД – вид профессиональной деятельности;

ОК – общая компетенция;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ПК – профессиональная компетенция;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс;

КОС – комплект оценочных средств.

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: 

технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, оборудования заправочной станции;

заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами;

перекачки топлива в резервуары;

отпуска горючих и смазочных материалов;

оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате;

уметь:

проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования;

производить отпуск и остановку топливно-раздаточных колонок;

производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных средств;

производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок;

осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом;

учитывать расход эксплуатационных материалов;

проверять и применять средства пожаротушения;

вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину;

знать:

устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации;

правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа;

правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы управления;

конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов;

последовательность ведения процесса заправки транспортных средств;

порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часов включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 44 часов;

учебная практика – 90 часов.
1.5 Требования к организации образовательного процесса 

Для изучения профессионального модуля необходимо наличие учебного класса, оборудованного мультимедийным комплексом с выходом в Интернет, а также установленное программное обеспечение, указанное в п.3. настоящей Программы. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров достаточны для качественного проведения занятий: высшее профессиональное, специализация преподаватель профессиональной школы.

При освоении основной профессиональной образовательной программы по профессии в том числе и при изучении дисциплины, колледжем реализуется модульно-компетентностный подход. При реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используется активные формы проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Предлагаемые педагогические технологии позволяют сформировать общие и профессиональные компетенции: ОК1 – ОК 7, ПК 3.1. – ПК 3.3.
Учебно-методический комплекс дисциплины включает в себя:

	№
	Наименование
	Кол-во
	Вид носителя

	1
	Федеральнй государственный образовательный стандарт по профессии 23.01.03. Автомеханик, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской федерации №701 2.08.2013 г., зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 г. № 29498 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 г. №389).
	1
	бумажный, электронный

	2
	Примерная программа ПМ 
	1
	электронный

	3
	Рабочая программа ПМ
	1
	бумажный, электронный

	4
	Рабочий учебный план по профессии
	1
	бумажный, электронный

	5
	Комплект оценочных средств для контроля и оценки освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций ПМ (МДК)
	1
	электронный

	6
	Перечни материально-технических ресурсов, необходимых для реализации учебной дисциплины
	1
	бумажный, электронный

	7
	Методические рекомендации к самостоятельной работе
	
	бумажный, электронный


1.6. Система оценивания 

Система оценивания включает основные показатели оценки результатов обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся, и соответствуют заявленным компетенциям. Основные показатели оценки результатов обучения в полной мере раскрывают специфику соответствующих профессиональных компетенций: соответствуют знаниям, умениям и практическому опыту по ФГОС, охватывают весь цикл действий (работ) обучаемого, предусматривают возможность контроля и оценки в процессе обучения на базе образовательного учреждения. 

Оценка результатов освоения программы происходит с использованием тестовой и деятельностной технологии оценки, на единой критериальной основе.

Предъявить обучающему результат обучения позволяют следующие методы контроля: устный опрос и письменный опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, практическая работа, тест, зачет, с использованием следующих видов контроля: вводного, текущего, промежуточного и итогового контроля.

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результатов обучения при выполнении практических занятиях и самостоятельной работы, в соответствии с тематическим планом.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для текущего контроля по программе создан комплект оценочных средств (КОС). 

КОС включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов активно привлекаются работодатели.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
	Код
	Наименование результата обучения

	ПК3.1 
	Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях.

	ПК3.2
	Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

	ПК3.3 
	Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

	ОК1
	Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК2
	Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем

	ОК3
	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

	ОК4
	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

	ОК5
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

	ОК6
	Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

	ОК7
	Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).


3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля: Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами
	Коды профессиональных компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля*
	Всего часов

(макс. учебная нагрузка и практики)
	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
	Практика

	
	
	
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
	Самостоятельная работа обучающегося,

часов
	Учебная,

часов
	Производственная,

часов

(если предусмотрена рассредоточенная практика)

	
	
	
	Всего,

часов
	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия,

часов
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ПК 3.1-3.3.
	МДК. 03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций
	48
	32
	22
	16
	*
	*

	ПК 3.1-3.3.
	МДК. 03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов.
	84
	56
	39
	28
	*
	*

	
	Учебная практика
	72
	*
	*
	
	90
	

	
	Производственная практика
	
	
	*

	
	Всего:
	132
	88
	61
	44
	90
	


3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
	Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	МДК.03.01.Оборудование и эксплуатация заправочных станций.
	*
	

	Тема 1.1.Оборудование заправочных станций.


	Содержание.
	*
	

	
	
	Введение.
	1
	2

	
	1
	Назначение и классификация АЗС. Территория и здание АЗС. 

Практические занятия 1.1.1 Планировочные и технологические схемы АЗС.
	1

2
	2

	
	2
	Топливораздаточные колонки: назначение, устройство, принцип действия.

Практические занятия 1.1.2 Гидравлические схемы и особенности эксплуатации ТРК.
	1

2
	2

	
	3
	Неисправности топливораздаточных колонок и способы их устранения. 

Практические занятия 1.1.3 Регулировка дозы отпуска ТРК. Понятие относительной и абсолютной погрешности ТРК. Методы определения относительной и абсолютной погрешности.
	1

2
	2

	
	4
	Технологические трубопроводы. 

Практические занятия 1.1.4 Соединения трубопроводов. Антикоррозионная защита. Методы прокладки трубопроводов.
	1

2
	2

	
	5
	Схема принципиальная трубопроводов топлива. Требования к трубопроводам.

Практические занятия 1.1.5 Методы установки задвижек и вентилей. Проверка трубопроводов на герметичность.
	1

2
	2

	
	6
	Резервуары и их оборудование. Виды резервуаров, устройство.

Практические занятия 1.1.6 Эксплуатация резервуаров: зачистка.
	1

2
	

	
	7
	Размещение оборудования на резервуаре. Защита резервуаров от коррозии. Практические занятия 1.1.7 Градуировка резервуаров (расчетным и объемным способами).
	1

2
	

	
	8
	Назначение дыхательных клапанов. Воздушные дыхательные клапаны. Молниезащита.
Практические занятия 1.1.8 Методы проверки дыхательных клапанов на срабатывание.
	1

2
	

	
	9
	Основы автоматической системы отпуска нефтепродуктов на АЗС.

Практические занятия 1.1.9. Выполнение операций пуска, отпуска ГСМ и остановки ТРК
	1

2
	

	
	10


	Метрологическое обеспечение деятельности АЗС. Общие требования. 

Практические занятия 1.1.10 Правила и методы поверки заправочного оборудования и измерительных приборов АЗС.
	1

2
	


	
	11
	Учетно-отчетная документация на АЗС.

Практические занятия 1.1.11 Оформление учетно-отчетной документации
	1

2
	

	
	12
	Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации АЗС
	2
	

	
	
	
	22
	14
	

	
	
	Всего часов за тему 1.1
	36
	

	Тема 1.2. Оборудование газозаправочных станций
	1
	 Газовые раздаточные станции. Электронные газовые заправочные колонки

Практические занятия 1.2.1.
	1

2
	

	
	2
	Устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования АГНЗС, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации.

Практические занятия 1.2.2.
	1

2
	

	
	3
	Резервуары для хранения СУГ и КУГ.

Практические занятия 1.2.3.
	1

2
	

	
	4
	Устройство и конструктивные особенности технологических газопроводов, арматуры и инженерных коммуникаций.

Практические занятия 1.2.4.
	1

2
	

	
	
	
	8
	4
	

	
	
	Всего часов за тему 1.2
	12
	

	Тема 1.3. Эксплуатационные материалы заправочных станции.
	
	Содержание 
	
	

	
	1


	Бензины: назначение, показатели качества, общие свойства, марки, токсичность, огнеопасность. Безопасность труда.

Практические занятия 1.3.1. Определение качества и марки бензина
	1

2
	

	
	2.
	Дизельное топливо: назначение ,применение, показатели качества, общие свойства, марки, токсичность огнеопасность. Безопасность труда.

Практические занятия 1.3.2. Определение качества и марки дизельного топлива
	1

2
	

	
	3.
	Газовое топливо: назначение, применение, показатели качества, общие свойства, марки, токсичность, огнеопасность. Безопасность труда.

Практические занятия 1.3.3. Определение основных показателей газового топлива
	1

2
	

	
	4.
	Моторные масла: назначение, применение, показатели качества, общие свойства, марки, токсичность, огнеопасность. Безопасность труда. 

Практические занятия 1.3.4. Определение качества и марки моторных масел
	1

2
	

	
	5.


	Трансмиссионные масла: назначение, применение,  показатели качества, общие свойства, марки, токсичность, огнеопасность. Безопасность труда. 

Практические занятия 1.3.5. Определение качества и марки трансмиссионных масел
	1

2
	

	
	6.
	Охлаждающие жидкости, назначение, применение, показатели качества, общие свойства, марки, токсичность, огнеопасность. Безопасность труда.

Практические занятия 1.3.6. Определение качества и марки охлаждающих жидкостей
	1

2
	

	
	7.
	Эксплуатационные жидкости (тормозные и жидкости для гидравлических систем): назначение, применение, показатели качества, общие свойства, марки.

Практические занятия 1.3.7. Определение основных показателей эксплуатационных жидкостей
	1

2
	

	
	8.
	Электролиты: назначение, применение. Показатели качества, общие свойства, марки, токсичность. Огнеопасность. 

Практические занятия 1.3.8. Приготовление электролита
	1

2
	

	
	9.
	Заправка транспортных средств масло-смазочными материалами.

Практические занятия 1.3.9. Выполнение операций пуска, отпуска масло-смазочными материалами
	1

2
	

	
	10
	Общие требования, правила и порядок заправки. Безопасность труда.
	1
	

	
	
	Контрольная работа 
	1
	

	
	
	
	19
	10
	

	
	
	Всего часов за тему 1.3
	29
	

	
	
	
	
	

	Тема 1.4. Эксплуатация

заправочных станций
	1
	Правила безопасной эксплуатации заправочных станций жидких

нефтепродуктов. Общие положения. Информация и документация АЗС.

Территория. Здания и сооружения. Электрооборудование. Водоснабжение,

канализация. Обеспечение пожаро - и взрывобезопасности заправочных станций.

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт топливо- и маслораздаточные

колонок. Содержание, порядок и правила его проведения. Порядок и правила

проведения заявок на ремонт оборудования. Технология ремонта. Отказы их

классификация, причины и способы устранения.

Практические занятия 1.4.1. Исследование замеров отпуска колонок нефтепродуктов. Оформление паспорта автозаправочной станции. Оформление журнала осмотра зданий и сооружений, молниезащита
	1

2
	

	
	2
	Правила безопасной эксплуатации заправочных станций сжиженного газа.

Общие положения. Информация и документация АЗС. Территория. Здания и

сооружения. Электрооборудование. Водоснабжение, канализация.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности заправочных станций. Пожарная

безопасность. Охрана окружающей среды.

Практические занятия 1.4.2. Составление актов учета нефтепродуктов при выполнении работ по проверке погрешности ТРК и при выполнении ремонтных работ на ТРК (МРК)
	1

2
	

	
	3
	Правила безопасной эксплуатации заправочных станций сжатого газа.

Общие положения. Информация и документация АЗС. Территория. Здания и

сооружения. Электрооборудование. Водоснабжение, канализация.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности заправочных станций. Пожарная

безопасность. Охрана окружающей среды.

Практические занятия 1.4.3. Правила и методы поверки заправочного оборудования и измерительных приборов АГЗС. Правила проверки на точность и наладки узлов системы
	1

2
	

	
	4
	Правила эксплуатации резервуаров. Эксплуатация, техническое обслуживание и

ремонт резервуаров. Профилактический осмотр, проверка, испытание, зачистка и

градуировка резервуаров.

Практические занятия 1.4.4. Измерение резервуаров для хранения нефтепродуктов механическим, электронным и ручным способами
	1

2
	

	
	5
	Правила эксплуатации технологических трубопроводов. Эксплуатация,

техническое обслуживание и ремонт технологических трубопроводов.

Практические занятия 1.4.5. Исследование герметичности топливных магистралей и их соединений
	1

2
	

	
	6
	Правила эксплуатации электронно-автоматической системы управления.

Устройство и эксплуатация электронно-автоматической системы управления.

Правила пользования контрольно-кассовой машиной через контроллер управления

или компьютерно-кассовой системой.

Практические занятия 1.4.6. Пользование контрольно-кассовой машиной через контроллер управления или компьютерно-кассовой системой
	1

2
	

	
	7
	Проверка на точность и наладки узлов системы. Проверка и регулировка

топливо- и маслораздаточных колонок, узлов системы.

Практические занятия 1.4.7. Выполнение проверочных и регулировочных работ топливозаправочных колонок. Опломбирование.
	1

2
	

	
	
	
	14
	7
	

	
	
	Всего часов за тему 1.4
	21
	

	Тема 1.5. Техническое обслуживание оборудования АЗС
	1
	Ежедневное техническое обслуживание оборудования.
Практические занятия 1.5.1. Очистка и протирка оборудования; внешний осмотр; проверка герметичности и номинальной подачи; проверка установки стрелки указателя выдачи разовой дозы колонки на нулевую отметку шкалы; проверка синхронности работы указателя выдачи разовой дозы и указателя суммарного отпуска и задающего устройства; проверка относительной погрешности колонки при номинальной подаче.
	1

2
	2

	
	2
	Техническое обслуживание ТРК.

Практические занятия 1.5.2. Ревизия и контроль технического состояния оборудования; проверка состояния сборочных единиц оборудования; очистка, промывка и смазывание оборудования; проверка и подтяжка болтовых и резьбовых соединений; наблюдение за контрольно- измерительными приборами; проверка заземляю​щих устройств; проверка средств пожаротушения.
	1

2
	

	
	3
	Техническое обслуживание трубопроводов и запорной арматуры.

Практические занятия 1.5.3. Ревизия и контроль технического состояния оборудования; проверка состояния сборочных единиц оборудования; очистка, промывка и смазывание оборудования; проверка и подтяжка болтовых и резьбовых соединений; наблюдение за контрольно- измерительными приборами; проверка заземляю​щих устройств; проверка средств пожаротушения.
	1

2
	

	
	
	
	6
	3
	

	
	
	Всего часов за тему 1.5
	9
	

	Тема 1.6. Ремонт оборудования АЗС
	1
	Текущий ремонт счетчика жидкости ТРК.

Практические занятия 1.6.1. Проверка манжеты; подтяжка болтов крепления фланцев и крышки; проверка счетчика жидкости на точность выдачи заданной дозы топлива, регулирование счетчика жидкости, замена манжет поршней, уплотнительных пружин, прокладок.
	1

2
	

	
	2
	Текущий ремонт счетного устройства колонок.

Практические занятия 1.6.2. Осмотр шестерен, пружин и других деталей и их замена; проверка и регулирование устройства установки стрелки в нулевое положение; подтяжка резьбовых соединений; регулировочные работы; проверка работы суммарного счетчика и исправности червячной передачи.
	1

2
	

	
	3
	Текущий ремонт насоса ТРК.

Практические занятия 1.6.3. Проверка номинальной подачи; смазывание подшипников и их замена; проверка работоспособности манжет и лопаток и их замена; проверка и регулирование обратного клапана, замена изношенных деталей.
	1

2
	

	
	4
	Текущий ремонт резервуаров и запорной арматуры

Практические занятия 1.6.4. Осмотр и очистка, поиск утечек, способы и методы ремонта. Проверка и ремонт уплотнительных соединений трубопроводов и запорных устройств.
	1

2
	

	
	
	
	8
	4
	

	
	
	Всего часов за тему 1.6
	12
	

	
	
	Экзамен 
	1
	

	МДК.03.02. Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов
	
	

	Тема 2.1. Организация транспортировки нефтепродуктов 
	1. Нормативно-правовое обеспечение транспортировки опасных грузов.
Европейское соглашение о международной дорожной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом ADR (ДОПОГ), ПОГАТ. Транспортно-сопроводительные документы при перевозке опасных грузов.
Практические занятия 2.1.1. Общий перечень документов, необходимых при внутрироссийских перевозках опасных грузов.
	1

2
	

	
	2. Общая характеристика опасных грузов по классам опасности. Классификацию вредных веществ.

Практические занятия 2.1.2. Организация перевозки опасных грузов
	1

2
	

	
	3. Требования к маркировке опасных грузов и транспортных средств при перевозке опасных грузов.
Практические занятия 2.1.3. Маркировка опасных грузов и транспортных средств.
	1

2
	

	
	4. Превентивные меры и меры безопасности при перевозке опасных грузов. 

Практические занятия 2.1.4. Общие правила, применимые к транспортировке опасных грузов
	1

2
	

	
	5. Меры, принимаемые после дорожно-транспортного происшествия при перевозке опасных грузов. Меры, принимаемые в случае аварии или чрезвычайной ситуации
Практические занятия 2.1.5. Возможная последовательность действий водителя при инциденте или аварии с опасным грузом. Пользование огнетушителем.
	1

2
	

	
	6. Организация транспортировки опасных грузов в цистернах.
Документация. Транспортный документ. Письменные инструкции. Свидетельство о подготовке водителя и удостоверение личности водителя. Свидетельство о допущении к перевозке транспортного средства. Специальное разрешение на перевозку опасных грузов.

Практические занятия 2.1.6. Классификация автоцистерн. Общие требования к автоцистернам.
	1

2
	

	
	7. Маркировка цистерн.

Техническая маркировка цистерн коррозиеустойчивыми табличками
. Идентификационные таблички оранжевого цвета. Значение идентификационного номера опасности. Информационные знаки-табло опасности. Маркировочный знак для веществ, перевозимых при повышенной температуре. Маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды. Расположение маркировочных знаков.

Практические занятия 2.1.7. Идентификационный номер опасности. Информационные знаки-табло опасности.
	1

2
	

	
	8. Дополнительное оборудование транспортного средства.

Дополнительные требования в отношении конструкции транспортного средства. Общие требования для транспортных средств типа FL, AT и ОХ. Электрооборудование. Электропроводка. Тормозное оборудование. Топливные баки. Двигатель.

Практические занятия 2.1.8. Требования к подвижному составу при перевозке
	1

2
	

	
	9. Оборудование автоцистерн для транспортирования жидких опасных продуктов с давлением пара не выше 110 кпа (абсолютное давление) при 50°с и бензина.

Практические занятия 2.1.8. Обслуживающее оборудование. Пневматическая система управления донными клапанами и дыхательными устройствами больших и малых дыханий автоцистерны. Технические условия.
	1

2
	

	
	10. Автоцистерны и иерархия цистерн.

Принципы конструкции. Конструкционное и сервисное оборудование цистерн. Защитные устройства. Клапан сброса давления. Вакуумный клапан. Разрывная мембрана. Иерархия цистерн.

Общие принципы безопасной перевозки. Загрузка цистерн. Прочие меры безопасности.
 Практические занятия 2.1.10. Оборудование передвижной автозаправочной станции. Особенности эксплуатации передвижных автозаправочных станций.
	1

2
	

	
	11. Требования при перевозке грузов повышенной опасности.

Планы обеспечения безопасности. 

Практические занятия 2.1.11. Предрейсовый контроль. Движение на криволинейных участках дороги. Повышение устойчивости автоцистерн. Прекращение движения.
	1

2
	

	
	
	22
	11
	

	
	Всего часов за тему 2.1
	33
	

	Тема 2.2. Перекачка и хранение топлива в резервуарах
	1. Организация приема нефтепродуктов. 

Порядок приема нефтепродуктов. Подготовка к сливу нефтепродуктов Слив (перекачка) топлива в резервуары. Измерение уровня и определение фактически принятого нефтепродукта. Работы, проводимые при сливе и при завершении слива.

Практические занятия 2.2.1. Практическое освоение действий оператора при подготовке к сливу нефтепродуктов в резервуар. Проверка пломбировки. Измерение уровня и определение фактически принятого продукта по градуировочной таблице. 
	1

2
	

	
	2. Организация хранения нефтепродуктов. 

Правила хранения нефтепродуктов в резервуарах и в фасованном виде в таре. 

Обращения с отходами. Контроль и сохранность качества

нефтепродуктов. Подогрев нефтепродуктов. Обезвоживание нефтепродуктов.

Практические занятия 2.2.2. Перекачка нефтепродуктов в резервуар. Проверка нефтепродуктов по показателям качества.
	1

2
	

	
	3. Выдача нефтепродуктов. Правила выдачи нефтепродуктов. Отпуск горючих и смазочных материалов.

.Практические занятия 2.2.3. Действия оператора АЗС во время выдачи и при передаче смены. Работа на кассовом аппарате.
	1

2
	

	
	4. Контроль и сохранность качества нефтепродуктов. 
Практические занятия 2.2.4. Мероприятия по сохранению качества нефтепродуктов
	1

2
	

	
	5. Ежедневное обслуживание оборудования.

Практические занятия 2.3.5. Осмотр оборудования топливного резервуара с целью обнаружения подтеков топлива. Готовность оборудования заправочных станций к приему и отпуску топлива.
	1

2
	

	
	6. Техническое обслуживание: проверка состояния сборочных единиц оборудования.

Практические занятия 2.2.6. Очистка, промывка и смазывание оборудования. Проверка заземляющих устройств и средств пожаротушения.
	1

2
	

	
	
	12
	6
	

	
	Всего часов за тему 2.2
	18
	

	Тема. 2.3. Процесс заправки

летательных аппаратов, судов и всевозможных установок.
	1. Схемы топливных и масляных систем летательных аппаратов; устройство и правила эксплуатации стационарных систем централизованной заправки самолетов топливом. Правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы управления; порядок установки на рабочем месте передвижной АЗС и подсоединения электропитания; порядок подготовки и запуска двигателя внутреннего сгорания.

Практические занятия 2.3.1. Эксплуатация стационарных систем централизованной заправки самолетов топливом.
	1

2
	

	
	2. Правила проведения оперативно-аэродромного контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов на содержание воды и механических примесей с помощью автоматических и химических методов; правила технической эксплуатации оборудования передвижной автозаправочной станции (АЗС) с пусковым бензоэлектрическим агрегатом и двигателем внутреннего сгорания и электрощита.

Практические занятия 2.3.2. Проведение оперативно-аэродромного контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов на содержание воды и механических примесей с помощью автоматических и химических методов.
	1

2
	

	
	3. Заправка горючими и смазочными материалами: бензином, керосином, маслом и т.д. тракторов, летательных аппаратов, судов и других транспортных средств с помощью автоматических и механических средств заправки с дистанционным управлением. Заправка летательных аппаратов с помощью передвижных средств заправки производительностью свыше 500 л/мин.

Практические занятия 2.3.3. Осуществление заправки летательных аппаратов, судов и всевозможных установок. Последовательность ведения процесса заправки летательных аппаратов и самоходных машин.
	1

2
	

	
	4. Заправка летательных аппаратов, судов и всевозможных установок нефтепродуктами передвижными автозаправочными станциями. Меры безопасности при заправке автотранспортных средств топливо-смазочными материалами.

Практические занятия 2.3.4. Представление заявок на проведение ремонта оборудования и прием его из ремонта. Подсоединение передвижной автозаправочной станции к источникам питания; приведение в рабочее состояние бензоэлектрического агрегата с двигателем внутреннего сгорания, генератора и электрощита управления. Устранение мелких неисправностей в автоматике дистанционного управления средств заправки.
	1

2
	

	
	
	8
	4
	

	
	Всего часов за тему 2.3
	12
	

	Тема 2.4 Перевозка, хранение и раздача сжиженного и сжатого газов 


	1. Особенности сжиженных нефтяных газов и сжатого природного газа (метана) 
Практические занятия 2.4.1. Проверка исправности топливо- и маслораздаточного оборудования, автоматики управления и электрораспределительных щитов. Контроль сроков представления к проверке топливораздаточных колонок и измерительных устройств госповерителям.
	1

2
	

	
	2. Заправка транспортных средств и самоходных машин нефтепродуктами и сжиженным газом. Безопасность труда, пожарная безопасность э

Практические занятия 2.4.2. Установка ТС на площадку отпуска топлива в непосредственной близости от ТРК с требуемым топливом. Установка на пульте управления нормы отпуска топлива и включение заправочной колонки.
	1

2
	

	
	3. Заправка газобаллонных автомобилей, работающих на сжатом природном газе. Безопасность труда, пожарная безопасность.

Практические занятия 2.4.3. Осуществление пуска и остановки топливно-раздаточных колонок.
	1

2
	

	
	
	6
	3
	

	
	Всего часов за тему 2.4
	9
	

	Тема 2.5 Порядок

отпуска и оплаты нефтепродуктов
	1. Прием и учет топлива на автозаправочных станциях.

Оформление товарно-транспортной документации, акта в случае недостачи, заполнение журнала учета нефтепродуктов.

Практические занятия 2.5.1. Учет нефтепродуктов и порядок передачи смен. Учет нефтепродуктов
	1

2
	

	
	2. Порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов за наличный расчет. Расчет и

прием платежей через контрольно-кассовую машину. Дистанционное включение

топливозаправочных колонок. Контроль выдачи и наличия нефтепродуктов.

Передача смен.

Практические занятия 2.5.2. Расчет платежей. Выдача товарных чеков.
	1

2
	

	
	3. Порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам.

Договорные взаимоотношения. Заборная карта. Акты сверки взаиморасчетов.

Практические занятия 2.5.3. Ведение контрольно-отчетной документации. Заключение договоров. Ведение заборно-лимитной карты. Составление актов сверки взаиморасчетов. Отпуск нефтепродуктов. Прием платежей.
	1

2
	

	
	
	6
	3
	

	
	Всего часов за тему 2.5
	9
	

	Тема 2.6. Учетно-отчетная и планирующая документация
	1. Учет количества нефтепродуктов на АЗС. Порядок передачи смен. Учет нефтепродуктов при ремонтных и зачистных работах на резервуарах.

Практические занятия 2.6.1. .Оформление и заполнение учетно-отчетной документации. Ввод данных в персональную ЭВМ.
	1

2
	

	
	2. Учет расхода эксплуатационных материалов.

Практические занятия 2.6.2. Освоение практических действий при пуске, отпуске ГСМ и остановке ТРК.
	1

2
	

	
	3 Порядок отпуска и оплаты топливо по платежным документам. 

Практические занятия 2.6.3. Ведение контрольно-отчетной документации. Ведение заборно-лимитной карты. Составление актов сверки взаиморасчетов. Прием платежей.
	1

2
	

	
	4. Оформление заявок на доставку топливо-смазочных и эксплуатационных материалов.

Практические занятия 2.4.4. Заключение договоров.
	1

2
	

	
	
	8
	4
	

	
	Всего часов за тему 2.6
	12
	

	
	Экзамен 
	1
	

	
	1.

2.

3.

4.

5

6

7

8
	Учебная практика 

Знакомство с АЗС, приемом и хранением нефтепродуктов 

Ознакомление с рабочим местом оператора, прохождение инструктажей по ТБ и ОТ

Заправка автотранспортных средств горюче-смазочными материалами. 

Приемка горюче-смазочных материалов

Обслуживание оборудования автозаправочных станций.

Снятие, разборка и ремонт технологического оборудования АЗС.

Составление заявок и работа с документацией. 

Ведение и оформление учетно-отчетной и планирующей документации.
	6
12
12
12
12
12
12
12
	3

	
	
	Всего
	90
	


Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов устройства и технического обслуживания автомобилей; слесарная мастерская; лаборатории технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета.
Оборудование лаборатории и рабочих мест

рабочие места по количеству обучающихся;

комплект раздаточных кранов ZVA;

измерительные приборы (уровнеметр, метроштоки, ареометры, нефтеденсиметры, погружные насосы, пистолет топливораздаточный );

топливораздаточная колонка «НАРА»

комплект учебно-методической документации;

учебно-наглядное пособие «Система контроля заправочных станций»;

учебно-наглядное пособие «Контрольно -измерительные системы»;

учебно-наглядное пособие «Система управления АЗС»;

учебно-наглядное пособие «Система автоматизации АЗС»;

учебно-наглядное пособие «Резервуары для нефтепродуктов»;

учебно-наглядное пособие «Блок-бокс топливозаправочный»;

учебно-наглядное пособие «АЗС контейнерного типа»;

комплект бланков учётно-отчётной документации.
Технические средства обучения лаборатории'.

- мультимедийное оборудование (экран, проектор, компьютер);

лицензионное программное обеспечение профессионального назначения;

кассовый аппарат.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1.
СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.
2.
Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01

3.
МИ 2895-2004 ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика периодической поверки мерниками со специальными шкалами
4.
Методические указания временные ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика проверки. Карпов В.А., Резник В.Н.; 2014 г.
5.
Нефтепродуктообеспечение. Давлетьяров Ф.А., Зоря Е.И.; 2012 г.
6.
Правила устройства вертикальных, цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов. Шаталов А.А., Баранов В.А.; 2012 г. 
Дополнительные источники:
1.
Основные нормативные документы по эксплуатации автозаправочных станций. Мин.топлива и энергетики РФ

2.
Строительные нормы и правила. Госкомитет по делам строительства.

3.
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций.

Интернет-ресурсы:

Техническая литература [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http//www.tehlit.ru, свободный. - Загл. с экрана.

Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. -
Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. - Загл. с экрана.
Отечественные журналы
Нефть и нефтепереработка. Маркетинг на автомобильном транспорте.
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Профессиональные компетенции
	Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
	Основные показатели
оценки результата
	Формы и методы
контроля и
оценки

	ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами
транспортных средств
на заправочных станциях.
	Заправка транспортных средств различными видами
топлива.
Выбор заправочного оборудования, инвентаря, приспособлений.

Подготовка транспортного средства и заправочного оборудования к заправке.
Контроль качества нефтепродуктов с помощью измерительных приборов.
Приём нефтепродуктов на АЗС.
Соблюдение требований техники безопасности.

Организация рабочего места
	-защита практических

работ;
- оценка выполнения

работ на
производственной
практике;
- тестирование.

	ПК 3.2. Проводить

технический осмотр и

ремонт оборудования

заправочных станций.
	Выбор вида технического

обслуживания и ремонта

оборудования заправочных

станций.
Проведение ТО и ремонт
оборудования заправочных станций.
Соблюдение требований
техники безопасности

Организация рабочего места
	- защита практических работ;
- оценка выполнения

работ на 
производственной
практике; 

- тестирование.

	ПК 3.3. Вести и

оформлять учёно-
отчётную и
планирующую
документацию.
	Выбор комплекта учетно-отчетной документации по приёму, хранению и отпуску топлива на заправочной станции.
Оформление отчетной и планирующей
документации в соответствии

с утверждёнными инструкциями.
	- оценка выполнения

практических работ;
- тестирование;

- оценка выполнения

работ на
производственной

практике.


Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Общие компетенции
	Результаты (освоенные общие компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	Анализ ситуации на рынке труда.

Быстрая адаптация к внутриорганизационным условиям работы.

Участие в работе кружка технического творчества, конкурсах профессионального мастерства, профессиональных олимпиадах.

Активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности.
	- наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участие во внеучебной деятельности.

	ОК 2. Организовывать собственную деятельностъ, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем
	Определение цели и порядка работы. Обобщение результата. Использование в работе полученные ранее знания и умения. Рациональное распределение времени при выполнении работ.
	- наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности.

	ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
	Самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности Способность принимать решения в стандартных и нестандартных производственных ситуациях Ответственность за свой труд.
	- наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности.

	ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
	Обработка и структурирование информации. Нахождение и использование источников информации.
	- наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности.

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	Нахождение, обработка, хранение и передача информации с помощью мультимедийных средств информационно-коммуникативных технологий. Работа с различными прикладными программами.
	- наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности.

	ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
	Терпимость к другим мнениям и позициям. Оказание помощи участникам команды. Нахождение продуктивных способов реагирования в конфликтных ситуациях. Выполнение обязанностей в соответствии с распределением групповой деятельности.
	- наблюдение за выполнением практических работ, конкурсных работ, участием во внеучебной деятельности.

	ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
	Исполнение воинской обязанности, в том числе с применением полученных профессиональных знаний(для юношей).
	Модельная

Ситуация


Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

	Процент результативности (правильных ответов)
	Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

	
	балл (отметка)
	вербальный аналог



	90 ч 100
	5
	отлично

	80 ч 89
	4
	хорошо

	70 ч 79
	3
	удовлетворительно

	менее 70
	2
	неудовлетворительно


КОМПЛЕКТ
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.03 ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧИМИ И СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профессии 
23.01.03 Автомеханик
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами».

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».
1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	Элемент модуля
	Форма контроля и оценивания

	
	Промежуточная аттестация
	Текущий контроль

	МДК .03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций
	Экзамен
	Защита практических работ Тестирование

	МДК 03.02 Организация транспортировки, приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов
	
	Защита практических работ Тестирование

	ПП. 03 Учебная практика
	Дифференцированный зачёт
	Наблюдение и оценка выполнения работ на практике


2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ
НА ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном)
2.1. Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при выполнении задания.
Таблица 2.1

	Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки
	Показатели оценки результата

	ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях.
	Заправка транспортных средств различными видами топлива.

Выбор заправочного оборудования, инвентаря, приспособлений.

	ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.
	Подготовка транспортного средства и заправочного оборудования к заправке

Контроль качества нефтепродуктов с помощью измерительных приборов.

Приём нефтепродуктов на АЗС. 

Выбор вида обслуживания оборудования станций.

Проведение ТО оборудования станций.

	ПК 3.3. Вести и оформлять учётно-отчётную и планирующую документацию.
	Выбор комплекта учетно-отчетной документации по приёму, хранению и отпуску топлива на заправочной станции.

Оформление отчетной и планирующей документации в соответствии с утверждёнными инструкциями


2.2. Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
OK 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
Состав портфолио: 

Обязательные материалы
Аттестационный лист по учебной практике
Аттестационный лист по производственной практике

Протокол освоения общих компетенций

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время учебной и производственной практики.

Протоколы спортивных соревнований (для юношей)

Карта формирования общих компетенций
Дополнительные материалы'.
Дипломы, грамоты, выписки из приказов об участии в областных и всероссийских профессиональных олимпиадах.
Доклады, рефераты.
Грамоты и дипломы за спортивные и общественные достижения.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Задания для оценки освоения

ВАРИАНТ №1
1. АЗС имеет подземный резервуар объемом 10 м. куб. Подвоз топлива производится автозаправщиком на базе автомобиля ЗИЛ с объёмом цистерны Зм/куб. Резервуар уже заполнен на 2/3. Составьте алгоритм приёма (слива) нефтепродуктов в резервуарный парк АЗС в данном случае.

2. Автопарк предприятия имеет автомобили, снабжённые бензиновыми и дизельными двигателями, различной степени форсированности. Обоснуйте выбор оборудования для АЗС данного предприятия.

3. При проведении ТО установки УИЖГЭ-20М-03 выявлено нарушение нормы отпуска сжиженного газообразного топлива. Используя схему (рис. 1.1), составьте алгоритм регулировки нормы отпуска сжиженного газа заправочной установкой.
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	Рис. 1.1 Заправочная установка УИЖГЭ-20М-03




ВАРИАНТ №2
1. Топливный резервуар предполагается оборудовать устройством для одновременного определения уровня топлива в соответствии с температурной корректировкой, наличием и количеством подтоварной воды. Обоснуйте выбор оборудования для топливного резервуара в данном случае.

2. Топливная колонка «НАРА» снабжена заправочным пистолетом, изображённым на рис. 2.1. При подаче топлива в пистолете постоянно происходит отсечка подачи. Укажите возможные неисправности и способы их устранения.
3. При проведении технического обслуживания однотопливной заправочной колонки «НАРА» было выявлено несоответствие нормы отпуска нефтепродукта. Укажите возможные причины возникновения этой неисправности и предложите способы её устранения.
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	Рис. 2.1 Заправочный пистолет.
Заправочный пистолет; 1 - жиклер: 2 - шарм; 3 - мембрана; 4 - пружина клапана;

5 -- клапан; 6 - теплоизоляция; 7 - вращающееся соединение; 8 – пружин в отсечки;

9 - рычаг; 10-скоба.


ВАРИАНТ №3
1) Топливный насос после проведения ремонтных работ установили в ТРК. При этом значительно увеличилось время заправки автомобиля топливом. Укажите причины и способы устранения данной неисправности.

2) На рис. 3.1 приведены схемы размещения технологического оборудования двух заправочных станций. Составьте алгоритм действий оператора АЗС в каждом случае, если объём принимаемого (сливаемого) топлива больше свободного места в резервуаре.
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Рис. 3.1 Установки технологического оборудования АЗС.
3) На рис. 3.2. изображен насос, применяемый для подачи топлива из резервуара АЗС в ТРК. Укажите тип насоса, тип колонок АЗС, где применяются данные насосы, и обоснуйте применение этого типа насосов.
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	Рис. 3.2 Насос ТРК


ВАРИАНТ №4
1) Используя рис.4.1, 4.2, 4.3, определите типы АЗС, укажите условия их эксплуатации, достоинства и недостатки.
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	Рис. 4.1
	Рис.4.2
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	Рис.4.3


2) Дайте сравнительный анализ маркировок газообразного топливана основе сжатого и сжиженного газа для заправки автомобиля. Приведите конкретные примеры марок топлива.
3)При приёме нефтепродуктов из топливозаправщика в резервуар произошла поломка дыхательного клапана и устройства приёма нефтепродуктов. Спрогнозируйте развитие ситуации в данном случае и укажите алгоритм действий оператора АЗС. 
ВАРИАНТ №5
1) Используя схему установки технологического оборудования АЗС ( рис 5.1), укажите места установки огневого предохранителя и последствия, к каким может привести его неисправность.
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	Рис 5.1 Схема установки технологического оборудования АЗС.




2) Используя схему установки технологического оборудования АЗС (рис 5.1), составьте алгоритм действий оператора АЗС для приёмки нефтепродуктов в подземный резервуар из топливозаправщика.
3) АГЗС оборудована насосом, изображенным на рис 5.2. Составьте регламент работ при проведении его технического обслуживания и их очерёдность.
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	Рис.5.2 Насос




ВАРИАНТ №6
1) У топливного насоса ТРК изношено посадочное место на валу под подшипник ( рис.6.1), в результате чего наблюдается постоянная течь топлива под сальник передней крышки насоса.

Составьте маршрутно-технологическую карту ремонта насоса с обоснованием применяемого оборудования и приспособлений.
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	Рис. 6.1 Насос ТРК



2) Из резервуара АЗС необходимо взять пробу на качество топлива. Из имеющегося штатного оборудования оператора АЗС (рис.6.2) выберите необходимые инструменты, принадлежности, приспособления для выполнения данной процедуры и опишите её.
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	Рис. 6.2 Штатное оборудование оператора АЗС


3) В процессе работы ТРК вышел из строя газоотделитель. Спрогнозируйте последствия работы ТРК с неисправным механизмом.

ВАРИАНТ №7
1) В наземный резервуар газовой заправочной станции необходимо принять сжиженное газообразное топливо. Составьте алгоритм действий оператора при приёме топлива АГЗС.
2) АЗС оборудована многотопливной ТРК «НАРА» (рис.7.1). Ежедневно оператор АЗС проводит её техническое обслуживание. Составьте алгоритм проведения ЕТО ТРК, укажите виды работ и их очерёдность.
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	Рис 7.1 Моготопливная ТРК «КАРА»




3) При приёме газообразного топлива в резервуар оператору необходимо убедиться в отсутствии утечек. Предложите способы и порядок действий по обнаружению негерметичных соединений и устранению утечек.
ВАРИАНТ №8
1) АЗС (рис.8.1) имеет оборудование, элементы которого соединены между собой металлическими трубами. При подключении сливной магистрали топливозаправщика к сливному устройству ФСН-80 резервуара возник разряд статического электричества. Спрогнозируйте развитие данной ситуации и составьте алгоритм действий оператора АЗС.
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Рис 8.1 Схема установки технологического оборудования АЗС.

2) При заправке автомобиля в индикаторном устройстве ТРК «Ливенка» (рис 8.2) наблюдается наличие пузырьков воздуха в потоке топлива. Укажите вид неисправности и составьте маршрутно-технологическую карту по её устранению
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Рис 8.2 Топливораздаточная колонка «Ливенка»
3) При выдаче газообразного топлива колонкой КЗСГ-2 показания счетчика колонки превышают показания на пульте управления. Определите характер неисправности, укажите тип неисправного оборудования ТРК и способ устранения неисправности.
ВАРИАНТ №9
1) В подземный резервуар было принято топливо из топливозаправщика.
Составьте последовательность действий оператора АЗС перед началом отпуска нефтепродуктов.
2) При обслуживании многотопливной раздаточной колонки «ШЕЛЬФ» было выявлено, что коаксиальный шланг, соединяющий заправочный пистолет и ТРК , нуждается в замене.
Можно ли произвести замену коаксиального шланга на обычный. Объясните, может ли данная замена привести к каким-либо нежелательным последствиям.
3)
В приямке топливного резервуара (рис 9.1) находится технологическое оборудование ,которое периодически необходимо обслуживать.

Составьте регламент работ по проведению ТО технологического оборудования резервуара.
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Рис. 9.1 Приямок топливного резервуара
ВАРИАНТ №10
1)
АГЗС оборудована резервуаром 10 м.куб. Оператору необходимо принять

сжиженное топливо из заправщика, который имеет цистерну 26 т. Составьте алгоритм работы оборудования в данном случае.

2)
При тарировке заправочной колонки КЗСГ-2 было выявлено несоответствие нормы отпуска газообразного топлива. Объясните причину возникновения этой неисправности и способы её устранения.

3)
АГЗС оборудована топливной колонкой для отпуска газообразного топлива. Ежедневно оператор АГЗС проводит её техническое обслуживание. Составьте алгоритм проведения ЕТО колонки и назначьте регламент работ.
ВАРИАНТ №11
1) На АЗС (рис 11.1) производится приёмка (слив) нефтепродуктов. В принимаемом резервуаре из строя вышло устройство, обозначенное на ри​сунке поз. 14. Спрогнозируйте развитие ситуации.
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	Рис 11.1 Схема установки технологического оборудования АЗС.




2) На рис. 11.2. изображен насос, применяемый для подачи топлива из резервуара АГЗС в ТРК. Укажите тип насоса, тип колонок АГЗС, где применяются данные насосы, и обоснуйте применение этого типа насосов.
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Рис. 11.2 Насос

3) Газовая заправочная станция оборудована резервуаром 10 м.куб. При проведении ремонтных работ на АГЗС возникла необходимость замены насоса. Выберите из предложенного списка насосный агрегат и обоснуйте свой выбор.

Агрегат насосный Corken Z-2000 (5,5КВт., до 250л/мин) Агрегат насосный Corken FD-150 (5,5КВт., до 120л/мин) Агрегат насосный Blackmer LGLD2E (4КВт., до 220л/мин) Агрегат насосный Blackmer LGL 158A (4КВт., до 1 Юл/мин) Агрегат насосный SKC 4.08/4.07 (4 КВт до 75л/мин) (только на слив) Агрегат насосный SKD 4.08/4.07 (4 КВт до 75л/мин)
ВАРИАНТ №12
1)
При проведении ЕТО заправочной колонки УЗСГ-01-1 было

выявлено недостаточное давление в напорной магистрали (<16 МПа). Укажите возможные причины низкого давления и предложите способы устранения данной неисправности.

2) В заправочной колонке УИЖГЭ-20М-03 вышел из строя газоотделитель.
Спрогнозируйте развитие ситуации при заправке автомобиля.
3) При заправке автомобиля сжиженным газом происходит отсечка подачи топлива. Определите характер неисправности, укажите тип неисправного оборудования ТРК и способ устранения неисправности.

ВАРИАНТ №13
1) Используя схему установки УИЖГЭ-20М-03 (рис. 13.1), составьте алгоритм подготовки колонки к началу отпуска топлива.
2) При разгрузке топливозаправщика произошёл пролив жидких нефтепро-

дуктов на площадке приёма. Составьте алгоритм действия оператора АЗС.
3)
Спрогнозируйте развитие ситуации заправки автомобиля сжиженным газом в зимний период времени в случае отказа устройства 16 (рис. 13.1).
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	Рис.13.1 Заправочная установка УИЖГЭ-20М-03


ВАРИАНТ №14
1) Определите тип заправочной станции, схема технологического оборудования которой изображена на рис. 14.1. Составьте алгоритм действий оператора при приёмке топлива.
2) При заправке автомобиля сжиженным газом происходит сброс топлива обратно в резервуар. Определите причины данной неисправности и предложите способ её устранения.
3) Составьте регламент работ сезонного технического обслуживания соединительной и запорной арматуры АГЗС и очерёдность их выполнения.
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	Рис. 14.1 Схема технологического оборудования заправочной станции


ВАРИАНТ №15
1) В процессе эксплуатации центробежного насоса АГЗС произошел значительный износ подшипников вала рабочего колеса (рис 15.1.) Составьте цепочку технологических операций ремонта и обоснуйте выбор необходимого оборудования и приспособлений.
2) Спрогнозируйте работу оборудования АГЗС при аварийном возрастании давления (более 18 МПа) в напорной магистрали между резервуаром и заправочной колонкой. Укажите причины возникновения данной ситуации и составите алгоритм действий оператора АГЗС.

3) Заправочная установка УИЖГЭ-20М-03оборудована газоотделителем, в верхней части которого происходит отбор газообразной фазы топлива и слив ее обратно в резервуар. Из-за неисправности сливной магистрали слив топлива нарушен. Опишите ситуацию, которая может возникнуть при заправке автомобиля сжиженным газом в этом случае.
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	Рис 15.1 Центробежный насос АГЗС


4. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании данных производственной характеристики обучающегося с места прохождения учебной практики и аттестационного листа, с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.
Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных производственной характеристики обучающегося с места прохождения производственной практики и аттестационного листа, с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время практики, их объема, каче​ства выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика

Аттестационный лист
по учебной практике

ФИО обучающегося, № группы, профессия

Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 


Время проведения практики


Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:

	№ п/п
	Виды работ
	Объем времени
	Качество выполнения работ
	Оценка

	1
	Технического обслуживания и регулировка оборудования заправочных станций
	
	
	

	2
	Ремонт оборудования заправочных станций
	
	
	

	3
	Транспортировка нефтепродуктов
	
	
	

	4
	Приём (слив) нефтепродуктов
	
	
	

	5
	Проверка качества топлива
	
	
	

	6
	Организация хранение топлива
	
	
	

	7
	Отпуск и заправка транспортных средств жидким топливом
	
	
	

	8
	Отпуск и заправка транспортных средств газообразным топливом
	
	
	

	9
	Оформление учётно - отчётной до​кументации на заправочной станции
	
	
	


Дата

Подписи руководителя практики, ответственного лица организации 
Аттестационный лист
по производственной практике

ФИО обучающегося, № группы, профессия

Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 


Время проведения практики


	4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся
	во время практики:
	

	№ п/ п
	Виды работ
	Объем времени
	Качество выполнения работ
	Оценка 

	1
	Техническое обслуживание и регулировка оборудования заправочных станций
	
	
	

	2
	Диагностирование приборов и оборудования АЗС
	
	
	

	3
	Разборка обслуживание и сборка узлов ТРК
	
	
	

	4
	Разборка обслуживание и сборка раздаточных кранов
	
	
	

	5
	Обслуживание оборудования резервуаров и запорной арматуры АЗС
	
	
	

	6
	Обслуживание оборудования газовой запра​вочной станции
	
	
	

	7
	Обслуживание и ремонт оборудования ТРК
	
	
	

	8
	Ремонт оборудования заправочных станций
	
	
	

	9
	Транспортировка нефтепродуктов
	
	
	

	10
	Приём (слив) нефтепродуктов
	
	
	

	11
	Проверка качества топлива
	
	
	

	12
	Организация хранение топлива
	
	
	

	13
	Отпуск и заправка транспортных средств жидким топливом
	
	
	

	14
	Отпуск и заправка транспортных средств га​зообразным топливом
	
	
	

	15
	Оформление учётно - отчётной документации на заправочной станции
	
	
	


Дата

Подписи руководителя практики, ответственного лица организации
5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА
(квалификационного)
ПАСПОРТ
I НАЗНАЧЕНИЕ:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ
Вариант№1 Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: инструментом, оборудованием АЗС, справочной литературой, инструкциями.
Время выполнения задания - 1 час
Задание
Проведите ЕТО оборудования АЗС, примите (слейте) из топливозаправщика бензин в резервуар, заправьте транспортное средство бензином АИ-92 в количестве 15 л и оформите учётно-отчётную документацию:

после проведения ЕТО
после приема топлива
для передачи оператором АЗС рабочей смены.
Вариант №2 Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: инструментом, оборудованием АЗС, справочной литературой, инструкциями.
Время выполнения задания - 1 час

Задание
Проведите ЕТО оборудования АЗС, примите (слейте) из топливозаправщика дизельное топливо в резервуар, заполните отчётную документацию, заправьте транспортное средство дизельным топливом в количестве 15 л и оформите учётно-отчётную документацию необходимую для передачи оператором АЗС ра​бочей смены.
Вариант №3 Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: инструментом, оборудованием АГЗС, справочной литературой, инструкциями.
Время выполнения задания - 1 час

Задание
Проведите ЕТО оборудования АГЗС, примите из топливозаправщика сжатое газообразное топливо в резервуар, заполните отчётную документацию, заправьте транспортное средство сжатым газом в количестве 15 л и оформите учётно-отчётную документацию необходимую для передачи оператором АГЗС рабочей смены.
Вариант №4 Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться: инструментом, оборудованием АГЗС, справочной литературой, инструкциями.
Время выполнения задания - 1 час
Задание
Проведите ЕТО оборудования АГЗС, примите из топливозаправщика сжиженное газообразное топливо в резервуар, заполните отчётную документацию, заправьте транспортное средство сжиженным газом в количестве 15 л и оформите учётно-отчётную документацию необходимую для передачи оператором АГЗС рабочей смены.
III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Количество вариантов задания для экзаменующегося - 4
Время выполнения задания - 1 час

Оборудование:
инструмент слесарный
оборудование АЗС и АГЗС

справочная литература

тарировочный мерник

бланки учётно - отчётной документации

метрошток МШТ-3,5
пробоотборник

октаномер СИМ-ЗБП

паста водочувствительная "Владыкина"

Литература для обучающегося:

Основные источники:
1. СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.
2.
Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153- 39.2-080-01

3. МИ 2895-2004 ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика периодической поверки мерниками со специальными шкалами
4. Методические указания временные ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика проверки. Карпов В.А., Резник В.Н.; 2004г. 5. Нефтепродуктообеспечение. Давлетьяров Ф.А., Зоря Е.И.; 2010г. б.Правила устройства вертикальных, цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов. Шаталов А.А., Баранов В.А.; 2006г. 
Дополнительные источники:
1. Основные нормативные документы по эксплуатации автозаправочных станций. Мин.топлива и энергетики РФ

2. Строительные нормы и правила. Госкомитет по делам строительства

3. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
	№ 
	Критерий
	Документ
	Баллы

	Проведение ЕТО оборудования заправочной станции

	1
	Выбор инструмента
	Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учёта нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и заправочных станциях № 06/21-8-446 от 15.08.85г.
	

	2
	Последовательность выполнения операций
	
	

	3
	Правильность выполнения операций
	
	

	3.1.
	Осмотр оборудования приямка топливного резер​вуара с целью обнаружения подтёков топлива.
	
	

	3.2.
	Проверка действия устройства приёма топлива и дыхательного клапана
	
	

	3.3.
	Проверка целостности огневого предохранителя
	
	

	3.4.
	Осмотр и проверка действия запорной арматуры заправочной станции
	
	

	3.5.
	Определение остатков топлива в резервуаре
	
	

	3.6.
	Осмотр топливораздаточной колонки с целью определения отсутствия механических повреждений обшивки колонки и раздаточного крана, целостности лампочек освещения табло, отсутствие механических повреждений и трещин на внешней оболочке рукава и на стекле табло, отсутствие подтекания топлива в гидравлической системе топливораздаточной колонки.
	Руководство по эксплуатации топливоразда-точных колонок «Шельф», «НАРА», УИЖГЭ-20М-03
	

	3.7.
	Проверка состояния заземляющих устройств топливораздаточной колонки. (Заземляющие зажимы должны быть затянуты, на них не должно быть ржавчины. При необходимости очистить их и смазать консистентной смазкой)
	
	

	3.8.
	Проверка работоспособности и подвижности флажка лотков раздаточного крана.
	
	

	3.9.
	Проверка целостности и сохранности пломб топливораздаточной колонки
	
	

	3.10.
	Натяжение ремня  топливораздаточной колонки между шкивами электродвигателя и насоса
	
	

	3.11.
	Проверка целостности корпусов электрооборудования и оболочек электрических кабелей топливораздаточной колонки

	
	

	3.12.
	Проверка наличия всех крепёжных элементов топливораздаточной колонки (при необходимости подтянуть)
	
	

	3.13.
	Проверка производительности колонки
	
	

	3.14.
	Проверка работоспособности дистанционного пульта управления заправочной станции
	Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учёта нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и заправочных станциях № 06/21-8-446 от 15.08.85г.
	

	3.15.
	Оформление отчётной документации на проведение ЕТО оборудования заправочной станции
	
	

	4
	Готовность оборудования заправочной станции к приёму и отпуску топлива:
	
	


	Приём топлива в резервуар заправочной станции

	5
	Установка и заземление топливозаправщика на площадку приёма топлива
	Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учёта нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и заправочных станциях № 06/21-8-446 от 15.08.85г.
	

	6
	Подключение топливозаправщика к сливной маги​страли топливного резервуара
	
	

	7
	Слив топлива при помощи запорной арматуры топливозаправщика и приёмного устройства резервуара
	
	

	8
	Перекрытие запорной арматуры и отключение топливозаправщика от сливной магистрали по окончании приёма топлива
	
	

	9
	Оформление отчётной документации на приём топлива
	
	

	
	Результат приёма топлива в резервуар заправочной станции
	
	

	10
	Топливо принято в резервуарный парк заправочной станции в соответствии с нормативными документами и готово к отпуску
	Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учёта нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и заправочных станциях № 06/21-8-446 от 15.08.85г.
	

	11
	Журнал приёма топлива оформлен в соответствии с инструкцией о порядке поступления, хранения, отпуска и учёта нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и заправочных станциях № 06/21-8-446 от 15.08.85г.
	
	

	
	Заправка транспортного средства топливом
	
	

	12
	Установка транспортного средства на площадку отпуска топлива в непосредственной близости от ТРК с требуемым топливом
	Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учёта нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и заправочных станциях № 06/21-8-446 от 15.08.85г.
	

	13
	Установка раздаточного топливного крана в приёмное устройство автомобиля
	
	

	14
	Установка на пульте управления нормы отпуска топлива и включение заправочной колонки
	
	

	15
	Отключение колонки
	
	

	
	Оформление учётно-отчётрой документации при передаче смены
	
	

	16
	Определение количества топлива в резервуарах
	Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учёта нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и заправочных станциях № 06/21-8-446 от 15.08.85г.
	

	17
	Выбор комплектов отчётной документации
	
	

	18
	Заполнение отчётной документации
	
	


	Освоенные ПК
	Показатель оценки результата
	Оценка

	ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях.
	Заправка транспортных средств различными видами топлива.

Выбор заправочного оборудования, инвентаря, приспособлений.

Подготовка транспортного средства и заправочного оборудования к заправке
	

	ПК 3.2 Проводить техниче-

ский осмотр и ремонт обору-
дования заправочных станций.
	Контроль качества нефтепродуктов с помощью измерительных приборов.
Приём нефтепродуктов на АЗС.
Выбор вида технического обслуживания и ремонта
оборудования заправочных станций.
Проведение ТО и ремонт оборудования заправочных
станций.
	

	ПК 3.3 Вести и оформлять

учётно-отчётную и планирую-
щую документацию.
	Выбор комплекта учетно-отчетной документации по приёму,
хранению и отпуску топлива на заправочной станции.
Оформление отчетной и планирующей документации в
соответствии с утверждёнными инструкциями.
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