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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части освоения квалификации Техник и основных видов профессиональной деятельности:
4.3.1.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
4.3.2.Организация деятельности коллектива исполнителей.
4.3.3.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
Рабочая программа учебной и производственной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании по программам профессиональной подготовки по профессии 15594 Оператор заправочных станций (2-5 разряд), 18511 Слесарь по ремонту автомобилей (1-6 разряд); по дополнительным профессиональным образовательным программам «Подготовка водителей автомобилей, работающих на сжатом природном газе», повышение квалификации специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ, подготовка и переподготовка специалистов безопасности дорожного движения.
1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: учебная и производственная практика является частью профессиональных модулей:
ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
ПМ.02.Организация деятельности коллектива исполнителей.
ПМ.03.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. (Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»)
ПМ.04.* Диагностирование, обслуживание и устранение неисправностей электронных систем управления автомобилем и систем управляемых электроникой
ПМ.05.* Техники бесконфликтного обслуживания клиента.
ПМ.06.* Прикладная модернизация технологического оборудования для обслуживания и ремонта автомобильного транспорта.
ПМ.07.* Проектирование (реконструкция) производственных участков автотранспортных и авторемонтных предприятий
1.3. Цели и задачи практики:
	Цель: комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии)
Задачами производственной практики являются:
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных организационно-правовых форм.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной и производственной практик: 
Всего – 936 часов, в том числе: 
	Модуль
	Учебная практика
	Производственная практика
	Преддипломная практика

	ПМ 01
	36
	324 часов
	

	ПМ 02
	36 часов
	
	

	ПМ 03
	72 часа
	72 часа
	

	ПМ 04
	108 часов
	72 часа
	

	ПМ 05
	18 часов
	
	

	ПМ 06
	54 часа
	72 часа
	

	ПМ 07
	
	72 часа
	

	Итого
	288
	648
	144

	Всего
	936
	



1.5.Требования к результатам освоения учебной и производственной практики
В результате прохождения учебной и производственной практики в рамках каждого профессионального модуля обучающийся должен приобрести практический опыт работы:
по ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта:
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;
по ПМ.02.Организация деятельности коллектива исполнителей:
- планирования и организации работ производственного поста, участка;
- проверки качества выполняемых работ;
- оценки экономической эффективности производственной деятельности;
- обеспечения безопасности труда на производственном участке;
по ПМ.03.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»):
- проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами;
- выполнение ремонта деталей автомобиля;
- снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля;
- использование диагностических приборов технического оборудования;
- выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей;

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен уметь:
	Вид профессиональной деятельности
	Требования к умениям

	Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
	- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта;
- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке.


	Организация деятельности коллектива исполнителей
	- планировать работу участка по установленным срокам;
- осуществлять руководство работой производственного участка;
- своевременно подготавливать производство;
- обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
- контролировать соблюдение технологических процессов;
- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
- проверять качество выполненных работ;
- осуществлять производственный инструктаж рабочих;
- анализировать результаты деятельности производственного участка;
- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;
- организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели производственной деятельности.

	Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

	- выполнять метрологическую поверку средств измерений,
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ,
- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля,
- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту,
- определять способы и средства ремонта,
- применять диагностические приборы и оборудование,
- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование,
- оформлять учетную документацию



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной и производственной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) 
4.3.1.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 
4.3.2.Организация деятельности коллектива исполнителей, 
4.3.3.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 
необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих компетенций по избранной специальности.
	Код ПК
	Наименование результата обучения

	ПК 1.1
	Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

	ПК 1.2
	Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств

	ПК 1.3
	Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей

	ПК 2.1. 
	Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.

	ПК 2.2.
	Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.

	ПК 2.3. 
	Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

	ПК 1.1.*
	Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы

	ПК 1.2.*
	Выполнять работы по различным видам технического обслуживания

	ПК 1.3.*
	Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности

	ПК 1.4.*
	Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию

	ПК 4.1.
	Диагностировать электронные системы автомобиля и системы, управляемые электроникой.

	ПК 4.2.
	Обрабатывать результаты диагностирования электронных систем автомобиля и систем, управляемых электроникой.

	ПК 5.1.
	Использовать различные способы разрешения конфликтных ситуаций.

	ПК 5.2.
	Использовать эффективные технологии общения

	ПК 5.3.
	Использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач.

	ПК 6.1.
	Разрабатывать процесс модернизации технологического оборудования.

	ПК 6.2.
	Организовывать и проводить работы по модернизации оборудования для технического обслуживания и текущего ремонта.

	ПК 7.1.
	Производить расчет технической эффективности проекта.

	ПК 7.2.
	Производить расчет экономической эффективности проекта.

	ОК 1.
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

	ОК 2.
	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

	ОК 3.
	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

	ОК 4.
	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

	ОК 5.
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

	ОК 6.
	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

	ОК 7.
	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий

	ОК 8.
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

	ОК 9.
	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности



*-- в соответствии с ФГОС профессии 23.01.03 Автомеханик















3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1.1.Тематический план учебной и производственной практики 
	Код ПК
	Наименование ПК
	Наименование тем, разделов учебной/производственной практики
	Виды работ, обеспечивающих формирование ПК
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Тематический план производственной практики по ПМ.01

	ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
	Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
	Раздел 1
Технология разборки-сборки агрегатов автомобилей
	Разборка-сборка агрегатов автомобилей. Организация и осуществление технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей
	198
	2,3

	
	
	Раздел 2
Организация и осуществление технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей
	
	162
	2,3

	
	
	
	ВСЕГО
	360
	

	Тематический план учебной практики по ПМ.02. Организация деятельности коллектива исполнителей

	
	
	Инструктаж по организации практики, по технике безопасности и противопожарной защите на объекте практики
	
	2
	2,3

	2.1
	Планировать и организовывать работы по тех.обслуживанию и ремонту автотранспорта
	Тема 1 Техническая и управленческая документация 
	1.Составление паспорта рабочего места с учетом нормативной документации.
2.Изучение должностных обязанностей техника по ТО и ремонту автомобилей (мастера).
3.Составление табеля учета рабочего времени.
4.Разработка технологических карт по виду выполняемых работ.
	8
	2,3

	
	
	Тема 2 Система организации деятельности коллектива исполнителей.

	1.Построение организационной структуры управления производственным подразделением 
2.Анализ стиля руководства и методов управления мастера.
3.Выявление проблем и принятие управленческих решений по их устранению.
4.Изучение методов мотивации работников, принятых в производственном подразделении.
	10
	2,3

	2.2
	Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
	Тема 3 Оценка системы менеджмента качества.
	1.Изучение и оценка системы менеджмента качества выполняемых работ по ТО и ремонту автомобилей. 2.Разработка мероприятий по улучшению качество услуг по ТО и ремонту автомобилей.
	8
	2,3

	2.3
	Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта
	Тема 4. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда на рабочих местах
	1.Изучение инструкций по технике безопасности на рабочем месте 
2.Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда на рабочих местах и в производственном подразделении. 
	6
	2,3

	
	
	Оформление отчёта по практике
	2
	
	

	
	
	
	ВСЕГО
	36
	

	Учебная практика по ПМ 03.
Выполнение работ по профессии "Слесарь по ремонту автомобилей"

	ПК 1.1
ПК 1.1*
ПК 1.2*
ПК 1.3*

	Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.*
Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.*
Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.*
	Выполнение работ по профессии "Слесарь по ремонту автомобилей"
	Осуществление операций по определению неисправностей автомобиля.
	72
	2,3

	Производственная практика по ПМ 03.
Выполнение работ по профессии "Слесарь по ремонту автомобилей"

	ПК 1.1
ПК 1.1*
ПК 1.2*
ПК 1.3*

	Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.*
Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.*
Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.*
	Выполнение работ по профессии "Слесарь по ремонту автомобилей"
	Осуществление операций технического обслуживания автомобилей
	72
	2,3

	Учебная практика по ПМ 04.
Диагностирование, обслуживание и устранение неисправностей электронных систем управления автомобилем и систем управляемых электроникой

	ПК 4.1.
	Диагностировать электронные системы автомобиля и системы, управляемые электроникой.
	Диагностирование, обслуживание и устранение неисправностей электронных систем управления автомобилем и систем управляемых электроникой
	Осуществление операций по диагностированию, обслуживанию электронных систем автомобиля управляемых компьютером, определению и устранению их неисправностей.
	108
	2,3

	ПК 4.2.
	Обрабатывать результаты диагностирования электронных систем автомобиля и систем, управляемых электроникой.
	
	
	
	

	Производственная практика по ПМ 04.
Диагностирование, обслуживание и устранение неисправностей электронных систем управления автомобилем и систем управляемых электроникой

	ПК 4.1.
	Диагностировать электронные системы автомобиля и системы, управляемые электроникой.
	Диагностирование, обслуживание и устранение неисправностей электронных систем управления автомобилем и систем управляемых электроникой
	Осуществление операций по диагностированию, обслуживанию электронных систем автомобиля управляемых компьютером, определению и устранению их неисправностей.
	72
	

	ПК 4.2.
	Обрабатывать результаты диагностирования электронных систем автомобиля и систем, управляемых электроникой.
	
	
	
	

	Учебная практика по ПМ 05 Техники бесконфликтного обслуживания клиента

	ПК 5.1. 
	Использовать различные способы разрешения конфликтных ситуаций.
	Тема 1 Технология бесконфликтного общения 
	1.анализ конфликтных ситуации и применение конструктивных способов разрешения конфликтов 
2. осуществление основных приемов  разрешения конфликтов между руководителем и подчиненным.
	4
	

	ПК 5.2. 
	Использовать эффективные технологии общения
	Тема 2 Методы предупреждения конфликтов в организациях 
	1.применение приёмов эффективного слушания в межличностном общении
2. анализ и преодоление возникающих в общении коммуникативных барьеров
3. выполнение правил корпоративного поведения в команде
	4
	

	ПК 5.3. 
	Использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач.
	Тема 3. Разрешение конфликтов в организациях
	1. выработка эффективных навыков предотвращения конфликтных ситуаций;
2. избегание конфликтов и способность улучшать взаимоотношения с коллегами по работе.
	6
	

	
	
	Сдача готовых заданий
	2
	
	

	
	
	
	ВСЕГО
	18
	

	Учебная практика по ПМ 06 
Прикладная модернизация технологического оборудования для обслуживания и ремонта автомобильного транспорта

	ПК 6.1.
	Разрабатывать процесс модернизации технологического оборудования.
	Прикладная модернизация технологического оборудования для обслуживания и ремонта автомобильного транспорта
	Осуществление операций по модернизации, изготовлению деталей и узлов приспособлений и  оборудования для обслуживания и ремонта автомобильного транспорта
	54
	

	ПК 6.2.
	Организовывать и проводить работы по модернизации оборудования для технического обслуживания и текущего ремонта.
	
	
	
	

	Производственная практика по ПМ 06 
Прикладная модернизация технологического оборудования для обслуживания и ремонта автомобильного транспорта

	ПК 6.1.
	Разрабатывать процесс модернизации технологического оборудования.
	Прикладная модернизация технологического оборудования для обслуживания и ремонта автомобильного транспорта
	Осуществление операций  по модернизации, изготовлению деталей и узлов приспособлений и  оборудования для обслуживания и ремонта автомобильного транспорта
	72
	

	ПК 6.2.
	Организовывать и проводить работы по модернизации оборудования для технического обслуживания и текущего ремонта.
	
	
	
	

	Производственная практика по ПМ 07 
Проектирование (реконструкция) производственных участков автотранспортных и авторемонтных предприятий

	ПК 7.1.
	Производить расчет технической эффективности проекта.
	Проектирование (реконструкция) производственных участков автотранспортных и авторемонтных предприятий
	Подбор информации и осуществление  технологического и проектного расчета основных цехов и участков авторемонтного и автотранспортного предприятий
	72
	

	ПК 7.2.
	Производить расчет экономической эффективности проекта.
	
	
	
	

	Преддипломная практика

	
	
	
	Изучение организации производства работ на производственных участках автотранспортного предприятия. Определение мер по  реконструкции и  модернизации существующих производственных участков и проектированию новых в дипломном проекте.
	144
	


3.2.1. Содержание учебной и производственной практики 
	Наименование тем учебной практики
	Содержание учебных занятий
	Объем часов

	1
	2
	3

	Производственная практика по ПМ.01

	Раздел 1
Технология разборки-сборки агрегатов автомобилей
	198

	Тема 1.1
Разборка-сборка двигателя автомобиля
	1. Снятие-установка навесного оборудования
2. Снятие-установка головок блока цилиндров
3. Снятие-установка передней крышки распределительных шестерен
4. Снятие-установка осей коромысел, клапанов
5. Снятие-установка распредвала
6. Снятие-установка коленвала
7. Снятие-установка шатунов и поршней
8. Снятие-установка гильз цилиндров	
9. Снятие-установка масляного насоса
10. Снятие-установка фильтров
11. Снятие установка деталей системы питания
12. Снятие-установка зубчатых колес привода ГРМ
	30

	Тема 1.2
Разборка-сборка сцепления
	1. Снятие-установка кожуха сцепления
2. Снятие-установка лапок сцепления
3. Снятие-установка пружин сцепления
4. Снятие-установка нажимного диска сцепления
5. Снятие-установка ведомого диска сцепления
6. Регулировка сцепления (положение лапок, свободный ход, рабочий ход)
	6

	Тема 1.3
Разборка-сборка коробки перемены передач и раздаточной коробки
	1. Снятие-установка верхней крышки КПП с механизмом переключения
2. Снятие-установка привода РК
3. Снятие-установка первичного и вторичного валов КПП и РК
4. Снятие-установка промежуточного вала
5. Снятие-установка привода переднего ведущего моста в РК
6. Снятие-установка шестерен, синхронизаторов и муфт включения на валах
7. Снятие-установка межосевого дифференциала в РК
8. Снятие-установка подшипников
	12

	Тема 1.4
Снятие и установка, разборка-сборка карданной передачи и шарниров равных угловых скоростей
	1. Разъединение-соединение шлицевого узла
2. Снятие-установка крестовин карданного шарнира и обойм ШРУС
3. Снятие-установка игольчатых подшипников карданного шарнира
4. Смазывание соединений
	6

	Тема 1.5
Разборка-сборка главной передачи
	1. Снятие-установка главной передачи в сборе
2. Снятие-установка ведущей шестерни
3. Снятие-установка подшипников
4. Снятие-установка ведомой шестерни
5. Снятие-установка сателлитов дифференциала
6. Снятие-установка шестерен полуосей
7. Снятие установка блокировок дифференциала
	12

	Тема 1.6
Снятие и установка, разборка-сборка ступиц и колес
	1. Снятие-установка ступиц и ступичных подшипников
2. Снятие-установка шин на колесах
3. Снятие-установка колес в сборе с шинами
	12

	Тема 1.7
Снятие и установка, разборка-сборка деталей подвесок
	1. Снятие-установка рессор и пружин
2. Снятие-установка амортизаторов
3. Снятие-установка балансирных осей подвесок
4. Снятие-установка реактивных штанг балансирных подвесок
5. Снятие-установка баллонов пневматических подвесок
	18

	Тема 1.8
Снятие и установка, разборка-сборка поворотных кулаков переднего ведущего моста
	1. Снятие-установка шарниров равных угловых скоростей
2. Снятие-установка корпуса поворотного кулака
3. Снятие-установка шкворневых подшипников
4. Снятие-установка уплотнений поворотных кулаков
	12

	Тема 1.9
Снятие и установка, разборка-сборка поворотных цапф передней управляемой оси
	1. Снятие-установка шкворней и втулок
2. Снятие-установка рулевых рычагов
	6

	Тема 1.10
Снятие и установка, разборка-сборка агрегатов и деталей рулевого управления
	1. Снятие-установка рулевой колонки
2. Снятие-установка рулевого механизма
3. Снятие-установка гидроусилителя рулевого управления
4. Снятие-установка рулевых тяг и наконечников
5. Снятие-установка шаровых шарниров
	12

	Тема 1.11
Снятие и установка, разборка-сборка приборов тормозной системы
	1. Снятие-установка главных тормозных цилиндров и их разборка-сборка
2. Снятие-установка рабочих тормозных цилиндров и их разборка-сборка
3. Снятие-установка приборов пневматической тормозной системы
4. Снятие-установка магистралей тормозной системы
5. Снятие-установка ресиверов пневматической тормозной системы
6. Снятие-установка тормозных дисков, барабанов и колодок
	18

	Тема 1.12
Снятие и установка, разборка-сборка агрегатов и приборов электрооборудования
	1. Снятие-установка аккумуляторной батареи
2. Снятие-установка стартера
3. Снятие-установка генератора
4. Снятие-установка датчика-распределителя
5. Снятие-установка высоковольтных проводов
6. Снятие-установка свечей зажигания
7. Снятие-установка датчиков, реле, блоков управления
8. Снятие-установка контрольно-измерительных приборов
9. Снятие-установка жгутов электропроводки
	12

	Тема 1.13
Снятие и установка, разборка-сборка агрегатов и приборов систем питания двигателя топливом
	1. Снятие-установка ТНВД
2. Снятие-установка карбюратора
3. Снятие-установка форсунок
4. Снятие-установка бензонасоса
5. Снятие-установка топливной рампы
6. Снятие-установка топливного бака
7. Снятие-установка топливных магистралей
8. Снятие-установка топливных фильтров
	18

	Тема 1.14
Снятие и установка, разборка-сборка оборудования кабин, кузовов и грузовых платформ
	1. Снятие-установка дверей
2. Снятие-установка замков дверей
3. Снятие-установка сидений
4. Снятие-установка зеркал, стеклоочистителей, приборов, органов управления
5. Снятие-установка запоров грузовой платформы
6. Снятие-установка бортов грузовой платформы
7. Снятие-установка грузовой платформы
	18

	Тема 1.15
Снятие и установка, разборка-сборка дополнительного оборудования
	1. Снятие-установка седельно-сцепного устройства
2. Снятие-установка тягово-сцепного устройства
3. Снятие-установка лебедки
4. Снятие-установка привода различных установок
	6

	Раздел 2
Организация и осуществление технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей
	162

	Тема 2.1
Организация и осуществление производства ежедневного обслуживания
	1. Изучение правил безопасности при проведении работ.
2. Осмотр автомобиля (прицепа, полуприцепа), выявление наружных повреждений и проверка его комплектности.
3. Проверка работоспособности органов управления, контрольных и световых приборов. Приборов сигнализации.
4. Осмотр состояния рулевого управления.
5. Проверка герметичности гидроусилителя рулевого управления, привода тормозов и механизма выключения сцепления, систем питания, смазки и охлаждения, гидросистемы механизма подъема платформы автомобиля-самосвала; проверка состояния и натяжения приводных ремней.
6. Проверка работы агрегатов, узлов, систем, спидометра, таксометра и других контрольно-измерительных приборов автомобиля на ходу. Проверка на слух работы фильтра центробежной очистки масла.
7. Уборка кабины (кузова) и платформы.
8. Мойка и сушка автомобиля (прицепа, полуприцепа), санитарная обработка.
9. Очистка зеркал заднего вида, фар, подфарников, указателей поворотов, задних фонарей и стоп-сигналов, стекол кабины, а также номерных знаков.
10. Проверка уровня масла в картерах двигателя и гидромеханической коробки передач.
11. Проверка уровня масла в топливном насосе высокого давления (ТНВД) и регуляторе частоты вращения коленчатого вала двигателя.
12. Проверка уровня жидкости в гидроприводе тормозов и механизме выключения сцепления, в системе охлаждения.
13. Заправка водой бачки омывателей ветрового стекла и фар.
	6

	Тема 2.2
Организация и осуществление производства работ на постах ТО-1
	1. Изучение правил безопасности при проведении работ.
2. Контрольно-диагностические, крепежные и регулировочные работы
3. Осуществление операций по техническому обслуживанию двигателя
4. Осуществление операций по техническому обслуживанию трансмиссии 
5. Осуществление операций по техническому обслуживанию ведущих мостов
6. Осуществление операций по техническому обслуживанию несущей системы, подвески и колес, передней управляемой оси
7. Осуществление операций по техническому обслуживанию кабин, кузовов и грузовых платформ
8. Осуществление операций по техническому обслуживанию рулевого управления
9. Осуществление операций по техническому обслуживанию тормозной системы
10. Осуществление операций по техническому обслуживанию газобаллонной системы питания
11. Осуществление операций по техническому обслуживанию системы питания бензинового двигателя
12. Осуществление операций по техническому обслуживанию системы питания дизельного двигателя
13. Осуществление операций по техническому обслуживанию электрооборудования и приборов контроля
14. Смазочные и очистительные работы
15. Осуществление дополнительных работ по автомобилям-самосвалам и тягачам
16. Осуществление специфических работ по автобусам и легковым автомобилям
	12

	Тема 2.3
Организация и осуществление производства работ на постах ТО-2
	1. Изучение правил безопасности при проведении работ.
2. Контрольно-диагностические, крепежные и регулировочные работы
3. Осуществление операций по техническому обслуживанию двигателя
4. Осуществление операций по техническому обслуживанию трансмиссии 
5. Осуществление операций по техническому обслуживанию ведущих мостов
6. Осуществление операций по техническому обслуживанию несущей системы, подвески и колес, передней управляемой оси
7. Осуществление операций по техническому обслуживанию кабин, кузовов и грузовых платформ
8. Осуществление операций по техническому обслуживанию рулевого управления
9. Осуществление операций по техническому обслуживанию тормозной системы
10. Осуществление операций по техническому обслуживанию газобаллонной системы питания
11. Осуществление операций по техническому обслуживанию системы питания бензинового двигателя
12. Осуществление операций по техническому обслуживанию системы питания дизельного двигателя
13. Осуществление операций по техническому обслуживанию электрооборудования и приборов контроля
14. Смазочные и очистительные работы
15. Осуществление дополнительных работ по автомобилям-самосвалам и тягачам
16. Осуществление специфических работ по автобусам и легковым автомобилям
	18

	Тема 2.4
Организация и осуществление производства сезонного обслуживания
	1. Промывка системы охлаждения двигателя.
2. Проверка состояния и действия кранов системы охлаждения и сливных устройств в системах питания и тормозов.
3. Снятие аккумуляторной батареи для подзарядки и корректирования плотности электролита.
4. Промывка топливного бака и продувка топливопроводов (осенью).
5. Промывка радиатора отопителя кабины (кузова) и пускового подогревателя.
6. Снятие форсунок (карбюратора) и топливного насоса, промывка и проверка состояния и работы на стенде (осенью).
7. Снятие топливного насоса высокого давления, промывка и проверка состояния и работы на стенде (осенью).
8. Снятие датчика-распределителя, очистка, проверка состояния и регулировка на стенде.
9. Снятие генератора и стартера, очистка, продувка сжатым воздухом внутренней полости; разборка, замена изношенных деталей и смазка подшипников.
10. Замена смазки гибкого вала механического привода спидометра и цилиндрических шестерен электрического спидометра.  Проверка правильности опломбирования спидометра и его привода.
11. Проверка исправности датчика включения муфты вентилятора системы охлаждения и датчиков аварийных сигнализаторов температуры жидкости в системе охлаждения и давления масла в системе смазки.
12. Проверка плотности закрытия и полноты открывания шторок радиатора.
13. Произведение сезонной замены масел в соответствии с химмотологической картой.
14. Проверка состояния уплотнений дверей и окон, установка утеплительных чехлов.
Специфические работы по автомобилям, работающим на сжиженном газе
15. Слив газа из баллонов, дегазирование баллонов инертным газом.
16. Проверка давления срабатывания предохранительного клапана газового баллона.
17. Продувка газопроводов сжатым воздухом.
18. Проверка работы ограничителя максимальной частоты вращения коленчатого вала.
19. Проведение контрольной проверки манометра с регистрацией результатов в журнале контрольных проверок.
20. Продувка топливопроводов сжатым воздухом.
21. Снятие с автомобиля газового редуктора, смесителя газа, испарителя, магистрального вентиля и магистрального газового фильтра; разборка, промывка, сборка и регулировка на стенде; устранение неисправностей и проверка герметичности; снятие крышки вентилей расходных, наполнительного и контроля максимального наполнения, проверка состояния деталей.
Специфические работы по автомобилям, работающим на сжатом газе
22. Удаление газа из баллонов и дегазирование баллонов инертным газом.
23. Продувка газопроводов сжатым воздухом.
24. Проверка давления срабатывания предохранительного клапана редуктора высокого давления.
25. Проведение контрольной проверки манометров высокого давления с регистрацией результатов в журнале контрольных проверок.
26. Проверка работы ограничителя максимальной частоты вращения коленчатого вала.
27. Проверка работы топливного насоса.
28. Продувка топливопроводов сжатым воздухом.
29. Снятие редуктора высокого давления, разборка, устранение неисправностей.
После сборки регулировка и проверка герметичности.
Снятие редуктора низкого давления, разборка, устранение неисправностей.
После сборки регулировка давления газа в первой и во второй ступенях; проверка герметичности;
снятие крышки наполнительного и расходных вентилей (не вывертывая корпусов из газового баллона); проверка состояния деталей;
снятие электромагнитных запорных клапанов, очистка и проверка работоспособности; после сборки проверка герметичности;
проверка фильтрующих элементов магистрального газового фильтра, бензинового клапана-фильтра, фильтра редуктора высокого и низкого давления;
снятие карбюратора-смесителя и переходника смесителя, а также топливного насоса; промывка, проверка состояния и работы на стенде;
проверка состояния и крепления топливного бака;
слив отстоя и промывка топливного бака;
проверка манометров высокого и низкого давления, пломбировка и постановка клейма со сроком следующей проверки.
	6

	Тема 2.5
Организация и осуществление производства работ в участке по ремонту двигателей
	1. Изучение правил безопасности при проведении работ
2. Разборка двигателей
3. Дефектовка деталей двигателей
4. Комплектование деталей двигателей
5. Сборка двигателей
	12

	Тема 2.6
Организация и осуществление производства работ в участке по ремонту агрегатов
	1. Изучение правил безопасности при проведении работ
2. Разборка агрегатов
3. Дефектовка деталей агрегатов
4. Комплектование деталей агрегатов
5. Сборка агрегатов
	12

	Тема 2.7
Организация и осуществление производства работ в участке по ремонту и обслуживанию аккумуляторов
	1. Изучение правил безопасности при проведении работ
2. Диагностирование аккумуляторов
3. Дефектовка аккумуляторов
4. Ремонт аккумуляторов
5. Подключение аккумуляторов к зарядному устройству
	12

	Тема 2.8
Организация и осуществление производства работ в участке по ремонту и обслуживанию топливной аппаратуры
	1. Изучение правил безопасности при проведении работ
2. Разборка приборов аппаратуры
3. Дефектовка деталей приборов аппаратуры
4. Комплектование деталей приборов аппаратуры
5. Сборка приборов аппаратуры
	12

	Тема 2.9
Организация и осуществление производства работ в участке по ремонту и обслуживанию приборов и агрегатов электрооборудования
	1. Изучение правил безопасности при проведении работ
2. Разборка приборов и агрегатов
3. Дефектовка деталей приборов и агрегатов
4. Комплектование деталей приборов и агрегатов
5. Сборка агрегатов
	12

	Тема 2.10
Организация и осуществление производства работ в участке по ремонту и обслуживанию колес и шин
	1. Изучение правил безопасности при проведении работ
2. Демонтаж шин с колеса
3. Дефектовка шин и колес
4. Ремонт шин и колес
5. Монтаж шин на колеса
	12

	Тема 2.11
Организация и осуществление производства работ в кузнечном участке
	1. Изучение правил безопасности при проведении работ
2. Изучение технологии производства работ в участке
3. Изучение организации производства работ в участке
4. Изучение средств труда в участке
	12

	Тема 2.12
Организация и осуществление производства работ в сварочном участке
	1. Изучение правил безопасности при проведении работ
2. Изучение технологии производства работ в участке
3. Изучение организации производства работ в участке
4. Изучение средств труда в участке
	12

	Тема 2.13
Организация и осуществление производства работ в окрасочном участке
	1. Изучение правил безопасности при проведении работ
2. Изучение технологии производства работ в участке
3. Изучение организации производства работ в участке
4. Изучение средств труда в участке
	12

	Тема 2.14
Организация и осуществление производства работ в слесарно-механическом участке
	1. Изучение правил безопасности при проведении работ
2. Изучение технологии производства работ в участке
3. Осуществление операций по восстановлению деталей слесарным инструментом
3. Изучение организации производства работ в участке
4. Изучение средств труда в участке
	12

	
	ВСЕГО
	360

	Содержание учебной практики ПМ.02. Организация деятельности коллектива исполнителей

	Тема 1  Техническая и управленческая документация 
	Рассмотреть для конкретного предприятия:
Анализ управленческой документации, должностных обязанностей техника по ТО и ремонту автомобилей (мастера). Разработка и оформление технической и управленческой документации
	8

	Тема 2 Система организации деятельности коллектива исполнителей.
	Анализ организации деятельности коллектива исполнителей. Принятие управленческих решений.
	10

	Тема 3 Оценка системы менеджмента качества.
	Стандартизация и сертификация работ по ТО и ремонту автомобилей. Методы контроля и оценки качества работ. Показатели качества работ. Мероприятия по улучшению качества работ.
	8

	Тема 4. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда на рабочих местах
	Инструкции по технике безопасности на рабочем месте и в производственном подразделении. 
Анализ управленческой документации, должностных обязанностей техника по ТО и ремонту автомобилей (мастера). Разработка и оформление технической и управленческой документации
	6

	Оформление отчёта по практике
	
	2

	
	ВСЕГО
	36

	Учебная практика по ПМ.03

	Тема 1.1
Определение неисправностей двигателя
	1. Требования безопасности к проведению работ.
2. Разборка-сборка двигателя.
3. Определение структурных параметров цилиндропоршневой группы.
4. Определение структурных параметров коленчатого вала двигателя.
5. Определение структурных параметров газораспределительного механизма.
6. Определение технического состояния карбюраторов.
7. Определение параметров технического состояния воздушных и топливных фильтров и бензонасоса.
8. Определение параметров технического состояния системы охлаждения двигателя.
9. Определение параметров технического состояния системы смазки двигателя.
10. Определение параметров технического состояния системы питания дизельных двигателей.
11. Определение параметров приборов системы зажигания двигателей.
	10

	Тема 1.2
Определение неисправностей сцепления
	1. Разборка-сборка сцепления.
2. Определение величины структурных параметров сцепления.
	4

	Тема 1.3
Определение неисправностей коробки перемены передач
	1. Разборка-сборка коробки передач
2. Определение параметров технического состояния коробки передач.
	8

	Тема 1.4
Определение неисправностей карданной передачи
	1. Разборка-сборка карданной передачи.
2. Определение параметров технического состояния карданной передачи.
	4

	Тема 1.5
Определение неисправностей раздаточной коробки
	1. Разборка-сборка раздаточной коробки.
2. Определение параметров технического состояния раздаточной коробки..
	6

	Тема 1.6
Определение неисправностей главной передачи
	1. Разборка-сборка главной передачи.
2. Определение параметров технического состояния главной передачи.
3. Регулировка главной передачи.
	6

	Тема 1.7
Определение неисправностей ведущих мостов
	1. Разборка-сборка ведущего моста.
2. Определение параметров технического состояния ведущего моста.
	10

	Тема 1.8
Определение неисправностей несущей системы, подвески и передней управляемой оси
	1. Разборка-сборка составных частей ходовой части, несущей системы, подвески и передней управляемой оси.
2. Определение параметров технического состояния ходовой части, несущей системы, подвески и передней управляемой оси.
	10

	Тема 1.9
Определение неисправностей кабин, кузовов и грузовых платформ
	1. Определение параметров технического состояния составных частей кабин, кузовов и грузовых платформ.

	6

	Тема 1.10
Определение неисправностей систем управления
	1. Частичная разборка-сборка составных частей рулевого управления и тормозной системы.
2. Определение параметров технического состояния рулевого управления и тормозной системы.
	8

	Тема 1.11
Устранение неисправностей двигателя
	1. Требования безопасности к проведению работ.
2. Ремонт с заменой деталей цилиндропоршневой группы.
3. Ремонт с заменой деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя.
4. Ремонт с заменой деталей газораспределительного механизма.
5. Ремонт карбюраторов.
6. Ремонт бензонасосов.
7 Ремонт с заменой деталей системы охлаждения двигателя.
8. Ремонт с заменой деталей системы смазки двигателя.
9. Ремонт с заменой деталей системы питания дизельных двигателей.
10. Ремонт с заменой деталей приборов системы зажигания двигателей.
11. Разборка-сборка двигателя.
	6

	Тема 1.12
Устранение неисправностей сцепления
	1. Ремонт с заменой деталей сцепления. 
2. Ремонт ведомого диска. 
3. Ремонт муфты выжимного подшипника. 
4. Ремонт ведущих дисков. Ремонт привода сцепления.
5. Регулировка свободного хода выжимной муфты сцепления
6. Разборка-сборка сцепления.
	2

	Тема 1.13
Устранение неисправностей коробки перемены передач
	1. Ремонт с заменой деталей коробки передач. 
2. Ремонт валов. 
3. Ремонт шестерен. 
4. Ремонт шлицевых соединений.
5. Разборка-сборка коробки передач.
	2

	Тема 1.14
Устранение неисправностей карданной передачи
	1. Ремонт карданной передачи.
2. Замена крестовины карданного шарнира с подшипниками и сальниками.
3. Восстановление шлицев карданного вала.
4. Ремонт промежуточных опор карданной передачи.
5. Разборка-сборка карданной передачи.
	2

	Тема 1.15
Устранение неисправностей раздаточной коробки
	1. Ремонт с заменой деталей раздаточной коробки.
2. Ремонт валов. 
3. Ремонт шестерен. 
4. Ремонт шлицевых соединений. 
5. Разборка-сборка раздаточной коробки.
	2

	Тема 1.16
Устранение неисправностей главной передачи
	1. Ремонт фланца ведущей шестерни.
2. Замена сальника хвостовика ведущей шестерни.
3. Замена или восстановление валов и шестерен.
4. Замена подшипников.
5. Разборка-сборка главной передачи.
	2

	Тема 1.17
Устранение неисправностей ведущих мостов
	1. Замена шпильки (болта) полуоси.
2. Замена сальника ступицы.
3. Замена прокладки фланца полуоси.
4. Замена подшипника ступицы.  
5. Разборка-сборка ведущего моста.
	4

	Тема 1.18
Устранение неисправностей несущей системы, подвески и управляемой оси
	1.Замена амортизатор.
2. Ремонт или замена баллона пневматической подвески.
3.Ремонт или замена регулятора положения кузова.
4. Замена втулки реактивной штанги подвески.
5. Замена стремянки рессоры;
6. Замена рессоры;
7. Замена пальца рессоры;
8. Замена шкворня поворотной цапфы;
9. Замена втулки шкворня поворотной цапфы;
10. Ремонт или замена поворотного кулака в сборе.
11. Замена шпильки ступицы колеса.
12. Разборка-сборка составных частей ходовой части, несущей системы, подвески и передней управляемой оси.
	2

	Тема 1.19
Устранение неисправностей кабин, кузовов и грузовых платформ
	1. Ремонт арматуры кабин и кузовов.
2. Ремонт грузовой платформы.
3. Ремонт бортов грузовой платформы.
4. Ремонт сиденья водителя.
5. Ремонт стеклоочистителей.
6. Ремонт стеклоподъемников.
7. Ремонт запоров бортов грузовых платформ.
8. Ремонт замков капота, дверей и крышки багажника.
	4

	Тема 1.20
Устранение неисправностей систем управления
	1. Ремонт компрессора.
2. Ремонт тормозной камеры.
3. Замена колодок тормозных в сборе.
4. Замена или ремонт барабана тормозного в сборе со ступицей или диска.
5. Замена или переборка главного тормозного цилиндра.
6. Замена или переборка рабочего тормозного цилиндра.
7. Замена стяжной пружины тормозных колодок.
8. Замена или ремонт рычага (механизма привода) стояночного тормоза в сборе.
9. Замена колодок стояночного тормоза.
10. Замена тормозного крана.
11. Замена предохранительного клапана пневмосистемы.
12. Замена шлангов гидровакуумного усилителя.
13. Замена трубопроводов тормозных.
14. Замена регулятора давления.
15. Замена рулевых наконечников и втулок.
16. Замена карданного шарнира рулевого вала.
17. Замена шаровых пальцев.
18. Переборка насоса гидроусилителя рулевого управления.
19. Частичная разборка-сборка составных частей рулевого управления и тормозной системы.
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	ВСЕГО
	72

	Производственная практика по ПМ.03
	72

	Тема 1.1
Ежедневное техническое обслуживание
	1. Изучение правил безопасности при проведении работ.
2. Осмотр автомобиля (прицепа, полуприцепа), выявление наружных повреждений и проверка его комплектности.
3. Проверка работоспособности органов управления, контрольных и световых приборов. Приборов сигнализации.
4. Осмотр состояния рулевого управления.
5. Проверка герметичности гидроусилителя рулевого управления, привода тормозов и механизма выключения сцепления, систем питания, смазки и охлаждения, гидросистемы механизма подъема платформы автомобиля-самосвала; проверка состояния и натяжения приводных ремней.
6. Проверка работы агрегатов, узлов, систем, спидометра, таксометра и других контрольно-измерительных приборов автомобиля на ходу. Проверка на слух работы фильтра центробежной очистки масла.
7. Уборка кабины (кузова) и платформы.
8. Мойка и сушка автомобиля (прицепа, полуприцепа), санитарная обработка.
9. Очистка зеркал заднего вида, фар, подфарников, указателей поворотов, задних фонарей и стоп-сигналов, стекол кабины, а также номерных знаков.
10. Проверка уровня масла в картерах двигателя и гидромеханической коробки передач.
11. Проверка уровня масла в топливном насосе высокого давления (ТНВД) и регуляторе частоты вращения коленчатого вала двигателя.
12. Проверка уровня жидкости в гидроприводе тормозов и механизме выключения сцепления, в системе охлаждения.
13. Заправка водой бачки омывателей ветрового стекла и фар.
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	Тема 1.2
Техническое обслуживание двигателя
	1. Проверка осмотром герметичности системы охлаждения двигателя, системы отопления и пускового подогревателя.
2. Проверка состояния и действия привода жалюзи (шторки), радиатора, термостата, сливных кранов.
3. Проверка крепления радиатора, его облицовки, жалюзи, капота.
4. Проверка крепления вентилятора, водяного насоса и крышки распределительных шестерен (цепи, ремня).
5. Проверка состояния и натяжения приводных ремней.
6. Проверка осмотром герметичности системы смазки.
7. Проверка крепления головок цилиндров двигателя и стоек осей коромысел.
8. Проверка зазора между стержнями клапанов и коромыслами.
9. Проверка крепления трубопроводов глушителя.
10. Проверка крепления поддона картера двигателя, регулятора частоты вращения коленчатого вала.
11. Проверка состояния и крепления опор двигателя.
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	Тема 1.3
Техническое обслуживание агрегатов трансмиссии и ведущих мостов
	1. Осмотр состояния и герметичности коробки передач.
2. Проверка действия механизма переключения передач: закрепление коробки передач и ее узлов; проверка состояния, действия и крепления привода механизма переключения передач.
3. Проверка крепления крышек подшипников и картера гидротрансформатора к картеру коробки передач.
4. Проверка правильности регулировки режимов автоматического переключения передач.
5. Проверка давления масла в системе.
6. Проверка исправности датчика температуры масла.
7. Проверка состояния и крепления датчика спидометра.
8. Проверка люфта в шарнирах и шлицевых соединениях карданной передачи, состояния и крепления промежуточной опоры и опорных пластин игольчатых подшипников.
9. Проверка крепления фланцев карданных валов.
10. Проверка осмотром герметичности соединений и состояния картера заднего моста.
11. Проверка состояния и крепления редуктора заднего моста и колесных передач.
12. Проверка крепления гайки фланца ведущей шестерни главной передачи (при снятом карданном вале).
13. Закрепление фланцев полуосей.
14. Регулировка подшипников ступиц колес.
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	Тема 1.4
Техническое обслуживание несущей системы, подвески и колес, передней управляемой оси
	1. Проверка состояния и правильности установки балки передней оси.
2. Проверка и регулировка углов установки передних колес; проведение статической и динамической балансировки колес.
3. Проверка состояния цапф поворотных кулаков и упорных подшипников, состояния подшипников ступиц передних колес и сальников ступиц, крепления клиньев шкворней, шкворневых соединений.
4. Проверка крепления и шплинтовки гаек шаровых пальцев и рычагов поворотных цапф, крепления гаек шкворней.
5. Проверка правильности расположения (отсутствия перекосов) заднего (среднего) моста, состояния рамы, буксирного устройства крюков подвески, шкворня опорно-сцепного устройства.
6. Проверка крепления хомутов, стремянок и пальцев рессор, амортизаторов, реактивных штанг и оси балансирной подвески. Проверка герметичности амортизаторов, состояния и крепления их втулок. Проверка состояния и действия механизмов подъема опорных катков полуприцепа; замена втулки.
7. Проверка состояния колесных дисков и крепления колес, состояния шин и давления воздуха в них; удаление посторонних предметов, застрявших в протекторе; проверка крепления запасного колеса.
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	Тема 1.5
Техническое обслуживание кабин, кузовов и грузовых платформ
	1. Проверка состояния и крепления узлов и деталей опрокидывающейся кабины.
2. Проверка состояния систем вентиляции и отопления, а также уплотнителей дверей и вентиляционных люков.
3. Проверка крепления кабины, платформы, крыльев, подножек, брызговиков.
4. Проверка состояния поверхностей кабины, кузова, оперения; зачистка места коррозии и нанесение защитного покрытия.
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	Тема 1.6
Техническое обслуживание рулевого управления и тормозной системы
	1. Проверка герметичности системы усилителя рулевого управления.
2. Проверка крепления картера рулевого механизма, рулевой колонки и рулевого колеса.
3. Проверка люфта рулевого управления, шарниров рулевых тяг, проверка крепления сошки.
4. Проверка состояния и крепления карданного вала рулевого управления.
5. Проверка работы компрессора и создаваемого им давления.
6. Проверка состояния и герметичности соединений  трубопроводов тормозной системы.
7. Проверка крепления компрессора, тормозного крана и деталей его привода, главного тормозного цилиндра, усилителя тормозов.
8. Проверка крепления воздушных баллонов.
9. Проверка состояния тормозных барабанов (дисков), колодок накладок, пружин и подшипников колес (при снятых ступицах).
10. Проверка крепления тормозных камер, их кронштейнов и опор разжимных кулаков, опорных тормозных щитов передних и задних колес.
11. У автомобилей с пневматическим приводом тормозов проверка шплинтовки пальцев штоков, тормозных камер, регулировка свободного и рабочего хода педали тормоза и зазоров между накладками тормозных колодок и барабанами колес.
12. У автомобилей с гидравлическим приводом тормозов проверка действия усилителя тормозов, величины свободного и рабочего хода педали тормоза; доливка жидкости в главные тормозные цилиндры; регулировка зазоров между накладками тормозных колодок и тормозными барабанами колес; удаление воздуха из гидравлической системы тормозов.
13. Проверка исправности привода и действия стояночного тормоза.
14. Проверка состояния, крепления и действия привода моторного тормоза.
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	Тема 1.7
Техническое обслуживание газобаллонной системы питания
	На сжиженном газе:
1. Изучение правил безопасности технического обслуживания газобаллонной системы питания.
2. Проверка состояния и крепления газового оборудования и газопроводов; крепления кронштейнов газового баллона к лонжеронам рамы.
3. Проверка давления в первой и второй ступенях редуктора, хода штока и герметичности клапана второй ступени редуктора, герметичности разгрузочного устройства.
4. Проверка состояния и действия привода воздушной и дроссельной заслонок смесителя. 
5. Проверка установки угла опережения зажигания при работе двигателя на газе.
6. Проверка работы датчика уровня сжиженного газа.
7. Проверка состояния элементов системы питания двигателя бензином и герметичности топливопроводов.
8. Проверка крепления карбюратора к выпускному патрубку и впускного патрубка к смесителю. Снятие дозирующего экономайзерного устройства и проверка его работы.
9. Проверка герметичности газовой и водяной полостей испарителя.
10. Прочистка полостей испарителя.
11. Снятие и очистка фильтрующего элемента магистрального фильтра и сетчатого фильтра газового редуктора.
12. Смазка резьбовых частей штоков магистрального, наполнительного и расходного вентилей.
13. Слив отстоя из газового редуктора.
14. Снятие и промывка воздушного фильтра смесителя. Заливка в ванну свежего масла.
15. Снятие стакана фильтра-отстойника бензина, промывка и продувка сжатым воздухом фильтрующего элемента.
16. Проверка герметичности всей газовой системы азотом или сжатым воздухом.
17. Снятие с карбюратора пламегасителя, промывка сетки и продувка сжатым воздухом.
18. Проверка работы двигателя на газе, а затем на бензине при различной частоте вращения коленчатого вала. Регулировка минимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя в режиме холостого хода. Проверка и при необходимости регулировка содержания СО в отработавших газах.
На сжатом газе:
19. Проверка состояния и регулировка редуктора высокого давления.
20. Проверка состояния и регулировка редуктора низкого давления.
21. Проверка состояния и крепления газовых баллонов к кронштейнам и крепления кронштейнов к продольным брусьям платформы. Проверка исправности привода управления карбюратора — смесителя.
22. Осмотр состояния и крепления газового оборудования и газопроводов.
23. Проверка работы манометров высокого и низкого давления.
24. Проверка состояния и работы подогревателя.
25. Очистка фильтрующего элемента магистрального фильтра.
26. Смазка резьбы магистрального, наполнительного и расходных вентилей.
27. Проверка герметичности газовой системы сжатым воздухом или азотом.
28. Проверка работы электромагнитных клапанов-фильтров.
29. Проверка пуска и работы двигателя на холостом ходу при различной частоте вращения коленчатого вала; регулировка минимальной частоты вращения коленчатого вала и содержания СО в отработавших газах.
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	Тема 1.8
Техническое обслуживание систем питания бензинового и дизельного двигателя
	1. Проверка крепления и герметичности топливных баков, соединений трубопроводов, форсунок и топливного насоса.
2. Проверка действия привода, полноты открывания и закрывания дроссельной заслонки.
3. Проверка работы топливного насоса без снятия с автомобиля.
4. Проверка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.
5. Проверка легкости пуска и работы двигателя, содержания СО в отработавших газах.
6. Диагностирование приборов и исполнительных устройств системы питания
7. Проверка крепления и герметичности топливного бака, соединений трубопроводов, топливных насосов, форсунок, фильтров, муфт привода.
8. Через одно ТО-2 снятие и проверка форсунок на специальном приборе.
9. Проверка исправности механизма управления подачей топлива.
10. Проверка действия останова двигателя.
11. Проверка циркуляции топлива и опрессовка системы.
12. Проверка надежности пуска двигателя и регулировка минимальной частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода.
13. Проверка работы двигателя, топливного насоса высокого давления, регулятора частоты вращения коленчатого вала, определение дымности отработавших газов.
14. Проверка угла опережения впрыска топлива.
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	Тема 1.9
Техническое обслуживание электрооборудования и приборов контроля,
смазочные и очистительные работы 
	1. Проверка состояния аккумуляторной батареи по плотности электролита и напряжению элементов под нагрузкой.
2. Проверка состояния и крепления электрических проводов, соединяющих аккумуляторную батарею с массой и внешней цепью, действия выключателя аккумуляторной батареи, а также ее крепления в гнезде.
3. Осмотр и очистка наружной поверхности генератора, стартера и реле-регулятора от пыли, грязи и масла.
4. Проверка крепления генератора, стартера и реле-регулятора.
5. Проверка крепления шкива генератора.
6. Проверка состояния и очистка поверхности катушки зажигания, проводов низкого и высокого напряжения от пыли, грязи и масла.
7. Снятие свечей зажигания и проверка их состояния.
8. Очистка наружной поверхности датчика-распределителя от пыли, грязи и масла, очистка внутренней поверхности крышки распределителя, очистка контактов, смазка вала, фильца, оси рычажка и втулки кулачка.
9. Проверка крепления и действия подфарников, задних фонарей и стоп-сигналов, указателей поворотов, ламп щитка приборов и звукового сигнала.
10. Проверка установки, крепления и действия фар; регулировка направления светового потока фар.
11. Очистка от грязи поверхности и клеммы ножного переключателя света и включателя стоп-сигнала.
12. Проверка правильности монтажа гибкого вала привода спидометра, который должен быть закреплен скобками и не иметь крутых изгибов, особенно вблизи его концов.
13. Проверка вращения барабанчика с цифрами-указателями пробега и правильности показаний скорости по одной точке. Проверка работоспособности электронных спидометров на диагностическом стенде.
14. Смазка узлов трения автомобиля в соответствии с химмотологической картой.
15. Проверка уровня масла в топливном насосе высокого давления и регуляторе частоты вращения коленчатого вала двигателя.
16. Слив отстоя из корпусов масляных фильтров.
17. Очистка и промывка клапана вентиляции картера двигателя.
18. Промывка фильтрующего элемента воздушного фильтра двигателя и компрессора; замена в них масла.
19. Замена (по графику) масла в картере двигателя, промывка при этом фильтрующего элемента фильтра грубой очистки и замена фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки масла или очистка центробежного фильтра.
20. Снятие и промывка фильтра насоса гидроусилителя рулевого управления и фильтра усилителя тормозов.
21. Прочистка сапунов и доливка или замена (по графику) масла в картерах агрегатов и бачках гидропривода автомобиля в соответствии с химмотологической картой.
22. Снятие и промывка топливного фильтра-отстойника и фильтра тонкой очистки топлива. У автомобилей с дизельным двигателем снятие и промывка корпусов фильтров предварительной и тонкой очистки топлива и замена фильтрующих элементов.
23. Осмотр и очистка отстойника топливного насоса от воды и грязи.
24. Промывка фильтрующих элементов влагоотделителя.
25. Слив конденсата из баллонов пневматического привода тормозов.
26. У автомобилей с дизельным двигателем слив отстоя из топливного бака.
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	Тема 1.10
Дополнительные работы ТО по автомобилям-самосвалам и тягачам, специфические работы по автобусам и легковым автомобилям
	1. Проверка действия подъемного устройства платформы, а также исправность ее предохранительного упора.
2. Проверка состояния и крепления надрамника, коробки отбора мощности и других узлов и деталей крепления платформы и ее подъемного устройства.
3. Проверка состояния заднего борта платформы и действия его запорного устройства.
4. Проверка состояния трубопроводов, шлангов и герметичности соединений гидравлической системы подъемного устройства платформы.
5. Слив отстоя из корпуса гидроподъемника,  промывка фильтрующего элемента масляного бака, проверка уровня масла в нем и долив или замена (по графику) масла.
У автомобилей-тягачей проверка состояния и крепления деталей опорно-сцепного или буксирного устройств; смазка этих устройств.
6. Проверка состояния и крепления деталей основания кузова, шпангоутов, боковин, облицовки салона, перегородок, дверей, ступенок подножек, пола, рам окон, сидений, потолочных  вентиляционных люков и поручней.
Проверка состояния специальных противокоррозионных покрытий и окраски кузова. Зачистка мест коррозии и нанесение защитных покрытий.
7. Проверка состояния сиденья водителя и механизма регулировки его положения, дверки люка маршрутного указателя, капота или двери моторного отсека.
8. Проверка состояния и действия приборов освещения салона, а также системы вентиляции и отопления.
9. Проверка состояния и действия механизмов открывания дверей; снятие их для проверки состояния деталей.
10. Проверка крепления узлов и деталей пневматической подвески и стабилизатора поперечной устойчивости.
11. Проверка состояния и действия замков и петель капота и крышек багажника.
12. Произведение (по графику) дезинфекции салона и мойку теплой водой с моющим составом стен, потолка, поручней, окон, дверей, подушек и спинок сидений.
	6

	Тема 1.11
Сезонное обслуживание
	1. Промывка системы охлаждения двигателя.
2. Проверка состояния и действия кранов системы охлаждения и сливных устройств в системах питания и тормозов.
3. Снятие аккумуляторной батареи для подзарядки и корректирования плотности электролита.
4. Промывка топливного бака и продувка топливопроводов (осенью).
5. Промывка радиатора отопителя кабины (кузова) и пускового подогревателя.
6. Снятие форсунок (карбюратора) и топливного насоса, промывка и проверка состояния и работы на стенде (осенью).
7. Снятие топливного насоса высокого давления, промывка и проверка состояния и работы на стенде (осенью).
8. Снятие датчика-распределителя, очистка, проверка состояния и регулировка на стенде.
9. Снятие генератора и стартера, очистка, продувка сжатым воздухом внутренней полости; разборка, замена изношенных деталей и смазка подшипников.
10. Замена смазки гибкого вала механического привода спидометра и цилиндрических шестерен электрического спидометра.  Проверка правильности опломбирования спидометра и его привода.
11. Проверка исправности датчика включения муфты вентилятора системы охлаждения и датчиков аварийных сигнализаторов температуры жидкости в системе охлаждения и давления масла в системе смазки.
12. Проверка плотности закрытия и полноты открывания шторок радиатора.
13. Произведение сезонной замены масел в соответствии с химмотологической картой.
14. Проверка состояния уплотнений дверей и окон, установка утеплительных чехлов.
Специфические работы по автомобилям, работающим на сжиженном газе
15. Слив газа из баллонов, дегазирование баллонов инертным газом.
16. Проверка давления срабатывания предохранительного клапана газового баллона.
17. Продувка газопроводов сжатым воздухом.
18. Проверка работы ограничителя максимальной частоты вращения коленчатого вала.
19. Проведение контрольной проверки манометра с регистрацией результатов в журнале контрольных проверок.
20. Продувка топливопроводов сжатым воздухом.
21. Снятие с автомобиля газового редуктора, смесителя газа, испарителя, магистрального вентиля и магистрального газового фильтра; разборка, промывка, сборка и регулировка на стенде; устранение неисправностей и проверка герметичности; снятие крышки вентилей расходных, наполнительного и контроля максимального наполнения, проверка состояния деталей.
Специфические работы по автомобилям, работающим на сжатом газе
22. Удаление газа из баллонов и дегазирование баллонов инертным газом.
23. Продувка газопроводов сжатым воздухом.
24. Проверка давления срабатывания предохранительного клапана редуктора высокого давления.
25. Проведение контрольной проверки манометров высокого давления с регистрацией результатов в журнале контрольных проверок.
26. Проверка работы ограничителя максимальной частоты вращения коленчатого вала.
27. Проверка работы топливного насоса.
28. Продувка топливопроводов сжатым воздухом.
29. Снятие редуктора высокого давления, разборка, устранение неисправностей.
После сборки регулировка и проверка герметичности.
Снятие редуктора низкого давления, разборка, устранение неисправностей.
После сборки регулировка давления газа в первой и во второй ступенях; проверка герметичности;
снятие крышки наполнительного и расходных вентилей (не вывертывая корпусов из газового баллона); проверка состояния деталей;
снятие электромагнитных запорных клапанов, очистка и проверка работоспособности; после сборки проверка герметичности;
проверка фильтрующих элементов магистрального газового фильтра, бензинового клапана-фильтра, фильтра редуктора высокого и низкого давления;
снятие карбюратора-смесителя и переходника смесителя, а также топливного насоса; промывка, проверка состояния и работы на стенде;
проверка состояния и крепления топливного бака;
слив отстоя и промывка топливного бака;
проверка манометров высокого и низкого давления, пломбировка и постановка клейма со сроком следующей проверки.
	6

	
	ВСЕГО
	72

	Учебная практика по ПМ.04

	Тема 1.1
Сканирование системы управления двигателем на наличие ошибок
	1. Требования безопасности к проведению работ.
2. Сканирование бортовой сети.
3. Расшифровка ошибок.
4. Определение методов устранения ошибок.
5. Определение причин возникновения ошибок.
	8

	Тема 1.2
Диагностирование системы управления при неисправностях возникающих после включения зажигания и при пуске двигателя
	1 Требования безопасности к проведению работ.
2. Определение ошибок ведущих к возникновению неисправностей.
3. Определение причин возникновения неисправностей.
4. Определение методов устранения неисправностей.
	10

	Тема 1.3
Диагностирование системы управления при неисправностях возникающих на режиме холостого хода и при движении автомобиля
	1 Требования безопасности к проведению работ.
2. Определение ошибок ведущих к возникновению неисправностей.
3. Определение причин возникновения неисправностей.
4. Определение методов устранения неисправностей.
	10

	Тема 1.4
Диагностирование блоков управления
	1 Требования безопасности к проведению работ.
2. Определение ошибок ведущих к возникновению неисправностей.
3. Определение причин возникновения неисправностей.
4. Определение методов устранения неисправностей.
	4

	Тема 1.5
Диагностирование датчиков ДМРВ, ДАД, ДТВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДС
	1 Требования безопасности к проведению работ.
2. Определение ошибок ведущих к возникновению неисправностей.
3. Определение причин возникновения неисправностей.
4. Определение методов устранения неисправностей.
	8

	Тема 1.6
Диагностирование датчиков ДПКВ, ДД, ДПРВ
	1 Требования безопасности к проведению работ.
2. Определение ошибок ведущих к возникновению неисправностей.
3. Определение причин возникновения неисправностей.
4. Определение методов устранения неисправностей.
	8

	Тема 1.7
Диагностирование бортовой электросети;систем зажигания, снижения токсичности отработавших газов, управления подачей топлива
	1 Требования безопасности к проведению работ.
2. Определение ошибок ведущих к возникновению неисправностей.
3. Определение причин возникновения неисправностей.
4. Определение методов устранения неисправностей.
	10

	Тема 1.8
Диагностирование РХХ, электробензонасоса, контрольных приборов, приборов управления и вспомогательного оборудования
	1 Требования безопасности к проведению работ.
2. Определение ошибок ведущих к возникновению неисправностей.
3. Определение причин возникновения неисправностей.
4. Определение методов устранения неисправностей.
	10

	Тема 1.9
Определение типовых значений параметров ЭСУД в режиме самодиагностики
	1 Требования безопасности к проведению работ.
2. Определение типовых значений.
3. Определение значений нештатной ситуации.
	4

	Тема 1.10
Регулирование систем впрыска топлива
	1 Требования безопасности к проведению работ.
2. Определение необходимости регулирования.
3. Определение пределов регулирования.
4. Определение методов регулирования.
	8

	Тема 1.11
Определение параметров ЭБУ работой двигателя
	1 Требования безопасности к проведению работ.
2. Определение типовых параметров ЭБУ.
3. Определение нештатных параметров.
	4

	Тема 1.12
Определение параметров датчиков системы управления, электробензонасосов, катушки зажигания, форсунки топливной
	1 Требования безопасности к проведению работ.
2. Определение штатных параметров.
3. Определение нештатных параметров.
	10

	Тема 1.13
Определение параметров РХХ, реле силового управления, системы снижения токсичности отработавших газов
	1 Требования безопасности к проведению работ.
2. Определение штатных параметров.
3. Определение нештатных параметров.
	6

	Тема 1.14
Определение параметров системы зажигания и ее элементов
	1 Требования безопасности к проведению работ.
2. Определение штатных параметров.
3. Определение нештатных параметров.
	8

	
	ВСЕГО
	108

	Производственная практика по ПМ.04

	Тема 1.1
Осуществление организации производства работ на участке компьютерной диагностики
	1. Расчет необходимого количества исполнителей.
2. Расчет количества технологического оборудования и организационной оснастки.
3. Рациональная расстановка оборудования и оснастки.
4. Расчет годового объема работ.
	6

	Тема 1.2
Применение оборудования, на участке компьютерной диагностики
	1. Компьютерные стенды.
2. Мотор-тестеры.
3. Диагностические кабели.
4. Сканеры.
5. Стойки под оборудование.
6. Вспомогательные приборы.
7. Диагностические приборы.
	6

	Тема 1.3
Проведение диагностики электронных систем автомобиля
	1. Технология диагностики датчиков управления.
2. Технология диагностики приборов системы зажигания.
3. Технология диагностики приборов системы впрыска топлива.
4. Технология диагностики контрольных приборов.
5. Технология диагностики исполнительных механизмов.
6. Технология диагностики вспомогательных систем.
	12

	Тема 1.4
Выявление неисправностей электронных систем управления и методы их устранения
	1. Неисправности датчиков.
2. Неисправности приборов системы зажигания.
3. Неисправности приборов системы впрыска топлива.
4. Неисправности контрольных приборов.
5. Неисправности вспомогательных систем.
	24

	Тема 1.5
Выявление неисправностей исполнительных механизмов систем впрыска топлива
	1. Неисправности бензонасоса.
2. Неисправности регулятора холостого хода.
3. Неисправности регулятора давления топлива.
4. Неисправности топливных форсунок.
5. Клапана рециркуляции отработавших газов.
	12

	Тема 1.6
Регулирование систем впрыска топлива и управления двигателем
	1. Регулирование продолжительности впрыска.
2. Регулирование проходного сечения регулятора холостого хода.
3. Регулирование давления топлива в системе впрыска.
	12

	
	ВСЕГО
	72

	Содержание учебной практики по ПМ.05 Техники бесконфликтного обслуживания клиента

	Инструктаж по организации практики, ознакомление с практическими заданиями
	
	2

	Тема 1 Технология бесконфликтного общения 
	Рассмотреть для конкретного предприятия:
· Управление стрессами для предупреждения конфликтов 
· Стиль руководства
· Типичные ошибки, провоцирующие конфликты «по вертикали»
	4

	Тема 2 Методы предупреждения конфликтов в организациях
	· Функции конфликтов 
· Прогнозирование и профилактика конфликтов 
· Технология предупреждения конфликтов 
· Оптимальные управленческие решения 
· Предупреждение конфликтов компетентным оцениванием
	4

	Тема 3. Разрешение конфликтов в организациях
	· Роль руководителя в урегулировании конфликтов 
· Разрешение конфликтов между руководителем и подчиненным 
· Основные формы завершения конфликтов 
· Условия и факторы конструктивного разрешения конфликтов 
· Логика разрешения производственного конфликта 
· Стратегии выхода из конфликта 
· Типичные ошибки при разрешении конфликтов в организациях
	6

	Сдача готовых заданий
	
	2

	
	ВСЕГО
	18

	Учебная практика по ПМ 06.

	Тема 1.1
Применение приспособлений и оборудования по обслуживанию и ремонту автомобилей
	1. Применение подъемно-транспортного оборудования.
2. Применение разборочно-сборочного оборудования.
3. Применение стендов по разборке-сборке двигателей.
4. Применение приспособлений по выпрессовке и запрессовке подшипников, втулок и т.д..
5. Применение приспособлений по снятию-установке агрегатов.
	6

	Тема 1.2
Определение направления по модернизации существующего и разработке нового оборудования
	1. Цель модернизации и проектирования технологической оснастки.
2. Определение материалов для изготовления деталей.
3. Определение причин модернизации.
4. Определение методов модернизации.
	6

	Тема 1.3
Выполнение работ по осуществлению модернизации приспособлений и оборудования
	1. Определение исходных данных для проектирования приспособления.
2. Определение основных критериев работоспособности и расчета деталей оборудования.
3. Определение методики конструирования технологической оснастки.
	6

	Тема 1.4
Изготовление деталей приспособлений и оборудования
	1. Требования безопасности к проведению работ.
2. Применение упрочняющей обработки пластическим деформированием.
3. Повышение износостойкости поверхностных слоев.
4. Упрочнение ходовых винтов.
	18

	Тема 1.5
Сборка изготовленных деталей в узлы и установка на оборудование
	1. Требования безопасности к проведению работ.
2. Сборка в узлы.
3. Сборка в механизмы.
4. Установка на оборудование.
	12

	Тема 1.6
Проведение испытаний и доработка вновь изготовленных деталей
	1. Требования безопасности к проведению работ.
2. Испытания деталей.
3. Испытания узлов и механизмов.
4. Испытания оборудования.
	6

	
	Всего 
	54

	Производственная практика по ПМ.06

	Тема 1.1
Применение приспособлений и оборудования по обслуживанию и ремонту автомобилей
	1. Применение подъемно-транспортного оборудования.
2. Применение разборочно-сборочного оборудования.
3. Применение стендов по разборке-сборке двигателей.
4. Применение приспособлений по выпрессовке и запрессовке подшипников, втулок и т.д..
5. Применение приспособлений по снятию-установке агрегатов.
	12

	Тема 1.2
Определение направления по модернизации существующего и разработке нового оборудования
	1. Цель модернизации и проектирования технологической оснастки.
2. Определение материалов для изготовления деталей.
3. Определение причин модернизации.
4. Определение методов модернизации.
	12

	Тема 1.3
Разработка мероприятий по осуществлению модернизации оборудования
	1. Определение исходных данных для проектирования приспособления.
2. Определение основных критериев работоспособности и расчета деталей оборудования.
3. Определение методики конструирования технологической оснастки.
	12

	Тема 1.4
Технологический расчет оборудования при модернизации
	1. Основные критерии работоспособности и расчета деталей оборудования.
2. Расчет клепаных и клееных соединений.
3. Расчет на прочность стыковых швов по номинальному сечению соединяемых элементов.
4. Расчет соединений с натягом.
5. Расчет на прочность одиночного болта, затянутого постоянной силой.
6. Расчет на совместное действие растяжения и кручения резьбовых соединений.
	12

	Тема 1.5
Осуществление мероприятий по модернизации оборудования
	1. Требования безопасности к проведению работ.
2. Повышение износостойкости поверхностных слоев.
3. Сборка в узлы.
4. Установка на оборудование.
	12

	Тема 1.6
Проведение испытаний модернизированного оборудования
	1. Требования безопасности к проведению работ.
2. Испытания деталей.
3. Испытания узлов и механизмов.
4. Испытания оборудования.
	12

	
	Всего 
	72

	Производственная практика по ПМ.07

	Тема 1.1
Подбор информации по организации производства на участках предприятия
	1. Определение количества исполнителей.
2. Количество технологического оборудования и организационной оснастки.
3. Расстановка оборудования и оснастки.
4. Режим работы участков.
	12

	Тема 1.2
Разработка мероприятий по реконструкции или проектированию участка
	1. Определение целей и задач реконструкции или проектирования участка.
2. Определение методики реконструкции или проектирования участка.
3. Определение причин реконструкции или проектирования участка.
	12

	Тема 1.3
Технологический и проектный расчет участка
	1. Расчет количества исполнителей
2. Расчет количества единиц оборудования.
3. Рациональная расстановка оборудования.
	12

	Тема 1.4
Расчет производственной программы и годового объема работ участка
	1. Расчет количества ТО, КР за год.
2. Расчет количества ТО, КР за сутки.
3. Расчет годового объема участковых работ.
	12

	Тема 1.5
Изучение мероприятий по охране труда и пожарной безопасности на участке
	1. Изучение требований правил безопасности к проведению работ.
2. Изучение требований производственной гигиены и санитарии.
3. Изучение требований производственной эстетики.
4. Изучение требований пожарной безопасности на производстве.
	12

	Тема 1.6
Расчет экономической эффективности реконструкции или проектирования участка
	1. Технико-экономическое обоснование реконструкции или проектирования.
2. Расчет заработной платы рабочих.
3. Косвенные расходы.
4. Смета затрат.
5. Расчет экономического эффекта и срока окупаемости.
	12

	
	Всего 
	72

	Преддипломная практика

	Тема 1.1
Изучение организации производства работ в участке по ремонту агрегатов
	Определение состояния мер по соблюдению правил безопасности при проведении работ. Определение состояния мер по соблюдению методики расстановки оборудования. Определение состояния мер по соблюдению методики размещения организационной оснастки. Определение состояния мер по соблюдению принципов оснащение участка. Определение состояния мер по распределению объема работ по исполнителям. Определение состояния мер по распределению разрядов исполнителей и их количества. Определение состояния мер по соблюдению правил пожарной безопасности. Определение состояния мер по соблюдению правил охраны труда. Определение возможных мер по повышению производительности и снижению себестоимости работ на участке.
	12

	Тема 1.2
Изучение организации производства работ в участке по ремонту и обслуживанию аккумуляторов
	
	12

	Тема 1.3
Изучение организации производства работ в участке по ремонту и обслуживанию топливной аппаратуры
	
	12

	Тема 1.4
Изучение организации производства работ в участке по ремонту и обслуживанию приборов и агрегатов электрооборудования
	
	12

	Тема 1.5
Изучение организации производства работ в участке по ремонту и обслуживанию колес и шин
	
	12

	Тема 1.6
Изучение организации производства работ в кузнечном участке
	
	12

	Тема 1.7
Изучение организации производства работ в окрасочном участке
	
	12

	Тема 1.8
Изучение организации производства работ в слесарно-механическом участке
	
	12

	Тема 1.9
Изучение организации производства работ в моторном участке
	
	12

	Тема 1.10
Изучение организации производства работ в участке по ремонту радиаторов и баков
	
	12

	Тема 1.11
Изучение организации производства работ в зоне ТР
	
	12

	Тема 1.12
Изучение организации производства работ в зоне ТО
	
	12

	
	Всего 
	144









4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной и производственной практики предполагает наличие: учебных мастерских, учебных лабораторий, учебных хозяйств, предприятий на основе прямых договоров с ОУ (указать подразделения образовательного учреждения, где проводится учебная практика: мастерских, лабораториях, на учебных полигонах, в учебных хозяйствах и др. либо предприятия/организации на основе прямых договоров с ОУ).
Оснащение:
Наименование подразделения, где проводится учебная практика: Учебная мастерская
1.Оборудование: верстаки, станки, стенды.
2.Инструменты и приспособления: разборочно-сборочный инструмент, съемники.
3.Средства обучения: агрегаты и механизмы автомобилей.
(Приводится перечень оборудования, инструментов, приспособлений, средств обучения включая технические средства обучения. Количество не указывается)

4.2.Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями профессионального цикла. Практики проводится рассредоточено или концентрированно:
в рамках освоения ПМ 01 – 360 часов, производственная практика в 4, 5, 6, 7 семестрах;
в рамках освоения ПМ 02 – 36 часов, учебная практика в 6 семестре;
в рамках освоения ПМ 03 – 72 часов, учебная практика в 4 семестре, 72 часов, производственная практика в 5 семестре;
в рамках освоения ПМ 04 – 108 часов, учебная практика в 6 и 7 семестрах, 72 часов, производственная практика в 8 семестре;
в рамках освоения ПМ 05 – 18 часов, учебная практика в 4 семестре;
в рамках освоения ПМ 06 – 54 часов, учебная практика в 7 семестре, 72 часов, производственная практика в 8 семестре;
в рамках освоения ПМ 07 – 72 часов, производственная практика в 8 семестре;
в рамках освоения ОПОП – 144 часов, преддипломная практика в 8 семестре.


4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1 – 2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.

4.4. Информационное обеспечение учебной практики (перечень рекомендуемых изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы).
1. Кузьмин Б.А., Самоходский А.И., Кузнецова Т.М. Металлургия, материаловедение, конструкционные материалы. - М.: Высшая школа, 2010.
2. Бадиров Д.И. Основы стандартизации и контроля качества продукции. - М.: Транспорт, 2011.
3. Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедения. - М.: Высшая школа, 2010.
4. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки. - М.: Машиностроение, 2010.
5. Блюмберг В.А., Зазерский Е.И. Справочник фрезеровщика. - М.: Машиностроение, 2010.
6. Ничков А.Г. Фрезерные станки. - М.: Машиностроение, 2011.
7. Геворкян В.Г. Основы сварочного дела, издание 3-е, "Высшая школа", 2011.
8. Рыбаков В.М. Сварка и резка металлов. - М., "Высшая школа", 2011.
 Китаев А.М., Китаев Я.А. Справочная книга сварщика, "Машиностроение", 2012.
9. Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов. - М.: Высшая школа, 2011.
10.  Старичков В.С. Практикум по слесарным работам, - М.: "Машиностроение", 2012.
11.  Бергер И.И., Комков А.П. Фрезерное дело. - Минск: Высшая школа, 2012.
12.  Кишаев М.М., Кишаев Я.А. Дуговая сварка. - М.: Машиностроение, 2011.
13.  Стерин М.С. Машиностроительные материалы. - Л.: Лениздат, 2010.
14.  Барун В.Г. и др. Автомобили КамАЗ: техническое обслуживание и ремонт. - М., 2011.
15.  Буралев Ю.В. и др. Устройство, обслуживание и ремонт топливной аппаратуры автомобилей. - М., 2011.
16.  Дмитриев М.Н. Практикум по техническому обслуживанию автомобилей. - М., 2012.
17.  Карагодин В.И. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей ГАЗ и ЗИЛ. - М., 2011.
18.  Горбунов Б.Н. Обработка металлов резанием. - М.: Высшая школа, 2012. 
19.  Крамаренко Т.В., Барашков Н.В. Техническое обслуживание автомобилей. - М.: Транспорт, 2010.
20.  Дюмин Н.Е., Трегуб Г.Г. Ремонт автомобилей. - М.: Транспорт, 2010.
21.  Круглов С.М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. - М., 2010.
22.  Лившиц А.В. Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей. Сборник задач. - М., 2010.
23.  Плеханов Н.И. Газобаллонные автомобили. - М., 2012.
24.  Резник А.М., Орлов В.П. Электрооборудование автомобилей. - М., 2012.
25.  Роговцев В.П. и др. Устройство и эксплуатация транспортных средств. - М., 2012.
Интернет ресурсы:
http://www.opraktike.ru/skachat/520/
http://praktika-auto.ru/
http://amastercar.ru/
http://cartore.ru/
http://www.avtotut.ru/
http://www.avtorem.info/
http://www.autoprospect.ru/
http://www.automn.ru/





















5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета/дифференцированного зачета.
	Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД)
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

	- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта;
- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке.
	экспертная оценка деятельности на практике, оценка результатов выполнения практических занятий, оценка итоговой квалификационной работы

	- планировать работу участка по установленным срокам;
- осуществлять руководство работой производственного участка;
- своевременно подготавливать производство;
- обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
- контролировать соблюдение технологических процессов;
- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
- проверять качество выполненных работ;
- осуществлять производственный инструктаж рабочих;
- анализировать результаты деятельности производственного участка;
- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;
- организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели производственной деятельности.
	экспертная оценка деятельности на практике, оценка результатов выполнения практических занятий, оценка итоговой квалификационной работы

	- выполнять метрологическую поверку средств измерений,
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ,
- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля,
- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту,
- определять способы и средства ремонта,
- применять диагностические приборы и оборудование,
- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование,
- оформлять учетную документацию
	экспертная оценка деятельности на практике, оценка результатов выполнения практических занятий, оценка итоговой квалификационной работы




