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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  Инженерная графика 
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном  образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к профильным общеобразовательным дисциплинам
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике;
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;
- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;
- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию по профилю специальности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- классы точности и их обозначение на чертежах;
- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации;
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;
- способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;
- технику и принципы нанесения размеров;
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.
ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.
ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
1.5 Требования к организации образовательного процесса 
Для изучения дисциплины необходимо наличие учебного класса, оборудованного мультимедийным комплексом, а также установленное программное обеспечение, указанное в п.3. настоящей Программы. 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров достаточны для качественного проведения занятий: высшее профессиональное, специализация преподаватель профессиональной школы.
При освоении основной профессиональной образовательной программы по специальности в том числе и при изучении дисциплины инженерная графика, колледжем реализуется модульно-компетентностный подход. Модульно-компетентностный подход предусматривает широкое  использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее адекватными поставленным целям при обучении инженерной графике, являются обучение в сотрудничестве; 
· метод проектов; 
· индивидуальный и дифференцированный подход к обучению;
· обучение в сотрудничестве; 
· контекстного обучения.
В обучении предмету выделено 4 этапа:
Первый этап - выявление и ликвидация пробелов в знаниях. В конце этапа ученики дифференцируются на три группы, к которым применяются различные подходы.
Второй этап - создание благоприятного психологического климата в группе. Основная задача - добиться, чтобы обучающиеся поверили в свои силы.
Третий этап - обучение учащихся на базе нового материала приемам учебной деятельности, приобщение к творчеству, воспитание на уроках.
Четвертый этап - обучение на базе сложившихся традиций и подготовка к зачету.
Особенности методики:
Программный материал разделен на опорные и проходные темы, приспособлен к данной профессии.
Поблочная смысловая разбивка темы.
Авторские опорные плакаты и схемы материала.
Творческий характер обучения (приглашение к творчеству).
Решение задач с использованием алгоритма-образца.
Раздаточный материал по дисциплине 
Жесткая система зачетов по каждой теме - система поэлементного учета 3УH
в виде размещения по рядам - уровням обученности.

Предлагаемые педагогические технологии позволяют сформировать компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.4, ПК2.1, ПК2.2, ПК 2.3.
Учебно-методический комплекс дисциплины включает в себя:

	№
	Наименование
	Количество
	Вид носителя

	1
	ФГОС по профессии 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 831, зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации 19 августа 2014 г. Рег. № 33635.
	1
	электронный

	2
	Рабочая программа дисциплины
	1
	бумажный, электронный

	3
	Памятка для студента по изучению учебной дисциплины
	1
	бумажный, электронный

	4
	Памятка для студента по оценке освоения учебной дисциплины
	1
	бумажный, электронный

	5
	 Комплект оценочных средств для контроля и оценки освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций по учебной дисциплине
	1
	электронный

	6
	Методическое пособие по самостоятельной работе студента
	1
	бумажный, электронный

	7
	Перечни материально-технических ресурсов, необходимых для реализации учебной дисциплины
	1
	бумажный, электронный

	8
	Комплект проблемных заданий
	1
	бумажный, электронный


Указанный перечень учебно-методического комплекса соответствует заявленным технологиям.
1.6. Система оценивания 
Система оценивания включает основные показатели оценки результатов обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся, и соответствуют заявленным компетенциям. Основные показатели оценки результатов обучения в полной мере раскрывают специфику соответствующих профессиональных компетенций: соответствуют знаниям, умениям и практическому опыту по ФГОС, охватывают весь цикл действий (работ) обучаемого, предусматривают возможность контроля и оценки в процессе обучения на базе образовательного учреждения и при прохождении производственной практики на базе работодателя. 
В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий текущий контроль и промежуточную аттестацию в форме тестов.
Оценка результатов освоения программы происходит с использованием тестовой и деятельностной технологии оценки, на единой критериальной основе.
Предъявить обучающему результат обучения позволяют устная и письменная методики, с использованием входного, текущего, промежуточного и обобщающего контроля, в виде тестовых заданий и практических работ.
Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результатов обучения при выполнении практических занятиях и самостоятельной работы, в соответствии с тематическим планом.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. Для текущего контроля по программе создан комплект оценочных средств (КОС). 
КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.
Организация, средства и проведение аттестации в форме дифференцируемого зачета.
Контроль и оценка результатов содержит 4  контрольных точек (контрольные работы и компьютерное тестирование), обеспечивающих текущий контроль. 
Итоговая аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета.


2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

	Вид учебной работы
	Объем часов

	Максимальная учебная нагрузка (всего)
	72

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
	48

	в том числе:
	

	     лабораторные  работы
	-

	     практические занятия (графические работы)
	19

	     контрольные работы
	-

	     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
	-

	Самостоятельная работа обучающегося (всего)
	24

	в том числе:
	

	     внеаудиторная самостоятельная работа 
	24

	     исследовательская работа 
	-

	Итоговая аттестация в форме                            Дифференцированный звчет







2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины      Инженерная графика  
	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	Введение
	2/2
	Цели и задачи курса. Связь с другими дисциплинами учебного плана. Общее ознакомление со структурой курса. Методы изучения дисциплины. Краткие исторические сведения о развитии графики. Стандартизация. Роль стандартизации в повышении качества продукции. ЕСКД. Инструменты, материалы, приспособления и приемы работы с ними. Организация рабочего места.
	2
	1

	Раздел 1 Геометрическое черчение
	9
	

	Тема 1.1.
Основные сведения по оформлению чертежей
	1/3
	Форматы чертежей по ГОСТ – основные и дополнительные. Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей на чертежах.
	2
	2

	
	1/4
	Практическая работа №1: Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом
	
	

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.1. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Построение вспомогательной сетки для написания различных технических выражений.
	1
	3

	Тема 1.2 Геометрические построения
	1/5
	Уклон и конусность на технических деталях, правила их определения, построения по заданной величине и обозначение. Деление окружности на равные части. Построение и обводка лекальных кривых
	2
	2

	
	1/6
	Практическая работа №2: Деление окружности на равные части. Построение и обводка лекальных кривых
	
	

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.2. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Выполнение упражнений по построению сопряжений окружностей
Оформление практических заданий
	1
	3

	Тема 1.3 Правила вычерчивания контуров технических деталей
	1/7
	Геометрические построения, используемые при вычерчивании контуров технических деталей. Размеры изображений, принцип их нанесения на чертеж по ГОСТ.
	2
	2

	
	1/8
	Практическая работа №3: Вычерчивание контура технической детали
	
	

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.3. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Выполнение упражнений по нанесению размеров изображений. Оформление практических заданий
	1
	3

	Раздел 2 Проекционное черчение
	24
	

	Тема 2.1 Метод проекций. Эпюр Монжа
	1/9
	Образование проекций. Методы и виды проецирования. Виды проецирования. Типы проекций и их свойства. Комплексный чертеж. Понятие об эпюре Монжа. Проецирование точки. Расположение проекций точки на комплексных чертежах. Понятие о координатах точки. Проецирование отрезка прямой. Расположение прямой относительно плоскостей проекций. Взаимное положение точки и прямой в пространстве. Взаимное положение прямых в пространстве
	2
	2

	
	1/10
	Практическая работа №4: Построение наглядных изображений и комплексных чертежей проекций точки и отрезка прямой
	
	

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.1. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Выполнение индивидуальных упражнений по проецированию точки, прямой, плоскости и объемных тел.
	1
	3

	Тема 2.2 Плоскость
	1/11
	Изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего и частного положения. Проекции точек и прямых, принадлежащих плоскости. Особые линии плоскости. Взаимное расположение плоскостей. Прямые, параллельные и перпендикулярные плоскости. Пересечение прямой с плоскостью. Пересечение плоскостей.
	2
	2

	
	1/12
	Практическая работа №5: Решение задач на построение проекций прямых и плоских фигур, принадлежащих плоскостям
	
	

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.2. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Выполнение технических рисунков деталей, узлов и механизмов, изучение теоретического материала, оформление практических работ
	1
	3

	Тема 2.3 Способы преобразования проекций
	1/13
	Способ вращения точки прямой и плоской фигур вокруг оси, перпендикулярной одной из плоскостей проекций. Нахождение натуральной величины отрезка прямой способом вращения. Способ перемены плоскостей проекций. Способ совмещения. Нахождение натуральной величины отрезка прямой и плоской фигур способами перемены плоскостей проекций и совмещения. 
	2
	2

	
	1/14
	Практическая работа №6: Решение метрических задач
	
	

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.3
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Нахождение натуральной величины отрезка прямой способом вращения. Нахождение натуральной величины отрезка прямой и плоской фигур способами перемены плоскостей проекций и совмещения.
	1
	3

	Тема 2.4 Поверхности и тела
	1/15
	Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара и тора) на три плоскости проекций с подробным анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и образующих). Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. Особые линии на поверхностях вращения: параллели, меридианы, экватор
	2
	2

	
	1/16
	Практическая работа №7: Построение комплексных чертежей геометрических тел с нахождением проекции точек и линии, принадлежащих поверхности конкретного геометрического тела
	
	

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.4
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям.
	1
	3

	Тема 2.5 Аксонометрические проекции
	1/17
	Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций: прямоугольные (изометрическая и диметрическая) и фронтальная диметрическая. Аксонометрические оси. Показатели искажения.
	2
	2

	
	1/18
	Практическая работа №8: Изображение плоских фигур и геометрических тел в различных видах аксонометрических проекций
	
	

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.5
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Построение аксонометрических осей.
	1
	3

	Тема 2.6 Сечение геометрических тел плоскостями
	1/19
	Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины фигуры сечения. Построение разверток поверхностей усеченных тел: призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических прямоугольных проекциях.
	2
	2

	
	1/20
	Практическая работа №9: Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических проекциях
	
	

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.6
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Построение натуральной величины фигуры сечения.
	1
	3

	Тема 2.7 Взаимное пересечение поверхностей тел
	1/21
	Построение линий пересечения поверхностей тел при помощи вспомогательных секущих плоскостей. Взаимное пересечение поверхностей вращения, имеющих общую ось. Случаи пересечения цилиндра с цилиндром, цилиндра с конусом и призмы с телом вращения. Ознакомление с построением линий пересечения поверхностей вращения с пересекающимися осями при помощи вспомогательных концентрических сфер.
	2
	2

	
	1/22
	Практическая работа №10: Построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций пересекающихся многогранников, тела вращения и многогранника, двух тел вращения.
	
	

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.7
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Построение линий пересечения поверхностей тел при помощи вспомогательных секущих плоскостей
	1
	3

	Тема 2.8 Проекции моделей
	1/23
	Выбор положения модели для более наглядного ее изображения
	2
	2

	
	1/24
	Практическая работа №11: Построение третьей проекции по двум заданным.
	
	

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.8
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Построение проекций моделей
	1
	3

	Раздел 3 Техническое рисование и элементы технического конструирования
	6
	

	Тема 3.1 Плоские фигуры и геометрические тела
	1/25
	Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа, выполненного в аксонометрической проекции. Зависимость наглядности технического рисунка от выбора аксонометрических осей. Техника зарисовки квадрата, прямоугольника, треугольника и круга, расположенных в плоскостях, параллельных какой – либо из плоскостей проекций. Технический рисунок призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара. Придание рисунку рельефности (штриховкой или шраффировкой)
	2
	2

	
	1/26
	Практическая работа №12: Выполнение рисунков геометрических тел
	
	

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.1. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Техника зарисовки квадрата, прямоугольника, треугольника и круга, расположенных в плоскостях, параллельных какой – либо из плоскостей проекций. Придание рисунку рельефности (штриховкой или шраффировкой).
	1
	3

	Тема 3.2 Технический рисунок модели
	1/27
	Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. Приемы построения рисунков моделей. Элементы технического конструирования в конструкции и рисунке детали. Приемы изображения вырезов на рисунках моделей. Штриховка фигур сечений. Теневая штриховка.
	2
	
2


	
	1/28
	Практическая работа №13: Выполнение рисунка модели.
	
	

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.2. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Элементы технического конструирования в конструкции и рисунке детали. Приемы изображения вырезов на рисунках моделей.
	1
	3

	Раздел 4 Машиностроительное черчение
	26
	

	Тема 4.1 Правила разработки и оформления конструкторской документации
	1/29
	Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние стандартов на качество машиностроительной продукции. Зависимость качества изделия от качества чертежа. Обзор разновидностей современных чертежей. Виды изделий по ГОСТ 2.101 – 68 (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект). Виды конструкторской документации в зависимости от содержания по ГОСТ 2.102 – 68. Виды конструкторской документации в зависимости от стадии разработки по ГОСТ 2.103 – 68 (проектные и рабочие). Литера присваиваемая конструкторским документам. Виды конструкторских документов в зависимости от способа выполнения и характера использования (оригинал, подлинник, дубликат, копия). Основные надписи на различных конструкторских документах. Ознакомление с современными тенденциями автоматизации и механизации чертежно-графических и проектно – конструкторских работ.
	2
	2

	
	1/30
	Практическая работа №14: Выполнение надписей на чертежах
	
	

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.1
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Зависимость качества изделия от качества чертежа. Литера присваиваемая конструкторским документам. Виды конструкторских документов в зависимости от способа выполнения и характера использования (оригинал, подлинник, дубликат, копия). Ознакомление с современными тенденциями автоматизации и механизации чертежно-графических и проектно – конструкторских работ.
	1
	3

	Тема 4.2 Изображения – виды, разрезы, сечения
	1/31
	Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных видов. Разрезы: горизонтальный, вертикальные (фронтальный и профильный) и наклонный. Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные). Расположение разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной разреза. Обозначение разрезов. Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений, сечения цилиндрической поверхности. Обозначения сечений. Графическое обозначение материалов в сечении. Выносные элементы, их определение и содержание. Применение выносных элементов. Расположение и обозначение выносных элементов. Условности и упрощения. Частные изображения симметричных видов, разрезов и сечений. Разрезы через тонкие стенки, ребра, спицы и т.п. Разрезы длинных предметов. Изображение рифления и т.д.
	2
	2


	
	1/32
	Графическая работа №1: Построение третьего вида по двум заданным, необходимые разрезы.
	
	

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.2 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Условности и упрощения. Частные изображения симметричных видов, разрезов и сечений. Разрезы через тонкие стенки, ребра, спицы и т.п. Разрезы длинных предметов.
	2
	3

	Тема 4.3 Винтовые поверхности и изделия с резьбой
	1/33
	Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Понятие о винтовой поверхности. Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Различные профили резьбы. Условное изображение резьбы. Нарезание резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски. Обозначение стандартных и специальных резьб. Обозначение левой и многозаходных резьб. Изображение стандартных резьбовых крепежных деталей (болтов, шпилек, гаек, шайб и др.) по их действительным размерам в соответствии с ГОСТ. Условные обозначения и изображения стандартных резьбовых крепежных деталей.
	2
	2

	
	1/34
	Практическая работа №15: Изображение и обозначение резьб. Вычерчивание крепежных деталей с резьбой
	
	

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.3
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Изображение рифления и т.д. Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Различные профили резьбы. Условное изображение резьбы. Нарезание резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски. Обозначение стандартных и специальных резьб. Обозначение левой и многозаходных резьб.
	2
	3

	Тема 4.4 Эскизы деталей и рабочие чертежи
	1/35
	Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая часть чертежа. 
Применение нормальных диаметров, длины и т.п. Понятие о конструктивных и технологических базах. Измерительный инструмент и приемы измерения деталей. Литейные и штамповочные уклоны и скругления. Центровые отверстия,галтели, проточки. Понятие о шероховатости поверхности, правила  нанесения на чертеж ее обозначений. Обозначение на чертежах материала, применяемого для изготовления деталей. Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок и последовательность выполнения эскиза деталей. Рабочие чертежи изделий основного и вспомогательного производства – их виды, назначение, требования, предъявляемые к ним. Ознакомление с техническими требованиями к рабочим чертежам. Понятие о допусках и посадках. Порядок составления рабочего чертежа детали по данным ее эскиза. Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа. Понятие об оформлении рабочих чертежей изделий для единичного и массового производства.
	2
	2

	
	1/36
	Графическая работа №2: Выполнение эскиза детали с применением простого или сложного разреза и технического рисунка
	
	

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.4
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа. Понятие об оформлении рабочих чертежей изделий для единичного и массового производства.
	1
	3

	Тема 4.5 Разъемные и неразъемные соединения деталей
	1/37
	Различные виды разъемных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые соединения деталей, их назначение, условия выполнения. Первоначальные сведения по оформлению элементов сборочных чертежей (обводка контуров соприкасающихся деталей, штриховка разрезов и сечений, изображение зазоров). Изображение крепежных деталей с резьбой по условным соотношениям в зависимости от наружного диаметра резьбы. Изображение соединений при помощи болтов, шпилек, винтов, упрощенно по ГОСТ 2.315 – 68. Сборочные чертежи неразъемных соединений. 
	2
	2

	
	1/38
	Графическая работа №3: Рабочий чертеж детали по сборочному чертежу и техническому рисунку.
	
	

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.5
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Изображение соединений при помощи болтов, шпилек, винтов, упрощенно по ГОСТ 2.315 – 68.
	1
	3

	Тема 4.6 Зубчатые передачи
	2/40
	Основные виды передач. Технология изготовления, основные параметры. Конструктивные разновидности зубчатых колес. Условные изображения зубчатых колес и червяков на рабочих чертежах. Условные изображения цилиндрической, конической и червячной передач по ГОСТу. Изображение различных способов соединения зубчатых колес с валом. 
Условные изображения реечной и цепной передач, храпового механизма.
	2
	1

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.6
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Условные изображения зубчатых колес и червяков на рабочих чертежах. Условные изображения цилиндрической, конической и червячной передач по ГОСТу.
	1
	3

	Тема 4.7 Чертеж общего вида и сборочный чертеж
	2/42
	Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, его назначение и содержание. 
Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Выполнение эскизов деталей разъемной сборочной единицы, предназначенных для выполнения сборочного чертежа. Увязка сопрягаемых размеров. Порядок сборки и разборки сборочных единиц. Обозначение изделия и его составных частей. Порядок выполнения сборочного чертежа по эскизам деталей. Выбор числа изображений. Выбор формата. Размеры на сборочных чертежах. Штриховка на разрезах и сечениях. Изображение контуров пограничных деталей. Изображение частей изделия в крайнем и промежуточном положениях. 
Конструктивные особенности при изображении сопрягаемых деталей (проточки, подгонки соединений по нескольким плоскостям и др.). Упрощения, применяемые в сборочных чертежах. Изображение уплотнительных устройств, подшипников, пружин, стопорных и установочных устройств. Назначение спецификаций. Порядок их заполнения. Основная надпись на текстовых документах. Нанесение номеров позиций на сборочный чертеж.
	2
	1

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.7
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, его назначение и содержание. Сборочный чертеж, его назначение и содержание.
	1
	3

	Тема 4.8 Чтение и деталирование чертежей
	2/44
	Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип работы. Количество деталей, входящих в сборочную единицу. Количество стандартных деталей. Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение их размеров). Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей. Габаритные, установочные, присоединительные и монтажные размеры. Увязка сопрягаемых размеров.
	2
	1

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.8
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей
	1
	3

	Раздел 5 Чертежи и схемы узлов и агрегатов электрооборудования
	5
	

	Тема 5.1 Выполнение простых чертежей электромоторов и генераторов
	2/46
	Методы вычерчивания вращающихся деталей. Методы вычерчивания статических деталей. Обозначение обработки поверхностей деталей. Методы выполнения разрезов для уточнения формы деталей.
	2
	1

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 5.1
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Вычерчивание роторов электромоторов.
	1
	3

	Тема 5.2 Деталировка сложных чертежей электромоторов и генераторов
	1/47
	Деталировка основных узлов электромоторов и генераторов. Выполнение на видах деталировки сечений, разрезов
	1
	2

	
	1/48
	Графическая работа №4 (Дифференцированный зачет): Вычерчивание выносных элементов для уточнения конструкции.
	1
	3

	
	
	Консультация
	
	

	
	
	Всего за  семестр: 48 ч.:    (аудиторных - 48 ч., в том числе практических – 19 ч.)
	
	

	Всего по дисциплине:
	72
	


Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерной графики». 

Оборудование учебного кабинета:
· комплект учебно-методической документации;
· наглядные пособия;
· комплект плакатов;
· информационные стенды;
· комплект кодотранспорантов;
· модели геометрических тел;
· модели деталей и сборочных единиц;
· детали и сборочные единицы;

Технические средства обучения: 
· компьютер;
· сканер;
· принтер;
· плоттер;
· мультимедийное оборудование.
Проведение лекционных и практических занятий сопровождается иллюстрацией слайдов, содержащих теоретический и поясняющий материал.
	Проведение контроля подготовленности обучающихся к выполнению практических работ, рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по разделам дисциплины, а также предварительного итогового контроля уровня усвоения знаний за семестр рекомендуется проводить в компьютерном классе с использованием сертифицированных тестов и автоматизированной обработки результатов тестирования (SunRav).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной литературы
Для преподавателя:
Основные источники:
1. ГОСТ 2.306 – 68. ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛОВ И ПРАВИЛА ИХ НАНЕСЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ
2. ГОСТ 2.105 – 95. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ.
3. ГОСТ 2.109 – 73. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ
4. ГОСТ 2.302 – 68. МАСШТАБЫ.
5. ГОСТ 2.304 – 81. ШРИФТЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ
6. ГОСТ 2.307 – 68. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ
7. ГОСТ 2.702 – 75. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ
8. ГОСТ 2.723 – 68. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ
9. ГОСТ 2.755 – 87. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
10. СХЕМАХ. УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННЫЕ И КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.
11. ГОСТ 2.106 – 96. ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
12. ГОСТ 2.301 – 68. ФОРМАТЫ.
13. ГОСТ 2.303 – 68. ЛИНИИ.
14. ГОСТ 2.305 – 2008. ИЗОБРАЖЕНИЯ – ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ.
15. ГОСТ 2.701 – 2008. СХЕМЫ. Виды и типы. Общие требования к выполнению
16. ГОСТ 2.722 – 68*. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
17. ГОСТ 2.747 – 68*. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. Размеры условных графических обозначений
Дополнительные источники: 
1. Березина, Н.А. Инженерная графика: учебное пособие. – М.: ИНФРА, 2010. 
2. Куликов, В.П. Инженерная графика. – М.: ИНФРА , 2010 
3. Пантюхин, П.Я. Компьютерная графика в 2-х частях. Часть 1: учебное пособие.– М.: ИНФРА, 2011 
4. Пантюхин, П.Я. Компьютерная графика в 2-х частях. Часть 2: учебное пособие. – М.: ИНФРА, 2010 
5. Куликов, В.П. Стандарты инженерной графики:  учебное пособие /– М.: Форум, 2008 

Интернет-ресурсы:
1. Всезнающий сайт про черчение. Онлайн учебник [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cherch.ru , свободный.- Загл. с экрана.
2. Машиностроительное черчение. Инженерная графика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusgraf.ru, свободный. – Загл. с экрана.
3. Автокад-профи. Видеоуроки AutoCAD. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://autocad-profi.ru/videouroki, свободный. – Загл. с экрана.

Для студента:
Основные источники:
1. ГОСТ 2.306 – 68. ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛОВ И ПРАВИЛА ИХ НАНЕСЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ
2. ГОСТ 2.105 – 95. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ.
3. ГОСТ 2.109 – 73. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ
4. ГОСТ 2.302 – 68. МАСШТАБЫ.
5. ГОСТ 2.304 – 81. ШРИФТЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ
6. ГОСТ 2.307 – 68. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ
7. ГОСТ 2.702 – 75. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ
8. ГОСТ 2.723 – 68. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ
9. ГОСТ 2.755 – 87. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
10. СХЕМАХ. УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННЫЕ И КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.
11. ГОСТ 2.106 – 96. ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
12. ГОСТ 2.301 – 68. ФОРМАТЫ.
13. ГОСТ 2.303 – 68. ЛИНИИ.
14. ГОСТ 2.305 – 2008. ИЗОБРАЖЕНИЯ – ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ.
15. ГОСТ 2.701 – 2008. СХЕМЫ. Виды и типы. Общие требования к выполнению
16. ГОСТ 2.722 – 68*. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
17. ГОСТ 2.747 – 68*. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. Размеры условных графических обозначений

Дополнительные источники: 
1. Березина, Н.А. Инженерная графика: учебное пособие. – М.: ИНФРА, 2014. 
2. Куликов, В.П. Инженерная графика. – М.: ИНФРА , 2014 
3. Пантюхин, П.Я. Компьютерная графика в 2-х частях. Часть 1: учебное пособие.– М.: ИНФРА, 2014 
4. Пантюхин, П.Я. Компьютерная графика в 2-х частях. Часть 2: учебное пособие. – М.: ИНФРА, 2014
5. Куликов, В.П. Стандарты инженерной графики:  учебное пособие– М.: Форум, 2015 
Интернет-ресурсы:
1. Всезнающий сайт про черчение. Онлайн учебник [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cherch.ru , свободный.- Загл. с экрана.
2. Машиностроительное черчение. Инженерная графика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusgraf.ru, свободный. – Загл. с экрана.
3. Автокад-профи. Видеоуроки AutoCAD. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://autocad-profi.ru/videouroki, свободный. – Загл. с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
	Раздел (тема) учебной дисциплины
	Результаты
(освоенные умения, усвоенные знания)
Основные показатели результатов подготовки

		
Формы и методы контроля

	Тема 1.1.
Основные сведения по оформлению чертежей
Тема 1.2.
Геометрическое построение, размеры и правила вычерчивания контуров технических деталей
Тема 2.1.
Проекция точки, отрезка, плоскости
Тема 2.2.
Комплексные чертежи геометрических тел и моделей
Раздел 3.
Техническое рисование и элементы технического конструирования.
Тема 3.1
Технический рисунок
Тема 4.1
Правила разработки и оформления конструкторской документации.
Тема 4.2
Изображения на чертежах - виды, разрезы, сечения.
Тема 4.3
Винтовые поверхности и изделия с резьбой.
Тема 4.4.
Эскизы деталей и рабочие чертежи
Тема 4.5
Разъемные и неразъемные соединения деталей.
Тема 4.6
Чертеж общего вида и сборочный чертеж.
Тема 4.7
Чтение и деталирование чертежей.
	Умения:
	

	
	- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике;
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;
- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;
- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию по профилю специальности;
	Практические занятия, итоговый зачет.

	
	
	Практические занятия, графические работы, итоговый зачет

	
	
	Практические занятия, графические работы, итоговый зачет.

	
	Знания:
	

	
	- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- классы точности и их обозначение на чертежах;
- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации;
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;
- способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;
- технику и принципы нанесения размеров;
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД).
	Контрольное тестирование по темам, итоговый зачет

	
	
	Контрольное тестирование по темам, итоговый зачет

	
	
	Контрольное тестирование по темам, итоговый зачет


Для контроля приобретенных знаний и умений предполагается использование рейтинговой системы. 
Основной алгоритм рейтинговой системы контроля знаний.
1. Весь курс обучения  по дисциплине разбивается на разделы и темы, контроль по которым обязателен.
1. По окончании обучения проводится достаточно полный контроль знаний обучающихся с оценкой в баллах.
1. В конце обучения определяется сумма набранных за весь период баллов и выставляется общая отметка. Учащиеся, имеющие итоговую сумму баллов по рейтингу от 90% до 100% могут быть освобождены от промежуточной аттестации.
Основными целями введения рейтинговой системы являются:
1. стимулирование повседневной систематической работы студентов;
1. снижение роли случайных факторов при сдаче экзаменов и/или зачетов;
1. определение реального места, которое занимает студент среди сокурсников в соответствии со своими успехами;
1. повышение мотивации студентов к освоению профессиональных программ на базе более высокой дифференциации оценки результатов их  учебной работы;
1. создание объективных критериев при определении кандидатов на продолжение обучения в рамках многоуровневой системы.
Рейтинговая система оценки успеваемости студентов основана на использовании совокупности контрольных точек, оптимально расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. При этом предполагается разделение всего курса на ряд более или менее самостоятельных, логически завершенных блоков и модулей  и проведение по ним контрольных акций. Важным принципом рейтинговой системы является требование своевременного выполнения студентом всех учебных заданий.
 Всего обучаемый должен пройти обязательных 4 контрольных точек, обеспечивающих текущий и итоговый контроль знания изучаемой дисциплины. 
Организация, средства и проведение текущей и промежуточной  аттестации определяются Положением  о текущем контроле успеваемости, утвержденное приказом от от 25.09.2014 № 207. Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 
Для текущего контроля по программе создан  комплект оценочных средств (КОС), который включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.
Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
	Процент результативности (правильных ответов)
	Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

	
	балл (отметка)
	вербальный аналог

	90 ÷ 100
	5
	отлично

	80 ÷ 89
	4
	хорошо

	70 ÷ 79
	3
	удовлетворительно

	менее 70
	2
	не удовлетворительно


Итоговая аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета, в основе которой используются пятибалльные  шкалы отметки.
	Контроль и оценка результатов овладения общими компетенциями осуществляется преподавателем в процессе образовательной деятельности.
	Результаты 
(освоенные общие компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	1. стабильная или положительная динамика результатов учебной деятельности;
1. инициированное участие в профориентированных мероприятиях и конкурсах;
1. обучается на программах дополнительного профессионального образования.

	Наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении лабораторных работ по учебной дисциплине

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	- положительный отзыв работодателей о производственной практике.
	

	ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	1. успешная деятельность в качестве старосты в течение семестра. 
	

	ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	1. активный компьютерный пользователь;
1. пользователь библиотечного фонда;
1. пользователь справочно-правовых систем  «Гарант» и «Консультант +»;
1. участник учебно-исследовательской деятельности.
	

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	1. подготовил качественную  мультимедийную презентацию и успешно ее защитил;
1. члены редакционной группы стенгазеты;
1. владение специальным программным обеспечением по основной профессиональной программе.
	

	ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
	1. участник учебной фирмы;
1. ведет предпринимательскую деятельность;
1. лидеры выборных органов и общественных объединений;
1. участник проекта «Точка роста».
	

	ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
	1. в установленные сроки и в полном объеме выполняет самостоятельную работу;
обучается по программам ДОП;
1. привлекаемые к проектной деятельности.
	

	ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
	- участник профессиональных конкурсов;
- проявил креативный подход во время прохождения учебной и производственной практики.
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1. Общие положения
1.1 Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  ОП.1  Инженерная графика.
1.2 КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме  дифференцированного зачета.
1.3 КОС разработаны на основании:
· ФГОС СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 
· Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 831, зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации  19 августа 2014 г. Рег. № 33635;
· основной профессиональной образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
2. Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 
2.1 Коды и наименования элементов знаний и умений
	Код 
элемента умений
	Наименование элемента умений  

	Код 
элемента знаний
	Наименование элемента знаний

	У1
	выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике;

	З1
	законы, методы и приемы проекционного черчения;


	У2
	выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;

	З2
	классы точности и их обозначение на чертежах;


	У3
	выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;

	З3
	правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации;


	У4
	оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

	З4
	правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;

	У5
	читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию по профилю специальности;

	З5
	способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;


	
	
	З6
	технику и принципы нанесения размеров;


	
	
	З7
	типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;


	
	
	З8
	требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД);



2.2 Кодификатор контрольных заданий
	Функциональный признак оценочного средства (тип контрольного задания)
	Метод/форма контроля
	Код контрольного задания

	Проектное задание
	Учебный проект (курсовой, исследовательский, обучающий, сервисный, социальный творческий, рекламно-презентационный)
	1

	Реферативное задание
	Реферат
	2

	Расчетная задача
	Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание, лабораторная работа, практические занятия, письменный экзамен
	3

	Поисковая задача
	Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание
	4

	Аналитическая задача
	Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание
	5

	Графическая задача
	Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание
	6

	Задача на программирование
	Контрольная работа, Индивидуальное домашнее задание
	7

	Тест, тестовое задание
	Тестирование, письменный экзамен
	8

	Практическое задание
	Лабораторная работа, практические занятия, практический экзамен
	9

	Ролевое задание
	Деловая игра
	10

	Исследовательское задание
	Исследовательская работа
	11



Код контрольного задания
[bookmark: _GoBack]2.3 Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств текущего контроля (распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений).
	Содержание
учебного материала
по программе УД

	
	У1
	У2
	У3
	У4
	У5
	З1
	З2
	З3
	З4
	З5
	З6
	З7
	З8

	Раздел 1. Геометрическое черчение
	3
	3
	3
	3
	3
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Раздел 2 Проекционное черчение
	3
	3
	3
	3
	3
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования.
	3
	3
	3
	3
	3
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Раздел 4.  Машиностроительное черчение.
	
	
	3
	3
	
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9



3. Структура контрольного задания промежуточной аттестации
3.1 Количество тестовых заданий
	Содержание раздела
	Кол-во час
	Кол-во ТЗ
(кратно 3)

	1
	Раздел 1. Геометрическое черчение
	10
	3

	2
	Раздел 2 Проекционное черчение
	10
	3

	3
	Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования.
	2
	-

	4
	Раздел 4.  Машиностроительное черчение.
	26
	8

	
	ИТОГО
	
	14



3.2 Критерии оценки заданий

	Наименование дидактической единицы 
	Код элемента
умения
	Код  элемента знания
	Уровень деятельности при контроле 
	Номер задания в варианте  теста - задания
	Критерий зачета

	Раздел 1. Геометрическое черчение
	У1
	З1, З4
	1,2, 3
	1-25
	8

	Раздел 2 Проекционное черчение
	У2
	З1
	2,3
	1-25
	8

	Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования.
	У3,У6
	З1,З3
	1,2,3
	1-25
	8

	Раздел 4.  Машиностроительное черчение.
	У4
	З2
	1,2, 3
	1-25
	8



Для каждой ДЕ разрабатываются тестовые задания контролирующие уровень соответствия подготовки студента требованиям ФГОС. Уровень усвоения заданный для каждой ДЕ формулируется в терминах внешней деятельности, которую должен продемонстрировать студент при контроле. Соответствие степени освоения учебного материала при обучении уровням деятельности при контроле представлено в таблице: 
	№
	Степень освоения (при обучении)
	Уровни деятельности (при контроле)

	1
	Быть знакомым
	Узнавать 

	2
	Знать 
	Воспроизводить (устно, письменно)

	3
	Уметь 
	Применять в типовой ситуации (без ограничения времени)

	4
	Иметь навык 
	Применять в типовой ситуации (с ограничением времени)

	5
	Иметь опыт
	Применять в нетиповой ситуации


По каждому показателю оценки результата выставляется 1 балл (соответствие эталону) или 0 баллов (несоответствие эталону).
4. Материалы для итоговой проверки и оценки знаний и умений
 Тест 1     ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ                                       Вариант 1
	1. Какой из карандашей самый твердый?

	1) Т      2) 2Т
3) 3Т    4) ТМ


	2. На каком рисунке заточка карандаша выполнена правильно?

	[image: ]

	3. Какая линия применяется для нанесения выносных и размерных линий?

	


	4. Какая линия применяется для нанесения осей симметрии и центровых линий?

	

	 
5. Какой линией обводят контур детали и выполняют рамку на чертеже


	


	6. На каком рисунке правильно проведены центровые линии?
	


	7. Какой цифрой обозначается на чертеже штриховая линия?
 
	[image: ]

	8. Как называется тип линии обозначенный цифрой 3?
1) Сплошная основная
2) Штриховая
3) Волнистая
4) Тонкая сплошная
5) Штрихпунктирная
	

	9. Какая из линий чертежа имеет наибольшую толщину?


	


	10. Какая линия служит для выполнения невидимого контура?
	

	11. Какая надпись выполнена правильно?
	[image: ]

	 12. В каком примере все буквы выполнены стандартным чертежным шрифтом?
	[image: ]

	13. В каком примере надпись выполнена стандартным шрифтом?
	[image: ]

	14. Какой масштаб является масштабом увеличения?
	1) 2:1
2) 1:2

	15. На каком рисунке размерное число нанесено правильно?
	[image: ]

	16. Какая должна быть величина размеров на чертеже, выполненном в масштабе?
	1) Натуральная
2) Соответственно изображению

	17. На каком рисунке неправильно нанесен размер?
	[image: ]

	18. Какой из перечисленных масштабов не предусмотрен стандартом?
	1) 1:2
2) 1:7
3) 1:5

	19. На каком рисунке размер диаметра окружности нанесен правильно?
	[image: ]

	20. В каких единицах измерения задаются размеры на чертежах?
	1) м     2) см     3)мм

	21. На каком примере размер угла в градусах нанесен правильно?
	[image: ]

	22. В каком случае размеры нанесены правильно?
	


	23. На каком рисунке правильно обозначена величина уклона?
	



	24. Какое расположение формата правильное, если его расположение 297×210 (формат А4)
	[image: ]

	25. Какая из букв написана стандартным шрифтом?
	[image: ]



25 заданий, каждое задание оценивается в 1 балл. Всего студент может набрать 25 баллов. Таблица соответствия данной системы пятибалльной: 
	21 – 25 баллов
	отлично

	16 – 20 баллов
	хорошо

	15 баллов
	удовлетворительно

	менее 15 баллов
	не удовлетворительно



Преподаватель:

Тест 1     ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ                                       Вариант 2

	1. Какое расположение формата не правильное, если его размеры 297×210 (формат А4)
	[image: ]

	2. На каком рисунке правильно проведены центровые линии?
	


	3. Какой цифрой обозначается на чертеже штрихпунктирная  линия?
	[image: ]

	4. Какая линия чертежа обозначена цифрой 2?
1) Сплошная основная
2) Штриховая
3) Волнистая
4) Тонкая сплошная
5)  штрихпунктирная
	

	5. Как называется тип линии обозначенный цифрой 5?
6) Сплошная основная
7) Штриховая
8) Волнистая
9) Тонкая сплошная
10) Штрихпунктирная
	

	6. На каком рисунке проведены правильно центровые линии, если диаметр окружности более12 мм?
	[image: ]

	7. Как называется тип линии, обозначенный цифрой 3?
1) Сплошная основная
2) Штриховая 
3) Штрихпунктирная
4) Разомкнутая

	


	8. Под какой цифрой изображена линия невидимого контура?

	

	
	

	9. Какая надпись выполнена правильно?
	[image: ]

	10. Какая из цифр имеет стандартное начертание?
	[image: ]

	11. В каком примере все буквы выполнены стандартным чертежным шрифтом?
	[image: ]

	12. В каком примере надпись выполнена стандартным шрифтом?
	[image: ]

	13. Какой масштаб является масштабом увеличения?
	3) 2:1
4) 1:2

	14. На каком рисунке размерное число нанесено правильно?
	[image: ]

	15. На каком рисунке размер радиуса дуги проставлен правильно?
	[image: ]


	16. Какая должна быть величина размеров на чертеже, выполненном в масштабе?
	3) Натуральная
4) Соответственно изображению

	17. На каком рисунке неправильно нанесен размер?
	[image: ]

	18. На каком рисунке выносные и размерные линии нанесены верно?
	[image: ]

	19. На каком рисунке размер диаметра окружности нанесен правильно?
	[image: ]

	20. В каких единицах измерения задаются размеры на чертежах?
	1) м     2) см     3)мм

	21. В каком примере размер нанесен правильно?
	[image: ]

	22. На каком примере размер угла в градусах нанесен правильно?
	[image: ]

	23.На   каком   листе   следует чертить   более   твердым   карандашом?
	1) На мягком
2) на плотном


	24. Какая из букв написана стандартным шрифтом?
	[image: ]

	25. Каким инструментом переносят размеры с линейки на чертеж.
	1.Циркулем
2.Измерителем



25 заданий, каждое задание оценивается в 1 балл. Всего студент может набрать 25 баллов. Таблица соответствия данной системы пятибалльной: 
	21 – 25 баллов
	отлично

	16 – 20 баллов
	хорошо

	15 баллов
	удовлетворительно

	менее 15 баллов
	не удовлетворительно



Преподаватель:


Тест 1     ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ                                       Вариант3

	1. На каком рисунке размер диаметра окружности нанесен правильно?
	[image: ]

	2. В каких единицах измерения задаются размеры на чертежах?
	1) м     2) см     3)мм

	3. На каком примере размер угла в градусах нанесен правильно?
	[image: ]

	4. Какая из букв написана стандартным шрифтом?
	[image: ]

	
	[image: ]

	5. Надо ли при выполнении надписи  обводить толще заглавную букву?
1) Надо
2) Не надо
3) иногда
	

	6. На каком рисунке размерное число нанесено верно?
	[image: ]

	7. Какая должна быть величина размеров на чертеже, выполненном в масштабе?
	5) Натуральная
6) Соответственно изображению

	8. На каком рисунке неправильно нанесен размер?
	[image: ]

	9. В каком примере надпись выполнена стандартным шрифтом?
	[image: ]

	10. Какой из перечисленных масштабов не предусмотрен стандартом?
	1) 1:2
2) 1:3
3) 1:5

	11. На каком чертеже размеры проставлены неправильно?
	



	12. Для переноса размера с линейки на чертеж пользуются
	1) циркулем
2) измерителем


	13. На каком рисунке положение циркуля во время работы показано правильно?

	[image: ]

	14. На каком рисунке заточка карандаша выполнена правильно?

	[image: ]

	15. Какая линия применяется для нанесения выносных и размерных линий?

	


	16. Какая линия применяется для нанесения осей симметрии и центровых линий?

	


	17. Какой цифрой обозначается на чертеже штриховая линия?
	[image: ]

	18. Какая линия чертежа обозначена цифрой 4?
1) Сплошная основная
2) Штриховая
3) Волнистая
4) Тонкая сплошная
5)  Волнистая 
	

	19. Как называется тип линии обозначенный цифрой 3?
1. Сплошная основная  2)Штрихпунктирная 3) Штриховая  4)Тонкая сплошная
	

	20. На каком рисунке проведены правильно центровые линии, если диаметр окружности менее 12 мм?
	[image: ]

	21. Как называется тип линии, обозначенный цифрой 2?
1) Сплошная основная
2) Штриховая 
3) Штрихпунктирная
4) Разомкнутая

	


	22. Какая из линий чертежа имеет наибольшую толщину?


	

	23. Какое расположение формата правильное, если его расположение 297×210 (формат А4)
	[image: ]

	24. На каком рисунке правильно проведены центровые линии?
	


	25. На каком рисунке выносные и размерные линии нанесены верно?
	[image: ]



25 заданий, каждое задание оценивается в 1 балл. Всего студент может набрать 25 баллов. Таблица соответствия данной системы пятибалльной: 
	21 – 25 баллов
	отлично

	16 – 20 баллов
	хорошо

	15 баллов
	удовлетворительно

	менее 15 баллов
	не удовлетворительно



Преподаватель:
Тест №1 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ	Вариант 4
	1.На   каком   листе   следует чертить   более   твердым   карандашом?
	1) На мягком
2) на плотном


	2. Для переноса размера с линейки на чертеж пользуются
	1) циркулем
2) измерителем


	3. На каком рисунке положение циркуля во время работы показано правильно?

	[image: ]

	4. Какая линия применяется для нанесения выносных и размерных линий?

	


	 
5. Какой линией обводят контур детали и выполняют рамку на чертеже


	



	

6. Какое расположение формата правильное, если его расположение 297×210 (формат А4)
	[image: ]

	
	[image: ]

	7. Какая линия чертежа обозначена цифрой 4?
1) Сплошная основная
2) Штриховая
3) Волнистая
4) Тонкая сплошная
5)  Волнистая 
	

	8. Как называется тип линии обозначенный цифрой 3?
1) Сплошная основная
2) Штриховая
3) Волнистая
4) Тонкая сплошная
5) Штрихпунктирная
	

	9. На каком рисунке проведены правильно центровые линии, если диаметр окружности менее 12 мм?
	[image: ]

	10. Как называется тип линии, обозначенный цифрой 2?
5) Сплошная основная
1) Штриховая 
2) Штрихпунктирная
3) Разомкнутая

	


	

	

	11. Какая линия служит для выполнения невидимого контура?
	

	12. Какая из надписей выполнена строчными буквами?
	


	13. Какая из букв написана стандартным шрифтом?
	[image: ]

	14. Какая из цифр имеет стандартное начертание?
	[image: ]

	 
	[image: ]

	15. Надо ли при выполнении надписи  обводить толще заглавную букву?
1) Надо
2) Не надо
3) иногда
	

	16. В каком примере строчная буква е выполнена по стандарту?
	[image: ]

	17. Какой из перечисленных масштабов не предусмотрен стандартом?
	1) 1:2
2) 1:3
3) 1:5

	18. Какой масштаб является масштабом увеличения?
	5) 2:1
6) 1:2

	19. На каком чертеже размеры проставлены в соответствии с ГОСТом.
	


	20. На каком рисунке размер радиуса дуги проставлен правильно?
	[image: ]

	21. Какая должна быть величина размеров на чертеже, выполненном в масштабе?
	7) Натуральная
8) Соответственно изображению

	22. На каком рисунке выносные и размерные линии нанесены верно?
	[image: ]

	23. В каком случае размер на заштрихованном поле проставлен правильно?
	[image: ]

	24. В каком примере размер нанесен правильно?
	[image: ]

	25. В каком случае размеры нанесены правильно?
	



25 заданий, каждое задание оценивается в 1 балл. Всего студент может набрать 25 баллов. Таблица соответствия данной системы пятибалльной: 
	21 – 25 баллов
	отлично

	16 – 20 баллов
	хорошо

	15 баллов
	удовлетворительно

	менее 15 баллов
	не удовлетворительно
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