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1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12  «Электробезопасность»  
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессионального цикла образовательной программы 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» при реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального образования.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования (далее –ФГОС СПОО) при освоении специальностей СПО технического профиля.
Программа является репродуктивной.

Обучающиеся в учреждении СПО по данному профилю изучают основы Электробезопасности в объеме 96 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

освоение знаний:

· правила техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ;

· объект (электрические сети и системы и их элементарный состав) и предмет курса (анализ опасности);

· модели (схемы замещения) элементов электрических систем (генераторов, линий электро​передачи, трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов, компенсирующих устройств, нагрузок) в стационарных режимах;

· экономико-математические модели заземляющих и зануляющих устройств;

· способы повышения уровня безопасности систем в условиях их эксплуатации, так и при проектировании;

· способы предотвращения системных аварий в электрических системах.

овладение умениями: 
· выбирать способы защиты от поражения электрическим током;

· выбирать способы регулирования напряжения и режим нейтрали в зависимости от осо​бенностей конкретной сети;

· разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности в электрических сетях.

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по основам автоматики и микропроцессорной техники с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений автоматики и микропроцессорной техники на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

В программе по электробезопасности, реализуемой при подготовке обучающихся по профессиям и специальностям технического профиля, профильной составляющей является раздел «Электродинамика», так как большинство профессий и специальностей, относящихся к этому профилю, связаны с электротехникой и электроникой. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла дисциплин.


При изучении дисциплины «Электробезопасность» следует опираться на знания студентов, полученные при изучении математики, физики и электротехники.

Знания и умения, полученные студентами при изучении данной дисциплины, являются основой для изучения специальных дисциплин: «Электрические машины и аппараты», «Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования». Использование межпредметных связей должно обеспечить преемственность изучения материала, исключить дублирование и позволить преподавателям рационально распределить время по разделам и темам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

· выбирать способы защиты от поражения электрическим током;

· выбирать способы регулирования напряжения и режим нейтрали в зависимости от осо​бенностей конкретной сети;

· разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности в электрических сетях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

· правила техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ;

· объект (электрические сети и системы и их элементарный состав) и предмет курса (анализ опасности);

· модели (схемы замещения) элементов электрических систем (генераторов, линий электро​передачи, трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов, компенсирующих устройств, нагрузок) в стационарных режимах;

· экономико-математические модели заземляющих и зануляющих устройств;

· способы повышения уровня безопасности систем в условиях их эксплуатации, так и при проектировании;

· способы предотвращения системных аварий в электрических системах.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
1.5 Требования к организации образовательного процесса 


Для изучения дисциплины необходимо наличие учебного класса, оборудованного мультимедийным комплексом с выходом в Интернет, а также установленное программное обеспечение, указанное в п.3. настоящей Программы. 


Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров достаточны для качественного проведения занятий: высшее профессиональное, специализация преподаватель профессиональной школы.


При освоении общепрофессиональной программы по специальности, в том числе и при изучении дисциплины электробезопасность, колледжем реализуется модульно-компетентностный, системно-деятельностный подходы.


Модульно-компетентностный подход предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.


Системно-деятельностный подход обеспечивает: формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного учреждения; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее адекватными поставленным целям при обучении основам электротехники, являются обучение в сотрудничестве; 

· метод проектов; 

· индивидуальный и дифференцированный подход к обучению;

· обучение в сотрудничестве; 

· контекстного обучения.

В обучении предмету выделено 4 этапа:

Первый этап - выявление и ликвидация пробелов в знаниях. В конце этапа ученики дифференцируются на три группы, к которым применяются различные подходы.

Второй этап - создание благоприятного психологического климата в группе. Основная задача - добиться, чтобы обучающиеся поверили в свои силы.

Третий этап - обучение учащихся на базе нового материала приемам учебной деятельности, приобщение к творчеству, воспитание на уроках.

Четвертый этап - обучение на базе сложившихся традиций и подготовка к зачету.

Особенности методики:

Программный материал разделен на опорные и проходные темы, приспособлен к данной профессии.

Поблочная смысловая разбивка темы.

Авторские опорные плакаты и схемы материала.

Творческий характер обучения (приглашение к творчеству).

Решение задач с использованием алгоритма-образца.

Раздаточный материал по дисциплине 

Жесткая система зачетов по каждой теме - система поэлементного учета 3УH

в виде размещения по рядам - уровням обученности.

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее адекватными поставленным целям при обучении физике, являются:

· индивидуальный и дифференцированный подход к обучению.

· обучение в сотрудничестве; 

· контекстного обучения.

Предлагаемые педагогические технологии позволяют сформировать компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9.

Учебно-методический комплекс дисциплины включает в себя:

	№
	Наименование
	Количество
	Вид носителя

	1
	ФГОС по профессии 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 831, зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации 19 августа 2014 г. Рег. № 33635.
	1
	Электро

нный

	2
	Рабочая программа дисциплины
	1
	Электро

нный

	3
	Календарно-тематическое планирование
	1
	

	4
	Комплект контрольно - оценочных средств для контроля и оценки освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций по учебной дисциплине
	1
	

	5
	Перечни материально-технических ресурсов, необходимых для реализации учебной дисциплины
	1
	


Указанный перечень учебно-методического комплекса соответствует заявленным технологиям.

1.6. Система оценивания 

Система оценивания включает основные показатели оценки результатов обучения, сформулированные как характеристики деятельности обучающихся, и соответствуют заявленным личностным метапредметным, предметным результатам, общим компетенциям. Основные показатели оценки результатов обучения в полной мере раскрывают специфику соответствующих профессиональных компетенций: соответствуют знаниям, умениям и практическому опыту по ФГОС, охватывают весь цикл действий (работ) обучаемого, предусматривают возможность контроля и оценки в процессе обучения на базе образовательного учреждения и при прохождении производственной практики на базе работодателя. 
В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий текущий контроль и промежуточную аттестацию в форме тестов.

Оценка результатов освоения программы происходит с использованием тестовой и деятельностной технологии оценки, на единой критериальной основе.

Предъявить обучающему результат обучения позволяют устная и письменная методики, с использованием входного, текущего, промежуточного и обобщающего контроля, в виде тестовых заданий и практических работ.

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результатов обучения при выполнении практических занятиях и самостоятельной работы, в соответствии с тематическим планом.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Для текущего контроля по программе создан комплект оценочных средств (КОС). 

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.

Контроль и оценка результатов содержат компьютерное тестирование и контрольные работы, обеспечивающих текущий контроль. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена, в основе которой лежит тест.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	Вид учебной работы
	Объем часов

	Максимальная учебная нагрузка (всего)
	144

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
	96

	в том числе:
	

	     лабораторные  работы
	-

	     практические занятия
	43

	     контрольные работы
	-

	     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
	-

	Самостоятельная работа обучающегося (всего)
	48

	в том числе:
	

	     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  
	-

	Итоговая аттестация в форме (указать)      ЭКЗАМЕН


2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электробезопасность»
	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	Введение
	Содержание
	
	

	
	1/2
	Цели и задачи предмета. Общее ознакомление с разделами программы и методами их изучения. Роль дисциплины в подготовке специалистов. Перспективы развития, новые технологии в области обеспечения электробезопасности на предприятиях. Классификация электрических сетей с точки зрения электробезопасности. Категории токоприемников. Номинальное напряжение токоприемников, электрических сетей, генераторов, трансформаторов.
	2
	1

	Раздел 1.
	Опасность поражения человека электрическим током
	
	

	Тема 1.1.

Действие электрического тока на организм человека, виды электротравм.
	Содержание
	
	

	
	2/4
	Виды поражения электрическим током. Электрическое сопротивление тела человека. Влияние значения тока на исход поражения. Термическое, электрическое или биологическое воздействие тока на организм человека. Основные факторы поражения возникающие в результате действия тока на человека. Прикосновение к токоведущим частям. Зона шагового напряжения. Прикосновение к нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением. Электрическая дуга. Электромагнитное поле.
	2
	2

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Законспектировать классы защиты электрооборудования по электробезопасности 

2. Подготовить выступления: - Возможные схемы включения человека в цепь тока -Условия формирования цепи -Возможные последствия действия статического электричества -Электрический пробой воздушного промежутка
	4
	

	Тема 1.2.

 Состояние окружающей среды, электрооборудования и средств защиты, влияющие на исход поражения человека электрическим током
	Содержание
	
	

	
	3/6
	Путь тока в теле человека и время его прохождения. Порогово ощутимые токи, порогово неотпускающие и фибрилляционные токи. Характер воздействия на человека токов разного назначения. Влияние пути тока на исход поражения. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током.
	2
	2

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Изучить «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования». 

2. Подготовить таблицу: «Классификация помещений по опасности поражения электрическим током»
	1
	

	Тема 1.3. 

Признаки опасных повреждений и состояний
	Содержание
	
	

	
	4/8
	Признаки внезапной смерти, биологической смерти, комы, артериального и венозного кровотечения, обморока, синдрома сдавливания нижних конечностей, переохлаждения и обморожения, открытого и закрытого перелома конечностей. Состав аптечки для оказания первой помощи и назначение аппаратов. Показания к проведению основных манипуляций.
	2
	2

	
	5/10
	Практическое занятие №1 

Первая помощь при поражении электрическим током -Освобождение пострадавшего от действия электрического тока; -Выяснение степени отклонения состояния пострадавшего от нормы; 
	2
	3

	
	6/12
	Практическое занятие №2 -Первая доврачебная помощь в зависимости от выявленных отклонений - Искусственное дыхание - Наружный массаж сердца
	2
	3

	
	7/14
	Практическое занятие №3 

Действие электрического тока на организм человека.
	2
	

	
	8/16
	Практическое занятие №4

Способы оживления организма при клинической смерти
	2
	3

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1.Изучить универсальную схему оказания первой помощи на месте происшествия.

2. Признаки опасных повреждений и состояний.

3. Ознакомиться с ГОСТ 12.1.003-83 РД 153-34.0-03.702-08
	5
	

	Раздел 2.
	Организация безопасной эксплуатации электроустановок
	
	

	Тема 2.1.

Организация и оборудование электроремонтных цехов
	Содержание
	
	

	
	9/18
	Система управления электрохозяйством цеха. Факторы влияющие на качество ремонта электрооборудования. Объем и целесообразные формы организации электроремонтных работ. Составление развернутой программы работы электроремонтного цеха. Структура и оборудование электроремонтного цеха
	2
	2

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1.Изучить требования ГОСТ 12.1.003-83
	1
	

	Тема 2.2.

Требования безопасности при организации электроремонтных цехов
	Содержание
	
	

	
	10/20
	Основные мероприятия по охране труда и технике безопасности. Особенности оборудования пропиточно- сушильных и окрасочных участков. Требования безопасности для взрывопожароопасных помещений цеха.
	2
	2

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1.Изучить нормируемые уровни звукового давления в электроремонтном цехе ГОСТ 12.1.003-83. 

2. Классификация систем заземления.
	1
	

	Тема 2.3.

Требования безопасности при организации эксплуатации электроустановок административных, бытовых и общественных зданий
	Содержание
	
	

	
	11/22
	Стандартизация устройства электроустановок зданий. Требования к выполнению групповых сетей. Выбор сечения проводников групповых сетей. Требования по проектированию, монтажу, наладке и испытанию электроустановок, выбору электрооборудования. Классификация систем заземления. Классы защиты электрооборудования по электробезопасности. Разработка единой системы защитных мероприятий систем ТN-S, TN-C u TN-C-S.
	2
	2

	
	12/24
	Практическое занятие №5 

Анализ опасности поражения током в электрических сетях. Поражения током в различных электрических сетях, в однофазных и трехфазных сетях, в нормальных и аварийных режимах. 
	2
	3

	
	13/26
	Практическое занятие №6 

Выбор схемы сети и режима нейтрали. Решение ситуационных задач.
	2
	3

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1.Изучить ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий» 

2. п.312.2 ГОСТ Р 50571.2-94.

3. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током.
	3
	

	Тема 2.4.

Устройство системы уравнивания потенциалов
	Содержание
	
	

	
	14/28
	Требования стандартов МЭК 364-4-41 и пп.1.7.82, 7.1.83, 7.1.87, 7.1.88 в отношении системы уравнивания потенциалов. Система дополнительного уравнивания потенциалов еѐ назначение и принцип действия.
	2
	2

	
	15/30
	Практическое занятие №7 

Характеристика устройства системы уравнивания потенциалов
	2
	3

	
	16/32
	Практическое занятие №8

Анализ электробезопасности сетей типа IT и TN-C.
	2
	3

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1.Требования к заземляющим устройствам ЭУ. 

2.Характеристика систем уравнивания потенциалов ЭУ.
	3
	

	Раздел 3.
	Общие требования эксплуатации электроустановок
	
	

	Тема 3.1.

Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки
	Содержание
	
	

	
	17/34
	Порядок прохождения медицинского осмотра, предварительные и периодические медицинские осмотры. Группы по электробезопасности электротехнического персонала и условия их присвоения.
	2
	2

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Изучить приемы освобождения от действия электрического тока
	1
	

	Тема 3.2.

Обучение персонала правилам электробезопасности
	Содержание
	
	

	
	18/36
	Периодичность проверки знаний правил по электробезопасности, должностных и производственных инструкций работников. Производственное обучение на рабочем месте. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации.
	2
	2

	
	19/38
	Практическое занятие №9 

Виды инструктажей, сроки и порядок их проведения.
	2
	3

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Самостоятельная работа: Изучить ГОСТ 12.0.004 -90 «Организация обучения безопасности труда» Прил.3 и 5. 

2. Изучить Постановление Минтруда №1029 от 13 января 2003 г
	2
	

	Тема 3.3.

Организация рабочего места
	Содержание
	
	

	
	20/40
	Рациональная организация рабочего места, расположение инструмента и предметов на нем. Характеристика трудовых движений электромонтеров и ремонтников. Рабочие зоны и расположение технологической оснастки.
	2
	

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1.Законспектировать в тетрадь «Организационную оснастку рабочего места цехового электромонтера» с.90 Ю.Д.Сибикин «Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий»
	1
	

	Тема 3.4.

Конструктивные особенности электротехнических изделий
	Содержание
	
	

	
	21/42
	Классы электроустановок по способу защиты от поражения электрическим током. Характеристика степеней защиты персонала и электрооборудования. Условные обозначения степеней защиты оболочек электрического оборудования напряжением до 1 кВ.
	2
	2

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1.Изучить системы защиты персонала и электрооборудования предусмотренных в государственном стандарте.
	1
	

	Раздел 4.
	Меры защиты при аварийном состоянии электроустановок
	
	

	Тема 4.1.

Общие сведения о способах электрозащиты
	Содержание
	
	

	
	22/44
	Замыкание на корпус. Защитное заземление, зануление, защитное отключение. Выбор вида защиты.
	2
	2

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1.Изучить схемы подключения защитного заземления и зануления..
	1
	

	Тема 4.2.

Защитное заземление и зануление
	Содержание
	
	

	
	23/46
	Назначение, принцип действия и область применения защитного заземления. Типы и конструкция заземляющих устройств. Выполнение заземляющих устройств. Заземления выносные и контурные. Требования к заземлениям. Расчет защитного заземления. Выбор типа заземлителя. Контроль заземляющих устройств. Зануление. Условия применения. Принцип действия зануления. Назначение отдельных элементов схемы зануления. Расчет зануления. Двойная изоляция. Защитное изолирование рабочего места.
	2
	2

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Подготовить сообщения: - Напряжение прикосновения - Напряжение шага - Испытание средств защиты – способы, сроки - Экранирующие костюмы - Экранирующие устройства на ОРУ СВН и УВН - Сосуды под давлением
	1
	

	Тема 4.3.

Защита от перенапряжений
	Содержание
	
	

	
	24/48
	Грозовые и коммутационные перенапряжения. Защита от грозовых перенапряжений электроустановок выше 1000В. Стержневые и тросовые молниеотводы. Ограничители перенапряжений на основе варисторов
	2
	2

	
	25/50
	Практическое занятие №10 

Защитное отключение. Анализ устройства защитного отключения, реагирующего на ток нулевой последовательности. 
	2
	3

	
	26/52
	Практическое занятие №11

Назначение, основные элементы, основные требования, область применения УЗО. Типы УЗО.
	2
	3

	
	27/54
	Практическое занятие №12

Устройства, реагирующие на потенциал корпуса. Устройства, реагирующие на ток нулевой последовательности. Устройства, реагирующие на оперативный ток.
	2
	3

	
	28/56
	Практическое занятие №13 

Измерение параметров заземления. Защитное заземление в электроустановках напряжением до 1000 В.
	2
	3

	
	29/58
	Практическое занятие №14 

Компенсация емкостных токов замыкания на землю. Защитное заземление в электроустановках напряжением выше 1000 В.
	2
	3

	
	30/60
	Практическое занятие №15

Зануление. Электробезопасность в сети с изолированной нейтралью.
	2
	3

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Законспектировать выводы сравнительного анализа опасности электрических сетей.
	7
	

	Раздел 5.
	Осмотр, переключения и категории работ в действующих электроустановках
	
	

	Тема 5.1.

Осмотр электроустановок
	Содержание
	
	

	
	31/62
	Требования к персоналу производящему осмотр электроустановок. Сроки осмотра электроустановок электротехническим персоналом. Акт осмотра электроустановки. Порядок проведения осмотров электроустановок.
	2
	2

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1.Изучить допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением. 

2.Законспектировать схему осмотра электроустановок
	1
	

	Тема 5.2.

Безопасность при оперативном обслуживании и производстве работ
	Содержание
	
	

	
	32/64
	Требования к оперативному персоналу при допуске его к переключениям в электроустановках. Допустимые расстояния до токоведущих частей находящихся под напряжением. Условия безопасности при замене предохранителей в электроустановках.
	2
	2

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1.Изучить ПТЭЭП Раздел1 ГЛ.1.4 Требования к персоналу и его подготовка
	1
	

	Тема 5.3.

Переключения в схемах электрических установок
	Содержание
	
	

	
	33/66
	Порядок и последовательность проведения переключений в схемах электрических установок. Выполнение переключений по бланкам. Отключение и включение электрооборудования по заявке цехового персонала. Сложные переключения. Оформление бланков переключений. Порядок оформления заявок на отключение электрооборудования.
	2
	2

	
	34/68
	Практическое занятие №16

Характеристика категорий работ в действующих электроустановках
	2
	3

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1.Работы в электроустановках выполняемые без снятия напряжения. 2.Категории работ в действующих электроустановках.

3.Законспектировать порядок оформления наряда или распоряжения.
	2
	

	Тема 5.4.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в действующих электроустановках
	Содержание
	
	

	
	35/70
	Право выдачи нарядов на производство работ. Ответственность допускающего к производству работ. Обязанности производителя работ. Оформление допуска к работе по наряду. Перерывы во время производства работ Окончание работы, сдача приемка рабочего места, закрытие наряда. Выполнение работ по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации.
	2
	2

	
	36/72
	Практическое занятие №17

Обеспечение безопасности при выполнении работ в действующих электроустановках
	2
	3

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Изучить Требования ПУЭ Гл.5 пп. 5.1-5.16.4 Раздел 5. Раздел 8 ПТЭЭБ

2. Рассмотреть оформление перерывов в работе и ее окончание
	2
	

	Тема 5.5.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения
	Содержание
	
	

	
	37/74
	Производство отключений в электроустановках. Принятие мер против ошибочных и самопроизвольных включений электрических аппаратов. Вывешивание запрещающих плакатов в электроустановках. Проверка отсутствия напряжения после отключения. Установка заземлений. Ограждение рабочего места.
	2
	2

	
	38/76
	Практическое занятие №18

Напряжения прикосновения и шага.
	2
	3

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Изучить Раздел 5. Гл.13 ПУЭ Выполнение работ по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации
	2
	

	Тема 5.6.

Требования безопасности при выполнении отдельных видов работ в электроустановках
	Содержание
	
	

	
	39/78
	Меры безопасности при выполнении работ в зонах влияния электрического и электромагнитного полей. Допустимые уровни магнитного поля. Контроль уровней электрического и электромагнитного полей. Порядок производства измерений напряженности электрического поля. Средства защиты от электрического поля.
	2
	2

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Изучить требования ГОСТ 12.4.154 и ГОСТ 12.4.172.
	1
	

	Раздел 6.
	Электрозащитные средства
	
	

	Тема 6.1.

Классификация, назначение и конструкция защитных средств
	Содержание
	
	

	
	40/80
	Определение и классификация защитных средств. Назначение, конструкция и правила применения защитных средств. Основные изолирующие и дополнительные защитные изолирующие средства. Порядок их получения и подготовки к работе. Постоянные и временные опасные зоны, порядок их ограждения. Контроль за состоянием средств электрозащиты. Испытание средств электрозащиты.
	2
	2

	
	41/82
	Практическое занятие №19

Испытание средств электрозащиты.
	2
	3

	
	42/84
	Практическое занятие № 20 

Порядок выдачи и учета средств индивидуальной защиты
	2
	3

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1.Отразить в тетрадях таблицу «Сроки испытания защитных средств». 2.Озакомиться с Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003 3.Подготовить ответы на вопросы: - Порядок хранения средств электрозащиты - Для чего используются изолирующие штанги и изолирующие клещи - Как накладываются переносные защитные заземляющие устройства.

3.Изучить сроки испытаний защитных средств.

4. Изучить «Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» РФ от 01.06.2009г. №290 н.
	3
	

	Раздел 7.
	Меры безопасности при производстве отдельных работ
	
	

	Тема 7.1.

Меры безопасности при обслуживании электродвигателей
	Содержание
	
	

	
	43/86
	Проведение технических мероприятий, предотвращающих ошибочное включение электродвигателя. Установка заземления и плакатов безопасности.
	2
	2

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Изучить инструкцию по требованиям безопасности при обслуживании электродвигателей. 2.Последовательность типовых операций с коммутационными аппаратами при включении и отключении электроустановок.
	1
	

	Тема 7.2.

Требования безопасности при работе с переносным инструментом и ручными электрическими машинами
	Содержание
	
	

	
	44/88
	Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин различных классов. Требования к электроинструменту. Порядок проведения испытаний электроинструмента после ремонта. Электроинструмент и вспомогательное оборудование к нему
	2
	2

	
	45/90
	Практическое занятие № 21

Способы освобождения пострадавшего от действия электрического тока. Способы проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца.
	2
	3

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1.Выписать в тетрадь неисправности при которых не допускается работа с электроинструментом. 

2.Периодичность проверок электроинструмента.
	2
	

	Тема 7.3.

Меры безопасности при обслуживании комплектных распределительных устройств
	Содержание
	
	

	
	46/91
	Виды блокировок комплектных распределительных устройств. Порядок работ и защитных мер при работах в КРУ с оборудованием на выкатных тележках. Мероприятия по опробованию выключателей и проверки действия устройств защиты в шкафу КРУ.
	1
	2

	
	46/92
	Практическое занятие № 22

Требования безопасности при испытаниях и измерениях в электроустановках.
	1
	3

	
	
	Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Оформить в тетради таблицу “Максимальный комплект защитных средств” при работе в КРУ.
	1
	

	Тема 7.4.

Требования безопасности при работе на кабельных линиях
	Содержание
	
	

	
	47/94
	Требования безопасности при осмотрах коллекторов, шахт и каналов. Организационные мероприятия при землеройных работах по прокладке кабеля. Ограничение на производство работ вблизи кабеля. 
	2
	2

	
	48/96
	Подвеска и укрепление кабелей и муфт. Меры безопасности при вскрытии муфт и разрезании кабеля, при работах в подземных сооружениях. Меры безопасности при работе с паяльной лампой.
	2
	2

	
	
	ЭКЗАМЕН
	
	

	
	
	ИТОГО:
	144
	


3. условия  реализации  УЧЕБНОЙ  дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники, лаборатории электротехники и электроники.

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины;

- комплект учебно-методических материалов преподавателя по дисциплине (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты лабораторных работ, кодотранспоранты);
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийной установкой;

- коллекция цифровых образовательных ресурсов: электронные учебники, плакаты.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- коллекция цифровых образовательных ресурсов: электронные учебники, плакаты;

- комплект «Электробезопасность». 
Проведение лекционных и практических занятий сопровождается иллюстрацией слайдов, содержащих теоретический и поясняющий материал.


Проведение контроля подготовленности обучающихся к выполнению практических работ, рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по разделам дисциплины, а также предварительного итогового контроля уровня усвоения знаний за семестр рекомендуется проводить в компьютерном классе с использованием сертифицированных тестов и автоматизированной обработки результатов тестирования (TestOfficePro)
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература:

1. Скляров Н.Е., Рузняев Е.С. Электробезопасность. Учебное пособие для студентов по курсу “электробезопасность”. М.: Академия. 2014г.–168с.

2. Методические материалы для подготовки персонала на 1 группу по электробезопасности.

3. Правила внутреннего распорядка.

4. План первичного инструктажа на рабочем месте.

5. Правила противопожарной безопасности при эксплуатации действующих электроустановок до 1000 Вольт.

6. Методические материалы для подготовки персонала на 2 группу по электробезопасности.

7. ППБ при эксплуатации действующих электроустановок.

8. Инструкция по охране труда электриков.

9. Первая помощь пострадавшим от электрического тока и при ожогах. Методические указания для подготовки персонала на все группы по электробезопасности.

10. Методические материалы для подготовки персонала на 3 группу по электробезопасности.

11. ППБ при эксплуатации действующих электроустановок.

12. Инструкция по охране труда электриков.

13. Первая помощь пострадавшим от электрического тока и при ожогах. Методические указания для подготовки персонала на все группы по электробезопасности.

14. ПУЭ.

15. ПТЭЭП.

16. Методика использования УЗО.

Дополнительная литература:

4. Электробезопасность [Видеозапись]: учеб. видеофильмы. - [Б. м.: б. и.], [2004]. - 1 вк. (33 мин.): цв., звук на том же нос., VHS. - (Охрана труда и техника безопасности). 

5. Собурь, С. В. Пожарная безопасность электроустановок [Текст]: справочник / С. В. Собурь ; ред. В. И. Кузнецов. - 2-е изд., доп. (с изм.). - М.: Спецтехника, 2000. - 259 с. 

6. Основы электробезопасности [Электронный ресурс]: учеб.- метод. комплекс по дисц. для спец. 140101 - "Тепловые электрические станции" / АмГУ, Эн.ф. ; сост. А. Г. Тоушкин. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2007. 

7. Основы электробезопасности [Электронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс по дисц. для спец. 140101 - "Тепловые электрические станции" / АмГУ, Эн.ф. ; сост. А. Г. Тоушкин. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2007. 

8. Охрана труда в электроустановках [Текст] : учеб.: доп. Мин. высш. и сред. спец. обр. СССР / под ред. Б. А. Князевского. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Энергоатомиздат, 1983. - 336 с. 

9. Привалов Е. Е. Электробезопасность персонала электроустановок. – Ставрополь: СтГАУ.- Ставрополь: «АГРУС», 2011. – 88с. 

10.Хорольский В. Я., Таранов В.Н., Привалов Е. Е. Электробезопасность в сельском хозяйстве. Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2006. – 92с.

11.Охрана труда: межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М.: ИНФА – М, 2011. – 154 с.

12.Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2011. – 80с. 

13.Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Изд. 7-е, перераб. и доп. – М.: Энергосервис, 2011. – 608 с.
Периодические издания:

1. «Электричество». 

2. «Электрические станции». 

3. «Энергетик». 

4. «Промышленная энергетика». 

5. «Электротехника». 

6. «Электрика». 

7. «Энергохозяйство за рубежом». 

8. «Electrical Power and Energy Systems». 

9. «IEEE Transactions. Power systems». 

10. «Energy Policy». 

11. «Вестник ИГЭУ». 

12. «Вестник Московского энергетического института». 

13. «Известия вузов. Электромеханика». 

14. «Известия РАН. Энергетика». 

15. «Новости электротехники» 

16. «Амурский дилижанс». 

17. «Вестник Амурского государственного университета». 

18. «Энергетика. Сводный том». 

19. «Электротехника. Сводный том» 

Интернет-ресурсы:

Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия. Удобный поиск по ключевым словам, отдельным темам и отраслям знаний. 

http://www.iqlib.ru/ 

http://www.asp-3.electronics.ru/electroapparatura/electroapparatura107.html
http://www.esdr.ru/rubil.html 

http://www.esdr.ru/reostat.html 

http://www.asp-6.electronics.ru/electroapparatura/electroapparatura115.html
 http://www.esdr.ru/pusk.html 

http://www.esdr.ru/controller.html
 http://www.esdr.ru/contactor.html 

http://www.esdr.ru/knop.html 

http://www.esdr.ru/automat.html 

http://www.esdr.ru/autovab.html 

http://aenergetika.ru/rubilnik_rps_4/1_400a 

http://elektromontaj-ural.ru/instrukciya_po_ekspluata 

http://ctr40.ru/komandokontrollery 

http://forca.ru/knigi/arhivy/ekspluataciya-elektroustanovok-v-selskomhozyaystve-14.html
http://forca.ru/knigi/rzia/in0dukcionnye-rele-toka_8.html
http://forca.ru/knigi/rzia/indukcionnye-rele-toka_7.html 

http://energo-dizain.ru/rubilniki.html 

http://zao-tehnolog.ru/page635732 

www.ce-sell.ru 

WWW.legrand2.ru 

http://www.motor-remont.ru/books/book1/book1p39.htm
http://www.tehnoinfa.ru/obmotka/1.html
http://www.motor-remont.ru/index.html
http://site-energetik.narod.ru/dpt1.html 

http://www.ges.ru/book/book_bemz_ba80/6.htm 

http://images.yandex.ru/yandsearch?tex 

http://www.ges.ru/book/book_bemz_ba80/7.htm
http://www.ges.ru/book/book_bemz_ba80/8.htm
http://www.ges.ru/book/book_bemz_ba80/9.htm 

http://www.barsjet.ru/vd/ 

http://www.td-helz.com.ua/TB_motor_article.html 

http://ooomayak.ru/remont_transformatorov
http://elektromontazh.com/remont_transformatorov.html
http://www.ruscable.ru/doc/documentation/instruction-tml
http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii/podstancii/ekspluataciya-silovyhmaslyanyh-transformatorov-35-110-kv_7.html 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p 

http://www.poliprof.ru/kso_305 

http://www.espolin.ru/-Эсполин 

http://www.kabelino.ru/products/id_811-Якно 

http://uztt.ru/page86666 

http://uztt.ru/page805722kco-КСО
http://www.tavrida.ru/Product/CommutationDevice/VacuumSwitch1000A/
http://www.ezois.ru/product-a8.htm 

http://forca.ru/spravka/spravka/kso-6-10-e1po-eltehnika.html
4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

	Раздел (тема) учебной дисциплины
	Результаты

(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели результатов подготовки
	Формы и методы контроля

	Тема 1.1. Действие электрического тока на организм человека, виды электротравм.
Тема 1.2.  Состояние окружающей среды, электрооборудования и средств защиты, влияющие на исход поражения человека электрическим током
Тема 1.3.  Признаки опасных повреждений и состояний
Тема 2.1. Организация и оборудование электроремонтных цехов

Тема 2.2. Требования безопасности при организации электроремонтных цехов

Тема 2.3. Требования безопасности при организации эксплуатации электроустановок административных, бытовых и общественных зданий

Тема 2.4. Устройство системы уравнивания потенциалов

Тема 3.1. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки

Тема 3.2. Обучение персонала правилам электробезопасности

Тема 3.3. Организация рабочего места

Тема 3.4. Конструктивные особенности электротехнических изделий

Тема 4.1. Общие сведения о способах электрозащиты

Тема 4.2. Защитное заземление и зануление

Тема 4.3. Защита от перенапряжений

Тема 5.1. Осмотр электроустановок

Тема 5.2. Безопасность при оперативном обслуживании и производстве работ

Тема 5.3. Переключения в схемах электрических установок

Тема 5.4. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в действующих электроустановках

Тема 5.5. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения

Тема 5.6. Требования безопасности при выполнении отдельных видов работ в электроустановках

Тема 6.1. Классификация, назначение и конструкция защитных средств

Тема 7.1. Меры безопасности при обслуживании электродвигателей

Тема 7.2. Требования безопасности при работе с переносным инструментом и ручными электрическими машинами

Тема 7.3. Меры безопасности при обслуживании комплектных распределительных устройств

Тема 7.4. Требования безопасности при работе на кабельных линиях
	Умения:
	

	
	правила техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ;
	практические занятия, самостоятельная работа

	
	объект (электрические сети и системы и их элементарный состав) и предмет курса (анализ опасности);
	практические занятия, самостоятельная работа

	
	модели (схемы замещения) элементов электрических систем (генераторов, линий электро​передачи, трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов, компенсирующих устройств, нагрузок) в стационарных режимах;
	практические занятия, самостоятельная работа

	
	экономико-математические модели заземляющих и зануляющих устройств;
	практические занятия, самостоятельная работа

	
	способы повышения уровня безопасности систем в условиях их эксплуатации, так и при проектировании;
	практические занятия, самостоятельная работа

	
	способы предотвращения системных аварий в электрических системах.
	практические занятия, самостоятельная работа

	
	Знания/понимание:
	

	
	выбирать способы защиты от поражения электрическим током;
	практические занятия, самостоятельная работа

	
	выбирать способы регулирования напряжения и режим нейтрали в зависимости от осо​бенностей конкретной сети;
	практические занятия, самостоятельная работа

	
	разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности в электрических сетях.
	практические занятия, самостоятельная работа


Для контроля приобретенных знаний и умений предполагается использование рейтинговой системы. 

Основной алгоритм рейтинговой системы контроля знаний.

1. Весь курс обучения по дисциплине разбивается на разделы и темы, контроль по которым обязателен.

2. По окончании обучения проводится достаточно полный контроль знаний обучающихся с оценкой в баллах.

3. В конце обучения определяется сумма набранных за весь период баллов и выставляется общая отметка. Учащиеся, имеющие итоговую сумму баллов по рейтингу от 90% до 100% могут быть освобождены от промежуточной аттестации.
Основными целями введения рейтинговой системы являются:

· стимулирование повседневной систематической работы студентов;

· снижение роли случайных факторов при сдаче экзаменов и/или зачетов;

· определение реального места, которое занимает студент среди сокурсников в соответствии со своими успехами;

· повышение мотивации студентов к освоению профессиональных программ на базе более высокой дифференциации оценки результатов их  учебной работы;

· создание объективных критериев при определении кандидатов на продолжение обучения в рамках многоуровневой системы.

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов основана на использовании совокупности контрольных точек, оптимально расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. При этом предполагается разделение всего курса на ряд более или менее самостоятельных, логически завершенных блоков и модулей  и проведение по ним контрольных акций. Важным принципом рейтинговой системы является требование своевременного выполнения студентом всех учебных заданий.

 В ходе обучения, обучаемый должен пройти контрольные точки, обеспечивающие текущий и итоговый контроль знания изучаемой дисциплины. 

Организация, средства и проведение текущей и промежуточной аттестации определяются Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся БУ «Белоярский профессиональный колледж», утвержденного приказом от 25.09.2014 № 207.

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для промежуточного контроля по основной образовательной программе создан фонд оценочных средств (ФОС), который включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы - комплект контрольно-оценочных средств (Приложение 1), предназначенный для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки по учебной дисциплине Право.

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

	Процент результативности (правильных ответов)
	Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

	
	балл (отметка)
	вербальный аналог

	90 ÷ 100
	5
	отлично

	80 ÷ 89
	4
	хорошо

	70 ÷ 79
	3
	удовлетворительно

	менее 70
	2
	не удовлетворительно


Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена в конце семестра обучения на третьем курсе, в основе которой лежит педагогическая технология Test Office Pro - тестирования, и используются пятибалльные шкалы отметки.

Контроль и оценка результатов овладения общими компетенциями осуществляется преподавателем в процессе образовательной деятельности.

	Результаты 

(освоенные общие компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	· стабильная или положительная динамика результатов учебной деятельности;
· инициированное участие в профориентированных мероприятиях и конкурсах;
· обучается на программах дополнительного профессионального образования.
	Наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении лабораторных работ по учебной дисциплине

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	- положительный отзыв работодателей о производственной практике.
	

	ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	· успешная деятельность в качестве старосты в течение семестра. 
	

	ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	· активный компьютерный пользователь;

· пользователь библиотечного фонда;

· пользователь справочно-правовых систем  «Гарант» и «Консультант +»;

· участник учебно-исследовательской деятельности.
	

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	· подготовил качественную  мультимедийную презентацию и успешно ее защитил;

· члены редакционной группы стенгазеты;

· владение специальным программным обеспечением по основной профессиональной программе.
	

	ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	· член студенческого совета;

· имеет опыт разработки и защиты группового проекта;

· участник творческого, студенческого коллектива, спортивной команды, имеющий успешный опыт реализации.
	

	ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
	· участник учебной фирмы;
· ведет предпринимательскую деятельность;
· лидеры выборных органов и общественных объединений;
· участник проекта «Точка роста».
	

	ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
	· в установленные сроки и в полном объеме выполняет самостоятельную работу;

обучается по программам ДОП;

· привлекаемые к проектной деятельности.
	

	ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
	- участник профессиональных конкурсов;

- проявил креативный подход во время прохождения учебной и производственной практики.
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1. Общие положения

1.1 Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу общепрофессиональной дисциплины ОП.12 «Электробезопасность».
1.2 КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена.
1.3 КОС разработаны на основании:
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 965, зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации 25 августа 2014 г. Рег. № 33818;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»;
- программы Электробезопасность
2. Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

2.1 Коды и наименования элементов знаний и умений

	Код 
элемента умений
	Наименование элемента умений  


	Код 
элемента знаний
	Наименование элемента знаний

	У1
	правила техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ;
	З1
	выбирать способы защиты от поражения электрическим током;

	У2
	объект (электрические сети и системы и их элементарный состав) и предмет курса (анализ опасности);
	З2
	выбирать способы регулирования напряжения и режим нейтрали в зависимости от осо​бенностей конкретной сети;

	У3
	модели (схемы замещения) элементов электрических систем (генераторов, линий электро​передачи, трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов, компенсирующих устройств, нагрузок) в стационарных режимах;
	З3
	разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности в электрических сетях.

	У4
	экономико-математические модели заземляющих и зануляющих устройств;
	
	

	У5
	способы повышения уровня безопасности систем в условиях их эксплуатации, так и при проектировании;
	
	

	У6
	способы предотвращения системных аварий в электрических системах.
	
	


2.2 Кодификатор контрольных заданий

	Функциональный признак оценочного средства (тип контрольного задания)
	Метод/форма контроля
	Код контрольного задания

	Проектное задание
	Учебный проект (курсовой, исследовательский, обучающий, сервисный, социальный творческий, рекламно-презентационный)
	1

	Реферативное задание
	Реферат
	2

	Расчетная задача
	Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание, лабораторная работа, практические занятия, письменный экзамен
	3

	Поисковая задача
	Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание
	4

	Аналитическая задача
	Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание
	5

	Графическая задача
	Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание
	6

	Задача на программирование
	Контрольная работа, Индивидуальное домашнее задание
	7

	Тест, тестовое задание
	Тестирование, письменный экзамен
	8

	Практическое задание
	Лабораторная работа, практические занятия, практический экзамен
	9

	Ролевое задание
	Деловая игра
	10

	Исследовательское задание
	Исследовательская работа
	11


Код контрольного задания

2.3 Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств текущего контроля (распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений).

	Содержание

учебного материала

по программе УД
	У1
	У2
	У3
	У4
	У5
	У6
	З1
	З2
	З3

	ОП.12. Электробезопасность
	3
	34
	32
	3
	32
	34
	3
	32
	35


3. Структура контрольного задания промежуточной аттестации

3.1 Количество тестовых заданий

	Содержание раздела
	Кол-во час
	Кол-во ТЗ

(кратно 3)

	1
	ОП.12. Электробезопасность
	96
	32

	
	ИТОГО
	96
	32


3.2 Критерии оценки заданий

	Наименование дидактической единицы 
	Код умения
	Код  знания
	Уровень деятельности при контроле 
	Номер задания в варианте  теста - задания
	Критерий зачета

	ОП.11. Автоматика и микропроцессорная техника
	У1-6
	З1-5
	1,2,3
	1-10
	8


Для каждой ДЕ разрабатываются тестовые задания, контролирующие уровень соответствия подготовки студента требованиям ФГОС. Уровень усвоения, заданный для каждой ДЕ, формулируется в терминах внешней деятельности, которую должен продемонстрировать студент при контроле. Соответствие степени освоения учебного материала при обучении уровням деятельности при контроле представлено в таблице: 

	№
	Степень освоения (при обучении)
	Уровни деятельности (при контроле)

	1
	Быть знакомым
	Узнавать 

	2
	Знать 
	Воспроизводить (устно, письменно)

	3
	Уметь 
	Применять в типовой ситуации (без ограничения времени)

	4
	Иметь навык 
	Применять в типовой ситуации (с ограничением времени)

	5
	Иметь опыт
	Применять в нетиповой ситуации


По каждому показателю оценки результата выставляется 1 балл (соответствие эталону) или 0 баллов (несоответствие эталону).

4.  Материалы для итоговой проверки и оценки знаний и умений:

Комплексное задание.
Вопросы к экзамену по дисциплине «Электробезопасность при работе с электроустановками напряжением до 1000 В» 
Специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 3 курс, 4 семестр 
1. Система электробезопасности. Основные понятия. 
2. Электротравматизм. Основные понятия. 
3. Механизм поражения человека электрическим током. 
4. Факторы, определяющие степень опасности воздействия тока на человека. 
5. Влияние параметров тока на исход поражения человека. 
6. Механизм воздействия электромагнитного поля на человека. 
7. Факторы, определяющие степень опасности воздействия ЭМП на человека. 
8. Шаровой заземлитель. Причины стекания тока в землю и потенциал заземлителя. 
9. Шаровой заземлитель. Уравнение потенциальной кривой. 
10. Распределение потенциала на поверхности земли вокруг полушарового заземлителя. 
11. Стержневой заземлитель. Уравнение потенциальной кривой заземлителя.
12.Дисковый заземлитель. Распределение потенциала на поверхности земли вокруг дискового заземлителя. 
13. Суммарная потенциальная кривая группового заземлителя, состоящего из двух одинаковых половинок шаровых электродов. 
14. Собственный и наведенный потенциал группового заземлителя. 
15. Коэффициент использования группового заземлителя. 
16. Классификация систем заземления электроустановок. 
17. Электрическая схема и принцип действия системы заземления TN-C. 
18. Электрическая схема и принцип действия системы заземления TN-S. 
19. Электрическая схема и принцип действия системы заземления TN-C-S. 
20. Электрическая схема и принцип действия системы заземления IT. 
21. Электрическая схема и принцип действия системы заземления TT. 
22. Потенциальная кривая и напряжение прикосновения при одиночном заземлителе. 
23. Потенциальная кривая и напряжение прикосновения при одиночном заземлителе. 
24. Потенциальная кривая и напряжение шага при одиночном заземлителе. 
25. Потенциальная кривая и напряжение шага при групповом заземлителе. 
26. Назначение защитного заземления электроустановок. 
27. Назначение рабочего заземления электроустановок. 
28. Состав и принцип действия защитного заземления электроустановок. 
29. Выносные заземляющие устройства электроустановок. 
30. Контурные заземляющие устройства электроустановок. 
31. Назначение и конструкция заземляющих устройств. 
32. Меры защиты человека при косвенном прикосновении к токопроводящим частям электроустановок. 
33. Автоматическое отключение питания электроустановок. 
34. Назначение, состав и применение защитного зануления электроустановок. 
35. Назначение, состав и принцип действия систем уравнивания потенциалов электроустановок. 
36. Назначение, состав и принцип действия систем выравнивания потенциалов электроустановок. 
37. Область и порядок применения правил по охране труда ПОТ РМ-016-2001г. 
38. Требования к персоналу электроустановок. 
39. Требования к персоналу со второй группой по электробезопасности. 
40. Содержание удостоверения на право самостоятельной работы в электроустановках. 
41. Что должен знать человек оказывающий первую помощь при поражении электрическим током. 
42. Что должен уметь человек оказывающий первую помощь при поражении электрическим током. 
43. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 
44. Порядок освобождения человека от действия тока в электроустановках напряжением до 1кВ. 
45. Порядок освобождения человека от действия тока в электроустановках напряжением выше 1кВ. 
46. Оказание первой помощи человеку пострадавшему от электрического тока. 
47. Порядок производства работ на электроустановках напряжением до 1кВ. 
48. Назначение и область применения электрозащитных средств. 
49. Изолирующие электрозащитные средства. 
50. Ограждающие электрозащитные средства. 
51. Вспомогательные электрозащитные средства. 
52. Основные электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1кВ. 
53. Дополнительные защитные средства в электроустановках напряжением до 1кВ. 
54. Основные электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1кВ. 
55. Дополнительные электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1кВ. 
56. Порядок использования и содержания электрозащитных средств. 
57. Плакаты и знаки по электробезопасности. 
58. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. 
59. Лица ответственные за безопасное ведение работ в электроустановках. 
60. Порядок выполнения работ в электроустановках по наряду-допуску. 
61. Порядок выполнения работ в электроустановках по распоряжению. 
62. Выполнение технического обслуживания в электроустановках по перечню работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 
63. Порядок выполнения технических мероприятий в электроустановках. 
64. Технические мероприятия. Выполнение отключений электроустановок. 
65. Технические мероприятия. Вывешивание запрещающих плакатов. 
66. Технические мероприятия. Проверка отсутствия напряжения. 
67. Технические мероприятия. Установка заземления. 
68. Технические мероприятия. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов 
69. Порядок выполнения технических мероприятий в электроустановках. 
70. Порядок оказания первой помощи при поражении электрическим током. 
71. Выполнение работ в электроустановках по распоряжению. 
72. Меры безопасности при выполнении работ на электрических генераторах. 
73. Меры безопасности при выполнении работ в зонах влияния электрического поля. 
74. Меры безопасности при выполнении работ в зонах влияния магнитного поля. 
75. Меры безопасности при выполнении работ на электрических двигателях. 
76. Что должен знать человек оказывающий первую помощь при поражении электрическим током. 
77. Что должен уметь человек оказывающий первую помощь при поражении электрическим током. 
78. Меры безопасности при выполнении работ на трансформаторных подстанциях. 
79. Меры безопасности при выполнении работ на силовых трансформаторах. 
80. Меры безопасности при выполнении работ на измерительных трансформаторах тока. 81. Меры безопасности при выполнении работ на аккумуляторных батареях. 
82. Меры безопасности при выполнении работ на конденсаторных установках. 
83. Меры безопасности при выполнении работ электрическими котлами. 
84. Меры безопасности при выполнении работ на электрических фильтрах. 
85. Меры безопасности при выполнении работ на кабельных линиях электропередачи. 
86. Меры безопасности при выполнении работ на опорах воздушных линий электропередачи. 
87. Меры безопасности при выполнении работ на вводах линий электропередачи в здания. 
88. Меры безопасности при обслуживании сетей уличного освещения. 
89. Основные электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 1кВ. 
90. Меры безопасности при выполнении работ со средствами измерений. 
91. Меры безопасности при выполнении работ с переносным электроинструментом. 
92. Меры безопасности при выполнении работ со светильниками в помещениях. 
93. Меры безопасности при выполнении работ на электрической части устройств тепловой автоматики. 
94. Меры безопасности при выполнении работ на электрической части теплотехнических измерений. 
95. Меры безопасности при выполнении работ на электроустановках с применением автомобилей. 
96. Меры безопасности при выполнении работ на электроустановках с применением грузоподъемных машин. 
97. Меры безопасности при выполнении работ на электроустановках с применением механизмов.
98. Меры безопасности при выполнении работ на электроустановках с применением лестниц.
Практическое задание № 1.

Вопросы:

Зануление

1. Что называется занулением? Принцип его работы.

2. Назначение нулевого защитного провода.

3. Назначение заземления нейтрали.

4. Методы измерения сопротивления петли «фаза-нуль».

5. Требования ПУЭ к сопротивлениям фазового и нулевого защитного проводов.

6. Назначение повторного заземления нулевого провода.

7. Для каких целей определяется значение тока короткого замыкания?

8. Назначение нулевого провода.

9. Требования к проводимости (или сопротивлению) нулевого провода.

10. Требования к сопротивлению петли «фаза-нуль».

11. Требования к отключающим аппаратам, применяемым в системе зануления.

12. Назначение заземления нейтрали трансформатора.

Электробезопасность в сети с изолированной нейтралью

1. Область применения трехпроводных электрических сетей с изолированной нейт​ралью.

2. Чем объяснить, что опасность поражения различна в симметричных и несиммет​ричных сетях?

3. Периодический контроль изоляции, приборы контроля.

4. Постоянный контроль изоляции, схемы устройств постоянного контроля.

5. Устройства контроля замыкания на землю.

6. Почему в сетях с изолированной нейтралью применяется защитное заземление для обеспечения безопасности?

 

Практическое задание № 2.

Вопросы:

Обеспечение безопасности при выполнении работ в действующих электроустановках

1. Содержание наряда на работу.

2. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в дейст​вую​щих электроустановках.

3. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в действующих электро​установках.

4. Назначение, правила использования и требования к каждому из следующих защит​ных средств: изолирующая штанга, указатель напряжения до и выше 1000 В; диэлектрические перчатки; переносное заземление.

5. Порядок наложения и снятия переносного заземления.

6. Порядок проверки отсутствия напряжения.

 

Практическое задание № 3.

Вопросы:

Измерение параметров заземления

1. Классификация заземлений по назначению.

2. Назначение, устройство и принцип действия защитного заземления.

3. Электроды заземления. Их назначение, габариты.

4. С какой целью измеряется удельное сопротивление грунта?

5. Назначение измерения заземляющей проводки.

6. Методы, приборы, и схемы измерений параметров заземления.

 

Защитное заземление в электроустановках напряжением до 1000 В.

1. Определение, схема, назначение и область применения защитного заземления.

2. Как зависит напряжение прикосновения от сопротивления изоляции и емкости цепи?

3. Закон распределения напряжения на поверхности земли при стекании тока с заземлителя.

4. Принцип защиты от поражения электрическим током при выполнении защитного заземления.

5. Зависимость напряжения прикосновения от величины сопротивления заземления.

6. Что такое коэффициент напряжения прикосновения и как он определяется?

7. Что означает термин «напряжение относительно земли», и как практически измерить это напряжение?

8. Как зависит напряжение прикосновения от расстояния до заземлителя?

 

Практическое задание № 4.

Вопросы:

Компенсация емкостных токов замыкания на землю.

1. Требования техники безопасности при измерении сопротивления изоляции.

2. Нормирование сопротивления изоляции.

3. Принцип работы компенсирующего устройства.

4. В каких случаях ПУЭ предписывает обязательную компенсацию емкостных токов замы​кания на землю (для электроустановок выше 1000 В)?

5. Как влияет наличие активных потерь в катушке компенсирующего устройства на качество компенсации?

 

Защитное заземление в электроустановках напряжением выше 1000 В

1. За счет чего достигается выравнивание потенциала на поверхности земли?

2. Что такое напряжения прикосновения и шага?

3. Требование к величине сопротивления заземляющего устройства.

4. Схема измерения сопротивления заземляющего устройства.

5. Сроки проверок состояния и периодичность измерений сопротивления заземляющих устройств.

 

Практическое задание № 5.

Вопросы:

Напряжения прикосновения и шага

1. Что такое напряжение прикосновения?

2. От чего зависит величина напряжения прикосновения?

3. Что такое напряжение шага?

4. От чего зависит величина напряжения шага?

5. Влияние величины удельного сопротивления земли на величины напряжений при​кос​но​вения и шага.

6. Как при необходимости можно войти (выйти) в зону опасных шаговых напря​жений.

7. Почему при расчетах значение сопротивления тела человека не всегда при​ни​мает​ся равным 1000 Ом?

Практическое задание № 6.

Вопросы:

Действие электрического тока на организм человека

1. Что такое ощутимый, неотпускающий и фибрилляционный токи? Их пороговые зна​че​ния и их действия на человека.

2. От каких факторов зависит сопротивление тела человека?

3. Влияние постоянного и переменного тока различной частоты на исход пораже​ния.

4. Какие существуют пути прохождения тока через организм человека? Дать ха​ракте​ристику наиболее опасных путей тока.

5. Почему время прохождения тока влияет на опасность поражения?

6. Какие действия оказывает электрический ток, проходя через организм чело​века?

7. Виды поражения человека электрическим током.

8. Чем отличаются электрические травмы от электрических ударов?

9. Первая помощь пострадавшим от электрического тока.

Текущий контроль

Тест № 1

	1
	КАКИМ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫМ СРЕДСТВОМ ЯВЛЯЮТСЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ ПРИ РАБОТЕ НА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ?

	
	а) Диэлектрические перчатки являются основным электрозащитным средством при работе на электроустановках напряжением до 1000 В, а в электроустановках напряжением свыше 1000 В – дополнительным.

	
	б) Дополнительным.

	
	в) Основным.

	
	

	2
	К КАКОЙ ГРУППЕ ЗНАКОВ ОТНОСЯТСЯ ПЛАКАТЫ, ВЫВЕШИВАЕМЫЕ НА ПРИВОДАХ РУЧНОГО И НА КЛЮЧАХ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ РАБОТЫ СО СНЯТИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ?

	
	а) Предупреждающие.

	
	б) Запрещающие.

	
	в) Предписывающие.

	
	

	3
	КАКУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ ГРУППУ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ НАЛИЧИИ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЯЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В?

	
	а) не ниже V группы.

	
	б) не ниже IV группы.

	
	в) не ниже III группы.

	
	

	4
	МОЖНО ЛИ РАБОТАТЬ В СПЕЦОДЕЖДЕ С КОРОТКИМИ ИЛИ ЗАСУЧЕННЫМИ РУКАВАМИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В ПРИ РАБОТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ?

	
	а) Да, можно.

	
	б) Нет, нельзя.

	
	в) Можно в жаркое время года.

	
	г) Никаких специальных требований к спецодежде не существует.

	
	

	5
	В КАКОМ СЛУЧАЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ ОБЯЗАН ПРОЙТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ?

	
	а) При нарушении им правил обслуживания электроустановок, вызвавших появление неисправностей или отклонений от нормы.

	
	б) При перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года.

	
	в) При перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 6 месяцев.

	
	г) При модернизации электроустановки, которую он обслуживает.

	
	

	6
	КАКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ К ОСОБО ОПАСНЫМ (В ОТНОШЕНИИ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ)?

	
	а) Помещения с высокой температурой.

	
	б) Помещения, где возможно прикосновение к заземленным металлоконструкциям зданий с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой.

	
	в) Помещения с особой сыростью.

	
	г) Помещения с наличием сырости или токопроводящей пыли.

	
	

	7
	КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТАЖИРОВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ДО НАЗНАЧЕНИЯ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ?

	
	а) От 2 до 10 смен.

	
	б) От 5 до 15 смен.

	
	в) От 2 до 14 смен.

	
	г) От 5 до 10 смен.

	
	

	8
	КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОПЕРАТИВНЫМ ПЕРСОНАЛОМ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК?

	
	а) Отобрать наряд-допуск у производителя работ (наблюдающего) и удалить бригаду с рабочего места.

	
	б) Отдать распоряжение по устранению обнаруженных нарушений правил техники безопасности, приостановив работы.

	
	в) Выполняется одно из вышеперечисленных действий в зависимости от характера нарушений.

	
	

	9
	НА КАКОЙ СРОК МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДЛЕН НАРЯД-ДОПУСК?

	
	а) На срок не более 15 календарных дней

	
	б) На срок не более 10 календарных дней.

	
	в) На срок не более 5 календарных дней.

	
	г) На срок, необходимый для выполнения работ.

	
	

	10
	КТО ОБЯЗАН ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА?

	
	а) Главный инженер организации.

	
	б) Энергетическая служба организации.

	
	в) Ответственный за электрохозяйство организации.

	
	г)  Руководитель организации.

	
	


Тест № 2

	1
	КТО УТВЕРЖДАЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ГРУППУ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ?

	
	а) Руководитель потребителя – приказом по организации, он же определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения I группы.

	
	б) Ответственный за электрохозяйство организации.

	
	в) Руководитель работ.

	
	

	2
	КАКОВ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ?

	
	а) Работы проводятся по наряду.

	
	б) Работы проводятся по наряду или распоряжению. Право их выдачи предоставляется работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V – в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV – до 1000 В.

	
	в) Работы в действующих электроустановках проводятся по наряду-допуску, по распоряжению, по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

	
	

	3
	НА КОГО ВОЗЛАГАЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРЕНОСНОГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА?

	
	а) На руководителя работ.

	
	б) Распорядительным документом руководителя потребителя назначается ответственный работник, имеющий II и выше группу по электробезопасности.

	
	в) На ответственного за электрохозяйство организации.

	
	

	4
	КАКУЮ ГРУППУ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ДОПУСКАЮЩИЙ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В?

	
	а) не ниже III группы.

	
	б) не ниже IV группы.

	
	в) V группу.

	
	

	5
	ОБЯЗАН ЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ (НАБЛЮДАЮЩИЙ) УДАЛИТЬ БРИГАДУ С МЕСТА РАБОТЫ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЕГО ВРЕМЕННОГО УХОДА С РАБОЧЕГО МЕСТА?

	
	а) Да, обязан в любом случае.

	
	б) Нет, не обязан.

	
	в) Нет, не обязан, если его могут заменить ответственный руководитель работ, допускающий или работник, имеющий право выдачи нарядов.

	
	

	6
	В КАКОМ СЛУЧАЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВРЕМЕННЫЙ УХОД С РАБОЧЕГО МЕСТА ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ЧЛЕНОВ БРИГАДЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ВЫШЕ 1000 В?

	
	а) Допускается в случае крайней необходимости.

	
	б) Допускается с разрешения производителя работ (наблюдающего).

	
	в) Допускается с разрешения производителя работ (наблюдающего), если количество оставшихся членов бригады будет не менее двух человек, включая производителя работ.

	
	

	7
	КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ?

	
	а) Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в период текущей эксплуатации.

	
	б) Допуск к работе и надзор во время работы.

	
	в) Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работ.

	
	г) Все перечисленные выше мероприятия.

	
	

	8
	КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВРЕМЕННОГО УХОДА С МЕСТА РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКЕ?

	
	а) Удалить бригаду с места работы, закрыв входную дверь на замок.

	
	б) Вышеперечисленные действия выполняются, если его не могут заменить ответственный руководитель работ, наблюдающий или работник, имеющий право выдачи нарядов.

	
	в) Проинструктировать бригаду о мерах безопасности и назначить работника из персонала бригады ответственным на время своего ухода.

	
	г) Любое из вышеперечисленных действий, исходя из условий работы в целях обеспечения максимальной безопасности.

	
	

	9
	РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ ОБУЧАЕМОМУ ПРОИЗВОДИТЬ ОПЕРАТИВНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, ОСМОТРЫ И ДРУГИЕ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ?

	
	а) Разрешается только с разрешения и под надзором обучающего.

	
	б) Не разрешается.

	
	в) Разрешается самостоятельно производить только осмотры электроустановок, переключения и другие работы – не разрешается.

	
	

	10
	В КАКОМ СЛУЧАЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК КАК ПРАВИЛО НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ?

	
	а) При работе в электроустановках  не выше 1000 В.

	
	б) При работах по распоряжению в электроустановках любого напряжения.

	
	в) Назначение ответственного руководителя работ обязательно при работах в электроустановках любого напряжения.


Тест № 3

	1
	КАКОВЫ СРОКИ ОЧЕРЕДНЫХ ПРОВЕРОК ЗНАНИЙ У ПЕРСОНАЛА, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕГО ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В И ВЫШЕ?

	
	а) Для обслуживающего электротехнического персонала – 1 раз в год. Для руководителей и специалистов, а также инженеров по охране труда, инспектирующих установки – 1 раз в 3 года.

	
	б) Для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы в электроустановках, а также персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров – 1 раз в год. Для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе и для специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок – 1 раз в 3 года.

	
	

	2
	КАКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕНОСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ?

	
	а) В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных применяется напряжение не выше 50 В. При наличии особо неблагоприятных условий и в наружных установках – 12 В.

	
	б) Соответственно 42 и 12 В.

	
	

	3
	КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА К ПРИСВОЕНИЮ I ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ?

	
	а ) Подготовка персонала к присвоению группы I по электробезопасности осуществляется в специализированных центрах. При аттестации выдается удостоверение.

	
	б) Производственный неэлектротехнический персонал, выполняющий работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, проходит проверку знаний в объеме требований к персоналу I группы в комиссии организации. Удостоверение не выдается.

	
	в) I группа по электробезопасности присваивается персоналу ежегодно, методом инструктажа на рабочем месте, который должен завершиться проверкой знаний устным опросом. Инструктаж проводит лицо из электротехнического персонала с группой не ниже III. Результаты проверки оформляются в специальном журнале.

	
	

	4
	В КАКОМ СЛУЧАЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ ОБЯЗАН ПРОЙТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ?

	
	а) До назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу, связанную с эксплуатацией электроустановок.

	
	б) При перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 6 месяцев.

	
	в) При модернизации электроустановки, которую  он обслуживает.

	
	г) При нарушении правил обслуживания электроустановки, вызвавших появление неисправностей или отклонений от нормы.

	
	

	5
	КАКУЮ ГРУППУ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ РАБОТНИКИ ИЗ ЧИСЛА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЕДИНОЛИЧНО ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В.

	
	а) Не ниже II группы.

	
	б) Не ниже III группы.

	
	в) Не ниже IV группы.

	
	г) V группу.

	
	

	6
	КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НЕОБХОДИМЫ ПРИ РАБОТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1000 В?

	
	а) Ограждение расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, к которым возможно случайное прикосновение.

	
	б) Обязательное использование диэлектрических галош или изолирующей подставки либо диэлектрического коврика.

	
	в) Применение изолированного инструмента, использование диэлектрических перчаток.

	
	г) Необходимы все вышеперечисленные меры.

	
	

	7
	НА КАКОЙ СРОК ВЫДАЕТСЯ НАРЯД-ДОПУСК?

	
	а) На срок не более 10 календарных дней.

	
	б) На срок не более 15 календарных дней.

	
	в) На срок не более 20 календарных дней.

	
	г) На время, необходимое для производства работ.

	
	

	8
	ИЗ КАКОЙ КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ НАЗНАЧАЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ?

	
	а) Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

	
	б) Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу не ниже IV.

	
	в) Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу не ниже V.

	
	

	9
	КТО МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ?

	
	а) Местный электротехнический персонал данной организации.

	
	б) Электротехнический персонал специализированной организации.

	
	в) Любой из перечисленных персоналов

	
	

	10
	КОМУ РАЗРЕШАЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ СОСТАВ БРИГАДЫ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ?

	
	а) Только работнику, выдавшему наряд.

	
	б) Любому работнику, имеющему право выдачи наряда на выполнение работ в данной электроустановке.

	
	в) Изменения в составе бригады не допускаются.

	
	г) Руководитель потребителя.
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