План-конспект урока
Дата: 19.12.19

Класс: 6

№ урока: 29-30

Тема урока: Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.

Цель урока: Научиться конструировать плечевое изделие с цельнокроеным рукавом по своим меркам.

Задачи урока:
Образовательные: 

-сформировать умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;
-сформировать общее представление о видах плечевой одежды и правилах снятия мерок с фигуры человека;
-формировать умение пользоваться технологическими/инструкционными картами. 

Развивающие: 
-развивать умение сравнивать, выделять главное, решать поставленную проблему;

-развивать умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации.
Воспитательные:
-воспитывать трудолюбие, аккуратность, требовательность к себе.

Структура урока:
1. Организационный момент

2. Изучение нового материала

3. Закрепление материала

4. Практическая работа №1 (водный инструктаж, текущий инструктаж, заключительный инструктаж)

5. Практическая работа №2 (водный инструктаж, текущий инструктаж, заключительный инструктаж)

6. Подведение итогов урока

7. Домашнее задание 

8. Рефлексия 

Тип урока: комбинированный.

Методы обучения: словесные, наглядные, практические.

Форма работы: фронтальная, индивидуальная и групповая форма.

Объект труда: чертёж основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.

Дидактические средства: сантиметровая лента, миллиметровая бумага для выполнения чертежа, чертежные инструменты и приспособления, компьютер, мультимедийный проектор, экран, видео «Плечевая одежда», презентация «Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом», учебный манекен.
Планируемые образовательные результаты: 
Предметные: иметь представление о понятие «плечевая одежда»; уметь снимать мерки для плечевой одежды с цельнокроеным рукавом; использовать умения работать самостоятельно для закрепления изученного материала.

Метапредметные:
регулятивные УУД - уметь ставить цель, планировать, осуществлять самоконтроль и оценку результатов своей деятельности; уметь осуществлять совместную деятельность: согласование и координацию деятельности с другими ее участниками.

коммуникативные УУД – уметь вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; умение отражать в устной и письменной форме результаты своей деятельности; умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; уметь осуществлять учебное сотрудничество с одноклассниками и учителем.

познавательные УУД - научаться самостоятельно структурировать знания, ставить проблему и формулировать проблему; создавать способы решения проблем; осуществлять сравнение моделей одежды, фигуры.

личностные УУД- научатся представлять своё мнение и позицию; уметь самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; сформировать желание выполнять учебные действия; осуществлять рефлексию процесса и результата деятельности; ориентироваться на выполнение моральных норм (взаимопомощь).

1. Организационный момент
Проверка готовности к уроку.

Проверка учащихся по списку.

Сегодня мы с вами продолжаем изучать раздел «Создание изделий из текстильных материалов». На какие две группы подразделяют текстильные волокна? Текстильные натуральные волокна подразделяют на...? А теперь давайте вспомним классификацию текстильных химических волокон. Какая разница между искусственными и синтетическими волокнами? Какими свойствами обладают искусственные и синтетические ткани? Что изготавливают из нетканых материалов? А какой материал мы называем нетканым? Молодцы! А теперь внимание на экран. Какой тип одежды вы сейчас наблюдали? Молодцы! Именно о плечевой одежде мы сегодня с вами и поговорим. Тема нашего урока: «Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.» А также сегодня мы приступим к построению чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.

2. Изучение нового материала 
Изготовление одежды своими руками является одним из способов самовыражения, создания индивидуального стиля, воплощением замыслов в реальность. 

В качестве изделия для выполнения творческого проекта в 6-ом классе будет предложено сшить плечевое изделие на цельнокроеной основе: это может быть блузка или ночная сорочка. 
На одном из этапов разработки проекта необходимо научиться азбуке конструирования и моделирования. Поэтому целью нашего урока является научиться конструировать такое изделие. 
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Цель урока я вам назвала, а задачи - вы сейчас сами перед собой поставите. 

-Как вы думаете, что мы сегодня будем вспоминать? 

-А что мы повторим?

-Что мы будем закреплять? 

-Что, по вашему мнению, мы будем проверять?

-Что мы обобщим?

-Что нам нужно будет выполнить?

И теперь все эти задачи мы с вами должны за 2 урока выполнить.
Конструирование одежды заключается в разработке чертежей деталей изделия, изготовлении выкроек для раскроя ткани и пошива изделия. Вспомните, из каких деталей состоял фартук (нагрудник, нижняя часть фартука, бретель, пояс, карман). Изготовление выкроек очень важный процесс, и необходимо чётко представлять, из каких деталей будет состоять ваше швейное изделие. 

Швейные изделия, которые держатся на плечах, называются... – плечевыми изделиями. 
Плечевая одежда может иметь рукава или быть без них. Рукав, в свою очередь, может быть отдельной деталью и втачиваться в пройму, а может быть цельнокроеным, длинным или коротким. Цельнокроеный рукав — это покрой рукава, при котором рукав выкраивается единой деталью вместе с полочкой и спинкой изделия.
А теперь ответьте на вопросы:
-Что нужно знать, чтобы изготовить выкройку швейного изделия?
- Какой инструмент нужен для снятия мерок с фигуры человека? 

- Можно ли снимать свои мерки самостоятельно, почему?

- Какие правила нужно соблюдать при при снятии мерок? 

- Какие мерки для изготовления изделия в 5 классе вы снимали?

Всё верно! Для построения чертежа плечевой одежды с цельнокроеным рукавом нам понадобятся следующие мерки:
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Обхват шеи (Ош) — сантиметровая лента проходит по основанию шеи над седьмым шейным позвонком и над яремной впадиной. Эта мерка необходима для построения выреза горловины.
Обхват груди (Ог) — сантиметровая лента проходит горизонтально, сзади — через выступающие точки лопаток, через подмышечные впадины, спереди — на уровне высоких точек груди. Мерка определяет ширину сетки чертежа.
Обхват плеча (Оп) — лента проходит перпендикулярно оси плеча на уровне подмышечной впадины, касаясь верхним краем заднего угла подмышечной впадины. Мерка нужна для определения глубины проймы и ширины рукава.
Длина спины до талии (Дтс) — измеряется от седьмого шейного позвонка по позвоночнику до шнурка на линии талии. Этой меркой определяют положение линии талии.
Длина изделия (Ди) — сантиметровая лента проходит от седьмого шейного позвонка по позвоночнику до желаемой длины изделия.
Сумма длин плеча и рукава (Дпр) — по линии плеча (середине плечевого ската) от линии шеи через нижнюю плечевую точку до желаемой длины рукава.
3. Закрепление материала
-Что мы называем плечевым изделием? 
-Что значит цельнокроеный рукав?
-Приведите примеры плечевой одежды.
-Какие мерки нам понадобятся для построения чертежа плечевой одежды с цельнокроеным рукавом? 
-Какие правила нужно соблюдать при при снятии мерок? 
4. Практическая работа №1
1.Вводный инструктаж. 
А сейчас мы с вами немного поиграем. Вы разделитесь на бригады по два человека: один – клиент, с него снимают мерки, другой — закройщик и приёмщик – он снимает мерки и заносит их в таблицу «Мерки необходимые для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом». Потом вы меняетесь ролями. И так каждый из вас побудет клиентом, закройщиком и приёмщиком.
	Название мерки
	Условное обозначение
	Мои мерки
	Контроль

	Обхват шеи
	Ош 
	
	

	Обхват груди
	Ог 
	
	

	Обхват плеча
	Оп 
	
	

	Длина спины до талии
	Дтс 
	
	

	Длина изделия
	Ди 
	
	

	Сумма длин плеча и рукава
	Дпр 
	
	


Далее заполняем следующую таблицу «Прибавки на свободное облегание своего плечевого изделия». Чем больше величина прибавки на свободное облегание, тем шире будет изделие.
	Название прибавки на свободное облегание
	Условное обозначение мерки
	Величина прибавки, см

	
	
	Стандартная 
	Выбранная мной

	К обхвату груди 
	Пг
	6 — 8 
	

	К обхвату плеча
	Поп
	5 — 7 
	


Далее заполняем таблицу «Расчёт длины отрезков для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом» по формулам. Подставляя в формулы вместо букв свои мерки, т. е. цифры, вы получаете величины отрезков для построения чертежа проектного изделия.
	Название отрезка
	Расчётная формула, см
	Полученная величина, см

	Построение сетки чертежа

	Ширина прямоугольника
	Ог:4+Пг
	

	Длина прямоугольника
	Ди
	

	Глубина проймы
	Оп:2+Поп
	

	Построение линий горловины

	Ширина горловины
	Ош:6+1
	

	Глубина горловины полочки 
	Ош:6+1
	

	Построение линий плеча и рукава

	Длина плеча и рукава
	Дпр
	

	Построение боковой линии

	Расширение по линии низа
	8 — 12 
	

	Построение линии талии 

	Расстояние от горловины спинки до линии талии
	Дтс
	

	Построение линии бёдер 

	Расстояние от линии талии до линии бёдер 
	18 — 20 
	


Приступаем к практической работе «Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом» 
2.Текущий инструктаж.
Учитель ходит по классу, следит за дисциплиной, выполнением работы.
3.Заключительный инструктаж.
Оценка выполненных работ. Учитель проверяет точность снятых мерок.
5. Практическая работа №2
1.Вводный инструктаж.
При конструировании швейных изделий выполняют чертежи отдельных деталей. Затем чертёж вырезают, делают необходимые надписи и получают выкройку.
Особенностью построения чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом является то, что выкройка строится одновременно для полочки и спинки.
Каждая из вас сейчас будет с помощью технологической карты выполнять чертёж изделия по своим меркам в масштабе 1:4.
Технологическая карта выполнения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.
1.Построение сетки чертежа:
-ширина прямоугольника равна Ог:4+Пг
-длина прямоугольника равна мерки Ди
-глубина проймы равно Оп:2+Поп
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2.Построение линии горловины:
-ширина горловины равна Ош:6+1
-глубина горловины спинки равна 2,5 см
-глубина горловины полочки равна Ош:6+1
-полученные точки соединить плавными линиями
3.Построение линий плеча и рукава:
-длина плеча и рукава равна мерке Дпр
-построить прямой угол до пересечения с линией проймы 
4.Построение боковой линии:
-расширение по линии низа равно 8-12 см
-подъём линии бока равен 1,5 см
-в области подмышечной впадины провести плавную линию
5.Построение линии талии:
-расстояние от горловины спинки до линии талии равно мерки Дст
-подъём линии талии равен 1,5 см
-полученные точки соединить плавными линиями 
6.Построение линии бёдер:
-расстояние от линии талии до линии бёдер — 18-20 см
-подъём линии бёдер — 1,5 см
-полученные точки соединить плавными линиями.
2.Текущий инструктаж.
Учитель ходит по классу, следит за дисциплиной, выполнением работ.
3.Заключительный инструктаж.
Оценка выполненных работ. Выставление оценок осуществляется по следующим критериям:
1.Работа на уроке
2.Правильность выполнения практических работ.
6. Подведение итогов
То, что вы сегодня сконструировали плечевое изделие с цельнокроеным рукавом — это и есть результат сегодняшнего урока. Вы продемонстрировали умение в снятии мерок и построении чертежа. В начале урока мы с вами поставили перед собой ряд задач. Какие из них мы смогли решить?
7. Домашнее задание
В качестве домашнего задания каждой из вас нужно изготовить выкройку в масштабе 1:1. А также на следующий урок вам необходимо принести цветные карандаши и чертёж проектного изделия.
8. Рефлексия и уборка мест
