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Цели урока: совершенствовать навыки по подготовке ткани к раскрою, раскладке выкроек на ткани, обмеловке и раскрою деталей.
Задачи: 
- продолжать знакомить учащихся с этапами подготовки ткани к раскрою, расположения деталей бумажной выкройки на ткани; научить учащихся наиболее экономному способу разложения деталей;
- корректировать и развивать произвольное внимание и зрительное восприя-тие при выполнении коррекционно-развивающих упражнений; речь – через умения комментировать свои действия, давать словесный отчет о проделан-ной работе; мыслительную деятельность через установление логических и причинно-следственных связей; координацию движения рук, формирование ручной умелости при раскрое.
- Воспитывать эстетический вкус, внимательность; прививать навыки куль-туры труда и аккуратности, интерес к предмету.
Тип урока: комбинированный.
Оборудование:  ткань для раскроя деталей, образец прямой юбки,  выкройки деталей прямой юбки, учебник, схема расположения деталей выкройки, линейка, мел, булавки, ножницы, компьютер, проектор, презентация.
Ход урока
I. Организационный момент.
Проверка готовности учащихся к уроку.
Подготовка и настрой учащихся к работе на уроке.
Урок начинается со стимулирующего введения. 
– Сядьте удобно и послушайте пословицу: 
«Человека узнают не по речам, а по делам». 
- Как вы поняли смысл пословицы?
Я хочу, чтобы и вы сегодня поработали с удовольствием, с хорошим настроением, а для этого надо быть активными и внимательными, поднимать руку на вопрос, отвечать полными ответами.                                                             
  - Отгадайте вопросы и  загадки :
(Учащиеся отгадывают  загадки в кроссворде и по вертикали получается слово «юбка»). 

1. По Полотняной стране, по реке Простыне,
    Плывет пароход то назад, то вперед,
   А за ним такая гладь,
   Ни морщинки не видать.  (Утюг)
2. Головной убор. (Берет)

3. На пальце одном, ведерко вверх дном.   (Наперсток)
4. Что получится при переплетении двух нитей? (Ткань).

5. Она шьет одежду, не на что не смотря,
    Все ее знают, ведь она же…    (Швея)
II. Актуализация опорных знаний.
1. Устный опрос учащихся .
Вопросы к учащимся:
- Посмотрите на ответы и по вертикали найдите изделие, которое мы будем изготавливать (юбка).
- Какую юбку? (будем шить  прямую юбку).
- По способу носки юбку к каким изделиям относят? (к поясным).
      - Из каких тканей можно сшить прямую юбку? (из хлопчатобумажных, льняных,  шелковых,  шерстяных). 
      - А из какой ткани будет сшита наша прямая юбка?( из хлопчатобумаж-ной ткани). 
- Из скольких деталей состоит прямая юбка? (из двух: переднего и заднего полотнища).
- А чем можно украсить изделие? (оборки, складки, отделочные строчки, карманы, кокетки).
- Наша юбка чем украшена?(оборкой или воланом, потому что фасон соответствует ткани) .

2. Сравнение на образцах (выкройки)  

1. Рассмотрим выкройки?  Заднее полотнище  (название линий: линия бедер, талии, середины детали, боковая линия, линия низа, вытачки)
2. Переднее полотнище? (все линии и вытачки)
3. В чем отличие выкроек? (переднее полотнище шире заднего полот-нища).
4. Как подготовили выкройку к раскрою? (подписали названия деталей, указали долевую нить и величину припусков на швы, указали середину деталей)
    Оценить  и дополнить ответы.

3.Работа по карточкам                                   
 
Все швейные изделия изготавливаются по плану. Восстановите последова-тельность изготовления швейного изделия:

Выбор фасона.
Снятие мерок.
Построение чертежа.
Изготовление выкройки.
Раскрой изделия.
Подготовка деталей кроя к обработке.
Пошив изделия.
Окончательная отделка, утюжка.           
(Этапы изготовления вывешиваются на доску)
-А теперь сравните со своими ответами и поставьте баллы в лист самооценки.

[bookmark: _GoBack]-Какую работу мы выполнили? (называют четыре пункта)
- А какую выполним сегодня? (раскрой деталей)
- Чтобы раскроить детали кроя изделия, что необходимо сначала сделать? (подготовить ткань, разложить выкройки на ткани, обвести, добавить припуски и вырезать)
- Молодцы, сегодня этим и займемся.

III. Физминутка:

IV. Сообщение темы и задач урока (учащиеся читают тему).
- Кто сформулирует цель урока:
- Сегодня на уроке мы подготовим ткань к раскрою, научимся более эконом-ному способу раскладке выкройки на ткани, выполнению обмеловки и рас-кроя деталей (записать тему урока в тетради)
V.  Изучение нового материала.
Давайте вспомним этапы подготовки ткани к раскрою (Учащиеся называют этапы, учитель показывает презентацию)
Подготовка ткани к раскрою . 
1. Декатирование ткани
Декатировать ткань с целью предотвращения последующей усадки. Некоторые ткани в процессе влажно-тепловой обработки (глажения), стирки подвержены усадке. Чтобы избежать этого, ткань нужно перед раскроем декатировать (провести влажно-тепловую обработку). Ткань утюжат по направлению нитей основы, не растягивая. Нить основы направлена вдоль кромки ткани. 
2. Определение дефектов ткан.
 Проверить дефекты. Осмотрите ткань на наличие дефектов.  На лицевой поверхности ткани не должно быть: инородных волокон, коротких утолщений нитей, отсутствия одной или нескольких нитей основы или нитей утка. Не должно быть дефектов в окраске ткани. Все обнаруженные дефекты отметьте мылом или мелом на изнаночной стороне ткани. Обратите внимание на них при раскрое. 
3. Раскладка ткани для раскроя ( слайд 7).
Определить направление на ткани долевой нити, лицевую и изнаночную сторону, направление рисунка. Определите лицевую сторону ткани. На кромке ткани проколы направлены с изнаночной на лицевую сторону ткани. Все ткацкие дефекты обычно бывают выведены на изнаночную сторону ткани. Перегнуть ткань по долевой нити посередине лицевой стороной внутрь, уравнивая рисунок, сколоть (всгиб). Выровнять поперечный срез ткани с помощью угольника. Ткани шириной 140-160 см., перегибают по поперечной нити (вразворот) лицевой стороной внутрь по средней линии, уравнивают долевые срезы, скалывают.
4. Раскладка деталей выкройки на ткани. 
5. Рассмотрите раскладку выкроек на ткани.
- Какой способ раскладки выберем мы?
1) Складываем ткань пополам, лицевой стороной вовнутрь, выравниваем поперечный срез ткани (чтобы не было перекоса деталей при раскладке выкроек). Раскладка начинается с выровненного края, причем сначала раскладываем крупные детали, а затем более мелкие.
2) Раскладываем выкройки детали на ткань, учитываем направление долевой нити.
  3) По очереди каждую деталь выкройки прикалываем булавками к ткани в направлении от работающего или справа налево. Зависимость раскладки от рисунка, если ткань в крупную клетку, с длинным ворсом, с коротким ворсом(ОБРАЗЕЦ НА ДОСКУ).
6. Обмеловка деталей выкройки и раскрой.
Для обмеловки деталей применяют портновский мел, заостренный кусочек сухого мыла, простой карандаш. Детали обводим мелом рядом с контуром выкройки - по этим линиям будут проходить швы. Контур вы-кройки обводим еще раз, отступая от нее на ширину припуска. Выкраивают детали по линиям припуска на швы. При этом не следует поднимать ткань над столом. Нижнее лезвие ножниц должно касаться стола
-Какие инструменты, приспособления и оборудование нам понадобятся? (ножницы, булавки, утюг)
-ТБ  с инструментами и утюгом .
Я читаю стихотворение, а выделенные фразы произносите вы.
Сели шить мы за машину.
Держим ровно корпус, спину.
Пальцы дальше от иголки,
Под косынку спрячем челки.
Давайте, повторим все вместе:
Хранить булавки в определенном месте,
Чтоб не болели зубы и живот,
Не брать иголки и булавки в рот.
На стол кладу я ножницы кольцами к себе
Передаю я ножницы кольцами к тебе
Сомкнутыми ножницы должны лежать
Положить разомкнутыми – может быть беда,
Чтоб доска не задымилась и не загорелась вдруг,
На подставку поскорей ты поставь утюг!
Ваш экзамен принимаю и к работе допускаю.

Прежде, чем приступить к работе, давайте обратим внимание, что вы должны соблюдать и помнить при раскрое (критерии):
Критерии  качества работы
1.Выкройки разложены вдоль нити основы, на изнаночной стороне.
2.Детали выкроены точно по линиям припусков на обработку срезов.
3.Проведены новые линии вытачки (не раскроены!)
4.Срезы ровные без надрезов.
5.Детали кроя  сколоты и аккуратно сложены.

VI. Практическая работа  .  
Вводный инструктаж:
· Показ подготовки ткани к раскрою и раскрой деталей кроя прямой юбки 
Учащиеся выполняют практическую рабо
Во время работы учащиеся проводят самоконтроль.
Во время выполнения практической работы учитель делает: 
· целевые обходы (инструктирование учащихся по выполнению задания)
для контроля за правильностью выполнения приемов работы, соблюдением технических условий, техники безопасности; 
· проводит текущий инструктаж.      
проверка организации рабочих мест учащихся и соблюдение ими правил техники безопасности.
После того как детали раскроили, учащиеся раскладывают их на столе и сравнивают с деталями готового изделия на образце, вспоминают названия каждой детали, ее срезы.
Заключительный инструктаж                                                                                                   

· анализ выполнения самостоятельной работы учащихся;
· разбор типичных ошибок учащихся;
· вскрытие причин допущенных учащимися ошибок;
· повторное объяснение учителем способов устранения ошибок.

VIII. Закрепление.
- Что мы должны были  выполнить на уроке?  (мы подготовили ткань к раскрою, научились более экономному способу  раскладке выкройки на ткани,  выполнили  обмеловку и раскрой  деталей). 
- При работе что вы должны были помнить? (критерии качества) 
- Сравните свой крой детали с образцом на доске, найдите ошибки(если есть ошибка, учащиеся объясняют почему она допущена).
Задание1. «Установление последовательности раскроя изделия». 
Соотнести этапы раскроя и их содержание.

	Этапы раскроя
	Содержание

	1.Разложить выкройки на ткань
	1.Резать ткань по направлению от себя прямо или влево 

	2.Обмелить выкройки двумя линиями
	2.Сложить ткань вдвое; уравнять кромку с кромкой, лицевой стороной внутрь.

	3. Разрезать ткань
	3.Разложить крупные детали, мелкие разместить между ними с учетом направления долевой нити ткани; экономно расходовать ткань

	4.Подготовить ткань для раскроя
	 4.Продекатировать ткань, определить лицевую сторону ткани, выявленные дефекты обвести мелом (чтобы их при раскрое обойти) 

	5.Настелить ткань
	5.Обмелить  по контуру выкроек с учетом припусков на швы. 



Задание 2. Проверь раскладку деталей выкроек на ткани и найди ошибку (работа по индивидуальным карточкам). 
Проверка и оценка работы по карточкам (анализ ошибок)
Сможете ли вы сами подготовить ткань и выполнить раскладку выкроек на ткани? Почему?
Проанализировать урок, сделать необходимые замечания, пути исправ-ления ошибок. Выставить и объявить оценки за устные ответы и практические работы.
IX. Подведение итогов. Уборка рабочих мест и мастерской.

