 Тест .Трансмиссия
Список вопросов теста
Вопрос 1
Как называется агрегат трансмиссии автомобиля, предназначенный:
для кратковременного разъединения двигателя и трансмиссии и плавного их соединения?
Варианты ответов
· сцепление
· коробка передач
· раздаточная коробка
· карданная передача
Вопрос 2
Из каких частей состоит механизм сцепления автомобиля?
Варианты ответов
· из кожуха, ведущего и ведомого дисков, выжимных рычагов и нажимных пружин
· из кожуха, ведомого диска, гасителя крутильных колебаний, ступицы ведомого диска
· из кожуха, гасителя крутильных колебаний, ведомого диска, фрикционных накладок ведомого диска
Вопрос 3
Какие причины могут вызвать пробуксовку сцепления?
Варианты ответов
· снижение упругости или поломка нажимных пружин
· замасливание фрикционных накладок
· отсутствие свободного хода педали
· все вышеперечисленные
Вопрос 4
Какой элемент трансмиссии разъединяет двигатель и коробку передач во время переключения передач, а также обеспечивает плавное трогание автомобиля с места?
Варианты ответов
· главная передача
· карданная передача
· сцепление
Вопрос 5
В чем заключаются основные преимущества однодисковых сцеплений по сравнению с двухдисковыми?
Варианты ответов
· простота конструкции
· возможность передачи большого крутящего момента
· плавное включение
· удобство при эксплуатации и ремонте
Вопрос 6
Какие типы сцеплений нашли наибольшее распространение на отечественных автомобилях?
Варианты ответов
· автоматические
· полуавтоматические
· дисковые фрикционные
· электромагнитные
Вопрос 7
Для чего необходим свободный ход педали сцепления?

 
Варианты ответов
· для полного выключения сцепления
· для плавного включения сцепления
· для быстрого включения сцепления
· для полного включения сцепления
Вопрос 8
По какому признаку определяется конец свободного хода педали сцепления?

 
Варианты ответов
· по началу плавного нарастания усилия на педали
· по резкому увеличению усилия на педали
· по резкому уменьшению усилия при нажатии на педаль
· по любому из перечисленных признаков
Вопрос 9
Когда чаще всего может проявляться пробуксовка сцепления?

 
Варианты ответов
· когда автомобиль нагружен
· когда автомобиль не нагружен
· при движении на подъём
· при движении по горизонтальному участку дороги
Вопрос 10
К чему может привести несоответствие свободного хода педали сцепления?

 
Варианты ответов
· к пробуксовыванию сцепления
· к затрудненному переключению передач
· к ускоренному износу деталей сцепления
· к любой из указанных неисправностей
Вопрос 11
Для чего на ведомом диске сцепления накладки из фрикционного материала?

 
Варианты ответов
· для уменьшения веса сцепления
· для более точного включения сцепления
· для создания трения между ведущим и нажимным дисками
Вопрос 12
Какой вид привода сцепления применяется на легковых автомобилях?

 
Варианты ответов
· механический
· гидравлический
· пневматический
Вопрос 13
Для чего предназначено сцепление? 
Варианты ответов
· для соединения двигателя с трансмиссией
· для разъединения двигателя с трансмиссией
· для обеспечения плавного трогания автомобиля
· для выполнения всех перечисленных функций
Вопрос 14
Из каких частей состоит механизм сцепления автомобиля?
Варианты ответов
· из кожуха
· из ведущего и ведомого дисков
· из выжимных рычагов и нажимных пружин
· все ответы верны
Вопрос 15
На каком автомобиле сцепление сухое, фрикционное, однодисковое,  с переферийным расположением нажимных пружин и механическим приводом включения?
Варианты ответов
· ГАЗ-3309
· ЗИЛ-4314.10
· ВАЗ-2121
· КамАЗ-5320
Вопрос 16
Как изменится свободный ход педали сцепления при износе фрикционных накладок?
Варианты ответов
· не изменится
· уменьшится
· увеличится
Вопрос 17
Какой механизм предохраняет трансмиссию от перегрузок при резком торможении с невыключенным двигателем или резком трогании с места?  
Варианты ответов
· главная передача
· сцепление
· карданная передача
Вопрос 18
С какой целью между пружинами и нажимным диском устанавливают теплоизоляционные шайбы?
Варианты ответов
· для предохранения нажимного диска от перегрева
· для предохранения кожуха сцепления от перегрева
· для предохранения нажимных пружин от перегрева
· для регулировки жесткости нажимных пружин
Вопрос 19
Сколько фрикционных накладок  имеет сухое, двухдисковое сцепление?
Варианты ответов
· одну
· две
· три
· четыре
Вопрос 20
Какой автомобиль имеет сухое, двухдисковое с переферийными пружинами и пневмогидроусилителем  сцепления?
Варианты ответов
· ВАЗ-2114
· ГАЗ-3307
· ЗиЛ-4314.10
· КамАЗ-5320
Вопрос 21
Сколько фрикционных накладок  имеет сухое, однодисковое сцепление?
Варианты ответов
· одну
· две
· три
· четыре
Вопрос 22
Каково назначение пневмогидравлического усилителя сцепления?
Варианты ответов
· для уменьшения усилия на педаль сцепления
· для увеличения усилия нажимных пружин
· для упрощения привода управления сцеплением
Вопрос 23
При какой из указанных неисправностей сцепления затрудняется переключение передач?

 
Варианты ответов
· замасливание фрикционных накладок дисков
· выход из строя нажимных пружин
· выработка фрикционных накладок
· все перечисленные
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Вопрос 1
Какие упругие элементы применяются в независимой подвеске?
Варианты ответов
· листовые полуэллиптические рессоры
· спиральные цилиндрические пружины
· упругие элементы обоих указанных типов
Вопрос 2
Что означают в маркировке шин легковых автомобилей буквенные индексы L, P, Q, S ?
Варианты ответов
· индекс максимальной допустимой скорости
· индекс максимально грузоподъемности
· товарный знак завода-изготовителя
Вопрос 3
Какие силы воздействуют на несущий кузов или раму автомобиля при движении?
Варианты ответов
· сила тяжести
· продольные силы
· вертикальные силы
· боковые силы
· все перечисленные силы
Вопрос 4
Каким должно быть усилие хода отдачи, создаваемое телескопическим амортизатором?
Варианты ответов
· равно усилию хода сжатия
· больше усилия хода сжатия в 2-3 раза
· меньше усилия хода сжатия в 2-3 раза
· в зависимости от конструктивных особенностей амортизатора
Вопрос 5
Какие функции выполняют амортизаторы?
Варианты ответов
· увеличивают жёсткость упругих элементов подвески
· гасят колебания автомобиля, возникающие после наезда на препятствие
· уменьшают жесткость упругих элементов подвески
· ограничивают вертикальные перемещения колёс и мостов относительно кузова или рамы
Вопрос 6
Каким образом осуществляется соединение колес с балкой моста на автомобилях с зависимой передней подвеской?
Варианты ответов
· цапфа колеса крепится к деталям, имеющим возможность перемещаться относительно балки
· цапфа шарнирно крепится к концевой части балки
· цапфа может крепиться любым из названных способов в зависимости от марки автомобиля
Вопрос 7
Какие усилия воспринимают и передают цилиндрические пружины подвески?
Варианты ответов
· усилия, направленные горизонтально перпендикулярно к оси движения автомобиля
· усилия, направленные горизонтально вдоль оси движения автомобиля
· усилия, направленные вертикально
· усилия, направленные во всех перечисленных направлениях
Вопрос 8
Что такое сайлентблок?
Варианты ответов
· устройство, блокирующее вертикальные перемещения кузова
· элемент, состоящий из резиновой втулки с железным сердечником
· подушка под амортизатор
Вопрос 9
Какую функцию выполняют рычаги подвески?
Варианты ответов
· удерживают колесо от продольных и поперечных перемещений
· сглаживают вибрации во время движения
· придают дополнительную жёсткость кузову
Вопрос 10
Благодаря каким конструктивным особенностям нашли широкое применение шаровые опоры?
Варианты ответов
· возможность вращения в любых плоскостях
· высокая нагрузочная способность
· не требовательны к обслуживанию
· всё вышеперечисленное
Вопрос 11
Что такое клиренс?
Варианты ответов
· величина хода штока амортизаторов
· максимальная возможная деформация пружин
· расстояние от дороги до нижней точки днища автомобиля

