Штукатурные работы
Штукатурка это - отделочный слой на поверхности конструкции выравнивающий их и создающий определенную форму и фактуру.
Существует несколько слоев штукатурного намета. Каждый слой имеет свою толщину и наносится с определенной технологией. 
Для проверки знаний предлагаются тесты:
1. Обрызг, какой по счету слой штукатурного намета:
а) 1 
б) 2
в) 3
2. Толщина слоя накрывки:
а) 6 мм
б) 2 мм 
в) 7 мм
3. Грунт, какой по счету слой штукатурного покрытия:
а) 1
б) 3
в) 2 
4. Виды штукатурки по назначению:
а) обычная, специальная, декоративная +
б) однослойная, многослойная
в) простая, улучшенная, высококачественная
5. Из скольки слоев состоит улучшенная штукатурка:
а) 1
б) 2
в) 3 
6. Средняя суммарная толщина всех слоев простой штукатурки:
а) 15 мм
б) 12 мм 
в) 20 мм
7. Инструменты для нанесения раствора на поверхности:
а) правило, отвес, уровень
б) молоток, зубило, ковш
в) кельма, сокол, полутерки 
8. Можно полутерками намазывать и разравнивать раствор на поверхностях:
а) да 
б) иногда
в) нет
9. Толщина слоя накрывки:
а) 9 мм
б) 5 мм
в) 2 мм 
10. Какой процесс выполняют после затирки:
а) грунтование
б) заглаживание 
в) оштукатуривание
11. Один из видов затирки:
а) вкруговую 
б) прямо
в) быстро
12. Один из видов затирки:
а) медленно
б)  вразгонку 
в) прямо
13. Способы нанесения раствора на потолок:
а) через голову, над собой, от себя 
б) вокруг себя, от себя, на себя
в) на себя, от себя
14. Тонкость помола цемента влияют на:
а) сроки схватывание
б) морозостойкость
в) водопотребление 
15. Какой вид штукатурки применяется при оштукатуривание в музеях:
а) высококачественная 
б) простая
в) улучшенная

