{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Информация о Чемпионате","Общая инфраструктура","Рабочее место конкурсантов","Расходные материалы","Личный инструмент конкурсанта"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Информация о Чемпионате","index":0,"n_rows":23,"n_cols":2,"rows_kept":23}
[]
[]
["Компетенция","Лабораторный химический анализ (юниоры)"]
["Наименование этапа Чемпионата","Региональный Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" в 2026 г."]
["Субъект РФ (регион проведения)","Республика Карелия РФ"]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки","ГАПОУ РК \"Петрозаводский архитектурно-строительный техникум\""]
["Адрес конкурсной площадки","г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д.30"]
["Даты проведения","09.02.2026-20.02.2026"]
["Главный эксперт","Романова Наталья Николаевна"]
["Электронная почта ГЭ","frolovnatasha88@yandex.ru"]
["Моб.телефон ГЭ",89114019664]
["Технический администратор площадки","Иванова Анна Александровна"]
["Электронная почта ТАП","anna-ivanova.ptgh@yandex.ru"]
["Моб.телефон ТАП",89535349091]
["Количество конкурсантов ",6]
["Количество рабочих мест",6]
["Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ)+ТАП",9]
[]
[]
["ЭН - эксперт-наставник"]
["ГЭ - главный эксперт"]
["ИЭ - индустриальный эксперт"]
["ТАП - технический администратор площадки"]

{"sheet":"Общая инфраструктура","index":1,"n_rows":97,"n_cols":8,"rows_kept":97,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,7],[7,0,7,2],[7,3,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[10,6,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,7],[14,0,14,1],[14,2,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[21,0,21,7],[22,0,22,7],[23,0,23,7],[24,0,24,7],[46,0,46,7],[47,0,47,7],[48,0,48,7],[49,0,49,7],[50,0,50,7],[51,0,51,7],[52,0,52,7],[53,0,53,7],[54,0,54,7],[55,0,55,7],[60,0,60,7],[61,0,61,7],[62,0,62,7],[63,0,63,7],[64,0,64,7],[65,0,65,7],[66,0,66,7],[67,0,67,7],[68,0,68,7],[69,0,69,7],[78,0,78,7],[83,0,83,7],[84,0,84,7],[85,0,85,7],[86,0,86,7],[87,0,87,7],[88,0,88,7],[89,0,89,7],[90,0,90,7],[91,0,91,7],[92,0,92,7]]}
[]
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B4","v":"Региональный Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" в 2026 г."}]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"Лабораторный химический анализ (юниоры)"}]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B5","v":"Республика Карелия РФ"}]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки:",null,null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B6","v":"ГАПОУ РК \"Петрозаводский архитектурно-строительный техникум\""}]
["Адрес базовой организации: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B7","v":"г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д.30"}]
["Главный эксперт: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B9","v":"Романова Наталья Николаевна"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B10","v":"frolovnatasha88@yandex.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B11","v":89114019664}]
["Технический администратор площадки: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B12","v":"Иванова Анна Александровна"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B13","v":"anna-ivanova.ptgh@yandex.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B14","v":89535349091}]
["Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B17","v":9}]
["Количество конкурсантов: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B15","v":6}]
["Количество рабочих мест: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B16","v":6}]
["Даты проведения: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B8","v":"09.02.2026-20.02.2026"}]
["Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее  72 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее  300 люкс) "]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 5 подключений к сети по 220 Вольт и 1 подключение к сети 380 Вольт"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: ковролин  - 72 кв.м на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): 3 точки ХВ+3 точки ГВ"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Стол лабораторный с химически стойким покрытием","стол островной лабораторный на 2 рабочих места  с полкой  и освещением,1400х650х750 мм, с сетевым фильтром на 5 розеток   на каждое рабочее место ","Мебель",1,"шт.",6]
[2,"Стул лабораторный","на колесиках, без подлокотников\nрасчитанные на вес не менее 100 кг","Мебель",1,"шт.",12]
[3,"Шкаф вытяжной с освещением ","1030*535*2130 мм","Мебель",1,"шт.",2]
[4," Аквадистилятор с отдельным автоматом  на 380 В ","Производительность - не менее 20 л/час;\n- Расход воды на охлаждение - менее 160 л;\n- Материал - нержавеющая сталь;\n- Питание - 380 вольт;\n- Мощность - 15 кВт;","оборудование",1,"шт.",1]
[5,"Вентилятор выносной центробежный от 0,5 до1,0 кВт для вытяжного шкафа","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Оборудование",1,"шт.",2]
[6,"Стол усиленный для сушильного шкафа ","(ШхГхВ) 800 х 800х750  мм","Мебель",1,"шт.",1]
[7,"Сушильный шкаф ","Шкаф сушильный  (120 л, 300 С,нерж.сталь,вентилятор, регул.программир.)","Оборудование",1,"шт.",1]
[8,"Вакуумный сушильный шкаф ","Шкаф сушильный  (120 л, 300 С,нерж.сталь,вентилятор, регул.программир.)","Оборудование",1,"шт.",1]
[9,"Стол-мойка   с глубокой раковиной и  высоким смесителем","Размеры: Ш 600: Г 600 В 850 мм ;  раковина керамическая  500*500 мм,  глубиной   не менее 200 мм;  длина изгиба смесителя 200-250 мм","Мебель",1,"шт.",3]
[10,"Сетевой фильтр","6 розеток, длина кабеля 5м","Оборудование IT",1,"шт.",5]
[11,"Стеллаж под реактивы и посуду ","стеллаж 0,4*1,0 метра  с 3 уровнями, с допустимой нагрузкой не менее 25 кг на полку 0,4*1,0  (75 кг на стеллаж ) или аналогичная конструкция с указанной допустимой нагрузкой на аналогичную площадь","Мебель",1,"шт.",3]
[12,"Шкаф под реактивы и посуду ","с допустимой нагрузкой не менее 25 кг на полку или аналогичная конструкция с указанной допустимой нагрузкой на аналогичную площадь","Мебель",1,"шт.",1]
[13,"Стол - тип 2","1400х650х750","Мебель",1,"шт.",6]
[14,"МФУ Лазерное А4 - Тип 1","Черно-белая печать А4, 29стр/мин","Оборудование IT",1,"шт.",1]
[15,"Интерактивная доска, проектор","  разрешение не менее чем 1920х1080","Оборудование IT",1,"шт.",1]
[16,"Проектор, экран","  разрешение не менее чем 1920х1080","Оборудование IT",1,"шт.",1]
[17,"Стол антивибрационный","мраморная панель","Оборудование",1,"шт.",2]
[18,"Весы аналитические","наибольший предел взвешивания 210г.; дискретность 0,0001г.; внутренняя калибровка","Оборудование",1,"шт.",1]
[19,"Весы электронные","дискретность 0,001 г; калибровка внешняя","Оборудование",1,"шт.",2]
[20,"Титровальная установка","на 6 рабочих мест","Оборудование",1,"шт.",1]
["Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 72  кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее  300  люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 2 точкиподключения к сети 220 Вольт \t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: ковролин  - 72  кв.м. на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Стол - тип 2","1400х650х750","Мебель",1,"шт  ",6]
[2,"Стул - тип 1","Cтул офисный со спинкой на ножках","Мебель",1,"шт ",12]
[3,"Сетевой фильтр","6 розеток, длина кабеля 5м","Оборудование IT",1,"шт ",1]
["Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 36 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее  300  люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 3 точки подключения к сети  220 Вольт \t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: ковролин  - 36 кв.м. на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Мышь компьютерная - тип 1","Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi","Оборудование IT",1,"шт.",1]
[2,"Коврик для мыши","FLICK M","Оборудование IT",1,"шт.",1]
[3,"Стол - тип 2","1400х650х750","Мебель",1,"шт",6]
[4,"МФУ Лазерное А4 - Тип 1","Черно-белая печать А4, 29стр/мин","Оборудование IT",1,"шт.",1]
[5,"Кабель HDMI","Кабель HDMI","Оборудование IT",1,"шт.",1]
[6,"Стул - тип 1","Cтул офисный со спинкой на ножках","Мебель",1,"шт.",12]
[7,"Сетевой фильтр","6 розеток, длина кабеля 5м","Оборудование IT",1,"шт.",1]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[11,"Аптечка","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Охрана труда",1,"шт",1,"Типовая позиция"]
[12,"Огнетушитель","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Охрана труда",1,"шт",1,"Типовая позиция"]
[13,"Полотно асбестовое противопожарное","1500х2000 мм","Охрана труда",1,"шт.",1,"Типовая позиция"]
["Складское помещение "]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее  18  кв.м."]
["Освещение:  верхнее искусственное освещение"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество:  1 точка подключения к сети  220 Вольт \t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: ковролин  -  18  кв.м. на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Стол - тип 2","1400х650х750","Мебель",1,"шт",1,"Типовая позиция"]
[2,"Стеллаж - тип 1","Металлический 200x100x40 4 полки","Мебель",1,"шт.",4,"Типовая позиция"]
[3,"Аптечка","критически важные характеристики позиции отсутствуют","Охрана труда",1,"шт",1,"Типовая позиция"]

{"sheet":"Рабочее место конкурсантов","index":2,"n_rows":47,"n_cols":8,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,7],[7,0,7,2],[7,3,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[10,6,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,7],[14,0,14,1],[14,2,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[21,0,21,7],[22,0,22,7],[23,0,23,7],[24,0,24,7],[43,0,43,7]]}
[]
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B4","v":"Региональный Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" в 2026 г."}]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"Лабораторный химический анализ (юниоры)"}]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B5","v":"Республика Карелия РФ"}]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки:",null,null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B6","v":"ГАПОУ РК \"Петрозаводский архитектурно-строительный техникум\""}]
["Адрес базовой организации: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B7","v":"г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д.30"}]
["Главный эксперт: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B9","v":"Романова Наталья Николаевна"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B10","v":"frolovnatasha88@yandex.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B11","v":89114019664}]
["Технический администратор площадки: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B12","v":"Иванова Анна Александровна"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B13","v":"anna-ivanova.ptgh@yandex.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B14","v":89535349091}]
["Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B17","v":9}]
["Количество конкурсантов: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B15","v":6}]
["Количество рабочих мест: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B16","v":6}]
["Даты проведения: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B8","v":"09.02.2026-20.02.2026"}]
["Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 2 кв.м."]
["Освещение:  верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество:  1 точка подключения к сети  220 Вольт \t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: ковролин  - 2 кв.м. на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Плитка электрическая настольная  ","мощность 1 кВт","Оборудование",1,"шт.",3]
[2,"Стол лабораторный с химически стойким покрытием","стол островной лабораторный на 2 рабочих места  с полкой с освещением, размер не менее 1400х650х750 , сетевым фильтром на 2 розетки на каждое рабочее место","Мебель",1,"шт.",3]
[3,"Табурет лабораторный ","на колесиках, без подлокотников\n серая обивка\nрасчитанные на вес не менее 100 кг","Мебель",1,"шт.",12]
[4,"Крепежный узел для штатива","d 2-16, угол 90°, алюминий","Оборудование",2,"шт.",12]
[5,"Лапка  для штатива трехпалая","захват 77 мм;","Оборудование",2,"шт.",12]
[6,"Штатив лабораторный для фронтальных работ ","Штатив лабораторный универсальный для фронтальных работ ШФР (две лапки, три кольца - 50, 65, 85 мм, пять винтовых фиксаторов, высота штанги 700 мм, размер основания 315х200х25 мм)","Оборудование",1,"шт.",6]
[7,"Ноутбук - тип 1","15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы","Оборудование IT",1,"шт.",6]
[8,"Мышь компьютерная - тип 1","Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi","Оборудование IT",1,"шт.",6]
[9,"Коврик для мыши","FLICK M","Оборудование IT",1,"шт.",6]
[10,"Магнитная мешалка ","Максимальный перемешиваемый объем - 1000 мл; \n- Диапазон частоты вращения якоря – от 200 до 2000 об./мин ","Оборудование",1,"шт.",6]
[11,"Якорь для магнитной мешалки","длина 20 мм; диаметр 4 мм","Оборудование",2,"шт.",12]
[12,"штатив для электродов","Штатив с держателем на 4 электрода диаметром от 8 до 12 мм","Оборудование",1,"шт.",6]
[13,"Термометр спиртовой лабораторный стеклянный до 100 С","ртутный стеклянный до 100 С","Оборудование",1,"шт.",6]
[14,"рН-метр","Диапазон измерения рН, ед рН:  0…12   Точность, рХ (рН): ±0,02\nДиапазон измерения ЭДС, мВ:±3200\nТочность, мВ: ±1,5","Оборудование",1,"шт.",6]
[15,"Электроды индикаторный стеклянный","Диапазон определения рН при температуре раствора 20 °C - от 0 до 12","Оборудование",1,"шт.",6]
[16,"Спектрофотометр  видимой области   ","спектральный диапазон 325-1000 нм;погрешность установки длины волны, не более  ± 2нм; оптическая плотность 0,000 до 3,000","Оборудование",1,"шт.",6]
[17,"Набор кювет №2 (5,10,20,30,50)","Длина оптического пути-5, 10, 20, 30, 40, 50  мм; спектральный диапазон - от 180 нм;Толщина стенки- 1,25 мм","Оборудование",1,"шт",6]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[23,"Аптечка","универсальная с наполнением, платиковый чемодан","Охрана труда",1,"шт",1]
[24,"Огнетушитель","Огнетушитель углекислотный ОУ-1","Охрана труда",1,"шт",{"$f":"E47","v":1}]

{"sheet":"Расходные материалы","index":3,"n_rows":115,"n_cols":8,"rows_kept":115,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,7],[7,0,7,2],[7,3,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[10,6,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,7],[14,0,14,1],[14,2,14,7],[15,0,15,7],[91,0,91,7],[94,9,94,10],[95,9,95,10],[96,9,96,10],[97,9,97,10],[98,9,98,10],[99,9,99,10],[100,9,100,10],[101,9,101,10],[102,9,102,10],[111,0,111,7]]}
[]
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B4","v":"Региональный Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" в 2026 г."}]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"Лабораторный химический анализ (юниоры)"}]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B5","v":"Республика Карелия РФ"}]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки:",null,null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B6","v":"ГАПОУ РК \"Петрозаводский архитектурно-строительный техникум\""}]
["Адрес базовой организации: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B7","v":"г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д.30"}]
["Главный эксперт: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B9","v":"Романова Наталья Николаевна"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B10","v":"frolovnatasha88@yandex.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B11","v":89114019664}]
["Технический администратор площадки: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B12","v":"Иванова Анна Александровна"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B13","v":"anna-ivanova.ptgh@yandex.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B14","v":89535349091}]
["Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B17","v":9}]
["Количество конкурсантов: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B15","v":6}]
["Количество рабочих мест: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B16","v":6}]
["Даты проведения: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B8","v":"09.02.2026-20.02.2026"}]
["Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Колба коническая вместимостью 250 см3","ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.","Расходные материалы",3,"шт ( на 1 конкурсанта) ",18]
[2,"Колба коническая вместимостью 500 см3","ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.","Расходные материалы",3,"шт ( на 1 конкурсанта) ",18]
[3,"Стакан химический вместимостью 50 см3 низкий и широкий","ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.","Расходные материалы",3,"шт (на 1 конкурсанта)",18]
[4,"Стакан химический вместимостью 100 см3, низкий и широкий","ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.","Расходные материалы",3,"шт ( на 1 конкурсанта) ",18]
[5,"Стакан химический вместимостью 150  см3","ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.","Расходные материалы",5,"шт ( на 1 конкурсанта) ",30]
[6,"Стакан химический вместимостью 400  см3","ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[7,"Стакан химический вместимостью  600 см3","ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",6]
[8,"Цилиндр мерный , вместимостью 25 см3","ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[9,"Цилиндр мерный, вместимостью 100 см3","ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",6]
[10,"Цилиндр мерный, вместимостью 50 см3","ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[11,"Цилиндр мерный, вместимостью 10 см3","ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[12,"Воронка (диаметр 75 мм)","ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[13,"Воронка (диаметр 36 мм)","ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[14,"Колба мерная вместимостью 100 см3 с пробками","ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[15,"Колба мерная вместимостью 50 см3 с пробками","ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия","Расходные материалы",16,"шт ( на 1 конкурсанта) ",96]
[16,"Колба мерная вместимостью 250 см3 с пробками","ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",6]
[17,"Колба мерная вместимостью 1000 см3 с пробками","ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[18,"Пробка резиновая "," без канала  (на колбу 0,5 л)","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[19,"Пробка силиконовая "," без канала (на колбу  0,1 л)","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[20,"Пробка силиконовая ","№ 20 (18/26 мм, h=32 мм), без канала (на колбу 0,5 -1,0 л)","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[21,"Бюкс "," ГОСТ 25336-82","Расходные материалы",3,"шт (на 1 конкурсанта) ",18]
[22,"Бюкс 19/9"," ГОСТ 25336-82","Расходные материалы",3,"шт (на 1 конкурсанта) ",18]
[23,"Пипетка градуированная ГОСТ 29227, вместимостью 1,0 см3","Пипетка градуированная ГОСТ 29227-91","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",6]
[24,"Пипетка градуированная ГОСТ 29227, вместимостью 5,0 см3","Пипетка градуированная ГОСТ 29227-91","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",6]
[25,"Пипетка градуированная ГОСТ 29227, вместимостью 10 см3","Пипетка градуированная ГОСТ 29227-91","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[null,"Пипетка градуированная ГОСТ 29227, вместимостью 2,0 см3","Пипетка градуированная ГОСТ 29227-91","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[26,"Пипетка градуированная ГОСТ 29227, вместимостью 25 см3","Пипетка градуированная ГОСТ 29227-91","Расходные материалы",1,"шт (на 1 конкурсанта)",6]
[27,"Пипетка  Мора, вместимостью 10 см3 "," ГОСТ 29169-91Пипетки Мора","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[28,"Бюретка вместимостью 25 см3 с оливой"," ГОСТ 29251-91","Расходные материалы",2,"шт (на 1 конкурсанта)",12]
[29,"Бюретка вместимостью 50 см3"," ГОСТ 29251-91","Расходные материалы",1,"шт (на 1 конкурсанта)",6]
[30,"Склянка (бутылка) из темного стекла 1000 мл","из темного стекла 1000 мл","Расходные материалы",1,"шт (на 1 конкурсанта)",6]
[31,"Склянка (бутылка) из темного стекла 500 мл","из темного стекла 500 мл","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",6]
[32,"Склянка (бутылка) из темного стекла 100 мл","из темного стекла 100 мл","Расходные материалы",2,"шт (на 1 конкурсанта)",12]
[33,"Бутыль из темного стекла (под стандартные растворы) объемом 1 дм3","На усмотрение организатора","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",6]
[34,"Бутыль из темного стекла (под стандартные растворы) объемом 0,5 дм3","из темного стекла ","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",6]
[35,"Термометр спиртовой лабораторный стеклянный до 100° С","стеклянный до 100° С","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",6]
[36,"Часовое стекло (для взятия навески)","Стекло часовое, 60 мм стекло","Расходные материалы",5,"шт ( на 1 конкурсанта) ",30]
[37,"Лоток для химической посуды","500х300х100","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",6]
[38,"Боек","стеклянные","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта) ",12]
[39,"баночка для сыпучих веществ, вместимостью 100  мл","пластиковая","Расходные материалы",3,"шт ( на 1 конкурсанта) ",18]
[40,"Промывалка из полипропилена под дистиллированную воду объемом 500 см3 с загнутой трубкой, расположенной по центру крышки","из полипропилена под дистиллированную воду объемом 500 см3 с загнутой трубкой, расположенной по центру крышки","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",6]
[41,"Пинцет","прямой рифленый, 100- 160 мм","Расходные материалы",1,"шт (на 1 конкурсанта)",6]
[42,"Палочка стеклянная L200 d5","ГОСТ 21400-75","Расходные материалы",5,"шт ( на 1 конкурсанта) ",30]
[43,"Лопатка (для сыпучих веществ) узкая ","пластиковая","Расходные материалы",5,"шт ( на 1 конкурсанта) ",30]
[44,"Пипетка Пастера объемом 3 мл","пластиковая, 3мм","Расходные материалы",4,"шт ( на 1 конкурсанта) ",24]
[45,"Вода дистиллированная без СО2","ГОСТ Р 58144-2018","Расходные материалы",10,"л ( на 1 конкурсанта) ",60]
[46,"Аммиак водный, раствор с массовой долей 25 %,","чда","Расходные материалы",200," ( на 1 конкурсанта),см3 ",1200]
[47,"Аммоний хлористый","х.ч.","Расходные материалы",200," ( на 1 конкурсанта),г ",1200]
[48,"Соль ЭДТА (ТрилонБ)","х.ч.","Расходные материалы",30," ( на 1 конкурсанта),г ",180]
[49,"Соль ЭДТА (ТрилонБ) фиксанал"," ампулы с солью, рассчитанной на приготовление эталонного  раствора объёмом 1 литр 0,1 н","Расходные материалы",1," ( на 1 конкурсанта),шт ",6]
[50,"Серная кислота, конц","х.ч.","Расходные материалы",0.5," ( на 1 конкурсанта),дм3 ",3]
[51,"Соляная кислота, конц","х.ч.","Расходные материалы",0.2," ( на 1 конкурсанта),дм3 ",1.2]
[52,"Натрия гидроксид фиксанал "," ампулы с жидкостью, рассчитанной на приготовление эталонного  раствора объёмом 1 литр 0,1 н","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта), ",12]
[53,"Соль медь сернокислая пятиводная","хч","Расходные материалы",30,"г (на 1  конкурсанта)",180]
[54,"Кислота соляная фиксанал"," ампулы с жидкостью, рассчитанной на приготовление эталонного  раствора объёмом 1 литр 0,1 н","Расходные материалы",2,"шт (на 1 конкурсанта)",12]
[55,"Кислота фосфорная  конц","хч","Расходные материалы",0.1," ( на 1 конкурсанта),дм3 ",0.6]
[56,"Стандарт-титры для рН метрии ТИП-4  рН 6,86","ТУ 2642-004-33813273-2006","Расходные материалы",1,"шт (на 1 конкурсанта)",6]
[57,"Стандарт-титры для рН метрии Тип-5  рН 9,18","ТУ 2642-004-33813273-2006","Расходные материалы",1,"шт (на 1 конкурсанта)",6]
[58,"Стандарт-титры для рН метрии ТИП3-  рН 4,01","ТУ 2642-004-33813273-2006","Расходные материалы",1,"шт (на 1 конкурсанта)",6]
[59,"Универсальная индикаторная бумага","ТУ 2642-054-23050963-2008","Расходные материалы",1,"шт (на 1 конкурсанта)",6]
[60,"Индикатор эриохром черный Т","хч","Расходные материалы",0.2,"г (на 1  конкурсанта)",0.6]
[61,"Соль хлорида натрия","хч","Расходные материалы",20,"г (на 1  конкурсанта)",120]
[62,"Железо хлорное 6-водное","х.ч.","Расходные материалы",12," ( на 1 конкурсанта),г ",72]
[63,"Цинк сернокислый семиводный фиксанал"," ампулы для приготовление эталонного  раствора объёмом 1 литр 0,1 н","Расходные материалы",2,"шт ( на 1 конкурсанта), ",12]
[64,"Азотная  кислота, конц","х.ч.","Расходные материалы",0.023," ( на 1 конкурсанта),дм3 ",0.138]
[65,"Ксиленоловый оранжевый","чда","Расходные материалы",0.0068," ( на 1 конкурсанта),г ",0.0408]
[66,"Кислота уксусная ледяная","хч","Расходные материалы",20,"шт (на 1 конкурсанта)",120]
[67,"Сульфосалициловая кислота","хч","Расходные материалы",50,"г (на 1 конкурсанта)",300]
[68,"Натрий уксуснокислый 3-водный ","чда","Расходные материалы",35,"шт (на 1 конкурсанта)",210]
[69,"Алюминй хлористый 6-водный","чда","Расходные материалы",12," ( на 1 конкурсанта),г ",72]
[70,"Цинк сернокислый семиводный","хч","Расходные материалы",8,"г  ( на 1 конкурсанта)",48]
[71,"Натрий азотнокислый","хч","Расходные материалы",10.3,"г  ( на 1 конкурсанта)",61.8]
[72,"Индикатор метиловый красный","чда","Расходные материалы",0.3,"г (на 1  конкурсанта)",1.8]
[73,"Этиловый спирт","ч","Расходные материалы",50,"см3 (на 1  конкурсанта)",300]
["Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Ерш для мытья посуды","силиконовой или пластиковой щетиной","расходные материалы",1,"шт",6]
[2,"Губка для мытья посуды (10 штук в упаковке)","паралоновая","расходные материалы",1,"упаковка",1]
[3,"Мыло хозяйственное","65-70%","расходные материалы",1,"кусок",2]
[4,"Средство для мытья посуды","универсальное, жидкое","расходные материалы",1,"бутылка",2]
[5,"Фильтровальная бумага","марки ФОБ,ФБ,ФС,ФМ","Расходные материалы",1,"кг",2]
[6,"фарфоровая ступка с пестиком","Ступка 4 ГОСТ 9147-80","расходные материалы",1,"шт",2]
[7,"Ложка керамическая номер 1 длина 120 мм","ГОСТ 9147-80","расходные материалы",1,"шт",3]
[8,"Лоток для посуды","пластиковый","расходные материалы",1,"шт",6]
[9,"Санитайзер","с распылителем","расходные материалы",1,"шт",1]
[10,"Бумага офисная А4","500 листов/упак","расходные материалы",1,"шт",3,"Типовая позиция"]
[11,"Степлер канцелярский","металлический или любой аналог","расходные материалы",1,"шт",3,"Типовая позиция"]
[12,"Скобы к степлеру","500 шт/упак  со скобами № 10","расходные материалы",1,"шт",3,"Типовая позиция"]
[13,"Линейка 30 см пластиковая","пластиковая, 30см","расходные материалы",1,"шт",6,"Типовая позиция"]
[14,"Карандаш простой (чернографитный)","ТМ","расходные материалы",1,"шт",6,"Типовая позиция"]
[15,"Ножницы","концелярские, с платиковыми ручками","расходные материалы",1,"шт",3,"Типовая позиция"]
[16,"Нож канцелярский ","А100","расходные материалы",1,"шт",3,"Типовая позиция"]
[17,"Точилка для карандашей","пластиковая","расходные материалы",1,"шт",3,"Типовая позиция"]
[18,"Папка для документов ","папка файловая А4 с арочным механизмом","расходные материалы",1,"шт",1,"Типовая позиция"]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Защитные очки - тип 1","Открытые, незатемненные","Охрана труда",1,"шт",6,"Типовая позиция"]
[2,"Перчатки нитриловые нестерильные неопудренные"," размер L, 200 штук в упаковке","Охрана труда",1,"шт",6,"Типовая позиция"]

{"sheet":"Личный инструмент конкурсанта","index":4,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,0,5,6]]}
[]
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B4","v":"Региональный Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" в 2026 г."}]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"Лабораторный химический анализ (юниоры)"}]
["Личный инструмент конкурсанта"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Примечание "]
[1,"Халат лаборанта","с длинным рукавом","Охрана труда",1,"шт.","-"]
[2,"Очки защитные","для работы с химическими веществами","Охрана труда",1,"шт.","-"]
[3,"Перчатки ","для работы с химическими веществами","Охрана труда",2,"шт.","-"]
[4,"Груша ","резиновая, без пластикового накончника","Расходные материалы",2,"шт.","-"]
[5,"Салфетка для рук (гигиеническая)","хлопковая","Расходные материалы",1,"шт.","-"]
[6,"Салфетка тканевая (для выполнения работ)"," тканевая","Расходные материалы",1,"шт.","-"]
[7,"Маркер","перманентный","Расходные материалы",1,"шт.","-"]
[8,"Боек стеклянный  высота: 50мм -толщина :5 мм","высота: 50мм - толщина: 5 мм","Расходные материалы",2,"шт.","-"]
[9,"Ручка","шариковая","Расходные материалы",2,"шт.","-"]
[10,"Калькулятор","для математических вычислений","оборудование",1,"шт.","-"]
[11,"Шапочка или косынка для волос","хлопковая","Расходные материалы",1,"шт.","-"]
[12,"перчатки ХБ","хлопковая","Расходные материалы",2,"шт.","-"]