{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Информация о Чемпионате","Общая инфраструктура","Рабочее место конкурсантов","Расходные материалы","Личный инструмент участника"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Информация о Чемпионате","index":0,"n_rows":25,"n_cols":2,"rows_kept":25}
[]
[]
["Компетенция","Печное дело"]
["Наименование этапа Чемпионата","Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Республике Карелия в 2026 году"]
["Субъект РФ (регион проведения)","Республика Карелия"]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки","ГАПОУ РК \"Петрозаводский архитектурно-строительный техникум\""]
["Адрес конкурсной площадки","г. Петрозаводск, Первомайский проспект, д. 56"]
["Даты проведения","13.02.2026-20.02.2026"]
["Главный эксперт","Федотов Николай Анатольевич "]
["Электронная почта ГЭ","nicolai74.74@mail.ru"]
["Моб.телефон ГЭ",89535479626]
["Технический администратор площадки","Никифорова Наталья Александровна"]
["Электронная почта ТАП","lana77olisava@mail.ru"]
["Моб.телефон ТАП",89114104454]
["Количество конкурсантов (команд)",5]
["Количество рабочих мест",5]
["Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ)+ТАП",8]
[]
[]
["ЭН - эксперт-наставник"]
["ГЭ - главный эксперт"]
["ИЭ - индустриальный эксперт"]
["РГО - руководитель группы оценки"]
["МЭ - международный эксперт"]
["ТАП - технический администратор площадки"]

{"sheet":"Общая инфраструктура","index":1,"n_rows":117,"n_cols":8,"rows_kept":117,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,7],[7,0,7,2],[7,3,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[10,6,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,7],[14,0,14,1],[14,2,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[21,0,21,7],[22,0,22,7],[23,0,23,7],[24,0,24,7],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[36,0,36,7],[37,0,37,7],[38,0,38,7],[39,0,39,7],[40,0,40,7],[41,0,41,7],[42,0,42,7],[43,0,43,7],[49,0,49,7],[50,0,50,7],[51,0,51,7],[52,0,52,7],[53,0,53,7],[54,0,54,7],[55,0,55,7],[56,0,56,7],[57,0,57,7],[58,0,58,7],[81,0,81,7],[82,0,82,7],[83,0,83,7],[84,0,84,7],[85,0,85,7],[86,0,86,7],[87,0,87,7],[88,0,88,7],[89,0,89,7],[90,0,90,7],[100,0,100,7],[105,0,105,7],[106,0,106,7],[107,0,107,7],[108,0,108,7],[109,0,109,7],[110,0,110,7],[111,0,111,7],[112,0,112,7],[113,0,113,7],[114,0,114,7]]}
["ПРОЕКТ"]
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B4","v":"Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Республике Карелия в 2026 году"}]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"Печное дело"}]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B5","v":"Республика Карелия"}]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки:",null,null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B6","v":"ГАПОУ РК \"Петрозаводский архитектурно-строительный техникум\""}]
["Адрес базовой организации: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B7","v":"г. Петрозаводск, Первомайский проспект, д. 56"}]
["Главный эксперт: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B9","v":"Федотов Николай Анатольевич "},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B10","v":"nicolai74.74@mail.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B11","v":89535479626}]
["Технический администратор площадки: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B12","v":"Никифорова Наталья Александровна"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B13","v":"lana77olisava@mail.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B14","v":89114104454}]
["Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B17","v":8}]
["Количество конкурсантов (команд): ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B15","v":5}]
["Количество рабочих мест: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B16","v":5}]
["Даты проведения: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B8","v":"13.02.2026-20.02.2026"}]
["Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: 149,1 кв.м."]
["Освещение: Верхнее искусственное освещение ( 350 люкс) "]
["Интернет : Подключение компьютера к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t: не требуется"]
["Электричество: 5 подключения к сети  по 220 Вольт."]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: керамогранит - 149,1 кв. м на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : холодная вода для заполнения станков, для приготовления раствора, мойки инструментов-пост №1,  раковина для мойки рук -пост №2"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Стол ученический, 2-х местный","1 на 2 экспертов","Мебель",1,"шт",4]
[2,"Стул ученический","жесткий","Мебель",1,"шт",8]
[3,"Часы","электронные","Мебель",1,"шт",1]
[4,"Тачка ","Строительная двухколесная","Оборудование","2 на площадку","шт",2]
[5,"Строительный миксер с насадкой","Для приготовления и перемешивания раствора","Оборудование","1 на 2 рабочих места","шт",3]
[6,"Контейнер для отходов","Емкость на 60 л","Инвентарь","2 на площадку","шт",2]
[7,"Ведро ","Пластиковое, 10 л","Инвентарь","1 на 1 рабочее место","шт",5]
[8,"Лопата ","Совковая","Инвентарь","1 на 1 рабочее место","шт",5]
["Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов-5)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: 32 кв.м."]
["Освещение:  Верхнее искусственное освещение (350 люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t: не требуется"]
["Электричество: 2 подключения к сети  по 220 Вольт."]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: линолеум  - 32 кв.м. на всю зону"]
["Подведение / отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Шкаф запираемый","Для хранения одежды,  на усмотрение организатора","Мебель",1,"шт.",5]
[2,"Стол ученический 2-х местный","Двухместный","Мебель","1 на 2 конкурсанта","шт.",3]
[3,"Стул ученический","жесткий","Мебель","1 на 1 конкурсанта","шт.",5]
[4,"Мусорная корзина","Пластиковое ведро, 10 л","Инвентарь","1 на комнату","шт.",1]
["Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов-8)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: 32 кв.м."]
["Освещение: Верхнее искусственное освещение (350 люкс)"]
["Интернет : Подключение  компьютера к проводному интернету. Скорость не менее 100 Мбит в секунду,  на 2 подключения. "]
["Электричество: 4 подключения к сети  по (220 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: линолуем 32 кв. м на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Компьютер","Системный блок Ramec Gale\nПроцессор: Intel Pentium Dual E2180\nВидеокарта: Intel 82945G Express Chipset Family\nОперативная память: DDR3 4 GB\nОперационная система: Wind 7 x 64\nЖёсткий диск: 250 GB\nSSD: нет","Оборудование IT","1 на комнату","шт",1]
[2,"Монитор","ASUS MM17D Шаг точки по горизонтали 0.264 мм\nШаг точки по вертикали 0.264 мм\nЯркость 400 кд/м2.\nКонтрастность 600:1.\nГоризонтальный угол обзора 150 градусов\nВертикальный угол обзора 130 градусов\nПокрытие экрана глянцевое\nВидимый размер экрана 17 \"","Оборудование IT","1 на комнату","шт",1]
[3,"Принтер","Epson AcuLaser M2000D (A4 1200x1200dpi 28ppm 300MHz 32(288)Mb Duplex LPT USB2.0)\n","Оборудование IT","1 на комнату","шт",1]
[4,"Проектор"," NEC P554U\nАртикул: 60004329\nТехнология: 3LCD\nЯркость: 5300 Lm\nРазрешение: WUXGA (1920 x 1200)\nКонтрастность: 20000 к 1","Оборудование IT","1 на комнату","шт",1]
[5,"Проекционный экран","Белая поверхность для восприятия изображения","Оборудование IT","1 на комнату","шт",1]
[6,"Сетевой фильтр","на 5 розеток, длина 3 метра","Оборудование","2 на комнату","шт.",2]
[7,"Стол ","Двухместный ","Мебель","1 на 2 участника и 2 эксперта","шт.",7]
[8,"Стул","жесткий ","Мебель","1 на участника и 1 на эксперта","шт.",13]
[9,"Стол офисный"," Одноместный","Мебель","1 для ГЭ, 1 для ИЭ и для ТАП","шт.",2]
[10,"Стул с подлокотником","мягкий","Мебель","1 для ГЭ, 1 для ИЭ, 1 для ТАП","шт.",3]
[11,"Вешалка","Для одежды на 10 крючков","Мебель","1 на 10 чел.","шт.",2]
[12,"Шкаф двухстворчатый ","Для хранения документов общих","Мебель",1,"шт.",1]
[13,"Мусорная корзина","Пластиковая ","Инвентарь","1 на комнату","шт.",1]
[13,"Калибр","Металлический с градацией 1 мм (для оценки конкурсных заданий)","Инструмент","3 на площадку","шт.",3]
[14,"Папка планшет-зажим","Пластиковая ","Канцелярские товары","1 на 1 раб. место","шт.",5]
[15,"Папка-скоросшиватель","Формат А4 с твердыми корочками ","Канцелярские товары","1 на площадку","шт.",1]
[16,"Калькулятор","Канцелярский","Канцелярские товары","2 на площадку","шт.",2]
[17,"Ножницы","Канцерярские","Канцелярские товары","2 на площадку","шт.",2]
[18,"Степлер ","Канцелрский для бумаги 15 мм ","Канцелярские товары","1 на площадку","шт.",1]
[19,"Линейка 50 см","Деревянная канцелярская ","Канцелярские товары","2 на площадку","шт.",2]
[20,"Информационный стенд","Для конкурсной документации ","Мебель","1 на площадку","шт.",1]
["Комната Главного эксперта "]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: 32 кв.м."]
["Освещение: верхнее искусственное освещение ( 350 люкс)"]
["Интернет : Подключение  компьютера к проводному интернету, 1 точка подключения. Скорость не менее 100 Мбит в секунду "]
["Электричество: 2 подключения к сети  по (220 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: не требуется"]
["Покрытие пола: линолеум 32 кв. м на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС: не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха: не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Компьютер","Системный блок Ramec Gale\nПроцессор: Intel Pentium Dual E2180\nВидеокарта: Intel 82945G Express Chipset Family\nОперативная память: DDR3 4 GB\nОперационная система: Wind 7 x 64\nЖёсткий диск: 250 GB\nSSD: нет","Оборудование IT","1 на комнату","шт",1]
[2,"Монитор","ASUS MM17D Шаг точки по горизонтали 0.264 мм\nШаг точки по вертикали 0.264 мм\nЯркость 400 кд/м2.\nКонтрастность 600:1.\nГоризонтальный угол обзора 150 градусов\nВертикальный угол обзора 130 градусов\nПокрытие экрана глянцевое\nВидимый размер экрана 17 \"","Оборудование IT","1 на комнату","шт",1]
[3,"Офисное кресло","Мягкое","Мебель","1 на комнату","шт",1]
[4,"Сетевой фильтр","На 5 розеток Длина 3 метра.","Оборудование","1 на комнату","шт.",1]
[5,"Стол компьютерный","Одноместный","Мебель","1 на комнату","шт.",1]
[6,"Шкаф офисный","Для хранения документов","Мебель","1 на комнату","шт.",1]
[7,"Шкаф с ячейками","Для хранения документов","Мебель","1 на комнату","шт.",1]
[8,"Мусорная корзина","Пластиковая ","Инвентарь","1 на комнату","шт.",1]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Огнетушитель ","углекислотный ОУ-1 ","Охрана труда","1 на площадку","шт",1]
[2,"Аптечка ","Для оказания доврачебной помощи","Охрана труда","1 на площадку","шт",1]
[3,"Кулер 19 л /бутылированная вода","Холодная вода","Охрана труда","1 на площадку","шт","1","в обще доступной зоне"]
["Складское помещение "]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: 15 кв.м."]
["Освещение: Верхнее искусственное освещение (350 люкс)"]
["Интернет : Подключение  компьютера к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t: не требуется"]
["Электричество: 1 подключения к сети  по 220 Вольт."]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключении: не требуется"]
["Покрытие пола: керамическая плитка  - 15 кв.м. на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС: не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха: не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Диск алмазный ELIT-CUT Husqvarna (400х25.4 мм) "," Внешний диаметр 400мм. Диаметр посадочного отверстия 25,4 мм.","Расходный материал для оборудования",1,"шт",2,"на каждый станок 1 шт."]

{"sheet":"Рабочее место конкурсантов","index":2,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,7],[7,0,7,2],[7,3,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[10,6,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,7],[14,0,14,1],[14,2,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[21,0,21,7],[22,0,22,7],[23,0,23,7],[24,0,24,7],[35,0,35,7]]}
["ПРОЕКТ"]
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B4","v":"Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Республике Карелия в 2026 году"}]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"Печное дело"}]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B5","v":"Республика Карелия"}]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки:",null,null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B6","v":"ГАПОУ РК \"Петрозаводский архитектурно-строительный техникум\""}]
["Адрес базовой организации: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B7","v":"г. Петрозаводск, Первомайский проспект, д. 56"}]
["Главный эксперт: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B9","v":"Федотов Николай Анатольевич "},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B10","v":"nicolai74.74@mail.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B11","v":89535479626}]
["Технический администратор площадки: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B12","v":"Никифорова Наталья Александровна"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B13","v":"lana77olisava@mail.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B14","v":89114104454}]
["Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B17","v":8}]
["Количество конкурсантов (команд): ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B15","v":5}]
["Количество рабочих мест: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B16","v":5}]
["Даты проведения: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B8","v":"13.02.2026-20.02.2026"}]
["Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест -5)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: 12 кв.м."]
["Освещение: Верхнее искусственное освещение (350 люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету: \tне требуется"]
["Электричество: подключения к сети  по 220 Вольт: 1 двойная розетка 220 Вольт (2,2 кВт) на 1 станок "]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: не требуется"]
["Покрытие пола: керамогранит - 12 кв. м на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС: не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха: не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Камнерезный станок","Husqvarna TS 400 F Мощность / Напряжение 2,2кВт / 220В\nДлина реза, мм 800\nГлубина реза, мм 130\nДиаметр отрезного круга, мм 400\nПосадочное отверстие, мм 25,4","Основное оборудование","3 станка на 5 рабочих мест","шт.","3"]
[2,"Коврик у камнерезного станка","Диэлектрический/резиновый","Мебель","1 на 1 станок","шт.","3"]
[3,"Верстак","Деревянный стол, размер столешницы 1000х700 мм","Мебель","1 на 1 рабочее место","шт.",5]
[4,"Контейнер для отходов","Пластиковый, емкость 60 литров у каждого станка","Инвентарь","2 на 1 станок","шт.","4"]
[5,"Резервуар для раствора  ","Ёмкость, 40 л","Инвентарь","1 на 1 рабочее место","шт.",5]
[6,"Ведро ","Пластиковое 10 л","Инвентарь","1 на 1 рабочее место","шт.",5]
[7,"Лопата для перемешивания раствора","Совковая","Инвентарь","1 на 1 рабочее место","шт.",5]
[8,"Совок и щетка для уборки рабочего места","Пластиковый совок, щетка с искусственным ворсом","Инвентарь","1 на 1 рабочее место","шт.",5]
[9,"Правило или уровень длиной 2 м\n\n","Дюралюминиевая рейка, предназначена для проверки поверхности кирпичной кладки","Инвентарь","1 на 1 рабочее место","шт.",5]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Огнетушитель ","углекислотный ОУ-1 ","Охрана труда","1 на площадку","шт",1]
[2,"Аптечка ","Для оказания доврачебной помощи ","Охрана труда","1 на площадку","шт",1]
[3,"Брюки/куртка","Хлопчатобумажные","Спецодежда",1,"шт",1]
[4,"Ботинки ","С усиленным металлическим или композитным носком","Спецобувь",1,"шт",1]
[5,"Наушники","Защитные, противошумные","Охрана труда",1,"шт",1]
[6,"Очки","Защитные ","Охрана труда",1,"шт",1]
[7,"Перчатки","с латексным покрытием","Охрана труда",3,"шт",3]

{"sheet":"Расходные материалы","index":3,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,7],[7,0,7,2],[7,3,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[10,6,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,7],[14,0,14,1],[14,2,14,7],[15,0,15,7],[21,0,21,7],[32,0,32,7]]}
["ПРОЕКТ"]
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B4","v":"Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Республике Карелия в 2026 году"}]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"Печное дело"}]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B5","v":"Республика Карелия"}]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки:",null,null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B6","v":"ГАПОУ РК \"Петрозаводский архитектурно-строительный техникум\""}]
["Адрес базовой организации: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B7","v":"г. Петрозаводск, Первомайский проспект, д. 56"}]
["Главный эксперт: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B9","v":"Федотов Николай Анатольевич "},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B10","v":"nicolai74.74@mail.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B11","v":89535479626}]
["Технический администратор площадки: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B12","v":"Никифорова Наталья Александровна"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B13","v":"lana77olisava@mail.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B14","v":89114104454}]
["Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B17","v":8}]
["Количество конкурсантов (команд): ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B15","v":5}]
["Количество рабочих мест: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B16","v":5}]
["Даты проведения: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B8","v":"13.02.2026-20.02.2026"}]
["Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов -5)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Ветошь"," Хлопчатобумажная ткань размером 1х2 м","Расходные материалы",1,"шт.",5]
[2,"Кирпич красный","Стандартный, красный полнотелый  250х120х65 мм","Расходные материалы",600,"шт.",3000]
[3,"Утеплитель Пеноплэкс 40 мм для изготовления кружало ","118.50х58.50 см Толщина \n40 мм","Расходные материалы",2,"лист",10]
[4,"Раствор ","Смесь кладочная глино-песчаная ","Расходные материалы",200,"кг.",1000]
["Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов "]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Запасной картридж для принтера","Соотвествует марке принтера 1 шт.","Расходные материалы",1,"шт",1]
[2,"Бумага офисная","Формат А4","Расходные материалы",3,"пачка",3]
[3,"Ручка","шариковая синяя","Расходные материалы",1,"шт",13]
[4,"Карандаш","чертежный ","Расходные материалы",1,"шт",13]
[5,"Файл-вкладыш","прозрачные, формат А4","Расходные материалы",1,"шт",100]
[6,"Ластик","Стерка канцелярская","Расходные материалы",1,"шт",13]
[7,"Скобы для степлера","№ соотвествуует степлеру","Расходные материалы",1,"пачка",1]
[8,"Скотч сигнальный ","Клейкая лента шириной 50 мм","Расходные материалы",1,"шт",3,"Для разметки рабочих мест"]
[9,"Скотч двухсторонний","Клейкая лента не менее 50 мм","Расходные материалы",1,"шт.",1]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Огнетушитель ","углекислотный ОУ-1 ","Охрана труда","1 на всех","шт",1]

{"sheet":"Личный инструмент участника","index":4,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,0,5,6]]}
["ПРОЕКТ"]
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B4","v":"Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Республике Карелия в 2026 году"}]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"Печное дело"}]
["Личный инструмент конкурсанта"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Примечание "]
[1,"Мастерок печника\n","Полотно из упоризоксидированной стали\nДеревянная ручка\n\n","Инструмент",1,"шт."]
[2,"Расшивка   для формирования швов плоская \n\n","Металлическая плоская полоса с ручкой, шириной 100 мм","Инструмент",1,"шт."]
[3,"Расшивка  для формирования швов вогнутая\n","Шириной 100 мм, вогнутая,  предназначена для зачистки и выравнивания швов в кирпичной кладке.","Инструмент",1,"шт."]
[4,"Молоток–кирочка\n \n","Для колки кирпича","Инструмент",1,"шт."]
[5,"Нож канцелярский\n","Для резания бумаги, картона, пеноплекса.","Инструмент",1,"шт."]
[6,"Рулетка \n\n","Металлическая  лента с нанесёнными делениями 3 м","Инструмент",1,"шт."]
[7,"Складной метр\n","Со стальной заклепкой, миллиметровая шкала с обеих сторон - 2 м\n","Инструмент",1,"шт."]
[8,"Металическая линейка ","Из нержавеющей стали длиной 50 см","Инструмент",1,"шт."]
[9,"Правило  \n","Дюралюминиевая рейка, предназначеная для проверки поверхности кирпичной кладки  длиной 2 м","Инструмент",1,"шт."]
[10,"Уровень электронный\n","Стальной корпус с электронным циферблатом и пузырьковым уровнем, применяется для измерения углов и уклона","Инструмент",1,"шт."]
[11,"Лобзик ","Электрический, применяется для изготовления шаблонов","Инструмент",1,"шт."]
[12,"Уровень строительный \n","Металлический корпус с линейкой и акриловыми колбами. Применяется для определения горизонтальности и вертикальности 800 мм","Инструмент",1,"шт."]
[13,"Угольник металлический \n","Измерительный прибор с линейкой 300  мм\n","Инструмент",1,"шт."]
[14,"Угломер электронный","Стальной корпус с электронным циферблатом и пузырьковым уровнем, применяется для измерения углов и уклона","Инструмент",1,"шт."]
[15,"Киянка","Резиновая с  ручкой","Инструмент",1,"шт."]
[16,"Циркуль раздвижной"," Металлический с усиленными наконечникам и двумя ножками для вычерчивания окружности\n","Инструмент",1,"шт."]
[17,"Ножницы","Канцелярские","Инструмент",1,"шт."]
[18,"Строительный карандаш","Корпус деревянный с вставленным грифелем","Инструмент",1,"шт."]
[19,"Щётка – сметка ","Деревянная (пластиковая) ручка, щётка из натуральной (искуственной) щетины ","Инструмент",1,"шт."]
[20,"Транспортир-угломер"," Металлический элемент со шкалой для измерения градусной меры углов,  для измерения угла","Инструмент",1,"шт."]
[21," Шнур-причалка"," Нить  предназначена для проверки горизонтальной поверхности","Инструмент",1,"шт."]
[22,"Губка хозяйственная","Выполнена из поролона, предназначена для чистки инструмента и кладки","Расходный материал",3,"шт."]
[23,"Ножовка по дереву","Длина полотна- 400 мм\nМатериал полотна- холоднокатаная сталь\nЗакаленные зубья- да\nТефлоновое покрытие- да\nНаправление- пила продольное\nРазмер зубьев- средний\nШаг зубьев- 7-8","Инструмент",1,"шт."]
[24,"Скотч","Малярный (строительный) скотч ","Расходный материал",1,"шт."]