{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Информация о Чемпионате","Общая инфраструктура","Рабочее место конкурсантов","Расходные материалы","Личный инструмент конкурсанта","Спецификация материалов"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Информация о Чемпионате","index":0,"n_rows":23,"n_cols":2,"rows_kept":23,"merged":[[11,1,11,2]]}
[]
[]
["Компетенция","Плотницкое дело"]
["Наименование этапа Чемпионата","Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" 2026 г"]
["Субъект РФ (регион проведения)","Республика Карелия"]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки","Петрозаводский техникум городского хозяйства"]
["Адрес конкурсной площадки","г. Петрозаводск .пр. Первомайский 56"]
["Даты проведения","9.02-20.02"]
["Главный эксперт","Королев Сергей Петрович"]
["Электронная почта ГЭ","sk-sailor@yandex.ru"]
["Моб.телефон ГЭ",89217002641]
["Технический администратор площадки","Кузнецов Юрий Геннадьевич"]
["Электронная почта ТАП","kuzn0679@yandex.ru"]
["Моб.телефон ТАП",89535418488]
["Количество конкурсантов ",5]
["Количество рабочих мест",5]
["Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ)+ТАП",8]
[]
[]
["ЭН - эксперт-наставник"]
["ГЭ - главный эксперт"]
["ИЭ - индустриальный эксперт"]
["ТАП - технический администратор площадки"]

{"sheet":"Общая инфраструктура","index":1,"n_rows":91,"n_cols":8,"rows_kept":91,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,7],[7,0,7,2],[7,3,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[10,6,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,7],[14,0,14,1],[14,2,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[21,0,21,7],[22,0,22,7],[23,0,23,7],[24,0,24,7],[36,0,36,7],[37,0,37,7],[38,0,38,7],[39,0,39,7],[40,0,40,7],[41,0,41,7],[42,0,42,7],[43,0,43,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[53,0,53,7],[54,0,54,7],[55,0,55,7],[56,0,56,7],[57,0,57,7],[58,0,58,7],[59,0,59,7],[60,0,60,7],[61,0,61,7],[62,0,62,7],[74,0,74,7],[79,0,79,7],[80,0,80,7],[81,0,81,7],[82,0,82,7],[83,0,83,7],[84,0,84,7],[85,0,85,7],[86,0,86,7],[87,0,87,7],[88,0,88,7]]}
["ПРОЕКТ"]
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B4","v":"Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" 2026 г"}]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"Плотницкое дело"}]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B5","v":"Республика Карелия"}]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки:",null,null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B6","v":"Петрозаводский техникум городского хозяйства"}]
["Адрес базовой организации: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B7","v":"г. Петрозаводск .пр. Первомайский 56"}]
["Главный эксперт: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B9","v":"Королев Сергей Петрович"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B10","v":"sk-sailor@yandex.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B11","v":89217002641}]
["Технический администратор площадки: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B12","v":"Кузнецов Юрий Геннадьевич"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B13","v":"kuzn0679@yandex.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B14","v":89535418488}]
["Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B17","v":8}]
["Количество конкурсантов: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B15","v":5}]
["Количество рабочих мест: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B16","v":5}]
["Даты проведения: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B8","v":"9.02-20.02"}]
["Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 20 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс) "]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 2 подключения к сети  по (220 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: без особых требований   на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Стол для переговоров","Стол для переговоров 1200*1200*750 мм","Мебель",1,"шт.",3]
[2,"Офистный стул","Офисный стул ","Мебель",1,"шт.",13]
[3,"Ноутбук ","Ноутбук ASUS Laptop 15 X509MA-BR547T (Intel Pentium Silver N5030/15.6\"/1366x768/4GB/256GB SSD/Intel UHD Graphics 605/Windows 10 Home) 90NB0Q33-M11180","Оборудование IT",1,"шт.",1]
[4,"Проектор","Базовое разрешение: 1280x800 Широкоформатный","Оборудование IT",1,"шт.",1]
[5,"Экран для проектора","Размер не менее 84'' 4:3","Оборудование IT",1,"шт.",1]
[6,"Удлинитель электрический","Напряжение 220В;  сила тока 16А; длинна 5м; количество евро-розеток (с заземлением) 6 шт.","Оборудование IT",1,"шт.",1]
[7,"Бак для мусора с крышкой","Материал пластик, объем не менее 45 л.","Мебель",1,"шт.",1]
[8,"Часы","Часы настенные","Мебель",1,"шт.",1]
[9,"Розетка","Напряжение 230 В","ПО",1,"шт.",6]
[10,"Флипчарт магнитно-маркерный ","Флипчарт магнитно-маркерный ","Мебель",1,"шт.",1]
["Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 10 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: ___ подключения к сети  по (220 Вольт т)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: без особых требований на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Офисный стол","Офисный стол","Мебель",1,"шт.",1]
[2,"Офисный стул","Офисный стул ","Мебель",1,"шт.",5]
[3,"Вешалка напольная","Вешалка напольная, не менее 12 крючков, передвижная","Мебель",1,"шт.",1]
[3,"Розетка","Напряжение 230 В","ПО",1,"шт.",1]
[5,"Шкаф для хранения личных вещей","Объем шкафа не менее 30х30х30","Мебель",1,"шт.",5]
[6,"Мусорная корзина","материал пластик Объем не менее 10л.","Мебель",1,"шт.",1]
["Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 15 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество:  подключения к сети  по (220 Вольт)\t"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола: без особых требований на всю зону"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Ноутбук","Ноутбук ASUS Laptop 15 X509MA-BR547T (Intel Pentium Silver N5030/15.6\"/1366x768/4GB/256GB SSD/Intel UHD Graphics 605/Windows 10 Home) 90NB0Q33-M11180","Оборудование IT",1,"шт.",2]
[2,"Мышь беспроводная ","Мышь беспроводная ","Оборудование IT",1,"шт.",2]
[3,"МФУ","МФУ лазерное, цветное, с возможность печати страниц формата А4 и А3, цветная печать","Оборудование IT",1,"шт.",1]
[4,"Запасной набор картриджей для МФУ","Возможность цветной печати","Расходные материалы",1,"шт.",{"$f":"E68","v":1}]
[5,"Офисный стол","Офисный стол","Мебель",1,"шт.",2]
[6,"Офисный стул","Офисный стул ","Мебель",1,"шт.",15]
[7,"Вешалка напольная","Вешалка напольная, не менее 12 крючков, передвижная","Мебель",1,"шт.",2]
[8,"Флеш карта USB","Флеш карта USB 3.0, объем 8 GB","Оборудование IT",1,"шт.",1]
[9,"Мусорная корзина","Материал пластик Объем не менее 10л.","Мебель",1,"шт.",1]
[10,"Розетки ","Напряжение 230 В","ПО",1,"шт.",4]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Аптечка первой помощи","Состав в соответствии  приказ Минздрава от 15 декабря 2020 года № 1331н","Охрана труда",1,"шт",2]
[2,"Огнетушитель","Огнетушитель углекислотный ОУ-1","Охрана труда",1,"шт",2]
[3,"Кулер для воды","Предназначен для 19л бутылей, горячая и холодная вода, питание 220В","Инвентарь",1,"шт.",2]
["Складское помещение "]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 10 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс) "]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 220 Вольт)"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется"]
["Покрытие пола должно быть стойким к механическому воздействию и обеспечивать легкую уборку полов"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Стелаж","Стеллаж металлический для хранения материалов и инструмента","Мебель",1,"шт",5]

{"sheet":"Рабочее место конкурсантов","index":2,"n_rows":54,"n_cols":8,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,7],[7,0,7,2],[7,3,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[10,6,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,7],[14,0,14,1],[14,2,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7],[21,0,21,7],[22,0,22,7],[23,0,23,7],[24,0,24,7],[50,0,50,7]]}
["ПРОЕКТ"]
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B4","v":"Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" 2026 г"}]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"Плотницкое дело"}]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B5","v":"Республика Карелия"}]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки:",null,null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B6","v":"Петрозаводский техникум городского хозяйства"}]
["Адрес базовой организации: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B7","v":"г. Петрозаводск .пр. Первомайский 56"}]
["Главный эксперт: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B9","v":"Королев Сергей Петрович"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B10","v":"sk-sailor@yandex.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B11","v":89217002641}]
["Технический администратор площадки: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B12","v":"Кузнецов Юрий Геннадьевич"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B13","v":"kuzn0679@yandex.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B14","v":89535418488}]
["Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B17","v":8}]
["Количество конкурсантов: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B15","v":5}]
["Количество рабочих мест: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B16","v":5}]
["Даты проведения: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B8","v":"9.02-20.02"}]
["Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))"]
["Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): "]
["Площадь зоны: не менее 12 кв.м."]
["Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)"]
["Интернет : Подключение  ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) \t"]
["Электричество: 3 подключения к сети  по 220 Вольт"]
["Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : требуется"]
["Покрытие пола должно быть стойким к механическому воздействию и обеспечивать легкую уборку полов"]
["Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется"]
["Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Часы","Электронный таймер, настенный, с функцией обратного отсчета времени. Часы должны быть видны всем конкурсантам ","Оборудование",1,"шт ( на 1 раб.место) ",1]
[2,"Циркулярная пила для продольного пиления","Max глубина пропила под углом 90° \n80 мм\nУгол наклона\n45 град","Оборудование",1,"шт ( на 1 раб.место) ",2]
[3,"Дисковая пила для продольного пиления","Диаметр 210 мм, Min глубина пропила под углом 90° 70 мм","Оборудование",1,"шт ( на 1 раб.место) ",2]
[4,"Направляющая шина для дисковой пилы","Шина направляющая 1500 мм для циркулярных пил","Оборудование",1,"шт ( на 1 раб.место) ",2]
[5,"Пылеудаляющий аппарат","Строительный пылесос с возможностью подключения электроинструментов","Оборудование",1,"шт ( на 1 раб.место) ",6]
[6,"Электрическая или аккумуляторная цепная пила","Мощность, Вт 1100-2000\nДлина шины, см 30-35\nТормоз выбега\nПлавный пуск","Оборудование",1,"шт ( на 1 раб.место) ",1]
[7,"Рабочее место для выполнения модуля В. Изготовление плотницкого соединения при помощи цепной пилы","Оборудованное безопасное место, где будет обеспечена устойчивая рабочая зона, с фиксацией обрабатываемых заготовок","Оборудование",1,"шт ( на 1 раб.место) ",1]
[8,"Точило","Электрический станок для зачистки, шлифовки и заточки деталей или инструмента\nЗернистость круга 60, 120\nРазмер заточного круга 205 мм","Оборудование",1,"шт ( на 1 раб.место) ",1]
[9,"Контейнер для мусора","Пластиковый мусорный контейнер 240 - 360 л","Оборудование",1,"шт ( на 1 раб.место) ",1]
[10,"Эксцентриковая шлифмашина","Мощность, Вт 750\nАмплитуда колебаний 5.5\nРазмер подошвы диам. 150\nДиаметр круга, мм 150","Оборудование",1,"шт ( на 1 раб.место) ",5]
[11,"Многофункциональный стол","Мобильный верстак с возможностью зажимания для стационарных устройств, наличие отверстий для применения струбцин и т.п.,  для зажимания на плоскости, наличие прорези для монтажа торцовочной пилы\n","Оборудование",1,"шт ( на 1 раб.место) ",5]
[12,"Верстак","Столярный верстак с передними (фронтальными) тисками и задними (боковыми) тисками","Оборудование",1,"шт ( на 1 раб.место) ",5]
[13,"Торцовочная пила","Диаметр пильного диска, мм 305\nПосадочный диаметр, мм 30\nГлубина пропила 90/45 град 107/92\nШирина пропила 90/45 град 382/286\nГоризонтальное перемещение (протяжка) Да\nУгол наклона, град. 48/48\nНаличие лазера \nОбороты 4400","Оборудование",1,"шт ( на 1 раб.место) ",5]
[14,"Фрезер вертикальный","Мощность, Вт 2300\nЦанга, мм 12\nОбороты 9000-22000\nРабочий ход фрезы, мм 70","Оборудование",1,"шт ( на 1 раб.место) ",5]
[15,"Аккумуляторная дрель-шуруповёрт","Крутящий момент мягкий, Нм 68\nКрутящий момент жесткий, Нм 140\nМакс. диаметр сверления (дерево) 76\nНапряжение аккумулятора, В 40\nОбороты 0-600/0-2200\nКоличество скоростей работы 2\nТип патрона быстрозажимной","Оборудование",1,"шт ( на 1 раб.место) ",5]
[16,"Струбцина рычажная (триггерная)","Вид струбцины: F-образная\nТип зажима:рычажный\nШирина зажима 600 мм\nНазначение: по дереву","Оборудование",2,"шт ( на 1 раб.место) ",10]
[17,"Винтовая струбцина","Вид струбцины: F-образная\nТип зажима: винтовой\nНазначение: по дереву\nГлубина зажима: 80 мм\nШирина зажима: 150 мм","Оборудование",2,"шт ( на 1 раб.место) ",10]
[18,"Совок для мусора","Металл или пластик","Оборудование",1,"шт ( на 1 раб.место) ",5]
[19,"Щетка малая","Щетка сметка ","Оборудование",1,"шт ( на 1 раб.место) ",5]
[20,"Щетка большая (швабра)","Щетка для пола с длинной рукоятью","Оборудование",1,"шт ( на 1 раб.место) ",5]
[21,"Контейнер под мусор ","Пластиковый мусорный контейнер 45 - 60 л","Оборудование",1,"шт ( на 1 раб.место) ",5]
[22,"Рулетка строительная с ценой деления 1 мм.","Измерительная шкала\nсантиметры, цена деления 1 мм","Инструмент",1,"шт.",5]
[23,"Линейка металлическая ","Металлическая измеритальная линейка, 1000 мм","Инструмент",1,"шт.",5]
[24,"Набор щупов ","Веерный щуп для для измерения зазоров, Min измерения 0,05 мм, Мах измерения 1 мм","Инструмент",1,"шт.",5]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Аптечка первой помощи","Состав в соответствии  приказ Минздрава от 15 декабря 2020 года № 1331н","Охрана труда",1,"шт",1]
[2,"Огнетушитель","Огнетушитель углекислотный ОУ-1","Охрана труда",1,"шт",1]

{"sheet":"Расходные материалы","index":3,"n_rows":64,"n_cols":8,"rows_kept":64,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,7],[7,0,7,2],[7,3,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[10,6,10,7],[11,0,11,1],[11,2,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,7],[14,0,14,1],[14,2,14,7],[15,0,15,7],[33,0,33,7],[54,0,54,7]]}
["ПРОЕКТ"]
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B4","v":"Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" 2026 г"}]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"Плотницкое дело"}]
["Основная информация о конкурсной площадке:"]
["Субъект Российской Федерации:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B5","v":"Республика Карелия"}]
["Базовая организация расположения конкурсной площадки:",null,null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B6","v":"Петрозаводский техникум городского хозяйства"}]
["Адрес базовой организации: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B7","v":"г. Петрозаводск .пр. Первомайский 56"}]
["Главный эксперт: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B9","v":"Королев Сергей Петрович"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B10","v":"sk-sailor@yandex.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B11","v":89217002641}]
["Технический администратор площадки: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B12","v":"Кузнецов Юрий Геннадьевич"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B13","v":"kuzn0679@yandex.ru"},null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B14","v":89535418488}]
["Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП:",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B17","v":8}]
["Количество конкурсантов: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B15","v":5}]
["Количество рабочих мест: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B16","v":5}]
["Даты проведения: ",null,{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B8","v":"9.02-20.02"}]
["Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Древесина для выполнения заданий\n(См. лист Спецификация материалов)","Древесина для выполнения задания. Материал заготовок: сосна/ель не ниже 1-2 сорта. Влажность не выше 10-12 %. Заготовки откалиброваны по ширине и толщине. Допустимые отклонения: по длине ± 2 мм; ","Расходные материалы",1,"комплект ( на 1 конкурсанта) ",13]
[2,"Дополнительные комплекты пиломатериала для выполнения задания ","Дополнительные комплекты материала для выполнения задания необходимы на случай замены испорченных заготовок конкурсантом. Каждый конкурсант имеет право просить замену 2-х любых заготовок.","Расходные материалы",1,"комплект ( на 1 конкурсанта) ",4]
[3,"Тестовый брусок ","Материал: сосна\nРазмеры 1000 х 55 х 40","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",13]
[4,"Материал для выполнения чертежей","Фанера ФСФ березовая, 10-12 мм, сорт 1/2, 1500*1500 мм\nРазмер листа должен позволять разместить рабочий чертеж изделия в масштабе 1:1","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",13]
[5,"Пилки для лобзика","Набор пилок для лобзика 5 шт.","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",13]
[6,"Зенкер-бит","Зенкер по дереву ","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",8]
[7,"Комплект свёрл ","Набор сверл по дереву\nMin диаметр 3 мм\nMax диаметр хвостовика 10 мм\nMax диаметр сверла 10 мм","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",8]
[8,"Биты ","Характеритики бит должны соответствовать шлицам крепежа","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",8]
[9,"Фреза для вертикального фрезера","Характристика исходя из конкурсного задания","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",4]
[10,"Фреза кромочная прямая","Фреза кромочная прямая \nD16 \nH12 \nTL51 хв. 8мм","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",4]
[11,"Фреза кромочная прямая торцевая","Фреза кромочная прямая торцевая в/п D12,7 H13 A+6° TL57 X8","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",4]
[12,"Фреза обгонная\n","Фреза обгонная (верх. подш.) S=8 D=16x31,7","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",4]
[13,"Шлифовальный материал для шлифмашинок","Должен соотвествовать характеристикам шлифмашинки","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",8]
[14,"Саморез оксидированный потайной\n(См. лист Спецификация материалов)","Саморезы по дереву, шлиц PH2 или Саморез универсальный с потайной головкой шлиц Pz неполная резьба или Саморез Spax или Torx (Шуруп самонарезающий для дерева универсальный с потайной головкой неполная резьба)","Расходные материалы",1,"комплект ( на 1 конкурсанта) ",13]
[15,"Диск пильный","Пильный диск с разведёнными зубьями \nДиаметр 260 мм\nШирина пропила 2,5 мм\n","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",1]
[16,"Точильный круг","Внешний диаметр, мм 205\nЗернистость 120","Расходные материалы",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ",1]
["Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"«Касса цифр» веер с градацией 0-3 / либо блокнот формата А6 с напечатанными цифрами 0-3","Набор складной из веерных блоков. Материал - Полипропилен.","Расходные материалы",1,"шт.",3]
[2,"Бумага для офисной техники ","Бумага для офисной техники (А4, марка C, 80 г/кв.м, 500 листов)","Расходные материалы",1,"шт.",2]
[3,"Бумага для офисной техники ","Бумага для офисной техники (А3, марка C, 80 г/кв.м, 500 листов)","Расходные материалы",1,"шт.",1]
[4,"Бумага для флипчартов","Бумага для флипчартов 67.5х98 см белая 50 листов в клетку (80 г/кв.м)","Расходные материалы",1,"шт.",1]
[5,"Губка-стиратель для магнитно-маркерных досок ","Губка-стиратель для магнитно-маркерных досок ","Расходные материалы",1,"шт.",1]
[6,"Зажимы для бумаг","Зажимы для бумаг 15 мм (12 штук в упаковке)","Расходные материалы",1,"шт.",2]
[7,"Карандаш чернографитный  заточенный с ластиком","Карандаш чернографитный  заточенный с ластиком","Расходные материалы",1,"шт.",22]
[8,"Ластик каучуковый","Ластик каучуковый","Расходные материалы",1,"шт.",2]
[9,"Лента клейкая оградительная","Лента клейкая оградительная, 2 цветная, 50 мм x 50 м","Расходные материалы",1,"шт.",9]
[10,"Мешки для мусора ","Мешки для мусора на 60 л черные, в рулоне 20 шт","Расходные материалы",1,"шт.",3]
[11,"Пакеты для мусора 120 л.","Объем:120 л\nКоличество в упаковке:10 шт","Расходные материалы",1,"шт.",2]
[12,"Набор маркеров для белых досок","Набор маркеров для белых досок","Расходные материалы",1,"шт.",1]
[13,"Набор текстовыделителей ","Набор текстовыделителей (4 цвета)","Расходные материалы",1,"шт.",1]
[14,"Папка-планшет ","Папка-планшет с зажимом, формат А4","Расходные материалы",1,"шт.",3]
[15,"Папка-регистратор ","Папка-регистратор с арочным механизмом","Расходные материалы",1,"шт.",3]
[16,"Ручка шариковая неавтоматическая","Ручка шариковая неавтоматическая","Расходные материалы",1,"шт.",22]
[17,"Точилка для карандашей","Точилка для карандашей","Расходные материалы",1,"шт.",1]
[18,"Файл-вкладыш ","Файл-вкладыш, рамер А4, прозрачный рифленый, толщина 35 мкм, 100 штук в упаковке","Расходные материалы",1,"шт.",1]
[19,"Вода для кулера","Вид воды: Артезианская\nОбъём: 18.9\nУпаковка: Индивидуальная упаковка\nКатегория: Природная питьевая вода","Расходные материалы",1,"шт.",3]
["Охрана труда и техника безопасности"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Итоговое количество","Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)"]
[1,"Обувь рабочая","Обувь рабочая, усиленная подноском, 200Дж","СИЗ",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ","конкурсант привозит с собой"]
[2,"Костюм рабочий","Состав 100% ХБ\nКомплектность: Куртка, полукомбинезон","СИЗ",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ","конкурсант привозит с собой"]
[3,"Футболка ","Футболка\nСостав 100% ХБ","СИЗ",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ","конкурсант привозит с собой"]
[4,"Наушники противошумные","Наушники защищают от воздействия шума, но дают возможность различать речь и сигналы опасности","СИЗ",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ","конкурсант привозит с собой"]
[5,"Защитные очки/ маска с безопасным стеклом ","Очки для защиты органов зрения от механических повреждений и неионизирующих излучений","СИЗ",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ","конкурсант привозит с собой"]
[6,"Наколенники*","Наколенники для защиты коленей от травм","СИЗ",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ","конкурсант привозит с собой"]
[7,"Респиратор*","Респиратор одноразовый из нетканого синтетического волокна с клапаном","СИЗ",1,"шт ( на 1 конкурсанта) ","конкурсант привозит с собой"]
[null,"* - не обязательно, рекомендуется"]

{"sheet":"Личный инструмент конкурсанта","index":4,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,0,5,6]]}
["ПРОЕКТ"]
["Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B4","v":"Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству \"Профессионалы\" 2026 г"}]
["по компетенции"]
[{"$f":"'Информация о Чемпионате'!B3","v":"Плотницкое дело"}]
["Личный инструмент конкурсанта"]
["№","Наименование ","Краткие (рамочные) технические характеристики","Вид","Количество","Единица измерения","Примечание "]
[1,"Карандаш простой","Карандаш чернографитный  заточенный с ластиком","Расходные материалы","количество на усмотрение конкурсанта","шт."]
[2,"Ластик","Ластик каучуковый","Расходные материалы","количество на усмотрение конкурсанта","шт."]
[3,"Транспортир-угломер","Тип:угломер-транспортир\nУгольник 45 градусов:да\nЦена деления:1 мм","Инструмент","количество на усмотрение конкурсанта","шт."]
[4,"Угольник","Тип:угольник столярный\nДвусторонняя шкала :да\nУгольник 45 градусов:да","Инструмент","количество на усмотрение конкурсанта","шт."]
[5,"Циркуль","Тип конструкции:дуговой\nОбщая длина:250 мм\nMax ширина раскрытия:360 мм","Инструмент","количество на усмотрение конкурсанта","шт."]
[6,"Набор стамесок (6-25 мм)","Набор стамесок долот \nШирина режущей части: 6, 12, 18, 25 мм","Инструмент","количество на усмотрение конкурсанта","шт."]
[7,"Набор стамесок (32-60 мм)","Набор стамесок долот \nШирина режущей части: 32, 40, 50, 60 мм","Инструмент","количество на усмотрение конкурсанта","шт."]
[8,"Рубанки ручные","Металлический рубанок для чистового ручного строгания древесины различных пород, а также для строгания торцов заготовок или торцов деталей в собранных изделиях (рамках, коробках и др.).","Инструмент","количество на усмотрение конкурсанта","шт."]
[9,"Струбцины","Быстрозажимные рычажные струбцины","Инструмент","количество на усмотрение конкурсанта","шт."]
[10,"Малки ручные","Тип: угломер разводной для измерения внутренних и наружных углов от 0 до 180\n","Инструмент","количество на усмотрение конкурсанта","шт."]
[11,"Киянка","Резиновая киянка для проведения финишных работ с хрупкими поверхностями","Инструмент",1,"шт."]
[12,"Молоток","Характеристики на усмотрение конкурсанта","Инструмент",1,"шт."]
[13,"Комплект свёрл ","Набор сверл по дереву\nMin диаметр 3 мм\nMax диаметр хвостовика 10 мм\nMax диаметр сверла 10 мм","Инструмент",1,"шт."]
[14,"Набор бит","Биты PH,  PZ, Torx ","Инструмент",1,"шт."]
[15,"Ножовки ручные","Ножовка ручная по дереву","Инструмент","количество на усмотрение конкурсанта","шт."]
[16,"Ручное приспособление для заточки инструментов","Заточной камень для ножа для заточки режущей кромки","Инструмент","количество на усмотрение конкурсанта","шт."]
[17,"Рулетки, линейки, складные метры ","Характеристики на усмотрения конкурсанта","Инструмент","количество на усмотрение конкурсанта","шт."]
[18,"Удлинитель промышленный","Удлинитель-рулетка предназначен для подключения бытовых приборов к электрической сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50-60Гц на расстоянии до 10 м от стационарной розетки","Инструмент","количество на усмотрение конкурсанта","шт."]
[19,"Набор фрез с обводным роликом и без.","Max диаметр фрезы 35 мм\nMin диаметр фрезы 6 мм\nДиаметр хвостовика 8 мм","Расходные материалы","количество на усмотрение конкурсанта","шт."]
[20,"Клей*","Клей столярный","Расходные материалы","количество на усмотрение конкурсанта","шт.","* - применение только для изготовления шаблонов; применять для ремонта конкурсных изделий запрещается."]
[21,"Шкурка, различной зернистости*","Лист шлифовальный зернистость 240G","Инструмент","количество на усмотрение конкурсанта","шт.","* - не обязательно, рекомендуется"]
[22,"Шурупы / саморезы (исходя из задания)*","Наконечник: острый\nШлиц: согласно спецификации материалов\n","Расходные материалы","количество на усмотрение конкурсанта","шт.","* - не обязательно, рекомендуется"]
[23,"Точилка для карандашей*","Характеристики на усмотрения конкурсанта","Инструмент","количество на усмотрение конкурсанта","шт.","* - не обязательно, рекомендуется"]
[24,"Стамеска-долото 6-60 мм*","Характеристики на усмотрения конкурсанта","Инструмент","количество на усмотрение конкурсанта","шт.","* - не обязательно, рекомендуется"]
[25,"Уровень*","Характеристики на усмотрения конкурсанта","Инструмент","количество на усмотрение конкурсанта","шт.","* - не обязательно, рекомендуется"]
[26,"Карандаши цветные*","Характеристики на усмотрения конкурсанта","Расходные материалы","количество на усмотрение конкурсанта","шт.","* - не обязательно, рекомендуется"]
[27,"Скотч бумажный*","Характеристики на усмотрения конкурсанта","Расходные материалы","количество на усмотрение конкурсанта","шт.","* - не обязательно, рекомендуется"]
[28,"Вертикальный фрезер*","Мощность, Вт 2300\nЦанга, мм 12\nОбороты 9000-22000\nРабочий ход фрезы, мм 70","Инструмент"," max 2","шт.","* - не обязательно, рекомендуется"]
[29,"Аккумуляторная дрель-шуруповёрт*","Крутящий момент мягкий, Нм 68\nКрутящий момент жесткий, Нм 140\nМакс. диаметр сверления (дерево) 76\nНапряжение аккумулятора, В 40\nОбороты 0-600/0-2200\nКоличество скоростей работы 2\nТип патрона быстрозажимной","Инструмент"," max 2","шт.","* - не обязательно, рекомендуется"]
[30,"Дисковая пила","Диаметр 165 мм\nПосадочный диаметр диска  20 мм\nMax глубина пропила под углом 90°  56 мм\nВозможность работы с направляющей шиной есть","Инструмент"," max 2","шт.","* - не обязательно, рекомендуется"]
[31,"Шина для дисковой пилы","Направляющая шина для пил и лобзиков \nMax длина 1400 мм","Инструмент"," max 2","шт.","* - не обязательно, рекомендуется"]
[32,"Эксцентриковая шлифмашина*","Мощность, Вт 750\nАмплитуда колебаний 5.5\nРазмер подошвы диам. 150\nДиаметр круга, мм 150","Инструмент"," max 2","шт.","* - не обязательно, рекомендуется"]
[33,"Цепь для пилы, используемой для выполнения модуля В*","Характеристики цепной пилы уточнять у организаторов конкурсной площадки","Инструмент",1,"шт.","* - не обязательно, рекомендуется"]

{"sheet":"Спецификация материалов","index":5,"n_rows":45,"n_cols":14,"rows_kept":45,"merged":[[1,1,1,5],[1,8,1,13],[2,1,2,5],[3,1,3,5],[5,8,5,12],[10,9,10,13],[11,9,11,13],[17,9,17,13],[27,3,27,5],[34,1,34,5],[41,3,41,5]]}
[]
[null,"Спецификация материалов",{"$nulls":6},"Модуль В. Изготовление плотницкого соединения при помощи цепной пилы"]
[null,"Основная категория",{"$nulls":6},"№ п/п","Ширина","Толщина","Длина","Кол-во","Материал"]
[null,"Модуль А. Скамья",{"$nulls":6},1,150,150,1500,2,"Ровный брус (пиленый или строганый) "]
[null,"№ п/п","Ширина","Толщина","Длина","Кол-во"]
[null,1,60,38,1000,2,null,null,"Модуль Г. Установка крепежа "]
[null,2,60,38,450,2,null,null,"№ п/п","Ширина","Толщина","Длина","Кол-во"]
[null,3,60,38,1000,2,null,null,1,60,38,600,2]
[null,4,60,38,1000,1,null,null,2,60,38,270,4]
[null,5,60,38,600,1]
[null,6,60,38,350,1,{"$nulls":3},"Метизы для модуля Г (Установка крепежа)"]
[null,7,60,38,760,2,{"$nulls":3},"Саморезы"]
[null,8,60,38,400,2,{"$nulls":3},"№ п/п","Ø примерно","Длина","Кол-во","Примечание"]
[null,9,38,38,450,2,{"$nulls":3},1,"4,5-4",80,2,"PH"]
[null,10,38,38,700,2,{"$nulls":3},2,"4,2-3,5",75,2,"PZ"]
[null,11,45,38,550,1,{"$nulls":3},3,"3,5-3",70,3,"Torx "]
[null,12,45,38,750,1,{"$nulls":3},4,"3,5-2,5",65,3,"PZ"]
[null,13,60,20,750,1,{"$nulls":3},"Гвозди"]
[null,14,70,38,1050,1,{"$nulls":3},"№ п/п","Ø примерно","Длина","Кол-во","Примечание"]
[null,15,70,38,950,1,{"$nulls":3},1,3.5,100,2,"Гвозди строительные"]
[null,16,70,38,850,1,{"$nulls":3},2,3,70,2,"Гвозди винтовые"]
[null,17,70,38,750,1,{"$nulls":3},3,2.8,80,3,"Финишные гвозди"]
[null,18,70,38,650,1,{"$nulls":3},4,2.5,65,3,"Гвозди строительные"]
[null,19,70,38,600,3]
[null,20,70,38,550,1]
[null,21,70,38,500,2]
[]
[{"$nulls":3},"Саморезы для модуля А (Скамья)"]
[{"$nulls":3},"№ п/п","Длина","Кол-во"]
[{"$nulls":3},1,35,18]
[{"$nulls":3},2,50,20]
[{"$nulls":3},3,70,10]
[{"$nulls":3},4,100,28]
[]
[null,"Модуль Б. Навес"]
[null,"№ п/п","Ширина","Толщина","Длина","Кол-во"]
[null,1,60,38,1700,2]
[null,2,60,38,1500,2]
[null,3,60,38,1400,1,null,null,12]
[null,4,60,38,1000,1]
[]
[{"$nulls":3},"Саморезы для модуля Б (Навес)"]
[{"$nulls":3},"№ п/п","Длина","Кол-во"]
[{"$nulls":3},1,50,10]
[{"$nulls":3},2,70,10]