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Администрация Заволжского муниципального района 

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  30.09.2020 № 377-п
г. Заволжск

Об установлении целевого уровня снижения потребления энергетических ресурсов и объема потребляемой воды подведомственными бюджетными учреждениями Заволжского муниципального района на период с 2021 по 2023 годы
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289  «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», Приказом Минэкономразвития РФ от 15.07.2020 № 425 «Методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» администрация Заволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Установить целевые уровни снижения потребления энергетических ресурсов и объема потребляемой воды подведомственными бюджетными учреждениями Заволжского муниципального района на период с 2021 по 2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных правовых актов Заволжского района Ивановской области» и на официальном сайте администрации Заволжского муниципального района.

Глава Заволжского 

муниципального района                                                          А.В. Потанин
Кубова, т. 60040 (доб.111)

Приложение к постановлению администрации 
Заволжского муниципального района 
Ивановской области
от  30.09.2020 № 377-п
Целевые уровни снижения потребления энергетических ресурсов и объема потребляемой воды подведомственными бюджетными учреждениями Заволжского муниципального района на период с 2021 по 2023 годы
МКУ «Управление по МТО ОМСУ ЗМР»

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	70,43
	29,7
	58%
	15%
	67,80
	65,16
	59,89

	Потребление холодной воды, м3/чел
	1,70
	5,2
	0
	0
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	62,03
	33,3
	47%
	8%
	60,73
	59,42
	56,81

	Потребление моторного топлива, тут/л
	0,00000
	неприменимо
	неприменимо
	6%
	0,00000
	0,00000
	0,00000


МУДО ДШИ г. Заволжска им. Воскресенских
	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	69,90
	31,6
	55%
	13%
	67,62
	65,33
	60,77

	Потребление холодной воды, м3/чел
	0,16
	0,5
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	24,83
	11,2
	56%
	14%
	23,98
	23,14
	21,44


МКОУ ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ООШ
	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	56,20
	28,4
	50%
	10%
	54,78
	53,36
	50,52

	Потребление холодной воды, м3/чел
	0,91
	1,6
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	9,26
	14,2
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

	Потребление моторного топлива, тут/л
	0,00001
	неприменимо
	неприменимо
	6%
	0,00001
	0,00001
	0,00001


МКДОУ Детский сад № 1

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	77,96
	33,9
	57%
	14%
	75,22
	72,47
	66,98

	Потребление холодной воды, м3/чел
	3,79
	4,5
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	50,45
	26,2
	49%
	9%
	49,27
	48,08
	45,72


МКДОУ Детский сад № 2

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	73,04
	33,9
	54%
	12%
	70,78
	68,51
	63,99

	Потребление холодной воды, м3/чел
	11,19
	4,5
	60%
	16%
	10,74
	10,29
	9,38

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	33,93
	26,2
	23%
	2%
	33,73
	33,53
	33,14


МКДОУ Детский сад № 3 (г. Заволжск, ул. Герцена, 4)
	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	80,28
	33,9
	58%
	15%
	77,28
	74,29
	68,30

	Потребление холодной воды, м3/чел
	6,44
	4,5
	31%
	3%
	6,39
	6,34
	6,24

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	80,24
	26,2
	70%
	22%
	75,87
	71,50
	62,76


МКДОУ Детский сад № 3 (г. Заволжск, ул. Мира, 10)

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	88,80
	33,9
	63%
	18%
	84,87
	80,94
	73,08

	Потребление холодной воды, м3/чел
	5,89
	4,5
	23%
	2%
	5,86
	5,83
	5,76

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	56,39
	26,2
	54%
	12%
	54,64
	52,90
	49,41


МКДОУ Детский сад № 4

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	33,78
	33,9
	2%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	8,48
	4,5
	48%
	9%
	8,30
	8,11
	7,74

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	40,89
	26,2
	37%
	4%
	40,51
	40,13
	39,37


Заволжская ДЮСШ
	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	48,81
	32,6
	33%
	3%
	48,40
	47,99
	47,18

	Потребление холодной воды, м3/чел
	1,12
	2,6
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	12,93
	20,4
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.


МКДОУ Есиплевский детский сад (с. Гольцовка)
	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	4,85
	4,5
	9%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	212,63
	неприменимо
	неприменимо
	6%
	209,45
	206,26
	199,88


МКДОУ Есиплевский детский сад (с. Есиплево)

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	87,32
	33,9
	63%
	18%
	83,46
	79,59
	71,87

	Потребление холодной воды, м3/чел
	9,56
	4,5
	53%
	12%
	9,28
	9,00
	8,44

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	63,87
	26,2
	59%
	15%
	61,40
	58,94
	54,01


МКОУ Есиплевская СОШ

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,36
	1,6
	33%
	3%
	2,34
	2,32
	2,28

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	124,65
	неприменимо
	неприменимо
	6%
	122,78
	120,91
	117,17

	Потребление моторного топлива, тут/л
	0,00001
	неприменимо
	неприменимо
	6%
	0,00001
	0,00001
	0,00001


МКДОУ Жажлевский детский сад (с. Долматовский)

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,15
	4,5
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	163,97
	неприменимо
	неприменимо
	6%
	161,51
	159,05
	154,13


МКДОУ Жажлевский детский сад (с. Жажлево)

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	3,55
	4,5
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	141,76
	неприменимо
	неприменимо
	6%
	139,64
	137,51
	133,26


МКОУ ЖАЖЛЕВСКАЯ ООШ (с. Долматовский)
	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	7,80
	1,6
	80%
	28%
	7,25
	6,70
	5,59

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	2083,59
	неприменимо
	неприменимо
	6%
	2052,34
	2021,08
	1958,57


МКОУ ЖАЖЛЕВСКАЯ ООШ (с. Жажлево)

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,64
	1,6
	41%
	5%
	2,61
	2,58
	2,51

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	291,23
	неприменимо
	неприменимо
	6%
	286,86
	282,49
	273,75


МКДОУ Заречный детский сад (с. Заречный)
	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	306,23
	неприменимо
	неприменимо
	6%
	301,64
	297,04
	287,86


МКДОУ Заречный детский сад (с. Коротиха)

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	42,97
	33,9
	22%
	2%
	42,74
	42,51
	42,04

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	13,36
	26,2
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.


МКОУ Заречная СОШ
	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	179,37
	неприменимо
	неприменимо
	6%
	176,68
	173,99
	168,61

	Потребление моторного топлива, тут/л
	0,00001
	неприменимо
	неприменимо
	6%
	0,00001
	0,00001
	0,00001


МКОУ Колшевская СОШ (интернат)
	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	59,82
	33,9
	44%
	6%
	58,88
	57,95
	56,08

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,25
	4,5
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устана-

вливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	8,57
	26,2
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устана-

вливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.


МКОУ Колшевская СОШ (школа)

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	29,00
	28,4
	4%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,64
	1,6
	41%
	5%
	2,61
	2,57
	2,51

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	11,03
	14,2
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

	Потребление моторного топлива, тут/л
	0,00002
	неприменимо
	неприменимо
	6%
	0,00002
	0,00002
	0,00002


МКОУ Заволжский лицей
(ул. Мира, 5)
	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	84,39
	28,4
	65%
	19%
	80,36
	76,34
	68,29

	Потребление холодной воды, м3/чел
	1,25
	1,6
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	24,58
	14,2
	43%
	6%
	24,22
	23,85
	23,13


МКОУ Заволжский лицей
(ул. Мира, 20)

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	97,55
	28,4
	65%
	19%
	92,90
	88,25
	78,95

	Потребление холодной воды, м3/чел
	0,82
	1,6
	0%
	0%
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	34,19
	14,2
	59%
	15%
	32,89
	31,59
	29,00


 МКОУ Новлянская ООШ
	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление холодной воды, м3/чел
	2,13
	1,6
	26%
	3%
	2,12
	2,10
	2,08

	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП
	93,16
	неприменимо
	неприменимо
	6%
	91,76
	90,36
	87,57

	Потребление моторного топлива, тут/л
	0,00001
	неприменимо
	неприменимо
	6%
	0,00001
	0,00001
	0,00001


МКОУ СОШ № 3

	Показатель
	Удельное годовое значение
	Уровень высокой эффективности (справочно)
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения 
за 2021 год
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2022 гг.
	Целевой уровень снижения 
за 2021-2023 гг.

	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
	82,26
	28,4
	65%
	19%
	78,33
	74,41
	66,57

	Потребление холодной воды, м3/чел
	1,86
	1,6
	17%
	2%
	1,85
	1,84
	1,83

	Потребление электрической энергии, кВтч/м2
	21,15
	14,2
	33%
	3%
	20,97
	20,79
	20,44

	



