Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Территория МБДОУ ограждена забором высотой 1,6 м, имеются три односторонние калитки на навесных петлях, распашные ворота на жестком креплении. Вход на участок не  оборудован доступным для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.
	По всему периметру установлено видеонаблюдение. В здании установлено видеонаблюдение (8 камер) и автоматическая пожарная сигнализация системы «ВДПО»
Входы МБДОУ не оборудованы пандусами. Для входа в здания установлены кнопки вызова. Для проезда инвалида на кресле-коляске ширина прохода на огороженную территорию   0,9 м. На пути движения отсутствуют турникеты и другие устройства
Перед центральным входом установлена тактильная вывеска, отображающая информацию о наименовании учреждения.
При необходимости для обеспечения доступа в здание образовательной организации инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо.
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