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ИНСТРУКЦИЯ№26 
по охране труда для учащихся в кабинете физики

Общие требования безопасности
1.  К работе в кабинете физики допускаются учащиеся, которые получили инструктаж учителя.
2.  Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для учащихся, работающих в кабинете.
3.  В кабинете физики проявляйте осторожность, соблюдайте чистоту и порядок на рабочем месте, выполняйте требования инструкции по охране труда.
4.  В случае получения травмы (порезы, ушибы), ожога, отравления химическими веществами, а также при плохом самочувствии необходимо сообщить об этом учителю или лаборанту.
5.  Для оказания первой медицинской помощи в кабинете физики имеется аптечка, которая хранится на видном месте в лаборантской.
6.  Соблюдайте правила личной гигиены, содержите руки в чистоте. При работе в кабинете запрещено принимать пищу и пить воду. Пребывание учащихся в помещении кабинета физики допускается в присутствии учителя.
Требования безопасности перед началом работы:
1.  Будьте внимательны и дисциплинированы, точно выполняйте указания учителя.
2.  Не приступайте к выполнению работы без разрешения учителя.
3.  Располагайте приборы, материалы, оборудование таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание.
4.  Перед выполнением работы необходимо внимательно изучить содержание и последовательность выполнения.
5.  Для предотвращения падения при проведении опытов стеклянные сосуды осторожно закрепляйте в лапке штатива.
6.  Проверьте исправность приспособлений и инструментов.
7.  Соблюдайте порядок и чистоту на рабочем месте.
Требования безопасности при выполнении работ:
1.  При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов.
2.  Следите за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях.
3.  При сборке электрической цепи подключайте в последнюю очередь источник тока. Наличие напряжения в цепи можно проверять только проборами или указателями напряжения.
4.  Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепей. Не производите пересоединений в цепях и смену приборов до отключения источника тока.
5.  Пользуйтесь инструментами с изолирующими ручками.
6.  Не оставляйте рабочее место без разрешения учителя.
[bookmark: bookmark0]Требования безопасности в аварийных ситуациях
1.  Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под напряжением, немедленно отключите источник тока и сообщите об этом учителю.
2.  Запрещается убирать осколки стекла голыми руками. Для этого используются щетка и
совок.
3.  Во всех случаях поражения электрическим током необходимо вызвать врача.
[bookmark: bookmark1]Требования безопасности по окончании работы:
Уберите рабочее место и предъявите его учителю.
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